
 GPS week: 1091   Day: 2   MJD: 51883                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2565      0    -0.01    -0.01     5.43     0.00
 cod |   287     0  17944     18    -0.72     2.95     0.11    22.51
 esa |   288     0  16378    901  2113.10    10.22     0.15    17.14
 gfz |   288     0  14126      4     0.38    -1.00     0.10    27.61
 igp |    96     0   2473      0    -0.08     0.13     5.05     0.00
 igu |    96     0   2089      0     0.00    -0.08     3.14     0.00
 ngs |    96     0   2565      0    -0.02     0.00     5.42     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14705    464  2131.33    10.48     0.08    32.74

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -6416   282    15    65-19884  -215 -7587     -  -246 |
    2 | -4475   148    13    18-26547 -2621 -4116     -  -121 |
    3 |  -581    -4   459    48  -397  5118   243     -  -262 |
    4 | -8006  -197   -43   -40-25491 -5796 -7751     -   187 |
    5 |    38   129   -28   113 23831 -7834   144     -  -164 |
    6 | -3256    51     X    78  7309  1039 -2624     -   -98 |
    7 | -4785   105  -121    -7-42170 -2440 -4898     -    -6 |
    8 |  6573   152   134    15 14333   510  6660     -  -179 |
    9 | -1818    40   -15    19  2195 -4256 -2017     -   -33 |
   10 | -3338   107   -99    17 -6721 -1941 -3169     -   -36 |
   11 |  3608   -89   244  -142  2281  4585  3472     -    48 |
   13 |  1819  -109    47   -34  -615  5175  1946     -    71 |
   15 | -2670   144     -   -84-14548 -3511 -2805     -   -17 |
   17 | -4638   126  -347   223-25923     - -2805     -   -87 |
   19 | -3014   153   -28   179 46233  5221 -2546     -  -241 |
   20 |  7121   124    94  -401  1128  2665  6941     -   196 |
   21 |   976   260  -316    40 23386 -4636   684     -   -54 |
   22 | 16031   168   336     2 48318     - 14173     -  -289 |
   23 |  3301   106  -151    -6     -     -  3325     -     - |
   24 | -5612   -53   -93     9  3430     - -5264     -    77 |
   25 | -4830   102   -39   129-11093 -1626 -4075     -  -157 |
   26 |   421  -256   -28   149  1995  5771   370     -    57 |
   27 | -3801    55   482    75-10288 -7220 -3219     -  -351 |
   28 |  5397   -70   119    -4 10967 -3004  5016     -   -12 |
   29 | 10605   -39     X   180  8412     -  9124     -  -125 |
   30 |  -314     0   174   176 -4916  2967  -155     -  -239 |
   31 |  1413   148   321    36 -6224 12510   674     -  -282 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -49     X  -101     -     -     -     -   119 |
 ARTU |     -   -34     -    28     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -   -79  -241   -60     -     -     -     -   242 |
 AUCK |     -     6  -333     -     -     -     -     -   171 |
 BAHR |     -   -91  -126    -6     -     -     -     -   124 |
 BARB |     -   -68    89     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -     5    -7     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -269   290     -     -     -     -     -    29 |
 CAS1 |     -   -64    86   -81     -     -     -     -    66 |
 CRO1 |     -  -131   172     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -     1     -  -171     -     -     -     -   143 |
 FAIR |     -     -  -178     -     -     -     -     -    93 |
 FORT |     -     -  -461     -     -     -     -     -   241 |
 GUAM |     -    49   -64     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -70   -40   -42     -     -     -     -   104 |
 KERG |     -    16     -     -     -     -     -     -   -11 |
 KIRU |     -   -60    79     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    29  -143     -     -     -     -    82 |
 KOSG |     -  -107   140     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   107  -140     -     -     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -    -3     2     -     -     -     -     X |
 MAC1 |     -   136    57  -148     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -  -290     -     -     -     -     -   152 |
 MAW1 |     -   -14     -    11     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   155  -120  -169     -     -     -     -   106 |
 MDO1 |     -   -83   109     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -    52   -32     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -  -118     -     -     -     -     -     -    81 |
 NRC2 |     -  -121   159     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -65   -48   -45     -     -     -     -   107 |
 PIE1 |     -  -226  -105     -     -     -     -     -   210 |
 POTS |     -     3   -80  -104     -     -     -     -   127 |
 RBAY |     -   -83     -    68     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -   -74    46     -     -     -     -     X |
 STJO |     -   -94     -    77     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -     0     -     0     -     -     -     -     - |
 THU1 |     -   -68     -     -     -     -     -     -    47 |
 TRO1 |     -  -120     -    98     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   126  -342     -     -     -     -     -    94 |
 USNO |     -   -92    38     -     -     -     -     -    43 |
 USUD |     -    58    28   -64     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -11    15     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     4     -    -3     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -67     -     -     -     -     -     -    46 |
 WTZR |     -     -   -86     -     -     -     -     -    45 |
 WUHN |     -   -26     -   -39     -     -     -     -    50 |
 YAR2 |     -     -   -33     -     -     -     -     -    17 |
 YSSK |     -    42     -   -34     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9359    78    68    38  5075  3101  9151     -    57 |  288   4.60
    2 |  2354   136    56   168  3080  2458  2676     -   120 |  288   2.39
    3 |  6781   116    71    69  3292  3023  6761     -    54 |  278   2.81
    4 |  1106   118    79    80  6817  2163  1113     -    45 |  288   0.67
    5 |  1891    91   135   141  2453  3054  1993     -   166 |  288   1.43
    6 | 12468   185     X    88 10752  5676 12660     -   101 |  276   8.60
    7 |  1343   210   218   135 10905  1195  1424     -   106 |  277   1.68
    8 |  6845    73    61    98  5211  2828  6971     -    64 |  288   5.47
    9 |  2318    47   177    64  1898  1748  2328     -   140 |  288   1.56
   10 |  1876   179    91    61  1872  1450  1818     -    63 |  276   1.77
   11 |  1360    95   199   100   761  1977  1549     -   148 |  288   0.41
   13 |   717    80   151    97   585  2639   732     -    62 |  288   0.17
   15 |  3041   137     -   175  3345  2135  3165     -    90 |  286   3.28
   17 |  9240    78   137    48  3693     -  9079     -    50 |  288   2.85
   19 |  7007    46   132    56  4697  5896  7139     -    39 |  288   4.84
   20 |  1527    83    88   102   812   871  1427     -    97 |  288   0.30
   21 |  3027   220   179   195  3348  3722  3257     -    88 |  277   2.95
   22 |  6277   109   113    59 13775     -  5445     -    68 |  288   0.75
   23 |  6669   208   265   211     -     -  6726     -     - |  278   6.07
   24 |  4618    97   272    62  2812     -  4518     -    59 |  288   1.65
   25 |  4254    42   145    66  3940  2358  4139     -    58 |  288   1.96
   26 |  1189   117   217    45   737  3840  1240     -    58 |  288   0.74
   27 |  4811    46    96    37  3329  3237  5032     -    50 |  288   1.94
   28 |  3887   182    39   172  1077  2528  4009     -    59 |  288   1.29
   29 |  5903    64     X    40  1268     -  6158     -    61 |  288   1.02
   30 |  1473    49   151    51  1289  1652  1377     -    66 |  288   1.03
   31 |  9854   160   129    62  4158  5548  9636     -    54 |  277   3.66
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    31     X    25     -     -     -     -    30 |  288   0.01
 ARTU |     -    47     -    38     -     -     -     -     - |  283  16.51
 ASC1 |     -   461   391   258     -     -     -     -   105 |  250    >>>
 AUCK |     -    37    82     -     -     -     -     -    42 |  288  21.33
 BAHR |     -   272   303    85     -     -     -     -    73 |  288   0.65
 BARB |     -    34    45     -     -     -     -     -     - |  271  26.44
 BOR1 |     -    24    32     -     -     -     -     -     - |  287   3.00
 BRMU |     -    48    60     -     -     -     -     -    15 |  288  19.60
 CAS1 |     -   112    56    47     -     -     -     -    46 |  288  15.11
 CRO1 |     -    51    67     -     -     -     -     -     - |  272   0.16
 DRAO |     -    53     -    30     -     -     -     -    22 |  288   0.03
 FAIR |     -     -   198     -     -     -     -     -   104 |  282   0.10
 FORT |     -     -    62     -     -     -     -     -    32 |  164   0.12
 GUAM |     -    51    66     -     -     -     -     -     - |  287  28.14
 HOB2 |     -    75    56    65     -     -     -     -    43 |  288   0.10
 KERG |     -    45     -     -     -     -     -     -    31 |  287    >>>
 KIRU |     -    44    57     -     -     -     -     -     - |  285   3.18
 KOKB |     -     -   146   102     -     -     -     -   139 |  284   1.94
 KOSG |     -    38    50     -     -     -     -     -     - |  287  24.54
 KOUR |     -    71    93     -     -     -     -     -     - |  249   6.90
 KWJ1 |     -     -   223   138     -     -     -     -     X |  184  77.13
 MAC1 |     -    84   223    96     -     -     -     -     - |  275  14.03
 MALI |     -     -   320     -     -     -     -     -   168 |  287  30.46
 MAW1 |     -    78     -    63     -     -     -     -     - |  257    >>>
 MCM4 |     -    50   140   108     -     -     -     -   148 |  278    >>>
 MDO1 |     -   174   228     -     -     -     -     -     - |  285  20.81
 MKEA |     -     -    32    20     -     -     -     -     - |  288  40.53
 NLIB |     -    27     -     -     -     -     -     -    18 |  286   0.03
 NRC2 |     -    43    57     -     -     -     -     -     - |  287   0.04
 ONSA |     -    30    45    27     -     -     -     -    30 |  288  14.98
 PIE1 |     -    32    65     -     -     -     -     -    22 |  288   0.06
 POTS |     -    53   251    74     -     -     -     -    95 |  277  12.93
 RBAY |     -   218     -   178     -     -     -     -     - |  276  62.20
 SANT |     -     -    71    44     -     -     -     -     X |  256   5.62
 STJO |     -    21     -    17     -     -     -     -     - |  287   2.32
 SUTH |     -    55     -    45     -     -     -     -     - |  173  24.04
 THU1 |     -    46     -     -     -     -     -     -    32 |  278  14.98
 TRO1 |     -    57     -    46     -     -     -     -     - |  287  10.41
 TSKB |     -    24    81     -     -     -     -     -    50 |  288   1.16
 USNO |     -    44    54     -     -     -     -     -    30 |  288   0.02
 USUD |     -    54    63    26     -     -     -     -     - |  288   0.53
 VILL |     -    82   108     -     -     -     -     -     - |  158   6.25
 WHIT |     -    55     -    45     -     -     -     -     - |  283  21.00
 WSRT |     -    41     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.04
 WTZR |     -     -    49     -     -     -     -     -    25 |  288   0.19
 WUHN |     -    57     -    22     -     -     -     -    31 |  287  15.47
 YAR2 |     -     -    37     -     -     -     -     -    19 |  151   9.92
 YSSK |     -    24     -    20     -     -     -     -     - |  279  22.61
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5431   114   148    97  5047  3144  5421     -    78 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

