
 GPS week: 1276   Day: 6   MJD: 53182                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2678      0    -0.10     0.22     2.78     0.00
 cod |   288     0  27234   1184    -0.32     0.33     0.07     9.22
 emr |   288     0  16884    307   307.44    31.99     0.03    25.02
 esa |   288     0  18124   1877   306.35    32.09     0.07    10.40
 gfz |   288     0  20914    303    -0.46     0.72     0.04    18.77
 iga |    96     0   2678      1    -0.16     0.29     0.16     0.00
 igu |    96     0   2582      0    -0.19     0.39     3.29     0.00
 jpl |   288     0  16290      7     7.81    -1.16     0.04    19.00
 ngs |    96     0   2678      0    -0.12     0.25     2.64     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33504     77   307.39    32.02     0.04    17.59

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   411    79   -38   -41    56    63 -3392   -39   -57     -     3 |
    3 |   859    67     3  -132    -8     1  9009   184   347     -   -32 |
    4 | -5688     X   -92     X   193  -138 -3224  -160 -5304     -    30 |
    5 | -2978   -84     0    29    91   -18 -2122    88 -1905     -  -108 |
    6 |   270   137   -33   104   -20  -243-11434   157   425     -  -132 |
    7 | -1774   -57  -113     -   147    47     -    16 -2440     -    27 |
    8 | -7144     3  -100  -100    29    37 -9566    52 -6248     -   135 |
    9 | 10966   -56    12    48    32  -170 13825     7  7171     -   -54 |
   10 |  -869     X    14  -108    97   185   616    59 -1331     -   -85 |
   11 |  4168    40   -40    20   -88   -25   307    93  3705     -    53 |
   13 |   998   122   -88  -162   103   -96  -271    41  1439     -    20 |
   14 |  4304   175   -68   148  -103   -17  1324   108  3992     -   -17 |
   15 | -5352     X     0   243   -10   161 -7014     4 -3718     -  -106 |
   16 |  2987   107   -45   123  -109   -44     2   122  3233     -   -28 |
   17 | -1860   -40  -123   128   149    24  6226    52 -2249     -   -67 |
   18 |  3920    57   -52   104   -18   -78   681   188  3961     -   -79 |
   19 |  5005   234    30   -10  -115   975  2486   217  5068     -  -179 |
   20 |  2317   136  -119   200    25   107   434   210  2212     -  -138 |
   21 |  7367    19    14   110   -70   -55  2496   122  6332     -  -104 |
   22 | -1928    35   -36    46    34    23 -1999    43  -670     -   -58 |
   24 |   386   -56     X    31   106  -163  4773   -25  -184     -   -96 |
   25 |   943   114   -67    69    27  -166  8440   147   638     -   -97 |
   26 |  -679    14   -24   -55    56   -57  4278    35  -343     -   -23 |
   27 | -7574    64  -100  -109    75   -27 -1712    55 -6568     -    70 |
   28 |  2001   -35   -24  -123   -25   -29 -3272   -39  1697     -   178 |
   29 | -5069   -40   -53   -59    86    -8 -1773    47 -4500     -    19 |
   30 | -5291   -13     6   -64   160  -285 -6119     8 -3869     -  -139 |
   31 | -1239     4   -26   -81     1    11 -3434    78 -1283     -    47 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    57     -     -     -     -   -20     -     -   -59 |
 ALGO |     -     -   -59     X     -     -     -   124     -     -   -51 |
 ALRT |     -   -80     -     -    39     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -108   147     -     -     -     -  -190     -     -    53 |
 ARTU |     -    43     -   109   -94     -     -   -80     -     -    99 |
 ASC1 |     -  -238     -     -   -54     -     -     -     -     -   178 |
 ASPA |     -     -     -     -   167     -     -     -     -     -  -178 |
 BILI |     -    -5     -     -   -27     -     -   -40     -     -    74 |
 BOGT |     -   200     -     X    82     -     -     -     -     -  -192 |
 BOR1 |     -   149    33     -     -     -     -     -     -     -  -124 |
 BREW |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 BRMU |     -     -     -     -    64     -     -     -     -     -   -69 |
 BRUS |     -    41    57     -     -     -     -   -43     -     -   -56 |
 CEDU |     -   -62     -   236     -     -     -     -     -     -  -107 |
 CHAT |     -   -27     -     -    -6     -     -     -     -     -    20 |
 CHUR |     -     -   110     -     -     -     -     -     -     -  -156 |
 CRO1 |     -   141    59     7   -56     -     -    -6     -     -   -95 |
 DARW |     -     -   -64     -     -     -     -     -     -     -    91 |
 DAV1 |     -    46     -     -   -40     -     -     -     -     -    18 |
 DGAR |     -   -85     -     -   -48     -     -    33     -     -    60 |
 DRAO |     -     -   -65     -     -     -     -   137     -     -   -56 |
 DWH1 |     -   308   175     -     -     -     -  -368     -     -   -15 |
 FAIR |     -     -   106  -257   -82     -     -     7     -     -    82 |
 FLIN |     -   -21     -     -     -     -     -    10     -     -     - |
 GLPS |     -    64     -   236   -75     -     -   -86     -     -     - |
 GODE |     -  -204   105   -14     -     -     -     -     -     -   -34 |
 GOL2 |     -     -     3     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 GOLD |     -     X     -     X     -     -     -   -58     -     -    63 |
 GUAT |     -     -     -     -    74     -     -     -     -     -   -79 |
 HERS |     -     -   108     -     -     -     -     -     -     -  -153 |
 HLFX |     -     -   153     -     -     -     -     -     -     -  -218 |
 HRAO |     -  -172     -     -     -     -     -     2     -     -    87 |
 IENG |     -  -161    59     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -24     -     -    69     -     -   -41     -     -   -16 |
 JAB1 |     -    73     -   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    75     -  -107     -     -     -     -     -     7 |
 KARR |     -    23     -   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -77    70   -17   103     -     -     -     -     -  -159 |
 KGN0 |     -    93    18     -     -     -     -     -     -     -   -74 |
 KIRU |     -     6     -     -     -     -     -    14     -     -   -19 |
 KIT3 |     -     -     -  -111   -45     -     -    16     -     -    96 |
 KOKB |     -   -12     -     -   -72     -     -     -     -     -    83 |
 KOUR |     -     -     -    22   -54     -     -    79     -     -   -42 |
 LAE1 |     -     4     -     -     8     -     -     -     -     -   -11 |
 LHAS |     -     -     -     -  -148     -     -   -23     -     -   182 |
 LPGS |     -   -64   -27   153     X     -     -   -56     -     -    40 |
 MAC1 |     -    57     -   110  -141     -     -     -     -     -    55 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -  -124     -     -   133 |
 MAG0 |     -  -160     -     -     -     -     -    78     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    46   -98   -40     -     -    64     -     -   -35 |
 MATE |     -     -     -   -65     -     -     -     -     -     -    39 |
 MAW1 |     -   135     -     -   -90     -     -     -     -     -    25 |
 MBAR |     -     6     -     -   -83     -     -   -53     -     -   172 |
 MCM4 |     -     -     -     -  -126     -     -     -     -     -   134 |
 MDO1 |     -     -    41     -   -60     -     -     -     -     -     5 |
 METS |     -    91     -     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 MIZU |     -     -     -  -162     -     -     -     -     -     -    96 |
 MKEA |     -     -     -   -69     -     -     -    11     -     -    29 |
 MONP |     -   -19     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 NKLG |     -   121     -  -184     -     -     -     -     -     -    46 |
 NLIB |     -   -67     -     -     -     -     -    76     -     -   -47 |
 NNOR |     -     -     -  -458     -     -     -   122     -     -   139 |
 NOT1 |     -   -27     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 NPLD |     -    95     -     -     -     -     -     -     -     -   -50 |
 NRC1 |     -  -107    20     -  -125     -     -   -12     -     -   174 |
 NRIL |     -    22     -     -   -72     -     -   -60     -     -   130 |
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -   -11     -     -    12 |
 NTUS |     -  -201     -   -79     -     -     -     -     -     -   152 |
 NYA1 |     -   103     -     -   -96     -     -     -     -     -    49 |
 OHI2 |     -    95     -   -33   -72     -     -    21     -     -    24 |
 ONSA |     -     -     -    99     -     -     -     -     -     -   -58 |
 PDEL |     -     3     -     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -19     X    59     -     -     -     -     -   -36 |
 PETP |     -   -10     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   459     -     -     -     -     -     -  -272 |
 POTS |     -   -98     -     -    24     -     -     -     -     -    25 |
 RESO |     -    30     -     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 SANT |     -  -265     -   114   -90     -     -     -     -     -   168 |
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -     -   -25     -     -    27 |
 SCUB |     -    -1     -     -     -     -     -     0     -     -     - |
 SFER |     -  -210     -     -     -     -     -     -     -     -   110 |
 SPT0 |     -   345     -     -     -     -     -     -     -     -  -181 |
 STJO |     -   145   -48     -     -     -     -   -74     -     -    72 |
 SUTM |     -     -     -     -    28     -     -  -123     -     -   103 |
 THTI |     -     -   -46   157   128     -     -     -     -     -  -163 |
 TIDB |     -    81  -109   275     -     -     -     -     -     -   -49 |
 TIXI |     -   -11     -   -45     -     -     -   -19     -     -    52 |
 TOW2 |     -  -102     -   -44     -     -     -   -70     -     -   155 |
 TRO1 |     -  -183     -     -    32     -     -     -     -     -    60 |
 TSKB |     -  -200     7     X    76     -     -     -     -     -    14 |
 TWTF |     -    88     -     -     -     -     -  -215     -     -   216 |
 URUM |     -  -121     -     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 USNO |     -   -82    87     -     -     -     -     -     -     -   -81 |
 USUD |     -     -     -   -57     -     -     -   113     -     -   -88 |
 VILL |     -   114     -  -347     -     -     -     -     -     -   145 |
 WHIT |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 WTZR |     -   -50     -   -71     -     -     -     -     -     -    69 |
 WUHN |     -     -     -     -   104     -     -     -     -     -  -111 |
 YAKT |     -   -22     -     -     -     -     -   -46     -     -    61 |
 YAR2 |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 YELL |     -   -82    54    79   -64     -     -     -     -     -   -11 |
 YSSK |     -  -187     -     -     -     -     -    91     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -    -5     3     -     -     -     -     -     0 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3705    63    32    99    22    33  3647    22  3900     -    33 |  288   3.54
    3 |  4703    34    48    78    33    60  5580    28  4014     -    83 |  288   2.06
    4 |   996     X    44     X    45   190  2098    62   761     -    52 |  276   0.47
    5 |  1666    45    19    37    19   110  1647    34  1886     -    33 |  288   0.90
    6 |  2148    52    24    38    18    53  7653    33  1485     -    43 |  288   1.81
    7 |  1358    65    26     -    50    66     -    30  1453     -    63 |  288   0.88
    8 |  3282    53    14    43    21    26  5754    24  2393     -    28 |  288   1.29
    9 |  4441    48    21    45    29    71  4940    29  5438     -    49 |  288   1.91
   10 |  5978     X    64   101   100   628  2799    30  5260     -    75 |  288   3.15
   11 |  1424    80    23    68    45    57   508    50  1291     -    49 |  288   0.26
   13 |  1137    80    18    55    22    89   484    40   855     -    66 |  288   0.25
   14 |  1096    85    35    39    43    91  1016   134   904     -    49 |  288   0.17
   15 |  5147     X    80   150    88   201  5547   101  5795     -    74 |  277   3.98
   16 |  1237    30    48   118    32    35   573    35   945     -    82 |  288   0.23
   17 |  2125    85    97   195    55   212  3348    41  2231     -    85 |  286   0.90
   18 |   680    80    26    27    43    97   586    53   566     -    73 |  288   0.39
   19 |  1188    60    42   101    49   225  1068    42  1302     -   124 |  288   0.30
   20 |   581    59    23    35    37    82   435    27   466     -    54 |  288   0.26
   21 |  1714    39    42    80    53    73   908    59  1074     -    47 |  288   0.40
   22 |  3165    91    25    43    35    64   995    29  1868     -    56 |  288   0.43
   24 |  3837    81     X   120    72   233  4096    51  4017     -    56 |  288   1.90
   25 |  2352    53    24    62    25    39  5337    52  2555     -    52 |  288   2.28
   26 |  4043    62    36    55    25    45  3431    41  2616     -    42 |  288   0.60
   27 |  2299    65    18    49    24    48   397    24  2019     -    33 |  288   1.04
   28 |  1251    44    24    45    23    49  2128    64  1250     -    73 |  288   0.97
   29 |   926    56    33    40    24    60   851    28   855     -    37 |  288   0.47
   30 |  2578    27    18    46    14    53  2464    35  1970     -    51 |  288   0.62
   31 |  2083    46    34    35    30    46  1991    29  2403     -    36 |  288   0.84
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    18     -     -     -     -    29     -     -    11 |  288   0.06
 ALGO |     -     -    11     X     -     -     -    18     -     -    13 |  288   0.02
 ALRT |     -    64     -     -    32     -     -     -     -     -     - |  288   6.00
 AMC2 |     -   100    33     -     -     -     -    21     -     -    12 |  288   0.04
 ARTU |     -   110     -    70    31     -     -    57     -     -    41 |  284  11.34
 ASC1 |     -   135     -     -    33     -     -     -     -     -    59 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    22 |  286    >>>
 BILI |     -    94     -     -    25     -     -    19     -     -    21 |  286   8.47
 BOGT |     -   129     -     X    50     -     -     -     -     -   101 |  288   9.06
 BOR1 |     -    74    21     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.41
 BREW |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    27     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 BRUS |     -    47    20     -     -     -     -    27     -     -    18 |  288   0.04
 CEDU |     -    31     -    26     -     -     -     -     -     -    19 |  288  11.75
 CHAT |     -    47     -     -    32     -     -     -     -     -    24 |  287  13.60
 CHUR |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288  12.13
 CRO1 |     -    84    57    55   104     -     -    43     -     -    27 |  283  19.15
 DARW |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   4.63
 DAV1 |     -    49     -     -    27     -     -     -     -     -    14 |  288  15.33
 DGAR |     -    52     -     -    70     -     -    49     -     -    32 |  288  14.52
 DRAO |     -     -    45     -     -     -     -    33     -     -    38 |  288    >>>
 DWH1 |     -    45    26     -     -     -     -    69     -     -    46 |  288   0.60
 FAIR |     -     -    18    35    22     -     -    19     -     -    12 |  288   0.06
 FLIN |     -    67     -     -     -     -     -    33     -     -     - |  288   7.98
 GLPS |     -   134     -   122    17     -     -    24     -     -     - |  288   9.80
 GODE |     -    48    23    61     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.08
 GOL2 |     -     -    54     -     -     -     -     -     -     -    76 |  286   0.40
 GOLD |     -     X     -     X     -     -     -    39     -     -    42 |  215  11.84
 GUAT |     -     -     -     -    28     -     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 HERS |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    25 |  241  16.70
 HLFX |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    19 |  286   6.97
 HRAO |     -   118     -     -     -     -     -    66     -     -    38 |  288   0.73
 IENG |     -    27    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.77
 ISPA |     -    96     -     -    23     -     -    47     -     -    25 |  288  10.58
 JAB1 |     -    55     -    49     -     -     -     -     -     -     - |  288  11.60
 JPLM |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     -    15 |  288   3.45
 KARR |     -    43     -    38     -     -     -     -     -     -     - |  288   8.02
 KERG |     -    42    19    38    37     -     -     -     -     -    20 |  288   1.69
 KGN0 |     -    80    23     -     -     -     -     -     -     -    24 |  287   0.54
 KIRU |     -    61     -     -     -     -     -    36     -     -    40 |  287   9.24
 KIT3 |     -     -     -    59    70     -     -    74     -     -    38 |  283    >>>
 KOKB |     -    94     -     -    29     -     -     -     -     -    37 |  288   0.06
 KOUR |     -     -     -    55    20     -     -    31     -     -    27 |  288   1.30
 LAE1 |     -    92     -     -    31     -     -     -     -     -    33 |  287  10.10
 LHAS |     -     -     -     -    30     -     -    36     -     -    24 |  288  10.53
 LPGS |     -    87    16    53     X     -     -    26     -     -    15 |  288  75.15
 MAC1 |     -    49     -    33    31     -     -     -     -     -    30 |  288  12.88
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    26     -     -    28 |  288  14.40
 MAG0 |     -    63     -     -     -     -     -    31     -     -     - |  287   7.56
 MAS1 |     -     -    18    48    29     -     -    15     -     -    16 |  288   2.32
 MATE |     -     -     -    20     -     -     -     -     -     -    12 |   99    >>>
 MAW1 |     -    30     -     -    16     -     -     -     -     -    18 |  288  27.92
 MBAR |     -   135     -     -    37     -     -    53     -     -    34 |  288  24.30
 MCM4 |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    21 |  286  13.42
 MDO1 |     -     -    10     -    19     -     -     -     -     -    16 |  288  30.37
 METS |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    11 |  287  11.05
 MIZU |     -     -     -    30     -     -     -     -     -     -    18 |  196   0.85
 MKEA |     -     -     -    40     -     -     -    37     -     -    26 |  288  26.13
 MONP |     -    70     -     -     -     -     -     -     -     -    37 |  287  17.10
 NKLG |     -    32     -    41     -     -     -     -     -     -    24 |  287    >>>
 NLIB |     -    53     -     -     -     -     -    19     -     -    21 |  288   0.04
 NNOR |     -     -     -    33     -     -     -    26     -     -    21 |  288  16.81
 NOT1 |     -    49     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.09
 NPLD |     -   105     -     -     -     -     -     -     -     -    55 |  287   0.05
 NRC1 |     -   101    21     -    20     -     -    27     -     -    22 |  288   0.03
 NRIL |     -   116     -     -    37     -     -    36     -     -    27 |  288   8.26
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -    36     -     -    38 |  288  11.06
 NTUS |     -    58     -    56     -     -     -     -     -     -    37 |  288   8.30
 NYA1 |     -    29     -     -    14     -     -     -     -     -    12 |  288   0.13
 OHI2 |     -    72     -    68    16     -     -    28     -     -    29 |  288   6.84
 ONSA |     -     -     -    16     -     -     -     -     -     -     9 |  208   0.05
 PDEL |     -   100     -     -    49     -     -     -     -     -     - |  288  57.52
 PERT |     -     -    21     X    30     -     -     -     -     -    29 |  288   3.97
 PETP |     -    42     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  287   9.71
 PIMO |     -     -     -   114     -     -     -     -     -     -    67 |  174  11.59
 POTS |     -    34     -     -    28     -     -     -     -     -    22 |  288  20.62
 RESO |     -    23     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   7.75
 SANT |     -   108     -   115    35     -     -     -     -     -   103 |  284  12.52
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -     -    10     -     -    11 |  288  10.18
 SCUB |     -    92     -     -     -     -     -    45     -     -     - |  288  11.57
 SFER |     -    88     -     -     -     -     -     -     -     -    46 |  285   0.43
 SPT0 |     -    78     -     -     -     -     -     -     -     -    41 |  209   0.07
 STJO |     -   100    20     -     -     -     -    27     -     -    17 |  288   0.04
 SUTM |     -     -     -     -    27     -     -    49     -     -    39 |  288   3.25
 THTI |     -     -    32    63    18     -     -     -     -     -    18 |  288  13.07
 TIDB |     -    40    13    28     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.11
 TIXI |     -    27     -    41     -     -     -    18     -     -    18 |  287   6.89
 TOW2 |     -   126     -    55     -     -     -    37     -     -    42 |  288   9.50
 TRO1 |     -   155     -     -   113     -     -     -     -     -    47 |  288   8.28
 TSKB |     -    66    23     X    33     -     -     -     -     -    31 |  288   0.76
 TWTF |     -    52     -     -     -     -     -    22     -     -    25 |  287   0.44
 URUM |     -    92     -     -     -     -     -     -     -     -    48 |  288  13.49
 USNO |     -    89    20     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 USUD |     -     -     -    60     -     -     -    34     -     -    14 |  288   9.03
 VILL |     -    27     -    42     -     -     -     -     -     -    22 |  288   9.13
 WHIT |     -    76     -     -     -     -     -     -     -     -    40 |  288  10.23
 WTZR |     -    30     -    22     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     -     -    25     -     -     -     -     -    27 |  287  12.14
 YAKT |     -    64     -     -     -     -     -    36     -     -    47 |  288   0.70
 YAR2 |     -   108     -     -     -     -     -     -     -     -    57 |  288   7.65
 YELL |     -    57    10    41    15     -     -     -     -     -    21 |  288   0.03
 YSSK |     -    58     -     -     -     -     -    28     -     -     - |  287   8.61
 ZWEN |     -     -     -    50    60     -     -     -     -     -    51 |  288  13.94
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2783    75    32    66    41   159  3285    40  2637     -    42 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288     0     0   288   11.30   | 2.95e-14  7.92e-15  2.56e-15 |
 BREW |   288     0     0   288   10.94   | 4.44e-14  1.23e-14  3.62e-15 |
 YELL |   288     0     0   288   10.75   | 3.12e-14  6.28e-15  2.21e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.03   | 5.15e-14  1.18e-14  4.03e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.80   | 4.37e-14  1.11e-14  2.41e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.64   | 5.05e-14  1.34e-14  2.88e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    6.15   | 4.91e-14  1.20e-14  6.79e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.08   | 5.06e-14  1.44e-14  3.20e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.92   | 4.03e-14  1.14e-14  3.05e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.54   | 6.38e-14  1.46e-14  6.69e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.36   | 3.70e-14  6.92e-15  4.22e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.34   | 4.08e-14  2.53e-14  4.87e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    3.07   | 4.69e-14  9.50e-15  3.07e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.90   | 4.00e-14  1.04e-14  2.19e-15 |
 GOL2 |   286     2     0   139    2.30   | 3.85e-14  9.54e-15  2.45e-15 |
 TIDB |   288     0     1   251    1.70   | 1.61e-13  1.88e-14  7.01e-15 |
 SPT0 |   209     0     0    64    1.51   | 4.44e-14  1.17e-14         - |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.46   | 2.69e-14  6.47e-15  6.61e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.17   | 4.06e-14  1.21e-14  3.24e-15 |
 ONSA |   208     0     0    63    0.99   | 3.81e-14  7.88e-15         - |
 NOT1 |   288     0     0   143    0.62   | 4.63e-14  1.20e-14  6.66e-15 |
 DRAO |   288     1     0   142    0.50   | 7.97e-14  2.46e-14  9.82e-15 |
 G30  |   288     0     0   288    0.12   | 3.36e-13  7.97e-14  7.53e-14 |
 G04  |   276     0     0   274    0.10   | 4.44e-13  1.32e-13  3.43e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.08   | 4.47e-13  1.27e-13  6.04e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.55e-13  1.11e-13  4.77e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.06   | 3.97e-13  1.19e-13  5.62e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.58e-13  1.27e-13  3.57e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   136    0.05   | 3.64e-13  1.24e-13  4.17e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.45e-13  1.11e-13  9.98e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.04   | 2.08e-13  1.22e-13  9.71e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.93e-13  1.77e-13  6.02e-14 |
 G17  |   286     0     0   283    0.03   | 5.25e-13  1.37e-13  1.23e-13 |
 TWTF |   287     0     0   136    0.03   | 3.55e-13  1.09e-13  5.15e-14 |
 SFER |   285     0     0   134    0.03   | 3.97e-13  9.22e-14  4.51e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.17e-13  3.03e-14  8.26e-14 |
 G07  |   288     0     0   143    0.02   | 3.12e-13  9.56e-14  8.69e-14 |
 IENG |   288     0     0   143    0.02   | 5.63e-13  1.59e-13  7.46e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.98e-13  1.78e-13  1.43e-13 |
 MIZU |   196     0     0    51    0.02   | 3.23e-13  9.84e-14         - |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  4.03e-13  1.17e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  3.56e-13  1.78e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.01   | 9.33e-13  2.79e-13  6.24e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.93e-13  2.20e-13 |
 G05  |   288     0     2    92    0.01   | 1.35e-12  4.07e-13  9.85e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.43e-13  2.43e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.91e-12  5.64e-13  2.08e-13 |
 KERG |   288     0     0   143    0.00   | 1.15e-12  3.82e-13  1.73e-13 |
 KOUR |   288     0     0   143    0.00   | 1.54e-12  4.39e-13  1.05e-13 |
 G19  |   288     0     3     5    0.00   | 6.87e-13  7.61e-14  3.56e-14 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.65e-12  6.12e-13  2.40e-13 |
 SUTM |   288     0     0   143    0.00   | 6.84e-13  1.77e-13  1.98e-13 |
 JPLM |   288     0     3    46    0.00   | 5.78e-13  2.57e-13  4.37e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.22e-14  5.67e-15  1.96e-15 |
 GOLD |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   174     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G15  |   277     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  5.64e-13  3.42e-13 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MONP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MATE |    99     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.72e-13  6.66e-14  6.41e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.54e-13  6.51e-14  3.00e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 1.14e-12  1.40e-13  2.89e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 6.69e-13  9.18e-14  3.35e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.02e-12  9.84e-14  4.16e-14 |
 G16  |   288     0     4     0    0.00   | 4.71e-13  5.51e-14  1.78e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  6.04e-14  1.54e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 5.14e-13  5.70e-14  3.39e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.87e-13  7.24e-14  2.77e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.16e-12  4.79e-13  3.80e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.60e-13  1.72e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  6.84e-13  2.72e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     1     0    0.00   | 1.14e-12  1.33e-12  6.95e-13 |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.51e-13  9.43e-13  1.17e-12 |
 VILL |   288     0     1     0    0.00   | 1.13e-12  1.11e-12  1.10e-12 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.43e-13  1.91e-13  7.98e-13 |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 7.08e-13  3.98e-13  1.09e-12 |
 SANT |   284     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   286     0     0     0    0.00   | 6.61e-13  2.55e-13  8.98e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   283     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     1     0    0.00   | 1.97e-13  2.34e-13  7.02e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.20e-13  3.83e-13  2.32e-13 |
 CRO1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.24e-17  2.69e-16  1.61e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      YELL      STJO |
------------------------------------------+------------------------------+
