
 GPS week: 1286   Day: 2   MJD: 53248                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  37784     82     0.17    -0.69     0.04    18.12      0
 emr |   288     0  25107     61   166.72    29.53     0.04    15.31      0
 esa |   288     0  21144   1733   164.09    29.50     0.05    12.22      0
 gfz |   288     0  32333    859     0.02    -0.17     0.03    22.41      0
 igr |   288     0  32063   1419   -18.30     0.81     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  27808    654    -5.46     0.38     0.04    17.81      0
 mit |   288     0  35149   1804    -0.13    -0.26     0.05    14.14      0
 ngs |    96     0   2784      0     0.07    -0.05     2.18     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -58  -187  -187    32  -123  -163   593 -3425     - |
    3 |  -138  -265    43    23  -108   -86   500 -3702     - |
    4 |    21  -155  -265    67    59     5   258 -3171     - |
    5 |  -120   -85   125   -42   -83   -56   295 -3074     - |
    6 |   -84  -236   181    47   -53   -80   233  -477     - |
    7 |     5  -364  -220    24   -44  -123   695 -2239     - |
    8 |     5  -112  -265    15  -118   -68   406   878     - |
    9 |   -11  -127    88  -101   -57   -55   306 -6609     - |
   10 |  -120  -161     X   -97   -64   -56   502    90     - |
   11 |    91    -3  -124   131    87    36  -259  4181     - |
   13 |   178   -20   -69   159    58   -52  -332  2942     - |
   14 |   140   -22    30   126    70   -16  -362  6441     - |
   15 |  -160  -164   155   -11  -153  -138   440 -4307     - |
   16 |   -30  -136   151    48   -41    12   -33  5461     - |
   17 |   -57  -216    61   -58   -56  -103   476 -3409     - |
   18 |    52   -35   213    39    64    79  -372  4598     - |
   19 |    96   -45  -127     2    -5    -4    37  4375     - |
   20 |    28   -83  -135    61    33    78   -20  6429     - |
   21 |    68   -31   236    99   -36   -85  -308  5397     - |
   22 |   -23    66   -34   231    56   100  -490 -3375     - |
   23 |    96    -3  -197   238   128    10  -340   538     - |
   24 |   -76  -157  -243   101   -25   -14   335  3844     - |
   25 |  -159  -192   216   -51  -139  -151   496 -3387     - |
   26 |   -12  -184   118     6   -25   -82   207 -3475     - |
   27 |   -69  -138  -129     8  -122  -119   487 -3688     - |
   28 |   153   -67  -117    50    34    96  -222  2888     - |
   29 |    17  -147    -6   -51   -37   -24   255    49     - |
   30 |   -27  -102   240   -70   -38  -155   250   528     - |
   31 |   -27  -238    22   -39   -73  -100   442 -4300     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   -21   -10     -     -    38     -    38     -     - |
 ALGO |  -124    99     X  -122   270    91   130     -     - |
 ALRT |    44     -     -    16     -    16  -100     -     - |
 AMC2 |   -74     -     -     -   -33   146   -90     -     - |
 AREQ |    18    37    51    44    60  -171    39     -     - |
 ARTU |    12     -    99     3    -7   -58   -35     -     - |
 ASC1 |  -119     -     -  -333     -   540     -     -     - |
 ASPA |   264     -     -   114    31  -412     -     -     - |
 AUCK |   -38     -     X     -   -56   -18    71     -     - |
 BAHR |   -14   159     -    10   -22     -  -170     -     - |
 BAN2 |     -     -     -  -612     -   460   391     -     - |
 BJFS |   110     -     -   -50     -   170  -278     -     - |
 BOGT |    91     -     -   -74    35     X     -     -     - |
 BOR1 |    46    36     -     -    33     -   -98     -     - |
 BREW |     -   163     -     -     -     -  -177     -     - |
 BRUS |    -8    54     -     -    40     -   -49     -     - |
 CAS1 |    10     -   103   -64     -     -     -     -     - |
 CHAT |   -68     -     -    67   -24   -87    91     -     - |
 CHUR |   147   145     -     -   112    57  -471     -     - |
 COCO |    53     -    19   -53     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -  -156  -486     -    46   610     X     -     - |
 DARW |    64   -75     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |    38     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 DGAR |   -75     -     -  -117   -86   149    94     -     - |
 DRAO |   -40    24    77   -89    15     -   101     -     - |
 DUBO |    30     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 DWH1 |   364   170     -     -     X  -417  -125     -     - |
 FAIR |     -    60     X    -7   -15   -43     X     -     - |
 GLPS |   111     -   -50   -48    55    35   -67     -     - |
 GMAS |     -   337     -     -     -    -9  -355     -     - |
 GODE |  -154    80  -102     -   113     -   199     -     - |
 GOLD |    98     -  -183    20    11     -     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -   -37     -    47     -     -     - |
 GUAM |     9     -  -170    66   -26    15    14     -     - |
 GUAT |   -43     -     -     -    94    44     -     -     - |
 HARB |    19     -     -   -15   -80     -     -     -     - |
 HERS |    10   -14     -     -    13     -     2     -     - |
 HOB2 |    27    71     -   -71     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -17     -   -33     -     9    41    -1     -     - |
 HYDE |     4     -     -     -     -     -    -5     -     - |
 IENG |   -32    38     -     -   -56     -     -     -     - |
 IISC |    58     -    39    94    19     -  -257     -     - |
 INVK |    10     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -   143     -   -54    11    21   -97     -     - |
 JPLM |     -   205     -   -26    41     -  -181     -     - |
 KERG |    -1  -186   -58   121    -9  -120   212     -     - |
 KGN0 |    -5     6     -     -    28     -     -     -     - |
 KIRU |    90     -     -     -    39     -  -116     -     - |
 KOKB |    35   -27     -   -60    -6    75   -15     -     - |
 KOSG |   -46     -     -    37     -     -     -     -     - |
 KOUR |   135     -    27   -62   -57     -   -98     -     - |
 KUNM |     -     -     -     -     -    48   -61     -     - |
 LAE1 |    57     -     -  -124   -57   174   -95     -     - |
 LHAS |   -46     -   -62   100   -16     6   -54     -     - |
 LPGS |     -    26   -45     X    52     8     -     -     - |
 MAC1 |   -24     -   158   -67     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -     -   148     -  -186     -     -     - |
 MALI |    53     -   -26   -45    22     -    27     -     - |
 MAS1 |    -2   147   -30   -27   -59     -   -89     -     - |
 MATE |   -63     -   -30    42     -     -    41     -     - |
 MAW1 |    39     -   -58     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -53     -     -   -27   -35    88     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     X   152     -     -  -241     -     - |
 MDO1 |    48   106     -  -111   -47     -     -     -     - |
 MEDI |   -76    -2     -     -     -     -   100     -     - |
 METS |  -154    12     -   151  -126     -   -55     -     - |
 MIZU |     -     -   732  -399     X     -     X     -     - |
 MKEA |    84     -  -111     -    43     -   -12     -     - |
 NKLG |   118     -     -  -166   -84    17    91     -     - |
 NLIB |     1   171     -  -124   133   111  -130     -     - |
 NNOR |     -    20   -80     -  -106     -    48     -     - |
 NOT1 |   -11     -     -     -     -    88   -98     -     - |
 NPLD |   -49    71     -     -    -6   -11     -     -     - |
 NRC1 |    18   157     -   -15    45     -  -170     -     - |
 NRIL |  -124     -     -  -133     -   -99   590     -     - |
 NSSP |    65     -     -     -     -   -66     -     -     - |
 NTUS |  -111     -   -13    32    46   174  -117     -     - |
 NYA1 |     -     -     -   144  -155  -417   297     -     - |
 NYAL |     -    63     -     -   -50     -   -68     -     - |
 OHI2 |    71     -   142     X     -  -120   -62     -     - |
 ONSA |   -10     3    37    -4   -32   -11    -2     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    71     -   -90     -     -     - |
 PDEL |     -     -   131     -     -   -90     -     -     - |
 PERT |   -77    54   -41     -    18     -    76     -     - |
 PETP |   -89     -     -    72    -2     -     -     -     - |
 PIE1 |  -335  -150   -16     -  -187     -   746     -     - |
 PIMO |     -     -  -124    98     -    41   -96     -     - |
 POL2 |   -14     -   123     -   -15     -   -88     -     - |
 POTS |   -35     -     -    28    36     -     -     -     - |
 PRDS |    12   144     -     -     -     -  -171     -     - |
 PTBB |    51    67     -     -    52     -  -138     -     - |
 QAQ1 |   -51     -     -  -143     -     -   292     -     - |
 RAMO |  -110     -     -     -     -   213  -127     -     - |
 RESO |   -35     -     -    46   -46   -23     -     -     - |
 REYK |   -39     -     -   -11     -    53     -     -     - |
 RIOG |     1    47    56    42    84   -66   -84     -     - |
 SANT |     -     -   725   -66     -     X  -394     -     - |
 SCH2 |   -22   119     -     -    12    26  -123     -     - |
 SCUB |     -     -     -   131     -     -  -208     -     - |
 SELE |   124     -     -     -     -  -126     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    33     -     -   -52     -     - |
 SFER |   -62    74     -     -    38     -     -     -     - |
 SPT0 |    19   151     -     -     X     -  -187     -     - |
 STJO |   -56    91     -   -27    -7    63   -63     -     - |
 SUTH |   -12     -     -    20   114     -   -15     -     - |
 SUTM |     -    66     -    89     -   -76  -117     -     - |
 SYOG |     -   110   -95   -45     -    27     X     -     - |
 THTI |     -    -2   -12   -83    25   115    -2     -     - |
 TID2 |     -     -     -    60     -   -76     -     -     - |
 TIDB |    47   -36    33     -    31     -   -50     -     - |
 TIXI |    18     -     -    59   -48   -31   -77     -     - |
 TLSE |   221   123     -     -     -     -  -417     -     - |
 TOW2 |    65     -     -   -52     -     -     -     -     - |
 TRO1 |   118     -     -   -80   -61   -20     X     -     - |
 TSKB |   -67    41     -    78    39    81  -184     -     - |
 TWTF |    31    36     -    -5     X    83  -176     -     - |
 URUM |   -82     -     -    66   133     -     -     -     - |
 USNO |    38    40     -     -    34     -   -93     -     - |
 USUD |   -47   -79   128    39    17     -   -25     -     - |
 VILL |     -     -     X   -36     X     -    56     -     - |
 WHIT |    98     -     -     -   129     -  -126     -     - |
 WILL |   -73    86     -     -    -5     -     -     -     - |
 WROC |     -    25     -     -     -     -   -27     -     - |
 WSRT |   -13   106     -   -80     -     -    28     -     - |
 WTZR |   -81   100   -39    35   -29    93  -142     -     - |
 WUHN |   -48   -25     -   250   169     -  -308     -     - |
 YAKT |    46     -     -     -    50    34  -102     -     - |
 YAR2 |   -57    84     -   -12     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -     -   257  -324     -     - |
 YELL |   -65   161   -19   -86   -67    48     X     -     - |
 YIBL |     -     -     -     X     -    84  -106     -     - |
 YKRO |     -     -     -   105     -  -132     -     -     - |
 YSSK |    13     -     -    73     -   -33   -91     -     - |
 ZWEN |   -93     -    -6    71    80     -    13     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    36    47    41    17    34    31    30  3296     - |  288   3.03
    3 |    32    35    30    21    50    42    61  3069     - |  288   2.09
    4 |    33    42    31    28    22    32    26  1396     - |  288   0.80
    5 |    80    52    53    25    65    38   134  3638     - |  288   2.93
    6 |    39    37    32    27    48    33    52   891     - |  288   1.89
    7 |    27    35    29    15    23    22    22  1232     - |  288   0.59
    8 |    32    36    37    26    44    30    26  1583     - |  288   1.27
    9 |    28    41    35    27    41    48    37  4520     - |  288   2.56
   10 |   114    49     X    52    56    48    55  2792     - |  288   2.22
   11 |    60    51    66    27    58   134    39  1149     - |  288   0.34
   13 |    24    36    84    37    57    41    35   396     - |  288   0.30
   14 |    33    43    38    22    28    48    48   782     - |  288   0.27
   15 |    31    41    31    37    47    33    42  3471     - |  288   2.20
   16 |    62    87    86    29    48    28    61  1109     - |  288   0.44
   17 |    34    37    76    25    13    47    32  1696     - |  288   0.58
   18 |    76    48    52    22    39    30    54   617     - |  288   0.35
   19 |    35    38    49    21    40    30    40  1921     - |  288   0.44
   20 |    72    54    44    16    49    28    57  1399     - |  288   0.30
   21 |    23    42    48    31    50    34    59   954     - |  288   0.29
   22 |    72    55    31    26    59    29    37  1110     - |  288   0.66
   23 |    28    36    60    18    32    42    36   821     - |  288   0.35
   24 |    38    32    38    19    19    37    21  4528     - |  288   2.24
   25 |    34    34    45    47    15    48    48  2573     - |  288   1.42
   26 |    31    44    41    18    46    37    29   983     - |  288   1.04
   27 |    33    33    30    28    36    32    33  1520     - |  288   1.04
   28 |    57    46    61    17    37    29    38  1799     - |  288   0.82
   29 |    32    42    33    24    50    38    49  2758     - |  288   1.07
   30 |    55    62    46    39    47    30    41  1432     - |  288   0.45
   31 |    26    33    33    17    28    23    32   621     - |  288   0.60
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    21    14     -     -    25     -    23     -     - |  288   0.05
 ALGO |    19    21     X    20    27    13    23     -     - |  288   0.04
 ALRT |    25     -     -    25     -    22    62     -     - |  288   5.87
 AMC2 |    17     -     -     -    11    16    11     -     - |  288   0.03
 AREQ |    24    24    21    21    23    21    18     -     - |  288  18.11
 ARTU |    18     -    44    37    22    39    60     -     - |  277  11.41
 ASC1 |    31     -     -    35     -    39     -     -     - |  288    >>>
 ASPA |    33     -     -    27    19    28     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    25     -     X     -   126    16    20     -     - |  264  11.18
 BAHR |    23    16     -    30    19     -    53     -     - |  288   1.77
 BAN2 |     -     -     -    25     -    30    20     -     - |  288  18.35
 BJFS |    37     -     -    32     -    34    59     -     - |  287   9.68
 BOGT |    38     -     -    31    24     X     -     -     - |  278  21.02
 BOR1 |    15    35     -     -    13     -    42     -     - |  288   0.39
 BREW |     -    37     -     -     -     -    40     -     - |  287   0.04
 BRUS |    17    12     -     -    20     -    27     -     - |  288   0.02
 CAS1 |    21     -    34    13     -     -     -     -     - |  288   7.07
 CHAT |    18     -     -    21    19    32    30     -     - |  287  10.98
 CHUR |   120   120     -     -    62   106   117     -     - |  288  24.22
 COCO |    23     -    47    30     -     -     -     -     - |  288   6.41
 CRO1 |     -    36    55     -    45    60     X     -     - |  278  20.37
 DARW |    25    29     -     -     -     -     -     -     - |  288   7.93
 DAV1 |    19     -     -    16     -     -     -     -     - |  288  16.43
 DGAR |    26     -     -    22    11    25    19     -     - |  288  21.86
 DRAO |    53    20    49    14    14     -    25     -     - |  288   0.46
 DUBO |    20     -     -     -     -    21     -     -     - |  288  10.02
 DWH1 |    29    40     -     -     X    21    41     -     - |  288   0.54
 FAIR |     -    47     X    35    19    46     X     -     - |  283   0.25
 GLPS |    17     -    23    37    13    33    24     -     - |  288  17.83
 GMAS |     -    42     -     -     -    14    51     -     - |  288   3.12
 GODE |    21    24    42     -    14     -    25     -     - |  288   0.05
 GOLD |    41     -    56    14    17     -     -     -     - |  284  12.62
 GOUG |     -     -     -    19     -    24     -     -     - |  287    >>>
 GUAM |    16     -    33    29    27    31    35     -     - |  284  13.70
 GUAT |    23     -     -     -    37    23     -     -     - |  288    >>>
 HARB |    53     -     -    42    31     -     -     -     - |  282  46.83
 HERS |    27    23     -     -    22     -    52     -     - |  264  42.85
 HOB2 |    29    37     -    20     -     -     -     -     - |  288   0.08
 HRAO |    50     -    54     -    30    16    29     -     - |  288   0.77
 HYDE |    29     -     -     -     -     -    37     -     - |  288  17.37
 IENG |    16    19     -     -    24     -     -     -     - |  288   0.93
 IISC |    39     -    31    25    15     -    63     -     - |  288  18.94
 INVK |    34     -     -    28     -     -     -     -     - |  288   8.08
 IRKT |     -    16     -    19    47    15    30     -     - |  288   0.31
 JPLM |     -    20     -    26    27     -    51     -     - |  288   6.02
 KERG |    39    42    42    52    28    27    45     -     - |  288   2.80
 KGN0 |    16    19     -     -    33     -     -     -     - |  287   0.39
 KIRU |    32     -     -     -    32     -    41     -     - |  287   7.46
 KOKB |    29    39     -    41    24    31    34     -     - |  288   0.06
 KOSG |    18     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  69.29
 KOUR |    39     -    41    32    25     -    54     -     - |  288   1.42
 KUNM |     -     -     -     -     -    29    36     -     - |  288  29.45
 LAE1 |    21     -     -    27    12    20    31     -     - |  287  12.59
 LHAS |    30     -    35    19    24    25    57     -     - |  288  12.01
 LPGS |     -    35    39     X    28    19     -     -     - |  288  47.94
 MAC1 |    22     -    35    17     -     -     -     -     - |  277  13.31
 MADR |     -     -     -    50     -    63     -     -     - |  288  14.17
 MALI |    26     -    56    29    20     -    59     -     - |  288  25.16
 MAS1 |    24    31    26    20    24     -    51     -     - |  288   1.79
 MATE |    19     -    34    18     -     -    55     -     - |  288   0.11
 MAW1 |    79     -   117     -     -     -     -     -     - |  279  34.94
 MBAR |    39     -     -    44    40    25     -     -     - |  288  25.58
 MCM4 |     -     -     X    15     -     -    23     -     - |  215   9.14
 MDO1 |    39    21     -    23    21     -     -     -     - |  287   6.37
 MEDI |    21    27     -     -     -     -    37     -     - |  288   0.14
 METS |    26    27     -    24    18     -    47     -     - |  287  10.14
 MIZU |     -     -    85    46     X     -     X     -     - |  125  37.36
 MKEA |    35     -    40     -    27     -    34     -     - |  288  22.08
 NKLG |    30     -     -    36    51    20    46     -     - |  284 339.35
 NLIB |    33    26     -    33    27    23    55     -     - |  288   0.04
 NNOR |     -    16    35     -    31     -    34     -     - |  288  12.62
 NOT1 |    51     -     -     -     -    34    65     -     - |  288   0.03
 NPLD |    12    24     -     -    12    19     -     -     - |  287   0.03
 NRC1 |    19    23     -    33    21     -    51     -     - |  288   0.03
 NRIL |    40     -     -    43     -    37    64     -     - |  285   7.88
 NSSP |    18     -     -     -     -    18     -     -     - |  288   8.59
 NTUS |    33     -    38    26    38    23    63     -     - |  288   9.12
 NYA1 |     -     -     -    20    15    12    28     -     - |  288   0.09
 NYAL |     -    20     -     -    32     -    22     -     - |  287   0.08
 OHI2 |    45     -    53     X     -    24    48     -     - |  288   9.30
 ONSA |    15   110    43    24    46    36    48     -     - |  288   0.04
 OUS2 |     -     -     -    61     -    77     -     -     - |  147    >>>
 PDEL |     -     -    68     -     -    47     -     -     - |  216  52.82
 PERT |    27    19    74     -    27     -    39     -     - |  288   2.34
 PETP |    16     -     -    13    15     -     -     -     - |  287   9.44
 PIE1 |    40    50    67     -    84     -    50     -     - |  286   1.33
 PIMO |     -     -    71    84     -    59    80     -     - |  233  16.05
 POL2 |    15     -    28     -    30     -    22     -     - |  288  10.76
 POTS |    18     -     -    15    21     -     -     -     - |  288  38.63
 PRDS |    16    31     -     -     -     -    42     -     - |  288   1.13
 PTBB |    17    34     -     -    14     -    26     -     - |  288   0.25
 QAQ1 |    19     -     -    22     -     -    41     -     - |  288   7.57
 RAMO |    28     -     -     -     -    23    50     -     - |  288  17.22
 RESO |    28     -     -    20    16    22     -     -     - |  288   5.77
 REYK |    35     -     -    41     -    26     -     -     - |  288   7.21
 RIOG |    18    16    38    24    20    24    28     -     - |  288  14.02
 SANT |     -     -    46    32     -     X    33     -     - |  287   6.94
 SCH2 |    40    27     -     -    24    28    40     -     - |  288   5.15
 SCUB |     -     -     -    13     -     -    21     -     - |  144  10.62
 SELE |    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288  43.39
 SEY1 |     -     -     -    40     -     -    64     -     - |  287  23.72
 SFER |    46    54     -     -    45     -     -     -     - |  241 761.10
 SPT0 |    52   103     -     -     X     -    62     -     - |  288   0.06
 STJO |    25    14     -    31    15    17    24     -     - |  288   0.05
 SUTH |    33     -     -    21    23     -    40     -     - |  288  12.33
 SUTM |     -    37     -    24     -    26    30     -     - |  288  10.71
 SYOG |     -    51    51    23     -    40     X     -     - |  288   0.72
 THTI |     -    41    51    31    25    38    33     -     - |  288   3.87
 TID2 |     -     -     -    65     -    82     -     -     - |  288   0.18
 TIDB |    27    43    40     -    16     -    38     -     - |  288   0.14
 TIXI |    16     -     -    15    10    29    49     -     - |  287   6.62
 TLSE |    18    31     -     -     -     -    26     -     - |  271   0.38
 TOW2 |    35     -     -    28     -     -     -     -     - |  287   8.27
 TRO1 |    44     -     -    33    64    82     X     -     - |  288   7.76
 TSKB |    23    36     -    29    19    20    50     -     - |  288   1.43
 TWTF |    33    43     -    62     X    34    64     -     - |  288   0.43
 URUM |    27     -     -    22    36     -     -     -     - |  288  18.84
 USNO |    15    12     -     -    28     -    20     -     - |  288   0.04
 USUD |    56    42    64    46    39     -    26     -     - |  288   9.01
 VILL |     -     -     X    36     X     -    57     -     - |  286  11.14
 WHIT |    32     -     -     -    37     -    41     -     - |  288   0.75
 WILL |    26    31     -     -    10     -     -     -     - |  288 159.82
 WROC |     -    45     -     -     -     -    49     -     - |  288  17.36
 WSRT |    14    17     -    20     -     -    27     -     - |  288   0.03
 WTZR |    27    28    20    17    13    16    31     -     - |  288   0.03
 WUHN |    37    36     -    31    20     -    52     -     - |  287  11.65
 YAKT |    22     -     -     -    52    23    51     -     - |  288   0.57
 YAR2 |    21    19     -    12     -     -     -     -     - |  288   4.25
 YARR |     -     -     -     -     -    26    33     -     - |  288  12.81
 YELL |    41    51    84    30    21    42     X     -     - |  285 133.74
 YIBL |     -     -     -     X     -    33    41     -     - |  284  21.82
 YKRO |     -     -     -    33     -    42     -     -     - |  288  42.21
 YSSK |    32     -     -    54     -    27    49     -     - |  287   9.35
 ZWEN |    26     -    48    29    23     -    47     -     - |  288  13.72
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    36    42    50    31    35    38    45  2180     - |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.98   | 3.15e-14  7.46e-15  2.50e-15 |
 YELL |   285     0     0   283    9.81   | 3.57e-14  8.07e-15  4.10e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    8.71   | 3.02e-14  9.89e-15  3.75e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.51   | 4.83e-14  8.92e-15  2.69e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    8.04   | 3.73e-14  8.69e-15  4.18e-15 |
 BREW |   287     0     0   285    7.25   | 5.12e-14  8.06e-15  2.06e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.44   | 4.44e-14  9.25e-15  3.05e-15 |
 USNO |   288     0     0   287    5.64   | 3.87e-14  1.25e-14  4.36e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.82   | 4.11e-14  1.29e-14  2.65e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    4.08   | 4.98e-14  1.32e-14  3.33e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.12   | 4.20e-14  1.53e-14  2.60e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    2.58   | 5.61e-14  1.13e-14  6.07e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    2.46   | 4.25e-14  6.82e-15  1.81e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.13   | 3.76e-14  9.51e-15  3.05e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.10   | 4.39e-14  1.34e-14  3.29e-15 |
 NYAL |   287     0     0   286    2.03   | 3.62e-14  7.76e-15  6.09e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.56   | 2.73e-14  8.04e-15  6.83e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.50   | 2.00e-13  1.85e-14  7.28e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.46   | 3.70e-14  1.03e-14  4.10e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.40   | 5.45e-14  1.58e-14  5.38e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    1.24   | 5.13e-14  1.48e-14  3.10e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    0.95   | 3.78e-14  1.43e-14  4.50e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.89   | 4.62e-14  1.16e-14  1.33e-14 |
 PIE1 |   286     1     0   283    0.76   | 1.07e-13  2.86e-14  6.23e-15 |
 FAIR |   283     0     0   280    0.65   | 5.61e-14  1.13e-14  7.57e-15 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.29   | 4.78e-14  1.57e-14  9.44e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.19   | 4.90e-14  1.23e-14  2.14e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.14   | 3.10e-13  6.48e-14  1.66e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.12   | 8.70e-14  3.58e-14  3.47e-14 |
 TID2 |   288     2     0   141    0.09   | 4.01e-14  1.01e-14  7.45e-15 |
 G07  |   288     0     0   288    0.08   | 2.98e-13  8.39e-14  7.66e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.08   | 4.06e-13  1.22e-13  3.95e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.24e-13  1.13e-13  2.64e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.07   | 4.85e-13  8.02e-14  5.33e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.06   | 3.69e-13  1.12e-13  6.57e-14 |
 TLSE |   271     0     0   270    0.06   | 3.66e-13  1.17e-13  2.19e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.38e-13  1.59e-13  2.20e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 3.35e-13  9.60e-14  1.02e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.25e-13  1.27e-13  7.41e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 5.05e-13  1.41e-13  2.64e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   138    0.04   | 3.77e-13  1.08e-13  5.00e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.04   | 2.89e-13  1.33e-13  7.55e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.89e-13  1.73e-13  5.80e-14 |
 MIZU |   125     0     0   114    0.04   | 3.65e-13  1.15e-13         - |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.56e-13  1.04e-13  7.74e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.59e-13  1.32e-13  9.68e-14 |
 YAKT |   288     0     0   143    0.03   | 4.66e-13  1.12e-13  4.31e-14 |
 SFER |   241     2     0   121    0.03   | 3.63e-13  8.50e-14         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 5.59e-13  1.63e-13  1.38e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.91e-13  1.53e-13  7.42e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.26e-13  4.22e-14  8.77e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 5.37e-13  1.78e-13  1.53e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.71e-13  2.84e-13  1.42e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  4.25e-13  1.28e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.63e-13  1.86e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.01   | 4.88e-13  2.02e-13  5.75e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.16e-13  2.56e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.52e-12  5.08e-13  2.40e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.43e-12  4.07e-13  1.31e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.59e-12  4.20e-13  1.16e-13 |
 GMAS |   288     0     1   190    0.00   | 1.30e-12  3.28e-13  2.46e-13 |
 G20  |   288     0     4     6    0.00   | 6.63e-13  7.94e-14  2.84e-14 |
 G08  |   288     0     5    13    0.00   | 1.25e-12  3.43e-13  9.71e-14 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 5.49e-13  2.08e-13  3.81e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.20e-14  5.31e-15  1.52e-15 |
 MCM4 |   215     0     1     0    0.00   | 7.39e-13  3.58e-13         - |
 OUS2 |   147     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   286     0     1     0    0.00   | 1.11e-12  1.42e-12  9.22e-13 |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   287     0     0     0    0.00   | 7.15e-13  9.74e-13  5.93e-13 |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.02e-13  7.83e-14  5.52e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.12e-13  2.50e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 4.81e-13  6.21e-14  3.20e-14 |
 G22  |   288     0     1     0    0.00   |        -         -         - |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 7.88e-13  1.32e-13  3.14e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 7.29e-13  9.67e-14  7.36e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.21e-12  1.42e-13  2.48e-14 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 6.41e-13  8.16e-14  5.05e-14 |
 G13  |   288     2     6     0    0.00   | 6.43e-13  1.05e-13  5.64e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.48e-13  7.01e-14  4.10e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.29e-13  2.24e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.39e-13  2.86e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  5.03e-13  2.73e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  5.86e-13  3.66e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 1.10e-12  1.14e-12  3.06e-13 |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.05e-13  2.16e-13  3.16e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   144     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.60e-13  2.69e-13  4.31e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   233     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.75e-12  5.47e-13  2.64e-13 |
 PDEL |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   279     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.96e-12  5.22e-13  1.96e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 1.14e-12  6.01e-13  1.57e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.11e-17  3.74e-16  2.24e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      BRUS      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
