
 GPS week: 1337   Day: 3   MJD: 53606                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2783      0    -0.07     0.01     2.78     0.00      0
 cod |   288     0  24635    564    -0.31     0.28     0.04    27.73      0
 emr |   288     0  19372    318   648.83     1.46     0.06    19.14      0
 esa |   288     0  18210    898  1028.99    14.19     0.07    14.92      0
 gfz |   288     0  26158    655    -0.23     0.92     0.05    21.73      0
 iga |    96     0   2783     11    -0.12     0.04     0.08     0.00      0
 igu |    96     0   2783      0    -0.10     0.00     2.61     0.00      0
 jpl |   288     0  17325      5    -0.12     1.19     0.07    16.48      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288    81  27753   7427  -770.43   461.45     0.07     0.00     41

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -2379   -51  -110   168    10    94  -379    48     -   -90 |
    2 | -1229   -40    23   -27    31   -58   802    24     -  -232 |
    3 | -8448   -31   -88    69    94    -7 -6638   -33     -     4 |
    4 | -1297  -126   -79    76   119     2  2605    78     -  -153 |
    5 |   727   -28  -132    35   113   -64 -1295     2     -    47 |
    6 |  4360   -67   -59     9   128    16 -9451     4     -   -50 |
    7 |   -29  -110  -115   141   148     8 -2709    -5     -   143 |
    8 |    70   -60   -75    82    88   -60 -1244    11     -   -26 |
    9 | -5158   -20   -56   102    41   -74  3392   -47     -   -63 |
   10 |  2795   -23    28    14    85   -34   622  -118     -    93 |
   11 |  7068   -66     -   -48   117    47  1506     -     -  -159 |
   13 |  5163    25  -148   -59   -21    50  3203   210     -  -244 |
   14 |  4792    19   -62   -38    52    59   627     6     -  -119 |
   15 |  5835   100   -23  -151    74   102  7325  -102     -   102 |
   16 |  3923    61  -162   172  -113    80   389    74     -  -109 |
   18 |  5233  -104    49    11    10    45   738    94     -  -107 |
   19 |    -3   112  -215   -55   -19  -265   268   137     -   248 |
   20 |  5903  -108   -96   192    12     3   738   104     -   122 |
   21 |  2734    90   -67   -40    23    96  -148   -67     -  -131 |
   22 | -2699   -18   -27  -260   171   150 -1474    53     -  -163 |
   23 |  -748   109  -256   146  -108   -12  -240   124     -  -189 |
   24 |  -607  -109   -66   236    41    27  5826    -8     -   -73 |
   25 | -3978   -97   -99   192    37    10 11265    55     -  -231 |
   26 |   394  -131   164   -53    93   -39  -595   -44     -  -198 |
   27 | -5409  -100   -94   157   109    -9  -478    -9     -   -45 |
   28 |  1414   -38   -71  -165   200    91  1542    44     -   -58 |
   29 | -1190   -24   115  -100    41  -201 -3692   -56     -  -195 |
   30 |  -302  -108  -138   291    50   -99 -1020     9     -  -413 |
   31 |-17119    50  -137     X   -38    44-11609    90     -   -14 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -24    -5     -     -     -     -    46     -  -186 |
 ALGO |     -     -   -78   -16  -115     -     -   257     -   -30 |
 AMC2 |     -     6     -     -     -     -     -   -10     -   274 |
 ARTU |     -    12     -    92    -9     -     -   -92     -  -142 |
 AUCK |     -    74     -     X   -95     -     -     -     -   -65 |
 BAHR |     -   -11     7     -    21     -     -   -17     -    35 |
 BILI |     -   -57     -     -    72     -     -     -     -   -70 |
 BOGT |     -   -11     -    66   -31     -     -     -     -  -127 |
 BOR1 |     -    39    74     -  -116     -     -     -     -   131 |
 BRUS |     -   -40    58     -     -     -     -     -     -   -19 |
 CAS1 |     -    71     -    -7    30     -     -  -144     -  -117 |
 CEDU |     -   257     -  -543    44     -     -     -     -   306 |
 CHAT |     -   -51     -     -    65     -     -     -     -   -60 |
 CHUR |     -  -349    33     -   445     -     -     -     -    10 |
 COCO |     -   -41     -    24    74     -     -   -50     -   160 |
 CORD |     -   -93     -     -     X     -     -   156     -   495 |
 DGAR |     -   -69     -     -    61     -     -    35     -    83 |
 DWH1 |     -   -13    19     -     -     -     -     -     -   -25 |
 FAIR |     -     -    22    80  -101     -     -    36     -     - |
 FORT |     -     -   -54  -176   212     -     -   -56     -   -55 |
 GLPS |     -    17     -     -   -23     -     -     1     -    93 |
 GMAS |     -     -   180     -     -     -     -  -209     -     X |
 GODE |     -    24    55   -53   -42     -     -     -     -   -51 |
 GOLD |     -     -     -   -48     2     -     -    41     -    84 |
 GRAS |     -   -46     -     -    58     -     -     -     -    62 |
 GUAT |     -    28     -     -   -36     -     -     -     -  -334 |
 HARB |     -     6     -     -    -8     -     -     -     -   167 |
 HOB2 |     -   110     X     -   -39     -     -  -135     -  -430 |
 HOFN |     -     -     -     -   -82     -     -   108     -   284 |
 HRAO |     -     -     -     -   -60     -     -    79     -    51 |
 IISC |     -     -     -  -121    83     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -27     -     -   109     -     -   -98     -     0 |
 JAB1 |     -    15     -     -   -19     -     -     -     -   251 |
 JPLM |     -     -   175     -  -154     -     -     -     -   349 |
 KERG |     -     3    86   -36   -46     -     -   -10     -   -47 |
 KGN0 |     -   -25    36     -     -     -     -     -     -  -147 |
 KIT3 |     -    43     -  -111    21     -     -     -     -   243 |
 KOKB |     -     -    56     -   -49     -     -     -     -  -262 |
 KOUR |     -    82     -  -152     -     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -   -16     -     -    20     -     -     -     -   113 |
 LPGS |     -   -63     -   118     X     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   113   -78     -     -     -     -  -672 |
 MALI |     -   125     -  -232     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -    45     -     1   -58     -     -     -     -    22 |
 MAW1 |     -    53     -     -   -77     -     -    12     -     7 |
 MBAR |     -     2     -     -   -72     -     -    81     -   170 |
 MCM4 |     -   556     -  -205  -557     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   105   -36     -  -102     -     -     -     -   238 |
 MKEA |     -     -     -   -17   -11     -     -    30     -    13 |
 NLIB |     -   -17    98     -   -65     -     -     -     -   203 |
 NPLD |     -   -54    79     -     -     -     -     -     -    48 |
 NRC1 |     -     -    50     -   -44     -     -     -     -    90 |
 NRIL |     -     -     -     -    59     -     -   -78     -    45 |
 NTUS |     -   -93     -     -   119     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -     -     -    10    -7     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    -3     4     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    66   226  -108  -120     -     -  -116     -   116 |
 POL2 |     -    19     -     -   -24     -     -     -     -    -2 |
 PTBB |     -   -11    79     -     -     -     -   -74     -   -78 |
 RBAY |     -    72     -     -   -92     -     -     -     -   313 |
 RIOG |     -  -123    89   115     -     -     -     -     -     2 |
 SANT |     -   336     -   151  -513     -     -     -     -   437 |
 SCH2 |     -     -    73     -   -64     -     -     -     -  -102 |
 SFER |     -    19   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -   187     -  -312   -22     -     -     -     -   747 |
 STJO |     -     X   -14     -   -28     -     -    53     -    48 |
 SUTH |     -     1     -     -    -2     -     -     -     -   154 |
 SUTM |     -     -   182     -  -160     -     -     -     -   236 |
 THTI |     -     -    20  -123    67     -     -     -     -  -166 |
 THU3 |     -   -91   -26    66    94     -     -     -     -  -308 |
 TIDB |     -     -    62    49   -88     -     -     -     -  -117 |
 TIXI |     -     -     -   100    -6     -     -   -87     -  -150 |
 TOW2 |     -     -     -     -    19     -     -   -25     -   -50 |
 TSKB |     -   -24    58    39     -     -     -   -63     -    50 |
 TWTF |     -   -15   128     -     -     -     -  -124     -   145 |
 UNSA |     -     -     -    28   -19     -     -     -     -   -14 |
 USN3 |     -     4   -30     -     -     -     -    27     -  -219 |
 USNO |     -    30   -43     -     -     -     -     -     -   -73 |
 USUD |     -     -   -51    65     -     -     -     -     -    14 |
 WILL |     -  -121   175     -     -     -     -     -     -   -21 |
 WSRT |     -    36     -     -   -46     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     -    -1    51   -30     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -44   201     -    32     -     -  -203     -   -26 |
 YEBE |     -     -    71     -     -     -     -   -83     -   149 |
 YELL |     -     X   -22     X    19     -     -     -     -  -338 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7242    46    50    58    32    51  4970    27     -    29 |  288   5.22
    2 |   713    30    39    54    21    48   461    39     -    36 |  288   0.22
    3 |  5219    26    35    37    53   107  3171    90     -    95 |  288   2.69
    4 |  2931    38    23    35    28    62  1735    27     -    46 |  288   0.72
    5 |  3316    59   189    34    43    51  1753   163     -   171 |  288   2.42
    6 |  1590    25    21    50    16    56  6820    24     -    34 |  288   1.26
    7 |  1136    27    26    36    46    34  1814    53     -    34 |  288   0.63
    8 |  4009    39    44    60   128    68  2557    63     -    78 |  288   2.02
    9 |  4650    44    26    67    22    88  2307    17     -    44 |  288   1.58
   10 |  1815    77    54    44    48    90  2069   140     -    50 |  288   1.61
   11 |  1475    26     -    47    26    63   973     -     -    53 |  288   0.42
   13 |   616    35    40    42    38    36  1194    39     -    53 |  288   0.45
   14 |   711    38    44    56    46    72   328    59     -    51 |  288   0.26
   15 |  3918    28    29    79    25    37  3250    52     -    55 |  288   1.82
   16 |   507    49    51    30    49    75   409    39     -    79 |  288   0.32
   18 |   755    62    62    94    37    64   459    46     -    56 |  288   0.38
   19 |   433    37    48    88    17    71   363    31     -    43 |  288   0.28
   20 |   867    62    50    41    52    54   408    43     -    51 |  288   0.28
   21 |   804    18    32    73    23    92   455    33     -    25 |  288   0.34
   22 |  1392    56    55   182    46   106  1070    99     -    90 |  288   0.46
   23 |   911    39    38    34    25    30   366    59     -    69 |  288   0.33
   24 |  2676    33    27    41    32    62  1882    25     -    31 |  288   2.30
   25 |  2633    39    31    56    22    71  6088    30     -    25 |  288   2.80
   26 |   888    28    23    33    23    61   461    28     -   146 |  288   0.44
   27 |  2713    39    31    29    21    63  1709    32     -    17 |  288   2.47
   28 |   780    65    67    28    42    95   543    37     -    50 |  288   0.26
   29 |  2223    35    20    29    20    72  2841    24     -   134 |  288   0.93
   30 |   743   101   151    85    66    66  1134    85     -   114 |  288   0.75
   31 |  5543    39    57     X    80   201  4929    46     -    65 |  287   4.28
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    23    24     -     -     -     -    26     -    38 |  288   0.04
 ALGO |     -     -    25    35    27     -     -    44     -    31 |  288   0.04
 AMC2 |     -    16     -     -     -     -     -    27     -    31 |  288   0.02
 ARTU |     -    28     -    37    20     -     -    34     -    62 |  285  11.00
 AUCK |     -    15     -     X    19     -     -     -     -    36 |  264  10.06
 BAHR |     -    23    29     -    44     -     -    44     -    39 |  288   0.41
 BILI |     -    14     -     -    18     -     -     -     -   235 |  283   6.52
 BOGT |     -    31     -    46    33     -     -     -     -    18 |  288  11.11
 BOR1 |     -    19    23     -    33     -     -     -     -    36 |  288   0.94
 BRUS |     -    28    41     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 CAS1 |     -    26     -    50    46     -     -    42     -    36 |  288   5.99
 CEDU |     -    22     -    63    49     -     -     -     -    37 |  288    >>>
 CHAT |     -    26     -     -    33     -     -     -     -    49 |  287   9.58
 CHUR |     -    36    85     -    33     -     -     -     -   144 |  195   0.05
 COCO |     -    19     -    34    24     -     -    24     -    22 |  288   7.84
 CORD |     -    21     -     -     X     -     -    35     -    69 |  287  13.56
 DGAR |     -    24     -     -    28     -     -    31     -    57 |  288  21.38
 DWH1 |     -    11    17     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.20
 FAIR |     -     -   102   166   128     -     -   131     -     - |  279   0.30
 FORT |     -     -    86   105   183     -     -    65     -   107 |  287  76.68
 GLPS |     -    20     -     -    14     -     -    35     -    13 |  288   9.91
 GMAS |     -     -    19     -     -     -     -    22     -     X |  288   1.68
 GODE |     -    13    19    36    18     -     -     -     -    19 |  288   0.06
 GOLD |     -     -     -   102    47     -     -    36     -    93 |  288   8.91
 GRAS |     -    20     -     -    26     -     -     -     -    71 |  288  12.45
 GUAT |     -    31     -     -    39     -     -     -     -    62 |  287    >>>
 HARB |     -    18     -     -    23     -     -     -     -    35 |  287  29.07
 HOB2 |     -    68     X     -    79     -     -   179     -    23 |  286   0.10
 HOFN |     -     -     -     -    25     -     -    32     -    44 |  280    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    19     -     -    25     -    35 |  288   0.77
 IISC |     -     -     -    30    20     -     -     -     -     - |  288  16.45
 ISPA |     -    41     -     -    86     -     -    63     -    36 |  288  17.47
 JAB1 |     -    41     -     -    52     -     -     -     -    36 |  264  19.99
 JPLM |     -     -    43     -    37     -     -     -     -    56 |  288   2.59
 KERG |     -    52   123    73    45     -     -    21     -    71 |  288   1.30
 KGN0 |     -    14    20     -     -     -     -     -     -    76 |  286   0.43
 KIT3 |     -    30     -    38    35     -     -     -     -    42 |  288  18.35
 KOKB |     -     -    93     -    82     -     -     -     -    85 |  288   0.09
 KOUR |     -    19     -    35     -     -     -     -     -     - |  263    >>>
 LHAS |     -    17     -     -    21     -     -     -     -    54 |  288   9.31
 LPGS |     -    46     -    86     X     -     -     -     -     - |  249  21.55
 MAC1 |     -     -     -   154   106     -     -     -     -    80 |  163   9.70
 MALI |     -    23     -    43     -     -     -     -     -     - |  260  21.02
 MATE |     -    15     -    35    25     -     -     -     -    46 |  288   0.12
 MAW1 |     -    28     -     -    68     -     -    79     -    36 |  286   7.80
 MBAR |     -    39     -     -    65     -     -   114     -   145 |  288  20.75
 MCM4 |     -    30     -    39    34     -     -     -     -     - |  235  18.55
 MDO1 |     -    71    62     -    42     -     -     -     -    26 |  276 359.49
 MKEA |     -     -     -    52    97     -     -    98     -    27 |  288  20.81
 NLIB |     -    26    22     -    38     -     -     -     -    24 |  288   0.03
 NPLD |     -    30    44     -     -     -     -     -     -    41 |  287   0.05
 NRC1 |     -     -    20     -    18     -     -     -     -    19 |  288   0.03
 NRIL |     -     -     -     -    13     -     -    17     -    45 |  194   9.17
 NTUS |     -    22     -     -    27     -     -     -     -     - |  288   9.06
 ONSA |     -     -     -    59    40     -     -     -     -     - |  240   0.06
 PERT |     -     -    49    63     -     -     -     -     -     - |  268   2.90
 PIE1 |     -    26    25    42    27     -     -    31     -    23 |  288   0.05
 POL2 |     -    17     -     -    22     -     -     -     -    35 |  288  10.65
 PTBB |     -    18    32     -     -     -     -    24     -    18 |  288   0.20
 RBAY |     -   104     -     -   133     -     -     -     -   233 |  115  39.24
 RIOG |     -    13    26    38     -     -     -     -     -    49 |  192   7.84
 SANT |     -    20     -    52    29     -     -     -     -    42 |  288  14.30
 SCH2 |     -     -    27     -    24     -     -     -     -   110 |  261  15.75
 SFER |     -    72   104     -     -     -     -     -     -     - |  281 403.02
 SHAO |     -    43     -    69    27     -     -     -     -   108 |  288  14.72
 STJO |     -     X    33     -    32     -     -    33     -    26 |  288   0.05
 SUTH |     -    16     -     -    20     -     -     -     -    30 |  288  20.74
 SUTM |     -     -    18     -    16     -     -     -     -    26 |  288  14.00
 THTI |     -     -    55    58    23     -     -     -     -    28 |  288   6.10
 THU3 |     -    24    59   156    37     -     -     -     -    33 |  288   6.34
 TIDB |     -     -    40    42    32     -     -     -     -    18 |  288   0.08
 TIXI |     -     -     -    33    23     -     -    51     -    52 |  287   7.40
 TOW2 |     -     -     -     -    34     -     -    45     -    33 |  280   5.19
 TSKB |     -    16    29    91     -     -     -    44     -    42 |  288   1.44
 TWTF |     -    19    22     -     -     -     -    23     -    51 |  288   0.10
 UNSA |     -     -     -    59    40     -     -     -     -    53 |  285  16.81
 USN3 |     -    26    22     -     -     -     -    22     -    24 |  248   0.31
 USNO |     -    26    38     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.03
 USUD |     -     -    40    51     -     -     -     -     -    23 |  283   0.10
 WILL |     -    67    97     -     -     -     -     -     -   150 |  270 162.33
 WSRT |     -    24     -     -    31     -     -     -     -     - |  288   0.03
 WTZR |     -     -    66   157    67     -     -     -     -     - |  280   0.07
 YAR2 |     -   142    63     -    96     -     -   180     -    60 |  276   2.53
 YEBE |     -     -    84     -     -     -     -    98     -    40 |  288  48.96
 YELL |     -     X    64     X    57     -     -     -     -   322 |  278   0.36
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2783    41    57    69    50    76  2611    65     -    73 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288     0     0   288    9.95   | 2.80e-14  7.63e-15  4.46e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.91   | 3.77e-14  7.84e-15  1.98e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.31   | 3.84e-14  9.46e-15  2.02e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    8.17   | 3.73e-14  9.69e-15  3.57e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    6.57   | 5.45e-14  1.39e-14  3.59e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.75   | 3.70e-14  7.70e-15  3.26e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    5.58   | 4.54e-14  1.38e-14  3.49e-15 |
 ONSA |   240     0     0   239    5.27   | 6.24e-14  1.37e-14         - |
 WTZR |   280     0     0   273    5.04   | 7.01e-14  1.13e-14  5.19e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.65   | 3.02e-14  7.88e-15  3.10e-15 |
 TWTF |   288     1     0   287    4.11   | 5.67e-14  1.60e-14  4.74e-15 |
 WSRT |   288     0     0   143    3.91   | 3.56e-14  1.11e-14  2.06e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.39   | 4.17e-14  1.18e-14  2.58e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.14   | 4.12e-14  8.79e-15  4.73e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.08   | 6.24e-14  1.39e-14  4.31e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.68   | 3.77e-14  1.45e-14  5.34e-15 |
 USN3 |   248     0     0   247    2.62   | 7.99e-14  1.00e-14         - |
 YELL |   278     1     0   275    2.04   | 3.77e-14  9.87e-15  2.72e-15 |
 HOB2 |   286     0     0   284    1.31   | 5.62e-14  1.57e-14  9.47e-15 |
 MATE |   288     0     0   236    0.78   | 5.07e-14  2.58e-14  1.35e-14 |
 FAIR |   279     0     0   277    0.64   | 8.05e-14  1.89e-14  3.97e-15 |
 CHUR |   195     0     0    49    0.28   | 6.13e-14  1.68e-14         - |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 2.66e-13  5.52e-14  2.21e-14 |
 USUD |   283     0     0   282    0.21   | 3.10e-13  2.82e-14  8.89e-15 |
 YEBE |   288     2     0   286    0.18   | 6.74e-14  2.05e-14  3.81e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.14   | 3.04e-13  7.76e-14  1.51e-14 |
 KGN0 |   286     0     0   284    0.12   | 3.27e-13  1.10e-13  3.37e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.11   | 3.70e-13  1.04e-13  5.18e-14 |
 G22  |   288     0     0   192    0.11   | 6.26e-13  1.02e-13  2.84e-14 |
 FORT |   287     1     0   141    0.10   | 7.16e-14  2.39e-14  1.04e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.09   | 2.91e-13  7.86e-14  7.95e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.09   | 2.90e-13  7.59e-14  6.01e-14 |
 SFER |   281     1     0   276    0.08   | 3.78e-13  1.02e-13  8.93e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.65e-13  1.10e-13  4.24e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.14e-13  1.28e-13  7.50e-14 |
 TIDB |   288     0     3    12    0.04   | 2.29e-13  2.17e-14  5.26e-15 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.86e-13  1.45e-13  6.79e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.50e-13  1.23e-13  8.12e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.46e-13  3.13e-14  7.78e-14 |
 G16  |   288     0     2    66    0.03   | 5.67e-13  7.71e-14  3.32e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 4.51e-13  1.45e-13  1.22e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.64e-13  1.46e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.17e-12  3.43e-13  1.30e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.99e-13  2.74e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.53e-13  1.79e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.21e-13  2.94e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.76e-13  2.26e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.53e-12  4.65e-13  1.70e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  4.54e-13  1.49e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.00   | 1.19e-12  5.07e-13  1.51e-13 |
 G08  |   288     0     3    11    0.00   | 1.67e-12  4.41e-13  2.07e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.62e-14  3.24e-15  9.97e-16 |
 MCM4 |   235     0     0     0    0.00   | 6.12e-13  4.76e-13         - |
 MAC1 |   163     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.49e-13  7.86e-14  2.19e-14 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  6.02e-14  2.69e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.80e-13  1.22e-13  2.69e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  7.80e-14  3.03e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 6.64e-13  8.49e-14  2.94e-14 |
 G18  |   288     3     6     0    0.00   | 1.57e-12  2.08e-13  9.95e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.21e-13  5.71e-14  1.75e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.85e-13  1.04e-13  3.87e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.36e-13  7.67e-14  4.33e-14 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  5.48e-13  2.76e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  3.72e-13  3.27e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.50e-13  5.51e-14  1.92e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  8.56e-13  5.76e-13 |
 YAR2 |   276     0     0     0    0.00   | 7.95e-13  9.41e-13  1.44e-13 |
 WILL |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   280     0     0     0    0.00   | 4.66e-13  7.02e-13  5.68e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.33e-13  3.42e-13  4.90e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   261     1     2     0    0.00   | 6.22e-13  1.08e-12  2.11e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   192     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   115     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   268     0     0     0    0.00   | 1.91e-12  6.41e-13  2.04e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   194     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   276     0     2     0    0.00   | 9.46e-13  1.29e-12  1.27e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.42e-13  3.00e-13  3.11e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.32e-13  7.52e-13  6.90e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.69e-17  3.23e-16  1.94e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      ALGO      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
