
 GPS week: 1402   Day: 1   MJD: 54059                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2873     56     0.21    -0.50     2.75     0.00      0
 cod |   288     0  25137      7     0.08    -0.35     0.04    30.64      0
 emr |   288     0  18842    275   -58.13    -0.13     0.06    19.97      0
 esa |   288     0  18294    571     2.54     0.64     0.06    18.33      0
 gfz |   288     0  26335     36     0.11    -0.24     0.04    31.06      0
 iga |    96     0   2872     46    -3.56    19.65     0.05     0.00      0
 igu |    96     0   2873     52     3.54    -2.44     3.24     0.00      0
 jpl |   288     0  15795      0    -0.44     0.78     0.09     0.00      0
 ngs |    96     0   2873     27    -4.53    18.22     2.80     0.00      0
 usn |   288     0  28251     26     0.52     0.74     0.07     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1512   -54   -88   156    18    19  7979 -1878  -869 -2702 |
    2 |  -621    -8   -35   -92    87    12  2062   212  -182  -935 |
    3 | -3978   -52   -84    28    88    46-15032 -3223 -3947 -4051 |
    4 | -1951    34  -239   360   -91    27  -388 -1888 -2391 -2860 |
    5 | -4374   -16  -112    61    52    -9-10344 -2724 -3253 -3536 |
    6 | -3469   135  -162    61   -66    84  -887 -3413 -3231 -4298 |
    7 |   852   -70  -113    50   112    50   178 -2063   777 -2772 |
    8 |  3685  -176   -45   120   132    72  2578 -2469  2528 -3270 |
    9 | -3205    40   -31    48   -48    52 -1940 -2239 -2951 -3142 |
   10 | -3632  -150   -20   -85   212    -7  8557 -2538 -3558 -3164 |
   11 |  2599   -33    30    18     3     2  1635  -992  3600 -2141 |
   13 |  3117    40   -66    75   -41    89  1110 -1591  3217 -2908 |
   14 |  3830    83    31    52  -133   -39  2650 -1784  4130 -2925 |
   15 |-11368   -52     X     X    51   144-17885 -2423 -4964 -3017 |
   16 |  3332   -30   -44    25    43   -86  2543 -2308  3441 -3276 |
   17 |  4937    94  -192   175   -73   -73  3290   359  3603  -937 |
   18 |  3487    29   -36  -151    84     8  2024 -1703  3716 -2635 |
   19 |  3522  -323    94    65   221   -77  2507    60  3214 -1069 |
   20 |  4350  -234    56   221    65  -149  2423 -1853  4509 -2650 |
   21 |  3183   144   -15  -265    14  -298   861 -2090  3598 -3093 |
   22 |  -552    94   103  -154   -68    26  1794  -543   533 -1555 |
   23 |  1328   -54    46   -89    77     0  3634   250  1374 -1029 |
   24 | -3410   -77  -184   218    68   -70  9591 -2639 -2523 -3437 |
   25 |  4481    -4   -36   135   -52   -33 -7474 -2120  1900 -3167 |
   26 | -4949     6   -14   121   -69    66 -3096 -2035 -4246 -3037 |
   27 | -1563  -205    -4   183    98    30  2247 -2662 -2602 -3538 |
   28 |  1755   -65   -11    27    55    37  1795  -824  2554 -1764 |
   29 | -4076     9   113     -   -78    88 -4690 -2106 -3444 -3151 |
   30 | -8783   188  -103    43  -145    89 -6953 -2522 -8238 -3623 |
   31 |  2819   335   152    32  -447  -189 -1322   -15  2044 -1415 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    19   -21     -     -     -     -     -  1164 |
 ALIC |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -  1108 |
 AMC2 |     -   -46   149   -85     -     -     -  2046     -  1291 |
 AREQ |     -     -    82     -   -53     -     -  2090     -  1182 |
 ARTU |     -    35     -     1   -35     -     -     -     -  1021 |
 AUCK |     -  -208     -     -   205     -     -     -     -  1083 |
 BAHR |     -   -45   -54     -    79     -     -     -     -  1165 |
 BOGT |     -    23     -   -56    10     -     -     -     -  1159 |
 BOR1 |     -   104     -     -  -102     -     -     -     -  1248 |
 BRUS |     -    77     -     -   -76     -     -     -     -  1200 |
 CAS1 |     -  -126     -    54    93     -     -  2096     -  1208 |
 CHAT |     -    13     -     -   -13     -     -     -     -  1235 |
 CHUR |     -    -3     4     -     -     -     -     -     -  1138 |
 COCO |     -    34     -   -46    -7     -     -  2003     -  1135 |
 CRO1 |     -     -    88  -137    24     -     -  2198     -  1236 |
 DAEJ |     -    65   165  -352     -     -     -     -     -  1200 |
 DARW |     -  -284  -447     -   648     -     -  1791     -   903 |
 DGAR |     -     -     -   -12     7     -     -     -     -  1181 |
 DRAO |     -    68    28     -   -85     -     -  2155     -  1213 |
 FAIR |     -   -60    67    77   -29     -     -  2111     -  1262 |
 GLPS |     -    12     -     -   -12     -     -  2094     -  1136 |
 GODE |     -     -    -4     -     2     -     -     -     -  1224 |
 GOLD |     -   103     -   -84   -52     -     -  2032     -  1240 |
 GRAZ |     -  -241   170     -   128     -     -     -     -  1195 |
 GUAM |     -     -     -    32   -19     -     -  2055     -  1168 |
 HOB2 |     -    76    75  -294    50     -     -  1938     -  1157 |
 KARR |     -    67     -     -   -66     -     -  2103     -  1267 |
 KERG |     -     -     -    39   -23     -     -     -     -  1052 |
 KOKB |     -    16    -6     -   -12     -     -  2072     -  1084 |
 LAMA |     -   -20     -     -    20     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -    65     -     -   -64     -     -     -     -  1231 |
 LPGS |     -   -26   100   -38   -16     -     -     -     -  1259 |
 MAC1 |     -   -28     -   -66    67     -     -  1976     -  1178 |
 MALI |     -     -     -   -39    23     -     -     -     -  1072 |
 MAS1 |     -     -   208  -118   -64     -     -  2303     -  1358 |
 MBAR |     -     7     -     -    -7     -     -     -     -  1233 |
 MCM4 |     -   211   175   -62  -283     -     -  1967     -  1172 |
 MDO1 |     -   -11    56     -   -25     -     -  2252     -  1547 |
 MKEA |     -   109     -   -90   -54     -     -  2085     -  1226 |
 NISU |     -   -41   118     -   -35     -     -  1884     -   961 |
 NKLG |     -     -     -   -53    31     -     -     -     -  1139 |
 NLIB |     -   -45     9     -    38     -     -  2020     -  1113 |
 OHI2 |     -    31     -     -   -31     -     -     -     -  1034 |
 ONSA |     -    -7     -   -59    42     -     -     -     -  1248 |
 PDEL |     -    77     -   -94   -21     -     -     -     -  1229 |
 PERT |     -     -   -70    77     -     -     -     -     -  1146 |
 PETS |     -     -     -   -10     6     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -47    28     -     -     -     -  1174 |
 POTS |     -    71     -     -   -70     -     -     -     -  1047 |
 PRDS |     -   -12    18     -     -     -     -     -     -  1266 |
 PTBB |     -     3    -5     -     -     -     -     -     -  1239 |
 QAQ1 |     -    -7    11     -     -     -     -     -     -  1239 |
 RBAY |     -    40     -     -   -39     -     -     -     -  1834 |
 REYK |     -   183     -     -  -181     -     -     -     -  1117 |
 RIOG |     -   -52     -    23    38     -     -     -     -  1185 |
 SANT |     -    23     -    99   -82     -     -     -     -  1019 |
 SCH2 |     -   -32    49     -     -     -     -     -     -  1210 |
 SYOG |     -     -    43     -   -28     -     -  2029     -  1323 |
 THTI |     -     -     -  -114    67     -     -     -     -  1339 |
 THU3 |     -   -69     -     -    68     -     -     -     -  1049 |
 TIDB |     -     -    56  -126    38     -     -     -     -   836 |
 TOW2 |     -    57     -   -68   -16     -     -  1954     -  1145 |
 TSKB |     -   -39    78     -   -12     -     -  2021     -  1209 |
 TWTF |     -     3    -4     -     -     -     -     -     -  1207 |
 ULAB |     -     -     -   101   -59     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    -8     5     -     -     -     -  1153 |
 URUM |     -    46     -     -   -46     -     -     -     -  1174 |
 USN3 |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    11   -16     -     -     -     -     -     -  1132 |
 USUD |     -     -    32   -46     6     -     -     -     -  1264 |
 WILL |     -    13   -19     -     -     -     -     -     -  1125 |
 WSRT |     -    57   -11     -   -49     -     -     -     -  1115 |
 WTZR |     -    92     -     X   -91     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -39   -56     -    74     -     -  2138     -  1181 |
 YELL |     -   -17   -44    77     -     -     -     -     -  1043 |
 ZIMM |     -    15     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    29     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6310    77    65    55    68    33  5547    72  5427   138 |  288   4.34
    2 |   981    42    80    70    49    56  1484   153   617    71 |  288   0.18
    3 |  1438    32    56    60    22    21  8763    57  1357    74 |  288   1.53
    4 |  1834   105   102   131   118    62  1226    67  1503    73 |  279   1.05
    5 |  2987    30    48    43    29    42  5602    45  2537    77 |  288   0.66
    6 |  1889    38    79    61    22    45  1338    49  1759    46 |  288   1.12
    7 |  1357    33    73    66    22    42   893    43  1428   100 |  288   0.71
    8 |  2935    46    58    61    43    53  1898    63  2383   106 |  288   2.41
    9 |  1261    73   105    64    40    42  1326    55  1375    90 |  288   1.25
   10 |  2496    47    75    45    39    29  3597   103  2588    62 |  288   2.56
   11 |  3610    72   100    85    25    60  2411   129  2982   103 |  288   0.68
   13 |   628    53    83    67    49    40  1085   187   624    89 |  288   0.34
   14 |  1248    43    65    55    48    33  1361   201  1132   103 |  288   0.49
   15 |  6416    71     X     X    70   109  9234   214  8911   189 |  276 208.05
   16 |   417    15    35    40    17    26  1499    65   355    80 |  288   0.22
   17 |  2868    51    76   104    55    38  2325   184  2492    91 |  288   0.28
   18 |   849    43    88    70    37    18  1592   212   773    39 |  288   0.25
   19 |   911    45    80    74    54    43  1802   158   957   145 |  288   0.22
   20 |  1139    50    81    72    38    51  1877   142   976    46 |  288   0.24
   21 |   644    70   113   120    86    44   996   166   511    79 |  288   0.33
   22 |  2325    39    72    66    32    28   950   163  1441    60 |  288   0.31
   23 |   990    41    85    54    46    57  2397   140   876   115 |  288   0.26
   24 |  3641    59    86    85    45    60  4502    81  3985   127 |  288   3.44
   25 |  4094    65    71    92    71    42  5001    59  4680    94 |  288   1.38
   26 |  1211    54    97    69    42    20  1143    79  1090   101 |  288   0.36
   27 |  5608    60    72    75    52    47  2041    72  5842    89 |  288   2.47
   28 |  2401    39    43    66    29    27  2278    65  2520   129 |  288   0.28
   29 |  1920    89    76     -    58   127  3407   103  1535    91 |  288   1.49
   30 |  4880    23    48    95    52    34  3426    45  3780   104 |  288   1.65
   31 |  1663    37    96    83    40    39   882   155  1749   177 |  288   0.52
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    16    17     -     -     -     -     -    31 |  288   0.07
 ALIC |     -    21     -     -    21     -     -     -     -    85 |  288   8.48
 AMC2 |     -    12    32    33     -     -     -    37     -    36 |  288   0.06
 AREQ |     -     -    25     -    16     -     -    49     -    53 |  288   9.28
 ARTU |     -    19     -    54    27     -     -     -     -   152 |  288   8.64
 AUCK |     -    21     -     -    21     -     -     -     -    54 |  288   6.01
 BAHR |     -    27    25     -    35     -     -     -     -    37 |  288   0.36
 BOGT |     -    28     -    67    20     -     -     -     -    44 |  288  10.92
 BOR1 |     -    18     -     -    18     -     -     -     -    28 |  288   0.76
 BRUS |     -    22     -     -    21     -     -     -     -    37 |  288   0.05
 CAS1 |     -    26     -    62    23     -     -    29     -    42 |  288   7.58
 CHAT |     -    20     -     -    20     -     -     -     -    40 |  287  10.51
 CHUR |     -    19    28     -     -     -     -     -     -    24 |  288   4.84
 COCO |     -    18     -    29    20     -     -    30     -    39 |  288  15.93
 CRO1 |     -     -    29    32    22     -     -    52     -    40 |  288   0.06
 DAEJ |     -    74   106    28     -     -     -     -     -   152 |  202   8.85
 DARW |     -    46    38     -    65     -     -    51     -    51 |  288   5.32
 DGAR |     -     -     -    65    38     -     -     -     -    58 |  288  12.74
 DRAO |     -    20    23     -    15     -     -    30     -    40 |  288   0.04
 FAIR |     -    20    24    27    18     -     -    27     -    43 |  288   7.17
 GLPS |     -    13     -     -    12     -     -    41     -    33 |  288  16.70
 GODE |     -     -    21     -    13     -     -     -     -    29 |  288   0.11
 GOLD |     -    16     -    21    16     -     -    27     -    27 |  288  10.34
 GRAZ |     -    18    24     -    22     -     -     -     -    31 |  276   3.90
 GUAM |     -     -     -    49    29     -     -    60     -    63 |  288  28.68
 HOB2 |     -    32    29    42    26     -     -    37     -    27 |  288   0.20
 KARR |     -    26     -     -    26     -     -    39     -    41 |  288  10.18
 KERG |     -     -     -    26    16     -     -     -     -    39 |  288   8.69
 KOKB |     -    24    21     -    21     -     -    34     -    92 |  288   0.10
 LAMA |     -    29     -     -    29     -     -     -     -     - |  288   8.10
 LHAS |     -    16     -     -    16     -     -     -     -    30 |  288  15.37
 LPGS |     -    30    42    87    22     -     -     -     -    54 |  288  18.15
 MAC1 |     -    28     -    23    22     -     -    27     -    29 |  288   7.60
 MALI |     -     -     -    48    28     -     -     -     -    97 |  288  14.94
 MAS1 |     -     -    32    52    19     -     -    41     -    29 |  288  11.44
 MBAR |     -    37     -     -    37     -     -     -     -    71 |  288  15.67
 MCM4 |     -    18    19    24    14     -     -    21     -    40 |  288  13.59
 MDO1 |     -    14    26     -    16     -     -    35     -    42 |  288 112.00
 MKEA |     -    21     -    35    19     -     -    28     -    35 |  288  19.82
 NISU |     -    30    36     -    19     -     -    33     -    30 |  288   0.07
 NKLG |     -     -     -    96    56     -     -     -     -    84 |  118    >>>
 NLIB |     -    14    27     -    10     -     -    36     -    35 |  288   0.07
 OHI2 |     -    14     -     -    14     -     -     -     -    99 |  288  14.58
 ONSA |     -    20     -    48    25     -     -     -     -    34 |  288   0.07
 PDEL |     -    16     -    32    16     -     -     -     -    34 |  288  55.29
 PERT |     -     -    14    15     -     -     -     -     -    55 |  288   1.66
 PETS |     -     -     -    24    14     -     -     -     -     - |  288   9.76
 PIMO |     -     -     -    45    27     -     -     -     -    47 |  288  18.57
 POTS |     -    24     -     -    24     -     -     -     -    35 |  287  10.08
 PRDS |     -    16    24     -     -     -     -     -     -    32 |  288   3.55
 PTBB |     -    16    24     -     -     -     -     -     -    83 |  288   0.23
 QAQ1 |     -    13    19     -     -     -     -     -     -    29 |  288   6.02
 RBAY |     -   147     -     -   145     -     -     -     -   174 |  208  93.33
 REYK |     -    26     -     -    26     -     -     -     -    41 |  287   7.39
 RIOG |     -    19     -    34    25     -     -     -     -    41 |  288   9.10
 SANT |     -    15     -    41    27     -     -     -     -   103 |  288   2.62
 SCH2 |     -    21    33     -     -     -     -     -     -    32 |  288  23.92
 SYOG |     -     -    24     -    15     -     -    24     -    36 |  288   0.87
 THTI |     -     -     -    25    15     -     -     -     -    66 |  288   1.51
 THU3 |     -    15     -     -    15     -     -     -     -    49 |  288   6.15
 TIDB |     -     -    18    29    13     -     -     -     -    29 |  288   0.33
 TOW2 |     -    31     -    56    20     -     -    35     -    25 |  288   8.77
 TSKB |     -    23    24     -    25     -     -    28     -    40 |  288   1.42
 TWTF |     -    15    23     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.16
 ULAB |     -     -     -   111    66     -     -     -     -     - |  184  19.80
 UNSA |     -     -     -    32    19     -     -     -     -    45 |  288  15.43
 URUM |     -    22     -     -    22     -     -     -     -   105 |  288  17.29
 USN3 |     -    14    21     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 USNO |     -    14    21     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.06
 USUD |     -     -    35    29    22     -     -     -     -    39 |  288   0.10
 WILL |     -    14    21     -     -     -     -     -     -    28 |  288  15.18
 WSRT |     -    26    26     -    30     -     -     -     -    25 |  288   0.06
 WTZR |     -   117     -     X   116     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     -    25    24     -    33     -     -    34     -    53 |  288  14.04
 YELL |     -    20    25    31     -     -     -     -     -    41 |  288   0.08
 ZIMM |     -    17     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   4.57
 ZWE2 |     -    14     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   8.98
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2749    41    57    60    39    50  3241    95  2800    73 |


 BEST CLOCK FIT: DRAO   288   0.04 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288   15.54   | 3.03e-14  5.23e-15  2.32e-15 |
 NISU |   288     0     0   288   14.98   | 4.33e-14  6.53e-15  2.19e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288   11.18   | 3.79e-14  8.23e-15  3.24e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288   10.27   | 2.86e-14  4.73e-15  2.33e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.60   | 2.99e-14  4.14e-15  2.11e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.31   | 4.62e-14  9.82e-15  3.78e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    7.94   | 4.24e-14  5.89e-15  1.36e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.00   | 3.43e-14  9.89e-15  2.84e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.84   | 2.78e-14  4.76e-15  3.45e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.88   | 1.04e-13  1.68e-14  4.87e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.40   | 2.78e-14  8.22e-15  1.51e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.42   | 4.72e-14  1.52e-14  1.16e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.23   | 2.74e-14  6.61e-15  4.97e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.97   | 1.71e-13  3.98e-14  1.34e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.54   | 3.87e-14  6.25e-15  6.15e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.36   | 4.43e-14  1.60e-14  1.64e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.23   | 2.81e-13  5.99e-14  2.99e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.22   | 1.75e-13  6.13e-14  4.36e-14 |
 TIDB |   288     1     0   287    0.21   | 1.06e-13  5.31e-14  4.42e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.14   | 4.47e-13  1.37e-13  9.17e-14 |
 G23  |   288     0     3   131    0.11   | 5.24e-13  7.05e-14  1.95e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.11   | 3.71e-13  9.56e-14  4.07e-14 |
 G31  |   288     0     1   143    0.07   | 5.51e-13  6.69e-14  3.49e-14 |
 G11  |   288     0     1   143    0.07   | 6.28e-13  6.80e-14  4.11e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.82e-13  1.23e-13  7.18e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.06   | 3.73e-13  1.14e-13  3.27e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.05   | 3.19e-13  1.04e-13  1.06e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 3.02e-13  9.66e-14  6.94e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.56e-13  9.55e-14  1.32e-13 |
 G04  |   279     0     0   278    0.03   | 4.39e-13  1.59e-13  1.21e-13 |
 USUD |   288     0     3    47    0.03   | 2.59e-13  5.66e-14  5.68e-15 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.72e-13  2.03e-13  8.75e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.01   | 2.30e-13  1.09e-13  1.75e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.38e-13  2.80e-13  1.82e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.13e-13  2.20e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.55e-13  1.28e-13 |
 G09  |   288     0     2   126    0.01   | 1.46e-12  4.23e-13  1.19e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.36e-12  4.76e-13  2.53e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.76e-13  2.01e-13  1.82e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.31e-14  6.56e-15  5.24e-15 |
 NKLG |   118     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 5.96e-13  6.59e-14  2.52e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.13e-13  3.16e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  4.13e-13  3.98e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.67e-13  7.07e-14  2.69e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.16e-12  1.50e-13  2.42e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.30e-13  7.60e-14  2.47e-14 |
 G19  |   288     1     5     0    0.00   | 5.78e-13  7.78e-14  2.80e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.72e-13  6.47e-14  1.82e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.15e-13  6.04e-14  1.75e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.07e-13  5.01e-14  2.60e-14 |
 G15  |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.93e-13  6.35e-14  3.94e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 7.18e-13  1.33e-13  2.91e-14 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.28e-13  5.43e-14  1.17e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  7.07e-13  5.03e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   184     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 6.13e-13  4.80e-13  1.62e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 2.06e-12  6.65e-13  3.07e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   208     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 2.09e-12  4.46e-13  1.82e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 9.32e-13  4.43e-13  7.79e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.01e-13  4.72e-13  3.96e-13 |
 DAEJ |   202     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.96e-17  2.35e-16  1.41e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      USNO      USN3 |
------------------------------------------+------------------------------+
