
 GPS week: 1091   Day: 0   MJD: 51881                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2558      0     0.00     0.00     4.04     0.00
 cod |   288     0  16625     10     2.46    -1.58     0.10    27.97
 esa |   288     0  16589   1493  2099.99     3.96     0.15    16.51
 gfz |   288     0  13879    288     0.33    -0.94     0.08    35.04
 igp |    96     0   2473     19    -0.06     1.73     5.65     0.00
 igu |    96     0   2558     19    -0.15     1.74     5.70     0.00
 ngs |    96     0   2558      0     0.00     0.00     3.79     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14646    833  2118.19     4.18     0.12    20.49

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -7501   249  -508   205  7435  7180 -8067     -  -242 |
    2 | -5283   -39   478   -76 22696 22441 -5101     -  -208 |
    3 |  1289  -124   401   136   373   116  1323     -  -385 |
    4 | -4318    64  -367   -11-24537-24792 -4129     -   231 |
    5 |  4700    91   -84   -30 -2151 -2406  4091     -     5 |
    6 |  1851   294  -522    34-14184-14440  1603     -   -24 |
    7 | -6627    70     X   -30-39678-39932 -6431     -   -38 |
    8 | -1804   -11   396   -66-21818-22073 -1906     -  -193 |
    9 |   -74  -134   174    24 21598 21343  -434     -   -15 |
   10 | -2796   179     X   -62 -2889 -3145 -2581     -  -110 |
   11 |  8258   -49   334  -124 20932 20678  7586     -     4 |
   13 |  2684    75     1   -97  7654  7399  2769     -    73 |
   15 | -3747   137     -   -33 23338 23083 -4095     -  -109 |
   17 | -6786   -10     X   102-15917-16172 -5371     -  -163 |
   19 |  3651   -20   100   168 -1259 -1514  3817     -  -345 |
   20 |  4212    85   449  -299 17077 16822  4116     -    26 |
   21 |  4929   213  -327    77 12557 12301  4819     -  -141 |
   22 | -9416  -153   394   103-56669-58696 -9032     -  -363 |
   23 |  5555  -184   594   -72     -  8957  5400     -     - |
   24 |  8228   152  -272   -57  3203  2948  7319     -   126 |
   25 | -3409  -191   699     3   419   165 -2396     -  -326 |
   26 |  -237  -241     X   122-16547-16802  -318     -    96 |
   27 |   239   155  -644   233 31779 31524   202     -   -71 |
   28 |  2850   -24   150   -21 31114 30859  3099     -   -56 |
   29 |  3081   -98  -443   271  4155  3900  3141     -    17 |
   30 | -2103   -17  -138   135 -5954 -6209 -1993     -   -98 |
   31 |  3268   -90   757   -52-16815-17068  3298     -  -378 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -86   146     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    26     X  -131     -     -     -     -   188 |
 AREQ |     -  -134    87   -14     -     -     -     -   128 |
 ARTU |     -     0     -     0     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -85  -313     X     -     -     -     -   364 |
 BAHR |     -     -  -106     -     -     -     -     -    85 |
 BARB |     -  -140   237     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -  -118   199     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -50   163     -     -     -     -     -   -68 |
 CAS1 |     -   -52   -63    24     -     -     -     -    81 |
 CRO1 |     -  -148   251     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -13     -   -78     -     -     -     -   150 |
 FAIR |     -     -   -63    30     -     -     -     -     X |
 FORT |     -     -   -92     -     -     -     -     -    74 |
 GRAZ |     -   133  -225     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     0     1     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -70   -51   -24     -     -     -     -   177 |
 KERG |     -     3     -     -     -     -     -     -    -4 |
 KOKB |     -     -    69   -82     -     -     -     -    81 |
 KWJ1 |     -     -   129    75     -     -     -     -  -269 |
 LHAS |     -     8   -13     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    43   114   -79     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -  -191     -     -     -     -     -   154 |
 MAW1 |     -    63     -   -50     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   107   -77   -46     -     -     -     -     4 |
 MDO1 |     -    40   -68     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -75    35     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -  -117   199     -     -     -     -     -     X |
 NRC2 |     -   479  -812     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    18     -   -15     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -140    88   -71     -     -     -     -   242 |
 PIE1 |     -   -50  -260     -     -     -     -     -   275 |
 POTS |     -   -32  -220     -     -     -     -     -   233 |
 SANT |     -     -   168   -79     -     -     -     -     X |
 STJO |     -   191  -441    55     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -     -     -    44     -     -     -     -   -75 |
 THU1 |     -   -51     -     -     -     -     -     -    69 |
 TIXI |     -   109     -   -87     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -166     -   132     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    50  -211     -     -     -     -     -   108 |
 URUM |     -    15     -  -130     -     -     -     -   202 |
 USNO |     -  -105   174     -     -     -     -     -     3 |
 USUD |     -    45   -76     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -134   -22     -     -     -     -     -   200 |
 WUHN |     -     -     -  -233     -     -     -     -   398 |
 YAR2 |     -     -  -225     -     -     -     -     -   182 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4376    89   115    88  4570  4716  4062     -    56 |  288   3.70
    2 |  2431   180    62   191  2745  2827  2273     -   123 |  288   2.18
    3 |  1972   107   165   142  2064  2116  1843     -   108 |  277   1.58
    4 |  1252   118   262    85  7139  7279  1473     -   228 |  288   1.04
    5 |  4168   145   101    61  5310  5356  4045     -    47 |  288   2.60
    6 |  7832   129   315    71  8164  7903  7996     -    99 |  278   7.94
    7 |  2267    76     X    46 12317 12426  2568     -   102 |  278   0.57
    8 |  4840    53    67    56  4171  4383  4955     -   103 |  288   3.57
    9 |  4076   121   130    47  2555  2553  3538     -    77 |  288   0.93
   10 |  2767   194     X    93  3115  3168  2433     -   106 |  277   2.10
   11 |  2253    67   100    26  3620  3527  2433     -    44 |  288   0.50
   13 |  1094   111   110    34  1495  1541  1088     -    54 |  288   0.31
   15 |  4135   124     -    85  4230  4038  4197     -    86 |  288   3.53
   17 |  7580    54     X    53  4678  4684  6388     -    80 |  288   4.13
   19 |  8282    85   178    74  6228  6147  6496     -   225 |  288   3.10
   20 |  2037   126   107    94  1335  1370  1895     -   100 |  288   0.32
   21 |  2748   152   147    80  4705  4584  2716     -   140 |  277   2.77
   22 |  4110    96   324    54 17534 17963  3968     -   159 |  288   2.59
   23 |  4851   154   197    77     -  5446  5000     -     - |  256   4.96
   24 |  2997   111   107    33  6070  6083  2888     -   111 |  288   2.11
   25 |  4898   101    97   114  1998  1872  4606     -    82 |  288   1.44
   26 |   946    92     X    73  3878  3997   748     -    95 |  288   0.63
   27 |  2597    99   128    80  3181  3185  2456     -   236 |  288   1.53
   28 |  1338   109   136   127  1483  1511   930     -    64 |  288   0.55
   29 |  1207   116   170    94  1833  1873  1266     -    83 |  288   0.97
   30 |  1546    89   137   132  1891  2108  1430     -    70 |  288   1.40
   31 |  6173   110    79    76  5939  6123  6190     -    77 |  278   4.26
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    30    50     -     -     -     -     -     - |  288   0.13
 ALGO |     -    40     X    35     -     -     -     -    57 |  288   0.02
 AREQ |     -    74    64    40     -     -     -     -    40 |  288  37.71
 ARTU |     -    45     -    36     -     -     -     -     - |  286  20.09
 AUCK |     -    91   102     X     -     -     -     -    52 |  288  17.57
 BAHR |     -     -   219     -     -     -     -     -   177 |  145   0.28
 BARB |     -    39    66     -     -     -     -     -     - |  285  27.02
 BOR1 |     -    19    31     -     -     -     -     -     - |  287   2.42
 BRMU |     -    44    42     -     -     -     -     -    39 |  288  39.20
 CAS1 |     -   137    49    82     -     -     -     -    54 |  288  14.74
 CRO1 |     -    46    77     -     -     -     -     -     - |  258   0.16
 DRAO |     -    70     -    63     -     -     -     -    28 |  288   0.05
 FAIR |     -     -   112    53     -     -     -     -     X |  212   0.23
 FORT |     -     -   106     -     -     -     -     -    85 |  162   0.27
 GRAZ |     -   127   216     -     -     -     -     -     - |  266  34.55
 GUAM |     -    55    94     -     -     -     -     -     - |  279  36.90
 HOB2 |     -    97    94    50     -     -     -     -    95 |  288   0.13
 KERG |     -    54     -     -     -     -     -     -    74 |  280    >>>
 KOKB |     -     -   177   166     -     -     -     -   363 |  271   0.83
 KWJ1 |     -     -   368   161     -     -     -     -   376 |  227  98.87
 LHAS |     -    58    98     -     -     -     -     -     - |  274  17.12
 MAC1 |     -   135   180    85     -     -     -     -     - |  281  18.37
 MALI |     -     -   160     -     -     -     -     -   129 |  185  18.73
 MAW1 |     -    46     -    37     -     -     -     -     - |  280  26.28
 MCM4 |     -   132   113    93     -     -     -     -    90 |  288  42.76
 MDO1 |     -    46    78     -     -     -     -     -     - |  287  15.84
 MKEA |     -     -    71    33     -     -     -     -     - |  287  42.40
 NLIB |     -   236   401     -     -     -     -     -     X |  284  38.08
 NRC2 |     -    26    44     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 NYA1 |     -    53     -    42     -     -     -     -     - |  287   0.18
 ONSA |     -    71   102    69     -     -     -     -    56 |  283  18.18
 PIE1 |     -    52    63     -     -     -     -     -    40 |  288   0.10
 POTS |     -    49    97     -     -     -     -     -    47 |  266  12.41
 SANT |     -     -    91    43     -     -     -     -     X |  265  36.75
 STJO |     -    54    53    52     -     -     -     -     - |  288   1.51
 SUTH |     -     -     -    25     -     -     -     -    44 |  288  30.16
 THU1 |     -    26     -     -     -     -     -     -    36 |  264  14.51
 TIXI |     -    28     -    22     -     -     -     -     - |  286  13.50
 TRO1 |     -    44     -    35     -     -     -     -     - |  287  10.88
 TSKB |     -    65   102     -     -     -     -     -    60 |  288   2.01
 URUM |     -    51     -    59     -     -     -     -    73 |  288  32.78
 USNO |     -    44    31     -     -     -     -     -    45 |  288   0.06
 USUD |     -    41    69     -     -     -     -     -     - |  287   0.50
 WTZR |     -    48    74     -     -     -     -     -    21 |  288   0.09
 WUHN |     -     -     -    20     -     -     -     -    34 |  134  29.61
 YAR2 |     -     -   375     -     -     -     -     -   302 |  223 253.53
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4043    95   152    80  5654  5703  3793     -   123 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

