
 GPS week: 1152   Day: 0   MJD: 52308                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  29211    141    -0.11     0.22     0.07    16.98
 emr |   288     0  12330     25    33.71    16.00     0.06    19.65
 esa |   288     0  20404   3981    34.15    13.69     0.10     8.12
 gfz |   288     0  26225      0    -0.22     0.91     0.03    34.97
 igr |   288     0  25018    354     0.08    -0.24     0.06     0.00
 jpl |   288     0  17140    297    -0.89     4.22     0.06    20.29
 ngs |    96     0   2681      0     0.00     0.16     5.17     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |   -17  -118   179    66   -34   -62 -3153     - |
    2 |    62  -225     X   100    31    -7 -1349     - |
    3 |   -78  -150    78    97   -40    -1   918     - |
    4 |   -16  -215     X    83   -22    75  2251     - |
    5 |   -20   -65   -81    79   -84   -24 -1495     - |
    6 |    82  -275   -56   169  -125   -88  5613     - |
    7 |   122   -37  -182   -16    22    35  -644     - |
    8 |    19  -102    -5    78   -28   -72  6673     - |
    9 |   -12  -121   131    96   -47   -94  3587     - |
   10 |    52   -80   -67    96     6  -117 -4072     - |
   11 |   -21   115   -30   -70    73    36  5998     - |
   13 |   -75   -44    94    -2   -99    75  4207     - |
   14 |   -81   193   215   -86   -64   -66  6172     - |
   15 |     3   -65     -    35  -129     -  -528     - |
   17 |   -77  -214     X   157  -145     - -3290     - |
   18 |   -61    65   352   -54   -46   -53  7686     - |
   20 |  -150   -62   348    70    -8   -80  5986     - |
   21 |   -37    -2     X    44   -38   -54 -5089     - |
   22 |  -158   -67     0   191  -107  -142  3483     - |
   23 |    36   -89     7     8   -50    45 -5200     - |
   24 |    60  -229     X    94   -15     8 -2842     - |
   25 |  -128   -12   128    29  -108    22 -3164     - |
   26 |    74   -23     X     3   -31   -46  -313     - |
   27 |   -62   -60   -23    24   -91    89 -8469     - |
   28 |   133    90   100  -153   115    26 -4719     - |
   29 |  -121    87   152   -32   -79    10 -3931     - |
   30 |    19  -125   -65    91  -119   -28 -2200     - |
   31 |    25  -140   -10    11     1   102 -2286     - |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |    20     -   -41     -   185     -     -     - |
 ALGO |    30   137     X  -272   -24   311     -     - |
 ANKR |    26     -   -54     -     -     -     -     - |
 AOML |  -127     -     -    61  -275     -     -     - |
 AREQ |  -102     -    76    36     -     -     -     - |
 ARTU |   -18     -     -    25     -   -27     -     - |
 AUCK |   -35     -     X     -   101    29     -     - |
 BAHR |    14   194   -54   -88   -35   -27     -     - |
 BILI |    62     -     -   -30    13     -     -     - |
 BOR1 |   -56     -   117     -  -167     -     -     - |
 BRMU |    82     -     -   -40  -109     -     -     - |
 CAS1 |     8     -     7    -6    28     -     -     - |
 CHAT |   -93     -     X    45   -38     -     -     - |
 COCO |    10     -  -187    34     -     -     -     - |
 CRO1 |   -89     -  -137     -   -12   129     -     - |
 DARW |   -10     -     -     -     -     9     -     - |
 DAV1 |    56     -     -   -25    33    -3     -     - |
 DRAO |    13    18   293   -80    25     -     -     - |
 EISL |   -82     -  -257   147  -512  -118     -     - |
 FAIR |     -   124   -30   -76     7    15     -     - |
 FORT |     -     -   -31     -   556    12     -     - |
 GALA |   -21     -     X    10  -282     X     -     - |
 GOLD |    22     -     -   -11    33     -     -     - |
 GUAM |   169     -     -   -76    31   -10     -     - |
 HARB |    71     -     -   -34    15     -     -     - |
 HOB2 |     0     -   -86    19    41     -     -     - |
 HRAO |   -17     -    36     -   -13     -     -     - |
 IISC |  -164     -     X   -31     -   142     -     - |
 IRKT |   138   216   130  -133     -  -145     -     - |
 KERG |   116     -     -  -115  -134   102     -     - |
 KIRU |    36     -   -75     -    -6     -     -     - |
 KOSG |   -27     -    23     8    78     -     -     - |
 KOUR |     -     -  -184    43     -     -     -     - |
 KSTU |   -65     -     -    32     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -     -   -38    88    66     -     - |
 LHAS |   -52     -     -    25     -     -     -     - |
 MAC1 |   311     -     -  -151     -     -     -     - |
 MADR |  -113     -     -    55     -     -     -     - |
 MAG0 |   -16     -     -     -    21    14     -     - |
 MAS1 |  -129   162    -3   -31   -26     6     -     - |
 MATE |    61     -     -   -30   188     -     -     - |
 MCM4 |   268     -     X    20    61  -259     -     - |
 MDO1 |    79   124  -134   -70   134     -     -     - |
 METS |   -62     -     -    30   191     -     -     - |
 MKEA |   -44   115  -177     -   -39   -14     -     - |
 MSKU |    28     -     -    55   -39  -119     -     - |
 NKLG |  -100     -     -    49     -     -     -     - |
 NLIB |   248     -   -50   -93   205     -     -     - |
 NRC2 |   344     -  -720     -   215     -     -     - |
 NRIL |     -     -     -   -47     -    80     -     - |
 NTUS |   -83     -     -    26   -13    25     -     - |
 NYA1 |   112     -     -   -55    97     -     -     - |
 NYAL |     -    55   175     -   -75  -123     -     - |
 OHIG |    38     -  -253   -74   -50   193     -     - |
 ONSA |  -126   222     -   -77   -67    18     -     - |
 PERT |    14     -   -29     -   -41     -     -     - |
 PIE1 |    26     -   -54     -    73     -     -     - |
 PIMO |    10     -     -    -5   550     -     -     - |
 POTS |    25     -     -   -12    44     -     -     - |
 REYK |   -41     -   233   -18   -16   -28     -     - |
 RIOG |   174     -     -   -84   103     -     -     - |
 SANT |   131     -    50   -48   -26   -28     -     - |
 SELE |   168     -   365     -   223  -275     -     - |
 SFER |   -20     -    42     -   318     -     -     - |
 SHAO |  -145     -   302     -     -     -     -     - |
 STJO |  -107   146     -   -79   -31    85     -     - |
 SUTH |    72     -   -66   -14    21     -     -     - |
 SYOG |    49     -     -   -24     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -33    22    57     -     - |
 TIDB |   -72     -     -    38     X    -5     -     - |
 TOW2 |  -201     -     -    98     -     -     -     - |
 TRO1 |   -44     -     -    22     -     -     -     - |
 TSKB |    40    86   -72   -64    38    30     -     - |
 URUM |    -6     -     -     3    37     -     -     - |
 USNO |     9   105  -256     -    -7   -27     -     - |
 USUD |   -79     -     -    38   -35     -     -     - |
 VILL |   -27   149   -99   -49   -56     -     -     - |
 WSRT |   -59     -   107     4    48     -     -     - |
 WTZR |  -127     -   -25   -26     -   161     -     - |
 YAR2 |    12     -     X   -77     -   123     -     - |
 YELL |    15    57  -264    42    30   -56     -     - |
 YSSK |    30     -     -   -15     -     -     -     - |
 ZECK |   -24     -     -    12     -     -     -     - |
 ZWEN |   -50     -     -    24   -34     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |   115    71    96    25    42    65  5742     - |  288   4.77
    2 |    72    91     X    44    48    54  1841     - |  288   1.36
    3 |    69   124    98    39   113    73  4045     - |  288   1.62
    4 |   218    55     X    61    91    79  3011     - |  288   0.56
    5 |    82    93   134    31    59    68  8930     - |  288   3.18
    6 |    67    45   131    35    41    58  5943     - |  288   6.38
    7 |    73    77   136    25    61    68  2173     - |  288   0.41
    8 |    90    80    96    24    61    29  2852     - |  288   2.55
    9 |    83    91    80    27    90    50  1654     - |  288   1.71
   10 |    70    63    94    43    93    95  4759     - |  288   1.83
   11 |    62    31   115    19    51    63  2253     - |  288   0.47
   13 |    99    44    74    24    53    56  1294     - |  288   0.28
   14 |   104    34    70    30    60    65  3502     - |  288   1.52
   15 |    96    99     -    29    67     -  3459     - |  277   2.81
   17 |    93   147     X    56   106     -  6062     - |  278   2.62
   18 |    69    58    94    40    67    47   687     - |  288   0.40
   20 |    95    47   100    23    37    48  1551     - |  288   0.28
   21 |   115    49     X    36    58    39  4016     - |  288   3.58
   22 |    70    68   132    44    61    99   861     - |  288   1.19
   23 |    78    70   163    30    63    69  8035     - |  288   5.77
   24 |   118    91     X    88    79   126  4101     - |  287   1.51
   25 |    70    50    86    19    68    73  3384     - |  288   1.46
   26 |    68    50     X    29    88    45  1995     - |  288   0.83
   27 |    86    54   102    24    62    44  9251     - |  288   3.86
   28 |    94    62   104    18    40    54  5920     - |  288   0.74
   29 |   104   122   123    88    72    92  3666     - |  288   0.67
   30 |    53    34    57    23    81    66  5280     - |  288   1.26
   31 |    55    60    85    20    44    70 13985     - |  288   7.37
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    49     -   103     -    53     -     -     - |  288   0.11
 ALGO |    63    12     X    11    15    46     -     - |  288   0.02
 ANKR |    23     -    48     -     -     -     -     - |  288  12.92
 AOML |    38     -     -    18    43     -     -     - |  288  30.67
 AREQ |    45     -   114    21     -     -     -     - |  287    >>>
 ARTU |    32     -     -    11     -    16     -     - |  287  32.85
 AUCK |    69     -     X     -    96    58     -     - |  264  16.71
 BAHR |    42    41    63    19    27    20     -     - |  288   0.31
 BILI |    52     -     -    25    28     -     -     - |  287  14.76
 BOR1 |    33     -    70     -    45     -     -     - |  277   0.30
 BRMU |    37     -     -    18    23     -     -     - |  288  34.02
 CAS1 |    91     -    89    37    36     -     -     - |  288  10.18
 CHAT |    88     -     X    43    78     -     -     - |  264  16.50
 COCO |    39     -    85    24     -     -     -     - |  288  10.47
 CRO1 |    29     -   112     -    37    32     -     - |  288   0.20
 DARW |    80     -     -     -     -    67     -     - |  273  22.29
 DAV1 |    44     -     -    13    22    33     -     - |  288  18.42
 DRAO |    27    45    97    22    23     -     -     - |  288   0.10
 EISL |    46     -   193    27    87    57     -     - |  254  63.28
 FAIR |     -    60   108    58    85    54     -     - |  285   0.15
 FORT |     -     -    85     -    22    34     -     - |  137   0.06
 GALA |    30     -     X    15    39     X     -     - |  277  49.31
 GOLD |    20     -     -    10    20     -     -     - |  288  40.20
 GUAM |    35     -     -    31    51    51     -     - |  288  29.91
 HARB |    31     -     -    15    21     -     -     - |  286   4.50
 HOB2 |    40     -    67    11    27     -     -     - |  288   0.05
 HRAO |    34     -    71     -   121     -     -     - |  288  26.97
 IISC |   152     -     X    19     -   116     -     - |  287  48.13
 IRKT |    38    44    51    15     -    19     -     - |  288   0.49
 KERG |    92     -     -    29    70    61     -     - |  287   1.92
 KIRU |    47     -    98     -    30     -     -     - |  288   2.32
 KOSG |    34     -    65    21    60     -     -     - |  288  91.53
 KOUR |     -     -    88    20     -     -     -     - |  267  43.52
 KSTU |    94     -     -    46     -     -     -     - |  272  15.07
 KWJ1 |     -     -     -    99    98   170     -     - |  185 150.32
 LHAS |    38     -     -    18     -     -     -     - |  249  16.04
 MAC1 |   103     -     -    50     -     -     -     - |  288  19.73
 MADR |    59     -     -    29     -     -     -     - |  288  27.45
 MAG0 |    37     -     -     -    32    31     -     - |  287  16.35
 MAS1 |    31    18    65    18    19    38     -     - |  288   1.73
 MATE |    18     -     -     9    18     -     -     - |  288   0.11
 MCM4 |   107     -     X    29    17    60     -     - |  288   8.93
 MDO1 |    20    25    94    21    43     -     -     - |  285   7.99
 METS |    36     -     -    17    51     -     -     - |  287   1.18
 MKEA |    28    37    90     -    16    39     -     - |  288  60.67
 MSKU |    22     -     -    22    24    44     -     - |  288  29.29
 NKLG |    18     -     -     9     -     -     -     - |  180 231.38
 NLIB |    46     -    87    21    28     -     -     - |  288   0.07
 NRC2 |   128     -   268     -   114     -     -     - |  157   0.07
 NRIL |     -     -     -    15     -    26     -     - |  288  19.15
 NTUS |    51     -     -    44    40    52     -     - |  288   6.25
 NYA1 |    73     -     -    35    37     -     -     - |  286   0.12
 NYAL |     -    33    71     -   129    52     -     - |  288   0.14
 OHIG |    86     -   125    27    19    28     -     - |  288  13.07
 ONSA |    74    47     -    29    21    30     -     - |  288   0.11
 PERT |    40     -    84     -    39     -     -     - |  287  14.17
 PIE1 |    57     -   119     -    58     -     -     - |  195 138.16
 PIMO |    65     -     -    31   144     -     -     - |  235  23.87
 POTS |    53     -     -    26    49     -     -     - |  277  16.99
 REYK |    85     -    77    28    40    47     -     - |  288   9.92
 RIOG |    43     -     -    21    53     -     -     - |  275  17.82
 SANT |    27     -    80    19   119    32     -     - |  284  29.46
 SELE |    41     -    65     -    28    26     -     - |  288  36.25
 SFER |    30     -    62     -    72     -     -     - |  287   0.99
 SHAO |    23     -    49     -     -     -     -     - |  288  19.08
 STJO |    52    16     -    14    35    41     -     - |  288   2.44
 SUTH |    83     -    69    31    75     -     -     - |  288  41.17
 SYOG |   112     -     -    54     -     -     -     - |  287   1.02
 THTI |     -     -     -    19   114    33     -     - |  287   2.56
 TIDB |    95     -     -    29     X    48     -     - |  288   0.08
 TOW2 |    57     -     -    28     -     -     -     - |  285  12.19
 TRO1 |    51     -     -    25     -     -     -     - |  288  10.23
 TSKB |    35    40    59    34    44    17     -     - |  288   1.14
 URUM |    28     -     -    14    31     -     -     - |  288  24.87
 USNO |    40    24   169     -    28    52     -     - |  288   0.06
 USUD |    34     -     -    16    56     -     -     - |  288   0.09
 VILL |    63    38    71    28    35     -     -     - |  288  27.95
 WSRT |    26     -    77    17    35     -     -     - |  288   0.06
 WTZR |    71     -    68    20     -    32     -     - |  288   0.09
 YAR2 |    42     -     X    21     -    28     -     - |  285  26.63
 YELL |    44    21   177    26    35    17     -     - |  288   0.07
 YSSK |    28     -     -    14     -     -     -     - |  287  18.58
 ZECK |    56     -     -    27     -     -     -     - |  288  14.24
 ZWEN |    63     -     -    31    13     -     -     - |  277  25.87
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    69    64   101    32    61    58  5172     - |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

