
 GPS week: 1156   Day: 2   MJD: 52338                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2685      0    -0.04     0.17     4.21     0.00
 cod |   288     0  24442     74     0.03     0.05     0.09    16.17
 emr |   288     0  11571      0   539.53    16.45     0.08    18.42
 esa |   288     0  15806   1160    -0.25     0.32     0.14     9.65
 gfz |   288     0  14728    221    -0.14     0.32     0.10    14.79
 igu |    96     0   2301      0    -0.05     0.15     4.10     0.00
 jpl |   283     0  11056   1201     0.22     0.68     0.06    28.10
 ngs |    96     0   2685      0    -0.04     0.17     3.99     0.00
 usn |   288     0  23283    756   565.48    -5.84     0.12    12.86

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  6045    44  -193    66   322 18639    33  4595  -234 |
    2 | -3254    13  -122   142    12     -    34 -2816     - |
    3 | -5332    75  -204   235   -40 -9815   280 -4800  -216 |
    4 |  -383   269  -290   -26    -9 -5757   153  -373   -47 |
    5 |-11757   -19    48   251  -310 -9305   149-10306   -42 |
    6 |  3864   127  -116   195    27  5655    10  3378  -179 |
    7 | -1938     2    -6  -114   152-13234   -10 -2709   -72 |
    8 |  -183  -111    98  -161   176  3060    -4  -283   -78 |
    9 | -8164    42   -52   211   -35 -6852   -52 -7921   -40 |
   10 |  2055  -111    26  -159   253  5062    30  1852  -102 |
   11 |  6039   100  -115   107  -118   -86    90  5869    -1 |
   13 |  3868    90   -80    13   -41   181   -92  3807   133 |
   14 |  3035   131    74  -112  -126  -987   -26  2900   -12 |
   15 | -1247    57   -87     -   209     -    91 -1543  -288 |
   17 | -1347    84   -87    34   142     -    82 -1454  -253 |
   18 |  5087    97    78  -147  -122 -1133     1  5129    16 |
   20 |  5589   -93   -27   213   107  4642   135  5641  -265 |
   21 |  -732   -26     7     X   128     -   -58  -402   -63 |
   22 |   204   -35   -32   241   167  4218    17   288  -302 |
   23 |  3097    32   -34   100   139  1976    80  2970  -309 |
   24 | -1466    98  -177    36    43  7131   147 -1220   -95 |
   25 | -2614    84  -275   121   304 -1860   -41 -1459  -106 |
   26 |  -608   -45   -77   141   187  1174   -31  -504  -122 |
   27 | -1608   -78   -41    39   189  4333   -84  -840     X |
   28 |  8277     7   243  -291  -215 -1907   -64  7113   178 |
   29 | -3152    88   -84   126    89 -8537  -130 -3283   -45 |
   30 | -2054   178  -144   324  -190 -5677    24 -2253   -69 |
   31 | -1323    12   118   -37  -136  9181   147 -1378  -161 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -83     -     -     -     -   -22     -   152 |
 ALGO |     -  -152    37     X  -212     -   101     -   164 |
 AMC2 |     -   -70     -     -     -     -     -     -    88 |
 ANKR |     -   -10     -    18     -     -     -     -     - |
 AOML |     -   239     -     -     -     -  -138     -    -5 |
 ASC1 |     -    65     -     -     -     -     -     -   -82 |
 AUCK |     -     -     -    15     -     -     -     -   -12 |
 BAHR |     -     -    17   -32     -     -     -     -     - |
 BILI |     -   -88     -     -    96     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -     -    30     -     -     -   -34 |
 BOR1 |     -    19     -     -     -     -     -     -   -24 |
 BRMU |     -    67     -  -189    44     -     -     -     0 |
 BRUS |     -  -115     -     -     -     -    30     -    81 |
 CAS1 |     -   -32     -    51   -92     -     -     -   108 |
 CEDU |     -    88     -  -147     -     -     -     -     - |
 COCO |     -   114     -     -     -     -   -66     -     1 |
 DARW |     -    86     -     -     -     -   -49     -     - |
 DAV1 |     -   -20     -     -  -166     -    62     -    86 |
 DRAO |     -     6   -10     -     -     -     -     -     7 |
 EISL |     -    43     -     1   -39     -     -     -     - |
 FORT |     -  -203   238  -169     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -84     -     -     -     -     X     -   105 |
 GRAZ |     -   -53     -  -140     -     -     -     -   173 |
 GUAT |     -     -     -     -   -65     -     -     -    74 |
 HOB2 |     -    -3    88  -100     -     -     -     -   -47 |
 KARR |     -  -109     -     -   119     -     -     -     - |
 KERG |     -   118     -     -  -122     -     -     -    -7 |
 KOSG |     -  -180     -     -     -     -     -     -   226 |
 KOUR |     -  -119     -     -     -     -    17     -   112 |
 KSTU |     -    27     -     -  -118     -     -     -    92 |
 KWJ1 |     -     -     -     -   239     -   -36     -  -171 |
 LPGS |     -     -     -     -     X     -    30     -   -65 |
 MAC1 |     -    -8     -   -53  -420     -   147     -   220 |
 MAG0 |     -   -31     -     -     -     -    18     -     - |
 MALI |     -  -362     -     X   395     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -167   115    68   -28     -    -9     -    44 |
 MATE |     -     -   201  -384     -     -     X     -     X |
 MCM4 |     -   506     -     -  -733     -     X     -   226 |
 MDO1 |     -  -295    73  -105     -     -     -     -   235 |
 METS |     -   -17     -     -     -     -     -     -    22 |
 NKLG |     -   116     -     -     2     -     -     -  -124 |
 NLIB |     -    15     -     X     -     -     -     -   -19 |
 NPLD |     -   -94     -     -     -     -     -     -   118 |
 NRC2 |     -   213   410  -395     -     -  -308     -   103 |
 NTUS |     -    15     -     -     -     -     -     -   -19 |
 NYA1 |     -    21     -     -  -212     -     -     -   230 |
 NYAL |     -     -     -    15     -     -     -     -   -11 |
 ONSA |     -  -112     -   104     -     -     -     -    63 |
 PENC |     -    46     -     -     -     -     -     -   -58 |
 PERT |     -    69     -   -79     -     -     -     -   -27 |
 PIE1 |     -    22     -   -37     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    -9     -     -     -     -     -     -    12 |
 REYK |     -   -75     -     -     -     -     -     -    95 |
 STJO |     -  -111   199     -  -179     -   -38     -   143 |
 SUTH |     -  -172     -   -84     -     -   -57     -   403 |
 THTI |     -     -     -   -56    -3     -    20     -     4 |
 TIDB |     -     -     -     -     -     -     3     -    -7 |
 TOW2 |     -    24     -     -   245     -  -145     -     - |
 TRO1 |     -   -32     -     -    35     -     -     -     X |
 TROM |     -     -     -   -63     -     -     X     -    47 |
 TSKB |     -  -103   109  -159     -     -     -     -    35 |
 URUM |     -     1     -     -     -     -     -     -    -1 |
 USNO |     -   -79   150     -     -     -     X     -  -117 |
 USUD |     -    99     -   144     -     -     -     -  -234 |
 VILL |     -    -8     -     -     -     -     -     -    10 |
 WHIT |     -     8     -     -    -8     -     -     -     - |
 WSRT |     -  -147     -    34     -     -     -     -   160 |
 WTZR |     -  -125     -    35     -     -     -     -   131 |
 YELL |     -   -36    92  -200     -     -    26     -    10 |
 YSSK |     -    15     -     -     -     -    -9     -     - |
 ZWEN |     -   -12     -     -   -38     -   -17     -    94 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5934    81    36   116    61  7992    25  5693   174 |  288   3.95
    2 |  7633    81    41   162   149     -    34  6351     - |  288   3.39
    3 |  6315    87    81   268    79  6784    56  6106   180 |  288   2.87
    4 |  1218    60   102    45    98  2066    47  1155   131 |  288   0.72
    5 |  6407    91    87    67    97  8236    50  5907    88 |  288   3.69
    6 |  7857    91   111    76   178  4975    41  7690    45 |  288   6.75
    7 |  5025    89    62    58    72  5220    42  4539    83 |  288   0.52
    8 |  3057    68    62   102    53  2552    70  3110   129 |  281   2.71
    9 |  2101    85    72    88    52  3335    62  1847   139 |  288   1.94
   10 |  2133    66    32    54   125  2238    47  1954    70 |  288   2.06
   11 |   814   181   103   192    67   811    83   743   204 |  288   0.44
   13 |   782   101    87   132    75   903   104   823   212 |  288   0.44
   14 |   442    93    79   248   177   477    50   406    33 |  288   0.31
   15 |  3227    77    73     -    99     -    70  2982    83 |  288   2.06
   17 |  1580    76    66   112    27     -    37  1745    58 |  288   3.47
   18 |   682    83   115   107    61   548   107   678    75 |  288   0.44
   20 |   882    82    95    40    78  1047   123   804    59 |  288   0.19
   21 |  2523    82    63     X    50     -    66  2721   215 |  288   2.09
   22 |  3041    59   123   118   103  3460    47  3066   180 |  288   0.93
   23 |  7196   130   198   100    74  3336   132  7232    85 |  288   5.46
   24 |  3964    38    51    59   198  6166    72  4065    55 |  288   2.66
   25 |  3469    60   179   188    82  3209    52  3223   148 |  288   2.50
   26 |  1490    76    86   267   201   837    65  1273   136 |  288   0.48
   27 |  8406   105    67   190    49  5301    20  7727     X |  288   5.64
   28 |  5346    84    57   219   195  2188    63  5209    72 |  288   0.48
   29 |   911    80    31   115   177  4158    40   847    61 |  288   0.87
   30 |  1016   120   122   145   223  2401    34  1009    80 |  288   1.15
   31 |  2485    61    33   172   115  4467    48  2741   166 |  288   2.69
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    23     -     -     -     -    23     -    46 |  287   0.27
 ALGO |     -    37    37     X    38     -    43     -    48 |  288   0.01
 AMC2 |     -    28     -     -     -     -     -     -    35 |  286   0.02
 ANKR |     -    21     -    36     -     -     -     -     - |  288   9.66
 AOML |     -    32     -     -     -     -    22     -    46 |  288  42.49
 ASC1 |     -   353     -     -     -     -     -     -   444 |  152    >>>
 AUCK |     -     -     -   303     -     -     -     -   227 |  264  18.48
 BAHR |     -     -    26    50     -     -     -     -     - |  288   0.38
 BILI |     -    33     -     -    36     -     -     -     - |  287  12.52
 BJFS |     -     -     -     -    46     -     -     -    53 |  142    >>>
 BOR1 |     -   292     -     -     -     -     -     -   367 |  281   0.49
 BRMU |     -   231     -   243   135     -     -     -   175 |  282  41.46
 BRUS |     -    64     -     -     -     -    19     -    77 |  288   0.19
 CAS1 |     -    68     -   115    94     -     -     -   168 |  288   7.71
 CEDU |     -    65     -   108     -     -     -     -     - |  288  16.40
 COCO |     -    84     -     -     -     -    59     -    63 |  288  12.30
 DARW |     -    56     -     -     -     -    33     -     - |  273  32.43
 DAV1 |     -   211     -     -   104     -   139     -   136 |  288  16.66
 DRAO |     -    49    36     -     -     -     -     -    32 |  288   0.05
 EISL |     -    45     -   108    56     -     -     -     - |  207  31.85
 FORT |     -    42    56    81     -     -     -     -     - |  228   9.20
 GOLD |     -    43     -     -     -     -     X     -    54 |  282  36.70
 GRAZ |     -    99     -   240     -     -     -     -    68 |  285  53.31
 GUAT |     -     -     -     -    22     -     -     -    26 |  286    >>>
 HOB2 |     -   124    85    52     -     -     -     -    42 |  288   0.05
 KARR |     -    66     -     -    73     -     -     -     - |  288  15.74
 KERG |     -    69     -     -    46     -     -     -    48 |  287   2.21
 KOSG |     -    40     -     -     -     -     -     -    51 |  286  17.29
 KOUR |     -    92     -     -     -     -    32     -    92 |  288  42.21
 KSTU |     -    74     -     -   126     -     -     -   145 |  234  18.83
 KWJ1 |     -     -     -     -   160     -    57     -   176 |  259 133.77
 LPGS |     -     -     -     -     X     -   110     -   240 |  248  37.13
 MAC1 |     -   125     -    61    50     -    91     -    57 |  287  18.30
 MAG0 |     -    54     -     -     -     -    31     -     - |  282  17.10
 MALI |     -    92     -     X   100     -     -     -     - |  250  31.87
 MAS1 |     -    52    45   140    29     -    27     -    26 |  288   2.44
 MATE |     -     -   150   287     -     -     X     -     X |  144   0.69
 MCM4 |     -    87     -     -    68     -     X     -    56 |  287  20.79
 MDO1 |     -    57    42    95     -     -     -     -    30 |  288  23.62
 METS |     -    38     -     -     -     -     -     -    48 |  285  20.65
 NKLG |     -    60     -     -    56     -     -     -    88 |  286    >>>
 NLIB |     -    89     -     X     -     -     -     -   112 |  276 234.49
 NPLD |     -    19     -     -     -     -     -     -    23 |  285   0.05
 NRC2 |     -    91    40    55     -     -    20     -    70 |  288   0.02
 NTUS |     -    28     -     -     -     -     -     -    35 |  288   7.92
 NYA1 |     -    36     -     -    48     -     -     -    98 |  288   0.07
 NYAL |     -     -     -   151     -     -     -     -   114 |  279   0.16
 ONSA |     -    58     -    54     -     -     -     -    45 |  288   0.14
 PENC |     -    40     -     -     -     -     -     -    50 |  285  16.42
 PERT |     -    34     -    74     -     -     -     -    67 |  288  19.98
 PIE1 |     -    38     -    64     -     -     -     -     - |  200   0.06
 POTS |     -   109     -     -     -     -     -     -   137 |  286  19.36
 REYK |     -    68     -     -     -     -     -     -    85 |  286   9.57
 STJO |     -    47    37     -    37     -    53     -    63 |  287   3.36
 SUTH |     -    98     -    96     -     -    37     -   100 |  288  35.65
 THTI |     -     -     -    61    49     -    43     -    55 |  287   3.01
 TIDB |     -     -     -     -     -     -    35     -    76 |  175   0.04
 TOW2 |     -    54     -     -    90     -    56     -     - |  288  13.36
 TRO1 |     -    35     -     -    38     -     -     -     X |  288   9.50
 TROM |     -     -     -    57     -     -     X     -    42 |  245  12.26
 TSKB |     -    59   111    77     -     -     -     -   146 |  286   1.04
 URUM |     -    28     -     -     -     -     -     -    35 |  288  36.88
 USNO |     -    89    36     -     -     -     X     -    65 |  288   0.02
 USUD |     -    42     -    41     -     -     -     -    47 |  288   0.41
 VILL |     -    26     -     -     -     -     -     -    33 |  286  26.19
 WHIT |     -    15     -     -    16     -     -     -     - |  288   4.23
 WSRT |     -    28     -    28     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 WTZR |     -    51     -    45     -     -     -     -    39 |  288   0.04
 YELL |     -   224    97   240     -     -    49     -    75 |  288   0.24
 YSSK |     -    35     -     -     -     -    20     -     - |  282  23.72
 ZWEN |     -    51     -     -    59     -    59     -    29 |  257  19.13
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4211    92    85   140   103  4102    60  3994   116 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

