
 GPS week: 1162   Day: 3   MJD: 52381                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  28697    288     3.58    -2.74     0.07    18.81
 emr |   288     0  11496    280  1363.39    21.20     0.08    13.63
 esa |   288     0  19473   2466  1363.07    21.35     0.10    10.90
 gfz |   288     0  25870    336     0.39    -0.76     0.05    27.89
 igr |   288     0  26213    707    -0.13     0.25     0.06     0.00
 jpl |   288     0  19784    525    10.57    -5.75     0.05    28.77
 ngs |    96     0   2676     93     0.17     0.12     4.54     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  -221    35   415   -30   -61    -1 -4608     - |
    2 |   -83  -167     X   132   -86     7   -37     - |
    3 |   -18  -208   310    58   -49   -65  3143     - |
    4 |   107    68  -392    52    91    -3 -4074     - |
    5 |    72   -22  -108    10   -42   -29 -3914     - |
    6 |   182  -253  -263   189    42   -83 -1583     - |
    7 |    41    -1   196    -7    18   -94  6538     - |
    8 |  -144    73   430    -4   -54  -105 -3870     - |
    9 |    31  -169  -102   109   -71    -7 -4880     - |
   10 |     5  -136   123   -15   -32    32 -1524     - |
   11 |   -92   156   266   -29    43   -87  3734     - |
   13 |  -144   229    70   -83    67    45  4116     - |
   14 |     2    -3    58     6   -16   -28  3103     - |
   15 |   188  -300     -    20   -22     -  1639     - |
   17 |   225  -330  -365   132   -78     -  4818     - |
   18 |    42    -8  -292   103    -4    -9  4197     - |
   20 |  -299   128   -46    14    11   143  4143     - |
   21 |   151  -180     -    70   -46   -80 -3488     - |
   22 |   -30  -162   135    76  -159   -15 -3276     - |
   23 |   118  -227     X    76  -146   -38  3474     - |
   24 |   142   -61  -238   -24    94    49 -3936     - |
   25 |   -77  -131    84    77  -142     4   652     - |
   26 |     3   -31    68     8   -70   -21 -2661     - |
   27 |  -227   -56   346    -7  -192    52   586     - |
   28 |   -29   271   121   -92   -24   -63  -628     - |
   29 |    44  -142  -140   114   -16   -19  -397     - |
   30 |   135  -101  -220   152   -40  -211 -2482     - |
   31 |    88  -137     X    48  -318   -16 33216     - |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |    11     -     X     -    63    -7     -     - |
 ALGO |  -162   135   301  -119   -83    43     -     - |
 ALIC |  -200     -     -     -     -   131     -     - |
 AMC2 |  -144     -     -     -    31    94     -     - |
 AOML |    54     -     -    18     -   -50     -     - |
 ARTU |    34     -     -    -5    68   -18     -     - |
 ASC1 |     -     -     -     9     -    -8     -     - |
 AUCK |   114     -     X     -   -20   -74     -     - |
 BAHR |   158   118     2   -87   -31   -75     -     - |
 BILI |   -38     -     -    26   122     -     -     - |
 BOR1 |    -4     -     7     -  -150     -     -     - |
 CAS1 |    35     -    61   -46     7     -     -     - |
 CHAT |   -84     -   239   -37   -54     -     -     - |
 COCO |   126     -  -319    58   -68   -17     -     - |
 CRO1 |   110     -  -153     -   146   -12     -     - |
 DAV1 |    31     -     -  -102   -30    90     -     - |
 DRAO |    67   252    -4  -166    41     -     -     - |
 DUBO |    55     -     -     -     -   -36     -     - |
 FAIR |     -   168   -42    -7     3   -37     -     - |
 FLIN |   -14     -    24     -     -     -     -     - |
 FORT |   106     -  -409   145   194    -6     -     - |
 GALA |  -114     -     -    43    73    26     -     - |
 GOLD |    -7     -     -     4    13     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -    46     -   -45     -     - |
 GRAZ |    47     -   -80     -    63     -     -     - |
 GUAM |     X     -     -   121     X  -117     -     - |
 HARB |    -5     -     -     4     -     -     -     - |
 HOB2 |   122     -   -16   -68    11    -8     -     - |
 HRAO |     0     -  -411     -   200   156     -     - |
 IISC |   -96     -     -  -205     X   258     -     - |
 IRKT |   332   111     4   -27     -  -243     -     - |
 KERG |     -     -     -  -143  -114   139     -     - |
 KIRU |    49     -   -84     -   109     -     -     - |
 KOKB |  -139     -    38     -     -    76     -     - |
 KOSG |    -8     -    78   -25    86     -     -     - |
 KOUR |    19     -   157     X   -44   -72     -     - |
 KSTU |   -10     -     -     7   108     -     -     - |
 LAE1 |   -15     -     -    10   106     -     -     - |
 LHAS |   105     -    27   -92     -    11     -     - |
 MAC1 |  -295     -     -     -  -177   193     -     - |
 MADR |   -29     -     -    20     -     -     -     - |
 MAG0 |   -51     -     -     -     -    33     -     - |
 MALI |   213     -     -  -570     -   431     -     - |
 MAS1 |    57     -  -140    14    21     -     -     - |
 MATE |    25     -     -   -17   274     -     -     - |
 MCM4 |  -401     -   691     -     X     -     -     - |
 MDO1 |   -41   383  -269   -56    33     -     -     - |
 METS |   -20     -     -    14     5     -     -     - |
 MKEA |    53     -   -91     -    91     -     -     - |
 MSKU |    15     -     -   -10  -104     -     -     - |
 NKLG |    33     -     -     9    11   -30     -     - |
 NLIB |   102     -     X   -69  -160     -     -     - |
 NRC2 |  -149   159    58     -  -128     -     -     - |
 NTUS |     -     -     -  -148    -7   144     -     - |
 NYA1 |  -590     -     -   398     -     -     -     - |
 NYAL |     -   128     -     -     -   -60     -     - |
 OHI2 |    13     -     -    -9   -46     -     -     - |
 ONSA |   -55   108   -57     4   -40     3     -     - |
 PETP |    40     -     -   -27     -     -     -     - |
 PIE1 |     3     -    -5     -   129     -     -     - |
 POTS |     4     -     -    -3    56     -     -     - |
 REYK |     5     -   263   -93    31   -19     -     - |
 RIOG |    81     -     -   -21    26   -29     -     - |
 SANT |    10     -     -    51    98   -56     -     - |
 SELE |   326     -   288     -    48  -297     -     - |
 SFER |    13     -   -23     -   103     -     -     - |
 STJO |    16   131     X   -66    27    -9     -     - |
 SUTH |    52     -     -   -35   210     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -   193     -  -187     -     - |
 THTI |     -     -     -   -49    38    47     -     - |
 TIDB |    29     -     X    32     X   -50     -     - |
 TIXI |    23     -     -   -30     -    15     -     - |
 TOW2 |  -102     -     -    27     -    41     -     - |
 TRO1 |  -116     -     -    78    64     -     -     - |
 TSKB |     -    66    11   -36  -126     X     -     - |
 URUM |     2     -     -    -1   115     -     -     - |
 USNO |    21   125  -192     -   -84     -     -     - |
 USUD |  -188     -     -   127  -208     -     -     - |
 VILL |    28     -  -222    68    56     -     -     - |
 WES2 |   184     -   -93   -87   -41     -     -     - |
 WSRT |     1     -    12    -5    51     -     -     - |
 WTZR |  -174     -    22   -22   -66   127     -     - |
 YAR2 |     -     -   141    11   -99   -52     -     - |
 YELL |    20     X    23   -23   -51     X     -     - |
 YSSK |   -72     -     -    48    62     -     -     - |
 ZECK |    25     -     -   -17     -     -     -     - |
 ZWEN |  -125     -   292   -30    26     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |    63    97    63    30    31    24  3668     - |  288   2.28
    2 |   252   153     X    89    90    56  5588     - |  275   3.80
    3 |    97    74   169    24    72    36  3943     - |  288   2.37
    4 |    52    62    67    25    76    22  2317     - |  288   0.64
    5 |    76    64   202    49    72    45  3906     - |  281   4.15
    6 |    73    56    64    19    29    29 14447     - |  288  10.22
    7 |    52    93   112    27    42    28  2044     - |  288   1.81
    8 |    60    44    73    16    36    29  6611     - |  288   3.57
    9 |    81    96    92    25    77    27  3430     - |  288   1.78
   10 |   132    66   159    19    75    28  4480     - |  285   1.70
   11 |    75    87   125    40    90    28  1507     - |  288   0.37
   13 |    47    88   263    50    46    34  1106     - |  288   0.16
   14 |    55    84    77    18    48    28   897     - |  288   0.24
   15 |    68    39     -    41    49     -  4339     - |  288   3.83
   17 |    69    42   138    53    60     -  1687     - |  288   3.39
   18 |    82    58   118    41    39    28  1369     - |  288   0.30
   20 |    84    66    95    26    63    27  1951     - |  288   0.19
   21 |   123   184     -   139    82   124  3051     - |  281   3.08
   22 |    95    61   238    61    61    46  1370     - |  288   1.38
   23 |   105    94     X   162   117   145  8347     - |  287   6.51
   24 |    52   124    68    30    53    28  2461     - |  288   1.84
   25 |    61    75   118    34    33    24  6020     - |  288   2.42
   26 |    97    69    67    40    80    22  1541     - |  288   0.43
   27 |    62   115    84    39    75    42  4751     - |  288   4.03
   28 |    64   134   130    33    39    52  3157     - |  288   1.42
   29 |    69    58   127    54    33    32  1698     - |  288   1.30
   30 |    70    57   166    46    70    41  1490     - |  281   1.69
   31 |    92    67     X    32    76    47  1630     - |  287   1.59
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    21     -     X     -    34    14     -     - |  288   0.31
 ALGO |    30    34    80    41    31    33     -     - |  288   0.01
 ALIC |    36     -     -     -     -    24     -     - |  288  49.56
 AMC2 |    38     -     -     -    22    25     -     - |  288   0.05
 AOML |    38     -     -    32     -    26     -     - |  288  24.60
 ARTU |    52     -     -    22    22    23     -     - |  287  20.18
 ASC1 |     -     -     -    56     -    54     -     - |  271    >>>
 AUCK |    36     -     X     -    32    23     -     - |  263  19.19
 BAHR |    43    47    45    13    36    19     -     - |  288   0.66
 BILI |    29     -     -    20    39     -     -     - |  286   8.57
 BOR1 |    25     -    43     -    24     -     -     - |  288   0.53
 CAS1 |    79     -    69    53   128     -     -     - |  282   9.22
 CHAT |    42     -   106    24    30     -     -     - |  287  18.21
 COCO |    41     -    64    42    22    28     -     - |  288  13.34
 CRO1 |    37     -    33     -    45    25     -     - |  288   0.37
 DAV1 |    96     -     -    38    77    33     -     - |  286  22.73
 DRAO |    51    17    51    21    31     -     -     - |  288   0.13
 DUBO |    32     -     -     -     -    21     -     - |  287  16.05
 FAIR |     -    86   110   102    74   103     -     - |  286   0.75
 FLIN |    17     -    29     -     -     -     -     - |  288   8.96
 FORT |    84     -   110    27    37    44     -     - |  288   0.23
 GALA |    29     -     -    23    80    21     -     - |  288  41.74
 GOLD |    46     -     -    31    25     -     -     - |  285  25.04
 GOUG |     -     -     -    33     -    32     -     - |  287    >>>
 GRAZ |    55     -    94     -    65     -     -     - |  272  60.09
 GUAM |     X     -     -    25     X    24     -     - |  288  28.81
 HARB |    58     -     -    39     -     -     -     - |  286   6.54
 HOB2 |    58     -    71    33    60    30     -     - |  288   0.06
 HRAO |    68     -    53     -    63    30     -     - |  288   2.03
 IISC |    65     -     -    93     X    63     -     - |  278  44.33
 IRKT |    22    52    35    28     -    36     -     - |  244    >>>
 KERG |     -     -     -   150    79   145     -     - |  241   1.29
 KIRU |    95     -   164     -    59     -     -     - |  287   2.96
 KOKB |    40     -    68     -     -    45     -     - |  288   0.05
 KOSG |    43     -    39    20    30     -     -     - |  288  12.78
 KOUR |    61     -    47     X    35    48     -     - |  288  32.06
 KSTU |    26     -     -    18    22     -     -     - |  284  15.50
 LAE1 |    38     -     -    26    81     -     -     - |  257  32.71
 LHAS |    55     -    65    45     -    19     -     - |  288  11.45
 MAC1 |   171     -     -     -   102   112     -     - |  252  14.98
 MADR |    30     -     -    20     -     -     -     - |  255  31.06
 MAG0 |    26     -     -     -     -    17     -     - |  287   9.32
 MALI |    30     -     -    21     -    22     -     - |  288  33.33
 MAS1 |    25     -    42    12    71     -     -     - |  283    >>>
 MATE |    33     -     -    22    52     -     -     - |  287   0.13
 MCM4 |    48     -    82     -     X     -     -     - |   90   9.37
 MDO1 |    26    25    29    21    43     -     -     - |  288   9.09
 METS |    42     -     -    28    37     -     -     - |  287  18.93
 MKEA |    35     -    60     -    61     -     -     - |  286  41.23
 MSKU |    54     -     -    36    40     -     -     - |  276  35.54
 NKLG |    21     -     -    18    25    17     -     - |  287    >>>
 NLIB |   126     -     X    85    38     -     -     - |  281 437.05
 NRC2 |    42    36    49     -    29     -     -     - |  288   0.24
 NTUS |     -     -     -    29    46    28     -     - |  288   8.40
 NYA1 |    38     -     -    26     -     -     -     - |  183   0.07
 NYAL |     -    26     -     -     -    12     -     - |  288   0.09
 OHI2 |   106     -     -    71    50     -     -     - |  277   9.08
 ONSA |    53    41    43    11    18    16     -     - |  288   0.12
 PETP |    52     -     -    35     -     -     -     - |  258  26.04
 PIE1 |    26     -    44     -    65     -     -     - |  285   0.06
 POTS |    38     -     -    26    45     -     -     - |  288  19.30
 REYK |    62     -    49    75   104    65     -     - |  283  16.14
 RIOG |    84     -     -    30    29    43     -     - |  288  27.02
 SANT |    36     -     -    24    38    22     -     - |  249  29.72
 SELE |    44     -    39     -    46    23     -     - |  288  67.46
 SFER |    32     -    56     -    25     -     -     - |  287   1.44
 STJO |    87    35     X    33    18    23     -     - |  288   3.03
 SUTH |    43     -     -    29    38     -     -     - |  284  42.17
 SYOG |     -     -     -   103     -    99     -     - |  211   0.76
 THTI |     -     -     -    30    23    29     -     - |  287   5.07
 TIDB |    31     -     X    24     X    24     -     - |  166   0.09
 TIXI |    36     -     -    46     -    33     -     - |  287  11.58
 TOW2 |    59     -     -    26     -    27     -     - |  288  13.17
 TRO1 |    69     -     -    47    36     -     -     - |  288  10.32
 TSKB |     -    87   164    53   104     X     -     - |  211   1.45
 URUM |    38     -     -    26    32     -     -     - |  288  26.18
 USNO |    32    32    35     -    36     -     -     - |  288   0.06
 USUD |    23     -     -    15    38     -     -     - |  271   0.38
 VILL |    51     -    55    18    34     -     -     - |  288  30.16
 WES2 |    27     -    42    18    46     -     -     - |  288  15.92
 WSRT |    39     -    39    16    29     -     -     - |  288   0.06
 WTZR |    54     -    51    15    37    23     -     - |  288   0.09
 YAR2 |     -     -    87    32    34    28     -     - |  276   4.40
 YELL |    50     X    29    38    26     X     -     - |  288   0.04
 YSSK |    37     -     -    25    53     -     -     - |  285  13.51
 ZECK |    31     -     -    21     -     -     -     - |  288  19.96
 ZWEN |    40     -    38    22    31     -     -     - |  288  17.14
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    65    79    96    47    55    46  4543     - |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

