
 GPS week: 1185   Day: 2   MJD: 52541                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  29165    270    -0.01    -0.04     0.05    15.19
 emr |   288     0  17317    126   564.69    11.96     0.07     9.52
 esa |   288     0  17607   1430   564.87    12.04     0.06    12.98
 gfz |   288     0  24605    147    -0.24    -0.65     0.03    24.93
 igr |   288     0  25110    128    -0.62     0.70     0.06     0.00
 jpl |   288     0  19284    541   -11.18    -0.84     0.02    37.38
 ngs |    96     0   2481      0    -0.16    -0.24     3.73     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |   112  -105    30   199   167  -162   164     - |
    2 |  -104   -89    17   180     2  -258 -6745     - |
    3 |   -63  -104   138     7    -1     - -6473     - |
    4 |   -56  -440   -74  -184  -353   302  -608     - |
    5 |    53    -1     X   170    52  -133 -1920     - |
    6 |  -109  -332   156   -12  -157    84  3869     - |
    7 |   162   -65   169   197    99  -278 -4230     - |
    8 |   213  -131   205   245    29  -290  4631     - |
    9 |    47  -216  -122   -46  -128   117   322     - |
   10 |   341    29     X   273    88  -318 -3263     - |
   11 |    29   172   186   -91   142   -62   617     - |
   13 |  -143  -172  -107  -273  -217   342   472     - |
   14 |   153   283   -16   -12   223  -133  4845     - |
   15 |   217   109     -   265   267  -297  1438     - |
   18 |    38   159    73   -48    83   -54  3860     - |
   20 |    24    75    52    96   113  -110  3499     - |
   22 |     1    32   385   357   116  -408  -668     - |
   23 |   110  -192   125    10  -118   -58  5358     - |
   24 |    59  -315    35   -34  -198    77 -1295     - |
   25 |   -84  -158  -133    -7  -101   195 -1059     - |
   26 |  -138  -425   -69  -200  -364   350 -1967     - |
   27 |    21  -272    78    81  -147   -20 -1712     - |
   28 |   114   112   101   -79    52   -78  3655     - |
   29 |   -25  -426     -   163   -86     - -1996     - |
   30 |  -259  -257    47  -201  -273   311  5466     - |
   31 |    33     5   218   100    80  -168 -6548     - |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |   -72  -290     -     -   -88   102     -     - |
 ALGO |  -180   177   -35  -119     0   119     -     - |
 AMC2 |   -79     9     -     -    20    30     -     - |
 AOML |     -     -     -   -74     -    49     -     - |
 ARTU |    55     -     -   -33     -     -     -     - |
 ASC1 |   -63     -   -49   -18   -33    54     -     - |
 AUCK |    32     -     X     -     -   -13     -     - |
 BAHR |    74   138   -32    61    75   -95     -     - |
 BILI |    38     -     -   -23     -     -     -     - |
 BJFS |    56     -     -   -23   108    -8     -     - |
 BOR1 |    31   -50     -     -   106     -     -     - |
 BRMU |  -118     -     -  -104  -173   117     -     - |
 BRUS |   -57    90     -     -    40     -     -     - |
 CAS1 |    38     -    70   -59    90     -     -     - |
 CHAT |   -16     -   142   -64     -     -     -     - |
 CHUR |    -2     4     -     -  -176     -     -     - |
 COCO |   186     -   -79    99    56  -112     -     - |
 CRO1 |     -     9     -     -     -    -2     -     - |
 DAVR |   -51     -     -    27    55     3     -     - |
 DGAR |     -     -  -127     -     -    44     -     - |
 DRAO |    54    80    45   -87    88     -     -     - |
 FAIR |   131   152  -249    67   112   -50     -     - |
 FORT |  -206     -    71   -66   -72    99     -     - |
 GALA |   -25     -    41   -55    37    29     -     - |
 GODE |  -122   167    21     -   -50     -     -     - |
 GOLD |     9     -     -    -6    76     -     -     - |
 GRAZ |   -39    80   -10     -     9     -     -     - |
 GUAT |   -70     -     -     -  -244    28     -     - |
 HARB |   188     -     -  -114     -     -     -     - |
 HOB2 |  -100   120   465   -98   108   -69     -     - |
 HRAO |   -26     -    30     -    -1     -     -     - |
 IISC |     X     -  -181  -106   126   133     -     - |
 IRKT |   295   146  -149   -74   194   -56     -     - |
 JPLM |     -    67     -   -26    45     -     -     - |
 KERG |  -164    52     -  -255   -80   222     -     - |
 KIRU |    80   369  -337     -    65     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    -9   -24     -    18     -     - |
 KOSG |     3     -     -    -2   151     -     -     - |
 KOUR |    60     -   147    78    29  -127     -     - |
 LHAS |    87     -  -133    16     -     -     -     - |
 MAC1 |  -184     -     -     -   -64    75     -     - |
 MADR |    41   -76     -     3     -     X     -     - |
 MAG0 |    57     -     -     -     -   -23     -     - |
 MALI |     -     -  -733   382  -343     X     -     - |
 MAS1 |    22     -     X   -14    30     -     -     - |
 MCM4 |   -66     X     X    40  -136     -     -     - |
 MKEA |   -49     -    57     -    19     -     -     - |
 MSKU |  -125     -     -    79   -60    -4     -     - |
 NOUM |     -     -     -   227     -  -151     -     - |
 NRC2 |   117   138  -292    28    22     -     -     - |
 NRIL |   -18     -     -    24     -    -7     -     - |
 NYA1 |    33     -     -   -20   138     -     -     - |
 NYAL |     -     1     5     -    16    -2     -     - |
 OHI2 |  -124     -     -   -55  -100    87     -     - |
 OS0G |    -2   207    50  -141    87    26     -     - |
 PDEL |    99     -     -   -60     -     -     -     - |
 PERT |    -8   105   -68     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   102   -75     -   -71     -     -     - |
 POTS |    44     -    -3   -25   107     -     -     - |
 PRDS |   -34    54     -     -    57     -     -     - |
 QAQ1 |    39     -     -   -24     -     -     -     - |
 RAMO |  -133     -     -     -     -    54     -     - |
 RESO |    39     -     -   -19     -    -3     -     - |
 REYK |    10     -     -    -6   -38     -     -     - |
 RIOG |     1     -   118   -73   -25     -     -     - |
 SANT |  -102     -   268  -151   -62    63     -     - |
 SCH2 |   -79   127     -     -   -45     -     -     - |
 SCUB |    80     -     -   -49     -     -     -     - |
 SELE |   175     -  -205     -   208     -     -     - |
 STJO |   -54   101     -    37    15   -28     -     - |
 SUTH |    62     -     -   -38    64     -     -     - |
 THTI |     -     -    98   -37    67    -9     -     - |
 TIDB |     0   -25     X   -50     -    39     -     - |
 TIXI |    39     -     -    28     -   -34     -     - |
 TLSE |   -69   110     -     -   -52     -     -     - |
 TOW2 |   -41     -     -    46     -   -14     -     - |
 TRO1 |  -129     -     -    78    74     -     -     - |
 TWTF |   -37     5     -    38   -16   -12     -     - |
 URUM |   -90     -     -    12    93    29     -     - |
 USNO |   -67   107     -     -   -10     -     -     - |
 USUD |     -    36     -   -14    30     -     -     - |
 VILL |     -     -  -670   349  -861     -     -     - |
 WILL |   -16    26     -     -   -47     -     -     - |
 WSRT |  -121   203    73   -41    43     -     -     - |
 WTZR |  -105   151  -192  -156   -51   175     -     - |
 YAKT |    26   -42     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |    18     -     -     -    62    -7     -     - |
 YELL |    22     -   -72   -56     0    54     -     - |
 YSSK |    42     -     -   -25     -     -     -     - |
 ZECK |   -61     -     -   -31     -    46     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |    66    68    39    23    36    28  7289     - |  288   3.74
    2 |    76   136    78    76   196    85  4864     - |  279   2.44
    3 |    71    87    29    20    74     -  3258     - |  288   1.64
    4 |    77    85    90    41    83    28  2614     - |  288   1.05
    5 |    78   114     X    22    78    31  7509     - |  287   2.76
    6 |    51    64    35    29    73    24  6274     - |  288   7.68
    7 |    50    92    21    33    68    21  1238     - |  288   0.66
    8 |    71   101    38    29    81    24  3374     - |  288   2.44
    9 |    77    96    48    31    95    23  2988     - |  288   2.27
   10 |    68   113     X   140    73    52  2368     - |  288   1.83
   11 |    80    65    78    22    59    40  1097     - |  288   0.45
   13 |    50   104    73    21    50    27  1642     - |  288   0.19
   14 |    32    88    34    37   119    14  1237     - |  288   0.23
   15 |    72    81     -    19   102    21  3397     - |  288   3.10
   18 |    53    75    37    27   122    21  1511     - |  288   0.50
   20 |    53    70    51    29    72    27  1821     - |  288   0.24
   22 |    70    57   147    28   149    44  4725     - |  288   2.31
   23 |    71    75    50    32    95    22  6940     - |  288   6.08
   24 |    77   111    54    19    66    27  4874     - |  288   2.76
   25 |    58    51    65    19    78    30  1792     - |  288   1.66
   26 |    39    77    95    36    74    26   971     - |  288   0.31
   27 |    70    98    33    20    40    22  1985     - |  288   1.44
   28 |    81    80   109    26    44    17   940     - |  288   0.28
   29 |    88    87     -    46   154     -  1395     - |  262   0.50
   30 |    66    73   165    24    53    36  3160     - |  281   0.77
   31 |    82    66    65    34    36    18  3123     - |  288   1.70
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    35    48     -     -    42    19     -     - |  288   0.09
 ALGO |    25    18    30    23    44    21     -     - |  288   0.04
 AMC2 |    48    70     -     -    32    16     -     - |  288   0.03
 AOML |     -     -     -    23     -    15     -     - |  283  29.99
 ARTU |    63     -     -    38     -     -     -     - |  288  18.76
 ASC1 |    38     -    51    24    29    21     -     - |  239    >>>
 AUCK |   116     -     X     -     -    47     -     - |  264  16.51
 BAHR |    30    31    20    16    37    22     -     - |  288   0.54
 BILI |    41     -     -    25     -     -     -     - |  287  12.99
 BJFS |    48     -     -    31    73    15     -     - |  287  13.54
 BOR1 |    54    86     -     -    40     -     -     - |  257 172.46
 BRMU |    30     -     -    35    34    19     -     - |  288  25.44
 BRUS |    43    68     -     -    45     -     -     - |  288   0.06
 CAS1 |    51     -    44    32   102     -     -     - |  288   8.64
 CHAT |    79     -    74    22     -     -     -     - |  287  15.80
 CHUR |    36    57     -     -    36     -     -     - |  285   1.04
 COCO |    31     -    66    22    51    29     -     - |  286  12.27
 CRO1 |     -    27     -     -     -     7     -     - |  288  28.70
 DAVR |    69     -     -    20    38    31     -     - |  288  16.73
 DGAR |     -     -    51     -     -    18     -     - |  288  74.86
 DRAO |    38    20    30    33    30     -     -     - |  288   0.05
 FAIR |    42    18    27    19    16    19     -     - |  288   0.05
 FORT |    33     -    58    23    28    26     -     - |  288   0.29
 GALA |    72     -    51    77    33    25     -     - |  284  28.75
 GODE |    19    47    23     -    37     -     -     - |  287   0.11
 GOLD |    41     -     -    25    35     -     -     - |  286  20.94
 GRAZ |    78   114    36     -    51     -     -     - |  288    >>>
 GUAT |    18     -     -     -    27     7     -     - |  279    >>>
 HARB |    25     -     -    15     -     -     -     - |  287   8.64
 HOB2 |    73    33   110    35    48    23     -     - |  288   0.08
 HRAO |    15     -    18     -    23     -     -     - |  286  27.60
 IISC |     X     -    21    30    84    21     -     - |  288  36.33
 IRKT |    57    18    30    20    40    15     -     - |  288   0.12
 JPLM |     -    82     -    31    48     -     -     - |  285   6.70
 KERG |    97    31     -    39    36    23     -     - |  287   1.28
 KIRU |    42    89    30     -    55     -     -     - |  288   1.38
 KIT3 |     -     -    15    20     -    14     -     - |  228  86.37
 KOSG |    31     -     -    19    27     -     -     - |  288  12.49
 KOUR |    48     -    47    20    49    15     -     - |  288  30.08
 LHAS |    32     -    42    15     -     -     -     - |  288  13.92
 MAC1 |    62     -     -     -    42    25     -     - |  288  17.03
 MADR |    36   110     -    33     -     X     -     - |  286  25.99
 MAG0 |    62     -     -     -     -    25     -     - |  287  13.66
 MALI |     -     -    78    41    28     X     -     - |  255  55.86
 MAS1 |    44     -     X    27    27     -     -     - |  253   1.16
 MCM4 |    67     X     X    41   195     -     -     - |  241   7.29
 MKEA |    28     -    33     -    42     -     -     - |  286  35.99
 MSKU |    25     -     -    34    31    17     -     - |  236  16.82
 NOUM |     -     -     -    36     -    24     -     - |  288    >>>
 NRC2 |    26    23    31    24    19     -     -     - |  288   0.03
 NRIL |    47     -     -    25     -    16     -     - |  288  14.86
 NYA1 |    30     -     -    18    40     -     -     - |  288   0.12
 NYAL |     -    11    30     -    36    10     -     - |  288   0.15
 OHI2 |    80     -     -    40    31    16     -     - |  288   6.90
 OS0G |    39    89    25    22    32    23     -     - |  288   0.16
 PDEL |    19     -     -    11     -     -     -     - |  288  56.95
 PERT |    37    53    31     -     -     -     -     - |  288  15.75
 PIE1 |     -    47    34     -    95     -     -     - |  288   0.04
 POTS |    30     -    30    22    16     -     -     - |  288  26.19
 PRDS |    37    60     -     -    58     -     -     - |  286   1.96
 QAQ1 |    36     -     -    22     -     -     -     - |  288  14.95
 RAMO |    51     -     -     -     -    21     -     - |  283  30.68
 RESO |    67     -     -    40     -    18     -     - |  287  14.33
 REYK |    26     -     -    16    27     -     -     - |  286  11.67
 RIOG |    66     -   102    61    60     -     -     - |  271  13.00
 SANT |    41     -    39    23    46    27     -     - |  288  21.72
 SCH2 |    22    34     -     -    41     -     -     - |  284  22.54
 SCUB |    28     -     -    17     -     -     -     - |  288  24.15
 SELE |    19     -    22     -    32     -     -     - |  114  35.92
 STJO |    30    19     -    27    17    18     -     - |  288  17.43
 SUTH |    18     -     -    11    23     -     -     - |  288  29.28
 THTI |     -     -    46    35    45    22     -     - |  287   3.19
 TIDB |    53   104     X    37     -    28     -     - |  195   0.10
 TIXI |    53     -     -    24     -    12     -     - |  287  10.13
 TLSE |    48    77     -     -    53     -     -     - |  286   0.55
 TOW2 |    27     -     -    33     -    23     -     - |  288  15.79
 TRO1 |    55     -     -    34    18     -     -     - |  288  14.18
 TWTF |    35    73     -    36    59    27     -     - |  288   0.29
 URUM |    30     -     -    17    28    11     -     - |  288  14.38
 USNO |    11    18     -     -    44     -     -     - |  288   0.03
 USUD |     -    74     -    28    65     -     -     - |  284    >>>
 VILL |     -     -   135    71    25     -     -     - |  111    >>>
 WILL |    33    53     -     -    71     -     -     - |  285   1.71
 WSRT |    34    91    41    27    52     -     -     - |  288   0.06
 WTZR |    25    16    37    16    24    14     -     - |  288   0.09
 YAKT |    34    54     -     -     -     -     -     - |  286   0.76
 YAR2 |    33     -     -     -    25    13     -     - |  288   4.15
 YELL |    42     -    22    18    32    25     -     - |  288   0.03
 YSSK |    48     -     -    29     -     -     -     - |  286  14.92
 ZECK |    29     -     -    30     -    21     -     - |  288  18.30
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    53    73    59    33    65    24  3732     - |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.03 (ns) 

