
 GPS week: 1189   Day: 4   MJD: 52571                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2492      0    -0.17     0.11     4.74     0.00
 cod |   288     0  24644      0    -0.03    -0.25     0.05    43.01
 emr |   288     0  18927    365   986.57    13.47     0.13    17.38
 esa |   288     0  17068   1495    -0.96    -0.56     0.16    13.18
 gfz |     0     0      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 igu |    96     0   2492      0    -0.17     0.11     5.14     0.00
 ngs |    96     0   2492      0    -0.16     0.10     4.62     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  28073    239 -4255.48   -41.74     0.09    26.44

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -1746   116   -62   120     -  -978 -1009     -  -208 |
    2 | -2858    90     X  -104     - -5760 -1832     -   -94 |
    3 |   711    30   -49   241     - 20748   795     -  -138 |
    4 |  1657   183  -171    76     -  5452  1505     -  -223 |
    5 | -4565    28   -35   261     - -6480 -3935     -  -153 |
    6 |  2178   138  -131    33     - -3871  2181     -  -155 |
    7 | -3274   175  -133    88     -   875 -3343     -  -241 |
    8 | -2492   122   -64   212     - 13338 -2454     -  -263 |
    9 | -6607   107    -6     7     - -2077 -6580     -  -174 |
   10 |  8374    87   -51   -15     -  5533  7757     -  -103 |
   11 |  1646   -33   113   203     -   950  1979     -  -122 |
   13 |  4035   120    -5   114     -  3376  3971     -  -249 |
   14 |  3129    19   186     5     -  2382  2966     -  -155 |
   15 | -5411    75  -137     -     - -5780 -4369     -   -33 |
   18 |  5032   -11    22   262     -  3454  5051     -  -114 |
   20 |  5853    48    13    61     -  1958  5549     -  -117 |
   22 | 12201   116  -167   141     --17616 10555     -  -167 |
   23 |  7052   114  -174   167     - 13018  6320     -  -155 |
   24 | -7876   136  -143    -9     -  2465 -8085     -  -123 |
   25 | -8128   139   -54     2     --12577 -8338     -  -191 |
   26 |   321   151  -118   153     - -1032   279     -  -245 |
   27 |   -25   195  -155    87     --13154  -280     -  -259 |
   28 |  7630    31   168    44     - -1032  6824     -  -182 |
   29 | -2176    98  -133   527     - -3827 -2141     -  -272 |
   30 | -6769    97   -46    41     -  6987 -6049     -  -148 |
   31 | -7552    46  -116     4     - -5958 -6984     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -96  -243     -     -     -     -     -   313 |
 ALGO |     -   -23   149     X     -     -     -     -   -61 |
 AMC2 |     -  -200    67     -     -     -     -     -   282 |
 AOML |     -  -121     -     -     -     -     -     -   196 |
 ASC1 |     -     -     -  -366     -     -     -     -   182 |
 AUCK |     -    40     -     X     -     -     -     -   -65 |
 BAHR |     -    38   136  -110     -     -     -     -   -97 |
 BJFS |     -     -  -214     -     -     -     -     -   141 |
 BOR1 |     -     -   -78     -     -     -     -     -    51 |
 BRMU |     -   102     -  -202     -     -     -     -   -60 |
 BRUS |     -  -127    83     -     -     -     -     -   154 |
 CAS1 |     -   -85     -   542     -     -     -     -  -131 |
 CEDU |     -  -135     -   123     -     -     -     -   159 |
 CHAT |     -  -142     -   331     -     -     -     -    67 |
 CHUR |     -     -   511     -     -     -     -     -  -336 |
 COCO |     -   215     -  -215     -     -     -     -  -242 |
 CRO1 |     -   -93   220     -     -     -     -     -    10 |
 DAVR |     -   107     -     -     -     -     -     -  -174 |
 DRAO |     -    27   -46     -     -     -     -     -   -13 |
 FAIR |     -     -   205   -31     -     -     -     -  -100 |
 FORT |     -    90     -  -441     -     -     -     -   103 |
 GODE |     -   -45    57  -376     -     -     -     -   224 |
 GOLD |     -  -117     -     -     -     -     -     -   191 |
 GRAZ |     -  -169   140     -     -     -     -     -   184 |
 GUAM |     -    74     -  -102     -     -     -     -   -70 |
 HERS |     -  -274  -108     -     -     -     -     -   513 |
 HOB2 |     -   141   -33  -291     -     -     -     -   -63 |
 HRAO |     -   -70     -     -     -     -     -     -   114 |
 IRKT |     -     -   374  -493     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     4     -     -     -     -     -    -3 |
 KERG |     -    72   142     -     -     -     -     -  -210 |
 KGN0 |     -     -  -225     -     -     -     -     -   148 |
 KOSG |     -  -143     -     -     -     -     -     -   233 |
 KOUR |     -  -211     -     X     -     -     -     -   344 |
 LPGS |     -   -93     -     -     -     -     -     -   152 |
 MAC1 |     -   -96     -  -105     -     -     -     -   220 |
 MADR |     -    -5    11     -     -     -     -     -     X |
 MAS1 |     -  -286     -     X     -     -     -     -   465 |
 MATE |     -     5     -   109     -     -     -     -   -63 |
 MAW1 |     -    32     -     -     -     -     -     -   -52 |
 MCM4 |     -   366     -     -     -     -     -     -  -596 |
 MDO1 |     -   -47   180  -200     -     -     -     -    59 |
 MEDI |     -   -97   172     -     -     -     -     -    44 |
 METS |     -     -   117     -     -     -     -     -   -77 |
 MIZU |     -     -  -207     -     -     -     -     -   136 |
 MKEA |     -    37     -    62     -     -     -     -   -90 |
 NKLG |     -    51     -     -     -     -     -     -   -83 |
 NLIB |     -     -  -116     -     -     -     -     -    76 |
 NRC2 |     -   -68   -72  -252     -     -     -     -   286 |
 NTUS |     -     2     -     -     -     -     -     -    -3 |
 NYA1 |     -   -71     -     -     -     -     -     -   116 |
 NYAL |     -     -   118    60     -     -     -     -  -106 |
 OS0G |     -   -28   167   -16     -     -     -     -   -56 |
 PERT |     -     -   -51    67     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    21  -222     -     -     -     -    97 |
 POTS |     -   -51     -  -236     -     -     -     -   201 |
 PRDS |     -     -   330     -     -     -     -     -  -217 |
 RBAY |     -   -16     -     -     -     -     -     -    26 |
 REYK |     -   -73     -     -     -     -     -     -   120 |
 RIOG |     -    49     -    47     -     -     -     -  -103 |
 SANT |     -   -18     -     X     -     -     -     -    29 |
 SCH2 |     -  -176    77     -     -     -     -     -   250 |
 SELE |     -     -     -  -581     -     -     -     -   289 |
 SFER |     -     1    -2     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -58  -144     -     -     -     -     -   190 |
 SUTH |     -   -96     -     -     -     -     -     -   156 |
 THTI |     -     -     -   495     -     -     -     -  -247 |
 TLSE |     -  -161   -44     -     -     -     -     -   294 |
 TRO1 |     -  -104     -     -     -     -     -     -   170 |
 TROM |     -     -     -   -80     -     -     -     -    40 |
 TSKB |     -    49    95    52     -     -     -     -  -169 |
 TWTF |     -   -15  -191     -     -     -     -     -   150 |
 URUM |     -     1     -     -     -     -     -     -    -1 |
 USNO |     -    24    71     -     -     -     -     -   -86 |
 USUD |     -    12  -250    13     -     -     -     -   137 |
 WES2 |     -     5   -13     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     -     -  -225     -     -     -     -     -   148 |
 WSRT |     -   -25   223     -     -     -     -     -  -107 |
 WTZR |     -   -70   349  -165     -     -     -     -   -33 |
 YAKT |     -  -152     -     -     -     -     -     -   248 |
 YAR2 |     -  -143     -     -     -     -     -     -   232 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7375    65    51    59     -  1794  6796     -    82 |  288   4.20
    2 |  7559    77     X   174     -  3653  6730     -   140 |  288   2.75
    3 |  5742    55   201   184     - 12085  6025     -    69 |  288   3.04
    4 |  1114    52    60    93     -  3586  1065     -    72 |  288   0.64
    5 |  4220    32   119   180     -  4341  3196     -    41 |  288   3.08
    6 | 10737    49   110   129     -  3026 10773     -    48 |  288  10.71
    7 |  1335    60    51    75     -   957  1319     -    67 |  288   0.96
    8 |  3959    36    94    86     -  9774  3997     -    48 |  288   3.46
    9 |  2627    49   121   132     -  1601  2629     -    65 |  288   1.96
   10 |  6528    99   105   203     -  3896  6086     -   132 |  282   3.67
   11 |  1569    62   143   116     -   835  1364     -    72 |  288   0.30
   13 |   921    66    45    84     -  2393  1153     -    80 |  288   0.31
   14 |  1184    41    49   113     -  1026   996     -    47 |  288   0.30
   15 |  6035    36   269     -     -  2030  6205     -   161 |  288   2.80
   18 |   730    59   116   362     -  1766   777     -    44 |  288   0.36
   20 |  1614    55    72    93     -  1032  1638     -    57 |  288   0.28
   22 |  5776    90   212    78     - 10209  6329     -    46 |  288   5.94
   23 |  7801    94   278   286     -  5402  6956     -   186 |  282   5.93
   24 |  2607    55    44   124     -  2992  2723     -    54 |  288   2.79
   25 |  4923    60   173   196     -  8595  4875     -   147 |  288   1.64
   26 |   570    48    74   274     -   774   634     -   119 |  288   0.40
   27 |  2096    44    87   171     -  9809  2145     -    37 |  288   1.63
   28 |  6885    62   133    94     -  3120  7102     -   113 |  288   1.36
   29 |   984   101   105   309     -  2512  1004     -   217 |  288   0.56
   30 |  3917    43    76   129     -  4111  3829     -   122 |  288   0.52
   31 |  2922    35    67   126     -  3812  2707     -     - |  288   1.14
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    53   193     -     -     -     -     -    48 |  288   0.50
 ALGO |     -    31    65     X     -     -     -     -    23 |  288   0.07
 AMC2 |     -    58   104     -     -     -     -     -    42 |  288   0.04
 AOML |     -    16     -     -     -     -     -     -    26 |  276  31.33
 ASC1 |     -     -     -    83     -     -     -     -    41 |  285    >>>
 AUCK |     -    36     -     X     -     -     -     -    59 |  262  13.83
 BAHR |     -    29    40   102     -     -     -     -    32 |  288   0.88
 BJFS |     -     -   147     -     -     -     -     -    96 |  284    >>>
 BOR1 |     -     -    57     -     -     -     -     -    38 |  286   0.56
 BRMU |     -    27     -    71     -     -     -     -    34 |  288  23.31
 BRUS |     -    46    83     -     -     -     -     -    78 |  288   0.05
 CAS1 |     -    83     -   140     -     -     -     -   187 |  288   8.53
 CEDU |     -    37     -    52     -     -     -     -    51 |  288  26.25
 CHAT |     -    41     -    77     -     -     -     -    44 |  287  12.82
 CHUR |     -     -    61     -     -     -     -     -    40 |   98   0.64
 COCO |     -    32     -   128     -     -     -     -    33 |  288  13.05
 CRO1 |     -    82   214     -     -     -     -     -   209 |  280  40.84
 DAVR |     -    84     -     -     -     -     -     -   136 |  220  14.61
 DRAO |     -    57   143     -     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 FAIR |     -     -    43   156     -     -     -     -    65 |  265   0.40
 FORT |     -    26     -    56     -     -     -     -    28 |  283   0.34
 GODE |     -    49   115    77     -     -     -     -    35 |  288   0.04
 GOLD |     -    39     -     -     -     -     -     -    63 |  284  22.18
 GRAZ |     -    24    62     -     -     -     -     -    29 |  286  28.41
 GUAM |     -    46     -   177     -     -     -     -    31 |  288  25.42
 HERS |     -    33   124     -     -     -     -     -    60 |  264  24.09
 HOB2 |     -    36   138    57     -     -     -     -    65 |  288   0.08
 HRAO |     -   110     -     -     -     -     -     -   179 |  288   3.99
 IRKT |     -     -   210   277     -     -     -     -     - |  285   0.21
 JPLM |     -     -   136     -     -     -     -     -    89 |  267    >>>
 KERG |     -    87    54     -     -     -     -     -   135 |  286   1.22
 KGN0 |     -     -    59     -     -     -     -     -    39 |  283   0.39
 KOSG |     -    12     -     -     -     -     -     -    19 |  286  18.82
 KOUR |     -    24     -     X     -     -     -     -    40 |  260   1.17
 LPGS |     -    32     -     -     -     -     -     -    52 |  141  21.70
 MAC1 |     -   116     -   233     -     -     -     -   146 |  288  13.73
 MADR |     -    59   145     -     -     -     -     -     X |  240  33.28
 MAS1 |     -    16     -     X     -     -     -     -    25 |  260   1.81
 MATE |     -    17     -    76     -     -     -     -    31 |  288   0.09
 MAW1 |     -    40     -     -     -     -     -     -    65 |  273  29.95
 MCM4 |     -   156     -     -     -     -     -     -   254 |  235  18.42
 MDO1 |     -    46   144   144     -     -     -     -    28 |  286  13.85
 MEDI |     -    41   129     -     -     -     -     -    49 |  288   0.09
 METS |     -     -   222     -     -     -     -     -   146 |  274    >>>
 MIZU |     -     -    83     -     -     -     -     -    55 |   91   0.72
 MKEA |     -    55     -   200     -     -     -     -    24 |  288  39.68
 NKLG |     -    26     -     -     -     -     -     -    41 |  278    >>>
 NLIB |     -     -   250     -     -     -     -     -   164 |  244 450.49
 NRC2 |     -    43   162    70     -     -     -     -   158 |  288    >>>
 NTUS |     -    18     -     -     -     -     -     -    29 |  288  13.84
 NYA1 |     -    46     -     -     -     -     -     -    75 |  276   0.33
 NYAL |     -     -    80   248     -     -     -     -    77 |  279   0.35
 OS0G |     -    25    84   101     -     -     -     -    41 |  288   0.11
 PERT |     -     -    25    34     -     -     -     -     - |  288  18.14
 PIE1 |     -     -   140   254     -     -     -     -    46 |  288   0.06
 POTS |     -    31     -   104     -     -     -     -    28 |  288  18.55
 PRDS |     -     -   344     -     -     -     -     -   226 |  196   1.44
 RBAY |     -    41     -     -     -     -     -     -    67 |  281  25.99
 REYK |     -    22     -     -     -     -     -     -    35 |  277  12.42
 RIOG |     -    60     -    85     -     -     -     -    64 |  288  16.66
 SANT |     -    29     -     X     -     -     -     -    47 |  288   7.38
 SCH2 |     -    43    95     -     -     -     -     -    65 |  269   8.08
 SELE |     -     -     -   142     -     -     -     -    71 |  286  42.72
 SFER |     -    40   100     -     -     -     -     -     - |  282   0.41
 STJO |     -    32    61     -     -     -     -     -    25 |  288  13.60
 SUTH |     -    25     -     -     -     -     -     -    40 |  281  30.69
 THTI |     -     -     -   125     -     -     -     -    63 |  287  13.40
 TLSE |     -    28    86     -     -     -     -     -    33 |  288   0.66
 TRO1 |     -    48     -     -     -     -     -     -    78 |  273  12.24
 TROM |     -     -     -   288     -     -     -     -   144 |  270  14.26
 TSKB |     -    30    39   148     -     -     -     -    31 |  288   1.00
 TWTF |     -    48   131     -     -     -     -     -    54 |  288   0.56
 URUM |     -    25     -     -     -     -     -     -    41 |  286  29.80
 USNO |     -    31    65     -     -     -     -     -    25 |  288   0.04
 USUD |     -    70    84   232     -     -     -     -    29 |  288  22.45
 WES2 |     -    56   138     -     -     -     -     -     - |  283   0.05
 WILL |     -     -   120     -     -     -     -     -    79 |  274   0.85
 WSRT |     -    41    96     -     -     -     -     -    74 |  288   0.08
 WTZR |     -    27   122   123     -     -     -     -    46 |  288   0.06
 YAKT |     -    19     -     -     -     -     -     -    30 |  270   0.35
 YAR2 |     -    38     -     -     -     -     -     -    62 |  279   6.64
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4743    54   130   160     -  5140  4617     -    88 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.04 (ns) 

