
 GPS week: 1210   Day: 5   MJD: 52719                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2666      0     0.02    -0.08     3.60     0.00
 cod |   288     0  23445     12     0.05    -0.15     0.07    22.96
 emr |   288     0  18239     60    57.69    37.17     0.07    21.73
 gfz |   288     0  15371      1    -0.48     0.44     0.04    36.11
 igu |    96     0   2570      0     0.00    -0.02     3.47     0.00
 ngs |    96     0   2666      5   373.95  -557.94     3.49     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  26890   1797   357.30    10.37     0.08    19.20

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 | -4827   139   -14  -127  -426 -4418     -    89 |
    2 | -8464   102  -233   -45  1803 -8426     -   176 |
    3 | -1431    46   -69   -79  -905 -1421     -   172 |
    4 |  -655  -135  -193   285  -391  -949     -  -157 |
    5 | -1891    25  -200   154  1819 -1615     -   -93 |
    6 |  4633    42  -185    95  8453  4369     -   -19 |
    7 |   165    55  -143   136  -451   140     -  -160 |
    8 | -3979    54  -151   148  -470 -3892     -  -172 |
    9 | -3635   185  -154    44 -2725 -3870     -  -129 |
   10 |  -331   -31  -282   316 -2129    27     -  -240 |
   11 |  3806   -20   185   -98  -882  3853     -    -7 |
   13 |  2332    25    60   -36 -1734  2747     -   -29 |
   14 |  3114   216   184  -307 -1370  3478     -   111 |
   15 |  3179   126  -129   -38   863  2879     -    67 |
   16 |  2542   -27   242  -178  1066  2794     -    80 |
   17 | -7627   -81  -167   123     - -7746     -    55 |
   18 |  3347    41    32   -47 -1159  3763     -     X |
   20 |  3459   -38   146   -69   -13  3507     -     5 |
   22 |  3717   119   -50  -139 19039  3608     -   170 |
   23 |  5585    88  -217    65  7075  4648     -    16 |
   24 | -1524   -32  -183   311  2026 -1055     -  -341 |
   25 |   424   285   -90   -14  3936   -80     -  -282 |
   26 | -1793   -17  -314   278 -1694 -1822     -  -146 |
   27 |  -871    -2  -128    78-19991  -863     -     X |
   28 |  5884    59   108   -28  1340  5917     -  -142 |
   29 | -3041   134  -247   142 -4163 -2866     -  -148 |
   30 | -1533   126  -174    23 -4700 -1341     -     X |
   31 |  -569   323   -95  -179 -3258 -1022     -    57 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -129   113     -     -     -     -    31 |
 ALGO |     -   -60    54     -     -     -     -    10 |
 AMC2 |     -  -227   193     -     -     -     -    53 |
 AOML |     -  -168     -     -     -     -     -   201 |
 AREQ |     -     -  -110    62     -     -     -   -17 |
 ARTU |     -    98     -   -62     -     -     -     - |
 ASC1 |     -    72     -   -46     -     -     -     X |
 BAHR |     -    13    19     -     -     -     -   -37 |
 BILI |     -    57     -   -36     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -   116  -150     -     -     -   152 |
 BOR1 |     -     -    66     -     -     -     -   -74 |
 BRUS |     -     -    44     -     -     -     -   -49 |
 CAS1 |     -    64     -   -71     -     -     -    54 |
 CEDU |     -   -47     -     -     -     -     -    56 |
 CHAT |     -   -74     -     -     -     -     -    88 |
 CHUR |     -    99   134     -     -     -     -  -247 |
 COCO |     -    15     -   -38     -     -     -    54 |
 CRO1 |     -  -140   201     -     -     -     -   -67 |
 DAVR |     -    71     -   -60     -     -     -    28 |
 DRAO |     -   -21    41     -     -     -     -   -21 |
 DWH1 |     -     -    78     -     -     -     -   -88 |
 EISL |     -  -146     -    92     -     -     -   -26 |
 GODE |     -  -112   157     -     -     -     -   -42 |
 GOLD |     -   -50     -     -     -     -     -    59 |
 GUAM |     -    40     -     -     -     -     -   -47 |
 GUAT |     -  -175     -    56     -     -     -    81 |
 HOB2 |     -     -    57   -21     -     -     -   -28 |
 HRAO |     -   -85     -     -     -     -     -   102 |
 IISC |     -   -91     -     -     -     -     -   109 |
 JPLM |     -     -   129   -77     -     -     -     X |
 KGN0 |     -     -   -98     -     -     -     -   111 |
 KOKB |     -  -140   210   -36     -     -     -     X |
 KOSG |     -   -51     -     -     -     -     -    61 |
 KOUR |     -    13     -   -12     -     -     -     7 |
 LPGS |     -    16     -     -     -     -     -   -19 |
 MAC1 |     -    43     -  -101     -     -     -   139 |
 MALI |     -     -     -   107     -     -     -  -202 |
 MAS1 |     -     -    91   -85     -     -     -    57 |
 MAW1 |     -    33     -   -10     -     -     -   -20 |
 MCM4 |     -    84     -     -     -     -     -  -101 |
 MDO1 |     -   -42    79     -     -     -     -   -44 |
 MEDI |     -     -    40     -     -     -     -   -46 |
 METS |     -   -70   111     -     -     -     -   -42 |
 MKEA |     -    67     -   -94     -     -     -    97 |
 NKLG |     -     -     -    42     -     -     -   -80 |
 NLIB |     -     -  -116     -     -     -     -   131 |
 NOT1 |     -     -    24     -     -     -     -   -27 |
 NRC2 |     -    50   138  -115     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -73     -     -     -     -     -    87 |
 NYA1 |     -    29     -     -     -     -     -   -35 |
 NYAL |     -     -    36     -     -     -     -   -40 |
 OHI2 |     -    28     -   -18     -     -     -     - |
 OS0G |     -   -11    93   -68     -     -     -    37 |
 PIE1 |     -     -    -4     -     -     -     -     4 |
 POL2 |     -  -117     -     -     -     -     -   140 |
 POTS |     -    77     -     -     -     -     -   -92 |
 SCH2 |     -     -     3     -     -     -     -    -4 |
 STJO |     -   -93    49     -     -     -     -    57 |
 SUTH |     -   -77     -     -     -     -     -    92 |
 THU3 |     -    10     -    -6     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -46     -   -41     -     -     -   132 |
 TSKB |     -  -103   109     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -41   -38     -     -     -     -    93 |
 UNSA |     -     -     -    75     -     -     -  -141 |
 URUM |     -   -42     -     -     -     -     -    50 |
 USNO |     -   -97    87     -     -     -     -    17 |
 USUD |     -     -   -57     -     -     -     -    64 |
 VILL |     -   -17     -     -     -     -     -    21 |
 WHIT |     -    67     -   -43     -     -     -     - |
 WILL |     -     -   125     -     -     -     -  -142 |
 WSRT |     -   -65    88     -     -     -     -   -22 |
 WTZR |     -  -141   145     -     -     -     -     5 |
 YAKT |     -   -52     4     -     -     -     -    58 |
 YAR2 |     -   -86     -     -     -     -     -   103 |
 YELL |     -    10     -     -     -     -     -   -11 |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  4531    69    42    31  2410  4412     -    70 |  288   3.73
    2 |  2596   129   165    94  2065  2620     -   119 |  276   2.73
    3 |  1530   103    78    40  2023  1500     -    63 |  288   1.58
    4 |  1758    34    93    26  1097  1790     -   104 |  288   0.61
    5 |  6445   173    54    61  3237  6809     -    76 |  278   3.85
    6 |  8045    48    66    43  3903  7702     -   129 |  288   7.01
    7 |  1015    47    65    46   525  1095     -    47 |  288   0.58
    8 |  3064    60    52    46  1916  3094     -   146 |  288   2.76
    9 |  5002    49    67    22  3204  4892     -    91 |  288   2.17
   10 |  2026    74    42    43  1545  2136     -   131 |  277   1.63
   11 |   617    78    47    47   600  1227     -    49 |  288   0.33
   13 |   903    52    33    38   752   974     -    77 |  288   0.22
   14 |  1055    56    33    39   803   890     -   107 |  288   0.22
   15 |  1611    52    33    37  2844  1847     -    45 |  288   1.81
   16 |  1365    76    47    50  1344  1320     -    87 |  288   0.47
   17 |  3884    57    61    47     -  2823     -    63 |  288   2.02
   18 |  1549    63    45    30   686  1187     -     X |  277   0.43
   20 |   688    96    32    27   821   740     -    84 |  288   0.23
   22 |  6901   144    78    71  8180  7026     -    85 |  278   7.18
   23 |  7462    70   127    79  5817  6922     -   165 |  279   7.02
   24 |  3206    37    52    15  2215  2704     -    84 |  288   1.97
   25 |  5615   125    69    27  1740  5352     -   280 |  288   1.72
   26 |  1205    39    44    35  1210  1036     -    73 |  288   0.84
   27 |  2426    60    34    27 11403  2158     -     X |  288   1.11
   28 |   972    73    50    55  1105   946     -    62 |  288   0.35
   29 |  1399    32    42    30  1700  1516     -    65 |  288   0.68
   30 |   990   180    68    84  2049   825     -     X |  281   0.89
   31 |  3152    71    98    35  3292  3041     -    94 |  288   2.29
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    42    77     -     -     -     -    50 |  288   0.28
 ALGO |     -    21    16     -     -     -     -    17 |  288   0.04
 AMC2 |     -    29    22     -     -     -     -    40 |  288   0.04
 AOML |     -    21     -     -     -     -     -    25 |  284  34.19
 AREQ |     -     -    80    29     -     -     -    60 |  285  27.76
 ARTU |     -    25     -    16     -     -     -     - |  288  10.65
 ASC1 |     -    38     -    24     -     -     -     X |  286    >>>
 BAHR |     -    55    29     -     -     -     -    41 |  288   0.64
 BILI |     -    22     -    14     -     -     -     - |  287   9.60
 BJFS |     -     -   165    70     -     -     -    77 |  288    >>>
 BOR1 |     -     -    35     -     -     -     -    40 |  284   0.34
 BRUS |     -     -    33     -     -     -     -    38 |  286   0.05
 CAS1 |     -    83     -    20     -     -     -    97 |  288   8.12
 CEDU |     -    69     -     -     -     -     -    82 |  286  13.48
 CHAT |     -    48     -     -     -     -     -    57 |  280   9.17
 CHUR |     -   137   198     -     -     -     -    98 |  261   0.61
 COCO |     -    44     -    26     -     -     -    81 |  286  10.62
 CRO1 |     -    51    81     -     -     -     -    77 |  287  21.68
 DAVR |     -    77     -    21     -     -     -    78 |  288  26.02
 DRAO |     -    27    22     -     -     -     -    17 |  287   0.07
 DWH1 |     -     -    97     -     -     -     -   110 |  238   0.51
 EISL |     -    44     -    15     -     -     -    48 |  233  37.77
 GODE |     -    55   111     -     -     -     -    72 |  288   0.12
 GOLD |     -    34     -     -     -     -     -    41 |  286  20.34
 GUAM |     -    38     -     -     -     -     -    46 |  286  17.94
 GUAT |     -    19     -    24     -     -     -    52 |  288    >>>
 HOB2 |     -     -   142    91     -     -     -    98 |  253    >>>
 HRAO |     -   144     -     -     -     -     -   172 |  271  27.12
 IISC |     -    26     -     -     -     -     -    31 |  287  35.45
 JPLM |     -     -    81    49     -     -     -     X |  278  39.34
 KGN0 |     -     -    51     -     -     -     -    58 |  283   0.41
 KOKB |     -    47   124    48     -     -     -     X |  288   0.08
 KOSG |     -    18     -     -     -     -     -    21 |  286  19.00
 KOUR |     -    40     -    18     -     -     -    49 |  288   2.92
 LPGS |     -    31     -     -     -     -     -    38 |  220  22.83
 MAC1 |     -    83     -    21     -     -     -   114 |  288  15.07
 MALI |     -     -     -    86     -     -     -   162 |  146    >>>
 MAS1 |     -     -    26    15     -     -     -    22 |  288   2.11
 MAW1 |     -    67     -    46     -     -     -   107 |  283  96.51
 MCM4 |     -    67     -     -     -     -     -    80 |  278  20.19
 MDO1 |     -    27    15     -     -     -     -    26 |  288  14.96
 MEDI |     -     -    34     -     -     -     -    38 |  286   0.11
 METS |     -    37    53     -     -     -     -    33 |  287   1.05
 MKEA |     -    36     -    58     -     -     -   145 |  284  27.84
 NKLG |     -     -     -    33     -     -     -    62 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    91     -     -     -     -   103 |  265   0.10
 NOT1 |     -     -    40     -     -     -     -    46 |  286    >>>
 NRC2 |     -    35    27    12     -     -     -     - |  288   0.03
 NTUS |     -    34     -     -     -     -     -    41 |  288   8.77
 NYA1 |     -    34     -     -     -     -     -    41 |  285   0.10
 NYAL |     -     -    29     -     -     -     -    33 |  282   0.13
 OHI2 |     -    78     -    50     -     -     -     - |  287  19.11
 OS0G |     -    40    54    17     -     -     -    27 |  288   0.35
 PIE1 |     -     -    41     -     -     -     -    47 |  282   0.05
 POL2 |     -    23     -     -     -     -     -    27 |  281  14.86
 POTS |     -    27     -     -     -     -     -    33 |  278  13.01
 SCH2 |     -     -    41     -     -     -     -    47 |  217   3.88
 STJO |     -    36    40     -     -     -     -    31 |  288   6.64
 SUTH |     -   129     -     -     -     -     -   155 |  285  26.89
 THU3 |     -   104     -    66     -     -     -     - |  284   7.67
 TRO1 |     -    39     -    33     -     -     -   101 |  288  12.19
 TSKB |     -    35    37     -     -     -     -     - |  288   1.36
 TWTF |     -    61    65     -     -     -     -    62 |  288   0.26
 UNSA |     -     -     -    30     -     -     -    56 |  277  21.88
 URUM |     -    20     -     -     -     -     -    24 |  288  28.00
 USNO |     -    42    27     -     -     -     -    25 |  288   0.05
 USUD |     -     -    71     -     -     -     -    80 |  285  12.80
 VILL |     -    10     -     -     -     -     -    11 |  288   4.45
 WHIT |     -    15     -    10     -     -     -     - |  287   5.69
 WILL |     -     -    30     -     -     -     -    34 |  276   0.95
 WSRT |     -    43    60     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 WTZR |     -    30    68     -     -     -     -    47 |  284 273.98
 YAKT |     -    25    29     -     -     -     -    19 |  288   0.97
 YAR2 |     -    43     -     -     -     -     -    52 |  284   5.97
 YELL |     -    23     -     -     -     -     -    27 |  285   0.02
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3603    66    70    44  3467  3494     -    79 |


 BEST CLOCK FIT: YELL   285   0.02 (ns) 

