
 GPS week: 1255   Day: 5   MJD: 53034                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2778      0    -0.03     0.06     3.72     0.00
 cod |   288     0  25936    273    -0.12    -0.12     0.04    22.77
 emr |   288     0  18423     78  1053.21    22.03     0.04    18.97
 esa |   288     0  19332   3036     1.61    -0.82     0.08     7.97
 gfz |   288     0  20794    273     0.22    -0.05     0.03    28.78
 iga |    96     0   2778     34    -0.02     0.04     0.08     0.00
 igu |    96     0   2682      0    -0.02     0.04     3.21     0.00
 jpl |   288     0  14962     10    -3.77    -1.69     0.04    21.52
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     6  26287   1189 -2364.78   266.54     2.10     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -3040    23  -149  -107   105   -15 -5342    12     -    87 |
    2 | -1810    14   -45    87   -10   124 -8225    19     -    85 |
    3 |  1689   -40   -19   126    16    54  1551   -19     -   127 |
    4 | -6442    21   -35     X   -21   -92  2735    80     -    51 |
    5 |  1746    41    17     X   -55    30 11421    27     -   -95 |
    6 | -4748    39   -40    23    12  -234 -2207   -61     -  -205 |
    7 |  -691    12   -53   115     3    82   142   -28     -   -68 |
    8 | -7046    97  -143    46    13   -12 -6428   -36     -  1167 |
    9 | -5728     X   -24     X    -5  -156 -3339    57     -  1809 |
   10 | -7043    65  -111   226   -36   211  3105   -13     -    75 |
   11 |  3752   -37   -72    26    67    11  5990    11     -   166 |
   13 |  3099   -25  -101    45    67   -77  -336    19     -    62 |
   14 |  3108     9   -30  -108    49   -80  2102   -24     -   -97 |
   15 |   728    21    -6    77   -18   197 -2755   -46     -    -3 |
   16 |  4462   -83    -9    10    39   -20   583    73     -   -26 |
   17 |  3667    22   -67   -12    20    51  1108    31     -  -199 |
   18 |  5118   -19    -5    47   -11    77  1552    47     -   -57 |
   20 |  8396    -8  -210   159   102    -6  2386    17     -    43 |
   21 |  4336    -1    90   -28   -57    49  1666    17     -  -190 |
   22 | -7825    70  -160   141   -56  -144 -3832   171     -   -36 |
   23 |  2907     7   -43   -91    49    22 -5953    -3     -   -49 |
   24 | -1219   -15   -61     X    51   -59     -     2     -    41 |
   25 | -1694    22   -67  -100    29   -72  2425    59     -  1376 |
   26 | -2640   -26   -23   142    -6    23  1599    28     -   -17 |
   27 |  1133    46  -194  -112    98   -43 -8028    56     -   538 |
   28 |  4572    25    23  -117   -10    54  -490    17     -    93 |
   29 |  -630    19   -35    36    -2    -9  2543     2     -   -15 |
   30 | -6771    12   -71   -40    55  -165  2387   -19     -  -297 |
   31 |  8405   -36  -123    33   122   160  3309   -56     -    63 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -  -104     X     -     -     -    91     -   -24 |
 ALIC |     -    22     -     -     -     -     -   -24     -     - |
 AMC2 |     -   -51   157     -     -     -     -   -85     -   141 |
 AREQ |     -    54    95     -    -6     -     -  -131     -   103 |
 ARTU |     -    54     -   -27   -28     -     -   -10     -     - |
 ASC1 |     -   -17     -     -    14     -     -     -     -    98 |
 AUCK |     -  -510     -     X   403     -     -     -     -  8174 |
 BAHR |     -   -61     7    98    36     -     -   -25     -   -16 |
 BILI |     -   -25     -    57     4     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   176     -  -504     -     -     -     -     -     X |
 BRUS |     -     -   100     -     -     -     -   -88     -    77 |
 CAS1 |     -    23     -    28   -61     -     -    48     -    49 |
 CEDU |     -  -127     -   363     -     -     -     -     -   878 |
 CHAT |     -    17     -   -49     -     -     -     -     -   147 |
 CHUR |     -  -204   245     -     -     -     -     -     - 11831 |
 COCO |     -    41     -  -207    62     -     -   -50     -   105 |
 CORD |     -    50     -     -     -     -     -   -53     -     - |
 CRO1 |     -     -    60   -12   -38     -     -     3     -    -7 |
 DAKA |     -    49     -     -   -38     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -  -393     -     -   311     -     -     -     -  -915 |
 DRAO |     -    24   -29     -     -     -     -     -     -    -6 |
 DWH1 |     -     -   135     -     -     -     -  -119     - 11768 |
 FAIR |     -     -   -75     X     X     -     -    67     -  -569 |
 FORT |     -   121    -6     X   -83     -     -     -     -   835 |
 GLPS |     -    23     -   -55    -3     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     8    12   -52     -     -     -     -     -     8 |
 GOLD |     -    65     -    27     -     -     -   -78     -     X |
 GUAM |     -    21     -   213    -9     -     -   -89     -    28 |
 GUAT |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -   595 |
 HERS |     -   -88   106     -     -     -     -     -     -  6641 |
 HOB2 |     -     8   191   -89     -     -     -  -143     -    81 |
 HOFN |     -     -     -     -   -48     -     -    64     -     - |
 HRAO |     -     0     -     -   -27     -     -    37     -   354 |
 IISC |     -    28     -    21   -27     -     -     -     -   152 |
 KERG |     -   -53     5    42    34     -     -     -     -   -64 |
 KIT3 |     -     -     -   -93    26     -     -     -     -   151 |
 KOKB |     -     -    54     -   -36     -     -     -     -   164 |
 KOUR |     -   148     -  -407    95     -     -  -144     -   269 |
 LAE1 |     -   -59     -     -     -     -     -    63     -   357 |
 MAC1 |     -    14     -    -2   -11     -     -     -     -   192 |
 MAG0 |     -   -67     -     -     -     -     -    71     -     - |
 MALI |     -   164     -   196  -184     -     -     -     -   169 |
 MAS1 |     -   -17   105  -161   -33     -     -    30     -     2 |
 MAW1 |     -   112     -     -   -89     -     -     -     -  1612 |
 MCM4 |     -   620   103     -  -491     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    75     -   -49     -     -     -     -   137 |
 METS |     -   -22    27     -     -     -     -     -     -    55 |
 MKEA |     -   -21     -  -108   -21     -     -    90     -   186 |
 NKLG |     -    36     -    75     -     -     -   -65     -   -57 |
 NNOR |     -     -    14   -34     -     -     -     -     -   123 |
 NPLD |     -   -83    99     -     -     -     -     -     -   -17 |
 NRC1 |     -     -   -33     -     0     -     -    29     -    47 |
 NRIL |     -   -20     -     -    -8     -     -    32     -     - |
 NTUS |     -   -22     -    43     -     -     -     8     -   506 |
 OHI2 |     -    90     -  -128   -72     -     -    48     -     - |
 ONSA |     -    -9     4   229   -59     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    -8    44  -450   157     -     -   -74     -    59 |
 PIE1 |     -     -    14   -32     -     -     -     -     -    28 |
 PIMO |     -     -     -   -28     8     -     -     -     -  6770 |
 POL2 |     -    20     -     -     -     -     -   -21     -   199 |
 POTS |     -     6     -     -    -5     -     -     -     -     3 |
 PRDS |     -   -53    64     -     -     -     -     -     -    63 |
 SANT |     -    26     -     -   -20     -     -     -     -     3 |
 SCH2 |     -    16   -20     -     -     -     -     -     -    19 |
 STJO |     -    10  -121     -     -     -     -    96     -    93 |
 THTI |     -     -     -    92     -     -     -   -34     -  4994 |
 THU3 |     -    12     -     -   -10     -     -     -     - -5222 |
 TIDB |     -     9    45    39   -48     -     -     -     -     X |
 TIXI |     -   -13     -   306   -60     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -252     -     -   -14     -     -   285     -   167 |
 TSKB |     -   -65    50     9    16     -     -     -     -    68 |
 TWTF |     -    -2     2     -     -     -     -     -     -    65 |
 USN1 |     -     -   318     -     -     -     -  -281     -   203 |
 USNO |     -   -42    14     -     -     -     -    32     -   -33 |
 WILL |     -   -34    41     -     -     -     -     -     -    80 |
 WSRT |     -   -53     -     -     -     -     -    56     -     1 |
 WTZR |     -    -9   108    74     -     -     -  -114     -   -17 |
 YELL |     -    17     -     X  -171     -     -   210     -   179 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7676    35    53    61    21    52  7604    33     -   577 |  288   3.65
    2 |  4606    31    27   144    24    42  4752    46     -   559 |  288   2.12
    3 |  4545    21    49   108    32    40  2936    85     -   559 |  288   1.67
    4 |  1414    40    30     X    30    54  2433    24     -   560 |  288   0.75
    5 |  7304    26    19     X    16    54  6173    34     -   569 |  288   2.58
    6 |  5760    24    21    64    21    52  3891    19     -   558 |  288   3.71
    7 |   496    22    25    62    20   112   459    46     -   562 |  288   0.40
    8 |  4649    61   103    95    61   124  3815    51     -   530 |  288   2.53
    9 |  1931     X    40     X    26   213  2484    26     -  1333 |  273   2.66
   10 |  5207    41    48   103    18    66  3639    47     -   592 |  288   2.87
   11 |  1169    68    49   101    34    56  3031    44     -   563 |  288   0.55
   13 |   940    32    29    77    12    85   741    23     -   573 |  288   0.34
   14 |  1468    55    49    99    18    50  1173    55     -   566 |  288   0.27
   15 |  4091    43    24   106    52    39  5136    26     -   566 |  288   2.47
   16 |   905    31   109    93    57    39   463    58     -   558 |  288   0.30
   17 |  2132    47    26    61    32    44  1191    40     -   568 |  288   0.94
   18 |   861    46    48    84    19    86   863    27     -   570 |  288   0.42
   20 |  2154    43    46    84    20    68  1323    37     -   573 |  288   0.25
   21 |  1177    40    62    46    47    41   538    23     -   563 |  288   0.27
   22 |  3482    65    53   100    39    57  2234    40     -   559 |  288   0.62
   23 |  1104    45    54    82    29    98  3736    55     -   564 |  288   0.77
   24 |  7620    45    38     X    29   153     -    25     -   589 |  288   2.19
   25 |  1988    62    46   123    52    58  1765    33     -   762 |  288   1.95
   26 |  1905    44    28   109    27    85  1257    80     -   587 |  288   0.70
   27 |  2118    70   113   104    64    93  5525    98     -   255 |  283   1.00
   28 |  1481    51    66   112    38    40   635    49     -   563 |  288   0.28
   29 |  1298    64    71   112    43    55  1567    64     -   579 |  288   0.33
   30 |  2883    32    69    40    17    92  1550    35     -   621 |  288   0.44
   31 |  5780    27    40   127    18   126  2802    45     -   562 |  288   1.38
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    11     X     -     -     -    10     -   567 |  288   0.05
 ALIC |     -    34     -     -     -     -     -    36     -     - |  287   9.38
 AMC2 |     -    18    19     -     -     -     -    27     -   560 |  288   0.02
 AREQ |     -    40    34     -    21     -     -    41     -   557 |  288  12.65
 ARTU |     -    36     -    55    33     -     -    28     -     - |  288  13.85
 ASC1 |     -    34     -     -    27     -     -     -     -  1048 |  281    >>>
 AUCK |     -    37     -     X    29     -     -     -     -  8085 |  245   9.27
 BAHR |     -    26    23    42    24     -     -    40     -   563 |  288   0.24
 BILI |     -    29     -    51    13     -     -     -     -     - |  287   7.36
 BOGT |     -    51     -   145     -     -     -     -     -     X |  101   7.34
 BRUS |     -     -    22     -     -     -     -    19     -   569 |  288   0.05
 CAS1 |     -    30     -    50    22     -     -    24     -   582 |  288   8.16
 CEDU |     -    23     -    65     -     -     -     -     -   324 |  276  14.19
 CHAT |     -    13     -    37     -     -     -     -     -   561 |  287  10.32
 CHUR |     -    16    20     -     -     -     -     -     - 11304 |  208   4.13
 COCO |     -    27     -    76    32     -     -    38     -   565 |  288  10.57
 CORD |     -    49     -     -     -     -     -    52     -     - |  288  16.73
 CRO1 |     -     -    24    54    29     -     -    41     -   560 |  288  20.01
 DAKA |     -    37     -     -    29     -     -     -     -     - |  252  12.54
 DAV1 |     -    21     -     -    17     -     -     -     -  1573 |  279  13.44
 DRAO |     -    19    23     -     -     -     -     -     -   562 |  288   0.09
 DWH1 |     -     -    21     -     -     -     -    19     - 11294 |  214   0.55
 FAIR |     -     -    68     X     X     -     -    60     -   973 |  279   0.80
 FORT |     -    31    36     X    25     -     -     -     -   318 |  285   0.09
 GLPS |     -    29     -    61    16     -     -     -     -     - |  288  17.88
 GODE |     -    14    31    61     -     -     -     -     -   562 |  288   0.05
 GOLD |     -    23     -    75     -     -     -    24     -     X |  288  16.02
 GUAM |     -    22     -    70    21     -     -    26     -   567 |  288  11.41
 GUAT |     -    14     -     -    11     -     -     -     -    95 |  285    >>>
 HERS |     -    45    54     -     -     -     -     -     -  5451 |  241   7.11
 HOB2 |     -    38    29    49     -     -     -    37     -   561 |  288   0.11
 HOFN |     -     -     -     -    13     -     -    17     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    53     -     -    31     -     -    83     -   577 |  288   1.15
 IISC |     -    23     -    36    19     -     -     -     -   559 |  288  26.46
 KERG |     -    38    43    62    20     -     -     -     -   558 |  288   2.09
 KIT3 |     -     -     -    47    13     -     -     -     -   563 |  288  13.37
 KOKB |     -     -    39     -    26     -     -     -     -   560 |  288   0.06
 KOUR |     -    45     -    37    26     -     -    46     -   563 |  288   2.13
 LAE1 |     -    32     -     -     -     -     -    34     -   554 |  287  12.05
 MAC1 |     -    31     -    59    20     -     -     -     -   563 |  288    >>>
 MAG0 |     -    19     -     -     -     -     -    20     -     - |  286   8.00
 MALI |     -    31     -    69    24     -     -     -     -   566 |  288  18.14
 MAS1 |     -    20    21    54    23     -     -    18     -   570 |  288   2.08
 MAW1 |     -    17     -     -    13     -     -     -     -   983 |  288  25.72
 MCM4 |     -    27    35     -    17     -     -     -     -     - |  277  31.96
 MDO1 |     -     -    16     -    11     -     -     -     -   570 |  287  15.01
 METS |     -    18    21     -     -     -     -     -     -   570 |  287   8.96
 MKEA |     -    65     -    52    41     -     -    17     -   562 |  288  16.80
 NKLG |     -    31     -    72     -     -     -    38     -   571 |  285    >>>
 NNOR |     -     -    27    64     -     -     -     -     -   558 |  288  13.53
 NPLD |     -    29    34     -     -     -     -     -     -   569 |  287   0.07
 NRC1 |     -     -    14     -    11     -     -    12     -   565 |  288   0.02
 NRIL |     -    15     -     -    10     -     -    18     -     - |  288  10.45
 NTUS |     -    19     -    45     -     -     -    19     -   331 |  287  12.06
 OHI2 |     -    40     -   148    18     -     -    46     -     - |  288   8.93
 ONSA |     -    33    98    63    36     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PERT |     -    37    52    89    23     -     -    39     -   561 |  288   2.16
 PIE1 |     -     -    26    62     -     -     -     -     -   565 |  288   0.05
 PIMO |     -     -     -   114    32     -     -     -     -  8331 |  239  23.75
 POL2 |     -    21     -     -     -     -     -    23     -   568 |  288  16.40
 POTS |     -    23     -     -    18     -     -     -     -   571 |  288  16.05
 PRDS |     -    15    18     -     -     -     -     -     -   559 |  288   2.37
 SANT |     -    29     -     -    23     -     -     -     -   559 |  288   7.64
 SCH2 |     -    21    25     -     -     -     -     -     -   565 |  288  72.16
 STJO |     -    21    20     -     -     -     -    14     -   573 |  288   0.05
 THTI |     -     -     -   121     -     -     -    45     -  4331 |  251   4.01
 THU3 |     -    21     -     -    16     -     -     -     -  6714 |  288   8.46
 TIDB |     -    32    26    45    22     -     -     -     -     X |  288   0.05
 TIXI |     -    45     -    68    37     -     -     -     -     - |  285   8.48
 TRO1 |     -    22     -     -    14     -     -    28     -   576 |  288  11.10
 TSKB |     -    33    31    55    16     -     -     -     -   563 |  288   0.96
 TWTF |     -    24    28     -     -     -     -     -     -   563 |  288   0.49
 USN1 |     -     -    24     -     -     -     -    21     -   561 |  288   0.06
 USNO |     -    17    15     -     -     -     -    15     -   567 |  288   0.02
 WILL |     -    21    25     -     -     -     -     -     -   560 |  288  24.39
 WSRT |     -    31     -     -     -     -     -    33     -   567 |  283   0.07
 WTZR |     -    23    24    49     -     -     -    17     -   566 |  288   0.09
 YELL |     -    42     -     X    55     -     -    43     -   763 |  288   0.08
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3718    36    45    80    29    83  3209    38     -  2103 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

