
 GPS week: 1261   Day: 4   MJD: 53075                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2589      0     0.00     0.02     3.70     0.00
 cod |   288     0  26918    772    -0.11    -0.08     0.05    17.33
 emr |   288     0  24911    390  2077.25    26.51     0.04    20.35
 esa |   288     0  17092   1277  -370.38     2.33     0.07    11.03
 gfz |   288     0  19533    264    -0.18    -0.05     0.04    21.95
 iga |    96     0   2589     24     0.02    -0.05     0.07     0.00
 igu |    96     0   2589      4     0.07    -0.24     2.98     0.00
 jpl |   288     0  15335    778    -2.88     1.32     0.05    16.24
 ngs |    96     0   2589      0     0.00     0.01     3.56     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  32465   1696   422.35    13.72     0.06    13.10

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -428  -206  -330   111   116    58  6611   -19  -408     -   508 |
    3 | -6014   -20     8    37    30   131 -4635  -101 -6038     -     X |
    4 |   470   -23  -171   131    -9   -83  1345   119   634     -   133 |
    5 | -5264     X   207   170  -205  -202  1340   114 -3999     -  -166 |
    6 |  3617   145    93   -74    17   -22 10998    52  2132     -  -332 |
    7 | -1121   -87   -55   191   127    85 -1216   -71 -1068     -  -125 |
    8 | -4336  -101  -157    73   106    88 -4126   128 -4243     -    65 |
    9 |  5005    94    90   -92    57   -85  1624    87  4756     -  -332 |
   10 | -5416  -104    -9   -20   229   -83 -7973     7 -4314     -  -220 |
   11 |  3359   -77  -147    90   -72    33  1164   -20  3523     -   389 |
   13 |  4099   -26  -318    64    28     7  2165    56  4132     -   390 |
   14 |  5396    73   111    -1   -91   -82  1264    34  5480     -  -139 |
   15 |  2170    37    -8    29    32   293   489    12   696     -  -124 |
   16 |  3269    -6    12   -85    53   -65   472    69  3584     -   -68 |
   17 |  -304    -9   121    -3   168   -25  2516   -77  -985     -  -405 |
   18 |  5447    25    50   -61   -13   -26  1366   141  5664     -  -117 |
   20 |  3661   -81  -170   248  -162   192   735    12  3685     -   424 |
   21 |  3189    70    30   -38    20   102  1032   100  3451     -  -220 |
   22 |  3630    14    60    13   -76  -178  5440     X  3685     -     X |
   24 |  -490   -13   -33   170   -46    67  3113   -18 -1218     -    13 |
   25 | -8278   105  -100  -123    44   -12 -7238    13 -7436     -    40 |
   26 | -1034    52    -1   -28   183  -152 -2259    35 -1348     -  -372 |
   27 |  1108   -88  -236    50   106   -42   860    91   961     -   202 |
   28 |  2624  -159   -68   -22   195   187 -2147   179  2252     -   -82 |
   29 | -4322    -8    66   -49   187   -76 -5814    21 -4306     -  -376 |
   30 | -4000   -75   -36    17   236  -192  -231     3 -3528     -  -279 |
   31 | -6219   -37   -19    11  -124    97 -6553   -46 -5881     -   303 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    17   -56     -     -     -     -    43     -     -    11 |
 ALGO |     -     -   -85     X     -     -     -   145     -     -   -48 |
 AMC2 |     -  -111   104     -     -     -     -  -101     -     -   109 |
 ARTU |     -    52     -    58   -87     -     -    22     -     -     - |
 ASC1 |     -   261     -     -  -139     -     -     -     -     -  -111 |
 AUCK |     -    19     -     X     X     -     -     -     -     -   -25 |
 BAHR |     -    86   101     -   -85     -     -    -8     -     -  -116 |
 BAN2 |     -     -   -72     -     -     -     -     -     -     -   111 |
 BILI |     -    49     -     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    63   -15     -     -     -     -     -     -     -   -61 |
 BREW |     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 BRMU |     -     -     -     -   -35     -     -     -     -     -    59 |
 BRUS |     -   -13    92     -     -     -     -   -89     -     -   -14 |
 CAGZ |     -    96     -     -     -     -     -     -     -     -  -127 |
 CAS1 |     -    63     -   -19   -42     -     -    27     -     -   -36 |
 CEDU |     -  -270     -   362     -     -     -     -     -     -    52 |
 CHAT |     -  -136     -   161    29     -     -     -     -     -    -5 |
 CHUR |     -   374   -49     -     -     -     -     -     -     -  -307 |
 COCO |     -   -82     -   -20    74     -     -     -     -     -     0 |
 CORD |     -   -82     -   128     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -40   108    14     -     -    -3     -     -   -49 |
 DAEJ |     -  -147   125     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DAKA |     -    91     -     -   -72     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     0    59     -     -     -     -   -74     -     -     - |
 DAV1 |     -    66     -     -   -81     -     -     -     -     -    51 |
 DRAO |     -    24  -103     -     -     -     -   168     -     -   -80 |
 DWH1 |     -   175   -45     -     -     -     -  -129     -     -    -1 |
 FAIR |     -     -    29     X   -67     -     -    15     -     -    37 |
 FORT |     -   515  -212     -   203     -     -  -259     -     -  -170 |
 GODE |     -     -   101  -174     -     -     -     -     -     -   -11 |
 GOLD |     -   101     X   -51     -     -     -   -73     -     -     X |
 GUAM |     -     -     -  -423   108     -     -   -95     -     -   293 |
 GUAT |     -    53     -     -   -50     -     -     -     -     -    14 |
 HERS |     -     -  -163     -     -     -     -     -     -     -   254 |
 HOB2 |     -    45   144   -91     -     -     -  -137     -     -   -38 |
 HOFN |     -     -     -     -   -50     -     -    67     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -89     -     -   110 |
 IENG |     -  -163   139     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -38     -   -11   -56     -     -     -     -     -   148 |
 JPLM |     -     -   -11     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 KERG |     -     -   -48   168    47     -     -     X     -     -   -64 |
 KGN0 |     -   -39   -62     -     -     -     -     -     -     -   147 |
 KOSG |     -   -34     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 KSTU |     -     -     -   -85     -     -     -    70     -     -   -16 |
 LAE1 |     -  -125     -     -     -     -     -    98     -     -    44 |
 LHAS |     -     -     -   -72     -     -     -    43     -     -     7 |
 LPGS |     -   213   225    41  -549     -     -     -     -     -   267 |
 MAC1 |     -     X     -    47   -53     -     -    -4     -     -    54 |
 MAD2 |     -     -    64     -     -     -     -   -39     -     -   -50 |
 MAS1 |     -     -    55  -101     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   108     -     -   -82     -     -     -     -     -    -6 |
 MCM4 |     -   212  -243     -    24     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -17   -17     -     1     -     -     -     -     -    48 |
 METS |     -  -102    95     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 MIZU |     -     -   -67     -     -     -     -     -     -     -   104 |
 MKEA |     -     8     -   -80   -60     -     -   126     -     -     2 |
 NLIB |     -     -    30     -     -     -     -    52     -     -  -111 |
 NNOR |     -     -    72  -132     -     -     -     -     -     -     - |
 NPLD |     -  -110   128     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 NRC1 |     -     -   -15     -   -51     -     -    40     -     -    60 |
 NTUS |     -  -109     -     -     -     -     -   -75     -     -   237 |
 NYA1 |     -     -     -     -   165     -     -     -     -     -  -277 |
 NYAL |     -     -  -266     -     -     -     -   734     -     -  -374 |
 ONSA |     -     -    39   -71     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    42     -     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    96  -178     -     -     -     -     -     -     - |
 PETP |     -   -72     -     -    57     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    43    73  -174     -     -     -    22     -     -   -51 |
 PIMO |     -     -     -   151   -76     -     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -    49     -     -     -     -     -   -81     -     -    36 |
 POTS |     -    47     -     -   -42     -     -     -     -     -     8 |
 PRDS |     -   -37    16     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 PTBB |     -     5    53     -     -     -     -     -     -     -   -89 |
 QAQ1 |     -     -   -59     -     -     -     -     -     -     -    91 |
 REYK |     -   -77     -     -     -     -     -     -     -     -   101 |
 RIOG |     -    23   -19     X   -29     -     -     -     -     -    42 |
 SCH2 |     -   -79     -     -     -     -     -     -     -     -   104 |
 SEY1 |     -   -53     -     -   -11     -     -     X     -     -    86 |
 SFER |     -    -4    14     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 SPT0 |     -  -115    96     -     -     -     -     -     -     -     2 |
 STJO |     -     -   -68     -     -     -     -   -38     -     -   152 |
 STR1 |     -     -    -7     -     -     -     -     -     -     -    11 |
 SUTH |     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 SUTM |     -     -   200     -  -196     -     -    15     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    27    50     -     -   -22     -     -   -79 |
 THU3 |     -    30    75     -   -93     -     -     -     -     -     X |
 TIXI |     -    94     -     -     -     -     -  -100     -     -     - |
 TLSE |     -     -    48     -     -     -     -     -     -     -   -75 |
 TOW2 |     -    12     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -166     X     -    88     -     -     -     -     -    70 |
 TSKB |     -   -60     6     -     4     -     -     -     -     -    63 |
 TWTF |     -   -30   -36     -     -     -     -     -     -     -    96 |
 UNSA |     -     -     -   -40   -20     -     -     -     -     -    67 |
 USN1 |     -   206   142     -     -     -     -  -423     -     -    34 |
 USNO |     -    54    26     -     -     -     -     -     -     -  -112 |
 USUD |     -     -  -103    72     -     -     -     -     -     -   100 |
 WES2 |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 WHIT |     -   -72     -     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 WSRT |     -   -46   142     -     -     -     -   -35     -     -  -116 |
 WTZR |     -   -10   154   -95     -     -     -   -72     -     -   -57 |
 WUHN |     -     -     -     -   119     -     -     -     -     -  -199 |
 YAR2 |     -   -74    19     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 YEBE |     -     -   113     -     -     -     -  -136     -     -    -7 |
 YELL |     -   -84    74     X   -65     -     -     -     -     -    82 |
 YSSK |     -   -34     -     -     -     -     -    36     -     -     - |
 ZWEN |     -     7     -  -187    46     -     -     -     -     -    70 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5893    43    38    40    44    52  6890    61  5719     -    31 |  288   4.73
    3 |  1916    31    43    44    27    38  2140    26  1934     -     X |  288   1.77
    4 |  1034    32    26    33    20    45   804    24   909     -    71 |  288   0.95
    5 |  6084     X    60   137    67   194  2247    71  5908     -   103 |  277   2.66
    6 |  5712    51    40    44    21    80  4443    25  5977     -    57 |  288   2.95
    7 |   634    47    32    32    17    45   930    74   591     -   115 |  288   0.46
    8 |  3230    32    45    25    53    24  2017    37  3200     -    43 |  288   3.05
    9 |  2569    37    52    47    21    44  1693    27  2115     -    98 |  288   2.69
   10 |  4974    86    47    79    30    58  4103    29  4913     -   118 |  288   2.83
   11 |   636    36   104    85    34    57  1123   126   854     -    86 |  288   0.42
   13 |   897    54    35    39    38    45  1595    25  1013     -   114 |  288   0.19
   14 |   960    73    53   114    53    30  1059    45   998     -    77 |  288   0.25
   15 |  7512    41    26    40    21   147  5370    35  6796     -    61 |  288   2.85
   16 |  1675    73    49    76    41    77  1116    51  1512     -    73 |  288   0.32
   17 |  4687    52    39    43    28    84   971    26  4221     -    46 |  288   0.91
   18 |  1141    81    43    76    27    71  1197   117  1049     -    76 |  288   0.42
   20 |   863    59    64   139    53    69   951    63   771     -    96 |  288   0.26
   21 |   883    52    44    66    39    37   688    53   808     -   129 |  288   0.38
   22 |  8836    80    48    84    55    60  7918     X  8736     -     X |  288   3.31
   24 |  5102    33    25    27    17    55  1754    41  4774     -    30 |  288   2.63
   25 |  3269    68    29    41    50    70  3032    70  3070     -    72 |  288   1.62
   26 |  2157    68    62    33    19    38  1689    24  1915     -   108 |  288   0.50
   27 |  2044    37    58    29    29    39  1165    31  1817     -    59 |  288   1.42
   28 |  1956    93    48    41    27    80  1275    45  1607     -    46 |  288   0.72
   29 |  1876    52    57    37    17    34  3301    27  1966     -    92 |  288   0.67
   30 |  2256   128    46   121    90   126   501    64  2028     -   117 |  288   0.63
   31 |  1241    37    49    56    41    58  3286    59  1623     -    74 |  288   0.92
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    45    14     -     -     -     -    26     -     -    30 |  288   5.79
 ALGO |     -     -    27     X     -     -     -    32     -     -    18 |  288   0.03
 AMC2 |     -    28    30     -     -     -     -    48     -     -    23 |  288   0.02
 ARTU |     -    21     -    30    18     -     -    19     -     -     - |  288   8.42
 ASC1 |     -    43     -     -    36     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 AUCK |     -    25     -     X     X     -     -     -     -     -    33 |  264   9.45
 BAHR |     -    38    27     -    20     -     -    27     -     -    26 |  288   0.43
 BAN2 |     -     -    49     -     -     -     -     -     -     -    77 |  275  19.33
 BILI |     -    37     -     -    29     -     -     -     -     -     - |  287   8.82
 BOR1 |     -    24    35     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.62
 BREW |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -     -    30     -     -     -     -     -    51 |  288    >>>
 BRUS |     -    25    36     -     -     -     -    13     -     -    18 |  288   0.05
 CAGZ |     -   107     -     -     -     -     -     -     -     -   142 |  275   0.79
 CAS1 |     -    83     -   112    49     -     -    89     -     -    58 |  288   8.23
 CEDU |     -    40     -    70     -     -     -     -     -     -    30 |  288  11.70
 CHAT |     -    40     -    40    31     -     -     -     -     -    49 |  287  10.48
 CHUR |     -    42    58     -     -     -     -     -     -     -    65 |  281   7.41
 COCO |     -    37     -    57    37     -     -     -     -     -    35 |  288   9.89
 CORD |     -    46     -    72     -     -     -     -     -     -     - |  288  19.18
 CRO1 |     -     -    61    54    20     -     -    30     -     -    67 |  288  22.51
 DAEJ |     -    38    32     -     -     -     -     -     -     -     X |  280   1.77
 DAKA |     -    18     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  263  21.64
 DARW |     -    30    23     -     -     -     -    37     -     -     - |  288   3.88
 DAV1 |     -    55     -     -    35     -     -     -     -     -    86 |  288  17.19
 DRAO |     -    26    29     -     -     -     -    30     -     -    40 |  288   0.05
 DWH1 |     -    38    18     -     -     -     -    28     -     -    31 |  288   0.58
 FAIR |     -     -    35     X    55     -     -    93     -     -    69 |  267   0.41
 FORT |     -    54    33     -    61     -     -    45     -     -    87 |  288   0.21
 GODE |     -     -    47    61     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.18
 GOLD |     -    26     X    22     -     -     -    23     -     -     X |  140  13.04
 GUAM |     -     -     -    86    44     -     -    46     -     -    40 |  288  18.45
 GUAT |     -    17     -     -    21     -     -     -     -     -    26 |  276    >>>
 HERS |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -    44 |  239  10.40
 HOB2 |     -    43    46    93     -     -     -    40     -     -    38 |  288  11.33
 HOFN |     -     -     -     -    36     -     -    49     -     -     - |  285    >>>
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    72     -     -    90 |  288   0.49
 IENG |     -    51    43     -     -     -     -     -     -     -     - |  123   0.31
 IISC |     -    28     -    52    27     -     -     -     -     -    32 |  288  26.37
 JPLM |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   7.31
 KERG |     -     -    21    35    22     -     -     X     -     -    37 |  288   1.66
 KGN0 |     -    69    38     -     -     -     -     -     -     -    41 |  287   0.58
 KOSG |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  35.28
 KSTU |     -     -     -    26     -     -     -    22     -     -    30 |  216   8.92
 LAE1 |     -    40     -     -     -     -     -    28     -     -    50 |  287  17.49
 LHAS |     -     -     -    51     -     -     -    42     -     -    21 |  288  10.26
 LPGS |     -    81    47    87    36     -     -     -     -     -    49 |  288  53.59
 MAC1 |     -     X     -   115    66     -     -    85     -     -    97 |  287  12.75
 MAD2 |     -     -    49     -     -     -     -    32     -     -    67 |  288   0.08
 MAS1 |     -     -    24    45     -     -     -     -     -     -     - |  288   2.98
 MAW1 |     -    49     -     -    22     -     -     -     -     -    76 |  288  27.97
 MCM4 |     -    80    94     -    25     -     -     -     -     -     - |  288  26.99
 MDO1 |     -    21    23     -    22     -     -     -     -     -    40 |  288  37.26
 METS |     -    26    22     -     -     -     -     -     -     -    32 |  287   6.45
 MIZU |     -     -    62     -     -     -     -     -     -     -    97 |  237  11.42
 MKEA |     -    81     -    94    48     -     -    53     -     -    55 |  288  27.63
 NLIB |     -     -    48     -     -     -     -    50     -     -    78 |  288   0.13
 NNOR |     -     -    28    51     -     -     -     -     -     -     - |  288  15.10
 NPLD |     -    45    49     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.06
 NRC1 |     -     -    23     -     8     -     -    34     -     -    21 |  288   0.02
 NTUS |     -    19     -     -     -     -     -    23     -     -    40 |  288   9.77
 NYA1 |     -     -     -     -    10     -     -     -     -     -    17 |  249   0.10
 NYAL |     -     -    43     -     -     -     -    53     -     -    41 |  288   0.21
 ONSA |     -     -    22    40     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.07
 PDEL |     -    35     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  288  52.87
 PERT |     -     -    36    66     -     -     -     -     -     -     - |  288   2.23
 PETP |     -    21     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  287   9.90
 PIE1 |     -    25    24    46     -     -     -    30     -     -    22 |  288   0.03
 PIMO |     -     -     -   100    50     -     -     -     -     -     X |  288  15.92
 POL2 |     -    23     -     -     -     -     -    39     -     -    28 |  284  12.11
 POTS |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     -    14 |  288  24.13
 PRDS |     -    33    17     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   1.88
 PTBB |     -    34    32     -     -     -     -     -     -     -    63 |  288   0.39
 QAQ1 |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   7.02
 REYK |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287   7.21
 RIOG |     -    63    36     X    58     -     -     -     -     -    53 |  241  16.36
 SCH2 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  279  47.50
 SEY1 |     -    24     -     -    23     -     -     X     -     -    37 |  288  18.89
 SFER |     -    25    23     -     -     -     -     -     -     -    18 |  284   0.39
 SPT0 |     -    34    34     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.03
 STJO |     -     -    19     -     -     -     -    30     -     -    19 |  288   0.03
 STR1 |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   1.27
 SUTH |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288  11.77
 SUTM |     -     -    46     -    32     -     -    31     -     -     - |  288   0.85
 THTI |     -     -     -    59    42     -     -    52     -     -    37 |  288   4.83
 THU3 |     -    22    21     -     9     -     -     -     -     -     X |  288   7.03
 TIXI |     -    18     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  204  23.48
 TLSE |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    31 |  287   0.81
 TOW2 |     -    29     -    45     -     -     -     -     -     -     - |  287  15.11
 TRO1 |     -    45     X     -    42     -     -     -     -     -    65 |  283   9.13
 TSKB |     -    36    22     -    18     -     -     -     -     -    31 |  288   1.21
 TWTF |     -    30    29     -     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.43
 UNSA |     -     -     -    67    38     -     -     -     -     -    54 |  276  19.81
 USN1 |     -    25    32     -     -     -     -    46     -     -    18 |  288   0.06
 USNO |     -    32    26     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 USUD |     -     -    28    50     -     -     -     -     -     -    23 |  288  11.22
 WES2 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.04
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   2.16
 WSRT |     -    20    38     -     -     -     -    26     -     -    16 |  288   0.06
 WTZR |     -    25    55    43     -     -     -    23     -     -    13 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    31 |  287  19.13
 YAR2 |     -    26    17     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   6.41
 YEBE |     -     -    26     -     -     -     -   104     -     -   154 |  288 112.73
 YELL |     -    26    38     X    81     -     -     -     -     -   101 |  277   0.14
 YSSK |     -    28     -     -     -     -     -    30     -     -     - |  287   9.96
 ZWEN |     -    17     -    27    14     -     -     -     -     -    22 |  288  14.95
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3704    47    40    66    37    73  2975    49  3564     -    59 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288     0     0   288    9.95   | 2.79e-14  5.08e-15  1.81e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.60   | 3.49e-14  7.63e-15  2.75e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.26   | 3.60e-14  7.57e-15  2.36e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    7.95   | 3.79e-14  5.86e-15  2.24e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.33   | 4.29e-14  1.01e-14  3.55e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.98   | 3.31e-14  5.45e-15  1.95e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.86   | 3.15e-14  6.42e-15  2.04e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    4.84   | 3.72e-14  9.59e-15  2.67e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    4.76   | 4.24e-14  7.37e-15  3.35e-15 |
 NPLD |   287     0     0   137    4.72   | 3.99e-14  8.21e-15  2.91e-15 |
 ONSA |   287     0     0   137    4.23   | 4.62e-14  9.96e-15  4.59e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    3.93   | 5.06e-14  1.41e-14  6.00e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    3.65   | 3.89e-14  6.07e-15  3.76e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    3.48   | 7.90e-14  1.24e-14  3.95e-15 |
 WTZR |   288     0     0   143    3.17   | 3.88e-14  8.22e-15  2.30e-15 |
 WSRT |   288     0     0   143    2.81   | 2.66e-14  6.36e-15  3.00e-15 |
 BRUS |   288     0     0   143    2.00   | 4.29e-14  6.97e-15  2.36e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.82   | 6.87e-14  1.55e-14  3.46e-15 |
 YELL |   277     0     0   275    1.40   | 5.45e-14  8.41e-15  5.60e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.57   | 3.83e-14  9.67e-15  1.58e-14 |
 YEBE |   288     2     0   142    0.41   | 1.43e-13  1.77e-14  1.09e-14 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.40   | 5.38e-14  1.29e-14  1.13e-14 |
 FORT |   288     0     0   143    0.31   | 8.11e-14  2.71e-14  1.23e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.20   | 3.05e-13  8.34e-14  5.16e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.20   | 3.16e-13  7.99e-14  3.49e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.18   | 3.51e-13  9.32e-14  4.61e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.18   | 3.75e-13  9.02e-14  3.86e-14 |
 FAIR |   267     2     0   260    0.15   | 6.47e-14  1.51e-14  2.79e-15 |
 G20  |   288     0     0   194    0.14   | 5.87e-13  9.31e-14  2.66e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.14   | 4.59e-13  7.62e-14  2.54e-14 |
 MIZU |   237     0     0   236    0.14   | 3.63e-13  7.90e-14         - |
 TWTF |   288     0     0   288    0.14   | 3.89e-13  9.50e-14  5.39e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.12   | 3.06e-13  9.13e-14  3.97e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.12   | 4.28e-13  1.01e-13  9.23e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.09   | 3.96e-13  1.03e-13  9.23e-14 |
 G11  |   288     0     0   185    0.09   | 6.28e-13  6.90e-14  4.54e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.08   | 5.15e-13  1.47e-13  6.88e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.06   | 4.69e-13  1.19e-13  8.23e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.06   | 1.40e-13  3.83e-14  5.18e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.06   | 3.84e-13  8.44e-14  2.63e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.60e-13  1.03e-13  1.35e-13 |
 NYA1 |   249     0     0   104    0.05   | 3.52e-14  1.07e-14         - |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.10e-13  1.17e-13  9.76e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.04   | 2.39e-13  1.37e-13  4.64e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.04   | 6.99e-13  2.10e-13  1.03e-13 |
 SFER |   284     0     0   137    0.03   | 4.04e-13  1.06e-13  4.67e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   143    0.03   | 4.89e-13  1.50e-13  5.27e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.92e-13  2.74e-13  1.16e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 1.52e-12  4.67e-13  2.31e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.65e-12  3.68e-13  1.81e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  4.96e-13  1.33e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.97e-13  3.17e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  4.52e-13  1.65e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  3.93e-13  2.45e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  3.35e-13  1.53e-13 |
 G22  |   288     0     1   143    0.01   | 7.17e-13  1.31e-13  2.54e-13 |
 G05  |   277     0     0   275    0.01   | 1.21e-12  4.20e-13  1.63e-13 |
 DAEJ |   280     0     0   277    0.01   | 1.55e-12  4.86e-13  1.48e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.91e-12  5.51e-13  2.18e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.01   | 4.80e-13  2.01e-13  1.35e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.01   | 1.93e-12  5.51e-13  2.34e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.34e-13  1.73e-13  1.04e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.43e-13  1.87e-13  3.80e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.62e-14  3.51e-15  1.97e-15 |
 KSTU |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   140     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   204     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.46e-13  7.99e-14  5.09e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.10e-13  3.42e-13 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.29e-13  1.01e-13  2.92e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.30e-12  1.29e-13  3.27e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  6.09e-13  3.16e-13 |
 G14  |   288     4     5     0    0.00   | 6.97e-13  7.51e-14  3.87e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.37e-13  5.49e-14  2.16e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.33e-13  2.83e-13  3.94e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  7.30e-13  5.94e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     1     0    0.00   | 1.10e-12  9.18e-13  3.66e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   284     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 5.86e-13  4.18e-13  1.71e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   | 7.44e-13  5.45e-13  2.02e-12 |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.83e-13  2.36e-13  6.30e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IENG |   123     0     0     0    0.00   | 6.03e-13  1.28e-13         - |
 HOB2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.73e-13  8.83e-13  3.17e-13 |
 CRO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   281     0     0     0    0.00   | 1.06e-12  1.00e-12  7.10e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.01e-17  2.41e-16  1.45e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NRC1      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
