
 GPS week: 1262   Day: 0   MJD: 53078                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2592      0    -0.01     0.03     3.07     0.00
 cod |   288     0  27577    167    -0.36     0.29     0.05    16.59
 emr |   288     0  24510    404  2160.64    24.49     0.04    17.90
 esa |   288     0  17832    989  -362.61    -1.37     0.07     8.78
 gfz |   288     0  20372    246    -0.13     0.24     0.05    14.17
 iga |    96     0   2592     11    -0.06     0.00     0.09     0.00
 igu |    96     0   2592      0     0.05     0.07     3.28     0.00
 jpl |   288     0  16622    687     1.58    -1.80     0.03    27.88
 ngs |    96     0   2592      0    -0.01     0.03     2.82     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33642   1548   464.45    10.84     0.05    14.67

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -1360  -134  -231    96   154   212 16397    38 -1948     -   194 |
    3 | -6626   -46  -105    47    11   130 -6632     9 -6750     -   135 |
    4 |  1772   -69   -95   -25    97   -65  3842    85  1727     -    35 |
    5 |  1579   -51    84   178   -16  -110  1617    27   955     -  -162 |
    6 | -5340   130  -117   -55   226  -148 -7598    15 -4559     -  -191 |
    7 | -2364   -12    61   144    16     8 -2795   -16 -2700     -  -146 |
    8 |  -341    55   -70   162   -75    78 -1009    50  -382     -   -54 |
    9 | -7684   166    67   -42   -99  -178 -4033    19 -5954     -  -165 |
   10 |  3404    25    24   187   -34  -177  3424    -3  2805     -  -139 |
   11 |  3924  -147   -84    35   -32    53   816    78  3972     -   213 |
   13 |  5735    95  -216    41    13    83  3519    80  5538     -    49 |
   14 |  3916    -3   -54   -48   -44    46  1047   140  4152     -    -2 |
   15 |  1724   -80   -98    61   167   119  6680   -54  1480     -    68 |
   16 |  4820   -34  -146   160  -113    49  -700   169  4653     -    77 |
   17 | -4196    27    75    73   220     0 -3628   -39 -3808     -  -342 |
   18 |  4206    36     7   -62    -8   -83   680    46  4194     -   -52 |
   20 |  5178   -59  -111   -21   -13   165  2968   153  5202     -    93 |
   21 |  2640    18   -45    37   -50    28  1322    61  2844     -     8 |
   22 |   586   -80    25     X    -2  -140   592    91   123     -   -33 |
   24 | -1384   -78    10    -9   125   -80 -2847    -1 -1345     -   -39 |
   25 |  1149   132  -152    -3     X    44  7692    43  1244     -     0 |
   26 | -1610    67    48  -149   -68  -131  1435    19 -1403     -     X |
   27 | -1749   101  -131   117  -126    79 -1197    57 -1675     -    38 |
   28 |  3423   -70    -8   119   -53    83 -9293    86  2248     -   -21 |
   29 | -1383    -7    87  -109   -29  -152 -3331    -5 -1485     -     X |
   30 | -3606    63  -107   123    11  -158 -1142    59 -3358     -  -115 |
   31 | -6414   -58  -124    47    35   220 -7827   -10 -5769     -   165 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -16     -     -     -     -    52     -     -   -81 |
 ALGO |     -     -  -124   196     -     -     -   100     -     -  -157 |
 ALIC |     -   116     -     -     -     -     -   -69     -     -     - |
 AMC2 |     -   -85    57     -     -     -     -   -36     -     -    95 |
 ARTU |     -    60     -   -78   -65     -     -    22     -     -     - |
 ASC1 |     -    94     -     -     0     -     -     -     -     -  -107 |
 ASPA |     -     -     -     -   113     -     -     -     -     -  -109 |
 AUCK |     -   -39     -     X     -     -     -     -     -     -    44 |
 BAHR |     -    15   -23     -   -42     -     -    33     -     -   -15 |
 BAN2 |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 BILI |     -    95     -     -  -112     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    28    42     -     -     -     -     -     -     -   -83 |
 BREW |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 BRMU |     -     -     -     -   -35     -     -     -     -     -    34 |
 BRUS |     -    52    -7     -     -     -     -     7     -     -   -64 |
 CAS1 |     -    68     -     6  -135     -     -    31     -     -   -10 |
 CEDU |     -   -77     -     X     -     -     -     -     -     -    88 |
 CHAT |     -   -80     -    97    41     -     -     -     -     -    -7 |
 CHUR |     -   214    69     -     -     -     -     -     -     -  -279 |
 COCO |     -    -3     -    -7   150     -     -  -131     -     -   111 |
 CORD |     -    -4     -  -145    94     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -    15    83   141    71     -     -   -94     -     -   -92 |
 DAEJ |     -  -175   162     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DAKA |     -    73     -     -   -85     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    84     -     -   -98     -     -     -     -     -     0 |
 DRAO |     -     -   -88     9     -     -     -   136     -     -  -157 |
 DWH1 |     -   267   131     -     -     -     -  -186     -     -  -110 |
 FAIR |     -     -   -22   -78  -164     -     -   102     -     -    43 |
 GLPS |     -    76     -    72   -43     -     -   -46     -     -     - |
 GODE |     -     -    88  -263     -     -     -     -     -     -    11 |
 GOL2 |     -     -     1     -     -     -     -     X     -     -    -1 |
 GRAZ |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -   -44 |
 GUAM |     -   193     -  -494   211     -     -  -235     -     -   306 |
 GUAT |     -    38     -     -   -12     -     -     -     -     -   -32 |
 HERS |     -  -214   -87     -     -     -     -     -     -     -   337 |
 HOB2 |     -   105   185  -405     -     -     -  -115     -     -   117 |
 HRAO |     -    54     -     -  -124     -     -   -10     -     -    87 |
 IENG |     -  -130   120     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -22     -   -78   -25     -     -     -     -     -    95 |
 JPLM |     -     -   -62     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 KERG |     -   -22   -20   501   -39     -     -     X     -     -   -37 |
 KGN0 |     -    -3    32     -     -     -     -     -     -     -   -35 |
 KIRU |     -    54     -   -68     -     -     -     -     -     -   -20 |
 KOSG |     -   -32     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 KOUR |     -   146     -    13   -25     -     -   -77     -     -     2 |
 KSTU |     -     -     -  -157     -     -     -     -     -     -    94 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -38     -     -    73 |
 LAE1 |     -   -97     -     -    56     -     -    16     -     -    25 |
 LHAS |     -     -     -   -80     -     -     -     -     -     -    48 |
 MAC1 |     -    45     -    33  -241     -     -     -     -     -   163 |
 MAD2 |     -     -    39     -     -     -     -    15     -     -   -76 |
 MAG0 |     -   -77     -     -     -     -     -    46     -     -     - |
 MAS1 |     -     4   -28    22     -     -     -    31     -     -   -42 |
 MCM4 |     -   100  -250     -   199     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    -7     -   -39     -     -     -     -     -    47 |
 MEDI |     -     -    30     -     -     -     -     -     -     -   -37 |
 METS |     -    -5    88     -     -     -     -     -     -     -  -103 |
 MIZU |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -   -11 |
 MKEA |     -     -     -   -42    -5     -     -    45     -     -   -55 |
 NKLG |     -     -     -   -21     -     -     -    92     -     -  -162 |
 NLIB |     -     -    15     -     -     -     -    38     -     -   -91 |
 NNOR |     -     -   -70   -31     -     -     -     -     -     -   105 |
 NPLD |     -   -61   112     -     -     -     -     -     -     -   -68 |
 NRC1 |     -   -29   -69     -     9     -     -    50     -     -    12 |
 NRIL |     -    75     -     -   -74     -     -     1     -     -     - |
 NTUS |     -  -107     -     -     -     -     -   -75     -     -   264 |
 NYA1 |     -  -579     -     -   116     -     -     -     -     -   543 |
 NYAL |     -     -  -103     -     -     -     -   211     -     -  -275 |
 OHI2 |     -   117     -     -  -157     -     -    10     -     -     - |
 ONSA |     -     -    96  -156     -     -     -     -     -     -   -23 |
 PDEL |     -    27     -     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -15    42   -52    86     -     -   -62     -     -    32 |
 PETP |     -   -33     -     -    39     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    36  -185     -     -     -    26     -     -    17 |
 PIMO |     -     -     -    65   -40     -     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -    50     -     -     -     -     -   -31     -     -     3 |
 POTS |     -    45     -     -  -102     -     -     -     -     -    48 |
 PRDS |     -   -54    22     -     -     -     -     -     -     -    34 |
 PTBB |     -    51    62     -     -     -     -     -     -     -  -134 |
 QAQ1 |     -     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 REYK |     -   -47     -     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 SANT |     -     -     -     -   122     -     -     X     -     -  -118 |
 SFER |     -   -68   -22     -     -     -     -     -     -     -   104 |
 SPT0 |     -   -59    52     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 STJO |     -   -44  -126     -     -     -     -    81     -     -    50 |
 STR1 |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 SUTH |     -     7     -     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 SUTM |     -     -    57     -  -105     -     -    17     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -37    34     -     -   -31     -     -    35 |
 THU3 |     -    83   -36   -31   -33     -     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -     -    63     -     -     -     -     -     -     -   -77 |
 TRO1 |     -  -260     X     -   -19     -     -     -     -     -   248 |
 TSKB |     -   -79   102     -     6     -     -     -     -     -   -40 |
 USN1 |     -   208   298     -     -     -     -  -377     -     -   119 |
 USNO |     -   -32    66     -     -     -     -     -     -     -   -44 |
 USUD |     -     -   -16    92     -     -     -    -6     -     -   -25 |
 VILL |     -    20     -    33     -     -     -     -     -     -   -43 |
 WES2 |     -     -   -97     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 WHIT |     -   -47     -     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 WSRT |     -    43   114     -     -     -     -   -41     -     -  -109 |
 WTZR |     -   -47   143    16     -     -     -   -43     -     -   -50 |
 WUHN |     -     -   143     -    26     -     -     -     -     -  -199 |
 YAR2 |     -   -49    -7     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 YEBE |     -     -   103     -     -     -     -   -41     -     -   -48 |
 YELL |     -     6   -10   169    25     -     -     -     -     -  -147 |
 ZAMB |     -   -83     -     -    98     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -    -4     -     5    72     -     -     -     -     -   -68 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3952    51    43    37    17    26 10735    13  3840     -    45 |  288   3.16
    3 |  5132    39    43    40    46    73  6264    18  5162     -    61 |  288   1.19
    4 |  1496    37    31    53    37    52  2428    38  1416     -    64 |  288   0.98
    5 |  2606   142    64    90    71   136  1004    76  2468     -    64 |  288   1.55
    6 |  5092    38    38    61    61    45  2740    19  4636     -    42 |  288   2.13
    7 |  2080    44    43    45    47    64  1607    54  1864     -    55 |  288   1.03
    8 |  3218    47    39    47    40    55  2310    27  3091     -    23 |  288   2.55
    9 |  7650    46    29    95    32    61  2791    17  6873     -    48 |  288   2.63
   10 |  3324   155    48   107    40   123  1723    35  3360     -   129 |  288   2.05
   11 |  1131    42    34   107    66    62   462    55  1150     -    86 |  288   0.38
   13 |   874    63    65    41    29    51  2017    23   909     -    32 |  288   0.28
   14 |  1085    72    78    86    32    38   562    40  1060     -    56 |  288   0.22
   15 |  2834    38    38    57    27    54  3986    32  2906     -    75 |  288   2.39
   16 |  1432    72    56   142    86    82   464    58  1387     -   108 |  288   0.35
   17 |  2653    39    30    70    24    69  1115    19  1898     -    51 |  288   1.39
   18 |   731    40    56    94    44   128   437    52   796     -    60 |  288   0.49
   20 |   776    41    66   108    66    75  1468    64   776     -    52 |  288   0.25
   21 |   965    35    22    57    48    34   410    32   811     -    68 |  288   0.31
   22 |  1621    65    56     X    54    55  1257    51  1669     -    87 |  288   0.33
   24 |  2000    32    28    34    46    92  1945    28  1957     -    54 |  288   2.04
   25 |  2636    46    40    62     X    56  3238    13  2533     -    49 |  288   2.23
   26 |  2115    35    32    66    44    95   955    23  1896     -     X |  288   0.40
   27 |   876    38    46    41    22    42   683    27   849     -    25 |  288   0.90
   28 |  5996    79    48   129    42    93  5080    43  4666     -    45 |  288   0.87
   29 |  1068    32    43   145    52   148  2180    27   985     -     X |  288   0.48
   30 |  1596   151   121   123    62   170   464    53  1523     -   124 |  288   0.45
   31 |  3780    44    53    50    27   136  5784    36  3577     -    56 |  288   1.74
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    31     -     -     -     -    20     -     -    12 |  288   6.03
 ALGO |     -     -    27    36     -     -     -    26     -     -    33 |  288   0.05
 ALIC |     -    23     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  288  11.72
 AMC2 |     -    35    45     -     -     -     -    39     -     -    14 |  288   0.02
 ARTU |     -    30     -    61    17     -     -    31     -     -     - |  280  10.16
 ASC1 |     -    37     -     -    30     -     -     -     -     -    32 |  284    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    76     -     -     -     -     -    74 |  286    >>>
 AUCK |     -    97     -     X     -     -     -     -     -     -   110 |  264   6.73
 BAHR |     -    30    34     -   121     -     -    34     -     -    31 |  288   0.26
 BAN2 |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288  21.06
 BILI |     -    33     -     -    39     -     -     -     -     -     - |  286   6.42
 BOR1 |     -    35    51     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.42
 BREW |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -    21 |  287    >>>
 BRUS |     -    26    51     -     -     -     -    11     -     -    28 |  288   0.02
 CAS1 |     -    37     -    80    26     -     -    14     -     -    44 |  288   7.92
 CEDU |     -    29     -     X     -     -     -     -     -     -    33 |  276  12.47
 CHAT |     -    50     -    56    43     -     -     -     -     -    42 |  287   7.63
 CHUR |     -    41    42     -     -     -     -     -     -     -    37 |  281   8.21
 COCO |     -    32     -    77    37     -     -    19     -     -    36 |  288   9.70
 CORD |     -    53     -    61    35     -     -     -     -     -     - |  288  13.25
 CRO1 |     -    31    73    36   114     -     -    29     -     -    39 |  287  17.92
 DAEJ |     -    27    25     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   1.04
 DAKA |     -    16     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  264 424.10
 DAV1 |     -    27     -     -    40     -     -     -     -     -    41 |  288  16.33
 DRAO |     -     -    35    41     -     -     -    19     -     -    22 |  288   0.06
 DWH1 |     -    41    32     -     -     -     -    39     -     -    19 |  288   0.71
 FAIR |     -     -    21    69    76     -     -    24     -     -    85 |  284   0.11
 GLPS |     -    31     -    58    21     -     -    20     -     -     - |  288  28.92
 GODE |     -     -    18    57     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.18
 GOL2 |     -     -    29     -     -     -     -     X     -     -    35 |  157   0.04
 GRAZ |     -     -    40     -     -     -     -     -     -     -    49 |  286    >>>
 GUAM |     -    31     -    68    68     -     -    25     -     -    22 |  288  15.57
 GUAT |     -    14     -     -    20     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 HERS |     -    20    24     -     -     -     -     -     -     -    38 |  264  11.21
 HOB2 |     -    36    32    63     -     -     -    28     -     -    56 |  288   0.07
 HRAO |     -    36     -     -    27     -     -    46     -     -   117 |  288   0.35
 IENG |     -    41    38     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   0.90
 IISC |     -    28     -    69    31     -     -     -     -     -    36 |  288  29.33
 JPLM |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288  15.57
 KERG |     -    47    24    66    39     -     -     X     -     -    23 |  288   1.48
 KGN0 |     -    14    16     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287   0.63
 KIRU |     -    16     -    20     -     -     -     -     -     -    20 |  288   7.93
 KOSG |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  28.85
 KOUR |     -    41     -    56    55     -     -    28     -     -    45 |  288   2.49
 KSTU |     -     -     -    68     -     -     -     -     -     -    40 |  286   8.81
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    15     -     -    29 |  288  36.78
 LAE1 |     -    23     -     -    28     -     -    22     -     -    22 |  287  17.45
 LHAS |     -     -     -    26     -     -     -     -     -     -    16 |  287   9.65
 MAC1 |     -    48     -    70    39     -     -     -     -     -    51 |  286  10.58
 MAD2 |     -     -    24     -     -     -     -    11     -     -    19 |  288   0.07
 MAG0 |     -    25     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  287   7.28
 MAS1 |     -    30    15    28     -     -     -    16     -     -    23 |  288   2.82
 MCM4 |     -    56    60     -    24     -     -     -     -     -     - |  288  20.81
 MDO1 |     -     -    86     -    19     -     -     -     -     -   106 |  287 884.24
 MEDI |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -    44 |  288    >>>
 METS |     -    27    48     -     -     -     -     -     -     -    38 |  287   9.61
 MIZU |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -    52 |  288   0.40
 MKEA |     -     -     -    36    25     -     -    28     -     -    58 |  288  30.71
 NKLG |     -     -     -   103     -     -     -    23     -     -    45 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    56     -     -     -     -    50     -     -    34 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    26    65     -     -     -     -     -     -    21 |  288  17.88
 NPLD |     -    34    50     -     -     -     -     -     -     -    32 |  287   0.03
 NRC1 |     -    35    26     -    25     -     -    33     -     -    38 |  288   0.03
 NRIL |     -    19     -     -    57     -     -    32     -     -     - |  288   9.48
 NTUS |     -    33     -     -     -     -     -    17     -     -    63 |  288   9.49
 NYA1 |     -    10     -     -    40     -     -     -     -     -    41 |  288   0.04
 NYAL |     -     -    24     -     -     -     -    11     -     -    23 |  288   0.04
 OHI2 |     -    49     -     -    45     -     -    25     -     -     - |  288  13.42
 ONSA |     -     -    23    34     -     -     -     -     -     -    16 |  156   0.03
 PDEL |     -    15     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288  57.57
 PERT |     -    49    34    62    29     -     -    21     -     -    46 |  288   4.03
 PETP |     -    36     -     -    42     -     -     -     -     -     - |  287   6.98
 PIE1 |     -     -    41    48     -     -     -    28     -     -    35 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -   123    76     -     -     -     -     -     X |  276  21.10
 POL2 |     -    51     -     -     -     -     -    22     -     -    30 |  288  13.38
 POTS |     -    16     -     -    38     -     -     -     -     -    35 |  288  22.53
 PRDS |     -    29    28     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   2.11
 PTBB |     -    27    58     -     -     -     -     -     -     -    86 |  288   0.31
 QAQ1 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    16 |  278   7.84
 REYK |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   7.12
 SANT |     -     -     -     -    53     -     -     X     -     -    51 |  229   3.34
 SFER |     -    17    32     -     -     -     -     -     -     -    29 |  283   0.44
 SPT0 |     -    13    18     -     -     -     -     -     -     -    19 |  156   0.03
 STJO |     -    18    24     -     -     -     -    28     -     -    40 |  288   0.04
 STR1 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.84
 SUTH |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287  15.24
 SUTM |     -     -    49     -    42     -     -    23     -     -     - |  288   3.54
 THTI |     -     -     -    67   107     -     -    36     -     -   119 |  288    >>>
 THU3 |     -    35    20    23    20     -     -     -     -     -     X |  288   7.51
 TLSE |     -     -    41     -     -     -     -     -     -     -    50 |  287   0.52
 TRO1 |     -    27     X     -    94     -     -     -     -     -    97 |  285   9.00
 TSKB |     -    24    25     -    35     -     -     -     -     -    18 |  288   0.67
 USN1 |     -    28    48     -     -     -     -    47     -     -    27 |  288   0.04
 USNO |     -    28    22     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.03
 USUD |     -     -    34    52     -     -     -    21     -     -    22 |  288   9.17
 VILL |     -    21     -    23     -     -     -     -     -     -    27 |  288   2.94
 WES2 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.05
 WHIT |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   1.34
 WSRT |     -    22    41     -     -     -     -    12     -     -    30 |  288   0.03
 WTZR |     -    34    63    23     -     -     -    16     -     -    33 |  288   0.02
 WUHN |     -     -    18     -    41     -     -     -     -     -    35 |  287  19.09
 YAR2 |     -    30    23     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   5.73
 YEBE |     -     -    23     -     -     -     -    15     -     -    37 |  288   0.13
 YELL |     -    57    78    58    81     -     -     -     -     -    92 |  288   0.08
 ZAMB |     -    20     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  281  12.34
 ZWEN |     -    20     -    30    29     -     -     -     -     -    26 |  288  14.33
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3065    46    42    71    50    86  3280    30  2819     -    50 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.99   | 3.37e-14  7.06e-15  1.43e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.99   | 3.58e-14  8.91e-15  4.27e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.92   | 3.78e-14  1.16e-14  2.77e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.92   | 4.11e-14  8.81e-15  3.07e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.63   | 3.41e-14  5.04e-15  1.29e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.65   | 2.98e-14  7.82e-15  1.67e-15 |
 ONSA |   156     0     0   156    5.41   | 4.35e-14  5.85e-15         - |
 WTZR |   288     0     0   288    4.86   | 3.47e-14  9.05e-15  2.16e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.83   | 3.68e-14  7.28e-15  3.63e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.38   | 4.39e-14  8.84e-15  1.92e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.36   | 2.72e-14  6.81e-15  2.13e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    4.35   | 3.98e-14  6.75e-15  4.30e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.87   | 2.87e-14  5.47e-15  2.86e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    3.65   | 6.51e-14  1.07e-14  2.46e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    3.49   | 4.66e-14  8.31e-15  7.87e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.46   | 3.59e-14  6.42e-15  2.30e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.49   | 6.60e-14  1.51e-14  4.16e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.45   | 4.20e-14  6.38e-15  2.90e-15 |
 SPT0 |   156     0     0   156    1.28   | 3.91e-14  6.50e-15         - |
 YELL |   288     1     0   287    0.46   | 3.12e-14  6.32e-15  3.96e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.42   | 4.66e-14  1.02e-14  1.30e-14 |
 NYA1 |   288     1     0   287    0.23   | 2.69e-14  6.23e-15  2.46e-15 |
 GOL2 |   157     1     0    12    0.21   | 3.88e-14  5.20e-15         - |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.12   | 3.22e-13  7.77e-14  4.50e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.12   | 3.23e-13  1.11e-13  3.80e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.11   | 3.36e-13  9.87e-14  1.75e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.11   | 3.83e-13  8.91e-14  3.54e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 3.31e-13  8.96e-14  4.93e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.08   | 5.00e-13  7.73e-14  3.69e-14 |
 FAIR |   284     3     0   280    0.08   | 5.69e-14  1.04e-14  5.76e-15 |
 SFER |   283     0     0   278    0.08   | 3.94e-13  8.12e-14  4.30e-14 |
 G22  |   288     0     2   145    0.08   | 6.29e-13  6.98e-14  2.29e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.07   | 4.03e-13  1.08e-13  3.70e-14 |
 G13  |   288     0     6    41    0.06   | 6.28e-13  6.16e-14  2.59e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.06   | 4.20e-13  1.23e-13  5.43e-14 |
 G20  |   288     0     1   151    0.06   | 5.94e-13  8.15e-14  1.53e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.87e-13  1.66e-13  2.92e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 5.17e-13  1.19e-13  6.54e-14 |
 G28  |   288     0     3    95    0.05   | 7.32e-13  7.94e-14  5.21e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.13e-13  2.35e-14  3.84e-14 |
 YEBE |   288     0     3    15    0.04   | 2.23e-13  2.18e-14  1.25e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.33e-13  1.41e-13  1.10e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.41e-13  1.00e-13  1.06e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 3.37e-13  9.74e-14  1.26e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 4.64e-13  1.44e-13  1.32e-13 |
 IENG |   283     0     0   137    0.03   | 4.79e-13  1.36e-13  6.87e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 7.13e-13  2.43e-13  9.45e-14 |
 G30  |   288     0     2    65    0.03   | 9.58e-13  1.08e-13  2.58e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.80e-13  2.45e-13  4.17e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.07e-13  2.14e-13 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.01   | 4.57e-14  1.33e-14  4.06e-15 |
 G25  |   288     0     1   273    0.01   | 1.54e-12  4.53e-13  1.94e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 1.97e-13  1.56e-13  1.81e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  4.58e-13  1.67e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  3.44e-13  1.22e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.54e-12  4.16e-13  1.70e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.01   | 4.90e-13  1.85e-13  9.65e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  5.15e-13  2.02e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.00   | 1.63e-12  4.53e-13  1.36e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 4.63e-13  3.02e-13  3.34e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.75e-13  2.28e-13  2.29e-13 |
 G03  |   288     0     2    90    0.00   | 1.41e-12  4.26e-13  1.19e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   137    0.00   | 1.41e-12  4.18e-13  7.92e-14 |
 THTI |   288     1     0   287    0.00   | 3.91e-13  1.67e-13  1.81e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.81e-14  2.93e-15  9.46e-16 |
 SANT |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   281     0     4     0    0.00   | 1.23e-12  1.42e-12  9.48e-13 |
 ASC1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   264     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.00e-13  2.36e-13 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.12e-13  1.23e-13  2.82e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.30e-12  1.18e-13  5.19e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.18e-13  2.70e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 7.06e-13  8.41e-14  1.85e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 6.27e-13  7.18e-14  4.41e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  4.24e-13  2.46e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.74e-12  7.88e-13  3.41e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  1.06e-12  5.14e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 9.94e-13  4.84e-13  2.29e-13 |
 USUD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.92e-12  5.84e-13  2.55e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.43e-13  2.81e-13  1.22e-12 |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.81e-12  5.88e-13  2.48e-13 |
 MAC1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     2     0    0.00   | 6.98e-13  6.52e-13  2.07e-12 |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.70e-13  4.49e-13  1.66e-12 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.23e-17  2.68e-16  1.61e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      AMC2      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
