
 GPS week: 1262   Day: 2   MJD: 53080                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2592      0     0.02    -0.04     3.29     0.00
 cod |   288     0  26408     95     0.02    -0.32     0.05    23.90
 emr |   288     0  24762    358  2211.58    27.27     0.04    28.37
 esa |   288     0  17977   1266  -364.37     2.22     0.08    10.01
 gfz |   288     0  19859    311    -0.08     0.12     0.05    21.59
 iga |    96     0   2400      1     0.00    -0.05     0.11     0.00
 igu |    96     0   2592      0     0.02    -0.07     2.51     0.00
 ngs |    96     0   2592      0     0.02    -0.02     3.19     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33574    994   486.73    13.60     0.06    16.14

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -7369  -161  -190   263   116   -44    91 -7476     -   254 |
    3 |  -915  -120   -14   111    28   -51  5806 -1037     -    97 |
    4 | -2091    -3  -108  -146   119    56 -2925 -2177     -   125 |
    5 |  2726    80    21  -302   121     - -5001  1838     -  -132 |
    6 |-11623    80   -66  -101   277  -158-12181-10277     -  -311 |
    7 | -2733    80     3  -132    62     3  -955 -2621     -  -125 |
    8 |  4216    51   -45    13    50   158  3577  4197     -   -73 |
    9 |  5841    93    38  -446   274  -123 11686  4483     -  -304 |
   10 | -3562     5   -49     9   253    -6  3598 -3784     -  -277 |
   11 |  2308   -72   -91   220  -230    16   972  2439     -   439 |
   13 |  4879   153  -199    32   -76    40  2685  4835     -   207 |
   14 |  3342    98    -4    61  -303    -4  1109  3598     -   230 |
   15 |  7634   -89   -75    35   101    93 10106  6303     -   107 |
   16 |  5141   114   -99    -7    -3   -82   -26  5171     -    15 |
   17 |  2578    27    24   -72   339   -41  1433  1987     -  -496 |
   18 |  3237   130    21  -329    19    98    20  3233     -   -49 |
   20 |  5497  -117  -101   651  -247   167  2642  5411     -   265 |
   21 |  5763   151   -77   -22    18   118   659  5585     -   -99 |
   22 | -9042   153    11  -193   -98    35 -2844 -7970     -     0 |
   24 | -8437    10     6   -99   165    24-13133 -7497     -  -180 |
   25 |   648    47  -160   -44   126  -135  1056  1058     -    70 |
   26 |  -662    62    52  -270   209  -148   642  -498     -  -296 |
   27 | -1551   -44  -100    84   144   -77 -2423 -1694     -    -5 |
   28 |  -152   107    35  -141   -60   134 -6392  -203     -   -57 |
   29 | -2241   -34    71     X   232     - -1936 -1985     -  -387 |
   30 | -1518    55  -144   108   190  -101  3156 -1034     -  -149 |
   31 | -1912  -171   -35    19   -19    30 -1422 -1879     -   368 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    50   -18     -     -     -     -     -     -   -41 |
 ALGO |     -     -   -63   313     -     -     -     -     -   -85 |
 AMC2 |     -   -73    57     -     -     -     -     -     -     7 |
 ARTU |     -    39     -   -78    -8     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -    93     -     -     X     -     -     -     -  -138 |
 ASPA |     -     -     -     -   398     -     -     -     -  -532 |
 AUCK |     -     -     -   -25     -     -     -     -     -    15 |
 BAHR |     -     7    11     -   -34     -     -     -     -    15 |
 BAN2 |     -     -   -54     -     -     -     -     -     -    95 |
 BILI |     -    25     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -   -52     -     -   -98     -     -     -     -   208 |
 BOR1 |     -   -53    69     -     -     -     -     -     -   -42 |
 BREW |     -     -    -6     -     -     -     -     -     -    10 |
 BRMU |     -     -     -     -   -23     -     -     -     -    30 |
 BRUS |     -    34     6     -     -     -     -     -     -   -60 |
 CAGZ |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 CAS1 |     -    77     -    23   -94     -     -     -     -    -3 |
 CEDU |     -  -125     -   367     -     -     -     -     -   -43 |
 CHAT |     -     -     -   -87     -     -     -     -     -    54 |
 CHUR |     -    47   194     -     -     -     -     -     -  -331 |
 COCO |     -    35     -  -203   133     -     -     -     -  -104 |
 CRO1 |     -     -   157   -79  -147     -     -     -     -   -30 |
 DAEJ |     -  -312   262     -     -     -     -     -     -     X |
 DAKA |     -    90     -     -  -100     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   100     -     -   -55     -     -     -     -   -74 |
 DRAO |     -    38   -29     -     -     -     -     -     -    -6 |
 DWH1 |     -    91   -24     -     -     -     -     -     -   -93 |
 FAIR |     -    27   -42   222   -52     -     -     -     -   -33 |
 GLPS |     -    39     -    73   -76     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     3    17   -54     -     -     -     -     -     0 |
 GUAM |     -    21     -     X  -106     -     -     -     -   111 |
 GUAT |     -   125     -     -   -54     -     -     -     -  -113 |
 HERS |     -     -  -171     -     -     -     -     -     -   300 |
 HOB2 |     -    53    30    42     -     -     -     -     -  -159 |
 IENG |     -  -129   109     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    14     -   -64   -45     -     -     -     -    80 |
 IRKT |     -     -   172     -  -227     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    38     -     -     -     -     -     -   -67 |
 KERG |     -   150    38  -283  -155     -     -     -     -    96 |
 KGN0 |     -    24   -14     -     -     -     -     -     -   -12 |
 KIRU |     -    24     -   -15     -     -     -     -     -   -26 |
 KOKB |     -     -     -     -    36     -     -     -     -   -48 |
 KOSG |     -   -70     -     -     -     -     -     -     -   103 |
 KOUR |     -     -     -    57   -19     -     -     -     -   -10 |
 KSTU |     -     -     -  -200     -     -     -     -     -   124 |
 LAE1 |     -     -     -     -   -31     -     -     -     -    41 |
 LHAS |     -     -     -   -54     -     -     -     -     -    33 |
 LPGS |     -   200   131     X  -550     -     -     -     -   215 |
 MAC1 |     -    -7     -   -63    25     -     -     -     -    16 |
 MAD2 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -   -23 |
 MAS1 |     -     -    44  -172     -     -     -     -     -    30 |
 MAW1 |     -    21     -     -    16     -     -     -     -   -48 |
 MCM4 |     -   381  -150     -  -224     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    19     -   -84     -     -     -     -    79 |
 MEDI |     -     -    13     -     -     -     -     -     -   -23 |
 METS |     -   -75    81     -     -     -     -     -     -   -32 |
 MIZU |     -     -     8     -     -     -     -     -     -   -14 |
 NKLG |     -     -     -  -203     -     -     -     -     -   126 |
 NLIB |     -     -   -18     -     -     -     -     -     -    32 |
 NNOR |     -     -    23  -123     -     -     -     -     -    35 |
 NPLD |     -  -127   112     -     -     -     -     -     -   -10 |
 NRC1 |     -    40   -15     -   -50     -     -     -     -    34 |
 NRIL |     -    69     -     -   -77     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -85     -     -     -     -     -     -     -   126 |
 NYA1 |     -  -583     -     -   431     -     -     -     -   287 |
 NYAL |     -     -    88     -     -     -     -     -     -  -154 |
 ONSA |     -   -81    11   164     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    44     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -55     X   107     -     -     -     -   -46 |
 PETP |     -   -58     -     -    64     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -81   517     -     -     -     -     -  -179 |
 PIMO |     -     -     -  -111    52     -     -     -     -     X |
 POTS |     -     4     -     -     3     -     -     -     -   -10 |
 PRDS |     -   -69    23     -     -     -     -     -     -    61 |
 PTBB |     -    -4    31     -     -     -     -     -     -   -49 |
 QAQ1 |     -   -61     1     -     -     -     -     -     -    90 |
 REYK |     -   -92     -     -     -     -     -     -     -   136 |
 RIOG |     -   101    40  -124  -129     -     -     -     -    30 |
 SANT |     -     -     -   721  -618     -     -     -     -   394 |
 SCH2 |     -     -   -25     -     -     -     -     -     -    44 |
 SFER |     -    -4   -89     -     -     -     -     -     -   161 |
 SPT0 |     -  -121    81     -     -     -     -     -     -    36 |
 STJO |     -     8   -84     -     -     -     -     -     -   136 |
 STR1 |     -     -    34     -     -     -     -     -     -   -59 |
 SUTH |     -    10     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 SUTM |     -     -     4     -    -6     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -31     -     -     -     -     -    19 |
 THU3 |     -     -    13     -   -17     -     -     -     -     X |
 TRO1 |     -   -97     X     -    29     -     -     -     -   105 |
 TSKB |     -   -47    58     -     -     -     -     -     -   -33 |
 TWTF |     -     1    13     -     -     -     -     -     -   -23 |
 UNSA |     -     -     -  -221    76     -     -     -     -    34 |
 USN1 |     -    11    37     -     -     -     -     -     -   -81 |
 USNO |     -   -31    38     -     -     -     -     -     -   -21 |
 USUD |     -     -   -48    93     -     -     -     -     -    26 |
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -   -32 |
 WSRT |     -   -95    92     -     -     -     -     -     -   -22 |
 WTZR |     -   -68   161   -90     -     -     -     -     -  -128 |
 YAKT |     -  -125     -     -     -     -     -     -     -   186 |
 YAR2 |     -   -19    12     -     -     -     -     -     -     7 |
 YEBE |     -     -     3     -     -     -     -     -     -    -5 |
 YELL |     -   -71   -25   441   -92     -     -     -     -    -3 |
 ZWEN |     -     -     -  -125    50     -     -     -     -    10 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4716    42    23    87    30    46  3141  4617     -    62 |  288   4.70
    3 |  4067    50    40    96    25    61  2863  3980     -    70 |  288   3.50
    4 |   521    35    23    90    33    58  1500   572     -    64 |  288   0.86
    5 |  5256   143    69    79    93     -  2354  4905     -    76 |  288   1.51
    6 |  5903    39    26    49    50    60  5280  5958     -    42 |  288   3.42
    7 |   713    40    48    39    34    49  1154   829     -    36 |  288   0.72
    8 |  4089    38    30    28    38    41  2264  4010     -    32 |  288   2.53
    9 |  4637    36    42   148    33    92  4426  4401     -   152 |  288   2.24
   10 |  5560    88    40   204    48   147  3075  5500     -   171 |  288   2.21
   11 |   937    67    36    70    57    72   791  1067     -    77 |  288   0.48
   13 |   962    48    29   101    32   129  1878  1071     -    68 |  288   0.27
   14 |   904    33    55   132    26    59   734   905     -    59 |  288   0.35
   15 |  5479    53    31    64    61    60  4238  5200     -   117 |  288   1.71
   16 |   749   104    58   132    39    87   583   763     -    95 |  288   0.36
   17 |  1738    45    21    81    24    84  1229  1877     -    29 |  288   0.65
   18 |   930    21    27   117    44   117   432  1057     -    46 |  288   0.37
   20 |  1080    59    34    42    26    87  1597  1082     -    55 |  288   0.28
   21 |  1064    48    32    74    79    43   627  1176     -   104 |  288   0.25
   22 |  4350    36    39    80    50    83  1451  4325     -    48 |  288   0.63
   24 |  4824    93    40    86   178   340  5176  4215     -   114 |  288   3.23
   25 |  4052    77    60   140    20    66  2555  3948     -    85 |  288   1.50
   26 |  1145    40    42   124    17    42   824  1126     -    67 |  288   0.43
   27 |  1828    49    33    66    36    54  1160  1908     -    67 |  288   0.95
   28 |  1669    24    47    84    83   137  2598  1593     -   115 |  288   1.04
   29 |  1148    51    86     X    40     -   674  1140     -   140 |  288   0.68
   30 |  3797   105   125   110   104   196  2008  3598     -   114 |  288   0.59
   31 |  1487    52    40   126    57    73  2425  1508     -    75 |  288   1.43
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    32    22     -     -     -     -     -     -    39 |  288   5.76
 ALGO |     -     -    13    33     -     -     -     -     -    28 |  288   0.03
 AMC2 |     -    34    30     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.06
 ARTU |     -    22     -    31    22     -     -     -     -     - |  288  11.72
 ASC1 |     -    23     -     -     X     -     -     -     -    35 |  283    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    53     -     -     -     -    71 |  261    >>>
 AUCK |     -     -     -   153     -     -     -     -     -    95 |  200  10.02
 BAHR |     -    21    22     -    29     -     -     -     -    20 |  288   0.39
 BAN2 |     -     -    20     -     -     -     -     -     -    34 |  285  14.08
 BILI |     -    20     -     -    22     -     -     -     -     - |  286   8.89
 BJFS |     -    18     -     -    29     -     -     -     -    34 |  287  11.67
 BOR1 |     -    27    48     -     -     -     -     -     -    93 |  288   0.50
 BREW |     -     -    15     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 BRUS |     -    22    22     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.03
 CAGZ |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    28 |  285   0.92
 CAS1 |     -    40     -    50    19     -     -     -     -    55 |  288   8.15
 CEDU |     -    25     -    32     -     -     -     -     -    40 |  288  12.78
 CHAT |     -     -     -    40     -     -     -     -     -    25 |  286   9.20
 CHUR |     -    77    28     -     -     -     -     -     -    95 |  288  11.24
 COCO |     -    40     -    36    20     -     -     -     -    53 |  288  10.57
 CRO1 |     -     -    58    70    25     -     -     -     -   107 |  286  14.01
 DAEJ |     -    31    26     -     -     -     -     -     -     X |  284   1.86
 DAKA |     -    23     -     -    25     -     -     -     -     - |  264  26.45
 DAV1 |     -    63     -     -    37     -     -     -     -    59 |  288  14.95
 DRAO |     -    43    27     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.07
 DWH1 |     -    61    42     -     -     -     -     -     -    29 |  287   0.62
 FAIR |     -    33    18    28    14     -     -     -     -    44 |  288   0.13
 GLPS |     -    65     -    57    71     -     -     -     -     - |  288  24.62
 GODE |     -    31    32    55     -     -     -     -     -    26 |  288   0.14
 GUAM |     -    55     -     X    37     -     -     -     -    73 |  284  18.02
 GUAT |     -    26     -     -    28     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 HERS |     -     -    21     -     -     -     -     -     -    36 |  241  22.25
 HOB2 |     -    50    26    29     -     -     -     -     -    76 |  288   0.04
 IENG |     -    18    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.60
 IISC |     -    41     -    37    33     -     -     -     -    69 |  288  26.55
 IRKT |     -     -    87     -   114     -     -     -     -     - |  202 116.08
 JPLM |     -     -    20     -     -     -     -     -     -    35 |  288  11.02
 KERG |     -    55    39    52    33     -     -     -     -    33 |  288   1.91
 KGN0 |     -    22    41     -     -     -     -     -     -    49 |  287   0.74
 KIRU |     -    19     -    33     -     -     -     -     -    19 |  288  10.36
 KOKB |     -     -     -     -    31     -     -     -     -    41 |  287   0.11
 KOSG |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  28.25
 KOUR |     -     -     -    98    36     -     -     -     -    58 |  288   1.96
 KSTU |     -     -     -    63     -     -     -     -     -    39 |  262  11.90
 LAE1 |     -     -     -     -    21     -     -     -     -    28 |  287  18.98
 LHAS |     -     -     -    42     -     -     -     -     -    26 |  288   9.81
 LPGS |     -    55    23     X    38     -     -     -     -    68 |  288  85.92
 MAC1 |     -    38     -    63    29     -     -     -     -    65 |  288  11.39
 MAD2 |     -     -    18     -     -     -     -     -     -    32 |  198 223.72
 MAS1 |     -     -    19    39     -     -     -     -     -    33 |  288   1.62
 MAW1 |     -   120     -     -    77     -     -     -     -   131 |  286  34.14
 MCM4 |     -    29    32     -    21     -     -     -     -     - |  288  33.40
 MDO1 |     -     -    17     -    18     -     -     -     -    30 |  288  28.30
 MEDI |     -     -    30     -     -     -     -     -     -    53 |  288    >>>
 METS |     -    25    31     -     -     -     -     -     -    32 |  287  10.19
 MIZU |     -     -    27     -     -     -     -     -     -    48 |  288   0.70
 NKLG |     -     -     -    64     -     -     -     -     -    40 |  286    >>>
 NLIB |     -     -    82     -     -     -     -     -     -   144 |  287   0.16
 NNOR |     -     -    17    33     -     -     -     -     -    28 |  288  14.64
 NPLD |     -    20    26     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.06
 NRC1 |     -    27    21     -    15     -     -     -     -    23 |  288   0.05
 NRIL |     -    15     -     -    17     -     -     -     -     - |  288  12.22
 NTUS |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    41 |  287   9.37
 NYA1 |     -    27     -     -    36     -     -     -     -    20 |  288   0.07
 NYAL |     -     -    16     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.07
 ONSA |     -    28    25    72     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PDEL |     -    38     -     -    42     -     -     -     -     - |  288  53.29
 PERT |     -     -    27     X    39     -     -     -     -    40 |  288   3.94
 PETP |     -    21     -     -    24     -     -     -     -     - |  287   7.86
 PIE1 |     -     -    23    36     -     -     -     -     -    36 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -   190    88     -     -     -     -     X |  266  19.79
 POTS |     -    21     -     -    28     -     -     -     -    22 |  288  22.61
 PRDS |     -    33    23     -     -     -     -     -     -    32 |  288   1.92
 PTBB |     -    38    32     -     -     -     -     -     -    84 |  288   0.24
 QAQ1 |     -    25    16     -     -     -     -     -     -    20 |  288   7.13
 REYK |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    50 |  286   7.54
 RIOG |     -    37    20    81    25     -     -     -     -    51 |  288  15.77
 SANT |     -     -     -    80    29     -     -     -     -    47 |  288   7.90
 SCH2 |     -     -    10     -     -     -     -     -     -    18 |  288  74.08
 SFER |     -    24    16     -     -     -     -     -     -    38 |  286   0.40
 SPT0 |     -    21    28     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.05
 STJO |     -    23    23     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.03
 STR1 |     -     -    30     -     -     -     -     -     -    53 |  287   0.76
 SUTH |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    40 |  287  15.47
 SUTM |     -     -    38     -    50     -     -     -     -     - |  275   3.79
 THTI |     -     -     -    95     -     -     -     -     -    59 |  286   4.21
 THU3 |     -     -    14     -    18     -     -     -     -     X |  288   8.26
 TRO1 |     -    20     X     -    34     -     -     -     -    35 |  288   9.76
 TSKB |     -    28    34     -     -     -     -     -     -    52 |  288   1.03
 TWTF |     -    20    23     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.51
 UNSA |     -     -     -    80    35     -     -     -     -    76 |  276  21.27
 USN1 |     -    39    28     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.05
 USNO |     -    32    26     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.03
 USUD |     -     -    48    55     -     -     -     -     -    55 |  288  10.67
 WHIT |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   1.01
 WSRT |     -    19    30     -     -     -     -     -     -    37 |  287   0.02
 WTZR |     -    22    44    82     -     -     -     -     -    32 |  288   0.07
 YAKT |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    50 |  288   0.79
 YAR2 |     -    46    38     -     -     -     -     -     -    29 |  288   6.14
 YEBE |     -     -    16     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.19
 YELL |     -    26    18    24    19     -     -     -     -    22 |  288   0.03
 ZWEN |     -     -     -    47    20     -     -     -     -    28 |  288  13.94
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3286    45    37    84    48   110  2507  3188     -    61 |


 BEST CLOCK FIT: WSRT   287   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288     1     0   287    9.94   | 4.20e-14  7.43e-15  4.60e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 3.41e-14  1.34e-14  6.60e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.79   | 4.90e-14  1.18e-14  2.27e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.48   | 3.81e-14  6.66e-15  2.34e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.11   | 3.93e-14  1.06e-14  3.14e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    8.16   | 4.12e-14  8.74e-15  3.79e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.87   | 3.44e-14  6.03e-15  4.91e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    4.47   | 6.84e-14  1.25e-14  3.99e-15 |
 KOKB |   287     1     0   285    3.48   | 6.03e-14  1.40e-14  8.20e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.48   | 3.78e-14  8.85e-15  3.14e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.42   | 5.45e-14  6.71e-15  3.10e-15 |
 NLIB |   287     1     0   285    3.09   | 3.28e-14  5.29e-15  2.26e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.50   | 3.79e-14  1.82e-14  4.69e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.46   | 4.11e-14  1.11e-14  4.85e-15 |
 WSRT |   287     0     0   141    2.24   | 2.55e-14  5.92e-15  1.48e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    2.20   | 3.08e-14  7.47e-15  6.23e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.16   | 7.81e-14  1.95e-14  3.80e-15 |
 NYAL |   287     0     0   286    1.89   | 4.73e-14  8.22e-15  6.04e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.88   | 3.15e-14  6.66e-15  3.16e-15 |
 IRKT |   202     0     0   101    0.99   | 4.27e-14  8.70e-15         - |
 YELL |   288     0     0   288    0.51   | 2.89e-14  5.52e-15  3.05e-15 |
 YEBE |   288     0     0   143    0.39   | 9.39e-14  1.70e-14  1.88e-14 |
 FAIR |   288     1     0   287    0.38   | 4.76e-14  7.90e-15  4.27e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.37   | 3.61e-14  1.06e-14  8.17e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.12   | 3.14e-13  1.04e-13  3.33e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.12   | 3.39e-13  1.02e-13  4.06e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.11   | 3.51e-13  8.00e-14  1.39e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.11   | 3.87e-13  9.00e-14  4.09e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.10   | 3.46e-13  9.71e-14  5.16e-14 |
 KGN0 |   287     2     0   284    0.10   | 3.53e-13  1.17e-13  3.21e-14 |
 G11  |   288     0     0   241    0.10   | 6.45e-13  6.77e-14  5.63e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.09   | 3.72e-13  1.02e-13  3.24e-14 |
 G22  |   288     0     1   256    0.09   | 5.64e-13  8.13e-14  3.70e-14 |
 MAD2 |   198     0     0     4    0.08   | 3.96e-14  1.01e-14         - |
 G17  |   288     0     0   288    0.08   | 4.40e-13  1.51e-13  5.81e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.44e-13  8.81e-14  5.72e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.07   | 4.53e-13  9.06e-14  2.23e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.96e-13  6.79e-14  8.49e-14 |
 G28  |   288     0     0   192    0.06   | 6.28e-13  8.49e-14  6.81e-14 |
 DWH1 |   287     0     0   286    0.06   | 4.97e-13  1.31e-13  6.20e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.46e-13  1.21e-13  4.82e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 5.91e-13  1.40e-13  5.65e-14 |
 G20  |   288     0     2   103    0.05   | 5.93e-13  7.87e-14  2.70e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.04   | 3.92e-13  1.39e-13  5.53e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 3.92e-13  1.25e-13  8.64e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.43e-13  1.02e-13  1.16e-13 |
 STR1 |   287     0     0   286    0.03   | 7.55e-13  2.00e-13  8.04e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.25e-13  1.16e-13  1.07e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.28e-13  1.51e-13  1.44e-13 |
 G14  |   288     1     2   110    0.02   | 6.80e-13  1.65e-13  7.71e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.08e-12  2.26e-13  1.01e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  3.91e-13  2.21e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  3.70e-13  1.58e-13 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.01   | 6.68e-14  1.34e-14  2.91e-15 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.01   | 4.77e-13  2.04e-13  9.45e-14 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.59e-12  5.80e-13  1.03e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.51e-12  5.36e-13  1.48e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.57e-12  4.42e-13  1.83e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  4.09e-13  2.27e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.15e-13  1.30e-13 |
 KERG |   288     0     0   143    0.00   | 1.58e-12  3.01e-13  1.45e-13 |
 DAEJ |   284     0     0   139    0.00   | 1.53e-12  4.22e-13  1.83e-13 |
 SUTM |   275     0     2   142    0.00   | 7.22e-13  2.43e-13  2.34e-13 |
 THTI |   286     0     0   139    0.00   | 3.86e-13  2.06e-13  2.97e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.61e-14  4.05e-15  1.43e-15 |
 ASC1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G21  |   288     6     6     0    0.00   | 1.00e-12  1.86e-13  5.31e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.17e-12  1.22e-13  3.60e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.38e-13  5.33e-14  3.05e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.64e-13  2.84e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.20e-13  4.12e-13  3.07e-13 |
 G06  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  3.98e-13  4.17e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  5.75e-13  5.72e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.92e-12  5.30e-13  3.73e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.53e-13  6.44e-13  1.77e-12 |
 MAW1 |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.97e-12  5.42e-13  1.51e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     1     1     0    0.00   | 7.75e-13  6.14e-13  1.74e-12 |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.89e-13  3.83e-13  1.20e-12 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.15e-17  2.58e-16  1.55e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NLIB      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
