
 GPS week: 1263   Day: 5   MJD: 53090                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2496      0    -0.29     0.24     3.06     0.00
 cod |   288     0  24739      5    -0.28    -0.15     0.05    20.61
 emr |   288     0  25124    559  2485.08    24.71     0.05    19.90
 esa |   288     0  18701    890    87.81    -0.04     0.07    11.06
 gfz |   288     0  21382      0     0.01    -0.27     0.04    21.40
 iga |    96     0   2592      4    -0.32     0.24     0.07     0.00
 igu |    96     0   2592      0    -0.30     0.19     3.09     0.00
 jpl |   288     0  15771   1233    -0.76     0.31     0.08     9.21
 ngs |    96     0   2592      0    -0.31     0.25     2.93     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  36169   1251   617.91    11.97     0.05    17.82

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -6223   -44   -77    92    67    51  2437     - -6418     -     - |
    3 | -4952   -81   -20   104   100    95 -1450   145 -4150     -   -75 |
    4 | -6372   -70   -46   122   -11   -82  -637   -41 -6381     -    71 |
    5 |  2256    13    -3   -66    54    83  6484    95  2212     -   -35 |
    6 |  7155     1   -28   -71    57  -129-11904   122  5389     -   -54 |
    7 | -3451    -2   -82   -95   172   -80 -1401    -6 -3430     -   -51 |
    8 |   399   -14   -34     0    85    57  4111   -32  -267     -   -32 |
    9 |  -958     2   -18   -89   131    81  6047    90  -272     -  -128 |
   10 |  3050     6    24    99    12   -62  8576   147  3093     -  -113 |
   11 |     -    91   -69   176  -202   107   -35   157  2757     -    26 |
   13 |  3755   181  -132   108   -27   -59 -1579   -72  3477     -   -60 |
   14 |  2216   182   -50   -40  -128    46  -158   166  2133     -    20 |
   15 |  3321  -135   -98    36   231     5 11394     X  2708     -   -34 |
   16 |  4390   134   -75   103  -169    48  -233   196  4279     -   -38 |
   17 |  -405    -5     8   -90   107   -53  4419    57  -327     -   -77 |
   18 |  4301    69   -45    40    25  -109   325     X  4295     -   -83 |
   20 |  3173   -95   -81   365   -12   129   654   219  2878     -  -122 |
   21 |   414    55  -131   196   -48   -82 -3259   277   757     -   -94 |
   22 |  1386   294   -55  -340   -49  -102 -1187     X  1161     -   -11 |
   24 | -5998   -55   -38  -106   114   -50 -8948     9 -5466     -    35 |
   25 |   186    92  -168    -7   104   -36 -2193   264  -484     -  -170 |
   26 | -2734   -49    19  -107   211   -31 -2373    26 -2778     -  -164 |
   27 | -3309   -22   -26   107   102   -24 -3049   -18 -3498     -  -133 |
   28 |  1947   163   -13  -154  -219   136 -5068   -12  1993     -   168 |
   29 |  2030    87   -20  -211   110   -46  1503    73  1920     -   -83 |
   30 | -1993    33   -70   207    10   -58 -1560    20 -2077     -  -109 |
   31 | -3584    27   -39     0   -29   162  -916    94 -3501     -     X |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    10   -30     -     -     -     -  -236     -     -   113 |
 ALGO |     -     -   -49    52     -     -     -    44     -     -     0 |
 AMC2 |     -  -161    59     -     -     -     -     X     -     -   121 |
 AOML |     -   -37     -     -     -     -     -  -206     -     -   149 |
 ARTU |     -    70     -   -49    -6     -     -   -85     -     -     - |
 ASC1 |     -    74     -     -   -71     -     -     -     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -   229     -     -  -124     -     -  -215 |
 AUCK |     -    -4     -     X     -     -     -     -     -     -     5 |
 BAHR |     -   -10    29     -    15     -     -     -     -     -   -39 |
 BILI |     -    49     -     -     2     -     -  -116     -     -     - |
 BOR1 |     -    47   110     -     -     -     -     -     -     -  -183 |
 BREW |     -     -   -50     -     -     -     -     -     -     -    56 |
 BRMU |     -     -     -     -   -46     -     -     -     -     -    56 |
 BRUS |     -    36    63     -     -     -     -    -3     -     -  -109 |
 CAGZ |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -   -46 |
 CAS1 |     -    82     -   -70   -68     -     -   181     -     -   -65 |
 CEDU |     -  -244     -   499     -     -     -   138     -     -   -99 |
 CHAT |     -     -     -  -110   -98     -     -     -     -     -   186 |
 CHUR |     -    69   158     -     -     -     -     -     -     -  -257 |
 COCO |     -   -76     -  -132   135     -     -     -     -     -     7 |
 CORD |     -    84     -    42     -     -     -  -235     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -41   129   -12     -     -   164     -     -   -84 |
 DAV1 |     -    91     -     -     7     -     -     -     -     -  -130 |
 DRAO |     -     -   -87     -     -     -     -    82     -     -    54 |
 DWH1 |     -    97    -4     -     -     -     -  -157     -     -   -26 |
 FAIR |     -     -   -28   151   -84     -     -     X     -     -    38 |
 FLIN |     -    38     -     -     -     -     -   -84     -     -     - |
 FORT |     -   227     X     -  -195     -     -     -     -     -    26 |
 GLPS |     -    27     -    53   -10     -     -   -94     -     -     - |
 GODE |     -   -86   139   -84     -     -     -     -     -     -    -3 |
 GOL2 |     -     -   -30     -     -     -     -     -     -     -    33 |
 GOLD |     -     -     -   -96     -     -     -   155     -     -    -8 |
 GUAM |     -     -     -  -571    68     -     -    74     -     -   235 |
 GUAT |     -     -     -     -  -137     -     -     -     -     -   164 |
 HERS |     -     -  -180     -     -     -     -     -     -     -   201 |
 HOB2 |     -    21     8     -     -     -     -     -     -     -   -33 |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -32     -     -    16 |
 IENG |     -  -105   109     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -23    12     -     -     -     -     -     X |
 JPLM |     -     -   -51     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 KERG |     -     -    23     8    15     -     -     -     -     -   -48 |
 KGN0 |     -    56   -55     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 KIRU |     -    11     -   -13     -     -     -     7     -     -    -8 |
 KIT3 |     -     -     -   -61   -80     -     -    81     -     -   117 |
 KOKB |     -     -    32     -   -43     -     -   -60     -     -    47 |
 KOSG |     -   -39     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 LAE1 |     -     -     -  -276    12     -     -   247     -     -    30 |
 LHAS |     -     -     -  -170     -     -     -     -     -     -   105 |
 LPGS |     -    66   195  -200  -297     -     -     -     -     -   190 |
 MAC1 |     -    30     -  -116  -121     -     -     -     -     -   188 |
 MAD2 |     -     -    86     -     -     -     -   -36     -     -   -78 |
 MALI |     -   119     -  -131     -     -     -     -     -     -   -55 |
 MAS1 |     -     -     9    33     -     -     -   119     -     -   -91 |
 MATE |     -     -     -     -   -15     -     -     -     -     -    18 |
 MAW1 |     -   129     -     -  -103     -     -     -     -     -   -26 |
 MCM4 |     -  -281  -251     -   473     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -25   -42     -    13     -     -     -     -     -    60 |
 MEDI |     -     -    39     -     -     -     -     -     -     -   -44 |
 METS |     -     -    44     -     -     -     -     -     -     -   -50 |
 MIZU |     -     -   -46     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 MKEA |     -     -     -  -209     -     -     -     -     -     -   130 |
 NKLG |     -     -     -    35     9     -     -     -     -     -   -33 |
 NLIB |     -     -    20     -     -     -     -     X     -     -   -23 |
 NNOR |     -     -    34   -50     -     -     -   -71     -     -    30 |
 NPLD |     -     -   119     -     -     -     -     -     -     -  -133 |
 NRC1 |     -   -23    24     -    26     -     -  -159     -     -    50 |
 NRIL |     -     -     -     -    -9     -     -    21     -     -     - |
 NTUS |     -   -22     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 ONSA |     -     -    -6    10     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -     -     8     -     -   -19     -     -     - |
 PERT |     -     -   -22     X    69     -     -     -     -     -   -59 |
 PETP |     -     -     -     -   -27     -     -    62     -     -     - |
 PIE1 |     -  -127   -13   575     -     -     -  -199     -     -   -94 |
 PIMO |     -     -     -    73   -38     -     -     -     -     -     X |
 POTS |     -    -5     -     -    27     -     -     -     -     -   -26 |
 PRDS |     -  -172   -58     -     -     -     -     -     -     -   264 |
 PTBB |     -    37    99     -     -     -     -     -     -     -  -153 |
 QAQ1 |     -     -   -49     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 RBAY |     -   224     -     -     -     -     -     -     -     -  -259 |
 REYK |     -   -95     -     -     -     -     -     -     -     -   110 |
 RIOG |     -   -17    -8    39   -66     -     -     -     -     -    85 |
 SANT |     -   -41     -   230  -166     -     -     -     -     -   103 |
 SCH2 |     -     -    10     -     -     -     -   -99     -     -    40 |
 SEY1 |     -     -     -     -    63     -     -     -     -     -   -75 |
 SFER |     -  -125    76     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 SPT0 |     -  -177   146     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 STJO |     -     -   -31     -     -     -     -  -150     -     -   112 |
 STR1 |     -     -   -55     -     -     -     -     -     -     -    61 |
 SUTH |     -     3     -     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 SUTM |     -     -   120     -     7     -     -  -278     -     -     - |
 THTI |     -     -   195   -15  -226     -     -     -     -     -    58 |
 THU3 |     -    37    86     -  -150     -     -     -     -     -    41 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    35     -     -   -18 |
 TID2 |     -     -     -     -     -     -     -   172     -     -   -89 |
 TIDB |     -     -   -39     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 TLSE |     -     -   107     -     -     -     -     -     -     -  -120 |
 TRO1 |     -  -152     X     -   -12     -     -     -     -     -   223 |
 TSKB |     -   -46    34     -   -30     -     -     -     -     -    51 |
 TWTF |     -    -9     1     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 UNSA |     -     -     -   -39     3     -     -     -     -     -    20 |
 URUM |     -    62     -     -     -     -     -     -     -     -   -72 |
 USN1 |     -   127   152     -     -     -     -  -572     -     -   -21 |
 USNO |     -   -46    46     -     -     -     -     -     -     -     2 |
 USUD |     -     -  -106    99     -     -     -   175     -     -   -34 |
 WES2 |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     -    -7 |
 WHIT |     -   -94     -     -     -     -     -     -     -     -   108 |
 WSRT |     -   -93   157     -     -     -     -     -     -     -   -68 |
 WTZR |     -  -110   123   237     -     -     -     -     -     -  -157 |
 WUHN |     -     -     -     -   102     -     -     -     -     -  -123 |
 YAKT |     -  -164     -     -     -     -     -    56     -     -   161 |
 YAR2 |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |
 YELL |     -   -73   -15     X  -101     -     -     -     -     -   223 |
 ZAMB |     -    -4     -     -    13     -     -   -24     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -243    75     -     -     -     -     -    60 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3601    34    21    39    36    37  3100     -  3561     -     - |  288   3.62
    3 |  5465    56    47    57    42    61  3219    65  5316     -   151 |  288   2.47
    4 |  2261    29    34    38    31    60   727    35  2198     -    36 |  288   0.58
    5 |  4507    71    61    63    33    80  5992   176  4490     -    24 |  288   2.35
    6 |  4984    42    36    46    32    71  6254    96  5588     -    62 |  288   1.43
    7 |  1458    39    37    55    26    39  1168    72  1423     -    41 |  288   1.07
    8 |  5410    58    42    28    46    46  2884    60  4913     -   111 |  288   3.78
    9 |  5294    31    67    61    57    96  4826   102  5109     -    84 |  288   2.08
   10 |  4304   171   110   140    93   126  4813    12  4254     -    68 |  288   2.34
   11 |     -    31    54    40    52    40   546    51  1215     -    60 |  288   0.49
   13 |  1606    59    28    26    39    76  1429   112  1546     -    67 |  288   0.18
   14 |   475    55    40    71    47    39   407   163   629     -    48 |  288   0.22
   15 |  3930    25    32    96    35    37  4878     X  3620     -    48 |  288   2.65
   16 |   645    69    54    66    54    59   543    41   554     -    36 |  288   0.32
   17 |  1820    49    60    45    51    38  2547    61  1678     -    76 |  288   0.71
   18 |   688    50    38   129    18    57   759     X   677     -    59 |  288   0.41
   20 |  2030    59    31    52    39    98   515    52  1700     -    64 |  288   0.24
   21 |   889    60    23   105    34    66  1603   114   971     -    72 |  288   0.30
   22 |   954    49    43   126    49    64   726     X  1032     -    48 |  288   0.72
   24 |  3909    45    49    40    32    60  4111    16  3702     -    82 |  288   2.09
   25 |  2993    43    35    37    18    66  4872    76  2425     -    59 |  288   1.44
   26 |   926    39    40   103    59   102  1256    60   795     -    53 |  288   0.43
   27 |  2384    35    36    57    26    56  2517    28  2261     -    85 |  288   0.83
   28 |  3294    60    80   109    38    70  3846    59  3057     -    67 |  288   0.49
   29 |  1353    33    51   118    83    45  2103    79  1384     -    98 |  288   0.83
   30 |  1060    75    88    94    41    65  1416   103  1079     -    51 |  288   0.97
   31 |  1632    37    55   141    22   108  1675    62  1681     -     X |  288   1.62
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    48    42     -     -     -     -    87     -     -    22 |  278  12.42
 ALGO |     -     -    13    73     -     -     -    69     -     -    29 |  288   0.05
 AMC2 |     -    17    27     -     -     -     -     X     -     -    36 |  288   0.05
 AOML |     -    48     -     -     -     -     -    66     -     -    27 |  288  26.38
 ARTU |     -    30     -    21    24     -     -    51     -     -     - |  288  10.59
 ASC1 |     -    36     -     -    34     -     -     -     -     -     X |  286    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    48     -     -    73     -     -    45 |  288    >>>
 AUCK |     -    17     -     X     -     -     -     -     -     -    20 |  264  13.61
 BAHR |     -    34    21     -    20     -     -     -     -     -    21 |  288   0.54
 BILI |     -    42     -     -    14     -     -    70     -     -     - |  287   7.76
 BOR1 |     -    61   118     -     -     -     -     -     -     -   169 |  275  25.53
 BREW |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -     -    32     -     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 BRUS |     -    15    30     -     -     -     -    63     -     -    31 |  288   0.03
 CAGZ |     -    33     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |  277   0.70
 CAS1 |     -    69     -    41    38     -     -   127     -     -    68 |  288   8.37
 CEDU |     -    51     -    75     -     -     -    40     -     -    25 |  288  16.72
 CHAT |     -     -     -    28    37     -     -     -     -     -    44 |  287  12.88
 CHUR |     -    43    31     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   7.62
 COCO |     -    29     -    56    32     -     -     -     -     -    26 |  288   8.74
 CORD |     -    36     -    23     -     -     -    75     -     -     - |  288  18.04
 CRO1 |     -     -    51   114    51     -     -   176     -     -    94 |  286  22.69
 DAV1 |     -    28     -     -    16     -     -     -     -     -    32 |  288  19.85
 DRAO |     -     -    32     -     -     -     -    79     -     -    13 |  288   0.05
 DWH1 |     -    20    45     -     -     -     -   114     -     -    18 |  288   0.64
 FAIR |     -     -    14   115    18     -     -     X     -     -    88 |  286   0.10
 FLIN |     -    38     -     -     -     -     -    84     -     -     - |  288   8.19
 FORT |     -    90     X     -    40     -     -     -     -     -   100 |  288   0.11
 GLPS |     -    49     -    80    41     -     -    86     -     -     - |  288  26.51
 GODE |     -    18    47    23     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.22
 GOL2 |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -    47 |  237   0.23
 GOLD |     -     -     -    64     -     -     -    60     -     -    40 |  288  17.50
 GUAM |     -     -     -    56    45     -     -    37     -     -    73 |  288  16.08
 GUAT |     -     -     -     -    30     -     -     -     -     -    36 |  287    >>>
 HERS |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -    40 |  241  12.49
 HOB2 |     -    25    24     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288  26.32
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    74     -     -    38 |  285   0.62
 IENG |     -    30    31     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.35
 IISC |     -     -     -    59    31     -     -     -     -     -     X |  288  31.83
 JPLM |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288  12.37
 KERG |     -     -    74    56    77     -     -     -     -     -    37 |  288   2.72
 KGN0 |     -    55    58     -     -     -     -     -     -     -    14 |  287   0.25
 KIRU |     -    28     -    56     -     -     -   119     -     -    28 |  288  10.35
 KIT3 |     -     -     -   144   103     -     -   113     -     -    97 |  286  28.06
 KOKB |     -     -    41     -    50     -     -    74     -     -    63 |  288   0.04
 KOSG |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288  44.96
 LAE1 |     -     -     -    55    65     -     -    75     -     -   103 |  287  23.83
 LHAS |     -     -     -    30     -     -     -     -     -     -    18 |  288  11.76
 LPGS |     -    35    54    84    48     -     -     -     -     -    55 |  288  39.32
 MAC1 |     -    64     -   123    42     -     -     -     -     -    73 |  288  15.42
 MAD2 |     -     -    50     -     -     -     -   104     -     -    53 |  287 374.06
 MALI |     -    47     -    75     -     -     -     -     -     -    36 |  288  37.49
 MAS1 |     -     -    13    35     -     -     -    81     -     -    22 |  288   2.34
 MATE |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -    15 |  288   0.07
 MAW1 |     -    24     -     -    42     -     -     -     -     -    49 |  288  28.77
 MCM4 |     -    51    98     -    45     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MDO1 |     -    28    18     -    30     -     -     -     -     -    35 |  288  12.28
 MEDI |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 METS |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287  10.37
 MIZU |     -     -    39     -     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.45
 MKEA |     -     -     -    30     -     -     -     -     -     -    19 |  288  37.09
 NKLG |     -     -     -    55    38     -     -     -     -     -    34 |  287 252.08
 NLIB |     -     -    48     -     -     -     -     X     -     -    54 |  288    >>>
 NNOR |     -     -    48    56     -     -     -    62     -     -    18 |  288  18.26
 NPLD |     -     -    37     -     -     -     -     -     -     -    41 |  287   0.04
 NRC1 |     -    28    14     -    20     -     -    66     -     -    21 |  288   0.01
 NRIL |     -     -     -     -    48     -     -   112     -     -     - |  271   9.36
 NTUS |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   7.55
 ONSA |     -     -    23    41     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PDEL |     -     -     -     -    14     -     -    33     -     -     - |  288  52.99
 PERT |     -     -    47     X    40     -     -     -     -     -    93 |  288   1.80
 PETP |     -     -     -     -    17     -     -    39     -     -     - |  287   8.14
 PIE1 |     -    25    53    33     -     -     -    97     -     -    43 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -    97    50     -     -     -     -     -     X |  215  21.41
 POTS |     -    12     -     -    14     -     -     -     -     -    19 |  288  20.91
 PRDS |     -    22    20     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288   1.43
 PTBB |     -    37    38     -     -     -     -     -     -     -    50 |  288   0.32
 QAQ1 |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  16.27
 RBAY |     -    48     -     -     -     -     -     -     -     -    56 |  185  50.44
 REYK |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   6.82
 RIOG |     -    64    49   103    57     -     -     -     -     -    53 |  287  20.12
 SANT |     -    35     -    64    56     -     -     -     -     -    54 |  288   3.12
 SCH2 |     -     -    34     -     -     -     -    86     -     -    24 |  288 216.51
 SEY1 |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    29 |  288  30.56
 SFER |     -    24   128     -     -     -     -     -     -     -   151 |  287 127.28
 SPT0 |     -    30    34     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.03
 STJO |     -     -    11     -     -     -     -    54     -     -    23 |  288   0.02
 STR1 |     -     -    33     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.94
 SUTH |     -    50     -     -     -     -     -     -     -     -    58 |  288  19.37
 SUTM |     -     -    44     -    40     -     -   144     -     -     - |  287   1.33
 THTI |     -     -    65    46    47     -     -     -     -     -    34 |  288   2.11
 THU3 |     -    28    28     -    17     -     -     -     -     -    21 |  288   9.40
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    46     -     -    24 |  288   0.04
 TID2 |     -     -     -     -     -     -     -    38     -     -    20 |  288   0.05
 TIDB |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.08
 TLSE |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287   0.64
 TRO1 |     -    40     X     -    49     -     -     -     -     -    30 |  284   8.50
 TSKB |     -    53    34     -    33     -     -     -     -     -    28 |  288   0.91
 TWTF |     -    45    59     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.25
 UNSA |     -     -     -    65    54     -     -     -     -     -    53 |  276  17.67
 URUM |     -    39     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |  288  24.21
 USN1 |     -    48    23     -     -     -     -   104     -     -    30 |  288   0.03
 USNO |     -    26    14     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.04
 USUD |     -     -    43    90     -     -     -   110     -     -    23 |  288  11.45
 WES2 |     -     -    34     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.07
 WHIT |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   1.63
 WSRT |     -    14    35     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.03
 WTZR |     -    13    27    24     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    18 |  287  19.50
 YAKT |     -    46     -     -     -     -     -    75     -     -    28 |  288   0.37
 YAR2 |     -    33     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288   7.64
 YELL |     -    28    27     X    35     -     -     -     -     -    25 |  288   0.05
 ZAMB |     -    44     -     -    38     -     -   150     -     -     - |  288  10.20
 ZWEN |     -     -     -    22    21     -     -     -     -     -    21 |  288  15.86
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3063    46    47    74    43    69  3094    85  2928     -    53 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.93   | 3.93e-14  5.97e-15  2.28e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    9.28   | 4.62e-14  6.70e-15  3.22e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.69   | 3.81e-14  7.46e-15  3.50e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.18   | 4.26e-14  6.07e-15  1.61e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.12   | 3.52e-14  5.95e-15  1.97e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.76   | 2.90e-14  7.86e-15  1.39e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.69   | 4.02e-14  1.35e-14  4.08e-15 |
 NLIB |   288     2     0   286    5.49   | 6.01e-14  1.26e-14  4.78e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.12   | 3.73e-14  6.62e-15  3.09e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    4.18   | 4.26e-14  7.12e-15  3.26e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    4.01   | 8.94e-14  1.19e-14  2.24e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.61   | 3.47e-14  5.06e-15  3.35e-15 |
 NPLD |   287     0     0   139    3.40   | 4.27e-14  6.36e-15  3.67e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.31   | 2.91e-14  6.47e-15  2.17e-15 |
 WTZR |   288     1     0   287    3.08   | 3.91e-14  1.14e-14  3.76e-15 |
 WES2 |   288     0     0   143    2.92   | 4.37e-14  7.52e-15  7.50e-15 |
 TID2 |   288     0     0   143    1.81   | 6.71e-14  1.48e-14  3.67e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.43   | 1.65e-13  1.74e-14  7.58e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    1.37   | 4.30e-14  7.14e-15  1.72e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.34   | 6.73e-14  1.40e-14  6.64e-15 |
 FAIR |   286     1     0   284    1.31   | 4.96e-14  8.34e-15  5.64e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.13   | 7.13e-14  1.19e-14  4.20e-15 |
 MATE |   288     0     0   143    0.54   | 5.02e-14  1.26e-14  5.03e-15 |
 ALBH |   278     1     0   276    0.42   | 4.20e-14  1.10e-14  4.44e-15 |
 GOL2 |   237     0     0   235    0.39   | 4.95e-14  1.46e-14         - |
 FORT |   288     0     0   288    0.38   | 1.10e-13  3.19e-14  1.20e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.26   | 3.22e-14  8.74e-15  1.91e-14 |
 MAD2 |   287     0     0   142    0.24   | 9.27e-14  1.58e-14  7.14e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.15   | 3.16e-13  7.56e-14  2.53e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.14   | 3.19e-13  7.75e-14  2.12e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.13   | 3.44e-13  1.07e-13  3.78e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.10   | 3.79e-13  1.03e-13  2.38e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.10   | 3.40e-13  1.01e-13  8.25e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.10   | 4.92e-13  7.42e-14  2.91e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.53e-13  1.07e-13  4.46e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.07   | 3.68e-13  1.20e-13  7.20e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.88e-13  9.03e-14  7.89e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.54e-13  1.02e-13  1.06e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.81e-13  1.09e-13  5.47e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.06   | 3.98e-13  1.43e-13  2.71e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.94e-13  1.20e-13  5.17e-14 |
 HRAO |   285     0     0   284    0.05   | 1.20e-13  2.93e-14  6.72e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.22e-13  1.40e-13  9.72e-14 |
 BOR1 |   275     1     0   273    0.05   | 4.91e-13  1.33e-13  5.22e-14 |
 SFER |   287     1     0   285    0.04   | 3.75e-13  1.36e-13  3.86e-14 |
 MIZU |   288     0     0   143    0.04   | 3.45e-13  1.08e-13  5.41e-14 |
 G22  |   288     0     1   144    0.03   | 6.07e-13  7.74e-14  6.67e-14 |
 TLSE |   287     0     0   139    0.02   | 4.04e-13  1.11e-13  4.82e-14 |
 IENG |   288     0     0   143    0.02   | 5.10e-13  1.69e-13  2.48e-14 |
 G20  |   288     0     4    27    0.02   | 5.57e-13  7.20e-14  1.50e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 5.22e-13  1.56e-13  1.44e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.49e-13  2.57e-13  6.27e-14 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 7.15e-13  1.92e-13  8.05e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  3.88e-13  1.16e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.34e-13  1.78e-13  1.76e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.31e-13  2.06e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.32e-12  4.23e-13  1.43e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.88e-12  4.90e-13  1.61e-13 |
 SUTM |   287     0     0   143    0.00   | 6.68e-13  1.85e-13  1.20e-13 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.00   | 1.46e-12  4.24e-13  1.52e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.08e-13  2.17e-13  1.27e-13 |
 YELL |   288     0     1   123    0.00   | 3.18e-14  5.33e-15  2.56e-15 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.96e-14  4.44e-15  1.67e-15 |
 RBAY |   185     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  6.65e-14  3.70e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  4.04e-13  2.57e-13 |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 8.86e-13  1.78e-13  3.81e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.40e-12  1.40e-13  2.76e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.59e-13  2.05e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.72e-13  6.38e-14  1.52e-14 |
 G13  |   288     0     3     0    0.00   | 4.97e-13  5.60e-14  1.79e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.86e-13  6.83e-14  5.73e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  4.19e-13  2.49e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.48e-13  2.13e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.03e-13  4.88e-13  4.28e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  3.83e-13  2.89e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  6.52e-13  4.27e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     1     0    0.00   | 8.46e-13  1.51e-12  8.82e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.03e-13  1.35e-13  1.94e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.98e-12  6.53e-13  3.22e-13 |
 RIOG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  5.07e-13  1.37e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 7.71e-13  8.52e-13  7.49e-13 |
 MCM4 |   288     1     0     0    0.00   | 6.92e-13  7.58e-13  3.66e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.83e-13  4.06e-13  1.10e-12 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOB2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 1.06e-12  7.22e-13  9.11e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   277     0     6     0    0.00   | 1.61e-12  1.38e-13  5.99e-14 |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AOML |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.29e-17  2.75e-16  1.65e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      STJO      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
