
 GPS week: 1267   Day: 1   MJD: 53114                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2684      0    -0.02     0.02     2.58     0.00
 cod |   288     0  28510      0    -0.03     0.13     0.05    19.87
 emr |   288     0  25459    285  3107.60    27.23     0.04    28.47
 esa |   288     0  19196   1470   -25.17     3.45     0.06    16.09
 gfz |   288     0  20557     21    -0.42     0.37     0.05    22.16
 iga |    96     0   2684     22    94.84  -299.06    12.01     0.00
 igu |    96     0   2684     17    -0.14     0.69     2.84     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  34154   1158 30393.48   -32.48     0.07    13.40

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  2518   -73   -23   -35   137-11023 -4841     -   -28 |
    3 | -4063     9   -13    77    59-10159 -3501     -  -180 |
    4 | -1700   -46    15    55   -62-10952  1313     -    74 |
    5 |  -354    11   -75    72   126-10904  6039     -  -153 |
    6 | -3289     1  -158   115   115 84985-14639     -     X |
    7 | -3115   -51  -106    30   196 -8571 -1564     -   -35 |
    8 |  1075    65    39     8  -146-10965 -4776     -    52 |
    9 | -2561    59  -138    49    89-11029  3477     -     0 |
   10 |  2512  -111   136   -83   109-10961  7234     -  -207 |
   11 |  2914   -10    -5   102   -73-10998  1073     -    22 |
   13 |  3711   103   -70  -100    93-10968   522     -   -37 |
   14 |  3655   135   -58    48   -59-11132  1087     -   -37 |
   15 | -3935   -41    66   -25     1 -5203  1964     -   -52 |
   16 |  4383    61   -59   128    41-10987  1151     -  -186 |
   17 |   706   -51   -24  -155   189 -5120  3872     -     X |
   18 |  4541   132   -25   -60   -72-10897   578     -    48 |
   19 |  3036  -125    68  -300   463 86309   626     -  -386 |
   20 |  4747    39    78   183  -260-10851  2163     -   -15 |
   21 |  7251    56   -24    20  -108 85940   878     -   122 |
   22 | -5069   112    42    -9  -155-10938 -2728     -    11 |
   24 | -1523   -35    19    10   -47 -5251 -4813     -    77 |
   25 | -6406   116   -56    -8    11-11160 -4734     -   -62 |
   26 | -2955    64   -64   -12   -43-10885 -3704     -   126 |
   27 |  -916    -7   -91    27   176-11129  2284     -  -120 |
   28 |  1190   -11   -37  -156   145-10886  8975     -    43 |
   29 | -2029    32     0   -16   -24-10877  -770     -    12 |
   30 |   357   161   -75    31   -96-10993  1901     -    42 |
   31 | -4869  -104     5     X   201-10980 -1754     -  -187 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -57     2     -     -     -     -     -    80 |
 ALGO |     -     -    -8     X     -     -     -     -    16 |
 AMC2 |     -  -197    75     -     -     -     -     -   134 |
 AREQ |     -    41    28   -77   -13     -     -     -    -5 |
 ARTU |     -    13     -    73   -65     -     -     -     - |
 ASC1 |     -    45     -     -   -40     -     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -   167     -     -     -  -275 |
 AUCK |     -   -12     -     -     -     -     -     -    18 |
 BAHR |     -    12    71     -   -72     -     -     -   -48 |
 BAN2 |     -     -   -56     -     -     -     -     -   118 |
 BILI |     -     1     -     -    -1     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   130   -87     -     -     -     -     -    -9 |
 BREW |     -     -   -19     -     -     -     -     -    39 |
 BRMU |     -     -     -     -   -58     -     -     -    97 |
 BRUS |     -   108   -32     -     -     -     -     -   -90 |
 CAS1 |     -    95     -   -15   -74     -     -     -     0 |
 CEDU |     -   -68     -    65     -     -     -     -    22 |
 CHAT |     -    -6     -     -    -2     -     -     -    11 |
 CHUR |     -    21    31     -     -     -     -     -   -97 |
 COCO |     -     -     -    -1   130     -     -     -  -213 |
 CRO1 |     -    73    31  -108   -46     -     -     -    32 |
 DAEJ |     -   152  -106     -     -     -     -     -     X |
 DAV1 |     -    98     -     -   -48     -     -     -   -66 |
 DRAO |     -    -8   -33    95     -     -     -     -   -31 |
 DWH1 |     -    58   -25     -     -     -     -     -   -33 |
 FAIR |     -   -68    79   -10   -61     -     -     -    44 |
 GLPS |     -  -107     -   263  -103     -     -     -     - |
 GODE |     -  -119    46   121     -     -     -     -   -68 |
 GOL2 |     -     -    21     -     -     -     -     -   -45 |
 GUAM |     -     -     -   -57    72     -     -     -   -63 |
 GUAT |     -   -65     -     -   -77     -     -     -   224 |
 HERS |     -     -  -165     -     -     -     -     -   351 |
 HOB2 |     -    12    -4     -     -     -     -     -   -10 |
 HRAO |     -    -7     -     -   -57     -     -     -   105 |
 IENG |     -   -64    44     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    70     -  -112   -50     -     -     -   128 |
 JAB1 |     -   134     -  -166     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     6     -     -     -     -     -   -12 |
 KERG |     -     -    85   157  -200     -     -     -   -39 |
 KGN0 |     -   -15     1     -     -     -     -     -    19 |
 KIRU |     -   -11     -   -26     -     -     -     -    47 |
 KIT3 |     -     -     -   -57    44     -     -     -    -3 |
 KOKB |     -     -    54     -  -181     -     -     -   184 |
 KOUR |     -   255     -  -387    32     -     -     -    34 |
 LAE1 |     -   -68     -     -   160     -     -     -  -166 |
 LHAS |     -     -     -   -55     -     -     -     -    66 |
 LPGS |     -   -41    17   124     -     -     -     -  -127 |
 MAC1 |     -    13     -    61  -161     -     -     -   174 |
 MALI |     -     -     -    -1     -     -     -     -     2 |
 MAS1 |     -   -26   176  -207     -     -     -     -   -86 |
 MAW1 |     -    48     -     -   -75     -     -     -    52 |
 MCM4 |     -   179   -49     -   -97     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    23   -54     -    66     -     -     -   -27 |
 METS |     -     7    17     -     -     -     -     -   -45 |
 MIZU |     -     -     1     X     -     -     -     -    -3 |
 MKEA |     -     -     -  -239     -     -     -     -   287 |
 NKLG |     -     -     -   -97   -34     -     -     -   173 |
 NLIB |     -     -    61     -     -     -     -     -  -130 |
 NNOR |     -     -    61   -52     -     -     -     -   -67 |
 NPLD |     -    23    18     -     -     -     -     -   -73 |
 NRC1 |     -   -85    -5     -    50     -     -     -    53 |
 NRIL |     -    56     -     -   -50     -     -     -     - |
 NSSP |     -    19     -     -     -     -     -     -   -28 |
 NTUS |     -   -65     -     -     -     -     -     -    96 |
 NYA1 |     -     -     -     -   -16     -     -     -    26 |
 NYAL |     -     -    46     -     -     -     -     -   -98 |
 ONSA |     -   -28   -35    95     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   136     -     -  -122     -     -     -     - |
 PERT |     -   -47   -31     X   170     -     -     -  -145 |
 PETP |     -  -121     -     -   108     -     -     -     - |
 PIE1 |     -  -164  -124   523     -     -     -     -  -121 |
 POTS |     -    -5     -     -    55     -     -     -   -83 |
 PRDS |     -  -170     2     -     -     -     -     -   248 |
 PTBB |     -    35    20     -     -     -     -     -   -93 |
 REYK |     -   -81     -     -     -     -     -     -   120 |
 RIOG |     -   -58   109   109  -117     -     -     -   -83 |
 SANT |     -   235     -   162  -369     -     -     -    82 |
 SCH2 |     -     -   -28     -     -     -     -     -    59 |
 SFER |     -   -16   -41     -     -     -     -     -   111 |
 SPT0 |     -   -52    36     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    -9   -47     -     -     -     -     -   114 |
 STR1 |     -     -   -32     -     -     -     -     -    68 |
 SUTM |     -     -   127     -  -163     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -    -9     -     -     -     -     -    20 |
 THTI |     -     -     -   -29    84     -     -     -  -104 |
 THU3 |     -   -30    68     -  -107     -     -     -    76 |
 TIDB |     -     -  -103   194     -     -     -     -   -13 |
 TLSE |     -    76    -8     -     -     -     -     -   -96 |
 TRO1 |     -   -81     X     -    71     -     -     -     3 |
 TSKB |     -  -126    57     -    75     -     -     -   -59 |
 UNSA |     -     -     -  -140     -     -     -     -   168 |
 URUM |     -    -5     -     -     -     -     -     -     8 |
 USN1 |     -   -55    56     -     -     -     -     -   -38 |
 USNO |     -  -101    74     -     -     -     -     -    -7 |
 USUD |     -     -     6   -38     -     -     -     -    34 |
 VILL |     -    15     -     X     -     -     -     -   -22 |
 WES2 |     -    18   -46     -     -     -     -     -    71 |
 WHIT |     -  -145     -     -     -     -     -     -   215 |
 WTZR |     -   -30    79   -62     -     -     -     -   -50 |
 WUHN |     -     -    39     -    59     -     -     -  -180 |
 YAKT |     -   -69     -     -     -     -     -     -   103 |
 YAR2 |     -  -124   121     -     -     -     -     -   -72 |
 YEBE |     -     -     7     -     -     -     -     -   -14 |
 YELL |     -   -64    15    93   -19     -     -     -   -12 |
 ZWEN |     -     -     -  -117    80     -     -     -     8 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6729    55    37    62    38  3103  5132     -    61 |  288   3.14
    3 |  2253   148    97   126    79  7998  1888     -    70 |  288   1.89
    4 |   761    33    20    39    44  3140   970     -    81 |  288   0.72
    5 |  3479    32    34    49    30  3078  3692     -    48 |  288   2.06
    6 |  3447   118    91   121    69 31719  7865     -     X |  288   2.02
    7 |  1427   112    87   103   114 11639   641     -    87 |  288   0.65
    8 |  4357    33    51    57    35  3096  3841     -    69 |  288   4.48
    9 |  4232    60    22    27    25  3126  3241     -    68 |  288   2.08
   10 |  3326    51    37   116    35  3114  4548     -   124 |  288   2.23
   11 |   585    39    29    47    36  3121   833     -    68 |  288   0.28
   13 |   862    55    52    57    38  3085   545     -    50 |  288   0.34
   14 |   634    60    26   101    49  3118  1104     -   135 |  288   0.19
   15 |  3155    48    42    47    40 15706  2248     -   145 |  288   2.87
   16 |   546    53    38    60    51  3149   733     -   138 |  288   0.26
   17 |  1416    73    49   100    54 15825  2574     -     X |  288   0.66
   18 |   810    50    40    41    42  3179   530     -    53 |  288   0.37
   19 |   903    57    75    82    55 31069   780     -   144 |  288   0.43
   20 |   681    50    27    58    33  3157  1409     -    44 |  288   0.33
   21 |   871    68    24    42    25 31761   742     -   119 |  288   0.47
   22 |  1880    56    51    75    30  3111  1486     -   118 |  288   0.51
   24 |  3605    48    26    34    25 15736  3821     -    97 |  288   3.36
   25 |  3053    37    22    53    43  3051  3471     -    41 |  288   2.02
   26 |   611    55    34    68    23  3124  2380     -    61 |  288   0.56
   27 |  1570    29    36    61    24  3036   773     -    43 |  288   0.59
   28 |  2036    43    63   155    64  3158  4821     -    48 |  288   0.65
   29 |  1127    67    33    67    27  3259   535     -    38 |  288   0.81
   30 |  1790    48    44    59    36  3091   660     -    77 |  288   0.90
   31 |  3149   186   115     X    44  3012  2781     -    31 |  276   2.21
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    43    20     -     -     -     -     -    30 |  288   0.14
 ALGO |     -     -    19     X     -     -     -     -    40 |  288   0.03
 AMC2 |     -    28    19     -     -     -     -     -    47 |  288   0.04
 AREQ |     -    31    22    34    45     -     -     -    85 |  288  23.42
 ARTU |     -    22     -    26    20     -     -     -     - |  288  11.65
 ASC1 |     -   166     -     -   149     -     -     -     X |  282    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    83     -     -     -   136 |  286    >>>
 AUCK |     -    33     -     -     -     -     -     -    49 |  264  13.12
 BAHR |     -    44    36     -    40     -     -     -    82 |  288   0.32
 BAN2 |     -     -    21     -     -     -     -     -    45 |  288  16.32
 BILI |     -    20     -     -    18     -     -     -     - |  287   7.80
 BOR1 |     -    28    27     -     -     -     -     -    31 |  288   0.55
 BREW |     -     -     7     -     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -     -    57     -     -     -    94 |  264    >>>
 BRUS |     -    20    18     -     -     -     -     -    26 |  288   0.05
 CAS1 |     -    41     -   111    25     -     -     -    72 |  287   7.01
 CEDU |     -    76     -    25     -     -     -     -   112 |  288  16.21
 CHAT |     -    35     -     -    31     -     -     -    89 |  279  12.95
 CHUR |     -    70    33     -     -     -     -     -   149 |  288   9.89
 COCO |     -     -     -    54    32     -     -     -    57 |  288   7.99
 CRO1 |     -    30    26    48    24     -     -     -   117 |  288  13.53
 DAEJ |     -    97    67     -     -     -     -     -     X |  270   1.86
 DAV1 |     -    28     -     -    48     -     -     -   107 |  288  13.82
 DRAO |     -    45    20    34     -     -     -     -    41 |  288   0.06
 DWH1 |     -    40    16     -     -     -     -     -    33 |  288   0.58
 FAIR |     -    49    20    21    17     -     -     -    74 |  288   0.06
 GLPS |     -    30     -    67    34     -     -     -     - |  288  19.15
 GODE |     -    20    27    23     -     -     -     -    35 |  288   0.17
 GOL2 |     -     -    62     -     -     -     -     -   132 |  202  31.41
 GUAM |     -     -     -    84    43     -     -     -    98 |  284  13.76
 GUAT |     -    23     -     -    17     -     -     -    30 |  288    >>>
 HERS |     -     -    26     -     -     -     -     -    55 |  239  25.64
 HOB2 |     -    50    22     -     -     -     -     -    60 |  288   0.04
 HRAO |     -    69     -     -    42     -     -     -   147 |  288   0.78
 IENG |     -    30    21     -     -     -     -     -     - |  288   0.70
 IISC |     -    54     -    44    33     -     -     -    66 |  288  24.58
 JAB1 |     -    34     -    42     -     -     -     -     - |  288  20.27
 JPLM |     -     -    20     -     -     -     -     -    42 |  274    >>>
 KERG |     -     -    19    38    32     -     -     -    32 |  120   0.70
 KGN0 |     -    62    49     -     -     -     -     -    33 |  287   0.31
 KIRU |     -    20     -    24     -     -     -     -    28 |  288  11.26
 KIT3 |     -     -     -    23    26     -     -     -    35 |  288  16.56
 KOKB |     -     -    41     -    71     -     -     -   117 |  288   0.06
 KOUR |     -    48     -    63    44     -     -     -   122 |  288   2.87
 LAE1 |     -    45     -     -    30     -     -     -    83 |  287  14.35
 LHAS |     -     -     -    17     -     -     -     -    20 |  288   8.45
 LPGS |     -    67    37    35     -     -     -     -    49 |  288  35.61
 MAC1 |     -    88     -    44    54     -     -     -   177 |  288  11.83
 MALI |     -     -     -    38     -     -     -     -    46 |  287  27.01
 MAS1 |     -    26    25    36     -     -     -     -    68 |  288   2.30
 MAW1 |     -    29     -     -    37     -     -     -    39 |  288  29.71
 MCM4 |     -    28    31     -    26     -     -     -     - |  277  29.83
 MDO1 |     -    38    23     -    31     -     -     -    44 |  288  14.89
 METS |     -    18    18     -     -     -     -     -    30 |  287  10.71
 MIZU |     -     -    13     X     -     -     -     -    29 |  288   0.42
 MKEA |     -     -     -    57     -     -     -     -    69 |  288  29.53
 NKLG |     -     -     -    31    52     -     -     -   101 |  287 687.29
 NLIB |     -     -    32     -     -     -     -     -    69 |  288   0.06
 NNOR |     -     -    21    66     -     -     -     -    44 |  288  13.68
 NPLD |     -    31    31     -     -     -     -     -    80 |  262   0.05
 NRC1 |     -    33    22     -    41     -     -     -    35 |  288   0.04
 NRIL |     -    19     -     -    17     -     -     -     - |  285   8.99
 NSSP |     -    18     -     -     -     -     -     -    27 |  285  13.48
 NTUS |     -    23     -     -     -     -     -     -    33 |  288   8.07
 NYA1 |     -     -     -     -    15     -     -     -    24 |  287   0.15
 NYAL |     -     -    22     -     -     -     -     -    47 |  288   0.14
 ONSA |     -    36    36    28     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PDEL |     -    39     -     -    35     -     -     -     - |  288  53.94
 PERT |     -    37    19     X    37     -     -     -    65 |  288   2.44
 PETP |     -    34     -     -    31     -     -     -     - |  287   9.45
 PIE1 |     -    39    22    30     -     -     -     -    39 |  288   0.04
 POTS |     -    21     -     -    37     -     -     -    82 |  288  25.92
 PRDS |     -    29    12     -     -     -     -     -    24 |  288   1.71
 PTBB |     -    34    13     -     -     -     -     -    39 |  288   0.35
 REYK |     -    12     -     -     -     -     -     -    18 |  288   7.65
 RIOG |     -    34    37    46    44     -     -     -    78 |  288  13.59
 SANT |     -    45     -    47    62     -     -     -    76 |  284   4.69
 SCH2 |     -     -    15     -     -     -     -     -    32 |  288  27.01
 SFER |     -    17    23     -     -     -     -     -    48 |  286   0.35
 SPT0 |     -    16    11     -     -     -     -     -     - |  286   0.05
 STJO |     -    21    21     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 STR1 |     -     -    39     -     -     -     -     -    82 |  288   0.69
 SUTM |     -     -    22     -    28     -     -     -     - |  288   4.75
 SUWN |     -     -    26     -     -     -     -     -    56 |  286   1.09
 THTI |     -     -     -    44    48     -     -     -    37 |  120   0.93
 THU3 |     -    16    28     -    20     -     -     -    46 |  288   7.96
 TIDB |     -     -    49    24     -     -     -     -   102 |  288   0.06
 TLSE |     -    27    20     -     -     -     -     -    28 |  287   0.44
 TRO1 |     -    35     X     -    43     -     -     -    31 |  273   8.59
 TSKB |     -    41    22     -    44     -     -     -    43 |  288   0.94
 UNSA |     -     -     -    48     -     -     -     -    57 |  288  16.08
 URUM |     -    43     -     -     -     -     -     -    64 |  284  11.97
 USN1 |     -    27    17     -     -     -     -     -    46 |  287   0.05
 USNO |     -    23    12     -     -     -     -     -    41 |  288   0.04
 USUD |     -     -    25    56     -     -     -     -    56 |  288  12.12
 VILL |     -    45     -     X     -     -     -     -    67 |  288   4.03
 WES2 |     -    30    13     -     -     -     -     -    37 |  288   0.24
 WHIT |     -    18     -     -     -     -     -     -    27 |  288   2.93
 WTZR |     -    27    20    30     -     -     -     -    61 |  288   0.07
 WUHN |     -     -    21     -    24     -     -     -    38 |  287  19.90
 YAKT |     -    16     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.76
 YAR2 |     -    27    23     -     -     -     -     -    68 |  288   6.75
 YEBE |     -     -    14     -     -     -     -     -    30 |  288   0.11
 YELL |     -    31    69    20    24     -     -     -   151 |  288   0.06
 ZWEN |     -     -     -    42    18     -     -     -    37 |  288  13.12
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2581    53    37    61    45 12009  2837     -    73 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.95   | 3.35e-14  7.22e-15  2.38e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.95   | 3.88e-14  8.89e-15  3.35e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.95   | 3.14e-14  5.73e-15  1.80e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.22   | 4.30e-14  6.80e-15  1.63e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.65   | 4.31e-14  1.16e-14  2.17e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    6.09   | 5.47e-14  2.29e-14  3.79e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.54   | 2.93e-14  7.35e-15  4.86e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    5.13   | 5.09e-14  2.17e-14  5.06e-15 |
 NPLD |   262     0     0   131    4.52   | 3.58e-14  7.08e-15  1.84e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   285    4.42   | 4.18e-14  6.32e-15  3.30e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    3.55   | 4.16e-14  1.26e-14  9.68e-15 |
 USN1 |   287     0     0   286    3.51   | 7.19e-14  1.46e-14  2.69e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.06   | 3.81e-14  8.52e-15  4.37e-15 |
 NLIB |   288     0     0   287    2.94   | 4.29e-14  1.91e-14  4.11e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.83   | 3.68e-14  2.07e-14  4.81e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    2.06   | 1.62e-13  1.80e-14  3.64e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.92   | 4.44e-14  1.08e-14  3.43e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.83   | 6.70e-14  1.68e-14  6.86e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.81   | 3.36e-14  8.95e-15  5.95e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.49   | 6.91e-14  1.96e-14  8.70e-15 |
 GOL2 |   202     0     0   128    1.20   | 3.92e-14  9.82e-15         - |
 WES2 |   288     0     0   288    0.73   | 4.03e-14  1.13e-14  2.18e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.72   | 4.53e-14  2.08e-14  3.41e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.35   | 4.73e-14  1.34e-14  1.92e-14 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.34   | 4.35e-14  7.69e-15  8.09e-15 |
 G16  |   288     0     0   288    0.21   | 5.26e-13  6.40e-14  2.52e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.16   | 3.20e-13  9.87e-14  4.89e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.15   | 3.44e-13  1.12e-13  3.68e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.12   | 3.66e-13  1.08e-13  5.96e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.12   | 3.29e-13  1.07e-13  3.11e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.11   | 3.94e-13  1.11e-13  6.11e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.11   | 3.45e-13  8.07e-14  3.01e-14 |
 G13  |   288     0     0   189    0.11   | 5.81e-13  6.52e-14  3.63e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.11   | 3.34e-13  7.75e-14  3.60e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.11   | 4.39e-13  1.23e-13  4.91e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.10   | 3.89e-13  1.18e-13  4.22e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.08   | 4.61e-13  1.26e-13  3.04e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 4.02e-13  9.16e-14  9.25e-14 |
 NYA1 |   287     0     0   141    0.07   | 3.44e-14  9.49e-15  9.67e-15 |
 G22  |   288     0     2    85    0.06   | 6.27e-13  6.74e-14  4.29e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.87e-13  1.37e-13  4.48e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.71e-13  1.42e-13  8.25e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 5.16e-13  1.68e-13  6.52e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.97e-13  9.72e-14  8.12e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.40e-13  1.23e-13  1.05e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.05   | 4.33e-13  1.08e-13  5.27e-14 |
 G19  |   288     0     1   143    0.04   | 6.07e-13  9.01e-14  2.59e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.90e-13  1.63e-13  1.70e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.54e-13  2.02e-13  4.69e-14 |
 G31  |   276     0     0   274    0.03   | 2.10e-13  1.58e-13  1.59e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.07e-13  5.62e-14  8.07e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 8.73e-13  2.57e-13  8.65e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.46e-12  4.51e-13  1.28e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.02e-13  2.15e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  3.79e-13  2.11e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  4.09e-13  1.77e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.55e-12  4.17e-13  2.61e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.01   | 1.82e-12  5.57e-13  3.00e-13 |
 DAEJ |   270     0     0   132    0.00   | 1.27e-12  3.11e-13  1.76e-13 |
 SUWN |   286     0     0   285    0.00   | 9.67e-13  3.08e-13  9.18e-14 |
 KERG |   120     0     0   120    0.00   | 1.25e-12  3.44e-13         - |
 WHIT |   288     0     1   232    0.00   | 4.98e-13  2.09e-13  1.97e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.50e-13  1.94e-13  2.82e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.41e-14  9.06e-15  3.27e-15 |
 SANT |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     3     0    0.00   | 6.15e-13  7.14e-14  3.84e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  3.55e-13  4.20e-13 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.62e-13  1.14e-13  2.15e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  6.91e-14  2.91e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.15e-12  1.21e-13  3.76e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  6.71e-13  2.92e-13 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 6.54e-13  6.85e-14  1.41e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.19e-13  6.28e-14  3.32e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.07e-13  2.17e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.18e-13  4.81e-13  5.41e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.42e-13  1.48e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  6.97e-13  3.32e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   288     0     3     0    0.00   | 1.54e-13  2.53e-14  1.17e-14 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     2     0    0.00   | 1.17e-12  1.53e-12  4.16e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   120     0     0     0    0.00   | 3.28e-13  1.25e-13         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 8.18e-13  7.01e-13  1.07e-12 |
 MCM4 |   277     0     1     0    0.00   | 6.30e-13  4.90e-13  1.94e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.84e-12  5.33e-13  1.52e-13 |
 MALI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   274     0     1     0    0.00   | 5.80e-13  5.15e-13  1.65e-12 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   282     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.35e-17  4.03e-16  2.46e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     PIE1      AMC2      BREW |
------------------------------------------+------------------------------+
