
 GPS week: 1272   Day: 3   MJD: 53151                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2683      0    -0.12     0.03     3.14     0.00
 cod |   288     0  27233    115     0.56    -1.21     0.05    13.06
 emr |   288     0  24037      3  4097.43    26.77     0.03    23.22
 esa |   288     0  17673   2544  4096.54    26.80     0.06    12.13
 gfz |   288     0  20701     33     0.32    -0.43     0.04    18.16
 iga |    96     0   2587     15    -0.13     0.04     0.11     0.00
 igu |    96     0   2587     21    -0.19     0.86     2.93     0.00
 jpl |   288     0  16783   1428    -4.79    -1.32     0.05    15.74
 ngs |    96     0   2683      0    -0.12     0.03     3.22     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33811    889  4097.47    26.71     0.04    17.70

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1022  -135   -36    65   117    59  4696  -260  3444     -   101 |
    3 | -6648    82    42    83   176  -133 -1568   -71 -5013     -  -324 |
    4 | -5177    13  -134  -114    64  -122  1008  -117 -5446     -   227 |
    5 |  3122   209     4    16    37    10   577     2  5020     -  -209 |
    6 |  3984   230   -84   122    25  -248     -   -68  2622     -  -139 |
    7 | -2726    72  -193   -47   111    -9   360  -107 -1987     -   164 |
    8 | -7530   -49  -185   146   -49    23 -1449  -142 -7633     -   294 |
    9 |  2313   177   -90   207   -13  -148  6863   -14  1784     -  -134 |
   10 |  3191  -114   -84    58   -24    23  4888     -  2769     -   179 |
   11 |  4735   -14   -25    11    70   -55  2701     X  4248     -   -37 |
   13 |  4414   -92  -200     X    37   -72  1599     X  4154     -   295 |
   14 |  1386   300   224  -270   -61    71   -57     X  1030     -  -271 |
   15 | -6324    82    13    28    40   271  2283    32 -6708     -  -151 |
   16 |  6231    -1   -41    49    53    93   837     X  6254     -   -35 |
   17 | -1842    25  -171    99   174    33   436   -40 -2000     -   -22 |
   18 |  3557   103   -38   -47   -22    -7  -215     X  3038     -    28 |
   19 |  6852   242    85    75    45   847   427     X  6436     -  -387 |
   20 |  4813   -65  -121   198   125     7  1032     X  3934     -   -57 |
   21 |  1958   124   -25     5  -182   136   972     X  1687     -   124 |
   22 | -3250    62    64   -46   -51     - -1625     X -3205     -   -47 |
   24 |  2803     7   -93   -14    58    67  8311  -111   445     -   116 |
   25 | -8664    57   -30     X   123  -224 -9681   -70 -6796     -   -96 |
   26 |  2024    74   -93     X    42  -199 -3732   -97  1448     -    68 |
   27 | -3170  -171  -145    77   119   -79 -3971  -157 -3542     -   211 |
   28 |  5352   -77   -89    14  -128   -31  1882     X  5374     -   295 |
   29 | -2809   -10   -49   -40   -57   -89   984   -98 -3140     -   203 |
   30 | -2246   245   -68     9   150  -120 -2026   -39 -2313     -  -233 |
   31 | -7366    58    26    16   188   -85-20155  -121 -5922     -  -222 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     5     -     -     -     -    11     -     -   -17 |
 ALGO |     -     -   -22     X     -     -     -    88     -     -   -50 |
 ALRT |     -    26     -     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -97    62     -     -     -     -   -93     -     -    74 |
 ARTU |     -    54     -    30     3     -     -   -71     -     -     - |
 ASC1 |     -    29     -     -  -178     -     -     -     -     -   161 |
 ASPA |     -     -     -     -   118     -     -     -     -     -  -121 |
 AUCK |     -   -58     -     X     -     -     -     -     -     -    43 |
 BAHR |     -     0   -24     -   -92     -     -    88     -     -    47 |
 BILI |     -    20     -     -  -100     -     -    99     -     -     - |
 BOGT |     -   184     -     X   -94     -     -   -42     -     -     X |
 BOR1 |     -   112   120     -     -     -     -     -     -     -  -239 |
 BREW |     -     -    30     -     -     -     -     -     -     -   -39 |
 BRMU |     -     -     -     -   -56     -     -     -     -     -    58 |
 BRUS |     -    75    42     -     -     -     -   -84     -     -   -36 |
 CAGZ |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 CAS1 |     -    11     -    43  -138     -     -   158     -     -   -37 |
 CEDU |     -   -41     -    56     -     -     -    34     -     -   -38 |
 CHAT |     -  -112     -     -     -     -     -     -     -     -    83 |
 CHUR |     -     -   125     -     -     -     -     -     -     -  -163 |
 COCO |     -   -55     -   -43    51     -     -     -     -     -    18 |
 CRO1 |     -    84   -13  -125    12     -     -    32     -     -     X |
 DAEJ |     -    11    -6     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DAKA |     -    18     -     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -    29     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 DAV1 |     -    98     -     -   -55     -     -     -     -     -   -17 |
 DRAO |     -   -52   -99     -     -     -     -   262     -     -   -64 |
 DWH1 |     -   404    39     -     -     -     -  -128     -     -  -236 |
 FAIR |     -   -44   -71   398  -208     -     -    87     -     -   -12 |
 FORT |     -     -    24  -181   103     -     -     -     -     -   -22 |
 GODE |     -   -67    62     -     -     -     -     -     -     -   -32 |
 GOL2 |     -     -    79     -     -     -     -     -     -     -  -104 |
 GOLD |     -    22     -  -189     -     -     -    17     -     -    85 |
 GUAM |     -     -     -  -175   -56     -     -    23     -     -   157 |
 GUAT |     -   -84     -     -   -22     -     -     -     -     -    84 |
 HOB2 |     -   -84   -26     -     -     -     -   125     -     -   -15 |
 HOFN |     -     -     -     -   -73     -     -    84     -     -     - |
 HRAO |     -   -86     -     -  -134     -     -    59     -     -   148 |
 IENG |     -  -155    87     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -173    88     -     -     -     -     -    29 |
 ISPA |     -    76     -     -   -73     -     -    21     -     -     - |
 JPLM |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     6 |
 KERG |     -     -   131     -  -123     -     -     -     -     -   -46 |
 KGN0 |     -     1     7     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 KIRU |     -    46     -     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 KIT3 |     -     -     -   -20   -12     -     -     -     -     -    34 |
 KOSG |     -   -65     -     -     -     -     -     -     -     -    48 |
 KOUR |     -   -71     -  -352   152     -     -     -     -     -   138 |
 KSTU |     -   240     -  -169     -     -     -   -34     -     -   -17 |
 LAE1 |     -     1     -     -  -105     -     -     -     -     -   107 |
 LHAS |     -     -     -   -89     -     -     -     -     -     -    61 |
 LPGS |     -   -83   143  -194     -     -     -   -41     -     -    40 |
 MAC1 |     -  -218     -    70   -42     -     -   127     -     -    43 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -   -99     -     -    88 |
 MAS1 |     -     -    19   -35     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -    23     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -   -54     -     -   -62     -     -   116     -     -     1 |
 MDO1 |     -     -    -9     -   -54     -     -     -     -     -    67 |
 METS |     -   -50    78     -     -     -     -     -     -     -   -65 |
 MKEA |     -     -     -   -28    -7     -     -     0     -     -    26 |
 NLIB |     -     -   -54     -     -     -     -   136     -     -   -51 |
 NNOR |     -     -    48   -95     -     -     -     -     -     -     3 |
 NPLD |     -   -55    74     -     -     -     -     -     -     -   -57 |
 NRC1 |     -  -154     -     -    52     -     -   186     -     -  -106 |
 NRIL |     -    22     -     -   -32     -     -    19     -     -     - |
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -   -47     -     -    42 |
 NTUS |     -  -187     -     0     -     -     -     -     -     -   138 |
 NYA1 |     -   171     -     -   -87     -     -     -     -     -   -37 |
 NYAL |     -     -     0     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 ONSA |     -     -   134   -53  -134     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -   -35    20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -     -   -61     -     -    71     -     -     - |
 PERT |     -     -   -61     X   102     -     -     -     -     -   -25 |
 PETP |     -   -85     -     -   -26     -     -   100     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    95   -34     -     -     -   -13     -     -   -90 |
 POTS |     -   -39     -     -    29     -     -     -     -     -    -1 |
 PRDS |     -     -     3     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 RIOG |     -    20    71     -   -96     -     -     -     -     -   -10 |
 SANT |     -     -     -     X   109     -     -     -     -     -  -112 |
 SCH2 |     -    28    39     -     -     -     -  -114     -     -    29 |
 SFER |     -  -150   -35     -     -     -     -     -     -     -   156 |
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    26     -     -   -23 |
 SPT0 |     -  -203   114     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -61     -     -     -     -    12     -     -    70 |
 STR1 |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 SUTM |     -     -    67     -    63     -     -  -172     -     -     - |
 THTI |     -     -    17   -87    89     -     -     -     -     -   -53 |
 THU3 |     -  -105    33     -     -     -     -     -     -     -    35 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -17     -     -    15 |
 TIDB |     -   -27   -47   151     -     -     -     -     -     -   -22 |
 TLSE |     -  -185     -     -     -     -     -     -     -     -   137 |
 TOW2 |     -   -84     -     -     -     -     -    70     -     -     - |
 TRO1 |     -  -157     -     -    13     -     -     -     -     -   103 |
 TSKB |     -   -86    55     -    -7     -     -     -     -     -    -2 |
 TWTF |     -   -46   -10     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 UNSA |     -     -     -  -152     -     -     -   -68     -     -   165 |
 URUM |     -   -72     -     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 USN1 |     -   259     -     -     -     -     -  -299     -     -    80 |
 USNO |     -   -40    51     -     -     -     -     -     -     -   -37 |
 USUD |     -     -  -131   370     -     -     -    28     -     -  -107 |
 VILL |     -   -13     -     X     -     -     -     -     -     -     9 |
 WES2 |     -     -    78     -     -     -     -     -     -     -  -102 |
 WHIT |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 WSRT |     -   -22   174     -     -     -     -     -     -     -  -212 |
 WTZR |     -  -109   158    -6     -     -     -     -     -     -  -123 |
 WUHN |     -     -    13     -   134     -     -     -     -     -  -153 |
 YAKT |     -  -108     -     -     -     -     -    -5     -     -    84 |
 YAR2 |     -     -   -87     -     -     -     -    23     -     -    94 |
 YEBE |     -     -     3     -     -     -     -     -     -     -    -3 |
 YELL |     -   -56   -23   269   -83     -     -     -     -     -   -29 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6985   129    76   114   129   297  4786    66  6490     -    75 |  288   5.30
    3 |  6142    60    48    54    40    42  1636    30  5296     -    24 |  288   1.59
    4 |   985    43    21    57    22   113   914    27   804     -    28 |  288   0.51
    5 |  2380    44    22    40    29    28  2566    15  3008     -    43 |  288   2.06
    6 |  8207    84    32    32    29    57     -    28  7559     -    91 |  288   1.87
    7 |  2360    69    50    82    39    75   650    48  2259     -    50 |  288   0.71
    8 |  2394    24    24    38    40    48  1812    25  2324     -    38 |  288   1.34
    9 |  2894    30    18    63    29    64  4695    25  3055     -    48 |  288   1.66
   10 |  2314    57    29    90    36    55  3081     -  2419     -    36 |  288   1.90
   11 |   828    71    59    77    49    85  1412     X   714     -    71 |  288   0.41
   13 |   444    95    51     X    59    86  1122     X   553     -    50 |  288   0.22
   14 |  1079    77    64    88    56    72   400     X   874     -    47 |  288   0.25
   15 |  5804    59    28    55    21   108  4262    31  5212     -    25 |  288   3.25
   16 |   660    55    32    43    27   147   730     X   700     -    46 |  288   0.22
   17 |  1173    42    22    57    30    59  1045    31  1463     -    48 |  288   0.83
   18 |   716    36    37    55    37    90   589     X   546     -    29 |  288   0.34
   19 |  1575    57    50    78    53   203  1029     X  1686     -    32 |  288   0.52
   20 |   369    71    45    63    46    83   860     X  1253     -    88 |  288   0.22
   21 |   750    49    36    53    47    60   644     X   712     -    62 |  288   0.34
   22 |  1063    54    33    43    22     -  1165     X   988     -    53 |  288   0.45
   24 |  2639    38    20    44    24    30  5206    22  6014     -    33 |  288   1.75
   25 |  4634    55    18     X    42   301  6608   106  6010     -    50 |  288   1.37
   26 |  2201   168    37     X    78    73  2331    31  2110     -    41 |  277   0.55
   27 |   518    35    23    72    41    77  1222    29   761     -    38 |  288   0.66
   28 |  2770    27    47    93    37    37  2668     X  2798     -    49 |  288   0.82
   29 |   676   144    60    84    69   136  1013    44   531     -   129 |  282   0.42
   30 |  1485    41    25    42    26    29  2527    27  1475     -    73 |  288   0.63
   31 |  2520    73    47    24    27    74  7554    28  2401     -    25 |  288   1.48
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -     9     -     -     -     -    21     -     -    15 |  288   0.13
 ALGO |     -     -    11     X     -     -     -    12     -     -    13 |  288   0.01
 ALRT |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   7.70
 AMC2 |     -    35    11     -     -     -     -    31     -     -    17 |  288   0.04
 ARTU |     -    53     -    64    52     -     -    64     -     -     - |  280  11.74
 ASC1 |     -    40     -     -    30     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    36     -     -     -     -     -    37 |  286    >>>
 AUCK |     -    32     -     X     -     -     -     -     -     -    24 |  264  16.77
 BAHR |     -    30    71     -    69     -     -    61     -     -    55 |  288   1.93
 BILI |     -    37     -     -    21     -     -    16     -     -     - |  286  10.44
 BOGT |     -    86     -     X    72     -     -   135     -     -     X |  287   7.45
 BOR1 |     -    25    14     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.55
 BREW |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.03
 BRMU |     -     -     -     -    34     -     -     -     -     -    35 |  276    >>>
 BRUS |     -    31    10     -     -     -     -    25     -     -    19 |  288   0.02
 CAGZ |     -    32     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.57
 CAS1 |     -    41     -    37    18     -     -    51     -     -    39 |  286   8.57
 CEDU |     -    53     -    24     -     -     -    42     -     -    19 |  288  11.06
 CHAT |     -    31     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  287  14.43
 CHUR |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  10.53
 COCO |     -    20     -    31    19     -     -     -     -     -    19 |  288   9.73
 CRO1 |     -    31    45    54   104     -     -    65     -     -     X |  275  13.08
 DAEJ |     -    32    18     -     -     -     -     -     -     -     X |  283   2.12
 DAKA |     -   113     -     -    81     -     -     -     -     -     - |  228  16.27
 DARW |     -     -    24     -     -     -     -    35     -     -     - |  288   2.96
 DAV1 |     -    36     -     -    32     -     -     -     -     -    17 |  288  15.40
 DRAO |     -    40    17     -     -     -     -    23     -     -    13 |  288   0.09
 DWH1 |     -    40    22     -     -     -     -    35     -     -    38 |  287   0.56
 FAIR |     -    34    14    26    32     -     -    24     -     -    11 |  288   0.08
 FORT |     -     -    28    34    33     -     -     -     -     -    31 |  288   0.23
 GODE |     -    39    27     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.09
 GOL2 |     -     -    79     -     -     -     -     -     -     -   104 |  271 309.36
 GOLD |     -    94     -    46     -     -     -    93     -     -    98 |  281  16.70
 GUAM |     -     -     -    65    55     -     -    44     -     -    37 |  288  10.84
 GUAT |     -    40     -     -    27     -     -     -     -     -    10 |  288    >>>
 HOB2 |     -    50    37     -     -     -     -    39     -     -    30 |  288   0.06
 HOFN |     -     -     -     -    21     -     -    24     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    33     -     -    21     -     -    34     -     -    26 |  288   0.63
 IENG |     -    58    32     -     -     -     -     -     -     -     - |  281   0.49
 IISC |     -     -     -    41    17     -     -     -     -     -    35 |  288  19.73
 ISPA |     -    44     -     -    32     -     -    57     -     -     - |  288  10.17
 JPLM |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   9.95
 KERG |     -     -    30     -    23     -     -     -     -     -    23 |  288   1.46
 KGN0 |     -    26    15     -     -     -     -     -     -     -    14 |  287   0.28
 KIRU |     -    50     -     -     -     -     -     -     -     -    37 |  282   9.82
 KIT3 |     -     -     -    85    76     -     -     -     -     -   102 |  251  28.17
 KOSG |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  22.79
 KOUR |     -    48     -    53    33     -     -     -     -     -    27 |  288   1.27
 KSTU |     -    97     -    53     -     -     -   111     -     -    41 |  283   8.27
 LAE1 |     -    30     -     -    33     -     -     -     -     -    23 |  287  10.00
 LHAS |     -     -     -    45     -     -     -     -     -     -    31 |  101    >>>
 LPGS |     -    57    36    78     -     -     -    45     -     -    46 |  288  43.80
 MAC1 |     -    76     -    28    38     -     -    50     -     -    29 |  288  13.19
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    14 |  288  12.72
 MAS1 |     -     -    17    33     -     -     -     -     -     -     - |  288   2.01
 MATE |     -    62     -    67     -     -     -     -     -     -     - |  252   0.09
 MBAR |     -    20     -     -    18     -     -    39     -     -    23 |  288  23.53
 MDO1 |     -     -    17     -    29     -     -     -     -     -    17 |  288  26.22
 METS |     -    33    22     -     -     -     -     -     -     -    13 |  287  10.68
 MKEA |     -     -     -    45    23     -     -    36     -     -    29 |  288  29.21
 NLIB |     -     -    88     -     -     -     -    39     -     -   137 |  287    >>>
 NNOR |     -     -    24    35     -     -     -     -     -     -    16 |  288  11.69
 NPLD |     -    35    18     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   0.05
 NRC1 |     -    52     -     -    72     -     -    80     -     -   119 |  288   0.04
 NRIL |     -    33     -     -    45     -     -    38     -     -     - |  288   9.17
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -    21     -     -    19 |  288  11.24
 NTUS |     -    34     -    52     -     -     -     -     -     -    27 |  287   8.88
 NYA1 |     -    21     -     -    26     -     -     -     -     -    17 |  288   0.15
 NYAL |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.14
 ONSA |     -     -    19    38    25     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 OPMT |     -    39    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.04
 PDEL |     -     -     -     -    23     -     -    26     -     -     - |  288  48.03
 PERT |     -     -    22     X    28     -     -     -     -     -    15 |  288   4.66
 PETP |     -    27     -     -    16     -     -    15     -     -     - |  286  10.40
 PIE1 |     -     -    23    22     -     -     -    27     -     -    17 |  288   0.09
 POTS |     -    40     -     -    25     -     -     -     -     -    24 |  288  22.02
 PRDS |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   1.77
 RIOG |     -    51    49     -    30     -     -     -     -     -    31 |  288  18.82
 SANT |     -     -     -     X    41     -     -     -     -     -    42 |  166   5.16
 SCH2 |     -    22    26     -     -     -     -    11     -     -    27 |  288  22.49
 SFER |     -    38    23     -     -     -     -     -     -     -    43 |  286   0.48
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    14 |  288  66.42
 SPT0 |     -    24    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.03
 STJO |     -     -    14     -     -     -     -    13     -     -    24 |  288   0.08
 STR1 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.75
 SUTM |     -     -    50     -    23     -     -    64     -     -     - |  288   1.17
 THTI |     -     -    22    75    39     -     -     -     -     -    34 |  288   6.93
 THU3 |     -    19    17     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   8.84
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    24 |  288   0.07
 TIDB |     -    55    34    24     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.09
 TLSE |     -   135     -     -     -     -     -     -     -     -   100 |  147   0.40
 TOW2 |     -    29     -     -     -     -     -    24     -     -     - |  288   9.33
 TRO1 |     -    86     -     -    34     -     -     -     -     -    71 |  287  47.64
 TSKB |     -    46    26     -    29     -     -     -     -     -    14 |  288   1.07
 TWTF |     -    36    18     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.52
 UNSA |     -     -     -    61     -     -     -    26     -     -    34 |  288  16.71
 URUM |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288  11.78
 USN1 |     -    54     -     -     -     -     -    41     -     -    41 |  283   0.08
 USNO |     -    43    18     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.05
 USUD |     -     -    29    33     -     -     -    29     -     -    15 |  288  13.14
 VILL |     -    35     -     X     -     -     -     -     -     -    26 |  288   4.99
 WES2 |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.09
 WHIT |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   1.49
 WSRT |     -    34    17     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.02
 WTZR |     -    19    29    64     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 WUHN |     -     -    25     -    28     -     -     -     -     -    19 |  287  18.45
 YAKT |     -    42     -     -     -     -     -    38     -     -    18 |  288   0.74
 YAR2 |     -     -    24     -     -     -     -    32     -     -    13 |  288   5.31
 YEBE |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -    55 |  236    >>>
 YELL |     -    52    12    15    25     -     -     -     -     -    24 |  288   0.07
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3137    55    34    57    43   114  2930    46  3224     -    42 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 3.45e-14  5.32e-15  3.51e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.26   | 4.02e-14  7.03e-15  4.64e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    6.73   | 4.15e-14  1.01e-14  3.39e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.95   | 4.25e-14  7.26e-15  4.99e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    5.47   | 3.38e-14  7.21e-15  6.03e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.39   | 3.78e-14  8.83e-15  3.95e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.30   | 3.60e-14  7.92e-15  2.46e-15 |
 OPMT |   287     0     0   134    4.63   | 5.04e-14  8.34e-15  2.24e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    4.60   | 6.36e-14  1.85e-14  2.99e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    4.51   | 4.66e-14  1.15e-14  5.98e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   140    4.21   | 3.86e-14  7.01e-15  2.60e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    4.04   | 4.89e-14  9.17e-15  3.08e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.37   | 2.74e-14  5.19e-15  2.67e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    2.91   | 4.52e-14  9.61e-15  2.50e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.27   | 4.04e-14  8.13e-15  9.71e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.24   | 3.90e-14  9.10e-15  5.10e-15 |
 NLIB |   287     0     0   286    2.20   | 4.64e-14  7.85e-15  2.32e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.95   | 8.93e-14  1.27e-14  5.44e-15 |
 ALBH |   288     0     0   143    1.93   | 4.25e-14  1.16e-14  6.75e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.90   | 3.80e-14  9.30e-15  1.03e-14 |
 WES2 |   288     1     0   287    1.85   | 4.80e-14  1.43e-14  7.93e-15 |
 USN1 |   283     0     0   281    1.74   | 8.28e-14  2.04e-14  6.03e-15 |
 TIDB |   288     0     0   220    1.53   | 1.58e-13  1.72e-14  4.57e-15 |
 GOL2 |   271     0     0   124    1.47   | 5.28e-14  1.67e-14  3.72e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.90   | 2.87e-14  7.90e-15  1.07e-14 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.88   | 6.40e-14  1.71e-14  5.86e-15 |
 DRAO |   288     0     0   143    0.55   | 7.30e-14  2.11e-14  7.03e-15 |
 MATE |   252     0     0   137    0.46   | 3.87e-14  1.13e-14         - |
 FORT |   288     0     0   143    0.35   | 6.19e-14  3.10e-14  2.26e-14 |
 YEBE |   236     1     0    93    0.19   | 6.64e-14  1.21e-14         - |
 G30  |   288     0     0   288    0.15   | 3.45e-13  1.07e-13  4.15e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.12   | 3.91e-13  9.69e-14  3.59e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.11   | 4.49e-13  1.52e-13  3.71e-14 |
 G29  |   282     0     0   281    0.11   | 4.94e-13  1.01e-13  2.39e-14 |
 G26  |   277     0     0   275    0.07   | 3.41e-13  1.11e-13  4.66e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.93e-13  1.27e-13  4.13e-14 |
 DWH1 |   287     0     0   286    0.06   | 4.82e-13  1.40e-13  4.82e-14 |
 GODE |   288     0     0   143    0.06   | 6.74e-14  1.81e-14  5.15e-15 |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 3.98e-13  1.13e-13  9.04e-14 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.05   | 3.55e-13  1.13e-13  2.48e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   134    0.04   | 3.58e-13  1.00e-13  2.13e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.72e-13  1.07e-13  6.54e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.27e-13  3.25e-14  6.04e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 3.29e-13  8.91e-14  8.77e-14 |
 G19  |   288     0     5    42    0.03   | 7.19e-13  8.11e-14  3.30e-14 |
 G28  |   288     0     1    80    0.03   | 6.06e-13  8.03e-14  6.05e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.02   | 4.03e-13  1.40e-13  6.89e-14 |
 IENG |   281     0     0   143    0.02   | 5.51e-13  1.56e-13  3.21e-14 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.02   | 6.24e-13  1.73e-13  7.08e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.42e-13  1.61e-13  1.45e-13 |
 G06  |   288     0     1   143    0.02   | 5.00e-13  1.37e-13  1.58e-13 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 6.64e-13  2.37e-13  7.15e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.50e-13  1.91e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  3.96e-13  2.23e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  4.29e-13  1.46e-13 |
 G05  |   288     0     0   257    0.01   | 1.39e-12  4.32e-13  1.69e-13 |
 G09  |   288     0     3    80    0.01   | 1.32e-12  5.17e-13  2.02e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.01   | 9.95e-13  2.79e-13  1.08e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.84e-13  1.67e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.54e-12  4.26e-13  1.07e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.67e-13  1.44e-13 |
 KERG |   288     0     0   143    0.00   | 1.27e-12  3.52e-13  1.49e-13 |
 BAHR |   288     0     0   143    0.00   | 3.59e-13  9.89e-14  1.82e-13 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.00   | 1.47e-12  4.67e-13  1.95e-13 |
 WHIT |   288     0     1   183    0.00   | 4.85e-13  1.48e-13  1.39e-13 |
 DAEJ |   283     0     0   134    0.00   | 1.42e-12  5.07e-13  2.21e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   143    0.00   | 1.72e-12  3.84e-13  2.21e-13 |
 TLSE |   147     0     0     2    0.00   | 4.15e-13  1.29e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.70e-14  6.73e-15  3.79e-15 |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 5.60e-13  6.16e-14  3.46e-14 |
 G21  |   288     4     6     0    0.00   | 8.55e-13  1.62e-13  2.72e-14 |
 G20  |   288     0     4     0    0.00   | 5.89e-13  7.01e-14  2.18e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.25e-12  1.44e-13  4.27e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.89e-13  5.16e-14  2.03e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.67e-12  6.09e-13  3.05e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  6.70e-14  3.02e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 5.67e-13  6.58e-14  2.52e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.26e-13  6.34e-14  3.75e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  8.93e-13  4.79e-13 |
 YAR2 |   288     0     2     0    0.00   | 9.23e-13  1.57e-12  5.06e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.18e-12  1.20e-12  5.18e-13 |
 USUD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.15e-13  2.03e-13  4.79e-13 |
 SOFI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 7.12e-13  4.94e-13  1.60e-12 |
 SANT |   166     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.79e-12  4.65e-13  3.43e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   101     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.82e-13  3.36e-13  9.38e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.22e-13  3.89e-13  2.05e-13 |
 DAKA |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   288     3     6     0    0.00   | 1.40e-12  1.49e-13  5.87e-14 |
 BRMU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.90e-17  2.28e-16  1.36e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      OPMT |
------------------------------------------+------------------------------+
