
 GPS week: 1273   Day: 1   MJD: 53156                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2681      0    -0.44     0.32     3.27     0.00
 cod |   288     0  28260    868    -0.73     0.18     0.05    13.78
 emr |   288     0  20614     83  4240.03    29.44     0.04    17.34
 esa |   288     0  18792   2082  4238.88    29.51     0.06     9.00
 gfz |   288     0  20881    306    -0.30     0.15     0.04    20.30
 iga |    96     0   2681      1    -0.42     0.29     0.11     0.00
 igu |    96     0   2681      0    -0.43     0.26     3.76     0.00
 jpl |   288     0  17218    292    -1.68     1.36     0.03    22.66
 ngs |    96     0   2681      0    -0.44     0.33     3.19     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33613   1319  4239.91    29.47     0.04    16.93

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -8328   -47   -80   162    98  -102-17467    38 -6189     -   -90 |
    3 |-10568     5  -143    57   244   -94 -3887    16 -9551     -  -182 |
    4 | -2934     6   -86  -211   143  -114   332   -42 -2952     -    27 |
    5 | -8136    18   -17   -68   -50   110 -6798   180 -8008     -  -130 |
    6 | -5432    70  -200   234     0  -165-13705    53 -5260     -    19 |
    7 |   104     7   -84  -242   219    17  1364    94   -82     -   -59 |
    8 |   159     4  -148   -18   128   -83  8263   -16   223     -    26 |
    9 |  1698    36   -70    39   -81  -218   449   110  1735     -   -22 |
   10 | -1208    15    80    23   -85     7 -6924    33 -1545     -    -6 |
   11 |  1671   -48   -62   -18    71  -127  1758    24  1837     -    -1 |
   13 |  4469    92   -33   -86    64   -12  4163   -45  4233     -   -13 |
   14 |  1275   194   -53   -40  -105   -18  1817   267  1582     -     9 |
   15 | -1378    22   -98   187    49   238 -2453    78 -1374     -   -81 |
   16 |  3989    71   -56   133   -69    68  2913    66  4025     -     7 |
   17 |  -741  -103   -87     5   134    52  2727    32  -928     -   -39 |
   18 |  3384    86   -78   107  -118   -31  3092   145  3410     -   -90 |
   19 |  4760   151   118   138   -23  1628  3632   172  4574     -  -301 |
   20 |  3213    36   -85    87  -123   -59  2718   125  3058     -     X |
   21 |  5013   -37   -44   200  -186   214  7405   111  4763     -    49 |
   22 | -2116   -18   -46   -46   122  -111 -2183    50 -1454     -   -63 |
   24 |   933   -48    51  -152    63  -264  3458   -50   538     -    -5 |
   25 | -2100   177  -136   -24    46  -213  7329   133 -1926     -   -56 |
   26 | -1530     X    44     X   -14  -176  1233    95 -1642     -   -33 |
   27 |  2624   -24  -125   -15   277  -213  2221    20  2386     -  -202 |
   28 |   -85  -117   -38    -5   199    61 -6854   -98  -127     -    25 |
   29 |  1080     X    22     5  -127  -227 -1167    25  1087     -   101 |
   30 |  -514    43  -201    96    20  -113 -3383   136  -804     -   -78 |
   31 | 10719    40   -64   -19    63   -53  9985     4  8389     -   -37 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    40     -     -     -     -    16     -     -   -63 |
 ALGO |     -     -   -90     X     -     -     -    78     -     -   -12 |
 AMC2 |     -   -89   175     -     -     -     -  -192     -     -   149 |
 ARTU |     -   124     -   -41    23     -     -   -79     -     -     - |
 ASC1 |     -     7     -     -   -63     -     -     -     -     -    75 |
 AUCK |     -    -4     -     X     -     -     -     -     -     -     4 |
 BAHR |     -     -   -11     -   -78     -     -    82     -     -    -5 |
 BILI |     -    61     -     -   -41     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   106     -     X    21     -     -     X     -     -  -112 |
 BOR1 |     -    35    12     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 BREW |     -     -   127     -     -     -     -   -89     -     -   -11 |
 BRMU |     -     -     -     -   -91     -     -     -     -     -   109 |
 BRUS |     -    79   158     -     -     -     -   -96     -     -   -98 |
 CAGZ |     -   -12     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 CAS1 |     -    49     -   115  -119     -     -    86     -     -   -74 |
 CEDU |     -   -69     -     X     -     -     -   101     -     -   -80 |
 CHAT |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -   -26 |
 CHUR |     -     -   164     -     -     -     -    10     -     -  -182 |
 COCO |     -   -10     -    37    90     -     -     -     -     -  -119 |
 CRO1 |     -   -29    -7   -83   -56     -     -   -89     -     -   315 |
 DAKA |     -    43     -     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     X     -     -     X     -     -    78     -     -  -105 |
 DRAO |     -    -1   -26     -     -     -     -    91     -     -   -93 |
 DWH1 |     -   243   149     -     -     -     -  -264     -     -     3 |
 FAIR |     -    -9     0   162   -62     -     -    -3     -     -     X |
 FORT |     -   534     -     X   -60     -     -     -     -     -  -283 |
 GODE |     -  -117    51    19     -     -     -     -     -     -    33 |
 GOL2 |     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 GOLD |     -   -42     -   -19     -     -     -   -33     -     -    87 |
 GUAM |     -   318     -  -412   100     -     -  -117     -     -     X |
 GUAT |     -   -18     -     -  -105     -     -     -     -     -   141 |
 HERS |     -     -  -211     -     -     -     -     -     -     -   217 |
 HOB2 |     -     5     9     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 HOLM |     -   316     -     -     -     -     -  -192     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -23     -     -    31 |
 IENG |     -  -149   119     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    56     -     -    -7     -     -   -28     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -76     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 KARR |     -    20     -   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -   -46  -106    70     -     -     -     -     -    20 |
 KGN0 |     -    22     3     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 KIRU |     -   -28     -     -     -     -     -    46     -     -   -38 |
 KIT3 |     -     -     -     1  -285     -     -   273     -     -   -71 |
 KOKB |     -   -98   166     -  -167     -     -   -15     -     -   130 |
 KOSG |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -     -    50 |
 KOUR |     -    15     -  -304    50     -     -    11     -     -    76 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    -6     -     -     8 |
 LAE1 |     -     -     -     -     4     -     -     -     -     -    -5 |
 LAMA |     -  -436     -     -     -     -     -   265     -     -     - |
 LHAS |     -     -     -     -   -34     -     -     -     -     -    41 |
 MAC1 |     -  -148     -   112   -47     -     -    84     -     -     5 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -  -109     -     -   146 |
 MAS1 |     -   -79   244   -97   -77     -     -    44     -     -  -101 |
 MATE |     -     -     -  -303     -     -     -     -     -     -   161 |
 MAW1 |     -    97     -     -    21     -     -     -     -     -  -105 |
 MBAR |     -  -104     -     -   -43     -     -   122     -     -   -26 |
 MCM4 |     -   279   -83     -  -116     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    33     -   -48     -     -     -     -     -    24 |
 MEDI |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 METS |     -   -27    30     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 MKEA |     -   -32     -  -261     -     -     -     -     -     -   164 |
 NNOR |     -     -   -54   441     -     -     -    -3     -     -  -175 |
 NPLD |     -   -80   195     -     -     -     -     -     -     -  -135 |
 NRC1 |     -     -    41     -   104     -     -  -217     -     -   124 |
 NRIL |     -    85     -     -   -70     -     -    14     -     -     - |
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -     8     -     -   -11 |
 NTUS |     -  -162     -    84    88     -     -     -     -     -   -18 |
 NYA1 |     -   144     -     -  -107     -     -     -     -     -    11 |
 NYAL |     -     -    61     -     -     -     -     -     -     -   -62 |
 ONSA |     -  -150    15   200     -     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -   -87    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    13     -     -    50     -     -   -52     -     -     - |
 PERT |     -   -56    67     X    87     -     -     -     -     -  -127 |
 PETP |     -   -49     -     -    20     -     -    12     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    22   168     -     -     -   -13     -     -   -95 |
 POTS |     -   -98     -     -    78     -     -     -     -     -   -14 |
 PRDS |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -   -30 |
 QAQ1 |     -  -223    73     -     -     -     -     -     -     -   107 |
 RIOG |     -    35    33     -   -56     -     -     -     -     -     5 |
 SANT |     -    -5     -  -262    92     -     -     -     -     -    32 |
 SCH2 |     -     -    64     -     -     -     -  -170     -     -   162 |
 SFER |     -  -297     6     -     -     -     -     -     -     -   235 |
 STJO |     -    14   -36     -     -     -     -   -66     -     -   114 |
 STR1 |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 THTI |     -     -    39    12   -28     -     -     -     -     -   -13 |
 THU3 |     -     8     -     -   -90     -     -     -     -     -   101 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -49     -     -    65 |
 TIDB |     -   -37     -   150     -     -     -     -     -     -   -50 |
 TIXI |     -    50     -     5     -     -     -   -32     -     -     - |
 TRO1 |     -  -132     -     -    29     -     -     -     -     -    73 |
 TSKB |     -   -42     -    63    39     -     -     -     -     -   -46 |
 TWTF |     -    29     -     -     -     -     -  -108     -     -   121 |
 UNSA |     -     -     -  -273     -     -     -   -54     -     -   217 |
 URUM |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -   -19 |
 USNO |     -   -47    52     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 USUD |     -     -     -   213     -     -     -   -12     -     -   -97 |
 VILL |     -     -     -  -306     -     -     -     -     -     -   163 |
 WES2 |     -  -139     -     -     -     -     -     -     -     -   113 |
 WHIT |     -   -56     -     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 WSRT |     -     5     -     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 WTZR |     -   -36     -     3     -     -     -     -     -     -    28 |
 YAKT |     -   -84     -     -     -     -     -   -66     -     -   157 |
 YAR2 |     -   -22     -   -66     -     -     -     -     -     -    53 |
 YELL |     -    29    28    42   -93     -     -     -     -     -    36 |
 ZWEN |     -     -     -    48   -21     -     -     -     -     -     X |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9072   120   109    77   113    75  9819    14  7833     -   103 |  288   5.27
    3 |  4865    69    42    38    22    44  2151    37  5167     -    47 |  288   2.05
    4 |  1110    51    31    57    20    49   960    47  1008     -    27 |  288   1.12
    5 |  5031    21    26    67    30    60  4284    37  4958     -    49 |  288   2.47
    6 |  1489    53    31    53    19    79  8863    52  1608     -    26 |  288   1.55
    7 |  1220    64    41    57    20    40  1163    93  1123     -    42 |  288   0.98
    8 |  2463    21    21    50    35    66  4898    38  2413     -    86 |  288   2.16
    9 |  3034    35    37    42    27   295  3008    64  2951     -    44 |  288   1.48
   10 |  2624    61    32    62    23    65  2660    32  2748     -    47 |  288   1.51
   11 |   847    86    40    68    19   119  1173    56   830     -    43 |  288   0.32
   13 |  1072    40    42   115    63    44  3169    50   996     -    93 |  288   0.24
   14 |  1203    45    74    92    35    50  1397    88  1091     -    33 |  288   0.25
   15 |  5581    52    61    57    45    48  4875    42  5560     -    52 |  288   3.75
   16 |   580    33    76    98    17    82  1797    44   634     -    19 |  288   0.23
   17 |  1609    60    41    74    29    74  1884    48  1518     -   105 |  288   0.60
   18 |   657    53    74    32    19    91  1683    35   705     -    37 |  288   0.35
   19 |   940    53    51    59    35   172   721    85   901     -    40 |  288   0.52
   20 |   532    34    46    55    30    69  2156    44   508     -     X |  288   0.25
   21 |  1294   102    66    61    23    53  4050    56  1000     -    32 |  288   0.37
   22 |  3674    69    35    95    32    70   961    53  3292     -    39 |  288   0.45
   24 |  6180    78    41    65    21    91  4748    30  6358     -    46 |  288   2.69
   25 |  4027    30    39    37    25    71  4854    46  4215     -    27 |  288   3.42
   26 |  1469     X    59     X    74   270  1309    88  1334     -    50 |  276   0.66
   27 |  1597    25    22    59    40    47  2269    39  1774     -   107 |  288   0.58
   28 |  3239    54    82    91    36    72  4117    35  3183     -    38 |  288   0.39
   29 |  1080     X    99   168    76   180   828    48  1022     -   102 |  277   0.46
   30 |  1812    19    25    51    29    41  1807    35  1559     -    28 |  288   0.65
   31 |  4001    48    37    70    29    50  3989    18  4643     -    27 |  288   1.02
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    30     -     -     -     -    21     -     -    18 |  288   0.14
 ALGO |     -     -    10     X     -     -     -    18     -     -    18 |  288   0.02
 AMC2 |     -    36    25     -     -     -     -    17     -     -    19 |  288   0.02
 ARTU |     -    38     -    55    39     -     -    29     -     -     - |  288  26.48
 ASC1 |     -    48     -     -    40     -     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 AUCK |     -    57     -     X     -     -     -     -     -     -    47 |  264  12.41
 BAHR |     -     -    22     -    25     -     -    35     -     -    28 |  288   0.63
 BILI |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287  10.08
 BOGT |     -    48     -     X   101     -     -     X     -     -   140 |  288   9.65
 BOR1 |     -    52    23     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288  12.90
 BREW |     -     -    29     -     -     -     -    23     -     -    13 |  288   0.02
 BRMU |     -     -     -     -    45     -     -     -     -     -    54 |  276    >>>
 BRUS |     -    33    20     -     -     -     -    18     -     -    28 |  288   0.03
 CAGZ |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  252   0.86
 CAS1 |     -    45     -    66    10     -     -    22     -     -    22 |  288   8.58
 CEDU |     -   104     -     X     -     -     -    29     -     -    69 |  288  13.82
 CHAT |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    24 |  287  12.08
 CHUR |     -     -    48     -     -     -     -    45     -     -    20 |  288  10.62
 COCO |     -    27     -    77    27     -     -     -     -     -    28 |  287   9.33
 CRO1 |     -    48    59    89    25     -     -    51     -     -    29 |  282  17.92
 DAKA |     -    20     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288  17.57
 DAV1 |     -     X     -     -     X     -     -    25     -     -    34 |  261  14.37
 DRAO |     -    29    15     -     -     -     -    12     -     -    15 |  288   0.08
 DWH1 |     -    48    27     -     -     -     -    25     -     -    14 |  288   0.57
 FAIR |     -    32    25    28    14     -     -    18     -     -     X |  288   0.10
 FORT |     -    49     -     X    38     -     -     -     -     -    54 |  287   0.19
 GODE |     -    35    16    40     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 GOL2 |     -     -    57     -     -     -     -     -     -     -    59 |  288   0.04
 GOLD |     -    32     -    85     -     -     -    36     -     -    20 |  288  18.51
 GUAM |     -    31     -    46    27     -     -    27     -     -     X |  281  12.19
 GUAT |     -    37     -     -    21     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 HERS |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    27 |  240   9.32
 HOB2 |     -    52    19     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.09
 HOLM |     -    20     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288  10.25
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    22     -     -    29 |  288   0.83
 IENG |     -    29    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  277   0.51
 ISPA |     -    58     -     -    25     -     -    37     -     -     - |  288  12.92
 JPLM |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   4.92
 KARR |     -    32     -    49     -     -     -     -     -     -     - |  288  12.19
 KERG |     -     -    27    67    31     -     -     -     -     -    31 |  288   1.35
 KGN0 |     -    33    37     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.31
 KIRU |     -    35     -     -     -     -     -    29     -     -    40 |  288   9.80
 KIT3 |     -     -     -    70    21     -     -    46     -     -    52 |  287  42.48
 KOKB |     -    32    28     -    21     -     -    32     -     -    26 |  288   0.04
 KOSG |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   8.73
 KOUR |     -    45     -    77    34     -     -    27     -     -    44 |  288   0.98
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    24     -     -    32 |  288  35.34
 LAE1 |     -     -     -     -    26     -     -     -     -     -    32 |  285  11.69
 LAMA |     -    39     -     -     -     -     -    24     -     -     - |  287  12.35
 LHAS |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    16 |  288  12.29
 MAC1 |     -   122     -    58    59     -     -    45     -     -    28 |  288  12.49
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    23     -     -    31 |  288  11.47
 MAS1 |     -    29    29    46    37     -     -    20     -     -    28 |  288   2.18
 MATE |     -     -     -    31     -     -     -     -     -     -    16 |  138   0.08
 MAW1 |     -    27     -     -    26     -     -     -     -     -    27 |  288  29.70
 MBAR |     -    36     -     -    30     -     -    26     -     -    42 |  288  23.59
 MCM4 |     -   105    21     -    70     -     -     -     -     -     - |  281    >>>
 MDO1 |     -     -    12     -    12     -     -     -     -     -     9 |  288  17.97
 MEDI |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 METS |     -    29    20     -     -     -     -     -     -     -    32 |  287  10.38
 MKEA |     -    24     -    58     -     -     -     -     -     -    30 |  288  27.74
 NNOR |     -     -    20    44     -     -     -    27     -     -    33 |  288  13.18
 NPLD |     -    30    36     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -     9     -    14     -     -    14     -     -    18 |  288   0.03
 NRIL |     -    47     -     -    23     -     -    20     -     -     - |  288   8.75
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -    33     -     -    45 |  288  11.94
 NTUS |     -    49     -    51    25     -     -     -     -     -    29 |  288  10.28
 NYA1 |     -    25     -     -    31     -     -     -     -     -    51 |  288   0.06
 NYAL |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.07
 ONSA |     -    29    21    25     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 OPMT |     -    29    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.03
 PDEL |     -    27     -     -    19     -     -    18     -     -     - |  288  52.99
 PERT |     -    70    26     X    27     -     -     -     -     -    35 |  288   2.12
 PETP |     -    53     -     -    24     -     -    20     -     -     - |  287  12.02
 PIE1 |     -     -    27    37     -     -     -    22     -     -    20 |  288   0.07
 POTS |     -    28     -     -    20     -     -     -     -     -    25 |  288  21.77
 PRDS |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   2.17
 QAQ1 |     -    32    38     -     -     -     -     -     -     -    52 |  287  10.55
 RIOG |     -    53    18     -    24     -     -     -     -     -    36 |  288  11.06
 SANT |     -    68     -    69    12     -     -     -     -     -    24 |  288   8.34
 SCH2 |     -     -    13     -     -     -     -     9     -     -    14 |  288  11.13
 SFER |     -    22    24     -     -     -     -     -     -     -    24 |  286   0.41
 STJO |     -    29    17     -     -     -     -    12     -     -    22 |  288   0.03
 STR1 |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.88
 THTI |     -     -    37    48    31     -     -     -     -     -    18 |  288   7.62
 THU3 |     -    16     -     -    26     -     -     -     -     -    37 |  288   7.54
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    36 |  288   0.06
 TIDB |     -    62     -    41     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.07
 TIXI |     -    22     -    30     -     -     -    17     -     -     - |  287   7.60
 TRO1 |     -    58     -     -    28     -     -     -     -     -    26 |  288   8.61
 TSKB |     -    38     -    49    33     -     -     -     -     -    43 |  288   1.45
 TWTF |     -    23     -     -     -     -     -    20     -     -    31 |  288   0.37
 UNSA |     -     -     -    35     -     -     -    23     -     -    34 |  288  16.82
 URUM |     -    33     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286  18.50
 USNO |     -    22    10     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 USUD |     -     -     -    69     -     -     -    35     -     -    29 |  288  12.17
 VILL |     -     -     -    25     -     -     -     -     -     -    13 |  288   6.75
 WES2 |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  287   0.06
 WHIT |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   5.28
 WSRT |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.05
 WTZR |     -    30     -    23     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 YAKT |     -    38     -     -     -     -     -    41     -     -    40 |  288   0.60
 YAR2 |     -    82     -    47     -     -     -     -     -     -    54 |  288   5.96
 YELL |     -    40    23    90    35     -     -     -     -     -    17 |  288   0.04
 ZWEN |     -     -     -    43    19     -     -     -     -     -     X |  288  18.90
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3274    48    40    64    36   108  3761    32  3193     -    41 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.95   | 4.07e-14  8.22e-15  1.87e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.91   | 3.62e-14  5.59e-15  2.90e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.55   | 3.92e-14  8.58e-15  2.41e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    9.54   | 2.51e-14  6.02e-15  3.22e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    8.45   | 3.98e-14  6.39e-15  1.29e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.24   | 3.05e-14  7.94e-15  4.29e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.87   | 3.14e-14  9.84e-15  3.75e-15 |
 OPMT |   287     0     0   137    4.37   | 4.37e-14  7.12e-15  2.88e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.29   | 3.66e-14  7.81e-15  3.46e-15 |
 GOL2 |   288     1     0   287    3.26   | 3.33e-14  6.76e-15  4.11e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.21   | 4.13e-14  1.37e-14  5.57e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.03   | 4.18e-14  9.84e-15  3.00e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.81   | 3.42e-14  7.72e-15  2.50e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    2.72   | 7.39e-14  1.62e-14  5.91e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    2.61   | 4.48e-14  1.44e-14  3.84e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    2.48   | 3.81e-14  7.72e-15  2.87e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    2.48   | 5.54e-14  1.34e-14  4.19e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.42   | 2.70e-14  6.58e-15  5.84e-15 |
 WES2 |   287     0     0   143    1.33   | 3.23e-14  9.19e-15  3.00e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.08   | 4.43e-14  1.16e-14  9.85e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.04   | 4.68e-14  1.30e-14  9.85e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.85   | 7.04e-14  1.29e-14  5.55e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.69   | 3.70e-14  7.24e-15  6.01e-15 |
 TIDB |   288     0     1   143    0.61   | 1.78e-13  1.64e-14  7.08e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.58   | 3.22e-14  6.77e-15  2.92e-15 |
 FORT |   287     0     0   286    0.52   | 6.94e-14  2.62e-14  1.71e-14 |
 TID1 |   288     0     0   143    0.26   | 4.50e-14  6.65e-15  4.45e-15 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.09   | 3.19e-13  9.17e-14  2.99e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.07   | 4.09e-13  8.68e-14  2.92e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.05   | 4.19e-13  1.05e-13  3.61e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 3.93e-13  1.06e-13  6.60e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 3.56e-13  1.12e-13  4.42e-14 |
 BOR1 |   288     1     0   287    0.05   | 4.59e-13  1.24e-13  3.71e-14 |
 G29  |   277     0     0   275    0.05   | 4.80e-13  1.39e-13  4.13e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 2.94e-13  9.41e-14  9.08e-14 |
 IENG |   277     0     0   276    0.04   | 5.09e-13  1.27e-13  5.14e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.62e-13  9.58e-14  3.82e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.24e-13  1.44e-13  5.06e-14 |
 G26  |   276     0     0   274    0.03   | 3.49e-13  1.23e-13  7.54e-14 |
 G19  |   288     0     1    86    0.03   | 6.02e-13  7.48e-14  3.33e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.03   | 4.64e-13  1.18e-13  4.38e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.60e-13  1.35e-13  9.63e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 5.08e-13  1.38e-13  1.36e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.26e-13  7.48e-14  9.02e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.62e-13  1.46e-13  1.20e-13 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 7.04e-13  1.87e-13  6.89e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.50e-13  2.52e-13  1.07e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 3.47e-13  9.31e-14  4.42e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.15e-12  4.15e-13  1.32e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  3.30e-13  1.14e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  4.90e-13  1.52e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.51e-12  3.92e-13  7.11e-14 |
 G08  |   288     0     3   125    0.00   | 1.52e-12  3.67e-13  1.44e-13 |
 G11  |   288     0     5     7    0.00   | 7.10e-13  6.42e-14  3.58e-14 |
 MAS1 |   288     0     0   287    0.00   | 1.81e-12  5.40e-13  2.17e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.39e-12  4.17e-13  4.11e-13 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.00   | 1.64e-12  4.55e-13  1.87e-13 |
 G03  |   288     0     0   148    0.00   | 1.38e-12  3.78e-13  1.97e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.82e-14  4.71e-15  2.22e-15 |
 MATE |   138     0     0     0    0.00   | 5.40e-14  1.36e-14         - |
 CAGZ |   252     0     5     0    0.00   | 1.41e-12  1.86e-13         - |
 DAV1 |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 5.71e-13  6.21e-14  4.80e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.18e-12  4.62e-13  2.90e-13 |
 G22  |   288     0     4     0    0.00   | 5.57e-13  5.69e-14  3.15e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.63e-13  1.27e-13  2.49e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.73e-13  5.94e-14  1.89e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.14e-12  1.38e-13  5.84e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 4.51e-13  6.61e-14  2.18e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.64e-12  5.20e-13  4.02e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  6.33e-14  1.73e-14 |
 G13  |   288     0     3     0    0.00   | 5.78e-13  7.11e-14  2.54e-14 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.58e-13  2.61e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  8.06e-13  4.59e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.64e-13  3.61e-13  5.28e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.13e-12  1.25e-12  5.62e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.85e-13  1.95e-13  5.36e-13 |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.33e-13  4.14e-13  7.07e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.91e-12  5.52e-13  1.43e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MEDI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 7.22e-13  7.94e-13  1.40e-12 |
 MCM4 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   | 7.31e-13  5.86e-13  7.53e-13 |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.79e-13  2.23e-13  5.00e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.72e-17  3.26e-16  1.96e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      AMC2      BREW |
------------------------------------------+------------------------------+
