
 GPS week: 1273   Day: 5   MJD: 53160                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  34009   1017     0.28    -1.10     0.05    13.85
 emr |   288     0  22329    417  4349.42    31.03     0.08     7.47
 esa |   288     0  20904   1884  4348.35    31.05     0.06    11.82
 gfz |   288     0  28740    288    -0.16    -0.09     0.03    24.69
 igr |   288     0  32928    229     2.07     2.18     0.04     0.00
 jpl |   288     0  25446     66    -5.84     2.01     0.03    25.66
 mit |   288     0  32644   1969    -0.44     0.01     0.04    16.52
 ngs |    96     0   2683      0    -0.09    -0.05     3.02     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  -157     X    39    45   -71    11     X -2594     - |
    3 |   -36  -193    44   -91   -67  -160   465   405     - |
    4 |   -41  -271    43   -98   -74   -64   373 -3064     - |
    5 |   -73   -86  -203   -15  -128  -134   487 -5242     - |
    6 |  -128  -166    -7    33  -193  -160   386 -4228     - |
    7 |    -1  -182  -146   -53   -47   -61   362    25     - |
    8 |   -30  -133    62   -33   -54   -98   243 -4311     - |
    9 |   -98  -279   -77   -54   -99   -55   419 -8118     - |
   10 |   -63  -234   -18  -215   -71   -55   578   350     - |
   11 |   109   -88   -49   154    28   -32  -188  6702     - |
   13 |   178  -130     7   198   115     5  -387  5587     - |
   14 |   141  -214  -168   178    27   -31  -113  2106     - |
   15 |   -78  -210   155   104   -33   -73     X  1848     - |
   16 |    24  -147    87     6   -60     0   -26  6329     - |
   17 |    62   -99    93   -34    68   -15     X  1226     - |
   18 |   124  -245   -92    86    54    51  -140  3337     - |
   19 |   224   -91    20  -102    25     0    -6  4832     - |
   20 |    49  -172   125    83    68    23  -213  5451     - |
   21 |    48    24    12   129    -1   -75  -139   -64     - |
   22 |    -5  -153  -126   233    64    -4  -192 -2013     - |
   24 |   -26  -137   -75  -152   -29   -78   486   -36     - |
   25 |  -102  -282  -187   -42  -161  -125   604 -4420     - |
   26 |     X  -320     X  -104  -109   -75   416   186     - |
   27 |   -83  -254    38   -35   -30   -62   305    95     - |
   28 |     8     5    -6   195   131   -60  -207 -5786     - |
   29 |   -32  -248     X  -139  -120   -78   436 -2491     - |
   30 |  -114  -255  -137    56  -152  -118   411  -350     - |
   31 |   -31   -66   -35   -38   -44  -131   340  4226     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    48    50     -     -    39     -   -63     -     - |
 ALGO |   -86   201     X  -114    40   157   -91     -     - |
 ALIC |   -11     -     -     -     -     -     9     -     - |
 ALRT |   -47     -     -    38     9   110  -189     -     - |
 AMC2 |  -107    29     -     -   -77   172  -190     -     - |
 ARTU |    90     -    35    14    15   -54   -37     -     - |
 ASC1 |   -53     -     -  -183   -99   205     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -   259    61  -249     -     -     - |
 AUCK |  -155     -     X     -     -   109   -39     -     - |
 BAHR |     4    87     -   -48   -26   106  -136     -     - |
 BILI |    70     -     -    22     6    26  -132     -     - |
 BJFS |     -     -     -   132     -     -  -198     -     - |
 BOGT |    76     -   -14    35  -111  -197   199     -     - |
 BOR1 |     1   122     -     -    97     -   -56     -     - |
 BREW |     -   132     -     -    32     -   -60     -     - |
 BRMU |     -     -     -    -5   -80     4     -     -     - |
 BRUS |    32   180     -     -   174     -  -108     -     - |
 CAS1 |    31     -    19   -59   -23   -15    72     -     - |
 CEDU |    45     -    15     -   114   -31     X     -     - |
 CHAT |  -130     -     -    45     -    70   -67     -     - |
 CHUR |   103   128     -     -    -7     -  -143     -     - |
 CRO1 |    27   -35  -137     -   -75   -60   228     -     - |
 DAKA |    -2     -     -     1     -     -     -     -     - |
 DARW |    35    67     -     -    30     -   -60     -     - |
 DGAR |   -57     -   -25   -52   -11   129   -57     -     - |
 DRAG |     -     -     -     -     -   100  -155     -     - |
 DRAO |   118   199    85  -187   141     -    29     -     - |
 DUBO |     4     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 DWH1 |   375   235     -     -    18  -294    36     -     - |
 FAIR |    74    50   115     3    23     -  -169     -     - |
 GODE |   -38   161    -6     -    32     -   -37     -     - |
 GOLD |    94     -   -20   -44    38     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -    10     -   -79   -35    47     -     - |
 HERS |   -53   172     -     -   468     -   -27     -     - |
 HOB2 |    -5   209     -   -55    88     -    -8     -     - |
 HRAO |   -28     -  -114     -    66    99   -49     -     - |
 HYDE |    14     -     -     -     -    78  -133     -     - |
 IENG |  -103   191     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |   107     -    58   -39    72     -   -73     -     - |
 INVK |    30     -     -   -17     -     -     -     -     - |
 IRKT |   230     -     -  -129     -     -     -     -     - |
 ISPA |   150     -     -   118    96  -195     -     -     - |
 JAB1 |    26     -   -83     -     -    31   -10     -     - |
 JPLM |     -   203     -   -54   205     -   -11     -     - |
 KARR |   -21     -   183     -     -    14  -135     -     - |
 KIRU |    92     -    -6     -    96     -   -73     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -11     -    11     3     -     - |
 KOKB |    -7     9     -   -55    97   146  -142     -     - |
 KOSG |   -30     -     -    17    54     -     -     -     - |
 KOUR |   102     -   -50  -132   -12     -   148     -     - |
 KUNM |     -     -     -     -   -40    96  -149     -     - |
 LHAS |    84     -  -139     9   -40    10     -     -     - |
 LPGS |   -35    31     X     X    50    47   -58     -     - |
 MAC1 |  -150     -   -24  -139  -109   192    51     -     - |
 MADR |     -     -     -   189     -  -182     -     -     - |
 MALI |     -     -   -80    14     -     -    37     -     - |
 MAS1 |     -    56  -173   -40   -16    64    60     -     - |
 MATE |    93     -  -206    39    64     -    10     -     - |
 MBAR |   -48     -     -   -66   -37    90     -     -     - |
 MCM4 |     -     -  -223    77    85   172  -243     -     - |
 MDO1 |     -   207     -   -63    39     -     -     -     - |
 METS |    54     -     -   -30    -6     -     -     -     - |
 MIZU |     -   290  -213   -20   158   122  -151     -     - |
 MKEA |    66     -    77     -    34     -  -110     -     - |
 NNOR |     -  -208    33     -    -4     -    71     -     - |
 NOT1 |     X     -     -     -     -   170  -264     -     - |
 NPLD |   -47    88     -     -   -31     -     -     -     - |
 NRC1 |    86   270     -    54    69     -  -276     -     - |
 NRIL |    61     -     -   -20     -    83  -150     -     - |
 NTUS |   -90     -    14    44   -54     -     -     -     - |
 NYA1 |   118     -     -   -66    35     -     -     -     - |
 ONSA |   -96     -   213   -48     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -41     -    39     -     -     - |
 PDEL |  -262     -     -    58    56    85     -     -     - |
 PERT |    95    19  -748     -   151   107   214     -     - |
 PETP |   -71     -     -  -148   -66   181     -     -     - |
 PIE1 |     -    85   -14     -    49     -   -28     -     - |
 PIMO |     -     -   160     5     -   -26   -98     -     - |
 POL2 |   120     -    49     -     -     -  -136     -     - |
 POTS |   -77     -     -    43    -2     -     -     -     - |
 PRDS |    10   141     -     -   105     -   -72     -     - |
 QAQ1 |    35   205     -    16   147     -  -146     -     - |
 RABT |   175     -     -     -     -     -  -146     -     - |
 RESO |   -28     -     -    51   -80   -34     -     -     - |
 RIOG |    26  -113   125   -39   -17    -2     1     -     - |
 SANT |     -     -   456  -251  -127    31     X     -     - |
 SCH2 |   -31   192     -     -    45    99  -214     -     - |
 SFER |    44    93     -     -    61     -   -78     -     - |
 SPT0 |  -223     5     -     -  -127     -   239     -     - |
 STJO |    79    52     -   -53   -15    12   -31     -     - |
 STR1 |     -    64     -     -     -     -   -29     -     - |
 SUTM |     -   185     -  -139   -27    60    31     -     - |
 SUWN |     -   118     -     -     -   -34     -     -     - |
 SYOG |    79  -144     -     -     -   -35    55     -     - |
 THU3 |   -36    93     -    -8    21     -     -     -     - |
 TIDB |   -71   -18   130     -   -57     -   -25     -     - |
 TIXI |    25     -     -     3   -40   -16     X     -     - |
 TNML |     -   137     -     -     -     -   -62     -     - |
 TOW2 |   -15     -     -   -75   -34    78     4     -     - |
 TRO1 |   -63     -     -    35     7     -     -     -     - |
 TSKB |   -46    95    10    -8   -52   121  -187     -     - |
 UNSA |     -     -    87   -12    60   -19   -15     -     - |
 USN1 |   -37    69     -     -  -108     -     -     -     - |
 USNO |    -9    30     -     -   -83     -    -6     -     - |
 USUD |    -6    16   247   -34     1     -  -128     -     - |
 VILL |   -38     -     X     7     -     -    21     -     - |
 WHIT |    14     -     -     -    89   110  -182     -     - |
 WROC |     -    65     -     -     -     -   -29     -     - |
 WSRT |   -13     -     -     7   -10     -     -     -     - |
 WTZR |  -821     -   367   195  -738     -     -     -     - |
 WUHN |  -114   -36     -   283    33   -35  -257     -     - |
 YAKT |    85     -     -     -   -11    41  -136     -     - |
 YAR2 |   -41   -78     -    47     1     -     -     -     - |
 YELL |     X   104   191   -61   -38    56  -179     -     - |
 YKRO |     -     -     -   325     -  -325    19     -     - |
 YSSK |     1     -     -   116     -     -  -174     -     - |
 ZAMB |   120     -     -    21   -53  -105    30     -     - |
 ZECK |   -49     -     -    27     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     1  -104    51     -   154     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |   109     X   112    59    88    98     X  4807     - |  288   3.67
    3 |    37   142    35    26    53    31    57  3431     - |  288   1.55
    4 |    78   114    40    18    44    37    46  2412     - |  288   0.65
    5 |    33   104    47    28    40    26   101  4959     - |  288   2.52
    6 |    40    73    39    25    21    25    40  1039     - |  288   1.11
    7 |    39    91    66    25    28    36    32  1356     - |  288   0.83
    8 |    54   108    24    17    43    35    48  4401     - |  288   1.40
    9 |    58   119    46    30    40    25    63  1525     - |  288   1.36
   10 |    41   124    61    26    29    46    78  3391     - |  288   2.41
   11 |    94   137    63    25    35    35    22  1696     - |  288   0.34
   13 |    64   112    32    36    35    34    56   911     - |  288   0.22
   14 |    64   123    97    48    42    53    92  1672     - |  288   0.29
   15 |   115   104   136   129    94    86     X  7174     - |  288   4.79
   16 |    27   109    40    20    47    18    32  1013     - |  288   0.17
   17 |    69   140    65    35    75    54     X  1568     - |  288   0.93
   18 |    51   109    43    27    33    36    51   629     - |  288   0.40
   19 |    35   110    83    35    52    38    35   556     - |  288   0.45
   20 |    58   105    28    30    54    32    58  1363     - |  288   0.20
   21 |    76    99    65    32    35    21    38  2129     - |  288   0.46
   22 |    49    95    57    30    62    40    91  2044     - |  288   0.44
   24 |    67   107    44    24    63    36    37  3911     - |  288   2.77
   25 |    63   118    88    19    49    32    53  4708     - |  288   2.65
   26 |     X   124     X    30    54    23    53  3049     - |  277   1.13
   27 |    47   123    38    16    49    30    72  1864     - |  288   0.56
   28 |    34   103    59    37    31    37    71  2947     - |  288   0.79
   29 |   175   154     X    34   126    34    77   817     - |  285   0.60
   30 |    22   106    31    20    41    25    41   866     - |  288   0.54
   31 |    32    81    63    38    27    35    41  4803     - |  288   2.49
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    47    42     -     -    22     -    48     -     - |  288   0.07
 ALGO |    25    15     X    34    12    23    25     -     - |  288   0.10
 ALIC |    35     -     -     -     -     -    29     -     - |  288  10.45
 ALRT |    17     -     -    28    14    20    62     -     - |  288   7.26
 AMC2 |    30    40     -     -    11    20    23     -     - |  288   0.02
 ARTU |    35     -    42    26    20    23    38     -     - |  288  12.18
 ASC1 |    32     -     -    22    18    26     -     -     - |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -    34    24    33     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    59     -     X     -     -    19    42     -     - |  264  12.55
 BAHR |    29    33     -    22    11    33    35     -     - |  288   0.62
 BILI |    46     -     -    23    15    13    48     -     - |  287  10.55
 BJFS |     -     -     -    20     -     -    30     -     - |  287    >>>
 BOGT |    36     -    51    30    19    27    50     -     - |  288  12.21
 BOR1 |    44    46     -     -    30     -    48     -     - |  288   0.34
 BREW |     -    40     -     -    23     -    18     -     - |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -    34    19    33     -     -     - |  276    >>>
 BRUS |    38    53     -     -    32     -    32     -     - |  288   0.03
 CAS1 |    39     -    38    32    40    22    36     -     - |  288   7.07
 CEDU |   125     -    24     -    24    71     X     -     - |  287  17.01
 CHAT |    47     -     -    35     -    23    36     -     - |  287  12.52
 CHUR |    24    85     -     -    34     -    35     -     - |  288  10.24
 CRO1 |    37    28    71     -    18    26    36     -     - |  283  17.61
 DAKA |    45     -     -    25     -     -     -     -     - |  227  14.21
 DARW |    26    31     -     -    40     -    26     -     - |  288   4.19
 DGAR |    37     -    61    45    24    36    40     -     - |  288  14.56
 DRAG |     -     -     -     -     -    18    29     -     - |  288  23.72
 DRAO |    45    22    53    16    17     -    56     -     - |  288   0.09
 DUBO |    32     -     -     -     -    17     -     -     - |  288  13.49
 DWH1 |    31    57     -     -    14    22    27     -     - |  288   0.61
 FAIR |   175    27    31    54    36     -    70     -     - |  288   0.11
 GODE |    46    42    33     -    25     -    32     -     - |  288   0.06
 GOLD |    43     -    99    29    22     -     -     -     - |  288  17.46
 GUAM |     -     -    78     -    92    32    26     -     - |  288  13.47
 HERS |    56   164     -     -   111     -    54     -     - |  264  10.36
 HOB2 |    91    36     -    28    22     -    52     -     - |  288   0.09
 HRAO |    30     -    37     -    26    18    26     -     - |  288   0.96
 HYDE |    36     -     -     -     -    21    19     -     - |  288  17.07
 IENG |    24    45     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.44
 IISC |    48     -    49    54    33     -    59     -     - |  288  17.47
 INVK |    38     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   9.01
 IRKT |    47     -     -    26     -     -     -     -     - |  208   0.27
 ISPA |    15     -     -    18    14    18     -     -     - |  288  12.91
 JAB1 |    31     -    30     -     -    13    28     -     - |  288  14.45
 JPLM |     -    56     -    16    26     -    31     -     - |  288   4.36
 KARR |    19     -    43     -     -    16    39     -     - |  288   9.10
 KIRU |    28     -    22     -    22     -    35     -     - |  288  12.43
 KIT3 |     -     -     -    44     -    26    51     -     - |  264  38.33
 KOKB |    53    49     -    30    19    26    45     -     - |  288   0.05
 KOSG |    33     -     -    19    27     -     -     -     - |  288  48.48
 KOUR |    34     -    74    30    27     -    41     -     - |  288   1.24
 KUNM |     -     -     -     -    20    16    25     -     - |  288  27.75
 LHAS |    37     -    51    21    23    23     -     -     - |  288  13.50
 LPGS |   100    22     X     X    36    30    49     -     - |  288  34.96
 MAC1 |    76     -    39    28    29    23    49     -     - |  288  12.97
 MADR |     -     -     -    87     -    84     -     -     - |  288  12.06
 MALI |     -     -    62    25     -     -    46     -     - |  288  24.56
 MAS1 |     -    23    42    19    10    28    25     -     - |  288   1.62
 MATE |    41     -    23    17    28     -    38     -     - |  288   0.07
 MBAR |    25     -     -    19    18    25     -     -     - |  288  23.70
 MCM4 |     -     -    83    57    31    47    63     -     - |  250   9.36
 MDO1 |     -    48     -    15   105     -     -     -     - |  288 170.30
 METS |    17     -     -     9    20     -     -     -     - |  287  14.69
 MIZU |     -    54    81    25    21    17    24     -     - |  288   0.70
 MKEA |    22     -    74     -    40     -    53     -     - |  288  24.85
 NNOR |     -    62    54     -    39     -    28     -     - |  288  12.58
 NOT1 |     X     -     -     -     -    17    26     -     - |  286   0.15
 NPLD |    17    31     -     -    18     -     -     -     - |  287   0.05
 NRC1 |    47    26     -    16    26     -    30     -     - |  288   0.02
 NRIL |    41     -     -    15     -    13    37     -     - |  288  10.34
 NTUS |    47     -    33    25    41     -     -     -     - |  288   9.38
 NYA1 |    16     -     -     9    12     -     -     -     - |  288   0.04
 ONSA |    28     -    26    18     -     -     -     -     - |  288   0.07
 OUS2 |     -     -     -    30     -    29     -     -     - |  276  11.11
 PDEL |    24     -     -    19    14    16     -     -     - |  288  54.70
 PERT |    55    28    63     -    51    18    24     -     - |  288   2.98
 PETP |    50     -     -    13     9    23     -     -     - |  287  13.00
 PIE1 |     -    47    24     -    20     -    21     -     - |  288   0.04
 PIMO |     -     -    91    87     -    54    77     -     - |  263  16.06
 POL2 |    28     -    57     -     -     -    34     -     - |  283  11.73
 POTS |    39     -     -    22    15     -     -     -     - |  288  25.47
 PRDS |    32    29     -     -    23     -    35     -     - |  288   1.57
 QAQ1 |    18    37     -    13    22     -    37     -     - |  288   7.82
 RABT |    15     -     -     -     -     -    13     -     - |  286  15.44
 RESO |    23     -     -    15    14     9     -     -     - |  288   8.89
 RIOG |    58    42    71    23    27    23    29     -     - |  288  10.04
 SANT |     -     -    58    39    27    18     X     -     - |  288   6.94
 SCH2 |    20    29     -     -    14    17    42     -     - |  288  20.81
 SFER |    22    33     -     -    21     -    17     -     - |  285   0.64
 SPT0 |    44    55     -     -    47     -    50     -     - |  279    >>>
 STJO |    32    31     -    49    20    18    48     -     - |  288   0.06
 STR1 |     -    73     -     -     -     -    33     -     - |  284   0.93
 SUTM |     -    44     -    16    26    17    39     -     - |  288   3.08
 SUWN |     -    48     -     -     -    14     -     -     - |  288   1.21
 SYOG |    39    37     -     -     -    23    55     -     - |  288   0.81
 THU3 |     9    49     -    11    25     -     -     -     - |  288   7.41
 TIDB |    22    25    53     -    14     -    49     -     - |  288   0.05
 TIXI |    35     -     -    28    20    19     X     -     - |  287   9.17
 TNML |     -    38     -     -     -     -    17     -     - |  288   8.69
 TOW2 |    72     -     -    29    19    19    41     -     - |  288  10.02
 TRO1 |    20     -     -    11    24     -     -     -     - |  287   9.91
 TSKB |    38    22    62    21    12    21    35     -     - |  288   1.85
 UNSA |     -     -    57    26    17    16    19     -     - |  288  17.92
 USN1 |    10    19     -     -    29     -     -     -     - |  288   0.04
 USNO |    32    28     -     -    20     -    22     -     - |  288   0.03
 USUD |    56    49    54    19    49     -    23     -     - |  288  14.20
 VILL |    50     -     X    26     -     -    27     -     - |  288   6.86
 WHIT |    43     -     -     -    20    14    33     -     - |  288   4.52
 WROC |     -    49     -     -     -     -    22     -     - |  288  12.97
 WSRT |    35     -     -    19    36     -     -     -     - |  288   0.05
 WTZR |    68     -    42    29    50     -     -     -     - |  288   0.05
 WUHN |    27    75     -    30    27    22    25     -     - |  287  17.06
 YAKT |    51     -     -     -    45    19    59     -     - |  288   0.59
 YAR2 |    40    27     -    25    39     -     -     -     - |  288   7.01
 YELL |     X    20    30    20    25    40    46     -     - |  288   0.03
 YKRO |     -     -     -    30     -    24    32     -     - |  288  75.05
 YSSK |    51     -     -    39     -     -    31     -     - |  287  10.48
 ZAMB |    21     -     -    19    30    20    13     -     - |  288   9.96
 ZECK |    26     -     -    14     -     -     -     -     - |  288  12.66
 ZWEN |     -     -    40    17    48     -    36     -     - |  288  19.90
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    51    77    58    33    38    32    44  3017     - |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288     0     0   288    9.95   | 5.36e-14  9.80e-15  2.94e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.88   | 4.27e-14  1.70e-14  4.86e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.20   | 4.55e-14  9.12e-15  2.39e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    9.04   | 3.94e-14  9.21e-15  1.81e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.53   | 3.52e-14  8.86e-15  2.21e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    7.00   | 3.51e-14  5.59e-15  1.60e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.42   | 2.98e-14  5.65e-15  6.94e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.68   | 4.80e-14  1.12e-14  4.35e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.20   | 4.46e-14  1.79e-14  3.59e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.94   | 3.97e-14  1.74e-14  4.21e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.90   | 5.45e-14  9.88e-15  3.26e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.84   | 6.02e-14  1.04e-14  3.79e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    3.74   | 4.20e-14  1.09e-14  6.13e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    2.61   | 6.37e-14  1.46e-14  9.99e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    2.36   | 4.47e-14  8.22e-15  2.00e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.66   | 4.29e-14  1.49e-14  4.35e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    1.58   | 4.08e-14  2.97e-14  3.98e-15 |
 SPT0 |   279     1     0   276    1.54   | 4.89e-14  9.68e-15  3.41e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.53   | 1.51e-13  1.67e-14  6.06e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.35   | 7.11e-14  1.73e-14  9.36e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.94   | 4.71e-14  1.01e-14  1.02e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.92   | 2.74e-14  9.47e-15  4.55e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.78   | 5.66e-14  9.80e-15  3.83e-15 |
 NOT1 |   286     2     0   143    0.41   | 6.47e-14  2.94e-14  1.39e-14 |
 IRKT |   208     0     0    74    0.14   | 6.01e-14  1.60e-14         - |
 G30  |   288     0     0   288    0.11   | 3.63e-13  1.03e-13  4.46e-14 |
 SFER |   285     0     0   282    0.07   | 3.84e-13  1.30e-13  6.48e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.07   | 3.86e-13  9.91e-14  5.52e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.89e-13  1.25e-13  2.39e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.23e-13  8.84e-14  6.14e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.72e-13  1.34e-13  4.60e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 5.70e-13  1.33e-13  3.56e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 2.89e-13  8.37e-14  8.58e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.79e-13  1.42e-13  6.89e-14 |
 G26  |   277     0     0   275    0.03   | 3.45e-13  1.14e-13  9.65e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 3.77e-13  1.13e-13  1.18e-13 |
 G06  |   288     0     0   252    0.03   | 6.04e-13  1.61e-13  8.95e-14 |
 G29  |   285     0     0   284    0.03   | 4.06e-13  1.50e-13  6.74e-14 |
 STR1 |   284     0     0   284    0.02   | 6.44e-13  1.86e-13  9.83e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.32e-13  1.84e-13  7.77e-14 |
 G14  |   288     0     3    36    0.02   | 6.21e-13  7.15e-14  3.55e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.17e-13  5.35e-14  9.95e-14 |
 YAKT |   288     0     0   143    0.02   | 4.24e-13  1.28e-13  4.80e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.02   | 3.08e-13  1.07e-13  5.41e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.10e-12  3.05e-13  1.47e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.32e-13  1.67e-13  2.05e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.20e-13  9.91e-14 |
 G19  |   288     0     3    17    0.01   | 5.75e-13  7.01e-14  3.00e-14 |
 G13  |   288     0     3     8    0.01   | 4.78e-13  5.88e-14  2.46e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.91e-13  1.35e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.16e-13  1.86e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.45e-12  3.94e-13  1.13e-13 |
 G11  |   288     0     4    13    0.01   | 6.55e-13  7.60e-14  3.93e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.67e-12  3.69e-13  1.04e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.43e-12  3.91e-13  2.64e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.32e-12  3.07e-13  2.55e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.90e-12  4.78e-13  1.68e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.60e-13  1.99e-13  2.04e-13 |
 SUWN |   288     0     0   143    0.00   | 1.04e-12  3.01e-13  1.47e-13 |
 TNML |   288     0     2    31    0.00   | 4.21e-13  2.14e-13  5.96e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-14  3.07e-15  1.59e-15 |
 MCM4 |   250     0     1     0    0.00   | 6.05e-13  3.52e-13         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.32e-13  7.08e-14  6.51e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.37e-13  3.51e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.56e-13  2.07e-13 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 5.46e-13  5.62e-14  3.07e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.47e-13  1.21e-13  3.39e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  7.07e-14  1.99e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.18e-12  1.05e-13  4.66e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.96e-13  5.63e-14  9.98e-15 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.65e-12  5.33e-13  4.47e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  8.14e-13  1.65e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.54e-13  3.97e-13  3.22e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USN1 |   288     0     3     0    0.00   | 7.24e-14  1.13e-14  2.83e-15 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.03e-13  3.47e-13  1.29e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.99e-12  6.86e-13  7.05e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.98e-12  5.15e-13  3.18e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     1     0    0.00   | 8.11e-13  6.96e-13  1.61e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.75e-13  2.54e-13  5.50e-13 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DRAG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.45e-13  4.97e-13  2.93e-13 |
 DAKA |   227     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.32e-17  3.98e-16  2.38e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      NRC1      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
