
 GPS week: 1275   Day: 2   MJD: 53171                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2499      0     0.00    -0.08     2.65     0.00
 cod |   288     0  27269     43    -0.05    -0.38     0.06    15.78
 emr |   288     0  20879      2  4670.79    29.49     0.06    14.90
 esa |   288     0  18884    899  4670.84    29.96     0.08     8.82
 gfz |   288     0  21140    957    -0.54     0.43     0.05    18.07
 iga |    96     0   2499     21    -0.20     0.17     0.11     0.00
 igu |    96     0   2403      0     0.02    -0.20     3.68     0.00
 jpl |   288     0  16948    288    -4.14    -1.07     0.04    26.70
 ngs |    96     0   2499      0     0.04    -0.13     2.39     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  34455    357  4670.77    29.44     0.06    15.72

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  2380    31   -79   154   -20    -5  8204     -  1717     -   -24 |
    3 | -1354    32    49   136   -17  -138   470    60 -1235     -  -222 |
    4 |   506    20  -195    79   138   -35 -1554     -   489     -   -41 |
    5 |  6369   -25   -64  -105    93    78 -1794    32  4315     -    -9 |
    6 | -3327   129  -162    10    71  -206-16181     5 -2852     -   -71 |
    7 | -6928    37  -133    82    24    17 -5142    19 -6204     -   -15 |
    8 | -2508   -30  -114  -103    76   -60   510    76 -2348     -    -4 |
    9 | -2656   -83   -67  -109   206  -131 15500     - -2736     -   -29 |
   10 |   184    26   -59    39  -106   111   109     -   758     -   131 |
   11 |   839   -34   -58   276   -85   -24  -709     -  1667     -    27 |
   13 |  2907   125  -104   -95    28   -60   995    26  3297     -   -43 |
   14 |  2493    63    41   120  -210   141   -27   155  3336     -  -163 |
   15 |    38    73    62   188  -146   240 16609    15 -1534     -   -99 |
   16 |  2235   113    84   125  -198   -21 -1904     -  3020     -   -31 |
   17 | -3179   -23  -176    43   144    97  3060     - -2989     -    -1 |
   18 |  1114    86    11   -27    10    49 -1639    58  1494     -  -178 |
   19 |  2461   106   137   104  -155  1104  -222     -  2733     -  -116 |
   20 |  2573   -38  -131   253   -62    13 -2192   173  2804     -  -158 |
   21 |  4561    75   117     7   -61   140 -1461     -  4550     -  -116 |
   22 |  4466   -20    38  -139    90   -26  5999    67  5184     -  -137 |
   24 | -6863   -17  -175     X    61  -133 -1649     - -6063     -   114 |
   25 |  5193    86   -89    75    42  -167  7004    66  1938     -  -189 |
   26 | -3903    13  -137   148    93  -177 -1947     - -3394     -   -69 |
   27 | -2563    26  -134    -4    33  -107 -5143   117 -2420     -  -110 |
   28 |    42    42   -28    58   -98   -32 -1048     -   686     -    65 |
   29 |  -852   -60  -168   236    40  -215     -    18 -1144     -    17 |
   30 | -1519   -16    -3  -150   154  -125 -4541     - -1791     -   -74 |
   31 | -4838    77   -49   132   -56    22-11613     - -4880     -   -42 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -72     -     -     -     -    64     -     -   -40 |
 ALGO |     -     -    -3  -279     -     -     -    66     -     -    32 |
 ALRT |     -   -20     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -104    49     -     -     -     -   -87     -     -   205 |
 ARTU |     -  -391     -  -394   533     -     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -  -155     -     -  -127     -     -     -     -     -   301 |
 ASPA |     -     -     -     -   126     -     -     -     -     -  -144 |
 AUCK |     -   -28     -     X     -     -     -     -     -     -    28 |
 BAHR |     -   -18   -17     -   -45     -     -    95     -     -   -74 |
 BOGT |     -    -6     -  -105    29     -     -   -21     -     -    67 |
 BOR1 |     -    76   -14     -     -     -     -     -     -     -   -62 |
 BREW |     -     -   -19     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 BRMU |     -     -     -     -    51     -     -     -     -     -   -59 |
 BRUS |     -   119    27     -     -     -     -   -53     -     -   -55 |
 CAS1 |     -    76     -    52   -85     -     -     -     -     -    -8 |
 CEDU |     -    70     -   128     -     -     -    -4     -     -  -136 |
 CHAT |     -   -78     -     -    23     -     -     -     -     -    52 |
 CHUR |     -     -   128     -     -     -     -    -3     -     -  -116 |
 COCO |     -    76     -   146     -     -     -   -21     -     -  -121 |
 CRO1 |     -     -    17   -56   -77     -     -     3     -     -    99 |
 DARW |     -     -   124     -     -     -     -   -69     -     -     - |
 DAV1 |     -    83     -     -   -77     -     -    91     -     -  -170 |
 DGAR |     -  -117     -     -   -84     -     -    69     -     -    97 |
 DRAO |     -     8  -146     -     -     -     -   115     -     -   -64 |
 DWH1 |     -   305    73     -     -     -     -  -247     -     -    45 |
 FAIR |     -     -    72  -170     3     -     -    14     -     -     X |
 FORT |     -     -   145  -505   256     -     -     -     -     -  -176 |
 GLPS |     -    73     -     -     8     -     -   -49     -     -     - |
 GODE |     -  -121    53    66     -     -     -     -     -     -    33 |
 GOL2 |     -     -     3     -     -     -     -     -     -     -    -3 |
 GOLD |     -    -2     -   -59     -     -     -   -89     -     -   186 |
 GUAM |     -     -     -    30   -29     -     -   109     -     -  -188 |
 GUAT |     -    21     -     -  -161     -     -     -     -     -   165 |
 HERS |     -     -  -282     -     -     -     -     -     -     -   267 |
 HOB2 |     -     -    61     -     -     -     -     -     -     -   -58 |
 HOFN |     -     -     -     -  -134     -     -    91     -     -     - |
 HRAO |     -  -157     -     -     -     -     -    40     -     -    87 |
 IENG |     -  -117   123     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    91     -     7   -30     -     -     -     -     -   -46 |
 IRKT |     -     -    67  -112     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    57     -     -    35     -     -     4     -     -  -104 |
 JPLM |     -     -   -23     -     -     -     -     -     -     -    22 |
 KERG |     -     -   194   -21   -48     -     -     -     -     -  -116 |
 KGN0 |     -     0   -26     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 KIRU |     -   -23     -     -     -     -     -     6     -     -    13 |
 KIT3 |     -     -     -   305  -328     -     -     -     -     -   207 |
 KOKB |     -     -   105     -  -155     -     -   -23     -     -   118 |
 KOSG |     -   -54     -     -     -     -     -     -     -     -    54 |
 KOUR |     -    21     -   -28  -134     -     -    -9     -     -   163 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    10     -     -   -16 |
 LAE1 |     -   -25     -     -    78     -     -     -     -     -   -65 |
 LHAS |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 LPGS |     -     -     5    -6     -     -     -   -38     -     -    61 |
 MAC1 |     -     7     -    35  -123     -     -     -     -     -   114 |
 MAG0 |     -   -57     -     -     -     -     -    34     -     -     - |
 MALI |     -     -     -  -119     -     -     -     -     -     -    67 |
 MAS1 |     -     -   150  -254     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -     -   -64     -     -     -     -     -     -    36 |
 MAW1 |     -    75     -     -    12     -     -     -     -     -   -91 |
 MBAR |     -     6     -     -   -68     -     -   109     -     -  -114 |
 MCM4 |     -   178     -     -  -155     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    34    18     -   -58     -     -     -     -     -    14 |
 METS |     -    10    25     -     -     -     -     -     -     -   -33 |
 MIZU |     -     -     -     X     -     -     -  -102     -     -   174 |
 MKEA |     -     -     -  -175     -     -     -     -     -     -    98 |
 NLIB |     -     -   -75     -     -     -     -    71     -     -   -50 |
 NNOR |     -     -    81   127     -     -     -  -107     -     -    34 |
 NPLD |     -   -78    89     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 NRC1 |     -     -    46     -     4     -     -  -132     -     -   176 |
 NRIL |     -    10     -     -   -36     -     -    18     -     -     - |
 NSSP |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 NTUS |     -   -98     -    49     -     -     -     -     -     -    72 |
 NYA1 |     -   169     -     -   -94     -     -     -     -     -   -62 |
 NYAL |     -     -   -10     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 OHI2 |     -    89     -   -27  -140     -     -    51     -     -     - |
 ONSA |     -   -21    60   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -   -50    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     3     -     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   121   -64    39     -     -     -     -     -  -123 |
 PETP |     -     4     -     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    79   -89     -     -     -    10     -     -   -42 |
 POTS |     -   -19     -     -    -1     -     -     -     -     -    20 |
 PRDS |     -     -     5     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 PTBB |     -    18    25     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 QAQ1 |     -     -   -10     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 RESO |     -     5     -     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 RIOG |     -   -25    39     -     X     -     -     -     -     -   -12 |
 SANT |     -  -142     -   230     X     -     -     -     -     -    13 |
 SCH2 |     -     -   -48     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    63     -     -  -107 |
 SFER |     -   -83    93     -     -     -     -     -     -     -    -5 |
 SPT0 |     -  -142    68     -     -     -     -     -     -     -    78 |
 STJO |     -     -   -49     -     -     -     -   -51     -     -   133 |
 STR1 |     -     -    57     -     -     -     -     -     -     -   -54 |
 SUTM |     -     -     -     -   117     -     -   -79     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    29   111     -     -   -48     -     -   -64 |
 THU3 |     -    -9     -     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -13     -     -    21 |
 TIDB |     -    17     -   -59     -     -     -     -     -     -    16 |
 TIXI |     -  -203     -     -   686     -     -  -241     -     -     - |
 TOW2 |     -   -40     -     -     -     -     -    24     -     -     - |
 TRO1 |     -   -71     -     -   -79     -     -     -     -     -   163 |
 TSKB |     -   -25     -    59    65     -     -     -     -     -   -83 |
 TWTF |     -    11     -     -     -     -     -   -53     -     -    79 |
 USN1 |     -   308     -     -     -     -     -  -371     -     -   322 |
 USNO |     -   -99    65     -     -     -     -     -     -     -    37 |
 USUD |     -     -     -   156     -     -     -     -     -     -   -88 |
 VILL |     -   -38     -    51     -     -     -     -     -     -    10 |
 WHIT |     -   -10     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 WSRT |     -   -14     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 WTZR |     -   -23     -    20     -     -     -     -     -     -    12 |
 WUHN |     -     -     -     -   209     -     -     -     -     -  -240 |
 YAKT |     -   -66     -     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 YELL |     -     -   -31    20     X     -     -     -     -     -    18 |
 ZWEN |     -     -     -  -164  -116     -     -     X     -     -   225 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6289   127    86   139   108   103  6756     -  5921     -    51 |  260   4.74
    3 |  1635    61    42    59    38    94  1521    28  1677     -    66 |  288   1.18
    4 |   655   109   103   153    85    79  1277     -   942     -    38 |  260   0.74
    5 |  2297    23    24    42    43    73  2363    16  3485     -    48 |  288   0.99
    6 |  2294    59    36    41    33    55  8720    37  2252     -    24 |  288   1.05
    7 |   992    56    49    56    34    86  2855    62  1434     -   136 |  288   0.85
    8 |  2018    47    30    68    28    64  1909    34  2120     -    75 |  288   2.30
    9 |  4029    42    49    41    26    80 11416     -  3753     -    71 |  246   1.85
   10 |  3279    39   139   119    49    92  1790     -  2917     -    57 |  254   2.45
   11 |  1770    44    43    99    53   126   525     -  1211     -    89 |  246   0.32
   13 |   614    74    54    55    32    96   819    31   656     -    99 |  288   0.27
   14 |  1708    71    73    74    78   131   518    79  1138     -   113 |  288   0.26
   15 |  5728    82    81   166    98   179  4616    64  4309     -    68 |  288   2.32
   16 |  1002    58   126    61    61    94   858     -   960     -    29 |  246   0.30
   17 |   614    73   121    58   119   118  2574     -   648     -    95 |  256   0.70
   18 |   828    49    72    78    22   111   839    43   870     -    39 |  288   0.42
   19 |   753    56    47   136    63    95  1519     -   767     -    66 |  246   0.39
   20 |   624    36    37    58    34   114  1173    34   709     -    31 |  288   0.38
   21 |  1243    66    50    62    39    99   739     -  1340     -    92 |  254   0.34
   22 |  3573    71    60    52    31    70  2513    31  3210     -    65 |  288   0.33
   24 |  3351   128    87     X    41   270  2113     -  2878     -    83 |  243   2.90
   25 |  5663    62    48    43    27   102  2671    38  4490     -    64 |  288   2.50
   26 |  1283   167    88   163    64   115  1014     -  1319     -   110 |  252   0.73
   27 |   696    44    46    39    29    98  2842    62   678     -   116 |  288   0.82
   28 |  1193    27    31    30    42    51  1723     -  1440     -    64 |  254   0.86
   29 |  1161   158    51   155    60   150     -    53  1040     -   143 |  288   0.55
   30 |  1521    34    26    25    27    62  2268     -  1019     -    52 |  246   0.83
   31 |  2413    51    48    56    57   120  5397     -  2272     -    86 |  246   1.04
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    67     -     -     -     -    40     -     -    15 |  288   0.20
 ALGO |     -     -    23    70     -     -     -    20     -     -    16 |  288   0.04
 ALRT |     -    12     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6.30
 AMC2 |     -    26    34     -     -     -     -    31     -     -    21 |  288   0.05
 ARTU |     -    46     -    24    42     -     -     -     -     -     - |  288  11.62
 ASC1 |     -    72     -     -    22     -     -     -     -     -    79 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    28 |  286    >>>
 AUCK |     -    33     -     X     -     -     -     -     -     -    33 |  264  12.02
 BAHR |     -    64    31     -    19     -     -    41     -     -    41 |  288   1.67
 BOGT |     -    40     -    64    61     -     -    49     -     -   211 |  288   9.34
 BOR1 |     -    36    45     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.43
 BREW |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -     -    16     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 BRUS |     -    54    45     -     -     -     -    27     -     -    22 |  288   0.03
 CAS1 |     -    42     -    75    21     -     -     -     -     -    24 |  288   7.71
 CEDU |     -    53     -    84     -     -     -    26     -     -    49 |  288  13.16
 CHAT |     -    37     -     -    18     -     -     -     -     -    27 |  263  11.97
 CHUR |     -     -    72     -     -     -     -    49     -     -    25 |  284  36.31
 COCO |     -    39     -    59     -     -     -    24     -     -    40 |  288   8.63
 CRO1 |     -     -    29    43    35     -     -    22     -     -    48 |  276  15.84
 DARW |     -     -    45     -     -     -     -    25     -     -     - |  288   2.81
 DAV1 |     -    33     -     -    34     -     -    33     -     -    29 |  288  14.86
 DGAR |     -    40     -     -    29     -     -    37     -     -    24 |  288  13.98
 DRAO |     -    37    31     -     -     -     -    26     -     -    21 |  288   0.09
 DWH1 |     -    47    34     -     -     -     -    59     -     -   110 |  288   0.65
 FAIR |     -     -    47    96    52     -     -    34     -     -     X |  286   0.13
 FORT |     -     -    66    94    54     -     -     -     -     -    53 |  288   0.13
 GLPS |     -    15     -     -    23     -     -    15     -     -     - |  288   8.75
 GODE |     -    27    26    48     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.07
 GOL2 |     -     -   138     -     -     -     -     -     -     -   130 |  288   0.19
 GOLD |     -    37     -    96     -     -     -    82     -     -    74 |  288  12.49
 GUAM |     -     -     -    95    31     -     -    33     -     -    20 |  276  11.02
 GUAT |     -    21     -     -    32     -     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 HERS |     -     -    65     -     -     -     -     -     -     -    62 |  241  23.23
 HOB2 |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    26 |  106   0.09
 HOFN |     -     -     -     -    21     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -   113     -     -     -     -     -    34     -     -    64 |  288   0.47
 IENG |     -    47    50     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.48
 IISC |     -    72     -    61    42     -     -     -     -     -    43 |  288  17.60
 IRKT |     -     -   122   207     -     -     -     -     -     -     - |  219  33.59
 ISPA |     -    31     -     -    35     -     -    21     -     -    20 |  288  11.43
 JPLM |     -     -    33     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   2.57
 KERG |     -     -    53   100   141     -     -     -     -     -   152 |  276   0.80
 KGN0 |     -    43    52     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287   0.47
 KIRU |     -    30     -     -     -     -     -    20     -     -    27 |  288  10.92
 KIT3 |     -     -     -   106    62     -     -     -     -     -    51 |  276  53.07
 KOKB |     -     -    44     -    35     -     -    28     -     -    26 |  288   0.09
 KOSG |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  286  88.94
 KOUR |     -    46     -    56    44     -     -    29     -     -    42 |  288   2.25
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    24     -     -    40 |  288  43.56
 LAE1 |     -    30     -     -    15     -     -     -     -     -    32 |  287  12.39
 LHAS |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   9.96
 LPGS |     -     -    64    75     -     -     -    24     -     -    40 |  288 201.61
 MAC1 |     -    81     -    96    33     -     -     -     -     -    31 |  288  12.24
 MAG0 |     -    27     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  286   9.73
 MALI |     -     -     -    41     -     -     -     -     -     -    23 |  287  19.26
 MAS1 |     -     -    22    36     -     -     -     -     -     -     - |  276  23.51
 MATE |     -     -     -    45     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.08
 MAW1 |     -    30     -     -    30     -     -     -     -     -    57 |  288  27.93
 MBAR |     -    59     -     -    37     -     -    33     -     -    56 |  288  23.86
 MCM4 |     -    32     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  287  24.36
 MDO1 |     -    36    30     -    30     -     -     -     -     -    20 |  288  11.52
 METS |     -    42    32     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287  12.86
 MIZU |     -     -     -     X     -     -     -    19     -     -    32 |  288   0.42
 MKEA |     -     -     -    58     -     -     -     -     -     -    32 |  288  24.55
 NLIB |     -     -    23     -     -     -     -    14     -     -    26 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    51    97     -     -     -    28     -     -    28 |  288  11.95
 NPLD |     -    53    46     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.06
 NRC1 |     -     -    28     -    32     -     -    22     -     -    19 |  288   0.04
 NRIL |     -    39     -     -    48     -     -    25     -     -     - |  288  10.30
 NSSP |     -    42     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288  13.44
 NTUS |     -    26     -    49     -     -     -     -     -     -    30 |  288  10.93
 NYA1 |     -    16     -     -    14     -     -     -     -     -    20 |  288   0.05
 NYAL |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.06
 OHI2 |     -    41     -   116    21     -     -    27     -     -     - |  288   8.14
 ONSA |     -    31    46    53     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.10
 OPMT |     -    38    41     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.06
 PDEL |     -    19     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  49.78
 PERT |     -     -    51    88    49     -     -     -     -     -    36 |  288   2.99
 PETP |     -    15     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  287  12.88
 PIE1 |     -     -    43    72     -     -     -    37     -     -    22 |  288   0.06
 POTS |     -    52     -     -    59     -     -     -     -     -    45 |  288  21.85
 PRDS |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   3.00
 PTBB |     -    54    42     -     -     -     -     -     -     -    48 |  288   0.35
 QAQ1 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   8.84
 RESO |     -    21     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   8.56
 RIOG |     -    38    53     -     X     -     -     -     -     -    25 |  288   9.52
 SANT |     -   178     -   112     X     -     -     -     -     -   122 |  288   5.64
 SCH2 |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -     9 |  288   9.87
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    17     -     -    29 |  288  35.10
 SFER |     -    49    18     -     -     -     -     -     -     -    38 |  285   0.60
 SPT0 |     -    43    44     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 STJO |     -     -    19     -     -     -     -    24     -     -    39 |  288   0.08
 STR1 |     -     -    54     -     -     -     -     -     -     -    51 |  288   0.66
 SUTM |     -     -     -     -    26     -     -    18     -     -     - |  276   1.09
 THTI |     -     -     -    70   130     -     -    61     -     -    57 |  276   8.48
 THU3 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   7.67
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    25     -     -    42 |  288   0.07
 TIDB |     -    44     -    55     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.09
 TIXI |     -    29     -     -    57     -     -    24     -     -     - |  287   7.19
 TOW2 |     -    27     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   9.38
 TRO1 |     -    71     -     -    57     -     -     -     -     -    25 |  288   8.59
 TSKB |     -    35     -    44    21     -     -     -     -     -    22 |  288   1.65
 TWTF |     -    29     -     -     -     -     -    32     -     -    40 |  288   0.26
 USN1 |     -    19     -     -     -     -     -    12     -     -    19 |  288   0.04
 USNO |     -    22    18     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.04
 USUD |     -     -     -    39     -     -     -     -     -     -    22 |  288  11.53
 VILL |     -    34     -    40     -     -     -     -     -     -    34 |  288   2.86
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   1.90
 WSRT |     -    52     -     -     -     -     -     -     -     -    52 |  286   0.05
 WTZR |     -    48     -    43     -     -     -     -     -     -    54 |  288   0.09
 WUHN |     -     -     -     -    28     -     -     -     -     -    32 |  287  10.48
 YAKT |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.81
 YELL |     -     -    64   144     X     -     -     -     -     -    23 |  283   0.14
 ZWEN |     -     -     -    98    39     -     -     X     -     -    34 |  288  16.62
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2650    57    56    84    49   112  3678    35  2394     -    57 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    8.65   | 4.03e-14  7.57e-15  1.99e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    8.01   | 3.76e-14  1.09e-14  7.22e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.74   | 4.99e-14  1.18e-14  2.19e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    6.88   | 4.19e-14  8.40e-15  5.22e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.68   | 5.20e-14  1.02e-14  2.81e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    5.17   | 7.54e-14  1.51e-14  3.48e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.05   | 4.95e-14  1.16e-14  7.11e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    4.94   | 4.27e-14  8.28e-15  2.52e-15 |
 YELL |   283     0     0   282    4.62   | 4.02e-14  1.06e-14  1.73e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.36   | 3.67e-14  9.42e-15  4.65e-15 |
 OPMT |   287     0     0   134    3.71   | 4.87e-14  8.77e-15  3.93e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.57   | 4.68e-14  2.82e-14  7.06e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.31   | 5.16e-14  1.02e-14  3.82e-15 |
 FAIR |   286     0     0   285    3.01   | 5.41e-14  1.69e-14  7.39e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.46   | 4.11e-14  1.28e-14  6.10e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.35   | 5.29e-14  1.20e-14  5.14e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.34   | 3.05e-14  9.51e-15  5.67e-15 |
 TID1 |   288     0     0   143    2.22   | 5.12e-14  9.58e-15  4.65e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    2.01   | 4.75e-14  1.04e-14  2.00e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.59   | 6.41e-14  1.78e-14  8.53e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.49   | 4.83e-14  1.35e-14  3.37e-15 |
 WSRT |   286     0     0   134    1.46   | 4.31e-14  1.17e-14  2.99e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.43   | 7.18e-14  2.20e-14  4.91e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.10   | 1.37e-13  1.59e-14  6.72e-15 |
 GOL2 |   288     2     0   143    1.04   | 4.64e-14  7.87e-15  2.75e-15 |
 HOB2 |   106     0     0   106    1.03   | 4.98e-14  9.98e-15         - |
 NYAL |   288     0     0   143    0.95   | 4.17e-14  1.07e-14  6.99e-15 |
 IRKT |   219     0     0   135    0.68   | 8.74e-14  2.48e-14         - |
 FORT |   288     0     0   288    0.63   | 8.86e-14  2.63e-14  1.27e-14 |
 NLIB |   288     0     0   143    0.57   | 4.03e-14  1.30e-14  2.85e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.24   | 3.21e-13  8.10e-14  3.25e-14 |
 ALBH |   288     0     0   143    0.20   | 5.09e-14  1.43e-14  1.42e-14 |
 G13  |   288     0     0   146    0.15   | 4.70e-13  6.40e-14  1.41e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.10   | 3.46e-13  1.25e-13  4.63e-14 |
 SFER |   285     0     0   282    0.10   | 3.98e-13  1.19e-13  3.94e-14 |
 G14  |   288     0     4    34    0.10   | 6.41e-13  6.44e-14  2.31e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.09   | 4.04e-13  1.14e-13  4.96e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.09   | 4.13e-13  8.24e-14  1.66e-14 |
 G30  |   246     0     0   216    0.08   | 3.35e-13  1.05e-13         - |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.48e-13  1.08e-13  3.16e-14 |
 G22  |   288     0     6    46    0.07   | 6.51e-13  6.15e-14  3.27e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.32e-13  9.51e-14  6.75e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.07   | 4.21e-13  1.10e-13  6.22e-14 |
 G26  |   252     0     0   226    0.07   | 3.91e-13  1.12e-13         - |
 DWH1 |   288     0     0   287    0.06   | 5.12e-13  1.23e-13  4.01e-14 |
 G16  |   246     0     2    65    0.06   | 4.62e-13  5.29e-14         - |
 G17  |   256     0     0   226    0.06   | 3.66e-13  1.08e-13         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 4.62e-13  1.43e-13  9.70e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.83e-13  8.77e-14  1.20e-13 |
 G31  |   246     0     0   216    0.03   | 2.27e-13  1.63e-13         - |
 G04  |   260     0     0   234    0.02   | 4.83e-13  1.64e-13         - |
 IENG |   288     0     0   143    0.02   | 5.99e-13  1.44e-13  5.52e-14 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 7.05e-13  1.74e-13  6.91e-14 |
 G19  |   246     0     3    16    0.01   | 6.84e-13  9.27e-14         - |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  3.76e-13  2.11e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 3.44e-13  1.05e-13  1.50e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.02e-12  3.30e-13  1.35e-13 |
 G05  |   288     0     0   242    0.01   | 1.35e-12  3.48e-13  7.07e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  4.22e-13  2.44e-13 |
 HRAO |   288     0     0   143    0.01   | 1.22e-13  5.09e-14  4.83e-14 |
 G24  |   243     0     0   217    0.01   | 1.40e-12  4.72e-13         - |
 YAKT |   288     0     0   288    0.01   | 4.05e-13  1.51e-13  4.49e-14 |
 G09  |   246     0     0   216    0.00   | 1.42e-12  4.84e-13         - |
 KERG |   276     0     0   143    0.00   | 1.29e-12  3.08e-13  6.53e-14 |
 G03  |   288     0     5    31    0.00   | 1.41e-12  4.01e-13  9.30e-14 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.00   | 1.46e-12  3.85e-13  2.72e-13 |
 SUTM |   276     0     0   130    0.00   | 6.51e-13  2.08e-13  1.03e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.75e-14  7.98e-15  3.99e-15 |
 KOSG |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   254     0     4     0    0.00   | 6.12e-13  7.88e-14         - |
 G25  |   288     0     1     0    0.00   | 1.43e-12  4.43e-13  1.70e-13 |
 G21  |   254     0     6     0    0.00   | 1.13e-12  1.42e-13         - |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 5.35e-13  5.99e-14  2.57e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.40e-12  1.44e-13  3.85e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  6.20e-13  1.62e-13 |
 G11  |   246     0     5     0    0.00   | 7.17e-13  8.32e-14         - |
 G10  |   254     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.32e-13         - |
 G01  |   260     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  9.17e-13         - |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.52e-13  4.67e-13  1.45e-13 |
 VILL |   288     0     1     0    0.00   | 1.14e-12  1.58e-12  2.44e-13 |
 USUD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 3.57e-13  2.34e-13  6.27e-13 |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 6.53e-13  4.66e-13  1.02e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.76e-12  6.26e-13  2.96e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 8.03e-13  1.11e-12  8.60e-13 |
 MCM4 |   287     0     2     0    0.00   | 6.10e-13  6.25e-13  2.20e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   276     1     0     0    0.00   | 1.96e-12  5.14e-13  1.43e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   276     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.62e-13  1.66e-13  1.97e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.33e-13  4.46e-13  1.96e-13 |
 CRO1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.20e-17  2.64e-16  1.58e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      BRUS      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
