
 GPS week: 1275   Day: 1   MJD: 53170                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  35702   1057    -0.29    -0.60     0.05    13.13
 emr |   288     0  25736    278  4641.46    29.99     0.04    17.00
 esa |   288     0  20496   3540  4640.68    29.39     0.06     6.67
 gfz |   288     0  32471     17     0.37    -0.26     0.03    22.56
 igr |   288     0  31658     49     5.64     0.00     0.04     0.00
 jpl |   288     0  26198   1166    -3.66    -0.12     0.02    27.61
 mit |   288     0  28325   1108    -0.80     1.14     0.04    13.04
 ngs |    96     0   2585      0    -0.08     0.04     3.34     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |     X  -213     X    36  -175  -130   484 -5407     - |
    3 |   -14  -194   -66    42   -31  -157   560  -583     - |
    4 |    -1  -199     X    39   -26   -11   208 -2006     - |
    5 |  -147  -152   -77   -10  -197   -33   475  8448     - |
    6 |   -53  -159   -89   106  -158  -140   420 -1728     - |
    7 |   -91  -205   -69    50   -31     4   299 -3927     - |
    8 |   -47  -112    63   -66   -23     -   276  1876     - |
    9 |  -140  -194    42    43   -82   -51   423-13060     - |
   10 |   -13  -139  -133   -98   -78   -26   486 -4279     - |
   11 |    36   -56    42    92    30    11  -162  1826     - |
   13 |   194   -21   -83   126   117   -32  -273  4415     - |
   14 |   166   -97    45    61    38     6  -176   750     - |
   15 |     X  -202     X   -23  -154  -131   579 -7275     - |
   16 |   -17  -129   191    33    -5    20    -7  4424     - |
   17 |   -53  -225     X    41   -87   -52   379   852     - |
   18 |    93  -175    54    81   -15    21   -76  3544     - |
   19 |   287  -107   135  -144  -155   -14    62  4142     - |
   20 |    37   -73   -37    23   -34    67  -107  6125     - |
   21 |   127    22   -11    70   -26   -46  -180  6819     - |
   22 |    19   -54  -161    32    46    59   -48 -4253     - |
   24 |  -107  -166   -92    63   -15   -40   314 -9087     - |
   25 |    -5  -228   -14   -22  -111   -80   518  5255     - |
   26 |     X  -303     X    37   -69   -74   467  -938     - |
   27 |  -144  -235   103    77   -34    -6   281 -1299     - |
   28 |    39    34    67   110   247   -30  -246  4788     - |
   30 |   -71  -165   143    88   -23  -140   360   980     - |
   31 |   -53   -63  -153   -56    12   -63   444  -841     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    14    10     -     -     -     -   -28     -     - |
 ALGO |     -    50     X   -23    14     8   -41     -     - |
 ALRT |   -15     -     -    48     -    55  -184     -     - |
 AMC2 |  -180    71     -     -    -4   120  -165     -     - |
 ARTU |    57     -    94    41   -25   -77     -     -     - |
 ASC1 |     4     -     -    -2   -63     X     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -   220   145  -180     -     -     - |
 AUCK |   -87     -     X     -   -26    85   -91     -     - |
 BAHR |   -99    45     -   -63   -74    71     -     -     - |
 BILI |    25     -     -    54     2   -33   -48     -     - |
 BJFS |   -52     -     -   -26     -    45     -     -     - |
 BOGT |   -27     -     X    16  -140     X     -     -     - |
 BOR1 |    85     0     -     -    71     -   -86     -     - |
 BRAZ |     -     -     -   -76     -    62     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    48    29   -39     -     -     - |
 BRUS |    68    -3     -     -    78     -   -65     -     - |
 CAS1 |   -12     -    45   -62   -88    31    30     -     - |
 CEDU |    21     -    63     -     7   -26     -     -     - |
 CHAT |  -126     -     -   -48    -7   163  -134     -     - |
 CHUR |   -17   129     -     -  -102     -  -151     -     - |
 COCO |   -15     -   -13   -27    40    39   -15     -     - |
 CRO1 |     -   125     6     -   106    33  -298     -     - |
 DAKA |    13     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 DARW |    76    32     -     -     -     -  -118     -     - |
 DAV1 |    -1     -     -    36   -13     9   -81     -     - |
 DGAR |   -82     -   -13    36    83     -    26     -     - |
 DRAO |    66    94     -  -143    56     -    59     -     - |
 DWH1 |   313   176     -     -   165  -257     -     -     - |
 FAIR |   -31    14     8    39    -2    42  -149     -     - |
 FORT |     -     -  -122   225   341  -180    54     -     - |
 GLPS |    89     -     -    24    28   -62     -     -     - |
 GMAS |     -     0     -     -     -     0     -     -     - |
 GODE |  -140   104    95     -    44     -   -43     -     - |
 GOLD |    99     -   -80   -36   174     -     -     -     - |
 GUAM |  -119     -     X    69   -31     X     X     -     - |
 GUAT |   -35     -     -     -    22    17     -     -     - |
 HARB |  -139     -     -    81     -     -     -     -     - |
 HERS |     -   109     -     -     -     -  -142     -     - |
 HOB2 |   -76   150     -  -100   -78   142  -246     -     - |
 HRAO |   -61     -  -123     -     -    59     -     -     - |
 IENG |   -63    49     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -168  -155     -   290     -     - |
 INVK |    84     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 IRKT |    23     -     X  -125     -  -107   437     -     - |
 ISPA |   167     -     -   141    84  -195     -     -     - |
 JAB1 |    76     -     -     -   -80     -   -77     -     - |
 JPLM |     -   148     -   -76     8     -   -62     -     - |
 KARR |    -5     -     -     -   -49    70  -144     -     - |
 KERG |     -   -38  -239   118     -   -44    60     -     - |
 KGN0 |    28   -22     -     -   -15     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   156   -46     -     -     X     -     - |
 KOKB |     -   -25     -     -    18    15     -     -     - |
 KOSG |   -51     -     -    29     -     -     -     -     - |
 KOUR |    81     -   -17   -58   -13    13     -     -     - |
 LHAS |    41     -   -31   123     -     -  -238     -     - |
 LPGS |   120   157   148  -492   290   214     -     -     - |
 MAC1 |   -90     -    16  -195  -135   232   -71     -     - |
 MAG0 |   -38     -     -     -     -    18     -     -     - |
 MAS1 |   -46   112   -68   -37    11     -     -     -     - |
 MATE |   147     -  -195    64   -79     -  -159     -     - |
 MAW1 |    46     -   -91     -   -12     -     -     -     - |
 MBAR |   -72     -     -   -88   -57   105     -     -     - |
 MCM4 |   350     -   -74  -275    32    76     2     -     - |
 MDO1 |     -    92     -   -70    39     -     -     -     - |
 MDVJ |   -30     -     -     -     -     -    31     -     - |
 METS |    57    39     -    17     5     -  -138     -     - |
 MIZU |     -   173   -65   -80   244     -   -58     -     - |
 MKEA |    72     -     3     -   192     -   -74     -     - |
 NLIB |     -     X     -   -15     -     -    27     -     - |
 NNOR |     -    98  -192     -  -117     -   -30     -     - |
 NOUM |     -     -     -   157     -  -128     -     -     - |
 NPLD |   -64    50     -     -   -12     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    97     -    96    98     -  -293     -     - |
 NRIL |    13     -     -   -33   -39    86  -139     -     - |
 NTUS |  -212     -   -21    19   -70   146  -117     -     - |
 NYA1 |   122     -     -   -31    53     -   -70     -     - |
 NYAL |     -   -30     -     -     -     -    39     -     - |
 OBET |     -    98     -   -74     -     -     -     -     - |
 OHI2 |   141     -    76   -41    15     -  -108     -     - |
 ONSA |   -12    43   120   -48    17    70  -166     -     - |
 OPMT |    68    62     -   -86     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -197     -     -    43    86    58     -     -     - |
 PERT |   -51   123  -303     -   -22    54   -68     -     - |
 PETP |   -37     -     -    22     0     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    64  -163     -   -80     -     -     -     - |
 PIMO |   -78     -     -    12     -    28     -     -     - |
 POL2 |    23     -   -44     -     -     -     X     -     - |
 POTS |   -51     -     -    30   -17     -     -     -     - |
 PRDS |  -106    82     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     8    -6     -     -   -82     -     X     -     - |
 QAQ1 |   117   224     -   165     -  -272  -121     -     - |
 RESO |    30     -     -   -17     -     -     -     -     - |
 REUN |   210     -     -  -122     -     -     -     -     - |
 RIOG |    11     2   120   -86   -26    52   -28     -     - |
 SANT |     -     -   253   -75    42     X     -     -     - |
 SCH2 |  -136   151     -     -     -    75  -220     -     - |
 SCUB |   161     -     -  -131     -    37     -     -     - |
 SFER |     8    70     -     -    56     -   -98     -     - |
 SPT0 |   -71    55     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |    54    45     -   -16   120   -17   -50     -     - |
 SUTM |     -    -1     -     1     -     -     -     -     - |
 SYOG |   194   -15     -   -39     -   -16   -73     -     - |
 THTI |     -    77    30   -41     -   -21     -     -     - |
 THU3 |    55    34     -   -58    84     -     -     -     - |
 TIDB |   -21    81   137     -    63     -  -151     -     - |
 TIXI |    76     -     -    24     -    -3  -112     -     - |
 TLSE |     -    70     -     -     -     -   -91     -     - |
 TOW2 |    -2     -     -  -134  -118   110     -     -     - |
 TRO1 |   -54     -     -    17    22    85  -156     -     - |
 TSKB |  -122    11   -25    79   -94    -7     -     -     - |
 TWTF |   -68  -157     -   158  -157     -     -     -     - |
 URUM |   -33     -     -    19    62     -     -     -     - |
 USN1 |   -20    15     -     -   -90     -     -     -     - |
 USNO |     0    30     -     -    25     -   -39     -     - |
 USUD |     -    65   167    23    18     -  -207     -     - |
 VESL |    51     -     -  -122     -    75     -     -     - |
 VILL |   -53     -     X   -52     -    68     -     -     - |
 WES2 |     -   195     -  -164     -     -    29     -     - |
 WHIT |    67     -     -     -   111     -   -67     -     - |
 WROC |     -    67     -     -     -     -   -88     -     - |
 WSRT |   -69   124     -     9     -     -  -108     -     - |
 WTZR |  -175    96   -62    27   -48    77  -128     -     - |
 WUHN |     -  -257     -   193   -54     -     -     -     - |
 YAKT |   -16     -     -     -   -18     8     -     -     - |
 YAR2 |  -192    70     -    59   -17     -     -     -     - |
 YEBE |     -   166     -     -     -     -  -216     -     - |
 YELL |   -31   125   -36   -71    22    41   -80     -     - |
 YKRO |  -134     -     -   204    28   -63   -86     -     - |
 YSSK |    29     -     -   -53     -    92  -132     -     - |
 ZAMB |     -     -     -    74     -   -57    -8     -     - |
 ZWEN |     -     -    24   154    74     -  -279     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |     X    37     X    33    74    18    45  9139     - |  279   3.70
    3 |    21    30    48    19    25    14    39  2894     - |  288   2.41
    4 |   108    74     X    38    55    31   107  1234     - |  288   0.80
    5 |    15    35    57    30    16    16    27  4503     - |  288   1.64
    6 |    31    32    50    21    36    31    48  2099     - |  288   1.63
    7 |    41    31    55    21    39    20   105  1025     - |  288   0.59
    8 |    45    43    49    22    43     -    37  7027     - |  288   2.43
    9 |    49    59    60    25    41    25    47  5447     - |  288   3.34
   10 |    50    34    66    24    37    24    47  3049     - |  288   2.88
   11 |    89    51    56    22    39    29    33   745     - |  288   0.23
   13 |    66    30    57    24    47    21    39  1415     - |  288   0.26
   14 |    62    52    45    27    39    22    41   927     - |  288   0.20
   15 |     X    33     X    17   100    22    20  5467     - |  277   3.42
   16 |    32    74    37    19    39    26    32   459     - |  288   0.23
   17 |    98    81     X    65   114    37    70  2605     - |  288   0.65
   18 |    62    40    39    35    34    26   105   759     - |  288   0.47
   19 |    38    25    71    24    70    27    47   697     - |  288   0.34
   20 |    64    41    45    31    43    35    47   814     - |  288   0.17
   21 |    89    42    61    30    52    33    40   786     - |  288   0.36
   22 |    46    44    62    16    41    20    37  1385     - |  288   1.04
   24 |   112    89   121    33    49    22    46  6348     - |  288   2.31
   25 |    60    53    49    21    58    17    33  1477     - |  288   1.82
   26 |     X    53     X    32    73    23    46  2501     - |  288   0.66
   27 |    47    35    49    15    57    27    70  1073     - |  288   0.60
   28 |    22    42    43    14    64    28    45  1513     - |  288   0.58
   30 |    25    40    63    27    18    27    22   720     - |  288   0.71
   31 |    24    30    49    25    43    19    41  1760     - |  288   0.62
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    36    26     -     -     -     -    29     -     - |  288   0.23
 ALGO |     -    29     X    59    27    36    53     -     - |  288   0.04
 ALRT |    14     -     -    12     -    19    34     -     - |  288   7.15
 AMC2 |    23    32     -     -    18    23    22     -     - |  288   0.02
 ARTU |    51     -    50    33    28    32     -     -     - |  278  13.58
 ASC1 |    23     -     -    13    27     X     -     -     - |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -    36    34    29     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    55     -     X     -    65    11    46     -     - |  264  11.72
 BAHR |    47    28     -    14    15    32     -     -     - |  288   2.05
 BILI |    34     -     -    25    34    15    46     -     - |  287  11.08
 BJFS |    28     -     -    23     -    15     -     -     - |  287  11.78
 BOGT |    28     -     X    16    40     X     -     -     - |  287   9.11
 BOR1 |    26    15     -     -    32     -    24     -     - |  288   0.69
 BRAZ |     -     -     -    13     -    10     -     -     - |  287    >>>
 BRMU |     -     -     -    28    14    23     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    32    25     -     -    25     -    27     -     - |  288   0.04
 CAS1 |    35     -    83    14    22    18    41     -     - |  288   7.45
 CEDU |    41     -    57     -    21    24     -     -     - |  286  12.37
 CHAT |    97     -     -    29    16    15    51     -     - |  287  13.13
 CHUR |    37    21     -     -    22     -    23     -     - |  288  37.22
 COCO |    24     -    65    36    40    23    51     -     - |  288   9.16
 CRO1 |     -    17    69     -    26    21    31     -     - |  275  16.24
 DAKA |    38     -     -    22     -     -     -     -     - |  288  16.07
 DARW |    22    15     -     -     -     -    27     -     - |  288   2.20
 DAV1 |    24     -     -    19    18    30    55     -     - |  287  18.05
 DGAR |    19     -    78    21    18     -    39     -     - |  288  12.87
 DRAO |    39    14     -    15    21     -    38     -     - |  288   0.09
 DWH1 |    56    28     -     -    27    25     -     -     - |  288   0.55
 FAIR |    25    13    33    20    32    44   100     -     - |  288   0.07
 FORT |     -     -    71    54    25    42    35     -     - |  288   0.17
 GLPS |    29     -     -    14    29    15     -     -     - |  288  11.23
 GMAS |     -    21     -     -     -    13     -     -     - |  288   1.86
 GODE |    31    24    35     -    28     -    26     -     - |  288   0.10
 GOLD |    77     -    68    34    78     -     -     -     - |  288  13.70
 GUAM |    22     -     X    13    20     X     X     -     - |  281  13.26
 GUAT |    38     -     -     -    35    18     -     -     - |  288    >>>
 HARB |   123     -     -    71     -     -     -     -     - |  220  58.07
 HERS |     -    65     -     -     -     -    85     -     - |  241  20.09
 HOB2 |    73    40     -    28    36    19    21     -     - |  288   0.07
 HRAO |    20     -    65     -     -    17     -     -     - |  288   0.70
 IENG |    38    29     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.73
 IISC |     -     -     -    24    34     -    42     -     - |  125   7.46
 INVK |    32     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   8.06
 IRKT |    92     -     X    30     -    50    90     -     - |  272  46.04
 ISPA |    39     -     -    41    22    24     -     -     - |  288  11.91
 JAB1 |    15     -     -     -    42     -    15     -     - |  288  11.45
 JPLM |     -    20     -    16    14     -    24     -     - |  288   5.43
 KARR |    21     -     -     -    46    11    16     -     - |  288   8.64
 KERG |     -    20    53    26     -    21    34     -     - |  288   1.65
 KGN0 |    30    23     -     -    35     -     -     -     - |  287   0.79
 KIT3 |     -     -    41    12     -     -     X     -     - |  168 133.66
 KOKB |     -    35     -     -    55    21     -     -     - |  288   0.07
 KOSG |    37     -     -    22     -     -     -     -     - |  288  37.33
 KOUR |    25     -   109    20    19    18     -     -     - |  287   1.86
 LHAS |    25     -    47    14     -     -    16     -     - |  288  10.96
 LPGS |    29    22    45    23    92    27     -     -     - |  288 155.68
 MAC1 |    91     -    71    27    17    31    42     -     - |  288  12.47
 MAG0 |    21     -     -     -     -    10     -     -     - |  286  10.79
 MAS1 |    33    16    49    24    12     -     -     -     - |  288   2.39
 MATE |    31     -    51    18    28     -    28     -     - |  288   0.09
 MAW1 |    20     -    40     -    42     -     -     -     - |  284  31.67
 MBAR |    28     -     -    17    22    20     -     -     - |  288  25.09
 MCM4 |    41     -    77    27    24    20    68     -     - |  288  10.37
 MDO1 |     -    19     -    14    16     -     -     -     - |  288  22.57
 MDVJ |    31     -     -     -     -     -    31     -     - |  288   0.08
 METS |    31    26     -    33    24     -    60     -     - |  287  13.15
 MIZU |     -    44    59    21    27     -    39     -     - |  288   0.38
 MKEA |    35     -    71     -    81     -    56     -     - |  288  26.43
 NLIB |     -     X     -    29     -     -    50     -     - |  276   0.08
 NNOR |     -    17    91     -    28     -    33     -     - |  288  13.11
 NOUM |     -     -     -    26     -    21     -     -     - |  288    >>>
 NPLD |    19    14     -     -    27     -     -     -     - |  287   0.07
 NRC1 |     -    39     -    43    23     -    40     -     - |  288   0.03
 NRIL |    38     -     -    26    28    13    48     -     - |  288  10.44
 NTUS |    43     -    43    25    30    25    33     -     - |  288  11.08
 NYA1 |    19     -     -    22    26     -    45     -     - |  288   0.07
 NYAL |     -    23     -     -     -     -    29     -     - |  288   0.08
 OBET |     -    21     -    16     -     -     -     -     - |  287   0.48
 OHI2 |    47     -   106    17    31     -    29     -     - |  288   7.39
 ONSA |    34    66    53    47    39    31    48     -     - |  288   0.05
 OPMT |    32    31     -    30     -     -     -     -     - |  287   0.07
 PDEL |    26     -     -    26    35    25     -     -     - |  288  51.17
 PERT |    46    39    86     -    17    16    17     -     - |  288   2.25
 PETP |    50     -     -    29    32     -     -     -     - |  287  12.46
 PIE1 |     -    12    30     -    40     -     -     -     - |  288   0.05
 PIMO |    77     -     -    76     -    37     -     -     - |  217  12.61
 POL2 |    22     -    43     -     -     -     X     -     - |  284  13.02
 POTS |    49     -     -    28    24     -     -     -     - |  288  26.94
 PRDS |    22    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   1.27
 PTBB |    22    17     -     -    48     -     X     -     - |  285   0.24
 QAQ1 |    17    28     -    21     -    16    35     -     - |  288  18.37
 RESO |    35     -     -    20     -     -     -     -     - |  288  10.18
 REUN |    20     -     -    11     -     -     -     -     - |  276  22.31
 RIOG |   110    52   138    36    33    22    25     -     - |  287   9.15
 SANT |     -     -    93    27    43     X     -     -     - |  275   5.39
 SCH2 |    17    25     -     -     -    18    30     -     - |  288  11.10
 SCUB |    22     -     -    35     -    27     -     -     - |  288  11.09
 SFER |    24    22     -     -    32     -    16     -     - |  283   0.47
 SPT0 |    14    11     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.08
 STJO |    33    21     -    16    17    14    14     -     - |  288   0.07
 SUTM |     -    40     -    30     -     -     -     -     - |  286   5.60
 SYOG |    31    24     -    29     -    20    84     -     - |  288   0.72
 THTI |     -    29    88    23     -    22     -     -     - |  288   8.58
 THU3 |    17    15     -    14    18     -     -     -     - |  288   8.20
 TIDB |    50    32    44     -    48     -    22     -     - |  288   0.06
 TIXI |    22     -     -    15     -    16    53     -     - |  287  10.63
 TLSE |     -    16     -     -     -     -    21     -     - |  287   0.37
 TOW2 |    38     -     -    25    30    25     -     -     - |  288   9.39
 TRO1 |    28     -     -    25    38    29    43     -     - |  288   8.53
 TSKB |    54    48    93    33    30    24     -     -     - |  288   1.09
 TWTF |    28    35     -    35    50     -     -     -     - |  288   0.83
 URUM |    71     -     -    41    53     -     -     -     - |  288  27.63
 USN1 |    39    30     -     -    46     -     -     -     - |  288   0.03
 USNO |    28    18     -     -    17     -    33     -     - |  288   0.03
 USUD |     -    32    63    28    23     -    35     -     - |  288  12.91
 VESL |    34     -     -    15     -    14     -     -     - |  288    >>>
 VILL |    33     -     X    25     -    20     -     -     - |  288   5.78
 WES2 |     -    36     -    41     -     -    31     -     - |  288   0.49
 WHIT |    32     -     -     -    22     -    32     -     - |  288   1.93
 WROC |     -    20     -     -     -     -    26     -     - |  288  15.65
 WSRT |    35    19     -    40     -     -    55     -     - |  288   0.06
 WTZR |    41    25    40    15    24    20    26     -     - |  288   0.06
 WUHN |     -    23     -    17    33     -     -     -     - |  287  16.08
 YAKT |    28     -     -     -    35    13     -     -     - |  288   0.51
 YAR2 |    22    19     -    16    21     -     -     -     - |  288   5.88
 YEBE |     -    14     -     -     -     -    18     -     - |  288   0.30
 YELL |    86    41    34    23    11    34    33     -     - |  287   0.03
 YKRO |    26     -     -    20    20    17    24     -     - |  288  71.11
 YSSK |    52     -     -    35     -    13    27     -     - |  287  10.92
 ZAMB |     -     -     -    17     -    17    17     -     - |  288   9.72
 ZWEN |     -     -    82    22    33     -    34     -     - |  288  15.24
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    46    36    65    28    40    24    45  3339     - |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   287    9.95   | 4.01e-14  9.38e-15  1.95e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.01   | 3.61e-14  5.05e-15  1.72e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.53   | 3.98e-14  1.09e-14  4.86e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.20   | 3.70e-14  6.82e-15  3.33e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    6.62   | 4.78e-14  1.25e-14  9.84e-15 |
 OPMT |   287     1     0   285    6.46   | 5.05e-14  9.20e-15  5.98e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.06   | 6.00e-14  1.85e-14  4.23e-15 |
 YELL |   287     0     0   286    4.32   | 3.29e-14  7.54e-15  3.16e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    3.44   | 6.16e-14  1.26e-14  6.23e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.34   | 4.51e-14  8.99e-15  2.11e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    3.33   | 6.20e-14  1.17e-14  5.80e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    3.22   | 3.83e-14  8.71e-15  8.38e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.15   | 3.42e-14  1.42e-14  3.89e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    2.97   | 6.11e-14  1.24e-14  3.03e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.85   | 3.87e-14  2.83e-14  4.61e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   285    2.72   | 4.31e-14  9.30e-15  4.29e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    2.29   | 5.33e-14  1.05e-14  4.87e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.07   | 3.23e-14  8.12e-15  6.33e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.75   | 1.94e-13  2.08e-14  5.56e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.73   | 3.99e-14  1.07e-14  5.99e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.67   | 2.91e-14  9.56e-15  7.78e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.66   | 7.34e-14  2.27e-14  7.23e-15 |
 MATE |   288     1     0   287    1.34   | 4.25e-14  1.77e-14  6.07e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.17   | 6.59e-14  1.77e-14  3.72e-15 |
 NLIB |   276     0     0   274    1.04   | 8.20e-14  2.87e-14  7.61e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    1.00   | 6.64e-14  2.87e-14  1.66e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.80   | 7.03e-14  1.87e-14  5.07e-15 |
 IRKT |   272     1     0   249    0.46   | 5.88e-14  1.94e-14  8.03e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.43   | 4.93e-14  1.84e-14  2.11e-14 |
 PTBB |   285     0     0   284    0.18   | 3.38e-13  8.32e-14  1.96e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.10   | 9.28e-14  1.81e-14  2.72e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.09   | 4.11e-13  9.20e-14  5.73e-14 |
 KGN0 |   287     4     0   282    0.09   | 3.41e-13  8.08e-14  4.07e-14 |
 SFER |   283     0     0   278    0.08   | 3.57e-13  1.06e-13  4.77e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.97e-13  9.54e-14  7.58e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.58e-13  8.78e-14  7.59e-14 |
 OBET |   287     0     0   286    0.07   | 4.86e-13  1.33e-13  5.58e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.36e-13  1.00e-13  7.24e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.06   | 3.24e-13  1.28e-13  2.31e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.38e-13  1.30e-13  5.05e-14 |
 G30  |   288     0     0   198    0.06   | 3.52e-13  1.06e-13  4.03e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.97e-13  1.48e-13  4.78e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.05   | 4.34e-13  1.13e-13  3.50e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 4.59e-13  1.33e-13  7.54e-14 |
 G22  |   288     0     1   130    0.04   | 6.22e-13  7.58e-14  1.03e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.27e-13  1.07e-13  7.21e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.77e-13  1.44e-13  9.01e-14 |
 WES2 |   288     0     0   288    0.03   | 6.05e-14  1.94e-14  3.49e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 5.13e-13  1.24e-13  1.37e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 7.16e-13  2.49e-13  4.74e-14 |
 IENG |   288     0     0   143    0.02   | 5.60e-13  1.36e-13  8.83e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.02   | 3.49e-13  1.06e-13  1.96e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.01   | 1.14e-13  3.41e-14  7.55e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  3.48e-13  2.74e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.69e-13  2.73e-13  7.97e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.99e-13  2.19e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.70e-13  1.62e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.01   | 4.41e-13  1.35e-13  5.22e-14 |
 G05  |   288     0     2   133    0.01   | 1.37e-12  3.95e-13  1.07e-13 |
 KOUR |   287     0     0   286    0.00   | 1.55e-12  4.07e-13  1.21e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  4.04e-13  1.20e-13 |
 G25  |   288     0     5    69    0.00   | 1.40e-12  3.76e-13  1.15e-13 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.00   | 1.06e-12  3.56e-13  1.47e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.88e-12  4.45e-13  2.80e-13 |
 SUTM |   286     0     1   273    0.00   | 6.70e-13  1.96e-13  3.56e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.71e-13  4.71e-13  1.12e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.61e-14  8.50e-15  2.28e-15 |
 KIT3 |   168     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   125     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   220     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.68e-13  8.86e-14  5.19e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.18e-12  1.23e-13  2.80e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.83e-13  6.60e-14  1.36e-14 |
 G19  |   288     2     6     0    0.00   | 5.96e-13  9.48e-14  2.73e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.38e-12  1.18e-13  4.60e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.74e-13  5.10e-14  1.96e-14 |
 G15  |   277     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.31e-13  3.14e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  6.26e-14  2.32e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.65e-13  7.77e-14  3.33e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.83e-13  7.02e-14  2.16e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.12e-12  3.68e-13  2.00e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.80e-13  2.63e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-12  4.44e-13  2.43e-13 |
 G01  |   279     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  7.63e-13  1.82e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.07e-12  1.29e-12  3.59e-13 |
 VESL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.75e-13  1.86e-13  5.88e-13 |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.35e-13  4.71e-13  9.73e-13 |
 SANT |   275     1     1     0    0.00   | 1.83e-12  1.08e-12  5.30e-13 |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   217     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  6.27e-13  2.09e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 8.40e-13  9.22e-13  1.24e-12 |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.25e-13  5.28e-13  6.43e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.00e-13  2.70e-13  6.34e-13 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.49e-13  4.28e-13  1.92e-13 |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.62e-17  4.35e-16  2.61e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      AMC2      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
