
 GPS week: 1277   Day: 1   MJD: 53184                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2669      0    -0.12     0.18     2.63     0.00
 cod |   288     0  27621    371    -0.28     0.27     0.05    20.05
 emr |   288     0  17403    429    71.35    -1.78     0.07    12.38
 esa |   288     2  16234    626   752.21    12.67     0.20     0.00
 gfz |   288     0  20778     33    -0.22     0.24     0.05    18.56
 iga |    96     0   2573     14    -0.15     0.20     0.13     0.00
 igu |    96     0   2573      0    -0.13     0.15     2.81     0.00
 jpl |   288     0  15353    150     4.63    -2.94     0.04    26.85
 ngs |    96     0   2573      4    -0.13     0.14     2.19     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     1  33385    959   370.25    30.63     0.04    22.15

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -2932    18     - -1305    -2     -     -     -     -     -   -14 |
    3 | -1147   -72  -118  1180   131    70  8057    16 -2309     -    12 |
    4 |   -12    81  -187  -784   157  -266 -2044  -149  -963     -    -8 |
    5 |  7859    37    24  1230    65    17  6671    69  6074     -  -148 |
    6 | -8280   175    49   484   -14  -328-14208    66 -7630     -  -215 |
    7 | -2567  -147  -108     -   142   137  5199    65 -2653     -    32 |
    8 |  -142   -64  -124  -938   -43    27  2902    42  -251     -   128 |
    9 | -1584    16    20   391    20  -168 -7532    78 -1579     -   -87 |
   10 |-10201    33  -153   -78    14    -6 -8421    65 -6521     -     5 |
   11 |  3708   -65   -12  2009    29  -147   411   -23  4150     -    58 |
   13 |  6775    40  -140  -255   -20  -134  1558    -4  6394     -    57 |
   14 |  5191   132  -178  2341   -78    95  1005    64  4960     -     9 |
   15 |  -377   -78  -101   485   114   210  7329     X -2014     -    30 |
   16 |  2461   -23   -74  1230    25    85  -918    76  2050     -    -5 |
   17 | -4863     X  -138  2166    60    44  1465   133 -4075     -   -60 |
   18 |  3404    55     7  1825     6  -124  1015    19  3351     -   -71 |
   19 |  3646   155    51  1354  -160  1276  1026   104  3695     -   -96 |
   20 |  2963    79   -40  1317   -79    32    21   208  3196     -   -98 |
   21 | -1496    60   115  1274   -58    29 -1145   108 -1361     -  -139 |
   22 |   -11   -19   -35  2520   126    48  -195   -29  -129     -   -55 |
   24 |   500    88  -151  1155    50  -233  5034   -17  -192     -   -20 |
   25 | -3236   146     7  1154   -31  -116 -8512   125 -2494     -  -180 |
   26 |  2407    -8   -85  -975    84  -144  3876    22  1178     -   -29 |
   27 | -3462   -74     X  -318    58   -37  -377    -7 -3241     -    23 |
   28 |   218   -62   -76   874   -58   -23  2396   -10   785     -   153 |
   29 | -2356   -58  -136  -955    40  -207 -1416    25 -2281     -    93 |
   30 | -1134    45   115  1420    61  -164 -2859    32 -1438     -  -178 |
   31 |  4373   -57  -118   803   116    20   270     6  2810     -    16 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -81     -     -     -     -    80     -     -   -52 |
 ALGO |     -     -  -105-25224     -     -     -   102     -     -   -66 |
 ALRT |     -   -37     -     -    40     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -101    44     -     -     -     -   -92     -     -   178 |
 ARTU |     -    68     -   433    14     -     -   -28     -     -   -40 |
 ASC1 |     -   359     -     -  -212     -     -     -     -     -  -140 |
 ASPA |     -     -     -     -   118     -     -     -     -     -   -99 |
 BAHR |     -     -   104     -  -133     -     -    44     -     -     X |
 BILI |     -   -32     -     -   -78     -     -     -     -     -    95 |
 BOR1 |     -   122    45     -     -     -     -     -     -     -  -136 |
 BREW |     -     -   -65     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 BRMU |     -     -     -     -    43     -     -     -     -     -   -36 |
 BRUS |     -    98    76     -     -     -     -    -7     -     -  -123 |
 CAGZ |     -   125     -     -     -     -     -     -     -     -  -113 |
 CEDU |     -   -65     -   626     -     -     -   134     -     -  -104 |
 CHAT |     -   -24     -     -     0     -     -     -     -     -    21 |
 CRO1 |     -    29   -56   205    -5     -     -    35     -     -   -32 |
 DAEJ |     -  -155   251     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DARW |     -     -   161     -     -     -     -     -     -     -   -90 |
 DAV1 |     -    72     -     -   -71     -     -    46     -     -   -62 |
 DGAR |     -  -128     -     -    33     -     -     2     -     -    86 |
 DRAO |     -   -33  -207     -     -     -     -   120     -     -    -5 |
 DWH1 |     -   301   121     -     -     -     -  -230     -     -   -62 |
 FAIR |     -     -    57     X  -132     -     -    17     -     -    58 |
 GLPS |     -    37     -  -849     5     -     -   -81     -     -    61 |
 GMAS |     -     -   314     -     -     -     -  -145     -     -     X |
 GODE |     -   -41   125-27650     -     -     -     -     -     -   -33 |
 GOL2 |     -     -   -60     -     -     -     -     -     -     -    33 |
 GOLD |     -   -97     -  -123     -     -     -   -69     -     -   173 |
 GUAT |     -   139     -     -   -57     -     -     -     -     -   -77 |
 HERS |     -     -   163     -     -     -     -     -     -     -   -91 |
 HLFX |     -     -   155     -     -     -     -     -     -     -   -87 |
 HOB2 |     -   -38   230-30901     -     -     -   -26     -     -   -63 |
 HRAO |     -   -89     -     -     -     -     -    -8     -     -    91 |
 IENG |     -  -101   163     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    32     -     -    17     -     -   -70     -     -    42 |
 JPLM |     -     -   -85     -   -84     -     -     -     -     -   118 |
 KERG |     -   -89   203 10492    28     -     -     -     -     -   -57 |
 KGN0 |     -    53    70     -     -     -     -     -     -     -   -88 |
 KIRU |     -    12     -     -     -     -     -    28     -     -   -45 |
 KIT3 |     -     -     -   668    17     -     -   -16     -     -     5 |
 KOKB |     -   -92     9     -   -97     -     -     9     -     -   149 |
 KOUR |     -    96     --85879     -     -     -     -     -     -   -87 |
 KUNM |     -   -73     -     -     -     -     -   -75     -     -   157 |
 LAE1 |     -   -43     -     -    75     -     -     -     -     -   -24 |
 LHAS |     -     -     -     -  -116     -     -     -     -     -    97 |
 LPGS |     -  -157    32   839   201     -     -  -104     -     -    67 |
 MAC1 |     -    18     -   574  -120     -     -     -     -     -    85 |
 MAG0 |     -   -94     -     -     -     -     -    70     -     -     - |
 MAS1 |     -    -8    66 23705   -13     -     -     -     -     -   -19 |
 MAW1 |     -    65     -     -    -9     -     -     -     -     -   -51 |
 MBAR |     -   -32     -     -   -17     -     -   -40     -     -    92 |
 MCM4 |     -     -     -     -  -401     -     -     -     -     -   336 |
 MDO1 |     -     -   -48     -   -81     -     -     -     -     -    95 |
 METS |     -    69     -     -     -     -     -     -     -     -   -63 |
 MKEA |     -    -7     - -1862     -     -     -     -     -     -     7 |
 NKLG |     -   116     -   787     -     -     -   -47     -     -   -48 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    51     -     -   -62 |
 NNOR |     -     -     -  1120     -     -     -    12     -     -   -14 |
 NOT1 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 NPLD |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 NRC1 |     -     -   -93     -  -176     -     -     9     -     -   189 |
 NRIL |     -   -63     -     -    19     -     -   -64     -     -   118 |
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -   -12     -     -    15 |
 NYA1 |     -    99     -     -  -100     -     -     -     -     -    -6 |
 OHI2 |     -   130     - -2779   -72     -     -     -     -     -   -58 |
 ONSA |     -     0     -   303    52     -     -     -     -     -   -60 |
 PDEL |     -    14     -     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -88     - -7853   165     -     -     -     -     -   -59 |
 PETP |     -    13     -  -583   -14     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   813   495     -     -     -     -     -  -415 |
 POTS |     -   -56     -     -    32     -     -     -     -     -    24 |
 PTBB |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 QAQ1 |     -    83     -     -     -     -     -     -     -     -   -76 |
 RESO |     -    -8     -     -     -     -     -     6     -     -     - |
 SANT |     -  -183     -   724  -180     -     -     -     -     -   257 |
 SPT0 |     -    45     -     -     -     -     -     -     -     -   -41 |
 STJO |     -     -  -109     -     -     -     -   -66     -     -   141 |
 SUTM |     -     -     -     -   -71     -     -   -37     -     -   105 |
 THTI |     -     -    76   655     2     -     -   -40     -     -     4 |
 THU3 |     -    90     -     -     -     -     -     -     -     -   -81 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -31     -     -    38 |
 TIDB |     -    75   -25-30388     -     -     -     -     -     -   -55 |
 TOW2 |     -   -12     -     -     -     -     -   -60     -     -    84 |
 TRO1 |     -  -108     -     -   -32     -     -     -     -     -   126 |
 TSKB |     -   -66   -37-47226    77     -     -     -     -     -    17 |
 TWTF |     -    39     -     -     -     -     -    -2     -     -   -15 |
 URUM |     -  -109     -     -     -     -     -     -     -     -    99 |
 USNO |     -   -19    34     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 USUD |     -     -     - -1863     -     -     -    48     -     -   -59 |
 WHIT |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 WILL |     -  -132     -     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 WTZA |     -   -54     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 WTZR |     -   -29     -111434     -     -     -     -     -     -    27 |
 YAR2 |     -   -51     -     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 YELL |     -    -9    16 86620    -4     -     -     -     -     -     3 |
 YKRO |     -  -236     -     -   255     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4220    54     -   141    39     -     -     -     -     -    44 |  288   3.58
    3 |  3382    45    46   128    44    97  3227    27  3676     -    66 |  288   2.25
    4 |  3098   134    57   214    77   146  2030    69  2665     -    49 |  276   0.93
    5 |  3260    20    49   116    37    58  4024    30  2866     -    40 |  288   1.29
    6 |  2279    48    45    91    22    79  9103    31  2525     -    42 |  288   1.29
    7 |  1119    43    77     -    33    65  2708    27  1229     -    62 |  288   1.23
    8 |  2071    57    84   144    26    78  2223    32  2017     -    52 |  288   1.43
    9 |  4436    39    42   136    32    55  5562    30  2504     -    39 |  288   1.62
   10 |  3941    45    51   168    42    86  2203    16  3985     -    40 |  288   2.00
   11 |  1829    60    63   218    34    99  1148    29  1497     -    57 |  288   0.45
   13 |   627    50   132   187    54    99  1107    48   542     -    58 |  288   0.34
   14 |   710    51    47   109    46    57   818    20   818     -    44 |  288   0.29
   15 |  6368   150   117   143    97    90  4444     X  3880     -    95 |  275   3.41
   16 |   938    29    62   125    24   135   374    33   849     -    49 |  288   0.25
   17 |  1761     X    81   397    94   300  1340    45  1760     -    88 |  269   1.10
   18 |   724    49    71   171    43    55   560    26   673     -    58 |  288   0.45
   19 |   555    48   150   171    42   249   348    63   591     -   117 |  288   0.17
   20 |   777    50    55   157    50    92   304    40   650     -    75 |  288   0.25
   21 |  2269    68    58   272    85    98   486    85  2199     -    52 |  288   0.46
   22 |   757    71    88   177    28    61   294    33   733     -    86 |  288   0.32
   24 |  2168   142    78   268    92   192  3012   111  2443     -    81 |  277   2.24
   25 |  3338    46    35   156    33   170  2862    43  2637     -    42 |  288   2.05
   26 |  2303    50    47   174    36    92  1772    35  2391     -    57 |  288   0.61
   27 |   983    39     X   171    22   351   635    51   898     -    30 |  288   1.01
   28 |  1176    44    47   126    37    51  1199    20  1353     -    48 |  288   0.22
   29 |  1221    41    77   177    52    41   672    46   872     -   120 |  288   0.74
   30 |  1062    44    29   114    16    99  1803    33  1129     -    63 |  288   0.40
   31 |  4424    51    34   129    29    50  1658    37  4083     -    70 |  288   1.58
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    23     -     -     -     -    16     -     -    11 |  288   0.09
 ALGO |     -     -    26    91     -     -     -     8     -     -    17 |  287   0.04
 ALRT |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   6.88
 AMC2 |     -    36    44     -     -     -     -    22     -     -    15 |  288   0.02
 ARTU |     -    41     -   134    19     -     -    47     -     -    29 |  288  11.68
 ASC1 |     -    28     -     -    34     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    29     -     -     -     -     -    25 |  284    >>>
 BAHR |     -     -    27     -    32     -     -    32     -     -     X |  288   1.31
 BILI |     -    17     -     -    15     -     -     -     -     -    14 |  286  10.62
 BOR1 |     -    43    60     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.88
 BREW |     -     -    32     -     -     -     -     -     -     -    18 |  286   0.08
 BRMU |     -     -     -     -    78     -     -     -     -     -    66 |  268    >>>
 BRUS |     -    22    60     -     -     -     -    20     -     -    19 |  288   0.03
 CAGZ |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  218   0.36
 CEDU |     -    28     -   161     -     -     -    12     -     -    22 |  288  10.89
 CHAT |     -    28     -     -    37     -     -     -     -     -    27 |  287  13.47
 CRO1 |     -    96    77   467    99     -     -    22     -     -    49 |  270  15.49
 DAEJ |     -    29    48     -     -     -     -     -     -     -     X |  258   1.60
 DARW |     -     -    90     -     -     -     -     -     -     -    50 |  287   2.38
 DAV1 |     -    27     -     -    27     -     -    26     -     -    45 |  288  17.32
 DGAR |     -    33     -     -    48     -     -    42     -     -    30 |  288  14.12
 DRAO |     -    39   190     -     -     -     -    37     -     -    45 |  288    >>>
 DWH1 |     -    48    44     -     -     -     -    27     -     -    15 |  288   0.76
 FAIR |     -     -    79     X    67     -     -    35     -     -    54 |  287   0.11
 GLPS |     -    24     -   116    20     -     -    30     -     -    28 |  288  12.86
 GMAS |     -     -    17     -     -     -     -     8     -     -     X |  288   1.36
 GODE |     -    22    32   142     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.05
 GOL2 |     -     -    40     -     -     -     -     -     -     -    22 |  287   0.05
 GOLD |     -    38     -   349     -     -     -    38     -     -    24 |  288  12.88
 GUAT |     -    35     -     -    29     -     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 HERS |     -     -    52     -     -     -     -     -     -     -    29 |  240  11.99
 HLFX |     -     -    32     -     -     -     -     -     -     -    18 |  284   3.10
 HOB2 |     -    31    70   172     -     -     -    32     -     -    28 |  288   0.09
 HRAO |     -    42     -     -     -     -     -    64     -     -    49 |  288   4.69
 IENG |     -    20    33     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.70
 ISPA |     -    33     -     -    29     -     -    28     -     -    27 |  288  13.15
 JPLM |     -     -    40     -    45     -     -     -     -     -    24 |  288   1.58
 KERG |     -    43    60   155    46     -     -     -     -     -    31 |  288   1.64
 KGN0 |     -    51    47     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.53
 KIRU |     -    18     -     -     -     -     -    31     -     -    25 |  288   7.60
 KIT3 |     -     -     -   104    18     -     -    32     -     -    31 |  288  30.48
 KOKB |     -    32    57     -    74     -     -    31     -     -    46 |  288   0.06
 KOUR |     -    37     -   162     -     -     -     -     -     -    33 |  284   2.22
 KUNM |     -    23     -     -     -     -     -    40     -     -    37 |  288  36.87
 LAE1 |     -    21     -     -    26     -     -     -     -     -    17 |  287  11.10
 LHAS |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    15 |  287  12.52
 LPGS |     -    59    38   142    26     -     -    42     -     -    22 |  288  82.65
 MAC1 |     -    25     -   196    29     -     -     -     -     -    25 |  288  17.04
 MAG0 |     -    26     -     -     -     -     -    19     -     -     - |  286  10.57
 MAS1 |     -    44    88   158    28     -     -     -     -     -    21 |  288   1.44
 MAW1 |     -   103     -     -    48     -     -     -     -     -    59 |  286  51.63
 MBAR |     -    28     -     -    23     -     -    39     -     -    28 |  288  23.09
 MCM4 |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    20 |  284  13.79
 MDO1 |     -     -    33     -    18     -     -     -     -     -    23 |  288   6.85
 METS |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  283  11.42
 MKEA |     -    15     -   184     -     -     -     -     -     -    14 |  287  20.80
 NKLG |     -    44     -   151     -     -     -    31     -     -    22 |  287 641.72
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    17     -     -    21 |  287   0.03
 NNOR |     -     -     -   152     -     -     -    24     -     -    30 |  287  13.84
 NOT1 |     -    51     -     -     -     -     -     -     -     -    46 |  286   0.07
 NPLD |     -    54     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |  285   0.04
 NRC1 |     -     -    26     -    17     -     -    10     -     -    16 |  288   0.03
 NRIL |     -    27     -     -    34     -     -    26     -     -    24 |  288   9.17
 NSSP |     -     -     -     -     -     -     -    34     -     -    41 |  287  12.40
 NYA1 |     -    54     -     -   125     -     -     -     -     -    57 |  288   0.05
 OHI2 |     -    23     -    94    32     -     -     -     -     -    24 |  288   7.34
 ONSA |     -    25     -   143    36     -     -     -     -     -    20 |  288   0.11
 PDEL |     -    16     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  52.39
 PERT |     -    25     -   425    25     -     -     -     -     -    16 |  288   2.63
 PETP |     -    20     -   160    22     -     -     -     -     -     - |  287  12.68
 PIMO |     -     -     -   621    58     -     -     -     -     -    48 |  206  11.75
 POTS |     -    30     -     -    27     -     -     -     -     -    22 |  288  20.03
 PTBB |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  284   0.23
 QAQ1 |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    11 |  287   7.48
 RESO |     -    19     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   8.32
 SANT |     -    60     -   106    45     -     -     -     -     -    59 |  282  16.63
 SPT0 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  207   0.03
 STJO |     -     -    31     -     -     -     -    16     -     -    10 |  288   0.05
 SUTM |     -     -     -     -    77     -     -    74     -     -    34 |  287    >>>
 THTI |     -     -    52   170   154     -     -    72     -     -    41 |  288   6.52
 THU3 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   7.75
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    24     -     -    29 |  286   0.07
 TIDB |     -    65   117   155     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.08
 TOW2 |     -    33     -     -     -     -     -    13     -     -    26 |  288  10.00
 TRO1 |     -    22     -     -    63     -     -     -     -     -    39 |  288   8.18
 TSKB |     -    29    52   116    49     -     -     -     -     -    24 |  288   1.06
 TWTF |     -    48     -     -     -     -     -    24     -     -    24 |  288   0.68
 URUM |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287  11.83
 USNO |     -    24    25     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.03
 USUD |     -     -     -   105     -     -     -    25     -     -    30 |  287  11.23
 WHIT |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   7.43
 WILL |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  284 162.48
 WTZA |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |  283    >>>
 WTZR |     -    35     -   141     -     -     -     -     -     -    31 |  287   0.07
 YAR2 |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  285   6.50
 YELL |     -    44    91   140    64     -     -     -     -     -    32 |  288   0.05
 YKRO |     -    24     -     -    26     -     -     -     -     -     - |  285  41.80
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2631    46    67   197    50   135  2814    37  2188     -    42 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   287     0     0   286   10.27   | 3.30e-14  8.22e-15  4.52e-15 |
 BREW |   286     0     0   285   10.05   | 4.14e-14  7.45e-15  4.05e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.06   | 3.89e-14  1.01e-14  1.62e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.73   | 4.35e-14  7.08e-15  2.72e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.68   | 3.82e-14  7.15e-15  2.88e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.34   | 4.74e-14  1.40e-14  2.73e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.92   | 4.92e-14  1.15e-14  4.09e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    5.61   | 5.21e-14  1.39e-14  3.53e-15 |
 NPLD |   285     0     0   283    4.73   | 5.66e-14  1.20e-14  2.20e-15 |
 GOL2 |   287     0     0   286    3.82   | 4.27e-14  1.15e-14  3.05e-15 |
 ONSA |   288     0     0   143    3.45   | 3.70e-14  1.06e-14  7.16e-15 |
 WTZR |   287     0     0   286    3.27   | 4.68e-14  2.95e-14  5.58e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.98   | 4.11e-14  8.77e-15  1.93e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    2.96   | 4.67e-14  1.27e-14  9.58e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.92   | 4.42e-14  7.92e-15  3.07e-15 |
 NLIB |   287     0     0   286    2.52   | 3.99e-14  9.99e-15  3.58e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    2.20   | 1.54e-13  1.80e-14  6.69e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.60   | 5.04e-14  1.04e-14  6.58e-15 |
 SPT0 |   207     0     0    62    1.53   | 4.39e-14  1.02e-14         - |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.47   | 3.05e-14  1.05e-14  6.20e-15 |
 FAIR |   287     1     0   285    1.32   | 4.56e-14  9.88e-15  6.20e-15 |
 NOT1 |   286     0     0   140    1.03   | 7.64e-14  1.56e-14  1.11e-14 |
 DRAO |   288     1     0   287    0.88   | 7.51e-14  1.89e-14  5.86e-15 |
 TID1 |   286     0     0   140    0.27   | 5.48e-14  1.05e-14  5.11e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.15   | 3.49e-13  9.33e-14  4.70e-14 |
 G16  |   288     0     4    68    0.15   | 4.50e-13  4.48e-14  2.80e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.14   | 3.36e-13  8.73e-14  3.59e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.12   | 3.51e-13  1.08e-13  3.79e-14 |
 PTBB |   284     0     0   140    0.10   | 3.39e-13  8.02e-14  2.34e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.08   | 3.97e-13  1.29e-13  7.04e-14 |
 G13  |   288     0     3    47    0.07   | 5.28e-13  5.35e-14  2.88e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.52e-13  1.36e-13  5.77e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.23e-13  1.19e-13  8.02e-14 |
 G19  |   288     0     3    37    0.05   | 6.70e-13  7.63e-14  1.27e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 3.94e-13  1.20e-13  9.71e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.99e-13  1.15e-13  1.00e-13 |
 WTZA |   283     0     0   280    0.05   | 4.18e-13  9.54e-14  6.40e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 6.59e-13  1.43e-13  5.45e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 4.08e-13  1.34e-13  9.02e-14 |
 G04  |   276     0     0   274    0.03   | 4.28e-13  1.16e-13  1.07e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.91e-13  1.42e-13  5.93e-14 |
 G17  |   269     0     0   259    0.03   | 5.05e-13  1.56e-13  1.03e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.46e-13  1.21e-13  1.80e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.79e-13  2.74e-13  1.31e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 3.40e-13  1.09e-13  9.60e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-13  8.42e-14  3.04e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  3.65e-13  1.04e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.18e-12  3.47e-13  1.91e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.34e-13  9.09e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  5.52e-13  1.66e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  3.17e-13  2.40e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.36e-13  2.27e-13 |
 KOUR |   284     0     0   281    0.01   | 1.46e-12  3.30e-13  3.01e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.69e-12  4.76e-13  1.37e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.00   | 1.10e-12  5.08e-13  1.31e-13 |
 SUTM |   287     0     0   286    0.00   | 7.00e-13  1.74e-13  1.33e-13 |
 DAEJ |   258     0     0   128    0.00   | 1.51e-12  4.39e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.34e-14  5.31e-15  2.36e-15 |
 PIMO |   206     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 5.84e-13  6.72e-14  1.62e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.25e-13  1.38e-13 |
 G24  |   277     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.95e-13  2.39e-13 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 5.88e-13  6.71e-14  3.75e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.16e-12  1.74e-13  7.26e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.37e-13  7.28e-14  2.13e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.28e-12  1.19e-13  4.21e-14 |
 G15  |   275     0     0     0    0.00   | 1.69e-12  6.87e-13  3.86e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.81e-13  6.20e-14  2.62e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.04e-13  6.69e-14  4.75e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  7.23e-13  3.29e-13 |
 YKRO |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   285     0     0     0    0.00   | 9.88e-13  1.03e-12  5.74e-13 |
 WILL |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   287     0     0     0    0.00   | 5.00e-13  3.50e-13  6.57e-13 |
 USUD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.01e-13  2.35e-13  5.25e-13 |
 SANT |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 2.00e-12  4.77e-13  2.97e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     2     0    0.00   | 9.07e-13  9.41e-13  7.42e-13 |
 MCM4 |   284     0     1     0    0.00   | 6.95e-13  5.65e-13  1.03e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.47e-13  2.07e-13  1.04e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   284     0     1     0    0.00   | 1.86e-13  2.52e-13  2.46e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   287     0     0     0    0.00   | 2.51e-13  3.34e-13  1.30e-13 |
 CRO1 |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   218     0     6     0    0.00   | 1.13e-12  1.08e-13         - |
 BRMU |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.72e-17  2.06e-16  1.24e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      BRUS      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
