
 GPS week: 1278   Day: 5   MJD: 53195                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     0.02    -0.04     2.94     0.00
 cod |   288     0  26057    323    -0.08    -0.41     0.04    22.25
 emr |   288     0  11333     76   740.68    36.81     0.05    16.78
 esa |   288     0  19162   1425   739.86    36.71     0.06    15.14
 gfz |   288     0  20219      1    -0.06    -0.09     0.04    26.54
 iga |    96     0   2779     59    -0.02     0.03     0.13     0.00
 igu |    96     0   2784     13    -0.05     0.49     3.21     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29464    587   740.74    36.85     0.05    19.29

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   845   -27   -24   -50    99  -104  1380     -   -45 |
    3 | -6801    89    42    46   -84   -34   448     -   -60 |
    4 | -2618   -10   -86   -97   187  -119  3430     -   -91 |
    5 | -7221    36    46   -82   -82   -97 -1800     -   106 |
    6 |  1434   117    30   -98   -29    -8-16788     -   -44 |
    7 | -2832  -113  -135    75   109    29  1646     -    38 |
    8 | -3122    -2  -119  -265   188   -22 -4813     -    55 |
    9 | -3769    29   -67   -42    68   -76 -4134     -   -36 |
   10 |  3774     8     3  -215   166    11  9256     -   -73 |
   11 |  3540    -8   -29   -39    50  -168  1222     -    -4 |
   13 |  2888   115   -76  -163    96  -100  1075     -   -71 |
   14 |  4174   169    77    24  -121     3   149     -  -114 |
   15 |  1503     2   -24   195   -92    40  4928     -   -16 |
   16 |   821   -42     5   418   -38  -192 -2289     -  -232 |
   17 | -1714    -8  -154   183   180  -128  5703     -  -254 |
   18 |  3652   176   103   -50   -68   -38   605     -  -160 |
   19 |  5207   102   109     X   -29   720   101     -  -173 |
   20 |  3148    44    84   239  -154   -16  1060     -   -99 |
   21 |  3374    54   144    73  -222    80   771     -    48 |
   22 | -6975   -73   158     9    50  -158 -2157     -  -129 |
   23 |  6708  -132    23    89   272  1031 -4770     -  -304 |
   24 | -5697    34  -196   119    23   -25 -2127     -     X |
   25 |  1457   -18   -77   348    66  -296  5424     -  -288 |
   26 | -2902    29   -50   -27   117   -81 -2675     -  -129 |
   27 |   808    32    26   -42   -60   -55 -1342     -    56 |
   28 |  3579   -58   -15  -187    41   -71 -6493     -   171 |
   29 | -1212    49    61   -13   -87   -70  1198     -    21 |
   30 |  -669    61   153  -123   -39     6   515     -   -53 |
   31 | -1382   -40   -99  -149   158   -77  8135     -    32 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -  -228   688     -     -     -     -  -342 |
 ALRT |     -   -40     -     -    33     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -92     -     -     -     -     -     -   106 |
 ARTU |     -    59     -    60   -84     -     -     -     - |
 ASC1 |     -    54     -     -  -108     -     -     -    94 |
 AUCK |     -   -15     -     X     -     -     -     -    17 |
 BAHR |     -     -     -     -   -43     -     -     -    59 |
 BILI |     -   -51     -     -    43     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -     -   -52     -     -     -    72 |
 BOGT |     -   171     -     X   -46     -     -     -  -133 |
 BOR1 |     -    75     -     -     -     -     -     -   -87 |
 BRMU |     -     -     -     -    57     -     -     -   -78 |
 BRUS |     -    93     -     -     -     -     -     -  -107 |
 CAGZ |     -    33     -     -     -     -     -     -   -38 |
 CAS1 |     -    70     -    60   -18     -     -     -  -103 |
 CEDU |     -   -47     -  -248     -     -     -     -   248 |
 CHAT |     -   -51     -     -     -     -     -     -    59 |
 COCO |     -   -18     -    42     -     -     -     -   -12 |
 CRO1 |     -     -    33    -4   -18     -     -     -     X |
 DAV1 |     -   148     -     -   -36     -     -     -  -122 |
 DGAR |     -  -107     -     -   -48     -     -     -   190 |
 DRAO |     -     -    17     -     -     -     -     -   -15 |
 DWH1 |     -    -9     -     -     -     -     -     -    11 |
 FAIR |     -   -15     -   151  -110     -     -     -    50 |
 FORT |     -   -26     -  -143    47     -     -     -    76 |
 GLPS |     -    82     -  -121     0     -     -     -     - |
 GODE |     -    20     -    35     -     -     -     -   -50 |
 GOLD |     -   -25     -   -93     -     -     -     -   101 |
 GUAT |     -     -     -     -   -99     -     -     -   137 |
 HOB2 |     -    33     -   -94     -     -     -     -    36 |
 IISC |     -     -     -   -46   -20     -     -     -    63 |
 ISPA |     -   105     -     -    -5     -     -     -  -108 |
 JPLM |     -     -     -     -  -149     -     -     -   205 |
 KERG |     -     -     -  -174   213     -     -     -  -156 |
 KGN0 |     -     4     -     -     -     -     -     -    -5 |
 KOKB |     -   -37     -     -  -101     -     -     -   182 |
 KOSG |     -   -28     -     -     -     -     -     -    33 |
 KOUR |     -    87     -  -168   -27     -     -     -    69 |
 MAC1 |     -  -112     -    51   -45     -     -     -   151 |
 MAS1 |     -     -   112     X   -36     -     -     -   -48 |
 MATE |     -     -     -   114     -     -     -     -   -90 |
 MAW1 |     -    96     -     -    -5     -     -     -  -104 |
 MBAR |     -   -23     -     -     -     -     -     -    27 |
 MDO1 |     -   -74    75     -  -143     -     -     -   217 |
 METS |     -    16     -     -     -     -     -     -   -18 |
 MKEA |     -     -     -  -262     -     -     -     -   206 |
 NKLG |     -     -     -  -110     -     -     -     -    86 |
 NNOR |     -     -     -   189     -     -     -     -  -148 |
 NPLD |     -    58     -     -     -     -     -     -   -67 |
 NRC1 |     -     -     -     -    20     -     -     -   -28 |
 NRIL |     -     5     -     -    -4     -     -     -     - |
 NSSP |     -   -32     -     -     -     -     -     -    37 |
 NTUS |     -  -112     -   -14     -     -     -     -   140 |
 NYA1 |     -     X     -     -  -117     -     -     -   160 |
 OHI2 |     -   124     -     9  -109     -     -     -     - |
 ONSA |     -     -     -   150   -85     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -72     -     -    60     -     -     -     - |
 PERT |     -    27    20  -605   318     -     -     -   -12 |
 PETP |     -   -96     -   131     6     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -  -272     -     -     -     -   213 |
 POL2 |     -   -49     -     -     -     -     -     -    56 |
 PTBB |     -    75     -     -     -     -     -     -   -87 |
 QAQ1 |     -   -46     -     -     -     -     -     -    54 |
 REYK |     -  -161     -     -     -     -     -     -   186 |
 SANT |     -   -42     -     X   -50     -     -     -   117 |
 SCH2 |     -   -32     -     -     -     -     -     -    37 |
 SEY1 |     -     -     -     -   -71     -     -     -    97 |
 SFER |     -  -164     -     -     -     -     -     -   189 |
 SPT0 |     -    -6     -     -     -     -     -     -     6 |
 STJO |     -     -   -84     -     -     -     -     -    73 |
 THTI |     -     -     -   -63    -3     -     -     -    54 |
 THU3 |     -    -4     -     -     -     -     -     -     5 |
 TIDB |     -   -41   -94   227     -     -     -     -   -49 |
 TIXI |     -   -32     -    47     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    65     -     -   -55     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -94     -     -    47     -     -     -    43 |
 TSKB |     -   -24    52   -43     -     -     -     -    17 |
 USNO |     -   -53   138     -     -     -     -     -   -59 |
 USUD |     -     -     -    77     -     -     -     -   -60 |
 VILL |     -     -     -    10    -6     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -10     -     -     -     -     -     -    12 |
 WILL |     -   -50     -     -     -     -     -     -    57 |
 WTZR |     -   -47     -    -3     -     -     -     -    57 |
 WUHN |     -     -     -     -   118     -     -     -  -163 |
 YAKT |     -  -129     -    88     -     -     -     -    79 |
 YAR2 |     -   -61     -     -     -     -     -     -    70 |
 YELL |     -     -    43   182   -35     -     -     -  -131 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5879    45    34    58    18    86  2963     -    35 |  288   4.23
    3 |  2468    59    46    54    44   149  2025     -   126 |  288   1.97
    4 |  1799    65    58    44    48   243  2650     -    84 |  288   1.21
    5 |  6021    20    52    63    26   518  5189     -    94 |  288   2.96
    6 |   952    38    29    31    24    64  9229     -    69 |  288   1.18
    7 |   791    40    35    35    29    55  1154     -    56 |  288   0.66
    8 |  3571    53    37    38    32    99  2787     -    46 |  288   1.91
    9 |  3667    56    28   112    44   128  1829     -    43 |  288   1.88
   10 |  3089    58    29    49    16    61  5439     -    46 |  288   1.66
   11 |   653    76    56    52    30    42  1084     -    48 |  288   0.27
   13 |   613    49    28    39    20    53   889     -    64 |  288   0.18
   14 |   765    50    35    66    41    82   511     -    42 |  288   0.15
   15 |  4456   117    95   116    33   142  4097     -   154 |  288   3.60
   16 |  1032    59   121    97    19    38   899     -    34 |  288   0.43
   17 |  1143   140    69   124    66   127  2901     -    89 |  288   0.66
   18 |   978    41    52    37    19    59   476     -    38 |  288   0.38
   19 |   641    38    51     X    24   179   597     -    83 |  288   0.27
   20 |  1233    47    25    29    27    57   812     -    67 |  288   0.28
   21 |   784    86    32    80    41    75   794     -    91 |  288   0.29
   22 |  1495    74    87    57    24    41  1175     -    51 |  288   0.36
   23 |  5054    81   121   130   139   258  4890     -   106 |  288   0.89
   24 |  3653    65    49    49    39   119  2749     -     X |  288   2.91
   25 |  3438    77   116   116    41   155  3717     -    62 |  288   1.45
   26 |  1366    35    43    26    24    43  1233     -    69 |  288   0.54
   27 |  1918    65    46    73    26    66  1075     -    42 |  288   0.85
   28 |  4316    24    91    46    22    71  5167     -    45 |  288   1.19
   29 |   804    53    48    44    44    58  1012     -   156 |  288   0.43
   30 |   842    23    27    64    38   177   572     -   104 |  288   0.42
   31 |  5570    36    22    52    14    53  5608     -    40 |  288   1.13
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    13    32     -     -     -     -    20 |  288   0.02
 ALRT |     -    18     -     -    15     -     -     -     - |  288   6.44
 AMC2 |     -    21     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 ARTU |     -    33     -    39    44     -     -     -     - |  288  11.09
 ASC1 |     -    28     -     -    39     -     -     -    44 |  288    >>>
 AUCK |     -    15     -     X     -     -     -     -    17 |  264  12.03
 BAHR |     -     -     -     -    27     -     -     -    37 |  288   0.84
 BILI |     -    24     -     -    20     -     -     -     - |  286   8.62
 BJFS |     -     -     -     -    34     -     -     -    47 |  287   9.91
 BOGT |     -    46     -     X    23     -     -     -    71 |  288   9.60
 BOR1 |     -    29     -     -     -     -     -     -    33 |  288   2.13
 BRMU |     -     -     -     -    15     -     -     -    20 |  288    >>>
 BRUS |     -    17     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.04
 CAGZ |     -    26     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.43
 CAS1 |     -    13     -    57    26     -     -     -    16 |  288   8.15
 CEDU |     -    16     -    37     -     -     -     -    26 |  288  10.49
 CHAT |     -    18     -     -     -     -     -     -    20 |  287  11.63
 COCO |     -    37     -    53     -     -     -     -    26 |  288   8.00
 CRO1 |     -     -    30    42    31     -     -     -     X |  279  16.44
 DAV1 |     -    37     -     -    33     -     -     -    29 |  288  15.44
 DGAR |     -    18     -     -    29     -     -     -    36 |  288  11.42
 DRAO |     -     -    12     -     -     -     -     -    11 |  288   0.11
 DWH1 |     -    16     -     -     -     -     -     -    18 |  246   0.61
 FAIR |     -    30     -    54    26     -     -     -    33 |  288   0.06
 FORT |     -    52     -    65    51     -     -     -    44 |  288   0.13
 GLPS |     -    31     -    52    18     -     -     -     - |  288   8.45
 GODE |     -    24     -    34     -     -     -     -    35 |  288   0.06
 GOLD |     -    53     -    94     -     -     -     -    29 |  288  13.70
 GUAT |     -     -     -     -    16     -     -     -    23 |  287    >>>
 HOB2 |     -    31     -    42     -     -     -     -    25 |  288   0.16
 IISC |     -     -     -   130    96     -     -     -    41 |  259  10.96
 ISPA |     -    35     -     -    21     -     -     -    25 |  288  10.90
 JPLM |     -     -     -     -    45     -     -     -    62 |  287   6.83
 KERG |     -     -     -    68    43     -     -     -    23 |  288   1.26
 KGN0 |     -    25     -     -     -     -     -     -    29 |  287   0.32
 KOKB |     -    42     -     -    32     -     -     -    40 |  284   0.07
 KOSG |     -    22     -     -     -     -     -     -    25 |  284  52.65
 KOUR |     -    27     -    38    24     -     -     -    37 |  288   2.22
 MAC1 |     -    43     -    43    20     -     -     -    42 |  288  11.51
 MAS1 |     -     -    18     X    16     -     -     -    25 |  288   2.11
 MATE |     -     -     -    17     -     -     -     -    14 |   99    >>>
 MAW1 |     -    14     -     -    16     -     -     -    22 |  288  29.95
 MBAR |     -    23     -     -     -     -     -     -    27 |  288  20.26
 MDO1 |     -    35    38     -    21     -     -     -    33 |  288  28.88
 METS |     -     9     -     -     -     -     -     -    11 |  287  11.46
 MKEA |     -     -     -    41     -     -     -     -    32 |  288  21.91
 NKLG |     -     -     -    28     -     -     -     -    22 |  287    >>>
 NNOR |     -     -     -    42     -     -     -     -    33 |  288  14.89
 NPLD |     -    15     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -     -     -    13     -     -     -    17 |  288   0.03
 NRIL |     -    34     -     -    29     -     -     -     - |  288   8.58
 NSSP |     -    14     -     -     -     -     -     -    16 |  288  57.24
 NTUS |     -    24     -    35     -     -     -     -    18 |  288   9.82
 NYA1 |     -     X     -     -    24     -     -     -    33 |  288   0.10
 OHI2 |     -    47     -    69    25     -     -     -     - |  288   7.19
 ONSA |     -     -     -    43    25     -     -     -     - |  288   0.05
 PDEL |     -    18     -     -    15     -     -     -     - |  288  50.97
 PERT |     -    31    41    46    21     -     -     -    18 |  288   1.84
 PETP |     -    38     -    70    38     -     -     -     - |  287   9.80
 PIE1 |     -     -     -    65     -     -     -     -    51 |  228    >>>
 POL2 |     -    11     -     -     -     -     -     -    13 |  288   9.62
 PTBB |     -    30     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.42
 QAQ1 |     -    17     -     -     -     -     -     -    19 |  288  18.24
 REYK |     -    23     -     -     -     -     -     -    27 |  288  10.57
 SANT |     -   109     -     X    28     -     -     -   151 |  287 149.53
 SCH2 |     -    22     -     -     -     -     -     -    26 |  288  17.46
 SEY1 |     -     -     -     -    20     -     -     -    27 |  288  11.03
 SFER |     -    47     -     -     -     -     -     -    54 |  264 459.19
 SPT0 |     -    12     -     -     -     -     -     -    13 |  284   0.40
 STJO |     -     -    27     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 THTI |     -     -     -    28    20     -     -     -    29 |  288  10.57
 THU3 |     -    20     -     -     -     -     -     -    23 |  288   7.01
 TIDB |     -    25    38    31     -     -     -     -    20 |  288   0.09
 TIXI |     -    20     -    29     -     -     -     -     - |  285   7.27
 TOW2 |     -    25     -     -    21     -     -     -     - |  288   7.12
 TRO1 |     -    60     -     -   103     -     -     -    75 |  288   9.53
 TSKB |     -    33    18    38     -     -     -     -    24 |  288   1.21
 USNO |     -    17    12     -     -     -     -     -    17 |  288   0.03
 USUD |     -     -     -    24     -     -     -     -    19 |  288  10.68
 VILL |     -     -     -    67    38     -     -     -     - |  200   5.10
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -    25 |  288   2.27
 WILL |     -    20     -     -     -     -     -     -    23 |  287 156.67
 WTZR |     -    28     -    29     -     -     -     -    37 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     -     -    26     -     -     -    36 |  287  13.74
 YAKT |     -    49     -    47     -     -     -     -    33 |  288   0.71
 YAR2 |     -    22     -     -     -     -     -     -    25 |  288   5.63
 YELL |     -     -    20    53    18     -     -     -    23 |  288   0.06
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2944    44    53    61    37   133  3214     -    51 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NPLD |   287     0     0   286   12.36   | 3.58e-14  7.80e-15  1.91e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288   12.09   | 2.69e-14  6.54e-15  2.77e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   11.74   | 3.92e-14  8.98e-15  3.56e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.17   | 3.99e-14  7.88e-15  2.48e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    6.84   | 3.97e-14  1.51e-14  4.78e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.74   | 3.26e-14  9.71e-15  2.26e-15 |
 KOKB |   284     0     0   283    6.44   | 4.22e-14  1.19e-14  3.32e-15 |
 SPT0 |   284     0     0   143    6.18   | 3.58e-14  8.31e-15  1.51e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.65   | 3.90e-14  9.72e-15  1.87e-15 |
 PIE1 |   228     1     0   221    5.30   | 4.45e-14  1.06e-14         - |
 WTZR |   288     0     0   288    3.79   | 4.93e-14  2.11e-14  4.46e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    3.73   | 4.51e-14  1.65e-14  4.07e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.21   | 4.16e-14  9.22e-15  2.55e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    2.53   | 4.87e-14  1.29e-14  6.41e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.80   | 8.57e-14  1.95e-14  1.39e-14 |
 FORT |   288     0     0   143    1.12   | 7.55e-14  2.29e-14  8.56e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    0.85   | 4.85e-14  1.22e-14  5.37e-15 |
 G23  |   288     0     0   197    0.41   | 5.17e-13  5.30e-14  5.41e-14 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.27   | 3.46e-14  1.09e-14  1.74e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.24   | 3.13e-13  7.84e-14  4.70e-14 |
 G16  |   288     0     0   204    0.17   | 4.37e-13  5.01e-14  5.34e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.14   | 3.46e-13  7.82e-14  2.92e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.12   | 3.39e-14  1.01e-14  5.61e-15 |
 G29  |   288     0     0   288    0.11   | 4.08e-13  1.12e-13  4.20e-14 |
 TIDB |   288     0     2    17    0.10   | 1.86e-13  1.81e-14  5.03e-15 |
 BOR1 |   288     1     0   287    0.09   | 4.81e-13  1.12e-13  5.00e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.57e-13  1.03e-13  2.26e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.08   | 4.31e-13  1.06e-13  8.51e-14 |
 SFER |   264     1     0   252    0.08   | 4.17e-13  1.10e-13         - |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.73e-13  1.12e-13  6.39e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.81e-13  1.04e-13  8.12e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 4.25e-13  1.15e-13  6.25e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.06   | 4.40e-13  1.28e-13  7.92e-14 |
 DWH1 |   246     0     0   244    0.05   | 4.79e-13  1.37e-13         - |
 G14  |   288     0     5    11    0.05   | 5.76e-13  5.64e-14  1.65e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.54e-13  1.27e-13  1.10e-13 |
 CAGZ |   288     0     0   204    0.03   | 9.21e-13  1.27e-13  3.59e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.25e-13  1.34e-13  1.28e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.02   | 3.26e-13  9.39e-14  6.88e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 5.09e-13  1.68e-13  1.51e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 8.69e-13  2.91e-13  8.19e-14 |
 G10  |   288     0     2   164    0.01   | 1.20e-12  3.71e-13  1.47e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  5.09e-13  1.85e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.41e-13  2.28e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  5.36e-13  1.78e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.18e-13  2.17e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  4.78e-13  1.44e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.55e-13  1.61e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.71e-12  4.77e-13  1.98e-13 |
 KERG |   288     0     0   143    0.00   | 1.26e-12  3.62e-13  9.41e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.14e-14  6.51e-15  1.55e-15 |
 KOSG |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   200     0     2     0    0.00   | 1.16e-12  8.71e-13         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MATE |    99     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     4     0    0.00   | 6.09e-13  8.35e-14  1.07e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.40e-13  3.75e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.02e-13  5.08e-14  2.42e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.07e-13  1.07e-13  2.59e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  6.87e-14  3.53e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  6.06e-14  2.42e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.21e-12  1.22e-13  4.40e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.53e-12  5.18e-13  4.86e-13 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.01e-13  5.84e-14  1.24e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.18e-13  6.89e-14  3.28e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  7.06e-13  3.90e-13 |
 YAR2 |   288     0     1     0    0.00   | 1.04e-12  1.25e-12  3.98e-13 |
 WILL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.09e-13  4.26e-13  1.92e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     1     0    0.00   | 3.72e-13  1.72e-13  7.37e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   | 1.89e-12  5.47e-13  5.97e-13 |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.78e-12  5.72e-13  1.94e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   287     0     0     0    0.00   | 6.02e-13  2.86e-13  7.85e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     2     0    0.00   | 2.77e-13  1.26e-12  5.76e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.29e-17  2.75e-16  1.65e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      ALGO      SPT0 |
------------------------------------------+------------------------------+
