
 GPS week: 1281   Day: 2   MJD: 53213                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2782      0    -0.11     0.06     3.63     0.00
 cod |   288     0  26372    135    -0.73     0.26     0.06    18.97
 emr |   288     0  22795      0   640.86     0.52     0.05    22.87
 esa |   288     0  19045   1909   431.16    37.84     0.09     9.34
 gfz |   288     0  21203    685    -0.17     0.66     0.05    18.93
 iga |    96     0   2782      7    -0.11     0.07     0.11     0.00
 igu |    96     0   2782     30    -0.29     1.15     2.47     0.00
 jpl |   288     0  15722    301    -8.09     0.04     0.08    11.69
 ngs |    96     0   2782      0    -0.11     0.07     3.04     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  36389   1711   432.20    37.07     0.06    18.21

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -5067    15   -89    90   116   130  8893   -33 -5250     -   -50 |
    3 | -8585   105   -49    83   -17   -32 -2473   171 -5087     -   -82 |
    4 | -3766    86  -101     8    -4  -125   315   -83 -3764     -    85 |
    5 | -7696   -69    13    13    17   155 -8588    16 -5966     -    29 |
    6 |  4258    65   -89    62    64  -185 -6716    30  3424     -   -72 |
    7 | -2930     0  -106   -55    80    84   978    56 -2787     -    45 |
    8 | -2623   -43  -113   194   -16  -179 -3300    -1 -1334     -   118 |
    9 |  3559    94   -22     X   -43  -277 -1477    -3  1883     -   -17 |
   10 |   276   -38   -18     4    21   192 -4633     -  -480     -    39 |
   11 |  4825   -23     6   105   -38   -54   331    85  4599     -    -4 |
   13 |  3541    63  -121   109    27   -14  -121    51  3524     -     0 |
   14 |  3920   119   -63    66    43    95  2085    81  3703     -  -127 |
   15 |  5044    47   -24   -34   -16   212  1650   101  2395     -    10 |
   16 |  4789    41    20   185  -183  -108  1321   197  4669     -   -89 |
   17 |  5775    33   -12    39   -29    54 10559   -68  3645     -    30 |
   18 |  4068    13   -68    75    23   -29  2079   113  3890     -     4 |
   19 |  5527   206    19     4  -133  1026  3228   222  5240     -  -233 |
   20 |  4004    82  -101    36    67    28  1672   118  3793     -   -53 |
   21 |  2661     7    31    35   -80   133  2397   121  2816     -   -52 |
   22 | -3911    55   -41   -51   -11  -112  1156   191 -3542     -   -81 |
   23 |  1139   -21   -10   -14    46   -86 -2844     X   124     -    -6 |
   24 | -5715   -10   -48    14    57  -158 -3121  -114 -5056     -    10 |
   25 | -3972    75   -79   167    83  -238    56    17 -3175     -  -154 |
   26 |  -496   -41   -37  -107    99  -209  -623   -30  -875     -    58 |
   27 | -1474   -29  -130   168   156  -264  -848     X -1625     -   -51 |
   28 |  4418    37   -80  -203    63   115  -876    60  3566     -    97 |
   29 | -2213   -51   -83    -1   120  -100  -981   -67 -2084     -    72 |
   30 |  -484   -29   -14    -5    62   -54  -277    -6  -275     -   -13 |
   31 | -8801    13   -93   114    -5   -19 -2635    20 -5931     -    49 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    57     -     -     -     -    53     -     -  -106 |
 ALGO |     -  -108   -72   564     -     -     -    24     -     -   -40 |
 AMC2 |     -   -29     -     -     -     -     -  -181     -     -   146 |
 ARTU |     -    31     -    78   -37     -     -   -54     -     -     X |
 ASC1 |     -  -125     -     -     1     -     -     -     -     -   128 |
 AUCK |     -   -62     -     X     -     -     -     -     -     -    65 |
 BAHR |     -    44    41     -  -113     -     -     -     -     -    21 |
 BILI |     -     -     -     -   -22     -     -    35     -     -     X |
 BJFS |     -   -23     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 BOGT |     -   101     -     X   -11     -     -     -     -     -   -89 |
 BOR1 |     -    43    56     -     -     -     -     -     -     -  -115 |
 BREW |     -     -   -21     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 BRMU |     -     -     -     -    93     -     -     -     -     -   -96 |
 BRUS |     -    30    62     -     -     -     -  -118     -     -   -34 |
 CAS1 |     -    88     -   -22   -46     -     -    19     -     -   -46 |
 CEDU |     -   -50     -     X     -     -     -   256     -     -  -113 |
 CHAT |     -   -53     -     -     1     -     -     -     -     -    54 |
 CHUR |     -     -   148     -     -     -     -   -52     -     -  -102 |
 COCO |     -   -22     -    38   -41     -     -     -     -     -    46 |
 CRO1 |     -    83    -5    85  -147     -     -    -1     -     -    34 |
 DAV1 |     -    -8     -     -    18     -     -    95     -     -   -71 |
 DGAR |     -   -37     -     -     -     -     -    34     -     -    17 |
 DRAO |     -    80   -65   -35     -     -     -   147     -     -   -78 |
 DWH1 |     -   317   -15     -     -     -     -  -500     -     -     9 |
 FAIR |     -     -    45     X  -212     -     -    73     -     -    67 |
 GLPS |     -    25     -     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -50     4   124     -     -     -     -     -     -   -16 |
 GOL2 |     -     -   -26     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 GOLD |     -    24     -   -73  -127     -     -   -75     -     -   193 |
 GUAT |     -   287     -     -  -123     -     -     -     -     -  -170 |
 HERS |     -     -   100     -     -     -     -     -     -     -  -126 |
 HOB2 |     -  -151   144     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 HOFN |     -     -     -     -  -122     -     -   198     -     -     - |
 HRAO |     -   -90     -     -     -     -     -    33     -     -    73 |
 IENG |     -  -132   109     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    12     -   -80   -57     -     -     -     -     -    87 |
 ISPA |     -   -37     -     -    62     -     -   -47     -     -     5 |
 JAB1 |     -    29     -   -58     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -37     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 KERG |     -     -   -46     0   145     -     -     -     -     -   -98 |
 KGN0 |     -    85    15     -     -     -     -     -     -     -  -107 |
 KIRU |     -     -     -     -     -     -     -   -52     -     -    33 |
 KIT3 |     -     -     -   -15   -92     -     -    69     -     -    59 |
 KOKB |     -    23    93     -  -146     -     -    17     -     -     3 |
 KOUR |     -    15     -  -127   -52     -     -   113     -     -    31 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -22     -     -    14 |
 LAE1 |     -  -125     -     -   160     -     -     -     -     -   -36 |
 LPGS |     -  -181   189   -79     X     -     -  -202     -     -   101 |
 MAC1 |     -   -36     -    84     X     -     -     -     -     -    -5 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -  -179     -     -   115 |
 MALI |     -    56     -  -159     -     -     -     -     -     -    23 |
 MAS1 |     -     -     -    34   -89     -     -   131     -     -    -8 |
 MATE |     -    92     -  -253     -     -     -     -     -     -    34 |
 MAW1 |     -   127     -     -   -86     -     -     -     -     -   -48 |
 MBAR |     -   -36     -     -   -92     -     -    55     -     -    97 |
 MDO1 |     -     -   -29     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 METS |     -   -50    36     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 MIZU |     -     -  -109  -138     -     -     -     -     -     -   203 |
 MKEA |     -     -     -  -164     -     -     -     -     -     -    84 |
 NKLG |     -     -     -     -     -     -     -   -34     -     -    22 |
 NLIB |     -     -   -21     -     -     -     -   168     -     -   -81 |
 NNOR |     -     -   166   131     -     -     -  -148     -     -  -180 |
 NOT1 |     -   -76     -     -     -     -     -     -     -     -    79 |
 NPLD |     -  -120   121     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 NRC1 |     -     -    -4     -   -62     -     -     -     -     -    60 |
 NRIL |     -     -     -     -     2     -     -    -2     -     -     X |
 NSSP |     -   -71     -     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 NYA1 |     -   165     -     -  -140     -     -     -     -     -    10 |
 NYAL |     -     -   -26     -     -     -     -     -     -     -    33 |
 OHI2 |     -    77     -   106  -142     -     -    20     -     -     X |
 ONSA |     -     -   -33    82     -     -     -     -     -     -     X |
 OPMT |     -  -133   110     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -47    17  -350   153     -     -     -     -     -    18 |
 PETP |     -    20     -     -    11     -     -   -49     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -     X   511     -     -     -     -     -  -531 |
 POTS |     -   -67     -     -    17     -     -     -     -     -    52 |
 PRDS |     -     -    58     -     -     -     -     -     -     -   -72 |
 PTBB |     -   -25    58     -     -     -     -     -     -     -   -46 |
 RIOG |     -   -19    89     -   -78     -     -     -     -     -    -9 |
 SANT |     -   -13     -  -319   -29     -     -     -     -     -   229 |
 SFER |     -     9   -62     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    -2     -     -     1 |
 SPT0 |     -   -97    80     -     -     -     -     -     -     -     X |
 STJO |     -     -   -84     -     -     -     -   -24     -     -   120 |
 STR1 |     -     -    50     -     -     -     -     -     -     -   -63 |
 SUTH |     -   -86     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 SUTM |     -     -    80     -  -120     -     -    36     -     -     X |
 THTI |     -     -   125    15   108     -     -  -173     -     -  -166 |
 THU3 |     -    50    25     -    84     -     -     -     -     -  -171 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -85     -     -    55 |
 TIDB |     -   -15   -37   193     -     -     -     -     -     -   -36 |
 TLSE |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -   -46 |
 TRO1 |     -     -     -     -  -241     -     -     -     -     -   250 |
 TSKB |     -   -91    -2    27   111     -     -     -     -     -   -32 |
 TWTF |     -  -110    47     -     -     -     -  -144     -     -   151 |
 URUM |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -     -    65 |
 USNO |     -   -57    63     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 USUD |     -   -97   -47     0     -     -     -    64     -     -   109 |
 VILL |     -     -     -  -511    43     -     -     -     -     -   156 |
 WES2 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 WILL |     -     -   -16     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 WTZR |     -   -84   182  -219     -     -     -     -     -     -   -28 |
 WUHN |     -     -     -     -   237     -     -     -     -     -  -246 |
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -   -12     -     -     8 |
 YAR2 |     -   -71     -     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 YELL |     -     -   -89   328     1     -     -     -     -     -   -74 |
 ZWEN |     -     -     -  -114   -83     -     -     -     -     -   144 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6363    57    37   129    40    60  4096    95  5020     -    40 |  288   3.33
    3 |  7343    41    52    58    26    83  3744    64  5812     -    37 |  288   3.55
    4 |  1009    54    30    47    23    69   753    61  1227     -    65 |  288   1.21
    5 |  7440    38    40    67    20    32  6576    76  6658     -    68 |  288   2.66
    6 |  4641    19    24    40    19    30  4319    56  3947     -    36 |  288   0.68
    7 |  1619    56    23    43    54    48  1137    78  1508     -    60 |  288   0.72
    8 |  4497   160   102   160   159   143  2633   148  3635     -    90 |  288   2.60
    9 |  3897   221   138     X    90   182  1738    90  3518     -   115 |  278   1.82
   10 |  3509    43    19    45    24    75  4046     -  2842     -    43 |  288   1.54
   11 |   558    46    33    37    23    68   492   131   504     -    50 |  288   0.43
   13 |   465    51    26    67    58    91   475   105   426     -   114 |  288   0.23
   14 |   492    37    50    82    31    59  1203   145   603     -    53 |  288   0.19
   15 |  7486    57    25    75    20    49  2993    63  6219     -    58 |  288   2.94
   16 |   528    39    27    77    38   161  1001   144   641     -    68 |  288   0.41
   17 |  4091    62    36    55    38    55  5483    80  3220     -    47 |  288   0.68
   18 |   518    42    33    56    32    78   965   155   423     -    78 |  288   0.37
   19 |  1392    68    36    33    72   164  1191    81  1121     -    53 |  288   0.43
   20 |   568    56    31    33    33   133   991   120   568     -    31 |  288   0.23
   21 |   965    53    38   111    29   117  1291   143  1158     -   112 |  288   0.34
   22 |  1194    50    46   107    27    61   554   142   935     -   121 |  288   0.42
   23 |  1974    50    80    71    41   118  2059     X  1764     -   100 |  288   0.62
   24 |  2587    50    35    68    26    44  1463    82  2748     -    37 |  288   2.34
   25 |  3681   103    68   162    70   184  2355    78  2798     -    36 |  288   2.07
   26 |   811    33    19    53    46    29   625    43   629     -    71 |  288   0.30
   27 |  1491   135   128   169   109   285   707     X  1496     -    91 |  288   0.70
   28 |  3210    57    47    69    35   107  2133   139  2739     -    82 |  288   0.53
   29 |   703    36    22    58    59    28  1311    43   901     -    85 |  288   0.85
   30 |  2193    33    32    52    12    86   574   122  1933     -    53 |  288   0.45
   31 |  6511    32    35    36    22    69  1777    68  5244     -    86 |  288   1.27
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    46     -     -     -     -   114     -     -    33 |  276    >>>
 ALGO |     -    45    72    59     -     -     -   154     -     -    33 |  288   0.03
 AMC2 |     -    39     -     -     -     -     -    88     -     -    25 |  288   0.04
 ARTU |     -    38     -    56    45     -     -    38     -     -     X |  288  10.63
 ASC1 |     -   131     -     -    76     -     -     -     -     -    73 |  286    >>>
 AUCK |     -    29     -     X     -     -     -     -     -     -    30 |  264  15.74
 BAHR |     -    25    14     -    28     -     -     -     -     -    21 |  288   0.48
 BILI |     -     -     -     -    79     -     -   128     -     -     X |  258   8.30
 BJFS |     -    42     -     -     -     -     -     -     -     -    44 |  287   9.27
 BOGT |     -    33     -     X    52     -     -     -     -     -    42 |  288  14.35
 BOR1 |     -    37    18     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.36
 BREW |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.09
 BRMU |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 BRUS |     -    29    18     -     -     -     -    48     -     -    16 |  288   0.04
 CAS1 |     -    59     -    67    36     -     -    43     -     -    62 |  288   8.76
 CEDU |     -    26     -     X     -     -     -    38     -     -    28 |  288  12.01
 CHAT |     -    44     -     -    47     -     -     -     -     -    38 |  251  13.25
 CHUR |     -     -    26     -     -     -     -    47     -     -    37 |  234  16.23
 COCO |     -    50     -    79    24     -     -     -     -     -    28 |  288  11.86
 CRO1 |     -    77    45   108    65     -     -    67     -     -    59 |  278  17.84
 DAV1 |     -    67     -     -    43     -     -    61     -     -    70 |  284  17.35
 DGAR |     -    19     -     -     -     -     -    45     -     -    25 |  288  23.63
 DRAO |     -    40    32    60     -     -     -    73     -     -    30 |  288   0.06
 DWH1 |     -    52    79     -     -     -     -   103     -     -    20 |  288   0.70
 FAIR |     -     -    63     X    75     -     -   140     -     -    86 |  243   0.63
 GLPS |     -    27     -     -    27     -     -     -     -     -     - |  288  10.40
 GODE |     -    32    28    48     -     -     -     -     -     -    30 |  288   4.90
 GOL2 |     -     -    45     -     -     -     -     -     -     -    57 |  284   0.39
 GOLD |     -    44     -   190    28     -     -   118     -     -    69 |  288  11.76
 GUAT |     -    46     -     -    42     -     -     -     -     -    37 |  288    >>>
 HERS |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    31 |  239   8.55
 HOB2 |     -    30    50     -     -     -     -     -     -     -    64 |  288   0.10
 HOFN |     -     -     -     -    30     -     -    49     -     -     - |  216    >>>
 HRAO |     -    22     -     -     -     -     -    53     -     -    24 |  288   0.48
 IENG |     -    32    26     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   0.35
 IISC |     -    19     -    40    33     -     -     -     -     -    28 |  288  17.33
 ISPA |     -    24     -     -    46     -     -    28     -     -    43 |  288  15.54
 JAB1 |     -    27     -    55     -     -     -     -     -     -     - |  288  13.85
 JPLM |     -     -    32     -     -     -     -     -     -     -    40 |  288   2.36
 KERG |     -     -    49   121    52     -     -     -     -     -    83 |  281   2.24
 KGN0 |     -    53    45     -     -     -     -     -     -     -    38 |  285   0.37
 KIRU |     -     -     -     -     -     -     -    60     -     -    39 |  278  10.57
 KIT3 |     -     -     -    94    28     -     -    73     -     -    51 |  286  46.81
 KOKB |     -    34    36     -    28     -     -   105     -     -    57 |  288   0.10
 KOUR |     -    56     -    72    41     -     -    57     -     -    41 |  288   2.15
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    43     -     -    28 |  288  44.82
 LAE1 |     -    72     -     -    60     -     -     -     -     -   130 |  287  16.05
 LPGS |     -    39    37    67     X     -     -    64     -     -    41 |  285 181.59
 MAC1 |     -   103     -   109     X     -     -     -     -     -    90 |  254  14.06
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    25     -     -    16 |  288  13.31
 MALI |     -    34     -    78     -     -     -     -     -     -    42 |  288  26.12
 MAS1 |     -     -     -    52    20     -     -    58     -     -    25 |  288   2.52
 MATE |     -    25     -    54     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.07
 MAW1 |     -    49     -     -    39     -     -     -     -     -    91 |  283  23.35
 MBAR |     -    39     -     -    45     -     -    43     -     -    31 |  288  29.62
 MDO1 |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288  18.56
 METS |     -   115    37     -     -     -     -     -     -     -    77 |  287  11.98
 MIZU |     -     -    31   169     -     -     -     -     -     -   100 |  288   0.54
 MKEA |     -     -     -    61     -     -     -     -     -     -    31 |  288  20.04
 NKLG |     -     -     -     -     -     -     -    29     -     -    19 |  286    >>>
 NLIB |     -     -    48     -     -     -     -    93     -     -    31 |  288   0.06
 NNOR |     -     -    28    68     -     -     -    22     -     -    41 |  288  22.72
 NOT1 |     -    87     -     -     -     -     -     -     -     -    91 |  287   0.07
 NPLD |     -    27    30     -     -     -     -     -     -     -    56 |  287   0.10
 NRC1 |     -     -    23     -    39     -     -     -     -     -    45 |  288   0.13
 NRIL |     -     -     -     -    46     -     -    75     -     -     X |  178   6.55
 NSSP |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  18.82
 NYA1 |     -    28     -     -    28     -     -     -     -     -    33 |  288   0.06
 NYAL |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.06
 OHI2 |     -    37     -    97    29     -     -    47     -     -     X |  288   6.02
 ONSA |     -     -    59   146     -     -     -     -     -     -     X |  282   0.07
 OPMT |     -    17    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.05
 PERT |     -    33    17    98    68     -     -     -     -     -    59 |  284   3.38
 PETP |     -    27     -     -    21     -     -    30     -     -     - |  287  11.65
 PIMO |     -     -     -     X    32     -     -     -     -     -    33 |  244  18.66
 POTS |     -    21     -     -    18     -     -     -     -     -    23 |  288  28.91
 PRDS |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    30 |  284   2.55
 PTBB |     -    16    22     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.47
 RIOG |     -    37    41     -    98     -     -     -     -     -    81 |  252  26.83
 SANT |     -    32     -    46    38     -     -     -     -     -    32 |  288  11.16
 SFER |     -   141    30     -     -     -     -     -     -     -   102 |  267    >>>
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    29     -     -    19 |  288  64.60
 SPT0 |     -    17    14     -     -     -     -     -     -     -     X |  286   0.04
 STJO |     -     -    21     -     -     -     -    57     -     -    22 |  288   0.10
 STR1 |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.68
 SUTH |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  19.18
 SUTM |     -     -    28     -    27     -     -    39     -     -     X |  288  11.30
 THTI |     -     -    26    64    37     -     -    73     -     -    43 |  288   7.28
 THU3 |     -    13    13     -    14     -     -     -     -     -    21 |  288   6.79
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    24     -     -    15 |  288   0.07
 TIDB |     -    25    20    53     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.06
 TLSE |     -     -    49     -     -     -     -     -     -     -    61 |  287   0.45
 TRO1 |     -     -     -     -    34     -     -     -     -     -    35 |  200   7.70
 TSKB |     -    88   106   153    69     -     -     -     -     -   102 |  288   1.53
 TWTF |     -    96    64     -     -     -     -    61     -     -    68 |  287   0.59
 URUM |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  23.41
 USNO |     -    25    20     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.05
 USUD |     -    50    56    33     -     -     -    94     -     -    27 |  288   9.82
 VILL |     -     -     -   195    33     -     -     -     -     -    70 |  273  10.16
 WES2 |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.05
 WILL |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288 116.33
 WTZR |     -    23    17    37     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -     -    74     -     -     -     -     -    77 |  284  13.54
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -   118     -     -    76 |  274   0.68
 YAR2 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  10.52
 YELL |     -     -    66   176   228     -     -     -     -     -   137 |  262   0.23
 ZWEN |     -     -     -    59    33     -     -     -     -     -    41 |  288  19.04
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3631    58    45    90    54   109  2472    80  3042     -    57 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288     1     0   287    9.94   | 3.90e-14  6.68e-15  3.02e-15 |
 SPT0 |   286     1     0   284    9.82   | 4.06e-14  6.59e-15  2.70e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    9.49   | 4.32e-14  7.70e-15  3.21e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.98   | 3.66e-14  7.91e-15  1.65e-15 |
 NRC1 |   288     2     0   286    7.56   | 3.98e-14  1.13e-14  2.98e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.42   | 3.78e-14  7.41e-15  5.05e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.95   | 3.73e-14  9.06e-15  3.35e-15 |
 ONSA |   282     0     0   281    5.73   | 4.40e-14  7.77e-15  1.91e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.19   | 4.71e-14  1.28e-14  1.98e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.81   | 4.28e-14  1.95e-14  2.93e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    2.59   | 4.31e-14  1.18e-14  4.02e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.53   | 3.81e-14  9.65e-15  4.48e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.20   | 6.03e-14  1.96e-14  5.31e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.93   | 7.58e-14  1.99e-14  3.94e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.90   | 4.00e-14  1.01e-14  4.16e-15 |
 FAIR |   243     2     0   233    1.67   | 1.11e-13  1.48e-14         - |
 YELL |   262     1     0   254    1.66   | 1.60e-13  3.86e-14         - |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.44   | 3.16e-14  9.86e-15  4.55e-15 |
 GOL2 |   284     2     0   281    1.43   | 3.52e-14  6.83e-15  4.72e-15 |
 TIDB |   288     0     0   243    1.31   | 1.69e-13  1.47e-14  5.58e-15 |
 NOT1 |   287     0     0   143    1.30   | 6.05e-14  2.09e-14  1.13e-14 |
 STJO |   288     0     0   288    1.23   | 4.85e-14  8.19e-15  4.76e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    0.92   | 5.86e-14  8.95e-15  1.92e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.59   | 6.88e-14  1.50e-14  8.13e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.48   | 6.02e-14  1.67e-14  8.55e-15 |
 TID1 |   288     0     0   143    0.41   | 4.52e-14  6.88e-15  6.97e-15 |
 PTBB |   288     1     0   287    0.16   | 3.37e-13  7.20e-14  2.91e-14 |
 G16  |   288     1     0   287    0.15   | 4.73e-13  5.70e-14  5.37e-14 |
 G26  |   288     1     0   287    0.14   | 3.64e-13  7.61e-14  3.22e-14 |
 KGN0 |   285     0     0   283    0.11   | 3.75e-13  9.09e-14  3.09e-14 |
 G07  |   288     1     0   287    0.08   | 2.69e-13  7.59e-14  7.68e-14 |
 G20  |   288     1     1   144    0.07   | 4.91e-13  7.07e-14  2.01e-14 |
 G29  |   288     1     0   287    0.07   | 3.60e-13  1.05e-13  7.20e-14 |
 TWTF |   287     1     0   285    0.06   | 3.74e-13  1.10e-13  5.86e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.06   | 4.18e-13  8.49e-14  3.74e-14 |
 DWH1 |   288     1     0   287    0.06   | 5.22e-13  1.69e-13  7.42e-14 |
 G30  |   288     1     0   287    0.05   | 3.26e-13  1.30e-13  4.39e-14 |
 IENG |   283     1     0   281    0.05   | 5.44e-13  1.46e-13  2.91e-14 |
 G23  |   288     1     0   287    0.04   | 6.06e-13  2.46e-13  3.72e-14 |
 YAKT |   274     1     0   270    0.04   | 3.74e-13  1.59e-13  5.43e-14 |
 G06  |   288     1     0   275    0.04   | 5.79e-13  1.46e-13  4.08e-14 |
 G27  |   288     1     0   287    0.04   | 3.87e-13  1.22e-13  6.02e-14 |
 MIZU |   288     0     0   143    0.03   | 3.57e-13  9.20e-14  6.41e-14 |
 HRAO |   288     1     0   287    0.03   | 1.36e-13  3.38e-14  4.61e-14 |
 BOR1 |   288     1     0   154    0.03   | 4.82e-13  1.22e-13  2.48e-14 |
 G22  |   288     1     3    41    0.03   | 6.52e-13  7.00e-14  3.60e-14 |
 G17  |   288     1     0   287    0.03   | 3.77e-13  1.19e-13  7.12e-14 |
 G04  |   288     1     0   287    0.02   | 4.30e-13  1.40e-13  1.63e-13 |
 SFER |   267     2     0   117    0.02   | 3.62e-13  1.15e-13  5.62e-14 |
 STR1 |   288     1     0   287    0.02   | 6.86e-13  2.10e-13  4.23e-14 |
 G31  |   288     1     0   287    0.02   | 2.06e-13  1.53e-13  9.42e-14 |
 TSKB |   288     1     0   287    0.01   | 8.52e-13  2.72e-13  1.38e-13 |
 BAHR |   288     1     0   287    0.01   | 3.51e-13  1.10e-13  3.64e-14 |
 G25  |   288     1     0   287    0.01   | 1.37e-12  3.65e-13  1.75e-13 |
 GODE |   288     0     1   143    0.01   | 1.41e-13  1.24e-13  3.32e-13 |
 G03  |   288     1     0   287    0.01   | 1.33e-12  3.00e-13  2.61e-13 |
 G10  |   288     1     0   287    0.01   | 1.24e-12  4.63e-13  1.57e-13 |
 KERG |   281     1     0   278    0.01   | 1.33e-12  3.39e-13  2.49e-13 |
 PRDS |   284     1     0   281    0.01   | 1.54e-12  3.86e-13  1.82e-13 |
 KOUR |   288     1     0   287    0.01   | 1.45e-12  4.03e-13  1.61e-13 |
 G24  |   288     1     0   287    0.00   | 1.33e-12  3.74e-13  3.23e-13 |
 JPLM |   288     1     0   287    0.00   | 5.99e-13  2.65e-13  2.77e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.17e-14  6.92e-15  3.74e-15 |
 NRIL |   178     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.99e-13  7.70e-14  4.14e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.13e-13  1.05e-13  3.15e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 6.80e-13  7.33e-14  4.30e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.21e-12  1.14e-13  3.72e-14 |
 G15  |   288     1     0     0    0.00   | 1.69e-12  5.38e-13  2.85e-13 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 6.73e-13  6.43e-14  1.75e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 5.81e-13  8.64e-14  1.92e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 7.40e-13  6.33e-14  3.94e-14 |
 G09  |   278     1     0     0    0.00   | 1.31e-12  5.44e-13  9.71e-14 |
 G08  |   288     1     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.32e-13  2.87e-13 |
 G05  |   288     1     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.46e-13  2.23e-13 |
 G01  |   288     1     0     0    0.00   | 1.44e-12  8.34e-13  3.58e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   273     1     0     0    0.00   | 1.15e-12  9.97e-13  1.35e-12 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     0     0    0.00   | 3.68e-13  2.05e-13  5.55e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   252     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   284     1     0     0    0.00   | 1.84e-12  5.58e-13  2.46e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     1     0    0.00   | 7.69e-13  7.58e-13  1.16e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     1     0     0    0.00   | 1.94e-12  5.39e-13  1.98e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   286     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   276     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.39e-17  1.67e-16  9.96e-16 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      SPT0      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
