
 GPS week: 1281   Day: 5   MJD: 53216                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2780     15     0.10    -0.41     3.29     0.00
 cod |   288     0  28538     42    -0.12    -0.94     0.04    23.49
 emr |   288     0  19748    309   546.40    33.72     0.05    20.25
 esa |   288     0  18281    965   546.06    33.77     0.07    13.22
 iga |    96     0   2780      0     0.00    -0.01     0.07     0.00
 igu |    96     0   2780      0    -0.01     0.01     3.56     0.00
 jpl |   288     0  14763    281    -1.03    -0.67     0.05    18.00
 ngs |    96     0   2780      3    -0.02    -0.04     3.05     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  34612    780   546.36    33.77     0.04    25.05

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -9788    80   -66    89    63  -464   -14 -6027     -   -63 |
    3 |  3906    17  -170    16    53 11536    95  3514     -    80 |
    4 | -3197    97   -10    -1   -52  -417    45 -3079     -   -98 |
    5 |  -490   -29   -96    66    88-11322    49 -1306     -    53 |
    6 |   489    70  -197   -51    26-12715   125    29     -    77 |
    7 | -2747   107    12   -66     1  -851   147 -3373     -  -131 |
    8 | -3338   124   -29     X  -118-11313    96 -4074     -  -126 |
    9 | -3284    50  -153   241  -216  3039    92 -3461     -   -72 |
   10 |  3284    61     4    96    99   195    80  2308     -  -141 |
   11 |  2714    32   -14    35    92   405    29  2867     -   -46 |
   13 |  4020   196     8   -68   -82  1916    19  3529     -  -161 |
   14 |  2793    14   -71   -35    94   840    78  2601     -    33 |
   15 | -2375   -24  -147   -41    83 -1009   -35 -1282     -   175 |
   16 |  4431   -18  -104   119  -113    75    63  3939     -    15 |
   17 | -1466    21   -81   112   -15  9509   -77 -1918     -    13 |
   18 |  2483    42  -104   -32   139  -297    67  2511     -    36 |
   19 |  5934   117     X    15    78  1347     X  5720     -  -121 |
   20 |  5197    68    59   -97   -33    27   120  4242     -  -103 |
   21 |   621    15  -128   -53    76   693    26  1005     -   108 |
   22 | -6777   -89   -67   -84   -33 -1185    45 -5005     -   165 |
   23 |  1121    31    95   -82  -153 -2632     X   363     -   -63 |
   24 |  3019   -21    -4    43    -1 10126   -18  2246     -     6 |
   25 | -9080    66  -140   228   -39 -8697   112 -7288     -  -114 |
   26 |  -951    92   -83    99    61  1400   124 -1363     -  -114 |
   27 |  2520    93    -3   155  -108 -1740    82  1538     -  -195 |
   28 |  1456    78   -28   -31   -24 10111    40  2951     -   -48 |
   29 |  3490    73  -102   185    88 -1190    82  1860     -  -114 |
   30 | -3737    16   -77  -141    37 -3075   136 -3109     -    71 |
   31 | -1897    38    39    54   -95  5194    97  -283     -  -132 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    42     -     -     -   103     -     -  -108 |
 ALGO |     -     -   -93   238     -     -    84     -     -  -111 |
 AMC2 |     -  -106    95     -     -     -  -129     -     -   116 |
 ARTU |     -    54     -   -49     -     -   -34     -     -     X |
 ASC1 |     -  -407     -     -     -     -     -     -     -   382 |
 AUCK |     -     -     -    58     -     -     -     -     -   -31 |
 BAHR |     -     -   -12     -     -     -    58     -     -   -32 |
 BAN2 |     -     -   -42     -     -     -     -     -     -    34 |
 BOGT |     -    -8     -     X     -     -     -     -     -     7 |
 BOR1 |     -   -36   154     -     -     -     -     -     -   -91 |
 BREW |     -     -   -34     -     -     -     -     -     -    27 |
 BRUS |     -     1   119     -     -     -  -110     -     -   -18 |
 CAS1 |     -   102     -  -134     -     -     -     -     -   -24 |
 CEDU |     -  -162     -   198     -     -     -     -     -    43 |
 CHAT |     -   -47     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 CHUR |     -    31   118     -     -     -     -     -     -  -124 |
 COCO |     -    28     -   -79     -     -     -     -     -    16 |
 CRO1 |     -    35    -4    98     -     -     7     -     -   -85 |
 DAV1 |     -    96     -     -     -     -     -     -     -   -90 |
 DGAR |     -   -32     -     -     -     -    25     -     -    12 |
 DRAO |     -     1   -83   165     -     -   140     -     -  -122 |
 DWH1 |     -   294    71     -     -     -  -435     -     -   -20 |
 FAIR |     -   -25   -14   207     -     -   -42     -     -   -44 |
 FORT |     -   229   -74     -     -     -     -     -     -  -138 |
 GLPS |     -   -38     -    67     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -23    94   229     -     -     -     -     -  -176 |
 GOL2 |     -     -   -37     -     -     -     -     -     -    30 |
 GOLD |     -   -27     -   -68     -     -   -66     -     -   108 |
 GUAT |     -    77     -     -     -     -     -     -     -   -73 |
 HERS |     -     -    57     -     -     -     -     -     -   -46 |
 HOB2 |     -   -59   180   142     -     -     -     -     -  -165 |
 HRAO |     -   -56     -     -     -     -    24     -     -    35 |
 IENG |     -   -68    79     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -51     -  -135     -     -     -     -     -   118 |
 ISPA |     -    76     -     -     -     -   -77     -     -   -16 |
 JPLM |     -     -    30     -     -     -     -     -     -   -24 |
 KERG |     -     -    63  -294     -     -     -     -     -   104 |
 KGN0 |     -     0    87     -     -     -     -     -     -   -70 |
 KIRU |     -   -11     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 KIT3 |     -     -     -    13     -     -    25     -     -   -25 |
 KOKB |     -   -28   -62     -     -     -     -     -     -    76 |
 KOSG |     -   -54     -     -     -     -     -     -     -    50 |
 KOUR |     -    76     -  -366     -     -    91     -     -    57 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -   -26     -     -    19 |
 LAE1 |     -  -120     -     -     -     -     -     -     -   112 |
 LHAS |     -     -     -     -     -     -   -98     -     -    71 |
 LPGS |     -   -87   221  -244     -     -  -102     -     -   101 |
 MAC1 |     -   -37     -  -132     -     -     -     -     -   105 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -   -99     -     -    71 |
 MAG0 |     -   -68     -     -     -     -    89     -     -     - |
 MALI |     -   -20     -   -29     -     -     -     -     -    31 |
 MAS1 |     -     -     -  -149     -     -   136     -     -   -19 |
 MATE |     -     -     -  -229     -     -     -     -     -   121 |
 MAW1 |     -    81     -     -     -     -     -     -     -   -76 |
 MBAR |     -   -63     -     -     -     -   -88     -     -   126 |
 MDO1 |     -     -   -52     -     -     -     -     -     -    42 |
 MEDI |     -     -    80     -     -     -     -     -     -   -65 |
 METS |     -   -91    56     -     -     -     -     -     -    40 |
 MIZU |     -     -   -34     X     -     -     -     -     -    27 |
 MKEA |     -   100     -  -177     -     -   -18     -     -    13 |
 NKLG |     -     -     -     -     -     -    41     -     -   -29 |
 NLIB |     -     -    16     -     -     -    50     -     -   -49 |
 NNOR |     -     -   295  -129     -     -  -179     -     -   -42 |
 NPLD |     -  -147   164     -     -     -     -     -     -     5 |
 NRC1 |     -    55    14     -     -     -     -     -     -   -62 |
 NRIL |     -   -13     -     -     -     -    16     -     -     X |
 NSSP |     -  -127     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 NTUS |     -  -183     -   -58     -     -     2     -     -   201 |
 NYA1 |     -    72     -     -     -     -     -     -     -   -67 |
 NYAL |     -     -    -2     -     -     -     -     -     -     2 |
 ONSA |     -  -131    68   130     -     -     -     -     -     X |
 PDEL |     -   -19     -     -     -     -    24     -     -     - |
 PERT |     -    -9     -   -84     -     -     -     -     -    52 |
 POL2 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 POTS |     -   -36     -     -     -     -     -     -     -    34 |
 PTBB |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 REYK |     -    27     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 RIOG |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -    15 |
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -    38     -     -   -27 |
 SFER |     -  -119     -     -     -     -     -     -     -   112 |
 STJO |     -    -5   -16     -     -     -    10     -     -    10 |
 SUTH |     -   -78     -     -     -     -     -     -     -    73 |
 THTI |     -     -   103    31     -     -   -44     -     -   -68 |
 THU3 |     -    91     -     -     -     -     -     -     -   -85 |
 TIDB |     -    64   -53    17     -     -     -     -     -   -26 |
 TRO1 |     -    59     -     -     -     -  -181     -     -    74 |
 TSKB |     -   -19    21    34     -     -     -     -     -   -17 |
 TWTF |     -   -78     -     -     -     -  -112     -     -   154 |
 URUM |     -   -39     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 USNO |     -   -68    82     -     -     -     -     -     -    -2 |
 USUD |     -     -     -  -105     -     -   -43     -     -    86 |
 WHIT |     -     9     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 WILL |     -  -136     -     -     -     -     -     -     -   127 |
 WTZR |     -    19     -  -184     -     -    71     -     -    28 |
 YAKT |     -   -88     -     -     -     -     -     -     -    82 |
 YAR2 |     -   -98     -     -     -     -     -     -     -    92 |
 YELL |     -   -89   -53   313     -     -     -     -     -   -39 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4127    45    37    61    41  4099    74  6649     -    40 |  288   4.88
    3 |  3147    37    72    36    33  7601    48  3264     -    66 |  288   1.45
    4 |  1354    49    46    46    39  1197    43  1093     -    51 |  288   0.82
    5 |  4383    74    37    33    61  6201    30  4437     -    72 |  288   1.66
    6 |   779    29    26    40    44  8276    46   703     -    55 |  288   0.95
    7 |  2125    24    30    29    46  1624    50  2036     -    44 |  288   0.31
    8 |  3446   134    97     X    67  4454    84  3222     -    68 |  276   1.90
    9 |  3638   106   113   151   108  2723    77  3724     -    58 |  288   2.73
   10 |  2599    52    37    88    35  1408    38  2856     -    59 |  288   2.05
   11 |  1151    59    75    60    96   451   115  1101     -    30 |  288   0.41
   13 |   959    41    48    44    56   910    98   901     -    39 |  288   0.36
   14 |  1028    47    72    43   142   326    89  1006     -    52 |  288   0.18
   15 |  5429    53    45    40    53  3110    42  3813     -    35 |  288   2.91
   16 |  1154    34    41    96    56   375    88  1091     -    65 |  288   0.29
   17 |  1399    48    36    88    53  4562    42  1445     -    51 |  288   1.04
   18 |  1040    52    44    35    28   573   110   979     -    57 |  288   0.29
   19 |   628    46     X    65   118   557     X   628     -    67 |  288   0.37
   20 |  1980    58    41    28    94   904    89  1049     -    49 |  288   0.36
   21 |  1822    46    56    42    33   500   121  1809     -    34 |  288   0.33
   22 |  4072    71    54    66    75  1362   120  3710     -    72 |  288   0.41
   23 |  1470    59    48    26   103  2081     X  1467     -    57 |  288   0.54
   24 |  4297    46    32    62    41  5363    42  3767     -    41 |  288   2.61
   25 |  4262   118   108   136    96  4003   133  2851     -    79 |  288   1.96
   26 |  1429    29    47    66    45  1023    45  1381     -    24 |  288   1.00
   27 |  1584   115   124   137    89  1307    64  1225     -    74 |  288   0.74
   28 |  8371    59    72    84    57  7335   123  7505     -    49 |  288   0.82
   29 |  3664    40    38    33   100  1542    31  3976     -    40 |  288   0.46
   30 |  1927    36    32    44    60  2045    26  1372     -    28 |  288   0.57
   31 |  6377    20    38    31    43  3167    51  4238     -    33 |  288   2.30
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    32     -     -     -    31     -     -    12 |  288   5.48
 ALGO |     -     -    12    32     -     -    18     -     -    13 |  288   0.03
 AMC2 |     -    34    35     -     -     -    29     -     -    32 |  288   0.04
 ARTU |     -    12     -    49     -     -    38     -     -     X |  288  12.36
 ASC1 |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    37 |  184    >>>
 AUCK |     -     -     -   141     -     -     -     -     -    75 |  176  11.53
 BAHR |     -     -    20     -     -     -    55     -     -    33 |  288   0.57
 BAN2 |     -     -    66     -     -     -     -     -     -    53 |  280  14.85
 BOGT |     -    61     -     X     -     -     -     -     -    57 |  288  15.00
 BOR1 |     -    29    29     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.53
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.04
 BRUS |     -    22    20     -     -     -    18     -     -    16 |  288   0.05
 CAS1 |     -    18     -    69     -     -     -     -     -    32 |  288   8.23
 CEDU |     -    48     -    78     -     -     -     -     -    13 |  288  13.84
 CHAT |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287  11.54
 CHUR |     -    28    32     -     -     -     -     -     -    17 |  288  32.67
 COCO |     -    29     -    28     -     -     -     -     -    20 |  288   6.14
 CRO1 |     -    85    50   107     -     -    99     -     -   108 |  280  17.54
 DAV1 |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288  14.67
 DGAR |     -    18     -     -     -     -    46     -     -    26 |  288  14.94
 DRAO |     -    24    22    36     -     -    32     -     -    21 |  288   0.09
 DWH1 |     -    23    52     -     -     -    45     -     -    22 |  288   0.80
 FAIR |     -    25    24    25     -     -    17     -     -    16 |  288   0.07
 FORT |     -    77    34     -     -     -     -     -     -    69 |  288   0.16
 GLPS |     -    21     -    37     -     -     -     -     -     - |  288  12.04
 GODE |     -    57    23    39     -     -     -     -     -    36 |  288   0.08
 GOL2 |     -     -    74     -     -     -     -     -     -    60 |  288   0.26
 GOLD |     -    47     -    83     -     -    30     -     -    71 |  288  11.97
 GUAT |     -    57     -     -     -     -     -     -     -    53 |  285    >>>
 HERS |     -     -    30     -     -     -     -     -     -    25 |  241  14.73
 HOB2 |     -    41    16    64     -     -     -     -     -    15 |  288   0.05
 HRAO |     -    15     -     -     -     -    51     -     -    32 |  288   0.70
 IENG |     -    26    30     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.70
 IISC |     -    21     -    36     -     -     -     -     -    24 |  288  13.98
 ISPA |     -    26     -     -     -     -    26     -     -    21 |  288  13.50
 JPLM |     -     -    19     -     -     -     -     -     -    16 |  288   3.46
 KERG |     -     -    29    67     -     -     -     -     -    22 |  288   2.20
 KGN0 |     -    17    50     -     -     -     -     -     -    33 |  287   0.33
 KIRU |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    26 |  283   9.07
 KIT3 |     -     -     -    30     -     -    24     -     -    21 |  288  26.73
 KOKB |     -    40    41     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.07
 KOSG |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  52.40
 KOUR |     -    47     -    61     -     -    28     -     -    35 |  288   1.47
 KUNM |     -     -     -     -     -     -    21     -     -    15 |  288  35.96
 LAE1 |     -    12     -     -     -     -     -     -     -    11 |  287  11.40
 LHAS |     -     -     -     -     -     -    23     -     -    16 |  262  31.02
 LPGS |     -    42    46    36     -     -    42     -     -    39 |  288 329.27
 MAC1 |     -    50     -    78     -     -     -     -     -    20 |  288  18.01
 MADR |     -     -     -     -     -     -    21     -     -    15 |  288  15.77
 MAG0 |     -    16     -     -     -     -    21     -     -     - |  287   8.05
 MALI |     -    40     -    96     -     -     -     -     -    28 |  287  15.76
 MAS1 |     -     -     -    32     -     -    26     -     -    20 |  288   2.21
 MATE |     -     -     -    47     -     -     -     -     -    25 |  288   0.22
 MAW1 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  29.88
 MBAR |     -    17     -     -     -     -    59     -     -    52 |  287  19.49
 MDO1 |     -     -    29     -     -     -     -     -     -    23 |  288  19.75
 MEDI |     -     -    15     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.15
 METS |     -    28    19     -     -     -     -     -     -    15 |  287  10.95
 MIZU |     -     -    40     X     -     -     -     -     -    32 |  288   0.62
 MKEA |     -    36     -    39     -     -    25     -     -    54 |  288  20.16
 NKLG |     -     -     -     -     -     -    40     -     -    28 |  286 763.87
 NLIB |     -     -    38     -     -     -    32     -     -    22 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    21    36     -     -    30     -     -    22 |  288  15.25
 NPLD |     -    14    36     -     -     -     -     -     -    32 |  287   0.03
 NRC1 |     -    25    11     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.06
 NRIL |     -    18     -     -     -     -    24     -     -     X |  288   9.42
 NSSP |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  17.44
 NTUS |     -    17     -    61     -     -    53     -     -    24 |  288   9.68
 NYA1 |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    15     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.09
 ONSA |     -    15    24    27     -     -     -     -     -     X |  288   0.06
 PDEL |     -    25     -     -     -     -    33     -     -     - |  288  57.08
 PERT |     -    31     -    55     -     -     -     -     -    49 |  287 230.38
 POL2 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  13.19
 POTS |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  27.38
 PTBB |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.29
 REYK |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   8.20
 RIOG |     -    35     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   9.56
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -    20     -     -    14 |  288   4.24
 SFER |     -    68     -     -     -     -     -     -     -    64 |  246 404.99
 STJO |     -    35    28     -     -     -    27     -     -    19 |  288   0.09
 SUTH |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   9.78
 THTI |     -     -    54    68     -     -    60     -     -    56 |  288  10.95
 THU3 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   8.20
 TIDB |     -    38    36    39     -     -     -     -     -    12 |  288   0.07
 TRO1 |     -    28     -     -     -     -    23     -     -    21 |  288   7.76
 TSKB |     -    37    29    86     -     -     -     -     -    46 |  288   0.88
 TWTF |     -    17     -     -     -     -    27     -     -    16 |  288   0.55
 URUM |     -    11     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288  50.27
 USNO |     -    27    15     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.06
 USUD |     -     -     -   128     -     -    31     -     -    60 |  288  10.14
 WHIT |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   3.42
 WILL |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  78.17
 WTZR |     -    18     -    26     -     -    17     -     -    23 |  288   0.07
 YAKT |     -    41     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.37
 YAR2 |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 YELL |     -    27    19    22     -     -     -     -     -    22 |  288   0.14
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3286    43    47    65    72  3563    51  3046     -    39 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288     0     0   288   10.84   | 3.66e-14  1.00e-14  2.08e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.84   | 3.98e-14  7.43e-15  2.13e-15 |
 BREW |   288     0     0   288   10.84   | 4.33e-14  7.03e-15  2.83e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.73   | 4.42e-14  1.30e-14  3.09e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.74   | 4.84e-14  1.23e-14  2.91e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.29   | 4.24e-14  1.10e-14  5.74e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.33   | 3.68e-14  1.97e-14  6.72e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.22   | 3.17e-14  8.18e-15  2.90e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.83   | 5.81e-14  1.33e-14  5.62e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    3.72   | 6.71e-14  1.88e-14  6.98e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.00   | 5.16e-14  1.64e-14  4.75e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    2.97   | 3.39e-14  1.08e-14  7.25e-15 |
 GOL2 |   288     2     0   286    1.62   | 3.38e-14  7.75e-15  5.02e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.57   | 4.24e-14  1.32e-14  5.70e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.55   | 4.51e-14  1.26e-14  7.56e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    1.42   | 4.61e-14  1.06e-14  8.76e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.23   | 2.79e-14  9.85e-15  8.06e-15 |
 TIDB |   288     0     2   160    1.18   | 1.76e-13  1.75e-14  4.15e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.00   | 4.36e-14  1.26e-14  3.78e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.87   | 4.31e-14  8.18e-15  7.81e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    0.83   | 4.96e-14  1.26e-14  2.45e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.74   | 1.10e-13  2.30e-14  1.71e-14 |
 MATE |   288     0     0   143    0.48   | 8.73e-14  2.15e-14  2.19e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.31   | 2.86e-13  7.73e-14  2.30e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.24   | 2.62e-13  6.34e-14  2.98e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.23   | 5.21e-13  5.81e-14  3.38e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.14   | 3.70e-13  8.90e-14  3.22e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.10   | 4.57e-13  1.16e-13  3.23e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.10   | 3.64e-13  1.17e-13  4.84e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.09   | 3.86e-13  9.96e-14  6.72e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.09   | 4.19e-13  1.20e-13  5.41e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.08   | 4.75e-13  1.30e-13  5.21e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.29e-13  1.02e-13  7.79e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 5.45e-13  1.57e-13  5.05e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.01e-13  9.91e-14  6.03e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 4.58e-13  1.17e-13  6.14e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.52e-13  1.48e-13  7.56e-14 |
 G22  |   288     0     6    37    0.06   | 6.99e-13  7.83e-14  2.44e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.06   | 5.37e-13  1.35e-13  8.13e-14 |
 G23  |   288     0     0   288    0.06   | 5.47e-13  2.08e-13  2.53e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.17e-13  1.25e-13  9.56e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.12e-13  4.24e-14  6.30e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.04   | 2.19e-13  1.11e-13  1.58e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.02   | 3.37e-13  8.10e-14  5.55e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.02   | 3.92e-13  1.27e-13  1.37e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.02   | 1.27e-12  3.44e-13  1.37e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.20e-13  2.45e-13  8.95e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.01   | 5.85e-14  1.27e-14  2.43e-15 |
 SFER |   246     0     0   108    0.01   | 3.88e-13  1.10e-13         - |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.17e-12  4.77e-13  1.33e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.99e-13  2.08e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.57e-12  3.33e-13  2.08e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.53e-12  3.88e-13  1.29e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.61e-13  2.66e-13  2.64e-13 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 5.57e-13  2.56e-13  4.17e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.62e-13  1.81e-13  6.95e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.61e-14  8.45e-15  3.58e-15 |
 LHAS |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   176     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.14e-13  7.65e-14  5.16e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  3.68e-13  3.03e-13 |
 G21  |   288     0     5     0    0.00   | 9.24e-13  1.08e-13  2.88e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.44e-13  8.16e-14  3.27e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 7.10e-13  6.78e-14  2.99e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.22e-12  1.16e-13  2.48e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  5.87e-13  2.81e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.24e-13  5.88e-14  1.84e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.35e-13  1.00e-13  2.78e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 7.07e-13  6.86e-14  4.21e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.12e-12  4.62e-13  2.36e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  6.04e-13  3.01e-13 |
 G08  |   276     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.86e-13  8.57e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  8.10e-13  6.21e-13 |
 YAR2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.63e-13  3.17e-13  2.53e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   287     0     0     0    0.00   | 1.83e-12  4.95e-13  1.82e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  5.57e-13  2.22e-13 |
 MALI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.41e-13  8.97e-13  5.19e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   184     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.46e-17  2.95e-16  1.77e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      BREW      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
