
 GPS week: 1282   Day: 2   MJD: 53220                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2673      0    -0.11     0.34     2.57     0.00
 cod |   288     0  28045    107     0.23    -1.53     0.05    17.16
 emr |   288     0  24490     11   683.63    32.90     0.03    28.27
 esa |   288     0  17055     25   683.46    32.87     0.27     0.00
 gfz |   284     0  20278     47     1.21    -2.22     0.04    18.43
 iga |    96     0   2673     10    -0.11     0.35     0.11     0.00
 igu |    96     0   2673      0    -0.10     0.32     3.47     0.00
 jpl |   288     0  15124    350    -0.85    -1.10     0.05    14.79
 ngs |    96     0   2673      0    -0.11     0.34     2.56     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33680    337   683.58    32.88     0.04    21.34

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -9101    23   -64   -90   -26    17-13630   -13 -6995     -    89 |
    3 |   -81    18   -92   161    36  -176  5689   235 -1075     -   -72 |
    4 | -2839   108  -155   593    37     5 -2194   113 -2547     -    14 |
    5 | -1114     5   -95  -128    39    95  5293    61 -1215     -    50 |
    6 |  3112   154   -63   417   118  -119-18123   186  1926     -  -151 |
    7 | -3580   -54  -168   188   202    30  1752   164 -3242     -   -10 |
    8 | -1595    -8   -91   198    96   -67  3158    77 -2007     -    -5 |
    9 |  1083    63   -72  -259    31  -123  1369    75  1142     -   -24 |
   10 | -2812    69   -81    -8    95    86 11877   135 -1975     -   -37 |
   11 | -1175     6   -40  -530   -75  -103   893    34   -53     -   110 |
   13 |  4090   114   -93   306    50   -20   459    88  3830     -   -16 |
   14 |  2782    63   -19   202   -27   -16   911   150  2857     -   -93 |
   15 |  -656    71   -28   163    -7   109  5297   147  -905     -   -23 |
   16 |  3940   114    68   133     7  -167   779   155  3937     -  -197 |
   17 | -6726    43   -22    54   -11    61  2378    74 -5732     -    -1 |
   18 |  3284    52   -50   -63    26   143  1023   139  3176     -   -73 |
   19 |  4784    99   175   381   -77   924   957    28  4794     -  -249 |
   20 |  3840    38   -12  -550    56   -63  1264   110  3857     -  -132 |
   21 |  7531   115     9   437   -15    97  3741   123  6599     -   -98 |
   22 |   180   -21    12  -241    26   -94   158     X   131     -   -20 |
   23 |   -95    13    -1   -36   144  -118 -2715     X  -443     -  -132 |
   24 | -1452    32  -173   268    52  -139-15155   -13 -2158     -   168 |
   25 |  -586    38   -59  -187    17  -127  4878   115 -1157     -   -40 |
   26 | -1230   -34   -78   314   100     8 -1043    50 -1506     -    15 |
   27 |  -178    15   -87   265   172   -98 -3043    84  -774     -   -47 |
   28 | -2784   -26   -68  -562   108   -59  4060   -73 -1072     -    66 |
   29 |  -569   -75   -52   985   126  -129   984    39 -1006     -    19 |
   30 |  1859    43   -14   147    49    72  -771   100  1466     -   -64 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -12     -     -     -     -    25     -     -    -2 |
 ALGO |     -     -   -31   177     -     -     -    56     -     -     3 |
 ALRT |     -   -30     -     -    28     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -142   126     -     -     -     -  -179     -     -    72 |
 ARTU |     -    38     -   145    -3     -     -   -41     -     -     - |
 BAHR |     -     -    -2     -   -37     -     -   105     -     -   -33 |
 BAN2 |     -     -   -66     -     -     -     -     -     -     -    88 |
 BOGT |     -   107     -   735   -46     -     -     -     -     -   -46 |
 BOR1 |     -   -28    26     -     -     -     -    12     -     -   -19 |
 BREW |     -     -    38     -     -     -     -     -     -     -   -51 |
 BRMU |     -     -     -     -    90     -     -     -     -     -   -78 |
 BRUS |     -   -60    50     -     -     -     -   -75     -     -    34 |
 CAS1 |     -    55     -   206   -61     -     -     -     -     -     7 |
 CHAT |     -   -48     -     -    62     -     -     -     -     -   -14 |
 COCO |     -   -31     -  -136   -96     -     -     -     -     -   107 |
 CRO1 |     -   156   -31   -84  -115     -     -    20     -     -     X |
 DAV1 |     -    47     -     -   -11     -     -     -     -     -   -28 |
 DGAR |     -  -143     -     -     -     -     -   -37     -     -   140 |
 DRAO |     -    97   -65     -     -     -     -    10     -     -     1 |
 DWH1 |     -   353   114     -     -     -     -  -445     -     -  -127 |
 FAIR |     -    61    16  -246   -18     -     -   -42     -     -   -26 |
 FLIN |     -    87     -     -     -     -     -  -100     -     -     - |
 FORT |     -   237   -24     -   -69     -     -     -     -     -   -90 |
 GLPS |     -     8     -  -602    -7     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    41   -86     -     -     -     -     -     -   -55 |
 GOL2 |     -     -    97     -     -     -     -     -     -     -  -128 |
 GOLD |     -    10     -   -57     -     -     -   -52     -     -    28 |
 GUAT |     -   -27     -     -  -250     -     -     -     -     -   235 |
 HERS |     -     -  -269     -     -     -     -     -     -     -   356 |
 HOB2 |     -   -91   108     -     -     -     -     -     -     -   -70 |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -51     -     -    36 |
 IENG |     -  -116    71     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -263    64     -     -     -     -     -   -56 |
 ISPA |     -    26     -     -   153     -     -   -41     -     -  -123 |
 JPLM |     -     -    66     -     -     -     -    37     -     -  -112 |
 KERG |     -    45     3   -27  -136     -     -     -     -     -    75 |
 KGN0 |     -  -119   108     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 KOKB |     -   -68    85     -   -75     -     -   -79     -     -    61 |
 KOUR |     -    -1     - -1458  -127     -     -    10     -     -   102 |
 LAE1 |     -    54     -     -  -120     -     -     -     -     -    59 |
 LHAS |     -     0     -     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 LPGS |     -   -66    33   175     -     -     -   -51     -     -    42 |
 MAC1 |     -   -76     -    36  -118     -     -     -     -     -   162 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -   -81     -     -    56 |
 MALI |     -    61     -  -219     -     -     -     -     -     -   -49 |
 MAS1 |     -     -     -  -140   -51     -     -   102     -     -   -27 |
 MAW1 |     -     -     -     -     2     -     -     -     -     -    -2 |
 MBAR |     -   -22     -     -   -68     -     -    83     -     -    23 |
 MDO1 |     -   -46   173     -  -188     -     -     -     -     -   -42 |
 MEDI |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -   -33 |
 METS |     -  -151    49     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 MIZU |     -     -    46   175     -     -     -     -     -     -   -61 |
 NLIB |     -     -    70     -     -     -     -   -10     -     -   -87 |
 NNOR |     -     -   127   -76     -     -     -  -200     -     -   -29 |
 NPLD |     -  -147   114     -     -     -     -     -     -     -   -33 |
 NRC1 |     -    63   -19     -     4     -     -     -     -     -   -29 |
 NRIL |     -   -11     -     -    15     -     -    -5     -     -     - |
 NSSP |     -   -49     -     -     -     -     -    24     -     -    23 |
 NTUS |     -  -174     -  -377     -     -     -     -     -     -   140 |
 NYA1 |     -   110     -     -  -104     -     -     -     -     -     0 |
 NYAL |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 OHI2 |     -    81     -   281   -75     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    13     -     -   -51     -     -    47     -     -     - |
 PERT |     -     -    58  -341    73     -     -     -     -     -  -138 |
 PETP |     -     -     -     -   -27     -     -    34     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -   -16     -     -    11 |
 POTS |     -    35     -     -   -57     -     -     -     -     -    21 |
 PRDS |     -     -    -7     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 PTBB |     -   -49    30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -  -164    59     -     -     -     -     -     -     -    54 |
 RESO |     -    16     -     -     -     -     -   -18     -     -     - |
 REYK |     -     4     -     -     -     -     -     -     -     -    -3 |
 RIOG |     -   -30    58     -     9     -     -     -     -     -   -60 |
 SANT |     -  -293     -  -367   148     -     -     -     -     -   110 |
 SCH2 |     -     -    15     -     -     -     -   -65     -     -    25 |
 SCUB |     -    37     -     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     -   -21     -     -     -     -     -    18 |
 SFER |     -  -179  -106     -     -     -     -     -     -     -   277 |
 SPT0 |     -  -215     4     -     -     -     -     -     -     -   168 |
 STJO |     -   100   -65     -     -     -     -   -46     -     -    38 |
 STR1 |     -     -    -8     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 SUTH |     -   -10     -     -     -     -     -     -     -     -     8 |
 SUTM |     -     -   192     -  -226     -     -   -89     -     -     - |
 SUWN |     -     -   -38     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 THTI |     -     -   -35   -74    45     -     -     -     -     -     9 |
 THU3 |     -   -15    -1     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 TIDB |     -    30   -62   164     -     -     -     -     -     -    58 |
 TIXI |     -   -17     -    26   -20     -     -    44     -     -     - |
 TLSE |     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 TRO1 |     -     5     -     -   -16     -     -     -     -     -     9 |
 TSKB |     -   -94    83  -343     4     -     -     -     -     -   -37 |
 TWTF |     -     1  -116     -     -     -     -     -     -     -   153 |
 USNO |     -   -26     9     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 USUD |     -     -    29   -91     -     -     -    19     -     -   -52 |
 VILL |     -    15     -   228     -     -     -     -     -     -   -12 |
 WES2 |     -     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 WHIT |     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 WILL |     -   -29    72     -     -     -     -     -     -     -   -72 |
 WTZR |     -  -132   128   223     -     -     -     -     -     -   -63 |
 WUHN |     -     -   -29     -    83     -     -     -     -     -   -32 |
 YAKT |     -    22     -     -     -     -     -   -35     -     -     6 |
 YAR2 |     -  -121    63     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 YELL |     -    17   -29  -110    19     -     -     -     -     -     9 |
 YSSK |     -   -40     -     -     -     -     -    46     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -     4    40     -     -     -     -     -   -35 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5303    58    34   200    28    57  4996    84  6069     -    54 |  288   4.82
    3 |  2807    36    23   328    34    71  2729    52  1827     -    49 |  288   1.27
    4 |  1555    36    47   142    32    48   960    56  1472     -    31 |  288   0.62
    5 |  2986    45    30   245    33    40  2860    39  3051     -    55 |  288   2.38
    6 |  2115    26    21   237    28   169 10609    65  3197     -    47 |  288   1.94
    7 |  1681    27    31   384    30   157   972    72  1503     -    62 |  288   0.33
    8 |  1944   152    39   604    59   243  2204    77  1960     -    49 |  277   1.90
    9 |  2844   155    40   232    45   163  2196    62  2646     -    67 |  279   2.60
   10 |  6125    48    19   275    38    55  7395    78  6257     -    38 |  288   1.51
   11 |  2213    49    52   470    68    83  1194   126  2616     -   102 |  288   0.48
   13 |  1127    61    50   442    30    53   358   111   877     -    59 |  288   0.24
   14 |  1045    40    44   131    48    94   388   111   808     -    50 |  288   0.28
   15 |  1928    39    39   166    41    97  2336    80  2082     -    71 |  288   1.80
   16 |   909    56    56   575    50    70   449    44   802     -    31 |  288   0.46
   17 |  2052    44    23   133    31    45  1812    63  1319     -    46 |  288   0.75
   18 |   623    65    38   133    46   172   627   139   813     -    72 |  288   0.35
   19 |   395    41    58   267    46   168   352    72   427     -    91 |  288   0.33
   20 |   484    49    49   274    44    63   693   103   551     -    48 |  288   0.26
   21 |  1891    46    37   232    40   104  2478   123  1146     -    57 |  288   0.82
   22 |  1633    63    53   142    28    69  1647     X  1658     -    72 |  288   1.31
   23 |   881    69    31    80    39    85  1887     X   717     -    77 |  288   0.50
   24 |  4011    35    41   121    38    68  8430    83  3694     -    40 |  288   1.89
   25 |  3192   108    36   248    58   140  2467    73  2720     -    33 |  278   2.32
   26 |   864    41    32   207    35   149   717    65   828     -    32 |  288   0.42
   27 |  2138   133    51   137    61   124  2200    69  2198     -    46 |  278   0.95
   28 |  4991    61    64   524    35    80  3376   124  4462     -    69 |  288   0.79
   29 |  1038    34    32   154    42   171   716    41  1067     -    37 |  288   0.60
   30 |  1222    54    37    97    29    65   926    66  1732     -    31 |  288   0.96
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    16     -     -     -     -    32     -     -    21 |  288   5.26
 ALGO |     -     -     8    69     -     -     -    13     -     -    13 |  288   0.02
 ALRT |     -    16     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  284   6.52
 AMC2 |     -    22    15     -     -     -     -    16     -     -    18 |  288   0.06
 ARTU |     -    28     -    70    29     -     -    37     -     -     - |  288  12.45
 BAHR |     -     -    39     -    77     -     -    42     -     -    21 |  250    >>>
 BAN2 |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    30 |  271  19.23
 BOGT |     -    25     -   505    60     -     -     -     -     -    53 |  288  11.68
 BOR1 |     -    43    15     -     -     -     -    49     -     -    41 |  288   0.81
 BREW |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.08
 BRMU |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    20 |  272    >>>
 BRUS |     -    16    21     -     -     -     -    48     -     -    18 |  288   0.07
 CAS1 |     -    26     -   125    23     -     -     -     -     -    27 |  288   7.91
 CHAT |     -    26     -     -    30     -     -     -     -     -    31 |  287  10.78
 COCO |     -    27     -   339    26     -     -     -     -     -    17 |  288   9.51
 CRO1 |     -    81    26   267   114     -     -    61     -     -     X |  272  15.88
 DAV1 |     -    26     -     -    24     -     -     -     -     -    31 |  288  14.78
 DGAR |     -    34     -     -     -     -     -    40     -     -    22 |  288  15.72
 DRAO |     -    34    11     -     -     -     -    14     -     -    28 |  288   0.08
 DWH1 |     -    18    14     -     -     -     -    14     -     -    23 |  288   0.98
 FAIR |     -    25    17   146    30     -     -    38     -     -    18 |  284   0.33
 FLIN |     -    10     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  287   7.20
 FORT |     -    95    21     -    69     -     -     -     -     -   103 |  283  23.86
 GLPS |     -    27     -   122    25     -     -     -     -     -     - |  284  10.41
 GODE |     -     -    17    78     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.07
 GOL2 |     -     -    37     -     -     -     -     -     -     -    49 |  284   0.09
 GOLD |     -    60     -   261     -     -     -    30     -     -    37 |  288  12.95
 GUAT |     -    23     -     -    33     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 HERS |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    31 |  241  22.69
 HOB2 |     -    52    35     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.11
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    66     -     -    46 |  288   0.53
 IENG |     -    26    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.57
 IISC |     -     -     -   218    66     -     -     -     -     -    57 |  284  13.48
 ISPA |     -    43     -     -    20     -     -    38     -     -    24 |  288  11.84
 JPLM |     -     -    16     -     -     -     -    31     -     -    23 |  288   6.19
 KERG |     -    28    24   378    30     -     -     -     -     -    53 |  288   1.21
 KGN0 |     -    32    27     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.76
 KOKB |     -    54    27     -    46     -     -    40     -     -    41 |  288   0.07
 KOUR |     -    27     -   101    42     -     -    25     -     -    40 |  288   1.51
 LAE1 |     -    37     -     -    33     -     -     -     -     -    38 |  287  12.24
 LHAS |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288  10.05
 LPGS |     -    41    48   388     -     -     -    51     -     -    59 |  288 205.46
 MAC1 |     -    20     -   179    27     -     -     -     -     -    21 |  288  12.62
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    39     -     -    27 |  288  13.52
 MALI |     -    33     -   188     -     -     -     -     -     -    27 |  285    >>>
 MAS1 |     -     -     -    82    23     -     -    22     -     -    24 |  288   2.51
 MAW1 |     -     -     -     -    26     -     -     -     -     -    23 |  284  28.57
 MBAR |     -   108     -     -    89     -     -    92     -     -   105 |  288  20.42
 MDO1 |     -    56    77     -   106     -     -     -     -     -    82 |  287    >>>
 MEDI |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.14
 METS |     -    23    18     -     -     -     -     -     -     -    20 |  287  11.41
 MIZU |     -     -    19   398     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.46
 NLIB |     -     -    18     -     -     -     -    15     -     -    21 |  288   0.11
 NNOR |     -     -    37   126     -     -     -    50     -     -    31 |  288  12.96
 NPLD |     -    13    25     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.08
 NRC1 |     -    34    19     -    87     -     -     -     -     -    41 |  288   0.06
 NRIL |     -    29     -     -    31     -     -    26     -     -     - |  288   9.84
 NSSP |     -    16     -     -     -     -     -    31     -     -    25 |  288  14.45
 NTUS |     -    43     -   159     -     -     -     -     -     -    35 |  288  11.13
 NYA1 |     -    18     -     -    27     -     -     -     -     -    21 |  288   0.12
 NYAL |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.13
 OHI2 |     -    25     -   203    23     -     -     -     -     -     - |  284   5.57
 PDEL |     -    18     -     -    28     -     -    20     -     -     - |  288  53.94
 PERT |     -     -    31    75    64     -     -     -     -     -    21 |  250   1.49
 PETP |     -     -     -     -    25     -     -    31     -     -     - |  282  11.00
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -    29     -     -    20 |  288  11.46
 POTS |     -    25     -     -    33     -     -     -     -     -    24 |  288  36.40
 PRDS |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   1.30
 PTBB |     -    21    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.34
 QAQ1 |     -    19    15     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  12.55
 RESO |     -    14     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   8.81
 REYK |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   7.08
 RIOG |     -    26    31     -    32     -     -     -     -     -    49 |  288  10.16
 SANT |     -    39     -   178    26     -     -     -     -     -    40 |  288   4.05
 SCH2 |     -     -    14     -     -     -     -    23     -     -    16 |  288  11.10
 SCUB |     -    17     -     -     -     -     -    19     -     -     - |  288  12.60
 SEY1 |     -     -     -     -    33     -     -     -     -     -    28 |  284  15.83
 SFER |     -   114    30     -     -     -     -     -     -     -    68 |  248    >>>
 SPT0 |     -    19    10     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.07
 STJO |     -    37    13     -     -     -     -    19     -     -    33 |  288   0.13
 STR1 |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   1.18
 SUTH |     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   8.53
 SUTM |     -     -    26     -    38     -     -    34     -     -     - |  288  10.79
 SUWN |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.69
 THTI |     -     -    30   140    37     -     -     -     -     -    31 |  288   2.70
 THU3 |     -    35    19     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   8.21
 TIDB |     -    34    25   120     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.11
 TIXI |     -    16     -   181    23     -     -    25     -     -     - |  287   8.42
 TLSE |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    26 |  287   0.69
 TRO1 |     -    13     -     -    20     -     -     -     -     -    20 |  288   8.51
 TSKB |     -    55    43   369    57     -     -     -     -     -    28 |  288   1.08
 TWTF |     -    61    37     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.46
 USNO |     -    28    12     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.05
 USUD |     -     -    38   391     -     -     -    29     -     -    38 |  288  10.96
 VILL |     -    20     -    66     -     -     -     -     -     -    16 |  288  16.60
 WES2 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.10
 WHIT |     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   8.14
 WILL |     -    39    27     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  49.61
 WTZR |     -    35    18    97     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.06
 WUHN |     -     -    32     -    41     -     -     -     -     -    23 |  287  13.65
 YAKT |     -    35     -     -     -     -     -    29     -     -    21 |  288   0.58
 YAR2 |     -    39    23     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   4.89
 YELL |     -    25    12    69    27     -     -     -     -     -    20 |  288   0.05
 YSSK |     -    17     -     -     -     -     -    19     -     -     - |  287   9.40
 ZWEN |     -     -     -   519    22     -     -     -     -     -    19 |  283  17.71
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2570    48    32   268    44   115  3465    53  2561     -    41 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   10.80   | 4.10e-14  1.03e-14  1.96e-15 |
 BREW |   288     0     0   288   10.80   | 4.69e-14  1.12e-14  3.21e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.00   | 3.64e-14  8.33e-15  1.74e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    9.21   | 3.72e-14  7.64e-15  2.54e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.71   | 8.25e-14  1.86e-14  6.13e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.50   | 5.96e-14  1.45e-14  2.06e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    6.22   | 4.27e-14  1.61e-14  3.40e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.67   | 4.22e-14  9.13e-15  7.80e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    5.14   | 4.69e-14  1.52e-14  6.49e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    3.15   | 3.42e-14  7.59e-15  6.95e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.02   | 6.67e-14  1.56e-14  6.73e-15 |
 WTZR |   288     0     0   143    2.73   | 4.15e-14  1.65e-14  3.86e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    2.08   | 1.58e-13  1.75e-14  5.58e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.07   | 7.38e-14  2.43e-14  6.62e-15 |
 GOL2 |   284     2     0   280    1.99   | 3.72e-14  1.31e-14  3.96e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.98   | 3.73e-14  8.99e-15  8.54e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    1.82   | 6.61e-14  1.52e-14  1.11e-14 |
 YELL |   288     0     0   288    1.71   | 3.44e-14  8.44e-15  2.67e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.63   | 2.83e-14  8.28e-15  5.64e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.50   | 5.03e-14  1.30e-14  7.64e-15 |
 FAIR |   284     0     0   283    0.99   | 3.92e-14  7.44e-15  6.85e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    0.77   | 6.32e-14  2.05e-14  5.47e-15 |
 FORT |   283     0     0   282    0.52   | 6.61e-14  2.63e-14  1.20e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.22   | 2.87e-13  7.07e-14  3.48e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.21   | 6.99e-14  1.55e-14  3.23e-15 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.13   | 3.61e-13  8.86e-14  6.21e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.12   | 3.15e-13  6.20e-14  3.12e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.12   | 4.67e-13  5.95e-14  5.48e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.11   | 3.55e-13  9.99e-14  2.96e-14 |
 G23  |   288     0     0   288    0.10   | 5.09e-13  1.43e-13  2.82e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.08   | 4.03e-13  1.01e-13  2.84e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.08   | 3.78e-13  8.87e-14  6.41e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.08   | 4.96e-13  1.40e-13  7.04e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.08   | 4.35e-13  9.70e-14  4.38e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.31e-13  9.80e-14  3.63e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.07   | 5.26e-13  1.24e-13  8.98e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.64e-13  1.34e-13  7.04e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.05   | 4.07e-13  9.72e-14  1.00e-13 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 5.17e-13  1.77e-13  5.46e-14 |
 G28  |   288     0     3    78    0.05   | 6.67e-13  7.43e-14  5.64e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 4.19e-13  1.12e-13  8.34e-14 |
 G27  |   278     0     0   276    0.04   | 3.53e-13  9.53e-14  9.74e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 3.30e-13  1.17e-13  1.10e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.26e-13  3.73e-14  5.14e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.97e-13  1.92e-13  8.98e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.26e-13  1.36e-13  1.45e-13 |
 SFER |   248     0     0   122    0.02   | 4.03e-13  1.05e-13         - |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.48e-13  2.90e-13  8.66e-14 |
 SUWN |   288     0     0   288    0.01   | 8.89e-13  2.55e-13  6.16e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.16e-12  3.27e-13  9.14e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  3.62e-13  7.12e-14 |
 G08  |   277     0     0   275    0.01   | 1.40e-12  3.50e-13  2.19e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  4.13e-13  1.21e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  2.97e-13  1.73e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.60e-12  3.83e-13  1.03e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  6.10e-13  1.83e-13 |
 G22  |   288     0     3    47    0.01   | 9.70e-13  1.59e-13  7.74e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.96e-13  1.35e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  4.19e-13  2.80e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.81e-12  3.78e-13  1.75e-13 |
 BAHR |   250     0     0   239    0.00   | 3.27e-13  1.19e-13         - |
 PERT |   250     0     0   248    0.00   | 1.58e-12  5.12e-13         - |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 5.79e-13  2.80e-13  7.85e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.79e-13  1.83e-13  1.80e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.31e-14  7.71e-15  6.60e-15 |
 PETP |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G25  |   278     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.46e-13  1.92e-13 |
 G21  |   288     0     4     0    0.00   | 8.38e-13  1.23e-13  1.14e-13 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.68e-13  7.68e-14  1.63e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 6.78e-13  8.27e-14  5.51e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.36e-12  1.16e-13  3.90e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.42e-14  1.55e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.72e-13  9.25e-14  1.84e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.58e-13  7.06e-14  3.37e-14 |
 G09  |   279     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  6.44e-13  2.02e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.53e-12  6.55e-13  6.03e-13 |
 ZWEN |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 1.13e-12  1.07e-12  2.96e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.84e-13  3.10e-13  4.96e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.26e-13  8.77e-13  1.37e-12 |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 2.08e-12  8.53e-13  3.54e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   287     0     2     0    0.00   | 8.54e-13  1.00e-12  1.26e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.54e-13  1.11e-12  9.79e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.03e-17  2.43e-16  1.46e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      FAIR      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
