
 GPS week: 1283   Day: 4   MJD: 53229                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     0.32     0.16     3.06     0.00
 cod |   288     0  26251    478     0.08    -0.01     0.05    16.03
 emr |   288     0  19439      0   -37.17     3.68     0.03    24.90
 esa |   288     0  18173   1575  1966.21    36.58     0.06    12.88
 gfz |   288     0  19475    118    -0.05     0.76     0.04    19.12
 iga |    96     0   2688     11     0.30     0.18     0.07     0.00
 igu |    96     0   2784      0     0.31     0.18     3.27     0.00
 jpl |   288     0  14522    880    -1.07     2.75     0.06    11.77
 ngs |    96     0   2688      0     0.32     0.15     2.74     0.00
 sio |    96    96      0      0 99999.99     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29464   8469    -1.28     2.84     0.05    15.30

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -3255     3   -46   -70    36   -39 -9557    47 -4441     -    49 |
    3 | -6315    -2   147  -405   132  -128 -9156   150 -5113     -  -177 |
    4 | -1767    56  -268   346    -2   -58 -2311   -20 -1952     -   103 |
    5 |  -930   -17  -114   126   -22   136 -7499    94  -207     -    52 |
    6 |  1134    65   -38  -117   173  -258-11414     -   617     -  -123 |
    7 | -4451   -65  -250   495   -36   135  1045     - -3863     -   104 |
    8 |  5451    55  -185    57    62    57 10172     -  3746     -   118 |
    9 | -2436    14  -174   204    33   -86 -4564     X -2005     -    56 |
   10 | -4353    92  -164   323  -172   134  3345    36 -3773     -    90 |
   11 |   553   -17    57  -219    20  -113  1619   178  1267     -   -53 |
   13 |  3910   112  -103    33   -27   -99  1546     -  4361     -    57 |
   14 |  5612    30    53    25   -24   -74  2584     -  5901     -  -109 |
   15 | -6164    84    67  -220   -78   102    57   155 -4641     -   -34 |
   16 |  4301    87   160  -195    96  -161  2251     -  4740     -  -308 |
   17 | -2452    62  -164   280   -45    87  6967     - -2145     -    23 |
   18 |  3890    65    76   -96    90  -149  3097     -  4211     -  -225 |
   19 |  4571    98   194   -26   -73  1324  2632     -  4905     -  -305 |
   20 |  4569   -42   -25   318  -138   -18  1453    59  4935     -   -64 |
   21 |  3242   137   168  -467     9    98  6752     -  4149     -   -34 |
   22 | -5566   -50    89  -255    43  -341 -1848   235 -3857     -  -116 |
   23 |   355    -5    64   -76    48   -88  -608     X   212     -   -95 |
   24 | -6957    41  -281   474    -4  -165  4201  -108 -4733     -   104 |
   25 | -1003    81    29  -177   122  -151-10676     - -1197     -  -135 |
   26 | -1530    13  -119   -48    48   -67  2003     - -1414     -   161 |
   27 |  1958    10  -129   -65   161   -98   912     -  1929     -    54 |
   28 |  7572   -48  -137     -    40     -   976     -     -     -   223 |
   29 | -4405     0  -123    56    98    94  3147   -38 -3954     -    60 |
   30 |  2482    33    42  -320   193   -36  -806     -  1060     -   -75 |
   31 |  1981     X  -117   126    -5   116  3678   -37  1258     -   120 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALRT |     -   -45     -     -    38     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -158   124     -     -     -     -  -186     -     -   108 |
 ARTU |     -    69     -    31   -76     -     -    -5     -     -     X |
 AUCK |     -     -     -    16     -     -     -     -     -     -   -13 |
 BAHR |     -     8     8     -   -79     -     -   100     -     -    -1 |
 BOGT |     -  -110     -   383   -38     -     -     -     -     -  -160 |
 BOR1 |     -   -13     8     -     -     -     -     -     -     -     X |
 BRUS |     -   -58    37     -     -     -     -     -     -     -     X |
 CAS1 |     -    34     -    88   -93     -     -     -     -     -     6 |
 CHAT |     -   -24     -     -   -45     -     -     -     -     -    81 |
 CHUR |     -     7    -4     -     -     -     -     -     -     -     X |
 COCO |     -   -66     -   -38   -58     -     -     -     -     -   174 |
 CRO1 |     -     -   -37     X    27     -     -    68     -     -   -26 |
 DGAR |     -   -51     -     -     -     -     -    70     -     -     X |
 DRAO |     -    68   -62     X     -     -     -    82     -     -   -34 |
 DWH1 |     -   376     1     -     -     -     -  -514     -     -     X |
 FAIR |     -    17    39    62   -88     -     -   -31     -     -     X |
 FLIN |     -    26     -     -     -     -     -   -35     -     -     - |
 GLPS |     -   -59     -   138   -44     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -53   101     -     -     -     1     -     -     X |
 GOL2 |     -     -    57     -     -     -     -  -110     -     -    -8 |
 GOLD |     -   106     -    33  -107     -     -   -70     -     -    64 |
 GUAT |     -   149     -     -    12     -     -     -     -     -  -170 |
 HLFX |     -     -    30     -     -     -     -   -64     -     -     X |
 HOB2 |     -   -92   154   127  -135     -     -     -     -     -   -93 |
 HOFN |     -     -     -     -   -59     -     -    97     -     -     - |
 HRAO |     -   -49     -     -     -     -     -    43     -     -    19 |
 IENG |     -  -166   107     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -33     -  -147   -13     -     -     -     -     -   174 |
 IRKT |     -     -    55  -107     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -18     -     -   117     -     -   -47     -     -   -91 |
 JAB1 |     -   103     -  -128     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    50     -     -     -     -     5     -     -   -86 |
 KERG |     -   -15   -38  -217   299     -     -     -     -     -   -41 |
 KGN0 |     -  -117    75     -     -     -     -     -     -     -     X |
 KOKB |     -    19    48     -  -120     -     -   -33     -     -    76 |
 KOSG |     -  -108     -     -     -     -     -     -     -     -   113 |
 KOUR |     -     -     -   -55    37     -     -     -     -     -     - |
 KSTU |     -     -     -    87     2     -     -   -80     -     -    -6 |
 LAE1 |     -    -7     -     -    73     -     -     -     -     -   -83 |
 LHAS |     -     -     -     -    38     -     -   -62     -     -     X |
 MAC1 |     -   -32     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |     -   -78     -     -     -     -     -   106     -     -     - |
 MALI |     -    29     -   -97     -     -     -     -     -     -    51 |
 MAS1 |     -    37     -  -238   -12     -     -   189     -     -    33 |
 MBAR |     -   -46     -     -    60     -     -   -36     -     -     X |
 MEDI |     -     -    58     -     -     -     -  -122     -     -     X |
 METS |     -   -91    59     -     -     -     -     -     -     -     X |
 MIZU |     -     -   -83   161     -     -     -     -     -     -     X |
 MKEA |     -   101     -   -52     -     -     -  -102     -     -    17 |
 NLIB |     -     -     0     -     -     -     -   103     -     -   -80 |
 NNOR |     -     -   124   121     -     -     -  -295     -     -   -77 |
 NPLD |     -  -102   120     -     -     -     -  -116     -     -     X |
 NRC1 |     -     -    -1     -   -68     -     -     -     -     -    86 |
 NYA1 |     -   140     -     -  -117     -     -     -     -     -     X |
 OHI2 |     -    14     -    67  -102     -     -    74     -     -     X |
 ONSA |     -  -112    39    66     -     -     -     -     -     -     X |
 PDEL |     -   -23     -     -    20     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -38    28  -420   276     -     -     -     -     -     3 |
 PIE1 |     -  -108    41    71     -     -     -     -     -     -     2 |
 POL2 |     -     4     -     -     -     -     -    -6     -     -     X |
 POTS |     -   -40     -     -    33     -     -     -     -     -     X |
 PTBB |     -   -61    39     -     -     -     -     -     -     -     X |
 SANT |     -     X     -     X   362     -     -     -     -     -  -453 |
 SCH2 |     -    27   -18     -     -     -     -     -     -     -     X |
 SPT0 |     -  -161   103     -     -     -     -     -     -     -     X |
 STJO |     -    57   -11     -   -56     -     -    36     -     -     X |
 STR1 |     -     -    53     -     -     -     -     -     -     -   -87 |
 SUTH |     -  -190     -     -     -     -     -     -     -     -   199 |
 SUTM |     -     -     -     -   -88     -     -   143     -     -     X |
 THTI |     -     -    51    64   -77     -     -     -     -     -   -41 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -17     -     -    13 |
 TIDB |     -     -     7    -4     -     -     -     -     -     -    -8 |
 TRO1 |     -    92     -     -   -77     -     -     -     -     -     X |
 TWTF |     -    55     -     -     -     -     -   -75     -     -     X |
 UNSA |     -     -     -     -   -94     -     -   153     -     -     X |
 URUM |     -   -53     -     -   -72     -     -     -     -     -   145 |
 USNO |     -    -2    25     -     -     -     -     -     -     -   -38 |
 USUD |     -     -   -24   -47     -     -     -     X     -     -    79 |
 VILL |     -    14     -     X     -     -     -     -     -     -   -15 |
 WHIT |     -   -53     -     -     -     -     -     -     -     -    56 |
 WTZR |     -   -40     -    31     -     -     -     -     -     -    16 |
 WUHN |     -     -     -     -  -275     -     -     -     -     -   344 |
 YAKT |     -    -4     -     4     -     -     -     -     -     -     X |
 YAR2 |     -   -11     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |
 YELL |     -    36    55     X  -102     -     -     -     -     -     X |
 YSSK |     -   -38     -     -     -     -     -    51     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -129     0     -     -     -     -     -   108 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  8039    53    36    99    28    40  6389   117  6035     -    59 |  288   4.26
    3 |  5234    48    20    40    24    45  4311    84  5342     -    65 |  288   2.47
    4 |   960    50    26    32    14    58  1172    54   885     -    29 |  288   0.51
    5 |  2291    62    26    33    22    43  3872    71  2151     -    57 |  288   1.96
    6 |  1930    29    14    38    19    63  8293     -  1762     -    50 |  288   1.76
    7 |  2069    22    15    23    25    35   800     -  1587     -    33 |  288   0.56
    8 |  3207    61    26    27    27    70  6793     -  3332     -    26 |  288   1.77
    9 |  2692    60    23    49    25    31  2657     X  2676     -    48 |  288   2.58
   10 |  2556    49    43   111   143    96  2059    78  2217     -    35 |  288   2.35
   11 |   816    60    36    30    28    85   859   122   703     -    56 |  288   0.35
   13 |   586    44    16    46    31    57   927     -   895     -    38 |  288   0.25
   14 |   944    49    32    45    27    75  1379     -   755     -    43 |  288   0.26
   15 |  2125    55    28    41    30    69  1474    48  2415     -    58 |  288   1.82
   16 |  1239    42    42    54    37    52  1600     -   667     -    51 |  288   0.35
   17 |  1278    42    28    45    26    44  5020     -  1179     -    35 |  288   1.27
   18 |   935    49    35    25    21    62  1710     -   759     -    49 |  288   0.37
   19 |   640    55    36    43    25    75   538     -   362     -    51 |  288   0.21
   20 |   812    56    29    37    29    91  1158   104   656     -    46 |  288   0.26
   21 |  4585    40    24    58    31   116  4823     -  4122     -    38 |  288   0.47
   22 |  2056    53    38    25    38    41  1181   123  1829     -    63 |  288   0.50
   23 |   914    59    32    50    23    43   492     X   860     -    44 |  288   0.25
   24 |  5114    46    26    37    14    97  3070    49  4501     -    36 |  288   2.09
   25 |  5602    59    45    41    26    58  5486     -  5390     -    54 |  288   1.85
   26 |  1337    23    32    84    23    55  1043     -  1426     -    94 |  288   0.87
   27 |  1250    55    29    58    28    58   614     -  1137     -    62 |  288   0.68
   28 |  3013    43    27     -    42     -   557     -     -     -    68 |  288   0.34
   29 |  1228    28    25    47    33    73  1355    27   953     -    30 |  288   0.96
   30 |  4942    40    34    31    23    41  1969     -  4790     -    67 |  288   1.11
   31 |  3169     X    48   126    32   106  1309   127  2279     -   108 |  288   1.81
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALRT |     -    27     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  288   7.63
 AMC2 |     -    24    21     -     -     -     -    31     -     -    19 |  288   0.05
 ARTU |     -    58     -    74    46     -     -    44     -     -     X |  288  12.56
 AUCK |     -     -     -   120     -     -     -     -     -     -   101 |  126  14.59
 BAHR |     -    30    12     -    20     -     -    28     -     -    25 |  288   1.32
 BOGT |     -    36     -    15    21     -     -     -     -     -    45 |  288  18.01
 BOR1 |     -    21    13     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.65
 BRUS |     -    29    19     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.03
 CAS1 |     -    28     -    27    19     -     -     -     -     -    23 |  277   6.90
 CHAT |     -    59     -     -    25     -     -     -     -     -    39 |  287  11.79
 CHUR |     -    86    55     -     -     -     -     -     -     -     X |  280  38.70
 COCO |     -    36     -    22    25     -     -     -     -     -    23 |  288   8.28
 CRO1 |     -     -    61     X    83     -     -    46     -     -    87 |  272  20.90
 DGAR |     -    43     -     -     -     -     -    59     -     -     X |  288  22.01
 DRAO |     -    49    47     X     -     -     -    73     -     -    54 |  287  13.35
 DWH1 |     -    71    45     -     -     -     -    45     -     -     X |  288   0.52
 FAIR |     -    89    33    42    27     -     -    26     -     -     X |  288   0.03
 FLIN |     -    27     -     -     -     -     -    36     -     -     - |  288   8.20
 GLPS |     -    32     -    34    28     -     -     -     -     -     - |  288  12.98
 GODE |     -     -    21    31     -     -     -    29     -     -     X |  288   0.09
 GOL2 |     -     -    29     -     -     -     -    47     -     -    18 |  288   0.15
 GOLD |     -    93     -    44    72     -     -    44     -     -    36 |  288  14.74
 GUAT |     -    78     -     -    32     -     -     -     -     -    49 |  288    >>>
 HLFX |     -     -    18     -     -     -     -    37     -     -     X |  288  13.12
 HOB2 |     -    56    17    42    41     -     -     -     -     -    23 |  288   0.04
 HOFN |     -     -     -     -    18     -     -    29     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    20     -     -     -     -     -    45     -     -    39 |  288   0.74
 IENG |     -    31    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.74
 IISC |     -    27     -    38    21     -     -     -     -     -    23 |  288  20.73
 IRKT |     -     -    16    31     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.19
 ISPA |     -    57     -     -    26     -     -    34     -     -    92 |  288  15.43
 JAB1 |     -    27     -    34     -     -     -     -     -     -     - |  288  14.65
 JPLM |     -     -    29     -     -     -     -    47     -     -    23 |  288   1.25
 KERG |     -    64   104    61   134     -     -     -     -     -    56 |  288   1.79
 KGN0 |     -    18    11     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   0.52
 KOKB |     -    29    19     -    26     -     -    73     -     -    25 |  288   0.07
 KOSG |     -    59     -     -     -     -     -     -     -     -    62 |  288  47.38
 KOUR |     -     -     -    70    47     -     -     -     -     -     - |  167   1.24
 KSTU |     -     -     -   163   129     -     -    60     -     -    61 |  267  10.22
 LAE1 |     -    63     -     -    31     -     -     -     -     -    40 |  287  14.83
 LHAS |     -     -     -     -    16     -     -    26     -     -     X |  288  10.78
 MAC1 |     -    52     -    65     -     -     -     -     -     -     - |  277  12.26
 MAG0 |     -    16     -     -     -     -     -    21     -     -     - |  287  10.38
 MALI |     -    84     -    77     -     -     -     -     -     -    35 |  285  22.35
 MAS1 |     -    32     -    32    17     -     -    24     -     -    19 |  288   2.11
 MBAR |     -    26     -     -    44     -     -    81     -     -     X |  288  25.15
 MEDI |     -     -    10     -     -     -     -    21     -     -     X |  288   0.12
 METS |     -    67    43     -     -     -     -     -     -     -     X |  287  12.85
 MIZU |     -     -    25    49     -     -     -     -     -     -     X |  197   0.29
 MKEA |     -    25     -    29     -     -     -    39     -     -    24 |  288  26.50
 NLIB |     -     -    28     -     -     -     -    36     -     -    20 |  288   0.03
 NNOR |     -     -    27    31     -     -     -    35     -     -    19 |  288  16.21
 NPLD |     -    79    33     -     -     -     -    47     -     -     X |  287   0.07
 NRC1 |     -     -     8     -    12     -     -     -     -     -    10 |  288   0.01
 NYA1 |     -    27     -     -    23     -     -     -     -     -     X |  288   0.04
 OHI2 |     -    45     -    76    30     -     -    34     -     -     X |  284   6.11
 ONSA |     -    44    71    94     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.05
 PDEL |     -    31     -     -    26     -     -     -     -     -     - |  288  51.47
 PERT |     -    25    19    27    23     -     -     -     -     -    21 |  288   2.79
 PIE1 |     -    66    27    18     -     -     -     -     -     -    87 |  285   1.05
 POL2 |     -    43     -     -     -     -     -    58     -     -     X |  288  10.19
 POTS |     -    36     -     -    30     -     -     -     -     -     X |  288  23.51
 PTBB |     -    26    17     -     -     -     -     -     -     -     X |  281   0.24
 SANT |     -     X     -     X    69     -     -     -     -     -    86 |  224  11.80
 SCH2 |     -    51    33     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   5.71
 SPT0 |     -    61    39     -     -     -     -     -     -     -     X |  286   0.08
 STJO |     -    33    11     -    18     -     -    28     -     -     X |  288   0.12
 STR1 |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   1.25
 SUTH |     -    73     -     -     -     -     -     -     -     -    77 |  288  12.89
 SUTM |     -     -     -     -    18     -     -    29     -     -     X |  288  10.51
 THTI |     -     -    30    51    46     -     -     -     -     -    44 |  288   3.93
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    35     -     -    27 |  288   0.06
 TIDB |     -     -    17    26     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.05
 TRO1 |     -    18     -     -    15     -     -     -     -     -     X |  288   6.95
 TWTF |     -    15     -     -     -     -     -    20     -     -     X |  288   0.79
 UNSA |     -     -     -     -    58     -     -    94     -     -     X |  168  20.22
 URUM |     -    33     -     -    23     -     -     -     -     -    18 |  288  11.48
 USNO |     -    26    14     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.04
 USUD |     -     -    15    47     -     -     -     X     -     -    33 |  288  10.83
 VILL |     -    62     -     X     -     -     -     -     -     -    65 |  288  19.76
 WHIT |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   2.78
 WTZR |     -    46     -    53     -     -     -     -     -     -    58 |  286   1.14
 WUHN |     -     -     -     -    17     -     -     -     -     -    22 |  287  13.21
 YAKT |     -    46     -    58     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.39
 YAR2 |     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  285   5.56
 YELL |     -    60    18     X    42     -     -     -     -     -     X |  288   0.04
 YSSK |     -    17     -     -     -     -     -    23     -     -     - |  287  10.55
 ZWEN |     -     -     -    98    30     -     -     -     -     -    77 |  276  15.93
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3057    48    33    57    40    67  3275    59  2741     -    49 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 SPT0 |   286     0     0   284   10.65   | 4.31e-14  1.08e-14  5.45e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    9.85   | 2.89e-14  7.95e-15  2.35e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.09   | 3.27e-14  1.12e-14  2.33e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.82   | 5.55e-14  1.57e-14  5.31e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.77   | 5.25e-14  1.11e-14  3.74e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.72   | 5.43e-14  1.51e-14  3.31e-15 |
 WTZR |   286     0     0   285    6.56   | 4.71e-14  1.60e-14  4.23e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    5.48   | 6.61e-14  1.58e-14  5.59e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.70   | 3.81e-14  7.12e-15  4.18e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.25   | 5.59e-14  1.46e-14  5.03e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.05   | 3.75e-14  8.49e-15  4.57e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.85   | 4.08e-14  1.22e-14  2.72e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.83   | 3.81e-14  7.28e-15  1.93e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    2.30   | 1.76e-13  1.91e-14  3.30e-15 |
 IRKT |   288     0     0   143    2.18   | 5.51e-14  1.11e-14  1.21e-14 |
 GOL2 |   288     1     0   287    2.16   | 4.16e-14  1.49e-14  4.49e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.04   | 3.73e-14  7.67e-15  1.01e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.42   | 3.13e-14  8.32e-15  4.27e-15 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.88   | 5.22e-14  1.51e-14  9.05e-15 |
 TID1 |   288     0     0   143    0.80   | 4.98e-14  9.19e-15  4.08e-15 |
 PIE1 |   285     2     0   281    0.75   | 9.40e-14  2.09e-14  4.84e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.75   | 3.81e-14  9.41e-15  2.40e-15 |
 DRAO |   287     0     0   286    0.45   | 7.31e-14  1.68e-14  3.91e-15 |
 PTBB |   281     0     0   277    0.19   | 3.21e-13  7.19e-14  2.05e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.16   | 5.08e-13  6.28e-14  3.86e-14 |
 G23  |   288     0     3   157    0.16   | 5.21e-13  6.47e-14  2.95e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.13   | 4.44e-13  1.38e-13  5.69e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.11   | 3.65e-13  8.17e-14  6.41e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.11   | 4.02e-13  1.11e-13  8.32e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.10   | 3.29e-13  7.82e-14  6.78e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.08   | 2.84e-13  1.01e-13  6.73e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.74e-13  1.24e-13  6.90e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.07   | 5.31e-13  1.45e-13  4.85e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.06   | 5.16e-13  1.25e-13  6.81e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 4.68e-13  1.60e-13  1.19e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.60e-13  1.25e-13  1.08e-13 |
 YAKT |   288     0     0   143    0.05   | 4.50e-13  1.02e-13  4.50e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 3.28e-13  1.15e-13  1.00e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 3.97e-13  1.20e-13  1.13e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 1.96e-13  1.23e-13  1.70e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 4.09e-13  1.24e-13  1.12e-13 |
 G20  |   288     0     3    48    0.03   | 6.43e-13  8.86e-14  1.45e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.25e-13  4.09e-14  9.25e-14 |
 MIZU |   197     0     0    49    0.01   | 3.06e-13  1.00e-13         - |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 6.76e-13  2.25e-13  1.19e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  3.69e-13  1.18e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.36e-13  2.13e-13 |
 BAHR |   288     0     1   139    0.01   | 3.93e-13  1.84e-13  1.48e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.34e-13  1.86e-13 |
 KERG |   288     3     0   285    0.01   | 1.38e-12  3.44e-13  1.33e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  4.09e-13  2.76e-13 |
 KOUR |   167     0     0   162    0.00   | 1.46e-12  4.13e-13         - |
 JPLM |   288     0     1   145    0.00   | 6.14e-13  1.75e-13  1.06e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 4.25e-13  1.56e-13  2.37e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.24e-14  5.25e-15  1.77e-15 |
 SANT |   224     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   126     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     4     0    0.00   | 6.27e-13  7.29e-14  3.43e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  5.28e-13  2.25e-13 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 7.60e-13  7.95e-14  3.05e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 7.11e-13  9.74e-14  3.15e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  6.24e-14  2.13e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.16e-12  1.10e-13  4.12e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.10e-13  1.80e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.77e-13  5.99e-14  2.54e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.82e-13  1.03e-13  2.24e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.56e-13  7.40e-14  4.19e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  5.25e-13  3.24e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.00e-13  2.97e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  7.06e-13  3.56e-13 |
 ZWEN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   285     0     1     0    0.00   | 9.98e-13  1.42e-12  2.88e-13 |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.62e-13  3.33e-13  1.89e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   168     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.91e-13  3.33e-13  5.79e-13 |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 2.00e-12  6.36e-13  2.16e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.92e-12  5.09e-13  1.63e-13 |
 MALI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 1.90e-13  3.30e-13  1.18e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.86e-17  2.24e-16  1.34e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      AMC2      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
