
 GPS week: 1284   Day: 3   MJD: 53235                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  37085    326    -0.28    -0.06     0.03    17.49
 emr |   288     0  25977    574  -517.35    33.44     0.03    17.83
 esa |   288     0  21551   1294  -518.04    33.33     0.04    13.81
 gfz |   288     0  31898    766     0.06    -0.18     0.03    18.52
 igr |   288     0  37826     19   -15.43    -1.80     0.03     0.00
 jpl |   288     0  27651    568    -4.00    -1.69     0.04    16.23
 mit |   288     0  37301   1373    -0.27    -0.07     0.04    16.12
 ngs |    96     0   2782      0    -0.02     0.07     2.69     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -71  -186   -70    -3   -95   -46   392  4500     - |
    3 |   -62  -189   -33   -67  -108   -86   469 -6400     - |
    4 |   -33  -162   152   -19   -99  -126   234 -4968     - |
    5 |  -110  -109    40   -16   -84  -109   334 -3856     - |
    6 |   -49  -149   -46   -49  -137   -97   412 -4082     - |
    7 |   -61  -271  -124    28   -60   -88   528 -5909     - |
    8 |   -53  -213   -25    24   -91  -144   455 -1407     - |
    9 |   -70  -105   110   -69   -71  -167   345  4437     - |
   10 |    -7  -256     X   -77  -117  -108   475 -4363     - |
   11 |   137   -81    13    68    68   134  -283  2584     - |
   13 |   157   -81    43    76    -3    17  -222  2097     - |
   14 |    94   -42   -49    88    69    68  -183  4578     - |
   15 |   -59  -144    36   -93  -135  -211   511  3170     - |
   16 |   -13  -143    62    19   -42    73    25  5881     - |
   17 |   -82  -182  -105    62  -160  -142   452  1204     - |
   18 |    34    35   106    -1   -26   -10  -155  5402     - |
   19 |   135   -39  -234     4  -121   117   -25  4825     - |
   20 |   106  -114  -211   129     9   176  -128  5578     - |
   21 |   131    31   -72    14    26   -90   -41  3108     - |
   22 |    16     9    69    78    27    61  -234 -3569     - |
   23 |   185   -37  -216   202    88     X  -207 -1241     - |
   24 |   -46  -201   -82    63   -85  -106   378     6     - |
   25 |  -102  -214     5  -127   -87   -61   551  2262     - |
   26 |   -15  -132   116   -62   -79  -168   303 -2970     - |
   27 |   -23  -179   -75     5  -101  -104   387 -4079     - |
   28 |    74  -121    14   256    87   -21  -231  -527     - |
   29 |    -8  -154     8   -19   -94  -154   350 -4018     - |
   30 |   -68  -119    70  -128  -140     -   293  1496     - |
   31 |   -27  -191    -4   -67   -79   -80   401 -3834     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    -1    36     -     -     -     -   -38     -     - |
 ALGO |  -195   -21   629  -227  -126    54   -97     -     - |
 ALIC |  -103     -     -     -     -   202   -92     -     - |
 ALRT |   -34     -     -    46   -12    36   -52     -     - |
 AMC2 |  -136   218     -     -   -16    54  -148     -     - |
 AREQ |    70   -37     -    53    30   -19   -78     -     - |
 ARTU |     5     -     -   -11   -67   -77    70     -     - |
 ASPA |     -     -     -   251   244  -286     -     -     - |
 AUCK |   -57     -     X     -   -46    14    47     -     - |
 BAHR |     4   126     -    -7   -29     -  -135     -     - |
 BAN2 |     -   -90     -     X    24   -14   113     -     - |
 BJFS |   106     -     -    21     -     -  -138     -     - |
 BOGT |   157     -     -    59   142  -158   -78     -     - |
 BOR1 |    30    53     -     -    -4     -   -92     -     - |
 BREW |     -   166     -     -   -41     -  -183     -     - |
 BRMU |  -252     -     -   238     -     -     -     -     - |
 BRUS |    87    10     -     -    98     -  -106     -     - |
 CAS1 |    18     -     3   -85   -82    42    34     -     - |
 CHAT |    25     -     -   -44  -100    -1    25     -     - |
 CHUR |    18    97     -     -   -38    38  -164     -     - |
 COCO |    48     -    57   -61    38   -68    37     -     - |
 CRO1 |   134     7  -215     -   -82    34     X     -     - |
 DAEJ |  -186     -     -     -   474     -   201     -     - |
 DARW |    73    22     -     -     -     -  -103     -     - |
 DAV1 |    -4     -     -   -73   -99   -37   125     -     - |
 DGAR |   -62     -     -   -41     9    72    42     -     - |
 DRAO |   -86    36    51  -115   -62     -   167     -     - |
 DWH1 |   263   310     -     -   112  -539   -85     -     - |
 FAIR |     X  -118   305  -113    31   115  -117     -     - |
 GLPS |   124     -   -49   -29     8    81  -133     -     - |
 GODE |     2    17    31     -   -54     -   -48     -     - |
 GOLD |    69     -   -51   -26   -11     -     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -    84     -   -96     -     -     - |
 HARB |     -     -     -   173     -     -  -198     -     - |
 HERS |    55   -85     -     -   200     -    25     -     - |
 HOB2 |    15   121   123   -75   105   160  -330     -     - |
 HRAO |   -96     -   122     -    63    76   -77     -     - |
 IENG |   -53    52     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |    -4     -    42   -34   -21     -     7     -     - |
 INVK |   -82     -     -    77     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -   107     -   -56    84    43  -104     -     - |
 ISPA |     8     -    30    33   -32   -71     -     -     - |
 JAB1 |    20     -   -81     -   -47     -    48     -     - |
 JPLM |     -   192     -  -152   101     -   -39     -     - |
 KARR |   -81     -     -     -     -   153   -65     -     - |
 KERG |     2   -15  -168   106    -7     2    36     -     - |
 KGN0 |   -61    60     -     -    40     -     -     -     - |
 KIRU |    67     -    66     -    14     -  -133     -     - |
 KOKB |    86     6     -   -76     7    31   -44     -     - |
 KOSG |   -21     -     -    20    37     -     -     -     - |
 KOUR |   346     -  -392     8    17     -   -53     -     - |
 KUNM |    59     -     -     -  -249   -64     -     -     - |
 LAE1 |    55     -     -   -55    61    92   -88     -     - |
 LHAS |   141     -  -256   161    41    16  -134     -     - |
 LPGS |  -101    10   225     X    45   172  -269     -     - |
 MAC1 |  -127     -    31  -179   -77   216    99     -     - |
 MADR |     -     -     -   102    -6  -116     -     -     - |
 MALI |     -     -     6   -92   -24     -   100     -     - |
 MAS1 |   -39   141  -178   -55   -66   128   -26     -     - |
 MATE |    71     -  -292   102   -20     -    55     -     - |
 MAW1 |    94     -  -106     -     -     -   -14     -     - |
 MBAR |   -41     -     -   -68   -97   119     -     -     - |
 MCM4 |     -     -   312     X     -     -  -267     -     - |
 MEDI |     0    38     -     -    95     -   -42     -     - |
 METS |   -38    51     -    -7    -4     -    -8     -     - |
 MIZU |     -    77   -87   174   -46     -  -211     -     - |
 MKEA |    96     -   -39     -   -22     -   -71     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -34   -13    39     X     -     - |
 NLIB |     6   108     -   -99    66    76   -88     -     - |
 NNOR |     -    39  -146     -   -38     -    82     -     - |
 NOT1 |    91     -     -     -    79    78  -178     -     - |
 NOUM |     -     -     -   159     -  -182     -     -     - |
 NPLD |   -38    38     -     -    -8     -     -     -     - |
 NRC1 |    27   178     -   -38    18     -  -182     -     - |
 NRIL |     2     -     -   -12   -79    14    -2     -     - |
 NTUS |  -145     -   -37    60    -3   124    -4     -     - |
 NYA1 |   -69     -     -    18   -13    31    24     -     - |
 NYAL |     -    67     -     -    13     -   -74     -     - |
 OBET |     -    40     -   -39     -     -     -     -     - |
 OHI2 |    61     -    57   -30     -     -   -80     -     - |
 ONSA |    32   -36    73    57   -22   -66   -57     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    49     -   -56     -     -     - |
 PDEL |  -271     -   290   -45   -83    97     -     -     - |
 PERT |   -38    81  -244     -    25    44   117     -     - |
 PETP |   -15     -     -   -43     -    65     -     -     - |
 PIE1 |  -250   155   110     -   -10     -     X     -     - |
 PIMO |     -     -   143     0   102   -94     -     -     - |
 POL2 |    17     -   114     -    10     -  -116     -     - |
 PRDS |    -6   161     -     -    77     -  -171     -     - |
 PTBB |    56    46     -     -    96     -  -112     -     - |
 RAMO |  -121     -     -     -     -   130     -     -     - |
 RESO |     4     -     -    -3   -44     -     -     -     - |
 REYK |    70     -     -   -57    40   -11     -     -     - |
 RIOG |   -18    36   149    35    14   -27  -186     -     - |
 SANT |   -69     -   -39   -14   -47   224  -105     -     - |
 SCH2 |   -29    37     -     -    24    69   -79     -     - |
 SELE |    71     -     -     -   -46   -76     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    24     -     X   -27     -     - |
 SFER |    26   -26     -     -    85     -     X     -     - |
 SPT0 |     3     X     -     -   -92     -    -4     -     - |
 STJO |    53    80     -   -72   -34    97  -162     -     - |
 STR1 |     -     1     -     -    57     -    -1     -     - |
 SUTH |    60     -     -    19   204     -   -87     -     - |
 SUTM |     -   189     -   -76    28     -  -122     -     - |
 SYOG |     -    80    32   -59     -    44   -92     -     - |
 THTI |     -    91    14   -36   -21    32  -103     -     - |
 THU3 |  -110    76     -    31   -36     -     -     -     - |
 TIDB |    15   -67     7     -    35     -    53     -     - |
 TLSE |    24     4     -     -    70     -   -30     -     - |
 TOW2 |     9     -     -   -91     -    63    31     -     - |
 TRO1 |   207     -     -    -8   -57   -81  -133     -     - |
 TSKB |  -128   112     -    85    40    18  -100     -     - |
 URUM |   -41     -     -    38    71     -     -     -     - |
 USNO |    72    80     -     -    99     -  -167     -     - |
 USUD |   -63   128   144   -55   167     -  -134     -     - |
 VESL |     -     -     -  -156     -   178     -     -     - |
 VILL |    32     -     X   -22    39     -    -9     -     - |
 WES2 |     -     X     -  -101     -     -   116     -     - |
 WHIT |    58     -     -     -   156     -   -63     -     - |
 WILL |  -108   106     -     -   -79     -     -     -     - |
 WROC |     -    -9     -     -     -     -     9     -     - |
 WSRT |     0     -     -    -8     -     -    10     -     - |
 WTZR |   -75    95    28     9     2    93  -150     -     - |
 WUHN |     -     -     -   128    59   182  -330     -     - |
 YAKT |    40     -     -     -   110     1   -45     -     - |
 YAR2 |   -78   146     -   -67    86     -     -     -     - |
 YEBE |     -   -25     -     -    35     -    28     -     - |
 YELL |   -38   126   -20   -73   -17    27   -26     -     - |
 YIBL |     -     -     -   -91     -    81    -3     -     - |
 YKRO |     -     -     -   296     -  -338     X     -     - |
 YSSK |    52     -     -   -96    65   109   -56     -     - |
 ZWEN |   -88     -     X   125   153     -   -48     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    31    33    46    36    24    32    22  5642     - |  288   3.46
    3 |    24    24    34    18    31    24    26  5332     - |  288   3.12
    4 |    38    21    23    19    46    47    29  1737     - |  288   0.99
    5 |    46    47    37    44    28    33    20  1841     - |  288   1.84
    6 |    20    33    30    27    34    31    19  1568     - |  288   1.68
    7 |    41    36    58    16    24    37    20  2928     - |  288   0.46
    8 |    59    33    24    30    26    50    37  1515     - |  288   1.56
    9 |    51    29    26    24    25    53    33  3610     - |  288   2.25
   10 |   130    59     X    39    45    77    35  4823     - |  283   1.17
   11 |    52    28    20    26    23    48    47   898     - |  288   0.39
   13 |    27    27    47    28    24    42    20   929     - |  288   0.39
   14 |    32    25    25    32    23    32    21  1169     - |  288   0.22
   15 |    35    33   101    23    30    52    20  2505     - |  288   2.08
   16 |    48    39    46    17    18    20    20   304     - |  288   0.33
   17 |    42    25    48    17    28    60    26  2250     - |  288   1.12
   18 |    57    37    40    31    25    28    34   561     - |  288   0.35
   19 |    30    30    29    31    38    37    28   696     - |  288   0.39
   20 |    60    42    41    21    21    43    22  1186     - |  288   0.25
   21 |    38    31    42    21    42    45    28   553     - |  288   0.27
   22 |    57    28    55    22    33    30    30  1035     - |  288   0.32
   23 |    36    40    23    22    31     X    74   358     - |  288   0.46
   24 |    41    28    23    22    30    54    55  6496     - |  288   3.69
   25 |    40    31    29    27    31    32    26  2604     - |  288   2.63
   26 |    41    30    23    17    28    52    15   953     - |  288   0.62
   27 |    48    31    26    15    43    55    24   842     - |  288   0.74
   28 |    59    37    64    39    35    44    27  1731     - |  288   0.25
   29 |    48    29    28    16    13    52    15  2096     - |  288   0.66
   30 |    44    52    27    53    47     -    31   978     - |  288   0.88
   31 |    27    36    27    17    28    31    22  4416     - |  288   1.22
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    25    41     -     -     -     -    37     -     - |  267   7.21
 ALGO |    21    23    33    21    11    16    19     -     - |  288   0.04
 ALIC |    18     -     -     -     -    16    14     -     - |  288  11.85
 ALRT |    16     -     -    18    25    28    44     -     - |  288   6.36
 AMC2 |    30    51     -     -    28    22    24     -     - |  288   0.02
 AREQ |    28    17     -    22    17    23    14     -     - |  288  12.61
 ARTU |    75     -     -    45    55    80   114     -     - |  207   9.84
 ASPA |     -     -     -    34    30    38     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    32     -     X     -    37    26    21     -     - |  264  14.09
 BAHR |    43    18     -    15     7     -    44     -     - |  288   1.03
 BAN2 |     -    23     -     X    34    25    23     -     - |  288  13.90
 BJFS |    25     -     -    28     -     -    18     -     - |  287  11.63
 BOGT |    32     -     -    32    24    39    20     -     - |  288  18.35
 BOR1 |    32    22     -     -    29     -    46     -     - |  288   0.58
 BREW |     -    15     -     -    34     -    16     -     - |  288   0.04
 BRMU |    22     -     -    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    26    31     -     -    38     -    48     -     - |  288   0.05
 CAS1 |    32     -    23    24    16    25    59     -     - |  288   8.88
 CHAT |    39     -     -    27    12    17    19     -     - |  203  11.32
 CHUR |    25    39     -     -    13    25    35     -     - |  288  21.29
 COCO |    17     -    32    19    10    16    31     -     - |  288   7.37
 CRO1 |    60    16    47     -    22    28     X     -     - |  273  18.66
 DAEJ |    17     -     -     -    13     -    18     -     - |  118   0.83
 DARW |    31    21     -     -     -     -    22     -     - |  288  14.16
 DAV1 |    24     -     -    26    28    27    51     -     - |  288  15.16
 DGAR |    21     -     -    24    24    23    23     -     - |  288  20.36
 DRAO |    44    39    45    59    62     -    43     -     - |  287 820.51
 DWH1 |    30    25     -     -    15    18    14     -     - |  288   0.48
 FAIR |     X    17    50    26    16    15    41     -     - |  288   0.11
 GLPS |    24     -    26    40    11    28    19     -     - |  288  16.27
 GODE |    56    25    61     -    16     -    17     -     - |  288   0.05
 GOLD |    50     -    58    15    48     -     -     -     - |  288  13.49
 GOUG |     -     -     -    28     -    32     -     -     - |  287    >>>
 HARB |     -     -     -    17     -     -    19     -     - |  181  32.96
 HERS |    31    47     -     -    25     -    51     -     - |  264  19.61
 HOB2 |    23    24    53    20     9    43    23     -     - |  288   0.08
 HRAO |    32     -    31     -    22    44    16     -     - |  288   0.59
 IENG |    20    20     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.89
 IISC |    28     -    30    35    23     -    23     -     - |  288  20.98
 INVK |    19     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   8.32
 IRKT |     -    47     -   109   120    43    62     -     - |  287  25.71
 ISPA |    31     -    34    41    33    43     -     -     - |  284  15.60
 JAB1 |    20     -    29     -    15     -    14     -     - |  288  16.41
 JPLM |     -    44     -    78    38     -   130     -     - |  288    >>>
 KARR |    18     -     -     -     -    16    20     -     - |  288  10.61
 KERG |    23    18    30    38    25    25    31     -     - |  288   1.57
 KGN0 |    15    15     -     -    23     -     -     -     - |  287   0.28
 KIRU |    29     -    25     -    22     -    40     -     - |  284   8.41
 KOKB |    48    21     -    42    13    19    26     -     - |  288   0.05
 KOSG |    25     -     -    24    27     -     -     -     - |  288  29.15
 KOUR |    39     -    25    23    23     -    17     -     - |  285   2.75
 KUNM |    42     -     -     -    30    46     -     -     - |  287  35.92
 LAE1 |    28     -     -    36    34    21    20     -     - |  287  15.22
 LHAS |    19     -    26    11    16    19    17     -     - |  288  12.02
 LPGS |    35    32    41     X    21    25    26     -     - |  288  98.73
 MAC1 |    18     -    39    32    11    40    33     -     - |  288  12.83
 MADR |     -     -     -    32    26    37     -     -     - |  288  14.23
 MALI |     -     -    41    29    58     -    45     -     - |  288  22.48
 MAS1 |    39    27    23    23    14    21    29     -     - |  288   3.23
 MATE |    25     -    21    20    49     -    20     -     - |  288   0.09
 MAW1 |    40     -    78     -     -     -    56     -     - |  286  25.44
 MBAR |    29     -     -    49    16    35     -     -     - |  287  25.20
 MCM4 |     -     -    48     X     -     -    41     -     - |  102   1.21
 MEDI |    29    16     -     -    25     -    30     -     - |  288   0.08
 METS |    22    16     -    35    28     -    37     -     - |  287  12.61
 MIZU |     -    25    29    30    20     -    44     -     - |  288   0.48
 MKEA |    23     -    50     -    21     -    53     -     - |  288  20.38
 NKLG |     -     -     -    14    25    15     X     -     - |  185 139.54
 NLIB |    33    42     -    48    25    20    31     -     - |  288   0.04
 NNOR |     -    20    23     -    14     -    25     -     - |  288  17.54
 NOT1 |    27     -     -     -    25    25    17     -     - |  288   0.03
 NOUM |     -     -     -    23     -    26     -     -     - |  288    >>>
 NPLD |    18    17     -     -    10     -     -     -     - |  287   0.06
 NRC1 |    17    22     -    36    19     -    34     -     - |  288   0.05
 NRIL |    23     -     -    36    12    28    23     -     - |  288   9.71
 NTUS |    20     -    29    28    35    22    31     -     - |  288   9.10
 NYA1 |    12     -     -    26    16    17    37     -     - |  288   0.06
 NYAL |     -    16     -     -    53     -    18     -     - |  288   0.06
 OBET |     -    19     -    18     -     -     -     -     - |  287   0.05
 OHI2 |    42     -    30    12     -     -    49     -     - |  288   6.35
 ONSA |    25   112    51    43    48    29    64     -     - |  288   0.06
 OUS2 |     -     -     -    70     -    80     -     -     - |  218  99.67
 PDEL |    19     -    33    32    27    29     -     -     - |  288  56.56
 PERT |    13    20    21     -    24    20    21     -     - |  288   1.72
 PETP |    45     -     -    18     -    38     -     -     - |  278  11.04
 PIE1 |    63    57    47     -    56     -     X     -     - |  275   1.29
 PIMO |     -     -    89    47    41    49     -     -     - |  261  22.94
 POL2 |    28     -    25     -    35     -    24     -     - |  288  12.31
 PRDS |    27    37     -     -    54     -    38     -     - |  288   3.39
 PTBB |    22    36     -     -    34     -    33     -     - |  288   0.40
 RAMO |    13     -     -     -     -    14     -     -     - |  288  18.30
 RESO |     9     -     -     8    22     -     -     -     - |  288   8.57
 REYK |    19     -     -    27    15    29     -     -     - |  288  10.98
 RIOG |    26    34    38    24    42    24    22     -     - |  249  11.86
 SANT |    37     -    29    26    17    53    49     -     - |  288   8.22
 SCH2 |    17    22     -     -    23    24    29     -     - |  288  17.54
 SELE |    15     -     -     -    25    16     -     -     - |  288  31.97
 SEY1 |     -     -     -    26     -     X    29     -     - |  288  19.45
 SFER |    52    51     -     -    16     -     X     -     - |  232 304.65
 SPT0 |    30     X     -     -   131     -    32     -     - |  288   0.06
 STJO |    30    27     -    59    26    22    28     -     - |  288   0.06
 STR1 |     -    13     -     -    15     -    14     -     - |  288   0.75
 SUTH |    16     -     -    14    62     -    14     -     - |  288  12.58
 SUTM |     -    25     -    13    27     -    21     -     - |  288  10.21
 SYOG |     -    22    40    32     -    36    62     -     - |  288   1.09
 THTI |     -    39    36    34    20    31    28     -     - |  288   3.43
 THU3 |    17    25     -    16    30     -     -     -     - |  288   8.68
 TIDB |    23    28    33     -    20     -    16     -     - |  288   0.05
 TLSE |    25    34     -     -    47     -    58     -     - |  287   0.47
 TOW2 |    18     -     -    23     -    30    15     -     - |  288  12.83
 TRO1 |    11     -     -    19    15    22    23     -     - |  288  12.69
 TSKB |    24    25     -    56    17    25    17     -     - |  288   0.85
 URUM |    13     -     -    12    19     -     -     -     - |  288  54.20
 USNO |    19    25     -     -    16     -    17     -     - |  288   0.03
 USUD |    44    44    61    31    19     -    44     -     - |  288  12.11
 VESL |     -     -     -    22     -    26     -     -     - |  288    >>>
 VILL |    19     -     X    71    23     -    75     -     - |  284   3.56
 WES2 |     -     X     -    22     -     -    25     -     - |  288   0.06
 WHIT |    21     -     -     -    45     -    23     -     - |  288  56.05
 WILL |    36    35     -     -    23     -     -     -     - |  288  66.70
 WROC |     -    15     -     -     -     -    16     -     - |  288  19.36
 WSRT |    28     -     -    36     -     -    44     -     - |  288   0.04
 WTZR |    28    14    36    35    19    18    34     -     - |  288   0.07
 WUHN |     -     -     -    38    27    24    34     -     - |  287  23.57
 YAKT |    16     -     -     -    54    26    29     -     - |  288   0.84
 YAR2 |    20    24     -    16    14     -     -     -     - |  288  12.47
 YEBE |     -    29     -     -    46     -    32     -     - |  288   0.23
 YELL |    19    89    73    48    14   124   120     -     - |  287 553.23
 YIBL |     -     -     -    20     -    14    14     -     - |  285  21.84
 YKRO |     -     -     -    16     -    18     X     -     - |  242  46.47
 YSSK |    21     -     -    32    41    17    31     -     - |  287  10.98
 ZWEN |    27     -     X    44    37     -    28     -     - |  288  13.09
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    35    34    41    33    33    37    37  2693     - |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.59   | 3.42e-14  7.92e-15  2.44e-15 |
 YELL |   287     0     0   286    8.70   | 3.21e-14  1.07e-14  2.18e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    8.68   | 3.30e-14  1.06e-14  3.02e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.80   | 4.06e-14  1.27e-14  4.39e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.71   | 3.81e-14  9.76e-15  5.00e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.31   | 5.11e-14  1.30e-14  3.29e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.99   | 6.86e-14  2.33e-14  3.84e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.70   | 5.84e-14  1.58e-14  2.78e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.46   | 4.55e-14  1.73e-14  4.99e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.66   | 3.92e-14  8.31e-15  5.59e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.56   | 4.08e-14  2.17e-14  6.73e-15 |
 NPLD |   287     0     2   192    3.33   | 8.87e-14  2.49e-14  5.84e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.32   | 5.55e-14  1.54e-14  4.04e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    3.03   | 4.90e-14  1.17e-14  2.11e-15 |
 OBET |   287     0     0   286    2.67   | 4.13e-14  1.19e-14  2.98e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.52   | 4.31e-14  1.50e-14  3.58e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    2.45   | 2.18e-14  6.08e-15  5.80e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.83   | 3.67e-14  8.29e-15  6.91e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.79   | 3.86e-14  1.28e-14  6.81e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.54   | 4.75e-14  1.70e-14  4.21e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.50   | 1.63e-13  1.52e-14  3.71e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.49   | 4.06e-14  6.92e-15  4.95e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    1.35   | 4.43e-14  1.18e-14  2.61e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    1.22   | 5.54e-14  1.44e-14  6.51e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    1.22   | 4.67e-14  1.24e-14  5.91e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.19   | 4.64e-14  1.24e-14  8.09e-15 |
 DRAO |   287     1     0   285    1.03   | 9.48e-14  2.79e-14  4.40e-15 |
 PIE1 |   275     3     0   270    0.55   | 2.45e-13  3.83e-14  1.07e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.32   | 1.97e-13  2.48e-14  2.17e-14 |
 IRKT |   287     0     0   286    0.16   | 6.20e-14  1.98e-14  1.86e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.15   | 2.91e-13  5.75e-14  2.48e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.11   | 5.05e-13  6.90e-14  3.56e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.10   | 3.49e-13  9.82e-14  2.99e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.09   | 3.89e-13  9.98e-14  4.16e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.08   | 3.96e-13  1.18e-13  3.35e-14 |
 YAKT |   288     0     1   241    0.06   | 5.47e-13  1.15e-13  5.44e-14 |
 SFER |   232     0     0   228    0.06   | 4.02e-13  1.11e-13         - |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.37e-13  8.74e-14  8.01e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.79e-13  8.37e-14  4.95e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.75e-13  1.17e-13  4.48e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 5.35e-13  1.39e-13  4.79e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.10e-13  1.18e-13  6.67e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.38e-13  1.08e-13  8.78e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 3.72e-13  1.02e-13  1.20e-13 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.16e-13  1.76e-13  1.08e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 3.85e-13  1.08e-13  7.81e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 3.10e-13  1.19e-13  1.16e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.13e-13  1.49e-13  8.67e-14 |
 G06  |   288     0     1   141    0.02   | 5.48e-13  1.75e-13  9.75e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.25e-13  2.67e-14  5.27e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.76e-13  2.74e-13  6.89e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.54e-13  1.84e-13  5.10e-14 |
 G10  |   283     0     0   282    0.01   | 1.25e-12  3.50e-13  8.03e-14 |
 G25  |   288     0     1   262    0.01   | 1.31e-12  3.62e-13  1.49e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.94e-13  7.22e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  4.63e-13  2.00e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 5.77e-13  2.23e-13  7.53e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.74e-13  2.17e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  3.69e-13  1.63e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  3.69e-13  1.23e-13 |
 JPLM |   288     1     0   287    0.00   | 5.95e-13  2.23e-13  2.52e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.47e-12  3.72e-13  2.42e-13 |
 KOUR |   285     0     0   284    0.00   | 1.65e-12  4.14e-13  2.67e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.97e-14  4.15e-15  1.73e-15 |
 MCM4 |   102     0     1     0    0.00   | 6.04e-13  3.03e-13         - |
 HARB |   181     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   207     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   218     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   185     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   118     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  3.03e-13         - |
 CHAT |   203     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  6.81e-14  2.81e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.30e-13  4.51e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.15e-13  6.45e-14  2.82e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 9.89e-13  1.08e-13  3.08e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 6.56e-13  1.02e-13  1.83e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.35e-13  7.75e-14  2.58e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.48e-13  6.66e-14  2.99e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.18e-12  1.18e-13  3.82e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  4.72e-13  2.80e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.04e-13  7.61e-14  2.57e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.22e-13  1.17e-13  3.09e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.08e-13  6.92e-14  4.44e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.39e-13  2.97e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  6.20e-13  3.44e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   242     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   284     0     0     0    0.00   | 1.09e-12  9.94e-13  3.09e-13 |
 VESL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.99e-13  1.89e-13  2.42e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 5.97e-13  7.89e-13  1.51e-12 |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 1.88e-12  8.44e-13  8.69e-13 |
 RIOG |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.74e-12  5.87e-13  1.19e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.79e-12  6.47e-13  3.43e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     2     0    0.00   | 7.63e-13  1.14e-12  1.79e-12 |
 KIRU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 3.04e-13  1.39e-12  9.14e-13 |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 1.17e-12  4.14e-13  1.35e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.78e-17  3.33e-16  2.00e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      NYA1      NOT1 |
------------------------------------------+------------------------------+
