
 GPS week: 1287   Day: 4   MJD: 53257                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2767      0     0.05    -0.05     3.47     0.00
 cod |   288     0  20412    319     0.15    -0.64     0.05    20.64
 emr |   288     0  12507    292   433.68    26.49     0.06    14.77
 esa |   288     0  17547    505   433.14    26.53     0.07    12.89
 gfz |   288     0  19730     11     0.20    -0.25     0.03    31.13
 iga |    96     0   2767      5    -0.05     0.06     0.11     0.00
 igu |    96     0   2767      5    -0.08     0.27     3.61     0.00
 jpl |   288     0  17892    291    63.76   -20.72     0.04    20.58
 ngs |    96     0   2767     11     0.33    -0.47     2.83     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  21396      0 -3637.97  4293.93126836.13     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  3188    44   119  -158   -42    30  8005    33  5720     -****** |
    3 | -4016   -26   -29  -108    43   -75  1126    50 -3212     -****** |
    4 | -1665    31   -46   126   -33  -108 -1370   -27 -2129     -****** |
    5 |   876  -145    86   133    29    15  1255   -43  -942     -****** |
    6 |  -531   -81     -   -46   132  -183-15157   -90  -759     -****** |
    7 | -2178     1    99    42   -46    96 -2542   -29 -2208     -****** |
    8 | -4925    23     X   -22    -5   159 -2760     X -4615     -****** |
    9 | -1894  -107    10   -18    83   -93 10003   -13 -2217     -****** |
   10 |  -300    95   -28    -3   -39    51 -1765   -18 -1800     -****** |
   11 |  4129    48     0   -21   -52   -62  -430    45  3957     -****** |
   13 |  3779   111   -12    35   -49   -55  -194   -50  4073     -****** |
   14 |  4122     1   -77    -1   -48   -93  -667   127  4307     -****** |
   15 | -8633  -216    11    85    68   188 -4110    12 -6078     -****** |
   16 |  5112   -61  -111   -46    76   -67 -1242    60  4839     -****** |
   17 | -3755   -70     2    30    58    20  6892   -38 -3920     -****** |
   18 |  1777   -17  -152    23    14    -1   595    92  2104     -****** |
   19 |  3613  -114   -73   -41   -15   630 -1198   214  3361     -****** |
   20 |  5982   -22  -186    85    -2   -74 -1448   104  5600     -****** |
   21 |  4547    96    20    17  -158   176   264   118  4791     -****** |
   22 | -1044    45  -139  -183   -12    91 -2541   186  -703     -****** |
   23 | -2326    25    66  -214     0  -194 -3217    62 -2367     -****** |
   24 |  2134    -7   -48   -53    86  -108  4696   -56   736     -****** |
   25 | -1579    36    40   -33    -2  -111  1134   -42 -1100     -****** |
   26 | -4187   -76    97    48    63  -104 -2741  -118 -3627     -****** |
   27 | -3778   -22    -6   -30    87  -101 -2589   -87 -3071     -****** |
   28 | -1897   -22   151   -93    26   121  5253   -65 -1093     -****** |
   29 | -3105    17    38    10   -27   -33   569    -9 -3017     -****** |
   30 |   145     2  -196   130    64  -101 -6004   -63  -941     -****** |
   31 |  5544    23   102   -42   -16    43  8876   -45  4172     -****** |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -  -205   -73   455     -     -     -   -17     -     -     - |
 ARTU |     -    80     -   -34   -42     -     -     3     -     -****** |
 ASPA |     -     -     -     -   164     -     -  -248     -     -****** |
 BAHR |     -     -    38     -   -34     -     -    25     -     -****** |
 BRUS |     -    41     -     -     -     -     -   -42     -     -****** |
 CAS1 |     -    -5     -   101   -89     -     -    76     -     -****** |
 CHAT |     -   -39     -     -    26     -     -     -     -     -****** |
 COCO |     -    71     -   -81   -43     -     -    45     -     -****** |
 CRO1 |     -     -     1   130    10     -     -   -92     -     -****** |
 DGAR |     -   -38     -     -     -     -     -    38     -     -****** |
 DRAO |     -    13   -61     -     -     -     -    31     -     -****** |
 FAIR |     -    -6     -    20   -58     -     -    81     -     -     - |
 FORT |     -     -  -141  -334   172     -     -     -     -     -****** |
 GODE |     -    -5     -     8     -     -     -     -     -     -****** |
 GOLD |     -   -27     -   225     -     -     -   -84     -     -****** |
 GUAM |     -   111     -  -362    49     -     -    44     -     -****** |
 GUAT |     -   105     -     -   -69     -     -     -     -     -****** |
 HOB2 |     -    44     -     -     -     -     -   -44     -     -****** |
 HOFN |     -     -     -     -   -39     -     -    59     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -71    29     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     6     -     -    36     -     -   -71     -     -****** |
 JAB1 |     -   170     -  -186     -     -     -   -54     -     -     - |
 KERG |     -     -  -143    78    36     -     -     -     -     -****** |
 KIT3 |     -     -     -  -144    60     -     -     -     -     -****** |
 KOKB |     -    14     -     -    -9     -     -     -     -     -****** |
 KOUR |     -     -     -   -44    18     -     -     -     -     -     - |
 LAE1 |     -    42     -     -   -28     -     -     -     -     -****** |
 MAC1 |     -   -68     -   173   -27     -     -     -     -     -****** |
 MAG0 |     -   -21     -     -     -     -     -    21     -     -     - |
 MALI |     -     -     -    71     -     -     -   -45     -     -****** |
 MAS1 |     -     -     -   -35   -14     -     -    43     -     -****** |
 MATE |     -   114     -  -183     -     -     -     -     -     -****** |
 MDO1 |     -     X   138     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -     -    15     -     -     -    -9     -     -****** |
 MKEA |     -   -51     -    27     -     -     -    33     -     -****** |
 NKLG |     -     -     -     -   -33     -     -    50     -     -****** |
 NNOR |     -     -     -   101     -     -     -   -63     -     -****** |
 NRC1 |     -     -    48     -   -23     -     -     -     -     -****** |
 NRIL |     -   -12     -     -    10     -     -    -2     -     -****** |
 NYA1 |     -   157     -     -  -104     -     -     -     -     -****** |
 OHI2 |     -     4     -    52   -24     -     -     -     -     -****** |
 ONSA |     -    -6     -    24    -6     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    23     -     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -82     X    39     -     -     -     -     -****** |
 PETP |     -   -32     -     -    21     -     -     -     -     -****** |
 POTS |     -    13     -     -    -9     -     -     -     -     -****** |
 RESO |     -    49     -     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -    23   134     -   -78     -     -     -     -     -****** |
 SANT |     -  -121     -   197    -1     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    41     -     -     -     -   -29     -     -****** |
 SUTM |     -     -     -     -  -138     -     -   208     -     -****** |
 THTI |     -     -   127  -107    23     -     -   -59     -     -****** |
 TIDB |     -   -44     -    71     -     -     -     -     -     -****** |
 TIXI |     -    -2     -     -    15     -     -   -21     -     -****** |
 TOW2 |     -   -15     -     -     -     -     -    15     -     -****** |
 TRO1 |     -    78     -     -   -14     -     -   -58     -     -****** |
 TSKB |     -  -137    -2   -21   100     -     -     -     -     -****** |
 TWTF |     -   -19   163     -     -     -     -   -98     -     -****** |
 UNSA |     -     -     -    98     -     -     -   -61     -     -****** |
 USNO |     -   -16    22     -     -     -     -     -     -     -****** |
 VILL |     -    31     -   -49     -     -     -     -     -     -****** |
 WTZR |     -    43     -   -72     -     -     -     2     -     -****** |
 YELL |     -   -19    54   108   -58     -     -     -     -     -****** |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9822    41    36    32    19    55  6798    29  4783     -****** |  288   2.94
    3 |  2677    18    29    31    15    35  2886    18  2775     -****** |  288   2.72
    4 |  1502    56    34    79    21    83  1326    35  1225     -****** |  288   0.89
    5 |  9424   147   152   150    56   140  4993   117  6976     -****** |  288   4.19
    6 |  1848    28     -    86    24    61 10028    49  1612     -****** |  288   2.12
    7 |  1360    32    25    35    32    73  2613    26  1486     -****** |  288   1.38
    8 |  3868    35     X    59    22   241  3682     X  3682     -****** |  239   2.96
    9 |  2742    35    34    41    40    53  7642    46  2931     -****** |  288   1.88
   10 |  5008    81    48   103    44    84  2930    43  4883     -****** |  288   2.92
   11 |   712    32    37    51    27    37   426    26   657     -****** |  288   0.35
   13 |  1441    45    78    91    49    56   389    62  1463     -****** |  288   0.29
   14 |   932    35    28    42    28    75   479    35   602     -****** |  288   0.38
   15 |  3822    50    60    44    39    65  1989    49  3335     -****** |  288   2.27
   16 |   733    61    68    59    35    77   836    27   530     -****** |  288   0.37
   17 |  1722    39    38    39    19    26  3349    24  1479     -****** |  288   0.69
   18 |  1213    31    46    86    34    73   526    79  1293     -****** |  288   0.37
   19 |  1183    46    47    50    16   151  1499    33   958     -****** |  288   0.34
   20 |   895    76    40    81    20    67   949    37   613     -****** |  288   0.25
   21 |   649    39    84    91    20    20   516    27   593     -****** |  288   0.26
   22 |  1488    55    64    78    51    81  1536    60  1388     -****** |  288   0.38
   23 |  1703    43    67    56    23    41  1805    38  1004     -****** |  288   0.54
   24 |  4204    49    29    57    13   176  3668    29  4356     -****** |  288   3.05
   25 |  2681    33    28    37    15   111  2743    17  3350     -****** |  288   2.67
   26 |  1420    39    31    80    46    35  1650    31  1472     -****** |  288   0.44
   27 |  2256    49    60    28    45    45  2134   131  2230     -****** |  288   1.16
   28 |  2436    86   100    50    41    79  3028    57  3041     -****** |  288   0.32
   29 |  1448    40    29    83    48   322  2451    38  1049     -****** |  288   1.17
   30 |  3634   102   142    61    51    80  3316    82  3249     -****** |  288   0.49
   31 |  4681    31    30    34    25    82  6131    25  5067     -****** |  288   2.06
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    40    38    48     -     -     -    20     -     -     - |  288   0.15
 ARTU |     -    21     -    53    18     -     -    23     -     -****** |  278  11.94
 ASPA |     -     -     -     -    24     -     -    36     -     -****** |  284    >>>
 BAHR |     -     -    23     -    15     -     -    22     -     -****** |  288   1.22
 BRUS |     -    43     -     -     -     -     -    43     -     -****** |  288   0.04
 CAS1 |     -    27     -    39    17     -     -    17     -     -****** |  288   7.97
 CHAT |     -    25     -     -    17     -     -     -     -     -****** |  287  11.52
 COCO |     -    47     -    35    19     -     -    19     -     -****** |  288   9.60
 CRO1 |     -     -    74   149    56     -     -    67     -     -****** |  281  18.97
 DGAR |     -    21     -     -     -     -     -    21     -     -****** |  278  18.89
 DRAO |     -    42    68     -     -     -     -    15     -     -****** |  288   0.57
 FAIR |     -    25     -    33    19     -     -    26     -     -     - |  279   7.99
 FORT |     -     -    54    57    27     -     -     -     -     -****** |  288   0.10
 GODE |     -    54     -    86     -     -     -     -     -     -****** |  263   0.06
 GOLD |     -    82     -    94     -     -     -    82     -     -****** |  256  15.08
 GUAM |     -    24     -    72    25     -     -    40     -     -****** |  288  16.64
 GUAT |     -    33     -     -    22     -     -     -     -     -****** |  286    >>>
 HOB2 |     -    26     -     -     -     -     -    27     -     -****** |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -     -    23     -     -    34     -     -     - |  288    >>>
 IISC |     -     -     -    61    25     -     -     -     -     -     - |  287  23.32
 ISPA |     -    53     -     -    39     -     -    63     -     -****** |  253  14.88
 JAB1 |     -    15     -    45     -     -     -    29     -     -     - |  288  17.56
 KERG |     -     -    25    47    18     -     -     -     -     -****** |  288   1.56
 KIT3 |     -     -     -    25    11     -     -     -     -     -****** |  288  26.61
 KOKB |     -    76     -     -    51     -     -     -     -     -****** |  288   0.09
 KOUR |     -     -     -   108    45     -     -     -     -     -     - |  185   1.77
 LAE1 |     -    35     -     -    23     -     -     -     -     -****** |  287  16.69
 MAC1 |     -    33     -    40    21     -     -     -     -     -****** |  288  10.49
 MAG0 |     -    35     -     -     -     -     -    35     -     -     - |  287   8.97
 MALI |     -     -     -    32     -     -     -    20     -     -****** |  288  18.41
 MAS1 |     -     -     -    55    26     -     -    20     -     -****** |  288   3.35
 MATE |     -    35     -    56     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.10
 MDO1 |     -     X   113     -    54     -     -     -     -     -     - |  215    >>>
 MIZU |     -     -     -   144     -     -     -    90     -     -****** |  288   0.40
 MKEA |     -    29     -    29     -     -     -    25     -     -****** |  279  22.51
 NKLG |     -     -     -     -    21     -     -    32     -     -****** |  286    >>>
 NNOR |     -     -     -    28     -     -     -    17     -     -****** |  288  12.73
 NRC1 |     -     -    49     -    23     -     -     -     -     -****** |  288   0.06
 NRIL |     -    41     -     -    20     -     -    34     -     -****** |  288  10.54
 NYA1 |     -    28     -     -    19     -     -     -     -     -****** |  288   0.15
 OHI2 |     -    41     -    46    26     -     -     -     -     -****** |  288   6.76
 ONSA |     -    17     -    41    21     -     -     -     -     -     - |  252   0.08
 PDEL |     -    26     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  53.65
 PERT |     -     -    35     X    17     -     -     -     -     -****** |  288   2.42
 PETP |     -    32     -     -    21     -     -     -     -     -****** |  287  11.75
 POTS |     -    19     -     -    12     -     -     -     -     -****** |  288  35.84
 RESO |     -    24     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   8.33
 RIOG |     -    31    40     -    21     -     -     -     -     -****** |  288  12.81
 SANT |     -    19     -    61    31     -     -     -     -     -     - |  288   9.63
 STJO |     -     -    25     -     -     -     -    18     -     -****** |  288   0.07
 SUTM |     -     -     -     -    14     -     -    21     -     -****** |  288  10.33
 THTI |     -     -    39    40    23     -     -    28     -     -****** |  288   3.61
 TIDB |     -    22     -    36     -     -     -     -     -     -****** |  278   0.07
 TIXI |     -    36     -     -    29     -     -    25     -     -****** |  286   8.29
 TOW2 |     -    23     -     -     -     -     -    23     -     -****** |  288  12.61
 TRO1 |     -    38     -     -    21     -     -    27     -     -****** |  288   9.06
 TSKB |     -    40    43    65    50     -     -     -     -     -****** |  288   1.38
 TWTF |     -    17    20     -     -     -     -    17     -     -****** |  288   0.37
 UNSA |     -     -     -    73     -     -     -    46     -     -****** |  276  21.15
 USNO |     -    32    45     -     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.05
 VILL |     -    35     -    55     -     -     -     -     -     -****** |  283   8.09
 WTZR |     -    27     -    46     -     -     -    37     -     -****** |  288   0.04
 YELL |     -    37    45    39    26     -     -     -     -     -****** |  288   0.06
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3470    45    58    65    30   106  3611    44  2835     -****** |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.04 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   16.62   | 3.45e-14  6.14e-15  2.21e-15 |
 YELL |   288     1     0   287   16.56   | 2.57e-14  6.79e-15  3.17e-15 |
 USNO |   288     0     0   288   13.14   | 5.30e-14  1.72e-14  1.97e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    9.73   | 6.12e-14  1.84e-14  3.83e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.68   | 3.92e-14  1.01e-14  2.46e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.86   | 4.98e-14  1.01e-14  6.27e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    5.86   | 3.65e-14  1.03e-14  9.99e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    5.76   | 3.75e-14  8.63e-15  1.89e-15 |
 GODE |   263     0     0   262    5.60   | 7.74e-14  2.19e-14  4.40e-15 |
 ONSA |   252     0     0   252    3.75   | 4.04e-14  1.39e-14         - |
 KOKB |   288     0     0   288    2.74   | 6.10e-14  2.06e-14  5.84e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.67   | 5.37e-14  1.50e-14  1.03e-14 |
 NYA1 |   288     1     0   287    1.67   | 2.82e-14  8.89e-15  7.94e-15 |
 TIDB |   278     0     0   235    1.40   | 1.67e-13  1.72e-14  4.17e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.53   | 7.09e-14  2.19e-14  9.86e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.21   | 3.71e-13  9.59e-14  3.80e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.17   | 3.46e-13  8.59e-14  3.11e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.14   | 4.06e-13  1.06e-13  2.16e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.12   | 3.19e-13  1.09e-13  7.72e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.11   | 4.90e-13  9.25e-14  3.15e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.09   | 3.74e-13  1.01e-13  5.24e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.09   | 2.85e-13  1.05e-13  1.09e-13 |
 G20  |   288     0     5    80    0.08   | 6.58e-13  8.92e-14  1.99e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.21e-13  1.24e-13  1.09e-13 |
 DRAO |   288     0     0   287    0.06   | 9.15e-14  5.66e-14  4.29e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.06   | 3.53e-13  1.11e-13  8.58e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 5.79e-13  1.90e-13  1.37e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 3.86e-13  1.11e-13  1.27e-13 |
 G28  |   288     0     4    35    0.03   | 6.51e-13  7.97e-14  3.91e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.03   | 5.85e-13  2.08e-13  1.20e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.85e-13  2.58e-13  1.37e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.13e-12  3.84e-13  1.44e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.29e-13  2.08e-13  2.19e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.53e-12  4.93e-13  2.18e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.75e-13  2.95e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.44e-13  1.77e-13 |
 KOUR |   185     0     0   177    0.00   | 1.49e-12  3.88e-13         - |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 4.12e-13  1.58e-13  2.76e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.28e-14  9.46e-15  1.89e-15 |
 G08  |   239     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  3.87e-13         - |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  5.64e-13  2.37e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.15e-13  6.38e-14  3.15e-14 |
 G22  |   288     4     5     0    0.00   | 9.28e-13  3.05e-13  8.99e-14 |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 8.92e-13  1.75e-13  9.95e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.79e-13  8.38e-14  4.80e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.08e-12  1.11e-13  3.44e-14 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 5.56e-13  5.80e-14  4.43e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  1.15e-13  2.20e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  7.58e-14  3.66e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.35e-13  3.43e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  4.86e-13  4.52e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.49e-13  3.23e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  5.80e-13  2.97e-13 |
 VILL |   283     0     2     0    0.00   | 1.24e-12  8.12e-13  7.33e-13 |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.83e-12  7.70e-13  8.55e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.82e-12  4.80e-13  1.90e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   215     0     0     0    0.00   | 7.25e-13  9.54e-13         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.71e-12  4.63e-13  2.91e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   256     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.73e-13  1.28e-12  8.07e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.00e-17  2.40e-16  1.44e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      BRUS      HOB2 |
------------------------------------------+------------------------------+
