
 GPS week: 1288   Day: 0   MJD: 53260                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2783      0     0.01    -0.03     3.57     0.00
 cod |   288     0  22220    706     0.11    -0.28     0.05    27.45
 emr |   288     0  19550      6   523.07    28.93     0.06    24.83
 esa |   288     0  17628   1039   521.98    28.78     0.07    19.46
 gfz |   288     0  19014      0     0.08    -0.59     0.05    28.26
 iga |    96     0   2783     32    -0.05     0.06     0.06     0.00
 igu |    96     0   2783     70     0.76     0.65     3.24     0.00
 jpl |   288     0  13483     81   -47.01   -22.60     0.08     0.00
 ngs |    96     0   2783      0     0.01    -0.01     3.18     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  21841    858 -9999.90  -368.11  5655.67     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  6523     2     0  -235   160   -13 21920    91  1935     --30692 |
    3 | -3118   -12   -69  -145   172   -53 -1119    93 -2911     --14942 |
    4 | -1889   165   -57    14  -120   -52 -1484    62 -1717     --35355 |
    5 | -4587  -228    42   483   -93   -79 -1843    17 -3699     -****** |
    6 |  5646  -102  -118    48   170  -231     2   -34  3253     - -3049 |
    7 | -1712   156   -64   102  -166   134 -3518    98 -1922     --14450 |
    8 |   756    -7   -43  -100   113   -46 -2010   -91   613     - -4982 |
    9 | -5477  -118  -117   -96   283  -149 -9254   -70 -4254     --24337 |
   10 |  1988   -46  -138   244    -9    27 12829  -141  -738     -****** |
   11 |   609   -30   -29  -123   140   -66   111   123  2031     --21218 |
   13 |  4261   242     7  -192  -109    44  1307   118  4264     --11711 |
   14 |  4752    40    53    10   -92    27 -1311   207  5138     --14882 |
   15 | -1991   355  -187  -230    46    73 -2016    10 -2284     -****** |
   16 |  4491   -36    16     7    17    27 -1125   155  4755     --12877 |
   17 | -5529  -201  -116   434    -2  -104  4326  -266 -4980     --12684 |
   18 |   105    84  -121    69   -24   194  1076   146   782     --35233 |
   19 |  4666   -76  -107   148    66   784  1990   106  5718     --12879 |
   20 |  4219    55   -64   -87    65    -8    94   145  4350     --24961 |
   21 |  4593    30    88    26  -124   161   -72   134  5856     --26352 |
   22 | -2275    74     4    -4   -75    83  -501   145   -22     --14673 |
   23 | -3468    35   -25   -29     9  -196 -1027    11 -3042     - -9438 |
   24 | -3874   -24   -20   155   -65   -87 -5659  -167 -3239     -****** |
   25 | -2618   -94   -14  -220   256  -244  2776   -31 -1524     --15675 |
   26 | -3586  -122   -36   132    60  -202 -2769  -126 -3480     --31320 |
   27 | -3311    49  -164   -36   121  -124 -4065   -70 -2856     --25754 |
   28 | -4052    61   143  -305    26   118 -6969   126 -1923     --40577 |
   29 | -4875  -179   -52   552   -67   -24  -699  -118 -4367     --40695 |
   30 | -1889   -61   -46   482  -174  -148  1089   -14 -2116     -****** |
   31 | 11622   109   -22   -62   -43   121   871    63  6360     --15231 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -57    63     X     -     -     -   102     -     -     - |
 AMC2 |     -   -63    70     -     -     -     -  -341     -     -****** |
 AREQ |     -   -36    71     -   -28     -     -  -150     -     --23078 |
 ARTU |     -    42     -   -56    -2     -     -     1     -     -     X |
 AUCK |     -    16     -   -22     -     -     -     -     -     -406677 |
 BAHR |     -   -36    38     -     2     -     -    23     -     --14943 |
 BOGT |     -    -8     -    11     -     -     -     -     -     -****** |
 BOR1 |     -   -32    36     -     -     -     -     -     -     -****** |
 BRUS |     -   -89    98     -     -     -     -    68     -     -****** |
 CHAT |     -     0     -    24   -17     -     -     -     -     -****** |
 CHUR |     -   -46    51     -     -     -     -     -     -     -****** |
 CRO1 |     -     -    57   185  -178     -     -    23     -     -  5269 |
 DAEJ |     -    50   -55     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -50     -     -    49     -     -    38     -     -****** |
 DRAO |     -    36   -40     -     -     -     -   -16     -     --23224 |
 FAIR |     -     3    22   126  -110     -     -   141     -     -     - |
 FORT |     -     -  -142     X   125     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    74     -   -29   -52     -     -    30     -     -****** |
 GUAM |     -     X     -  -234   161     -     -  -151     -     --22898 |
 GUAT |     -    36     -     -   -35     -     -     -     -     --80112 |
 HARB |     -     5     -    -8     -     -     -     -     -     -****** |
 HERS |     -   -52    58     -     -     -     -     -     -     -****** |
 IENG |     -  -101   112     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -292   201     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   -90   115     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   130     -  -114     -     -     -     -     -****** |
 KERG |     -     -    57     X   -50     -     -     -     -     -****** |
 KGN0 |     -   -24    26     -     -     -     -     -     -     -****** |
 KOKB |     -   241   -41     -  -151     -     -   162     -     -712621 |
 KOUR |     -   254     -  -253   -72     -     -     -     -     -     - |
 LAE1 |     -   -87     -   123     -     -     -     -     -     -****** |
 LPGS |     -     -   275  -351     -     -     -     -     -     --22915 |
 MAS1 |     -     -     -    56   -39     -     -     -     -     - 59934 |
 MATE |     -   192     -  -271     -     -     -     -     -     --22757 |
 MCM4 |     -   162     -     -  -158     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -  -323   413     -     -     -  -657     -     -****** |
 MKEA |     -    80     -   -28   -59     -     -   -67     -     -****** |
 NKLG |     -     -     -   -57    39     -     -     -     -     -****** |
 NNOR |     -     -    28   -36     -     -     -     -     -     - 58931 |
 NRC1 |     -     -    79     -   -69     -     -     -     -     --14839 |
 NRIL |     -     6     -     -    -6     -     -   -33     -     -     X |
 NYA1 |     -    89     -     -   -86     -     -     -     -     -****** |
 ONSA |     -   -58   105    20   -48     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -75     -     -    73     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   108  -488   241     -     -     -     -     - 59916 |
 PIE1 |     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     -****** |
 POTS |     -   -90     -     -    88     -     -     -     -     --77084 |
 PTBB |     -    -6     7     -     -     -     -     -     -     -****** |
 RESO |     -   -15     -     -    14     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -    -6     3     -     4     -     -     -     -     -****** |
 SANT |     -     X     -  -110    76     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -27    30     -     -     -     -    -2     -     -****** |
 SEY1 |     -   -58     -     -    57     -     -     -     -     -704245 |
 SFER |     -   -81    90     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   581  -642     -     -     -     -     -     -     -****** |
 SUTH |     -  -109     -   153     -     -     -     -     -     - 71860 |
 THTI |     -     -   146     1  -129     -     -     -     -     --14996 |
 TIDB |     -     -    76   107  -141     -     -     -     -     -****** |
 TIXI |     -   -40     -     -    39     -     -   -40     -     -     X |
 TRO1 |     -   176     -     -  -171     -     -     -     -     -****** |
 TSKB |     -  -134   -17   157    37     -     -     -     -     - 59807 |
 TWTF |     -  -120   132     -     -     -     -  -325     -     -****** |
 USNO |     -   -39    44     -     -     -     -     -     -     --14923 |
 USUD |     -     -   -32    41     -     -     -     -     -     - -9597 |
 WILL |     -   -53    59     -     -     -     -     -     -     -****** |
 WTZR |     -  -124   124    16     -     -     -     -     -     --14860 |
 WUHN |     -     -   -47     -    42     -     -     -     -     -****** |
 YELL |     -   -84    -3   272  -103     -     -     -     -     --23129 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7485    54    24    36    42    36 11282   114  8558     -****** |  288   5.71
    3 |  1685    33    34    53    40    30  1045    45  1652     -****** |  288   1.07
    4 |  1975    51    23    37    36    48  1439    60  2011     -****** |  288   1.00
    5 |  2882   177   156   172   124   112  1570   174  2907     -****** |  288   2.18
    6 |  6034    24    35    35    22    83  3469    42  5391     -****** |  288   2.46
    7 |  1458    31    47    27    22    30  1611    41  1363     -****** |  288   0.79
    8 |  2868    34    26    30    42    34  4736    33  2183     -****** |  288   2.01
    9 |  2780    52    28    30    45    33  3142    39  2427     -****** |  288   1.63
   10 |  8176    63    56    45    45    40  3714    94  6311     -****** |  288   3.36
   11 |  2885    38    44    36    42    53   575    35  2661     -****** |  288   0.34
   13 |   528    40    28    34    25    70   835    28   483     -****** |  288   0.29
   14 |   959    40    29    49    52    62   665    52   775     -****** |  288   0.19
   15 |  2489    90    40    66    54    46  2147   116  2527     -****** |  288   2.21
   16 |   914    57    66    75    71    86   592    60   863     -****** |  288   0.44
   17 |  1300    31    25    47    13    30  2551    43   889     -****** |  288   0.80
   18 |  1155    49    48    69    43   126   770    53  1041     -****** |  288   0.35
   19 |  2481    22    40    70    35   123 10332    68  1825     -****** |  288   0.34
   20 |   925    50    68    90    28    53   495   139   783     -****** |  288   0.25
   21 |  3458    39    58    58    33    39   469    60  2483     -****** |  288   0.32
   22 |  6855    68    43    44    46    55   726    58  5335     -****** |  288   0.42
   23 |   681    47    33    25    25    52   458    65  1113     -****** |  288   0.25
   24 |  3567    22    61    91    19    52  3586    58  3356     -****** |  288   2.81
   25 |  4043    49    21    43    21    41  4372    99  3525     -****** |  288   2.44
   26 |  2039    39    23    36    41    49  2615    60  1918     -****** |  288   0.83
   27 |  1147    46    23    30    45    23  1993    47   942     -****** |  288   0.57
   28 |  3522    38    67    91    52    45  3132    70  3268     -****** |  288   0.53
   29 |   888    54    37   137    31   106   667    86   873     -****** |  288   0.65
   30 |  1397   159   216   161    92   101  1275   223  1243     -****** |  284   0.60
   31 |  6760    33    42    43    40    30  3083    40  5409     -****** |  288   2.30
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    19    20     X     -     -     -    40     -     -     - |  288   0.03
 AMC2 |     -    46    51     -     -     -     -    71     -     -****** |  243   0.07
 AREQ |     -    67    43     -    41     -     -    92     -     -****** |  288  19.45
 ARTU |     -    34     -    87    40     -     -    72     -     -     X |  284  14.00
 AUCK |     -   129     -   181     -     -     -     -     -     -****** |  242  11.57
 BAHR |     -    70    55     -    44     -     -    47     -     -****** |  288   0.77
 BOGT |     -   111     -   156     -     -     -     -     -     -****** |  153  21.87
 BOR1 |     -    22    25     -     -     -     -     -     -     -****** |  286   0.71
 BRUS |     -    49    55     -     -     -     -    41     -     -****** |  288   0.04
 CHAT |     -    67     -    27    65     -     -     -     -     -****** |  287  11.06
 CHUR |     -    24    27     -     -     -     -     -     -     -****** |  288  31.95
 CRO1 |     -     -    39    62    34     -     -    49     -     -****** |  288  21.92
 DAEJ |     -    29    32     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   1.68
 DGAR |     -    40     -     -    39     -     -    64     -     -****** |  288  19.99
 DRAO |     -    25    27     -     -     -     -    27     -     -****** |  288   0.65
 FAIR |     -    32    22    44    18     -     -    25     -     -     - |  288   9.75
 FORT |     -     -    26     X    23     -     -     -     -     -     - |  288   0.17
 GOLD |     -    78     -   197    89     -     -   192     -     -****** |  281  15.35
 GUAM |     -     X     -    49    34     -     -    54     -     -****** |  288  15.13
 GUAT |     -    36     -     -    35     -     -     -     -     -****** |  285    >>>
 HARB |     -    26     -    36     -     -     -     -     -     -****** |  287  52.25
 HERS |     -    46    51     -     -     -     -     -     -     -****** |  234   9.22
 IENG |     -    18    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.37
 IISC |     -     -     -   123    85     -     -     -     -     -     - |  263  20.56
 IRKT |     -     -    37    47     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.29
 JPLM |     -     -    59     -    52     -     -     -     -     -****** |  237   1.21
 KERG |     -     -   216     X   190     -     -     -     -     -****** |  261   1.45
 KGN0 |     -    22    24     -     -     -     -     -     -     -****** |  287   0.44
 KOKB |     -    53    36     -    33     -     -    42     -     -****** |  285   0.14
 KOUR |     -    39     -    52    29     -     -     -     -     -     - |  288   4.23
 LAE1 |     -    35     -    49     -     -     -     -     -     -****** |  287  16.43
 LPGS |     -     -    34    43     -     -     -     -     -     -****** |  288  35.74
 MAS1 |     -     -     -    23    16     -     -     -     -     -****** |  288   1.86
 MATE |     -    29     -    41     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.12
 MCM4 |     -    76     -     -    74     -     -     -     -     -     - |  272    >>>
 MIZU |     -     -    12    15     -     -     -    31     -     -****** |   93   0.26
 MKEA |     -    49     -    45    56     -     -    32     -     -****** |  284  21.11
 NKLG |     -     -     -    42    29     -     -     -     -     -****** |  267    >>>
 NNOR |     -     -    31    39     -     -     -     -     -     -****** |  288  13.10
 NRC1 |     -     -    20     -    17     -     -     -     -     -****** |  288   0.05
 NRIL |     -    29     -     -    28     -     -    37     -     -     X |  288  11.07
 NYA1 |     -    26     -     -    26     -     -     -     -     -****** |  288   0.08
 ONSA |     -    65   147    67    53     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PDEL |     -    42     -     -    41     -     -     -     -     -     - |  288  55.07
 PERT |     -     -    29    50    50     -     -     -     -     -****** |  288   1.98
 PIE1 |     -     -    52    67     -     -     -     -     -     -****** |  257   0.97
 POTS |     -    48     -     -    47     -     -     -     -     -****** |  288  36.35
 PTBB |     -    23    26     -     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.52
 RESO |     -    23     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  288   8.08
 RIOG |     -    36    31     -    21     -     -     -     -     -****** |  284  13.56
 SANT |     -     X     -   129    89     -     -     -     -     -     - |  282   6.99
 SCH2 |     -    17    18     -     -     -     -    54     -     -****** |  288  16.40
 SEY1 |     -    47     -     -    46     -     -     -     -     -****** |  277  19.60
 SFER |     -    78    87     -     -     -     -     -     -     -     - |  284 262.28
 SPT0 |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -****** |  144   0.03
 SUTH |     -    26     -    37     -     -     -     -     -     -****** |  288  14.35
 THTI |     -     -    57    56    26     -     -     -     -     -****** |  288   2.65
 TIDB |     -     -    18    32    30     -     -     -     -     -****** |  288   0.07
 TIXI |     -    28     -     -    28     -     -    26     -     -     X |  286   7.72
 TRO1 |     -    33     -     -    32     -     -     -     -     -****** |  288   9.55
 TSKB |     -    27    19    68    39     -     -     -     -     -****** |  288   1.04
 TWTF |     -    22    24     -     -     -     -    32     -     -****** |  288   0.61
 USNO |     -    20    22     -     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.09
 USUD |     -     -    32    41     -     -     -     -     -     -****** |  288   9.08
 WILL |     -    37    41     -     -     -     -     -     -     -****** |  288 171.58
 WTZR |     -    29    17    40     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.09
 WUHN |     -     -    15     -    13     -     -     -     -     -****** |  287  16.54
 YELL |     -    31    14    28    18     -     -     -     -     -****** |  288   0.07
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3572    52    58    72    50    64  3236    77  3185     -****** |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 YELL |   288     0     0   288   15.57   | 2.70e-14  6.65e-15  1.54e-15 |
 USNO |   288     0     0   288   15.57   | 3.01e-14  6.83e-15  2.16e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288   15.05   | 3.27e-14  1.08e-14  3.96e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   14.16   | 4.06e-14  1.04e-14  2.59e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.94   | 5.19e-14  2.12e-14  5.00e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.36   | 4.87e-14  2.44e-14  4.03e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.16   | 3.49e-14  1.35e-14  4.21e-15 |
 AMC2 |   243     0     0   119    4.70   | 3.74e-14  9.95e-15         - |
 MATE |   288     0     0   288    3.21   | 4.65e-14  1.25e-14  7.90e-15 |
 KOKB |   285     0     0   283    2.80   | 7.64e-14  2.36e-14  4.91e-15 |
 TIDB |   288     0     0   252    2.26   | 1.72e-13  1.65e-14  7.09e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.13   | 2.91e-14  1.09e-14  7.35e-15 |
 IRKT |   288     0     0   143    0.66   | 5.35e-14  1.48e-14  2.43e-14 |
 SPT0 |   144     0     0   144    0.59   | 6.72e-14  1.66e-14         - |
 FORT |   288     1     0   287    0.58   | 7.50e-14  2.01e-14  1.61e-14 |
 PIE1 |   257     1     0   254    0.57   | 1.11e-13  2.43e-14         - |
 PTBB |   288     0     0   288    0.35   | 3.99e-13  7.75e-14  4.87e-14 |
 G28  |   288     0     1   257    0.30   | 5.84e-13  7.71e-14  3.03e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.21   | 3.09e-13  7.98e-14  4.62e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.20   | 2.97e-13  8.68e-14  4.49e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.17   | 4.09e-13  1.23e-13  5.21e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.16   | 4.86e-13  8.59e-14  3.57e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.15   | 3.70e-13  1.08e-13  7.32e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.13   | 3.60e-13  9.99e-14  9.84e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.13   | 3.64e-13  1.09e-13  9.00e-14 |
 SFER |   284     1     0   280    0.12   | 3.99e-13  1.37e-13  5.39e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.11   | 4.98e-13  1.30e-13  2.37e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.10   | 2.88e-13  8.84e-14  9.63e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.09   | 1.25e-13  6.79e-14  5.03e-14 |
 G30  |   284     0     0   281    0.09   | 5.00e-13  1.15e-13  7.15e-14 |
 BOR1 |   286     0     0   285    0.08   | 5.13e-13  1.37e-13  7.12e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.08   | 4.39e-13  1.10e-13  1.03e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 6.35e-13  2.23e-13  1.80e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.03   | 1.05e-12  2.81e-13  9.83e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.12e-13  1.48e-13  2.21e-13 |
 G20  |   288     0     3    26    0.02   | 6.40e-13  9.11e-14  1.83e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.02   | 1.31e-12  4.04e-13  1.88e-13 |
 KERG |   261     0     0   259    0.02   | 1.20e-12  3.96e-13  1.56e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.02   | 1.43e-12  4.34e-13  1.88e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.56e-12  4.66e-13  3.14e-13 |
 G08  |   288     0     2   108    0.01   | 1.48e-12  3.40e-13  1.96e-13 |
 G03  |   288     0     0   173    0.01   | 1.38e-12  4.12e-13  8.77e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  3.67e-13  2.77e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.78e-12  5.63e-13  2.03e-13 |
 BAHR |   288     0     1    28    0.00   | 6.07e-13  1.92e-13  7.56e-14 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.89e-13  1.67e-13  1.70e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.00   | 1.49e-12  4.20e-13  1.93e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.51e-14  5.75e-15  4.27e-15 |
 MIZU |    93     0     0     0    0.00   | 3.75e-13  1.16e-13         - |
 HERS |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   267     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   242     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  4.57e-13  3.50e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.20e-13  5.94e-14  2.52e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 9.33e-13  1.06e-13  2.80e-14 |
 G21  |   288     6     6     0    0.00   | 7.71e-13  1.64e-13  4.83e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.57e-13  6.32e-14  3.30e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.13e-12  1.05e-13  4.10e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  5.14e-13  2.41e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.09e-13  5.89e-14  2.17e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  1.10e-13  2.98e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 7.09e-13  7.88e-14  3.84e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.57e-13  3.57e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  7.11e-13  6.92e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.85e-12  5.55e-13  1.96e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   272     0     1     0    0.00   | 6.27e-13  2.71e-13  9.58e-13 |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   237     0     0     0    0.00   | 5.29e-13  1.77e-13         - |
 IISC |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 1.06e-12  6.54e-13  2.06e-12 |
 BOGT |   153     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.29e-17  1.55e-16  9.28e-16 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
