
 GPS week: 1291   Day: 0   MJD: 53281                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     0.01     0.00     2.95     0.00      0
 cod |   288     0  26831    302    -0.07     0.27     0.04    17.46      0
 emr |   288     0  17962     29  1216.66    36.49     0.03    22.37      0
 gfz |   288     0  20645      0     0.11    -0.13     0.04    20.40      0
 iga |    96     0   2784     23     0.00     0.00     0.07     0.00      0
 igu |    96     0   2784      0     0.00     0.00     3.32     0.00      0
 jpl |   288     0  20655      5    -1.99    -1.06     0.04    17.91      0
 ngs |    96     0   2784      0     0.01     0.00     2.49     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  31389    339  1216.65    36.49     0.03    21.87      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   680     8  -130   128    34 12094   -13   417     -    18 |
    3 |  4882  -121   -81   129    47  6133    88  4303     -   -12 |
    4 | -1585    97   -10   -47  -158 -1338    45 -1925     -   -60 |
    5 | -2298   -54    64    59    76   927   -19 -2342     -   -62 |
    6 | -3977   -67    -8   181  -105-12608   -66 -3573     -   -53 |
    7 | -3543   134    -1   -99    47 -4468    36 -3475     -   -44 |
    8 | -4850    68    20   -43   -84  1449    84 -2563     -  -103 |
    9 |  2478   -60    79    30   -94  -937    -6  1999     -   -56 |
   10 | -1686   105   -46   -84    14 -1456    44 -1468     -     6 |
   11 | -1337   -29   -80    60   -51 -1148    99  -493     -   -31 |
   13 |  5383   145  -144   -76   -90   977   133  5192     -    -7 |
   14 |  1312   -17   -62   140     3 -2177    87  1795     -  -125 |
   15 |  3922  -145    94   -50   189 11753    32  1505     -    39 |
   16 |  2273   -40  -167   200    49  -111    17  2623     -     2 |
   17 | -1370    70    56   -31    55  3987   -18 -2533     -   -63 |
   18 |  3761   -30    28    32    18  -695    65  3557     -   -87 |
   19 |  4106    81    23     3   857  -540   234  4053     -  -283 |
   20 |  5422    94  -195    44   -23  -985   167  4906     -   -54 |
   21 |  1500   -20   -41   -11   144  -340    79  1854     -     3 |
   22 | -5356  -105    54    11    14 -2142    14 -4688     -     8 |
   23 | -5090   137  -138    82   -84 -3124    97 -4636     -  -124 |
   24 | -6694    74   -27    -3   -80 -1603    32 -5571     -   -55 |
   25 |  4287   -54  -147   282  -136  -217   -12  3629     -   -59 |
   26 | -2282    20   -20    35  -187 -1556    33 -2129     -   -55 |
   27 |    42    54   -18    37  -184   744    32     4     -   -91 |
   28 |  7568    79  -166    72   -15   203    46  6291     -     2 |
   29 | -5736     X    25   -37  -158 -4598    65 -5475     -   -45 |
   30 | -3965   -59     4   168  -108 -5900    29 -4245     -  -136 |
   31 |  2149    94  -143    39    24  7673    95  2988     -   -43 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     1     -     -     -   -21     -     -    16 |
 ALGO |     -     -   -17     -     -     -    62     -     -   -34 |
 ALRT |     -   -68     -    58     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -86   159     -     -     -  -239     -     -   102 |
 AREQ |     -    25   164   -67     -     -   -95     -     -   -48 |
 ARTU |     -     -     -    11     -     -   -12     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -    48     -     -     -     -     -   -45 |
 AUCK |     -   -13     -   -13     -     -     -     -     -    23 |
 BAHR |     -     -   141     9     -     -   -30     -     -  -129 |
 BAN2 |     -     -    27     -     -     -     -     -     -   -28 |
 BOGT |     -   115     -     -     -     -     -     -     -   -92 |
 BOR1 |     -   -28    53     -     -     -     -     -     -   -32 |
 BREW |     -     -     5     -     -     -     -     -     -    -5 |
 BRUS |     -    46    30     -     -     -  -108     -     -    21 |
 CAGZ |     -   115     -     -     -     -     -     -     -   -92 |
 CAS1 |     -    33     -   -44     -     -     -     -     -    15 |
 CHAT |     -   -51     -    -6     -     -     -     -     -    46 |
 CHUR |     -    25    47     -     -     -    18     -     -   -83 |
 COCO |     -    20     -   -72     -     -     -     -     -    51 |
 CRO1 |     -     -    37    -6     -     -    -1     -     -   -31 |
 DAV1 |     -   103     -   -88     -     -     -     -     -     0 |
 DGAR |     -  -143     -     -     -     -    -1     -     -   114 |
 DRAO |     -    56   -74     -     -     -    46     -     -    -7 |
 DWH1 |     -   132   220     -     -     -  -266     -     -   -31 |
 FAIR |     -     -   -36   -30     -     -    77     -     -     - |
 GODE |     -   -62   130     -     -     -     -     -     -   -84 |
 GOL2 |     -     -    68     -     -     -  -124     -     -    32 |
 GOLD |     -    59     -     -     -     -   -65     -     -     6 |
 GUAM |     -     -     -    89     -     -  -239     -     -   113 |
 GUAT |     -   -36     -   -26     -     -     -     -     -    53 |
 HERS |     -     -  -247     -     -     -     -     -     -   253 |
 HOB2 |     -  -116    64     -     -     -     -     -     -    27 |
 HOFN |     -     -     -   -22     -     -    25     -     -     - |
 HRAO |     -   -66     -  -141     -     -     5     -     -   179 |
 IENG |     -  -103    80     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -39     -    25     -     -    19     -     -    -7 |
 JPLM |     -     -    -8  -123     -     -    91     -     -    48 |
 KGN0 |     -    12     5     -     -     -     -     -     -   -14 |
 KIRU |     -   -44     -     -     -     -   -37     -     -    66 |
 KOKB |     -    23    98  -122     -     -    -5     -     -    -1 |
 KOSG |     -   -73     -     -     -     -     -     -     -    58 |
 KOUR |     -   176     -  -151     -     -     -     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -   -83     -     -    68 |
 LAE1 |     -     -     -    -7     -     -     -     -     -     7 |
 LPGS |     -   -88    13     -     -     -     -     -     -    55 |
 MAC1 |     -   -52     -   -39     -     -     -     -     -    76 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -   -62     -     -    51 |
 MAG0 |     -  -142     -     -     -     -   138     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    44   -22     -     -    30     -     -   -50 |
 MATE |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -    37 |
 MAW1 |     -   178     -  -173     -     -     -     -     -    20 |
 MBAR |     -   -44     -   -28     -     -   -20     -     -    79 |
 MCM4 |     -   210  -117   -49     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -17  -107     -     -     -     -     -   118 |
 METS |     -  -135    83     -     -     -     -     -     -    22 |
 MIZU |     -     -     -     -     -     -  -191     -     -   157 |
 MKEA |     -   -39     -     -     -     -    -7     -     -    37 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    31     -     -   -26 |
 NPLD |     -   -89     -     -     -     -     -     -     -    71 |
 NRC1 |     -     -    21   -11     -     -     -     -     -   -11 |
 NRIL |     -     0     -   -10     -     -    11     -     -     - |
 NSSP |     -   -29     -     -     -     -   -24     -     -    43 |
 NYA1 |     -    78     -   -86     -     -     -     -     -    17 |
 PDEL |     -     3     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 PETP |     -   -14     -    12     -     -     -     -     -     - |
 POL2 |     -     9     -     -     -     -     -     -     -    -7 |
 POTS |     -   -41     -     5     -     -     -     -     -    28 |
 PTBB |     -    69     -     -     -     -     -     -     -   -55 |
 RESO |     -     5     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 REYK |     -    34     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 RIOG |     -    43    63  -162     -     -     -     -     -    53 |
 SANT |     -  -103     -    88     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    31     -     -     -     -   -77     -     -    38 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -   -60     -     -    49 |
 SOFI |     -     -     -     -     -     -   -38     -     -    31 |
 STJO |     -     -   -21   -45     -     -    10     -     -    54 |
 SUTH |     -  -119     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 SUTM |     -     -     -   -13     -     -    15     -     -     X |
 THU3 |     -    23   136     -     -     -     -     -     -  -157 |
 TIDB |     -   -14     -     -     -     -     -     -     -    11 |
 TIXI |     -    52     -   -35     -     -   -11     -     -     - |
 TRO1 |     -   116     -    17     -     -     -     -     -  -115 |
 TSKB |     -  -336    40   241     -     -     -     -     -     2 |
 TWTF |     -   -12     -     -     -     -  -152     -     -   134 |
 UNSA |     -     -     -   -60     -     -   -79     -     -   121 |
 USN3 |     -     -     -     -     -     -    45     -     -   -37 |
 USNO |     -    49    32     -     -     -     -     -     -   -72 |
 WHIT |     -   -52     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 WILL |     -    16     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 WTZR |     -    -3     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 WUHN |     -     -     -    14     -     -     -     -     -   -13 |
 YAKT |     -    48     -     -     -     -   -81     -     -    27 |
 YAR2 |     -   -66     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 YELL |     -   -60    -7   -25     -     -     -     -     -    78 |
 ZWEN |     -     -     -    -5     -     -     -     -     -     4 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5370    40    30    16    62  8605    38  5130     -    23 |  288   4.65
    3 |  2142    54    49    19    47  2951    26  2087     -    46 |  288   1.74
    4 |  1290    36    16    27    72  1213    26  1086     -    23 |  288   0.95
    5 |  2559    53    26    38    51  1880    48  2874     -    43 |  288   2.64
    6 |  1072    48    29    22    73  8523    23   835     -    36 |  288   1.78
    7 |  1197    56    30    34    43  2584    28  1066     -    70 |  288   0.94
    8 |  5315    37    35    31    39  5047    37  3388     -    52 |  288   2.83
    9 |  1869    32    28    35    34  2257    48  2074     -    23 |  288   2.13
   10 |  3592    73    34    22    36  2606    35  3488     -    29 |  288   3.20
   11 |  1965    34    48    33    48  1070    36  2143     -    33 |  288   0.43
   13 |   753    52    61   109    67   613    37   667     -    43 |  288   0.51
   14 |  1520    47    23    30    47  1540    40  1022     -    38 |  288   0.24
   15 |  4671    27    59    19    88  6808    69  3070     -    33 |  288   2.31
   16 |   819    50    39    41    63   399    30   890     -    28 |  288   0.49
   17 |  5332    33    18    34    41  1468    50  4173     -    31 |  287   1.13
   18 |  1275    73    24    22    87   701    49  1235     -    58 |  288   0.38
   19 |   791    38    22    25   159  1358    34   910     -    48 |  288   0.31
   20 |  2110    56    41    36    54  1171    40  1715     -    31 |  288   0.22
   21 |  1345    32    24    31    45   758    42  1049     -    46 |  288   0.31
   22 |  1043    52    36    22    60  1269    45  1419     -    75 |  288   0.23
   23 |  1588    49    32    17    72  1991    47  1341     -    42 |  288   0.28
   24 |  6008    32    16    25    43  2050    32  4854     -    26 |  288   2.23
   25 |  2093    33    32     9    32  1594    25  1548     -    34 |  288   1.73
   26 |   670    41    23    20    69   702    28   823     -    34 |  288   0.64
   27 |  1134    28    54    58    46   757    59  1066     -    81 |  288   0.66
   28 |  3325    63    34    33    82  1456    52  2886     -    60 |  288   0.74
   29 |   899     X    27    65   129  2082    56   703     -    42 |  288   0.66
   30 |  2317    53    29    23    51  3392    30  2200     -    44 |  288   0.72
   31 |  6054    57    27    27    58  5460    36  5088     -    75 |  288   1.10
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    36     -     -     -    39     -     -    14 |  288   0.06
 ALGO |     -     -     6     -     -     -    12     -     -     9 |  288   0.05
 ALRT |     -    23     -    19     -     -     -     -     -     - |  287   7.22
 AMC2 |     -    41    29     -     -     -    25     -     -    24 |  288   0.05
 AREQ |     -    60    55    62     -     -   154     -     -    33 |  288  11.94
 ARTU |     -     -     -    12     -     -    14     -     -     - |  242  10.45
 ASPA |     -     -     -    24     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 AUCK |     -    34     -    24     -     -     -     -     -    21 |  264  12.91
 BAHR |     -     -    16    19     -     -    35     -     -    27 |  288   0.96
 BAN2 |     -     -    24     -     -     -     -     -     -    24 |  288  16.02
 BOGT |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288  23.62
 BOR1 |     -    36    20     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.51
 BREW |     -     -    17     -     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 BRUS |     -    19    20     -     -     -    24     -     -    15 |  288   0.05
 CAGZ |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 CAS1 |     -    25     -     8     -     -     -     -     -    18 |  285   8.91
 CHAT |     -    23     -    15     -     -     -     -     -    13 |  287  11.35
 CHUR |     -    30    23     -     -     -    17     -     -    21 |  288   0.19
 COCO |     -    43     -    20     -     -     -     -     -    36 |  288  10.80
 CRO1 |     -     -    11    26     -     -    18     -     -    18 |  288  20.23
 DAV1 |     -    21     -    15     -     -     -     -     -    23 |  288  12.92
 DGAR |     -   134     -     -     -     -    76     -     -    50 |  288  17.81
 DRAO |     -    32    16     -     -     -    16     -     -    18 |  288   1.24
 DWH1 |     -    39    47     -     -     -    37     -     -    31 |  288   0.66
 FAIR |     -     -    84    70     -     -    88     -     -     - |  283   0.20
 GODE |     -    31    19     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.11
 GOL2 |     -     -    35     -     -     -    43     -     -    13 |  288   0.07
 GOLD |     -    21     -     -     -     -    18     -     -    15 |  288  12.60
 GUAM |     -     -     -    26     -     -    26     -     -    23 |  288  15.30
 GUAT |     -    41     -    26     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 HERS |     -     -    42     -     -     -     -     -     -    43 |  241  11.10
 HOB2 |     -    35    27     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -     9     -     -    10     -     -     - |  283    >>>
 HRAO |     -    40     -    16     -     -    23     -     -    22 |  288   1.35
 IENG |     -    22    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.37
 ISPA |     -    79     -    39     -     -    31     -     -    31 |  288  12.76
 JPLM |     -     -    55    36     -     -    37     -     -    12 |  288   7.33
 KGN0 |     -    31    35     -     -     -     -     -     -    16 |  287   0.54
 KIRU |     -    14     -     -     -     -    14     -     -    11 |  288   9.69
 KOKB |     -    42    74   117     -     -    84     -     -    30 |  288   0.09
 KOSG |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288  13.70
 KOUR |     -    34     -    29     -     -     -     -     -     - |  288   2.36
 KUNM |     -     -     -     -     -     -    17     -     -    14 |  288  21.95
 LAE1 |     -     -     -    56     -     -     -     -     -    52 |  287  15.38
 LPGS |     -    51    59     -     -     -     -     -     -    93 |  288  54.74
 MAC1 |     -   113     -    96     -     -     -     -     -   101 |  288  15.17
 MADR |     -     -     -     -     -     -    13     -     -    10 |  288  16.72
 MAG0 |     -    40     -     -     -     -    39     -     -     - |  287   7.35
 MAS1 |     -     -    26    25     -     -    26     -     -    23 |  287   3.25
 MATE |     -    35     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.10
 MAW1 |     -    27     -    21     -     -     -     -     -    33 |  288  33.57
 MBAR |     -    28     -    27     -     -    24     -     -    28 |  287  17.68
 MCM4 |     -    20    33    38     -     -     -     -     -     - |  288   3.37
 MDO1 |     -     -    22    29     -     -     -     -     -    27 |  288   2.85
 METS |     -    30    29     -     -     -     -     -     -    13 |  287  12.03
 MIZU |     -     -     -     -     -     -    24     -     -    20 |  287   0.45
 MKEA |     -    39     -     -     -     -    21     -     -    25 |  288  23.09
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    49     -     -    40 |  286 221.77
 NPLD |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   0.05
 NRC1 |     -     -    10    22     -     -     -     -     -    14 |  288   0.07
 NRIL |     -    41     -    61     -     -    48     -     -     - |  285  11.46
 NSSP |     -    25     -     -     -     -    18     -     -    20 |  288  11.03
 NYA1 |     -    30     -    19     -     -     -     -     -    19 |  288   0.06
 PDEL |     -    38     -    32     -     -     -     -     -     - |  288  49.84
 PETP |     -    24     -    20     -     -     -     -     -     - |  287  10.75
 POL2 |     -    58     -     -     -     -     -     -     -    46 |  288  10.53
 POTS |     -    13     -    15     -     -     -     -     -    13 |  288  12.11
 PTBB |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.30
 RESO |     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   8.62
 REYK |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   7.84
 RIOG |     -    46    37    34     -     -     -     -     -    58 |  285  11.83
 SANT |     -    16     -    14     -     -     -     -     -     - |  134   3.38
 SCH2 |     -    25     -     -     -     -    17     -     -    11 |  288  14.80
 SELE |     -     -     -     -     -     -    14     -     -    12 |  288  34.63
 SOFI |     -     -     -     -     -     -    18     -     -    15 |  288  68.69
 STJO |     -     -    10    23     -     -    19     -     -    22 |  288   0.05
 SUTH |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    23 |  287  14.78
 SUTM |     -     -     -    17     -     -    20     -     -     X |  288  10.09
 THU3 |     -    42    15     -     -     -     -     -     -    26 |  288   8.54
 TIDB |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.10
 TIXI |     -    43     -    30     -     -    72     -     -     - |  286   5.85
 TRO1 |     -    66     -    36     -     -     -     -     -    81 |  287   8.51
 TSKB |     -    55    31    27     -     -     -     -     -    19 |  288   1.07
 TWTF |     -    20     -     -     -     -    22     -     -    14 |  288   0.74
 UNSA |     -     -     -    26     -     -    16     -     -    24 |  276  19.68
 USN3 |     -     -     -     -     -     -    14     -     -    11 |  288   0.05
 USNO |     -    35    10     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    18 |  281   1.78
 WILL |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288 148.90
 WTZR |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -    23     -     -     -     -     -    21 |  287  19.97
 YAKT |     -    20     -     -     -     -    29     -     -    17 |  288   0.70
 YAR2 |     -    41     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   9.68
 YELL |     -    35    44    52     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 ZWEN |     -     -     -    37     -     -     -     -     -    34 |  231 301.59
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2948    43    35    38    67  3317    41  2486     -    35 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.04 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288   11.29   | 3.32e-14  7.99e-15  1.62e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.77   | 3.87e-14  6.46e-15  2.88e-15 |
 BREW |   288     1     0   287   10.43   | 3.66e-14  8.48e-15  3.21e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288   10.28   | 2.88e-14  7.04e-15  3.19e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.83   | 4.00e-14  1.17e-14  3.00e-15 |
 NLIB |   286     1     0   284    8.36   | 3.99e-14  7.74e-15  3.54e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    5.29   | 3.59e-14  1.07e-14  3.49e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    4.77   | 3.78e-14  7.45e-15  1.89e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.97   | 4.22e-14  2.57e-14  5.58e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    3.95   | 2.69e-14  8.83e-15  5.49e-15 |
 USN3 |   288     0     0   284    3.64   | 7.80e-14  8.56e-15  2.43e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.32   | 3.42e-14  8.56e-15  5.98e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.97   | 3.77e-14  7.09e-15  2.34e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.49   | 5.56e-14  1.47e-14  4.41e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.91   | 6.60e-14  1.64e-14  4.74e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.74   | 3.01e-14  6.49e-15  4.90e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.68   | 6.17e-14  1.36e-14  9.44e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    1.19   | 3.06e-14  6.11e-15  2.69e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.27   | 5.16e-14  1.35e-14  8.97e-15 |
 TIDB |   288     0     3    47    0.24   | 1.72e-13  2.18e-14  5.96e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.19   | 3.00e-13  6.44e-14  2.12e-14 |
 FAIR |   283     0     1   137    0.18   | 1.19e-13  2.60e-14  1.06e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.18   | 5.56e-14  1.17e-14  8.13e-15 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.12   | 3.77e-13  9.41e-14  3.10e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.11   | 3.79e-13  1.08e-13  5.35e-14 |
 MIZU |   287     0     0   286    0.11   | 3.25e-13  9.98e-14  3.55e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.07   | 4.96e-13  7.67e-14  5.38e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.06   | 4.11e-13  1.36e-13  6.50e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 3.43e-13  9.82e-14  7.09e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.70e-13  1.39e-13  2.99e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.05   | 4.35e-13  1.30e-13  7.07e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 3.25e-13  1.05e-13  9.36e-14 |
 G28  |   288     0     1   143    0.04   | 6.59e-13  8.17e-14  5.99e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.29e-13  1.44e-13  2.97e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 5.03e-13  1.54e-13  7.27e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 3.52e-13  1.31e-13  7.59e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.88e-13  1.07e-13  1.23e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 6.09e-13  2.01e-13  1.21e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.62e-13  1.37e-13  1.17e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.06e-13  1.50e-13  8.42e-14 |
 G17  |   287     0     0   286    0.02   | 3.66e-13  1.26e-13  1.47e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.01   | 1.13e-13  5.18e-14  1.42e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.40e-13  2.20e-13  1.36e-13 |
 BAHR |   288     0     3    87    0.01   | 6.82e-13  2.02e-13  6.60e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.75e-13  2.01e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.17e-12  3.79e-13  1.76e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.54e-13  2.37e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.11e-13  1.87e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.00e-13  2.65e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 1.93e-13  1.01e-13  1.06e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.26e-14  4.80e-15  2.99e-15 |
 SANT |   134     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   242     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  3.10e-13  2.76e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.49e-13  5.91e-14  1.83e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.04e-13  9.12e-14  1.51e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.59e-13  1.13e-13  2.32e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.38e-13  7.08e-14  1.88e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 6.82e-13  6.95e-14  2.67e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.25e-12  1.17e-13  3.40e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  5.66e-13  2.45e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.23e-13  6.65e-14  2.31e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 6.43e-13  1.77e-13  4.74e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.70e-13  7.92e-14  5.37e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.18e-12  3.49e-13  4.11e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.53e-13  3.01e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  5.86e-13  5.74e-13 |
 ZWEN |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     1     0    0.00   | 9.53e-13  1.17e-12  1.01e-12 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   281     0     0     0    0.00   | 4.51e-13  1.64e-13  1.88e-13 |
 TRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.34e-13  3.57e-13  1.27e-12 |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 6.09e-13  9.39e-13  2.42e-13 |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.87e-13  2.11e-13  3.05e-13 |
 MBAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   287     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  5.12e-13  2.36e-13 |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.52e-13  6.21e-13  8.19e-13 |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.54e-13  2.78e-13  8.01e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 2.45e-13  1.02e-12  8.92e-13 |
 CAS1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.06e-17  2.47e-16  1.48e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      GOL2      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
