
 GPS week: 1292   Day: 4   MJD: 53292                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0    -0.03     0.04     2.89     0.00      0
 cod |   288     0  28065     46     0.13    -0.29     0.04    19.63      0
 emr |   288     0  23809     25  1624.91    36.95     0.04    20.29      0
 esa |   288     0  18727    891  1624.15    36.91     0.06    10.45      0
 gfz |   288     0  21651    141    -0.14     0.20     0.03    21.17      0
 iga |    96     0   2688      9    -0.03     0.04     0.06     0.00      0
 igu |    96     0   2688      0    -0.04     0.07     3.31     0.00      0
 jpl |   288     0  18893    891    -3.33     1.13     0.04    15.00      0
 ngs |    96     0   2784      0    -0.02     0.01     2.43     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  32779   8930  1624.80    36.97     0.05    13.46      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -682    20   -83  -150    27     4   158   103  -583     -    57 |
    3 |  1648   -32   -99    92    15     9  6601   145   938     -   -61 |
    4 | -1354    79   -30   101    -8   -64  1499  -101  -453     -   -22 |
    5 |  1885   -74  -123   408     8   146   677    18   366     -   -56 |
    6 | -7867   -80  -147   194   102  -207-11802    48 -6231     -   -27 |
    7 | -1560    26   -39   -49    48   163  -201    -2 -1213     -   -14 |
    8 | -4172     8   113  -151   -26    55  4300    19 -4238     -   -45 |
    9 |  1798   -49  -102   310    80  -153  5289   -75   390     -   -57 |
   10 | -6715    71  -106    23    28   150 -2240     X -4817     -    -5 |
   11 |  6641    17    13   -84   -70   -67  -207   134  5797     -   -19 |
   13 |  8660   167   -40    -3   -61    60  2921   -29  8259     -   -53 |
   14 |  3724    -3   -16   -80   -18    18   925   131  3334     -   -28 |
   15 |  8130   -42    -2    76     6   105 12559    71  4758     -   -84 |
   16 |  3354    40   -24  -129   -60    27  -108   213  3341     -   -66 |
   17 |  -729   -38    -3   192    15    46  6184     X  -832     -  -112 |
   18 |  4251   -46   -76    53    93   -42 -1741    34  4090     -   -44 |
   19 |  3814     2   116   111  -135   -37 -1121   203  3903     -  -277 |
   20 |  3692    76  -116  -106    13    80  -981   129  3829     -   -17 |
   21 | -3320    27   -29  -381    87   138 -1260   119 -1794     -    30 |
   22 | -8530    21    55  -175    12   -37 -2593    43 -6723     -   -44 |
   23 | -1006   115   -73   -30   -34   -57 -1142    91 -1166     -   -82 |
   24 | -1494    23  -130   192    53   -37  -261   -36 -2046     -   -31 |
   25 | -8330    -8   -64   -27    97  -244 -1916    32 -6671     -   -59 |
   26 |   531   -41  -100   344   107  -203   499   -99     1     -  -115 |
   27 | -1086    39   -69   -11    88   -72   790    20 -1061     -  -103 |
   28 |  4168   129    54  -406     3   183  -288    31  4063     -     7 |
   29 | -2175    34   -18     X    40     -     -   -77 -1622     -     - |
   30 | -2323   -35   -77   165   131   -41 -1380  -106 -2323     -   -48 |
   31 |  -948    79   -97  -186    10    91-15160   121 -1295     -    25 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -31     -     -     -     -    42     -     -     X |
 ALGO |     -     -  -184   621     -     -     -   -85     -     -  -111 |
 ALRT |     -   -23     -     -    21     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -101   206     -     -     -     -  -264     -     -   131 |
 AREQ |     -   -23    76     -   -38     -     -     X     -     -   -20 |
 ARTU |     -     -     -    50     8     -     -   -44     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -    58     -     -     -     -     -   -92 |
 AUCK |     -     -     -     9     -     -     -     -     -     -    -7 |
 BAHR |     -   -10   -20     -    85     -     -     -     -     -   -89 |
 BOGT |     -   123     -     X    35     -     -     -     -     -  -238 |
 BOR1 |     -    71   -68     -     -     -     -     -     -     -     X |
 BREW |     -     -    63     -     -     -     -   -86     -     -     X |
 BRUS |     -    66    -5     -     -     -     -   -80     -     -     X |
 CAS1 |     -    18     -     0   -61     -     -    38     -     -    28 |
 CEDU |     -  -146     -     -     -     -     -    81     -     -   122 |
 CHAT |     -   -48     -     -    27     -     -     -     -     -    26 |
 CHUR |     -     -    37     -     -     -     -   -50     -     -     X |
 COCO |     -    -3     -    97   -79     -     -     -     -     -    54 |
 CRO1 |     -     -   117   -97   -43     -     -   -31     -     -     X |
 DAV1 |     -   103     -     -   -61     -     -     3     -     -   -57 |
 DGAR |     -   -36     -     -     -     -     -    47     -     -     X |
 DRAO |     -     -   -69     -     -     -     -    93     -     -     0 |
 DWH1 |     -   184    17     -     -     -     -  -279     -     -     X |
 FAIR |     -     -    -4   -86   -17     -     -    88     -     -     - |
 FORT |     -   292    13  -393   -67     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    84     -     -   -78     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     6    21   -52     -     -     -     -     -     -     X |
 GOL2 |     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 GOLD |     -   132     -  -286     -     -     -   -13     -     -    42 |
 GUAM |     -   -23     -   -85    46     -     -   -16     -     -    45 |
 GUAT |     -     -     -     -    -8     -     -     -     -     -    12 |
 HOB2 |     -   -77   118  -155     -     -     -     -     -     -    55 |
 HRAO |     -     2     -     -  -116     -     -    57     -     -   117 |
 IENG |     -   -34    33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -124    61     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    38     -     -   -31     -     -    24     -     -   -33 |
 JPLM |     -     -   -51     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 KERG |     -     -   -78   -19    71     -     -     -     -     -    21 |
 KGN0 |     -    -8     8     -     -     -     -     -     -     -     X |
 KIRU |     -    -2     -     -     -     -     -     3     -     -     X |
 KIT3 |     -     -     -   -60    47     -     -   -24     -     -     X |
 KOKB |     -   -41    84     -   -87     -     -     -     -     -    69 |
 KOSG |     -   -30     -     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 KOUR |     -     -     -   -95    47     -     -     -     -     -     - |
 LAE1 |     -     1     -     -   -10     -     -     -     -     -    16 |
 LPGS |     -  -203    25   386     -     -     -     -     -     -   -43 |
 MAC1 |     -   -85     -    27   155     -     -     -     -     -   -97 |
 MAG0 |     -   -31     -     -     -     -     -    40     -     -     - |
 MALI |     -    38     -   -72     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     3    82  -183   -16     -     -    10     -     -    28 |
 MAW1 |     -    83     -     -  -101     -     -     -     -     -     8 |
 MBAR |     -   -39     -     -   -63     -     -   140     -     -     X |
 MCM4 |     -   201  -374     -   172     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   101   -33     -  -138     -     -     -     -     -   119 |
 METS |     -   -70    68     -     -     -     -     -     -     -     X |
 MIZU |     -     -     -   286     -     -     -  -199     -     -     X |
 MKEA |     -     -     -   155     -     -     -   -48     -     -   -67 |
 NLIB |     -     -    34     -     -     -     -     1     -     -   -53 |
 NNOR |     -     -   130   268     -     -     -  -316     -     -   -52 |
 NPLD |     -   -58    56     -     -     -     -     -     -     -     X |
 NRC1 |     -     -    28     -   -43     -     -     -     -     -    26 |
 NRIL |     -     -     -     -   -26     -     -    36     -     -     X |
 NTUS |     -  -145     -   -20     -     -     -     -     -     -   228 |
 NYA1 |     -   105     -     -   -97     -     -     -     -     -     X |
 OHI2 |     -   164     -   241  -210     -     -     -     -     -   -97 |
 ONSA |     -    31    92  -232     -     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -  -114   110     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -51     -     -    47     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -36     X   115     -     -     -     -     -  -128 |
 PETP |     -   -35     -     -    32     -     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -     -    54  -180     -     -     -     -     -     -    59 |
 POTS |     -   -18     -     -    17     -     -     -     -     -     X |
 PTBB |     -   -14    14     -     -     -     -     -     -     -     X |
 RESO |     -    29     -     -     -     -     -   -38     -     -     - |
 RIOG |     -     7   101     -  -139     -     -     -     -     -    55 |
 SCH2 |     -   -45    44     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -   -71    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -55    53     -     -     -     -     -     -     -     X |
 STJO |     -     -    31     -   -59     -     -    42     -     -     X |
 STR1 |     -     -   -11     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 SUTH |     -  -138     -     -     -     -     -     -     -     -   201 |
 SUWN |     -     -   -41     -     -     -     -     -     -     -    61 |
 THTI |     -     -     -   182  -103     -     -     -     -     -    21 |
 THU3 |     -   -96    93     -     -     -     -     -     -     -     X |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -55     -     -    62 |
 TIDB |     -   -83   -26   185     -     -     -     -     -     -    16 |
 TIXI |     -    18     -     -   -17     -     -     -     -     -     X |
 TRO1 |     -  -142     -     -    -5     -     -     -     -     -   216 |
 TSKB |     -  -100    37   -30    47     -     -     -     -     -    38 |
 TWTF |     -   -31   133     -     -     -     -  -140     -     -     X |
 UNSA |     -     -     -  -367     -     -     -   -77     -     -   370 |
 URUM |     -   -64     -     -     -     -     -     -     -     -    94 |
 USN3 |     -     -     -     -     -     -     -   -38     -     -    42 |
 USNO |     -   -13    21     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 USUD |     -     -    12   -24     -     -     -     -     -     -     X |
 WHIT |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 WILL |     -   -43    42     -     -     -     -     -     -     -     X |
 WTZR |     -   -23   118  -135     -     -     -     -     -     -   -40 |
 WUHN |     -     -    28     -    75     -     -     -     -     -  -161 |
 YAKT |     -    48     -     -     -     -     -   -63     -     -     X |
 YAR2 |     -  -166   119     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 YELL |     -   128   -22    63  -122     -     -     -     -     -     X |
 ZWEN |     -   -24     -  -168    10     -     -     -     -     -   149 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5063    46    30    37    30    36  3322    36  5011     -    48 |  288   4.66
    3 |  3241    76    31    44    61    48  3968    48  2833     -    56 |  288   1.84
    4 |  3347    37    29    37    17    21  2399    48  2862     -    63 |  288   1.19
    5 |  3148    43    27    39    27    43  1977    59  3137     -    35 |  288   2.13
    6 |  3961    51    35    59    22    48  6279    39  3687     -    61 |  288   1.48
    7 |  1562    58    54    58    31    45   783    42  1183     -    22 |  288   0.78
    8 |  4743    35    36    48    13    27  1921    60  4172     -    41 |  288   2.09
    9 |  3286    21    30    35    23    31  2741    50  2475     -    64 |  288   1.51
   10 |  2461    53    39    40    46    81  2864     X  2657     -    71 |  288   2.33
   11 |   927    45    27    34    23    19   466    35   812     -    31 |  288   0.43
   13 |  1486    51    44    63    71    46  1641    39  1744     -    55 |  288   0.42
   14 |  1263    45    26    37    25    33   778    24   823     -    89 |  288   0.29
   15 |  5112    29    26    74    14    78  9185    38  4035     -    48 |  288   3.37
   16 |   462    46    37    45    28    39   263    36   437     -    51 |  288   0.46
   17 |  1041    24    24    42    40    45  3869     X   881     -    56 |  288   0.92
   18 |   739    45    41   122    24    33   793    41  1039     -    77 |  288   0.42
   19 |   737    49    25    47    61    96   473    83  1009     -    54 |  288   0.28
   20 |   552    52    29    35    25    67   610    28   747     -    41 |  288   0.22
   21 |  2752    28    45    51    38   162   716    28  2480     -    38 |  288   0.23
   22 |  3424    52    29    44    23    77  1774    30  3098     -    67 |  288   0.40
   23 |   502    37    36    39    27    53   512    29   491     -    45 |  288   0.30
   24 |  5987    30    40    34    22    41  3411    69  4427     -    26 |  288   2.39
   25 |  5661    43    27    35    13    61  1853    55  3012     -    48 |  288   1.17
   26 |  1182    35    40    43    36    47  1175    58   846     -    60 |  288   0.46
   27 |   620    25    23    42    26    67  1153    31   749     -    27 |  288   0.54
   28 |   967    43    46    51    32    70   526    40   834     -    67 |  288   0.35
   29 |  1420    53    38     X    62     -     -    59  1459     -     - |  288   0.88
   30 |   747    32    25    40    31    23   967    40   755     -    41 |  288   0.38
   31 |  1986    65    64    39    29    66  9366    37  1430     -    34 |  288   0.73
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    22     -     -     -     -    30     -     -     X |  288   0.09
 ALGO |     -     -    11    29     -     -     -    29     -     -     8 |  288   0.04
 ALRT |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   6.02
 AMC2 |     -    22    24     -     -     -     -    47     -     -    14 |  288   0.03
 AREQ |     -    39    28     -    53     -     -     X     -     -    57 |  287  17.04
 ARTU |     -     -     -    28    17     -     -    30     -     -     X |  244   8.11
 ASPA |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    38 |  285    >>>
 AUCK |     -     -     -   150     -     -     -     -     -     -   117 |  141   8.58
 BAHR |     -    28    32     -    28     -     -     -     -     -    18 |  288   0.93
 BOGT |     -    56     -     X    62     -     -     -     -     -   152 |  288  26.70
 BOR1 |     -    78    75     -     -     -     -     -     -     -     X |  284  11.24
 BREW |     -     -    22     -     -     -     -    30     -     -     X |  288   0.05
 BRUS |     -    15    28     -     -     -     -    25     -     -     X |  288   0.05
 CAS1 |     -    10     -    57    13     -     -    34     -     -    30 |  288   8.06
 CEDU |     -    27     -     -     -     -     -    63     -     -    59 |  287  15.54
 CHAT |     -    21     -     -    22     -     -     -     -     -    22 |  287   9.26
 CHUR |     -     -    24     -     -     -     -    33     -     -     X |  282   0.10
 COCO |     -    24     -    67    19     -     -     -     -     -    22 |  288  13.76
 CRO1 |     -     -    65    93    79     -     -    96     -     -     X |  284  17.89
 DAV1 |     -    27     -     -    25     -     -    21     -     -    61 |  288  12.20
 DGAR |     -    36     -     -     -     -     -    47     -     -     X |  287  22.65
 DRAO |     -     -    15     -     -     -     -    23     -     -     8 |  288   0.10
 DWH1 |     -    36    67     -     -     -     -   132     -     -     X |  288   0.62
 FAIR |     -     -    18    64    21     -     -    70     -     -     - |  267   0.20
 FORT |     -    39    36    53    22     -     -     -     -     -     - |  288   0.19
 GLPS |     -    18     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  287  25.96
 GODE |     -    21    17    28     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.08
 GOL2 |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.13
 GOLD |     -    26     -   111     -     -     -    61     -     -    22 |  288  11.18
 GUAM |     -    15     -    93    27     -     -    35     -     -    29 |  288  16.68
 GUAT |     -     -     -     -     9     -     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 HOB2 |     -    14    33    59     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.06
 HRAO |     -    14     -     -    15     -     -    41     -     -    40 |  288   0.53
 IENG |     -    27    26     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.51
 IISC |     -     -     -    43    21     -     -     -     -     -     - |  288  21.64
 ISPA |     -    42     -     -    22     -     -    43     -     -    39 |  288  16.55
 JPLM |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   7.21
 KERG |     -     -    25    43    26     -     -     -     -     -    25 |  288   1.43
 KGN0 |     -    35    34     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   0.36
 KIRU |     -    15     -     -     -     -     -    20     -     -     X |  288   9.54
 KIT3 |     -     -     -    48    19     -     -    34     -     -     X |  288  11.88
 KOKB |     -    26    35     -    39     -     -     -     -     -    29 |  288   0.07
 KOSG |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  20.56
 KOUR |     -     -     -    85    42     -     -     -     -     -     - |  246   1.14
 LAE1 |     -    42     -     -    26     -     -     -     -     -    65 |  287  16.42
 LPGS |     -    27    30    66     -     -     -     -     -     -    27 |  288  55.61
 MAC1 |     -    49     -    79    76     -     -     -     -     -   139 |  288  13.55
 MAG0 |     -    14     -     -     -     -     -    18     -     -     - |  287   8.64
 MALI |     -    23     -    43     -     -     -     -     -     -     - |  284  19.88
 MAS1 |     -    29    33    36    25     -     -    31     -     -    21 |  288   1.96
 MAW1 |     -    40     -     -    36     -     -     -     -     -    98 |  287  29.09
 MBAR |     -    64     -     -    50     -     -    53     -     -     X |  288  21.16
 MCM4 |     -    13    20     -    14     -     -     -     -     -     - |  288  42.61
 MDO1 |     -    30    19     -    26     -     -     -     -     -    16 |  288  33.09
 METS |     -    27    26     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   9.45
 MIZU |     -     -     -    44     -     -     -    31     -     -     X |  287   0.48
 MKEA |     -     -     -    73     -     -     -    21     -     -    51 |  288  17.01
 NLIB |     -     -    36     -     -     -     -    38     -     -    19 |  288   0.07
 NNOR |     -     -    15    34     -     -     -    16     -     -    26 |  288  11.46
 NPLD |     -    31    30     -     -     -     -     -     -     -     X |  287   0.09
 NRC1 |     -     -     9     -    11     -     -     -     -     -    20 |  288   0.03
 NRIL |     -     -     -     -    29     -     -    40     -     -     X |  277   8.61
 NTUS |     -    21     -    40     -     -     -     -     -     -    32 |  288   9.30
 NYA1 |     -    12     -     -    11     -     -     -     -     -     X |  287   0.07
 OHI2 |     -    36     -    65    16     -     -     -     -     -    76 |  288  13.44
 ONSA |     -    55    79    53     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 OPMT |     -    33    32     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.06
 PDEL |     -    61     -     -    57     -     -     -     -     -     - |  287  52.04
 PERT |     -     -    24     X    20     -     -     -     -     -    21 |  288   2.52
 PETP |     -    30     -     -    28     -     -     -     -     -     X |  287  11.16
 PIE1 |     -     -    69    76     -     -     -     -     -     -    50 |  284   2.19
 POTS |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     X |  287  14.71
 PTBB |     -    20    20     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.23
 RESO |     -    19     -     -     -     -     -    25     -     -     - |  288   8.01
 RIOG |     -    55    28     -    30     -     -     -     -     -    71 |  288  13.41
 SCH2 |     -    19    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  276  10.84
 SFER |     -    34    33     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.50
 SPT0 |     -    23    22     -     -     -     -     -     -     -     X |  285   0.07
 STJO |     -     -    24     -    33     -     -    34     -     -     X |  288   0.09
 STR1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.71
 SUTH |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  12.89
 SUWN |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.98
 THTI |     -     -     -    68    29     -     -     -     -     -    36 |  288   0.92
 THU3 |     -    17    17     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   7.34
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    22     -     -    25 |  288   0.06
 TIDB |     -    29    32    82     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.06
 TIXI |     -    53     -     -    49     -     -     -     -     -     X |  281   7.47
 TRO1 |     -    18     -     -    17     -     -     -     -     -    14 |  226   9.07
 TSKB |     -    37    45    67    32     -     -     -     -     -    36 |  288   0.88
 TWTF |     -    32    25     -     -     -     -    28     -     -     X |  288   0.44
 UNSA |     -     -     -    25     -     -     -    26     -     -    36 |  276  21.84
 URUM |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288  26.31
 USN3 |     -     -     -     -     -     -     -    25     -     -    28 |  288   0.06
 USNO |     -    22    11     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.07
 USUD |     -     -    43    84     -     -     -     -     -     -     X |  288  12.85
 WHIT |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |  286   1.53
 WILL |     -    30    29     -     -     -     -     -     -     -     X |  288 158.71
 WTZR |     -    21    26    27     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.06
 WUHN |     -     -    18     -    25     -     -     -     -     -    28 |  287  19.35
 YAKT |     -    12     -     -     -     -     -    15     -     -     X |  288   1.72
 YAR2 |     -    32    21     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   6.39
 YELL |     -    48    90    86    69     -     -     -     -     -     X |  288   0.27
 ZWEN |     -    13     -    17    14     -     -     -     -     -    30 |  288  13.01
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2891    36    35    58    34    60  3313    45  2425     -    49 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288     0     0   288    9.96   | 2.52e-14  7.98e-15  2.14e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 2.88e-14  7.28e-15  2.40e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.76   | 3.42e-14  6.40e-15  2.09e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.71   | 3.27e-14  4.46e-15  2.79e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.71   | 4.98e-14  1.25e-14  4.15e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    7.30   | 4.51e-14  8.48e-15  1.86e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.09   | 3.93e-14  8.28e-15  2.01e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.86   | 3.30e-14  1.00e-14  3.33e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.78   | 3.84e-14  8.77e-15  4.05e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    4.43   | 3.98e-14  8.85e-15  2.80e-15 |
 SPT0 |   285     1     0   283    4.19   | 3.52e-14  8.08e-15  2.51e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    3.47   | 4.28e-14  1.03e-14  3.18e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.73   | 4.74e-14  1.19e-14  5.72e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.56   | 3.25e-14  1.04e-14  7.34e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    1.56   | 5.66e-14  1.01e-14  1.79e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.50   | 5.08e-14  1.76e-14  3.99e-15 |
 NYA1 |   287     0     0   286    1.22   | 2.87e-14  7.95e-15  8.43e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.07   | 5.18e-14  1.76e-14  4.51e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    1.06   | 6.58e-14  1.31e-14  6.68e-15 |
 PIE1 |   284     2     0   136    1.02   | 5.05e-14  1.22e-14  3.26e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    0.90   | 9.84e-14  3.35e-14  6.11e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.84   | 2.09e-13  2.08e-14  6.02e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    0.81   | 2.73e-14  1.06e-14  2.18e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.74   | 6.14e-14  1.94e-14  2.10e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.61   | 3.76e-14  8.74e-15  8.05e-15 |
 PTBB |   288     1     0   287    0.14   | 3.28e-13  6.30e-14  2.10e-14 |
 FAIR |   267     1     1   142    0.13   | 1.82e-13  5.08e-14  1.02e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.90e-13  1.31e-13  2.90e-14 |
 G16  |   288     1     0   287    0.08   | 4.99e-13  7.00e-14  5.30e-14 |
 CHUR |   282     0     0   281    0.07   | 4.94e-14  1.11e-14  1.05e-14 |
 TWTF |   288     1     0   287    0.06   | 4.01e-13  1.08e-13  4.96e-14 |
 G26  |   288     1     0   287    0.05   | 3.16e-13  9.09e-14  4.38e-14 |
 G30  |   288     1     0   287    0.05   | 3.39e-13  1.04e-13  3.59e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.05   | 4.00e-13  1.19e-13  5.34e-14 |
 G27  |   288     1     0   287    0.05   | 3.61e-13  1.09e-13  6.51e-14 |
 BOR1 |   284     1     0   282    0.04   | 4.38e-13  1.47e-13  3.42e-14 |
 DWH1 |   288     1     0   287    0.04   | 5.04e-13  1.43e-13  4.36e-14 |
 MIZU |   287     0     0   136    0.04   | 3.43e-13  8.96e-14  4.58e-14 |
 G17  |   288     1     0   287    0.03   | 3.90e-13  1.04e-13  1.17e-13 |
 G31  |   288     1     0   287    0.02   | 2.12e-13  1.33e-13  5.32e-14 |
 G07  |   288     1     0   287    0.02   | 2.96e-13  1.05e-13  1.01e-13 |
 G29  |   288     1     0   287    0.02   | 3.75e-13  1.13e-13  1.07e-13 |
 IENG |   288     1     0   287    0.02   | 5.33e-13  1.30e-13  4.64e-14 |
 G04  |   288     1     0   287    0.02   | 4.49e-13  1.12e-13  1.38e-13 |
 STR1 |   288     1     0   287    0.02   | 6.41e-13  1.98e-13  5.80e-14 |
 YAKT |   288     1     0   287    0.02   | 4.61e-13  2.79e-13  2.08e-13 |
 HRAO |   288     1     0   287    0.01   | 1.12e-13  2.77e-14  6.30e-14 |
 SUWN |   288     1     0   287    0.01   | 1.02e-12  2.92e-13  1.10e-13 |
 G06  |   288     1     0   287    0.01   | 5.84e-13  1.99e-13  1.37e-13 |
 BAHR |   288     1     2   106    0.01   | 6.36e-13  1.67e-13  8.33e-14 |
 DRAO |   288     1     1   143    0.01   | 6.46e-14  2.08e-14  7.69e-15 |
 G25  |   288     1     0   287    0.01   | 1.39e-12  4.87e-13  9.68e-14 |
 TSKB |   288     1     0   287    0.01   | 9.87e-13  2.93e-13  4.77e-14 |
 KERG |   288     1     0   287    0.01   | 1.19e-12  3.80e-13  1.38e-13 |
 G03  |   288     1     0   287    0.00   | 1.18e-12  4.76e-13  2.24e-13 |
 G08  |   288     1     0   287    0.00   | 1.41e-12  4.31e-13  2.07e-13 |
 THTI |   288     1     0   287    0.00   | 4.28e-13  1.35e-13  8.34e-14 |
 G09  |   288     1     0   287    0.00   | 1.23e-12  3.68e-13  1.16e-13 |
 G10  |   288     1     0   287    0.00   | 1.25e-12  4.42e-13  3.07e-13 |
 PERT |   288     1     0   287    0.00   | 1.97e-12  4.26e-13  2.30e-13 |
 MAS1 |   288     1     0   287    0.00   | 1.85e-12  4.95e-13  2.36e-13 |
 KOUR |   246     1     0   245    0.00   | 1.33e-12  4.54e-13         - |
 WHIT |   286     0     0   284    0.00   | 4.93e-13  1.64e-13  9.92e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-14  6.62e-15  3.70e-15 |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   141     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     5     0    0.00   | 6.13e-13  7.27e-14  4.04e-14 |
 G24  |   288     1     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.29e-13  1.98e-13 |
 G23  |   288     1     6     0    0.00   | 5.32e-13  5.41e-14  2.14e-14 |
 G22  |   288     3     6     0    0.00   | 7.56e-13  1.23e-13  4.07e-14 |
 G21  |   288     4     6     0    0.00   | 8.74e-13  1.33e-13  5.29e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 5.83e-13  6.54e-14  1.57e-14 |
 G19  |   288     1     3     0    0.00   | 6.77e-13  7.45e-14  2.28e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.25e-12  1.33e-13  5.75e-14 |
 G15  |   288     1     0     0    0.00   | 1.53e-12  6.18e-13  3.16e-13 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 6.11e-13  6.75e-14  2.92e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 7.85e-13  2.07e-13  3.82e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 8.68e-13  8.45e-14  4.99e-14 |
 G05  |   288     1     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.04e-13  2.03e-13 |
 G01  |   288     1     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.66e-13  6.09e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     1     2     0    0.00   | 7.93e-13  1.15e-12  6.24e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   226     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   276     1     0     0    0.00   | 6.16e-13  3.66e-13  1.04e-12 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     1     1     0    0.00   | 7.43e-13  8.28e-13  1.46e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 5.80e-13  2.41e-13  4.81e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     1     1     0    0.00   | 2.50e-13  1.32e-12  1.39e-12 |
 CEDU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.01e-17  2.42e-16  1.45e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      NLIB      USN3 |
------------------------------------------+------------------------------+
