
 GPS week: 1295   Day: 0   MJD: 53309                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2775      0     0.02    -0.03     3.05     0.00      0
 cod |   288     0  26017    575    -0.38     0.78     0.04    19.99      0
 emr |   288     0  21944     37  2267.41    41.57     0.05    19.65      0
 esa |   288     0  19050   1570  2266.60    41.66     0.06    13.33      0
 gfz |   288     0  21141    286     0.18    -0.40     0.04    25.46      0
 iga |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 igu |    96     0   2679      0     0.01    -0.01     3.03     0.00      0
 jpl |   287     0  19344     86    -9.16     1.65     0.04    21.56      0
 ngs |    96     0   2775      0     0.01    -0.03     2.55     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -701   -92   -36    -5    74     -  4620    34  -278     - |
    3 |  4340    38  -156   -39   120     -  4506   -12  2150     - |
    4 |   447   118   -96   -52    26     -  2950   -20   635     - |
    5 | -4742  -109   -18   295     3     - -8638   -68 -4261     - |
    6 |  3098     X  -119     X    50     - -7063    49  2135     - |
    7 | -3844     X   -65     X    44     - -2966     8 -3182     - |
    8 | -4271    23    38  -129     3     - -3182    21 -4898     - |
    9 | -3671   -38   -90   179    17     - -8389   -14 -4001     - |
   10 | -4414   297  -103  -121  -112     -    95    26 -3626     - |
   11 |  2066     0   -63  -202    77     -   801    92  2378     - |
   13 |  5043    18  -199   233     9     -  1038    17  5129     - |
   14 |  3448   -78   -88    99   -13     -  1218   108  3713     - |
   15 |  1295   -69    97     3    -6     - 14918   -19   -11     - |
   16 |  2408  -103   -71   -50    14     -  -863   174  2927     - |
   17 | -2931   184    73  -191   -83     -  4840   -21 -2863     - |
   18 |  5040   -65   -61    26    22     -  1503    74  4702     - |
   19 |  5538    76  -261  -163     1     -  2799   268  5616     - |
   20 |  4807    64  -196   -74    19     -  1107   143  4976     - |
   21 |  5458   -44   -48    70   -85     -  1668   142  5218     - |
   22 | -2893   -22    96  -121   -46     -   318    63 -2105     - |
   23 | -2560    72  -100   -86   -21     -  -677   102 -2229     - |
   24 |  -531   122  -130  -128    66     -  2950     6 -1945     - |
   25 |-10680  -186     7   339     0     - -9074   -44 -8952     - |
   26 | -1286    38    10   195  -104     - -1500   -43 -1006     - |
   27 | -1332    73  -130  -106    55     - -3952    51 -1615     - |
   28 |  6811    47   -95   -23    -8     -  4784    66  6398     - |
   29 |  2068    43    11   150  -111     -     -   -12  1033     - |
   30 | -1118  -171  -101   328    60     -  4476   -24  -104     - |
   31 | -6910    26   -90   -67   102     - -8550   -27 -5980     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -41     -     -     -     -    37     -     - |
 ALGO |     -   -75    45     X     -     -     -    29     -     - |
 ALRT |     -     1     -     -   -24     -     -    27     -     - |
 AREQ |     -     8   110     -   -72     -     -   -24     -     - |
 ARTU |     -   139     -    96   -90     -     -   -82     -     - |
 ASPA |     -     -     -     -   229     -     -  -271     -     - |
 AUCK |     -   -15     -    22     -     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -   -14   -70     -    84     -     -   -23     -     - |
 BILI |     -   150     -     -   -63     -     -   -66     -     - |
 BOGT |     -   -74     -   111     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -     9    10     -     -     -     -   -18     -     - |
 CAS1 |     -   -75     -   134   -12     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -  -101     -   152     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -    17   -33     -     -     -     -    15     -     - |
 COCO |     -    35     -  -124    22     -     -    18     -     - |
 CRO1 |     -     -   -11    40    11     -     -   -28     -     - |
 DARW |     -     -    47     -     -     -     -   -42     -     - |
 DAV1 |     -    79     -     -   -62     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -37     -     -     -     -     -    34     -     - |
 DRAO |     -    93  -125     -     -     -     -    28     -     - |
 FAIR |     -     -    55     X   -42     -     -     -     -     - |
 FORT |     -   108   121  -315   -24     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -   -28    15     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   169  -249     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    82     -   -73     -     -     -   -36     -     - |
 GUAM |     -   105     -  -468   400     -     -  -292     -     - |
 GUAT |     -    60     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 HERS |     -   -42    43     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -  -184   131     -     -     -     -    51     -     - |
 HOFN |     -     -     -     -   -10     -     -    12     -     - |
 HRAO |     -     4     -     -   -52     -     -    58     -     - |
 IENG |     -  -109   111     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    -3     4     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -35     -     -    61     -     -   -40     -     - |
 KERG |     -     -  -103    81    37     -     -     -     -     - |
 KGN0 |     -     9    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -    -6     3     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   129     -   -38     -     -   -73     -     - |
 KOUR |     -   173     -  -467   109     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    56     -   147  -121     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     3     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -49   -32    46     -     -     -    46     -     - |
 MBAR |     -   -32     -     -    30     -     -    -6     -     - |
 MCM4 |     -    34   -35     -     X     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    47     -   -37     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -53    54     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -    63  -101     -     -     -     4     -     - |
 MKEA |     -    21     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 MSKU |     -   -49     -     -    38     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   108     -     -     -   -67     -     - |
 NLIB |     -     -   -56     -     -     -     -    51     -     - |
 NNOR |     -     -   270  -177     -     -     -  -138     -     - |
 NPLD |     -  -104   106     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -    50     -   -39     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   108     -     -   -90     -     -     8     -     - |
 NTUS |     -  -154     -   108    57     -     -     8     -     - |
 NYA1 |     -   136     -     -  -107     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    48     -   106   -93     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -60    48    21     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -33     -     -    26     -     -     -     -     - |
 PERT |     -  -162    72     X    72     -     -     -     -     - |
 PETP |     -    37     -     -   -37     -     -    10     -     - |
 PIE1 |     -     -   -41    60     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -44    45     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -71    72     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -     9     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    10     -    25   -21     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -57    58     -     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -   -82    84     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -110   111     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   135    36     -  -122     -     -   -14     -     - |
 SUTM |     -     -   152     -    39     -     -  -186     -     - |
 THTI |     -     -     7   130    35     -     -  -128     -     - |
 THU3 |     -   -34    34     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -     7   -10     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    22     -     -   -47     -     -    35     -     - |
 TRO1 |     -    62     -     -   -45     -     -    -5     -     - |
 TSKB |     -   -84    63   -28    32     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    11   143     -     -     -     -  -141     -     - |
 USN3 |     -   -20     -     -     -     -     -    18     -     - |
 USUD |     -     -   -63    93     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     -    45   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -37   227  -240     -     -     -   -24     -     - |
 YELL |     -   -70   -38   391  -121     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -    12     -    20   -20     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5612    54    20    32    21     -  2848    45  5050     - |  288   3.24
    3 |  5790   177   110   193    47     -  4765   135  3888     - |  287   3.65
    4 |  2590    34    40    40    23     -  1920    24  2536     - |  288   1.09
    5 |  4132    35    28    42    42     -  6529    45  3808     - |  288   1.98
    6 |  3228     X    38     X    41     -  4205    23  2413     - |  276   1.78
    7 |  1146     X    62     X   108     -  1426    80  1010     - |  276   0.88
    8 |  4594    33    42    35    26     -  3676    28  3625     - |  288   2.37
    9 |  3465    46    40    31    21     -  3462    70  3249     - |  288   2.28
   10 |  3214    43    35    37    32     -  1724    25  2352     - |  288   2.51
   11 |   974    37    32    45    17     -   349    24   722     - |  288   0.49
   13 |  1426    41    44   120    35     -  1735    47  1392     - |  288   0.72
   14 |  1454    48    75    52    19     -  1157    44  1509     - |  288   0.38
   15 |  4916    44    47   114    68     -  7748    49  4378     - |  287   2.16
   16 |   418    31    69    51    71     -   370    40   642     - |  288   0.31
   17 |  1845    33    28    32    39     -  3082    36  1686     - |  288   0.82
   18 |   846    44    32    71    21     -   919    30   698     - |  288   0.28
   19 |   715    64    42    53    33     -  1222    36   709     - |  288   0.35
   20 |   741    57    38    44    19     -   742    35   720     - |  288   0.20
   21 |  1151    42    31    35    22     -   824    26   880     - |  288   0.36
   22 |  1125    43    53    49    18     -   414    31  1365     - |  288   0.37
   23 |   749    40    28    41    22     -   519    41   807     - |  288   0.35
   24 |  6176    35    40    34    39     -  2341    25  4157     - |  288   2.31
   25 |  3618    50    29    28    16     -  3179    59  2491     - |  288   2.27
   26 |   779    60    41    57    20     -   925    27   810     - |  288   0.56
   27 |  2452    32    51    39    27     -  2209    28  2418     - |  288   0.68
   28 |  1347    42    85    40    35     -  1859    34  1828     - |  288   0.93
   29 |  2286    75    36    32    25     -     -    26  1942     - |  288   1.14
   30 |  4687    37    22    64    33     -  2748    75  4293     - |  288   0.47
   31 |  1882   132    76   140    73     -  4950    58  2154     - |  288   1.15
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    33     -     -     -     -    30     -     - |  287   0.09
 ALGO |     -    21    22     X     -     -     -    21     -     - |  288   0.04
 ALRT |     -    16     -     -    12     -     -    17     -     - |  288   7.64
 AREQ |     -    56    39     -    18     -     -    46     -     - |  288  17.84
 ARTU |     -    26     -    27    18     -     -    22     -     - |  288  12.34
 ASPA |     -     -     -     -    24     -     -    28     -     - |  272    >>>
 AUCK |     -    84     -   126     -     -     -     -     -     - |  101  12.10
 BAHR |     -    69    40     -    35     -     -    52     -     - |  288   0.57
 BILI |     -    24     -     -    10     -     -    19     -     - |  287   9.56
 BOGT |     -    16     -    25     -     -     -     -     -     - |  288  28.09
 BOR1 |     -    32    32     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.55
 BRUS |     -    15    30     -     -     -     -    25     -     - |  288   0.03
 CAS1 |     -    36     -    60    21     -     -     -     -     - |  288  10.59
 CEDU |     -    23     -    35     -     -     -     -     -     - |  288  14.23
 CHUR |     -    19    27     -     -     -     -    14     -     - |  288   0.06
 COCO |     -    32     -    61    28     -     -    24     -     - |  288   7.02
 CRO1 |     -     -    26    62    19     -     -    44     -     - |  288  16.40
 DARW |     -     -    30     -     -     -     -    27     -     - |  287  19.68
 DAV1 |     -    30     -     -    24     -     -     -     -     - |  288  12.49
 DGAR |     -    20     -     -     -     -     -    19     -     - |  287  19.62
 DRAO |     -    26    21     -     -     -     -    18     -     - |  288   0.10
 FAIR |     -     -    32     X    24     -     -     -     -     - |  286   0.39
 FORT |     -    48    78    41    47     -     -     -     -     - |  287   0.08
 GLPS |     -     -     -    27    14     -     -     -     -     - |  288  27.08
 GODE |     -     -    18    26     -     -     -     -     -     - |  288   0.13
 GOLD |     -    36     -   118     -     -     -    59     -     - |  288  15.18
 GUAM |     -    37     -    97    34     -     -    32     -     - |  288  21.36
 GUAT |     -    23     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 HERS |     -    35    36     -     -     -     -     -     -     - |  241  31.97
 HOB2 |     -    25    28     -     -     -     -    24     -     - |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -     -    21     -     -    25     -     - |  277    >>>
 HRAO |     -    30     -     -    19     -     -    30     -     - |  288   1.00
 IENG |     -    23    23     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.53
 IRKT |     -     -    23    34     -     -     -     -     -     - |  288   0.18
 ISPA |     -    23     -     -    30     -     -    29     -     - |  288  22.16
 KERG |     -     -    30    59    32     -     -     -     -     - |  288   2.34
 KGN0 |     -    31    32     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.30
 KIT3 |     -     -     -    23    12     -     -     -     -     - |  288  15.44
 KOKB |     -     -    49     -    48     -     -    31     -     - |  288   0.05
 KOUR |     -    42     -    22    33     -     -     -     -     - |  288   1.08
 MAC1 |     -    32     -    35    22     -     -     -     -     - |  288  14.40
 MALI |     -    39     -    59     -     -     -     -     -     - |  283  13.97
 MAS1 |     -    20    36    37     -     -     -    28     -     - |  288   1.22
 MBAR |     -    55     -     -    44     -     -    58     -     - |  288  17.81
 MCM4 |     -    18    19     -     X     -     -     -     -     - |  283  27.62
 MDO1 |     -     -   118     -    91     -     -     -     -     - |  276  99.82
 METS |     -    21    21     -     -     -     -     -     -     - |  287  12.99
 MIZU |     -     -    40    50     -     -     -    42     -     - |  288   0.55
 MKEA |     -    55     -    83     -     -     -     -     -     - |  288  32.98
 MSKU |     -    40     -     -    32     -     -     -     -     - |  288  25.73
 NKLG |     -     -     -    47     -     -     -    29     -     - |  285    >>>
 NLIB |     -     -    29     -     -     -     -    26     -     - |  287   0.05
 NNOR |     -     -    41    36     -     -     -    26     -     - |  288  17.79
 NPLD |     -    34    35     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.04
 NRC1 |     -     -    21     -    16     -     -     -     -     - |  288   0.04
 NRIL |     -    37     -     -    24     -     -    18     -     - |  288  10.74
 NTUS |     -    41     -    51    33     -     -    36     -     - |  288   9.51
 NYA1 |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     - |  276   0.09
 OHI2 |     -    49     -    88    16     -     -     -     -     - |  288   7.16
 ONSA |     -    24    38    58     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PDEL |     -    25     -     -    20     -     -     -     -     - |  288  52.07
 PERT |     -    31    41     X    16     -     -     -     -     - |  288   2.29
 PETP |     -    30     -     -    17     -     -    21     -     - |  287  15.24
 PIE1 |     -     -    41    60     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PTBB |     -    19    20     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.20
 QAQ1 |     -    26    26     -     -     -     -     -     -     - |  288   9.94
 RIOG |     -    25     -     -    19     -     -     -     -     - |  252  11.68
 SANT |     -    72     -    71    33     -     -     -     -     - |  288   9.93
 SCH2 |     -    34    35     -     -     -     -     -     -     - |  287  26.14
 SFER |     -    29    29     -     -     -     -     -     -     - |  285   0.36
 SPT0 |     -    79    81     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.05
 STJO |     -    28    21     -    46     -     -    53     -     - |  288   0.06
 SUTM |     -     -    23     -    24     -     -    21     -     - |  288  10.63
 THTI |     -     -    31    22    40     -     -    66     -     - |  288   5.91
 THU3 |     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   8.45
 TIDB |     -     -    25    37     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 TOW2 |     -    23     -     -    20     -     -    13     -     - |  288  13.70
 TRO1 |     -    17     -     -    17     -     -    25     -     - |  288   8.95
 TSKB |     -    48    67    49    48     -     -     -     -     - |  288   1.32
 TWTF |     -    32    32     -     -     -     -    15     -     - |  194   0.31
 USN3 |     -    21     -     -     -     -     -    20     -     - |  287   0.07
 USUD |     -     -    29    42     -     -     -     -     -     - |  288  12.69
 WILL |     -    33    33     -     -     -     -     -     -     - |  285 105.29
 WTZR |     -    21    34    30     -     -     -    28     -     - |  288   0.04
 YELL |     -    62   121    53    73     -     -     -     -     - |  288   0.06
 ZWEN |     -    29     -    24    26     -     -     -     -     - |  288  15.61
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3048    45    45    60    36     -  3030    40  2545     - |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   11.88   | 3.19e-14  5.03e-15  1.81e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   11.80   | 3.43e-14  6.25e-15  1.65e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   285   11.76   | 3.21e-14  6.33e-15  1.43e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288   11.29   | 3.90e-14  8.96e-15  3.22e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288   10.34   | 3.74e-14  1.28e-14  2.49e-15 |
 ALBH |   287     0     0   286    8.74   | 4.54e-14  1.01e-14  6.53e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.77   | 4.07e-14  1.26e-14  4.59e-15 |
 NYA1 |   276     0     0   276    4.79   | 2.92e-14  8.90e-15  6.08e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.06   | 3.18e-14  1.40e-14  5.43e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.53   | 5.35e-14  1.43e-14  4.58e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.17   | 5.29e-14  1.21e-14  2.98e-15 |
 NLIB |   287     0     0   286    2.39   | 4.07e-14  6.85e-15  1.51e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.65   | 4.32e-14  1.05e-14  4.78e-15 |
 ALGO |   288     0     0   187    1.19   | 3.55e-14  1.12e-14  3.50e-15 |
 CHUR |   288     0     0   143    1.11   | 5.04e-14  1.11e-14  4.43e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.78   | 7.19e-14  1.84e-14  9.09e-15 |
 FORT |   287     0     0   140    0.77   | 9.54e-14  1.31e-14  4.93e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   143    0.64   | 4.77e-14  9.24e-15  6.10e-15 |
 TIDB |   288     0     4    87    0.63   | 1.98e-13  2.04e-14  5.51e-15 |
 G30  |   288     0     0   288    0.30   | 3.25e-13  8.34e-14  4.58e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.30   | 4.91e-13  5.81e-14  3.78e-14 |
 IRKT |   288     0     0   143    0.25   | 5.36e-14  2.36e-14  1.13e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.18   | 3.42e-13  9.31e-14  1.86e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.17   | 3.47e-13  1.35e-13  4.83e-14 |
 SFER |   285     0     0   283    0.14   | 3.92e-13  1.32e-13  2.57e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.13   | 3.41e-13  1.09e-13  6.73e-14 |
 PTBB |   288     0     3   126    0.13   | 3.89e-13  8.30e-14  2.17e-14 |
 FAIR |   286     1     1   141    0.11   | 1.56e-13  6.72e-14  2.39e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.10   | 4.59e-13  1.04e-13  4.63e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.10   | 3.41e-13  8.69e-14  8.57e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.09   | 3.47e-13  1.07e-13  9.08e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.07   | 2.49e-13  1.29e-13  4.92e-14 |
 G07  |   276     0     0   274    0.07   | 2.73e-13  9.91e-14  8.55e-14 |
 G06  |   276     0     0   274    0.07   | 3.85e-13  1.24e-13  1.03e-13 |
 G19  |   288     0     1   145    0.07   | 6.07e-13  9.24e-14  2.36e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.07   | 1.30e-13  4.16e-14  1.04e-13 |
 IENG |   288     0     0   288    0.06   | 5.30e-13  1.42e-13  4.70e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.06   | 5.98e-14  1.34e-14  9.23e-15 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.70e-13  1.44e-13  1.00e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 3.96e-13  1.47e-13  1.49e-13 |
 TWTF |   194     0     0    49    0.02   | 4.16e-13  8.47e-14         - |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.06e-12  2.79e-13  1.65e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.02   | 1.33e-12  3.28e-13  1.89e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  4.19e-13  1.44e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  4.57e-13  2.55e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  4.56e-13  7.75e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  3.95e-13  2.54e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  4.07e-13  1.89e-13 |
 G15  |   287     0     0   286    0.01   | 1.65e-12  6.31e-13  2.70e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  4.32e-13  1.80e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.85e-12  4.95e-13  8.72e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 5.42e-14  1.07e-14  2.43e-15 |
 RIOG |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   101     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.08e-13  7.33e-14  5.36e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.64e-13  2.48e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.47e-13  5.69e-14  3.68e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 1.11e-12  1.32e-13  3.26e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.69e-13  1.02e-13  2.93e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.02e-13  6.68e-14  1.64e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.95e-13  9.35e-14  2.32e-14 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 6.21e-13  6.43e-14  3.91e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.82e-13  1.96e-13  4.80e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.67e-13  8.08e-14  6.31e-14 |
 G03  |   287     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.52e-13  4.27e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  6.95e-13  3.81e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USN3 |   287     0     6     0    0.00   | 2.25e-13  3.34e-14  6.84e-15 |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.91e-13  1.63e-13  3.61e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   287     0     1     0    0.00   | 6.31e-13  4.54e-13  1.72e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.89e-12  4.99e-13  1.93e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   276     0     1     0    0.00   | 5.93e-13  1.01e-12  2.63e-12 |
 MCM4 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 4.35e-13  1.43e-12  6.27e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.77e-13  1.27e-13  5.94e-14 |
 ASPA |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.04e-17  2.45e-16  1.47e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      BRUS      SPT0 |
------------------------------------------+------------------------------+
