
 GPS week: 1295   Day: 3   MJD: 53312                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  35212    168    -0.61     1.20     0.04    15.66      0
 emr |   288     0  26574    272  2391.03    39.54     0.04    16.74      0
 esa |   288     0  21809    860  2390.32    39.45     0.06     8.34      0
 gfz |   244     0  26383    312    -0.26     0.58     0.04    19.31      0
 igr |   288     0  36174    333     2.12    -0.30     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  25238     27    -2.32    -0.18     0.03    19.55      0
 mit |   288     0  29967    617    -0.02    -0.56     0.03    20.40      0
 ngs |    96     0   2783      0     0.25    -0.59     3.09     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -41  -140   -42   -63   -70  -100   304  1529     - |
    3 |  -128  -295    15   -28  -117  -204   521 -3489     - |
    4 |     3  -235   -23   -91   -99   -30   299 -1661     - |
    5 |   -84   -22   -58   -15   -43  -191   361   508     - |
    6 |  -215  -164     X    -1  -105  -145   419 -4139     - |
    7 |  -128   -28   -51  -291  -177  -161   493 -1720     - |
    8 |  -122  -133   -47   -32  -135  -149   384 -5142     - |
    9 |    20  -214   -62    26    40   -79   240 -4436     - |
   10 |   -15  -210  -201   -20  -153  -165   431 -5697     - |
   11 |   102   -11    46   146    79    32  -236  4868     - |
   13 |    99   -49   101   115    32     0  -162  6070     - |
   14 |   102   -23    76   153   123    38  -240  4956     - |
   15 |  -103  -131    81     8   -41  -203   342  2805     - |
   16 |   -36  -118   162     4   -24    10    45  3562     - |
   17 |  -173  -137  -131    40  -143  -147   400 -6279     - |
   18 |   126   -44     4   116   141    77  -225  3912     - |
   19 |   205  -198  -125   -63   -94   -25   128  5627     - |
   20 |    92    -8    92     4    52    39  -142  4798     - |
   21 |   119  -136    71   128   118    16  -126  1939     - |
   22 |   129    89   101   236   159    50  -448  3200     - |
   23 |    59    22   -10   116    33    94  -240 -2199     - |
   24 |   -84  -197  -110   -24  -133   -81   365  -714     - |
   25 |  -117  -189    35   -17   -29  -199   424 -1001     - |
   26 |    47  -234   -32    78   -53   -52   156  -929     - |
   27 |  -117  -156    43   -63  -124  -169   400 -1286     - |
   28 |   136  -182   236   103    83    44  -166  3031     - |
   29 |   -76     X  -127   -22  -114     -   127 -4072     - |
   30 |   -29  -140   -67    10    13   -70   224 -2296     - |
   31 |   -45  -216   -15  -170  -147   -99   425 -1791     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    50   -38     -     -    78     -    -7     -     - |
 ALGO |  -192    76   800  -115     8   -46   -73     -     - |
 ALRT |    41     -     -    31   -17     -   -56     -     - |
 AMC2 |   -62    26     -     -   -11   122   -91     -     - |
 AREQ |     -    48     -   -17   -21   -26     -     -     - |
 ARTU |    91     -    72   -56   -32   -57     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -   268   108  -265     -     -     - |
 AUCK |     8     -     X     -     -    17   -22     -     - |
 BAHR |   -33    61     -   -31   -58     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     -     -   463     -  -457     -     -     - |
 BILI |   118     -     -   -69     1    15   -49     -     - |
 BJFS |   128     -     -  -104     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    38  -100   -38     -     -     - |
 BOR1 |    24     -     -     -     -     -   -18     -     - |
 BRAZ |     -     -     -    27     -   -27     -     -     - |
 BRUS |    44    77     -     -    78     -   -97     -     - |
 CAS1 |   -18     -    35   -67   -38   160  -100     -     - |
 CEDU |  -281     -    98     -  -103   183     -     -     - |
 CHAT |   -48     -     -    78    41     -   -25     -     - |
 CHUR |    87    36     -     -    -9     -   -96     -     - |
 COCO |    36     -   188  -123   -21    39   -44     -     - |
 CRO1 |     -  -118   104     -     5    57     -     -     - |
 DAEJ |   -36    34     -     -    82     -     -     -     - |
 DARW |   126    12     -     -     -     -  -107     -     - |
 DAV1 |    61     -     -   -39    -8    35   -49     -     - |
 DGAR |   -14     -    14    24    11    41   -54     -     - |
 DRAO |    -4    -2   182  -145   -25     -    46     -     - |
 DWH1 |   311    35     -     -    25  -278     -     -     - |
 FAIR |    39   -89   270   -77    37     -    -5     -     - |
 FORT |   248   -94   -75   152   111   196  -407     -     - |
 GLPS |    29     -   142   -21     2   -66     -     -     - |
 GODE |    -6    77   -35     -   -55     -   -45     -     - |
 GOLD |    76     -   -98   -32    74     -     -     -     - |
 GUAM |   241     -  -293     8   -55  -116    41     -     - |
 GUAT |   117     -     -     -   -87   -94     -     -     - |
 HERS |   -32    13     -     -   364     -    15     -     - |
 HOB2 |  -123   150     -   -98    85   186  -129     -     - |
 HRAO |     -     -   -89     -   -58    38     -     -     - |
 IENG |   -52    49     -     -   -84     -     -     -     - |
 INVK |    70     -     -   -57     -     -     -     -     - |
 IRKT |   240    63     -   -10     -  -105  -127     -     - |
 ISPA |   -23     -    54    47   -50   -44     -     -     - |
 JPLM |     -    86     -   -74   213     -     -     -     - |
 KARR |  -279     -     -     -     -   223     -     -     - |
 KERG |     -     -  -289   721  -130  -170  -231     -     - |
 KGN0 |     7    -6     -     -    44     -     -     -     - |
 KHAJ |     -    71     -     -     -   -55    -6     -     - |
 KIT3 |     -     -   -51   -37    20    82   -29     -     - |
 KOKB |    70     1     -    40    93    11   -97     -     - |
 KOUR |    69     -  -377    27    19    83     -     -     - |
 LHAS |    28     -    23    70    88     -   -87     -     - |
 LPGS |  -153   -90   297     -     -     -    70     -     - |
 MAC1 |  -120     -   -86  -157   -79   272    -8     -     - |
 MAS1 |     -   115  -444   100    27     -     -     -     - |
 MATE |    72     -  -195   -65   108   105   -23     -     - |
 MAW1 |    76     -  -143     -     -     -     X     -     - |
 MBAR |   -84     -     -   -65    -9   121     -     -     - |
 MCM4 |    85  -246     4     X  -200     -   134     -     - |
 MDO1 |     -    50     -   -44    87     -     -     -     - |
 MEDI |    -5    87     -     -    93     -   -68     -     - |
 METS |   -11    95     -   -92    41     -     4     -     - |
 MIZU |     -    22   -20     3   -63     -   -12     -     - |
 MKEA |   -15     -  -179     -   -81     -   111     -     - |
 MSKU |    -8     -     -   119     -     -   -93     -     - |
 NKLG |     -     -     -  -220   -80   204   -19     -     - |
 NLIB |     -    25     -   -79   142     -    43     -     - |
 NNOR |     -    76   -76     -   -87     -   -31     -     - |
 NPLD |   -81    76     -     -    61     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    84     -   -19     -     -   -66     -     - |
 NRIL |    38     -     -   -72   -69    11    21     -     - |
 NSSP |   -49     -     -     -     2    39     -     -     - |
 NTUS |  -167     -    56    38    65   206  -122     -     - |
 NYA1 |   112     -     -   -56   -41    -2   -39     -     - |
 NYAL |     -    71     -     -     -     -   -59     -     - |
 OHI2 |   -52     -   280    27   -31     -   -96     -     - |
 ONSA |   -28   140   180   -81    66     2  -102     -     - |
 OPMT |   -72   104     -   -37     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -280     -   177    32    -8   122     -     -     - |
 PERT |   -45   165  -422     -     0    99   -23     -     - |
 PETP |    22     -     -  -123     -    85     -     -     - |
 PIE1 |   -94    44    90     -   223     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -  -177  -102  -702   153     -     -     - |
 POL2 |    45     -   125     -    71     -   -96     -     - |
 PRDS |   -24    23     -     -  -102     -     -     -     - |
 PTBB |    62    93     -     -    71     -  -124     -     - |
 QAQ1 |   -53   143     -   -50    68     -   -31     -     - |
 RAMO |  -212     -     -     -     -   170     -     -     - |
 RESO |    60     -     -   -48   -43     -     -     -     - |
 REYK |    23     -     -   102   -51   -92     -     -     - |
 RIOG |    39   112   112   -60   -35     5  -123     -     - |
 SANT |   -27     -  -150     0   -65    19    63     -     - |
 SCH2 |  -111   103     -     -    36    90   -86     -     - |
 SFER |    49    45     -     -   109     -   -75     -     - |
 SPT0 |   -66    62     -     -     X     -     -     -     - |
 STJO |    58    72     -   -59   -30    49  -104     -     - |
 STR1 |     -   127     -     -   144     -  -104     -     - |
 SUTM |     -   344     -  -114     -     -  -190     -     - |
 SYOG |     -    93     -    71     -    56  -180     -     - |
 THTI |     -    70  -259    38   -17   121   -97     -     - |
 THU3 |     9   -50     -    42  -120     -     -     -     - |
 TIDB |   -20    68   158     -    94     -  -105     -     - |
 TIXI |   125     -     -   -59     -     -   -49     -     - |
 TOW2 |    -3     -     -  -115     -    99     -     -     - |
 TRO1 |   298     -     -  -123  -101     -  -130     -     - |
 TSKB |   -96    35    83    18     9    -4     -     -     - |
 TWTF |    15    79     -   -95   -22     -     -     -     - |
 URUM |   -57     -     -    47   144     -     -     -     - |
 USN3 |    63     -     -     -   -61   -51     -     -     - |
 USNO |    45    79     -     -   102     -  -114     -     - |
 USUD |   -35   113    73     -   242     -   -96     -     - |
 VESL |     -     -     -   298     -  -295     -     -     - |
 VILL |     -     -    90   -39    96     -     -     -     - |
 WHIT |   -21     -     -     -    43     7     9     -     - |
 WILL |    28     5     -     -    18     -   -25     -     - |
 WROC |     -     6     -     -     -     -    -5     -     - |
 WSRT |   -47   130     -  -122     -     -    27     -     - |
 WTZR |   -78   221  -361   -36   -41   196  -135     -     - |
 WUHN |     -   -81     -    70   144     -     -     -     - |
 YAKT |     0     -     -     -    67     0     -     -     - |
 YAR2 |   -91   112     -   -27   126     -     -     -     - |
 YEBE |     -    18     -     -   -19     -   -15     -     - |
 YELL |   -68    71   314   -62    18    85  -166     -     - |
 YIBL |     -     -     -   -37     -    37     -     -     - |
 YSSK |    80     -     -    43     -     -   -96     -     - |
 ZAMB |     -     -     -    49  -128    80  -116     -     - |
 ZWEN |   -58     -     7    31    92     -    17     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    59    29   107    22    28    29    44  4965     - |  288   4.06
    3 |   112    54   120    35    60    28    65  2875     - |  288   2.54
    4 |    56    35    69    27    46    34    33  1169     - |  288   0.86
    5 |    41    41    41    26    35    52    41  5281     - |  288   1.58
    6 |   146    42     X    80    69    39    44  4476     - |  285   2.14
    7 |   122    67   180    52    47    50    55  1303     - |  288   0.96
    8 |    21    44    74    24    27    43    19  7450     - |  288   1.68
    9 |    35    41    53    36    21    40    43  3723     - |  288   3.19
   10 |    46    54    27    35    25    29    16  2360     - |  288   2.25
   11 |    45    41    31    55    37    59    33   841     - |  288   0.38
   13 |    50    53   158    33    31    38    42   954     - |  288   0.32
   14 |   132    29   106    40    58    47    49  1232     - |  288   0.32
   15 |    55    47    65    38    14    42    41  3419     - |  288   2.97
   16 |    36    54    44    32    30    49    49   540     - |  288   0.37
   17 |    35    38    33    29    33    33    22  3199     - |  288   1.03
   18 |    48    76    84    53    23    57    44  1239     - |  288   0.35
   19 |    77    51    51    59    32    52    23  1530     - |  288   0.47
   20 |    43    50    72    30    40    71    61   949     - |  288   0.29
   21 |    35    56    43    34    36    44    53  1159     - |  288   0.32
   22 |    72    73    76    27    23    52    27  3975     - |  288   1.49
   23 |    43    44    64    29    49    47    40   780     - |  288   0.35
   24 |    41    29    47    33    25    29    26  5841     - |  288   2.27
   25 |    26    34    44    25    21    43    39  3251     - |  288   1.79
   26 |    59    39    75    41    35    36    36  1362     - |  288   0.58
   27 |    22    46    54    22    20    50    22   971     - |  288   0.73
   28 |    35    46    70    26    17    34    45   822     - |  288   0.50
   29 |   114     X    82    74    83     -    43  1524     - |  288   1.26
   30 |    42    42    67    28    41    53    22  1845     - |  288   0.71
   31 |   126    71   170    49    39    52    41  4404     - |  288   2.37
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    32    52     -     -    26     -    32     -     - |  288   0.06
 ALGO |    15    12    34    20    11    17    19     -     - |  288   0.05
 ALRT |    29     -     -    27    33     -    40     -     - |  288   7.69
 AMC2 |    25    43     -     -    13    16    19     -     - |  288   0.03
 AREQ |     -    27     -    45    18    43     -     -     - |  288  17.83
 ARTU |    14     -    29    20    10    14     -     -     - |  288  13.57
 ASPA |     -     -     -    17    29    16     -     -     - |  244    >>>
 AUCK |    43     -     X     -     -    12    37     -     - |  264  15.91
 BAHR |    35    20     -    28    13     -     -     -     - |  288   0.77
 BAN2 |     -     -     -    21     -    20     -     -     - |  244  19.40
 BILI |    15     -     -    13    13    21    17     -     - |  287   9.25
 BJFS |    16     -     -    13     -     -     -     -     - |  243   8.59
 BOGT |     -     -     -    44    29    43     -     -     - |  244  26.64
 BOR1 |    31     -     -     -     -     -    24     -     - |  287   0.90
 BRAZ |     -     -     -    28     -    27     -     -     - |  243    >>>
 BRUS |    12    37     -     -    31     -    34     -     - |  288   0.03
 CAS1 |    24     -    34    20    14    15    25     -     - |  288   8.99
 CEDU |    24     -    43     -    39    21     -     -     - |  288  13.04
 CHAT |    23     -     -    29    18     -    23     -     - |  287  12.21
 CHUR |    30    26     -     -    21     -    27     -     - |  288   0.29
 COCO |    14     -    44    31    18    24    20     -     - |  288   8.77
 CRO1 |     -    34    53     -    29    48     -     -     - |  284  20.10
 DAEJ |    25    23     -     -    19     -     -     -     - |  287   1.72
 DARW |    29    29     -     -     -     -    20     -     - |  288  15.57
 DAV1 |    22     -     -    21    26    28    45     -     - |  288  13.04
 DGAR |    16     -    36    31    20    35    25     -     - |  288  22.24
 DRAO |    51    26    31    18    30     -    29     -     - |  288   0.14
 DWH1 |    21    40     -     -    18    25     -     -     - |  287   0.64
 FAIR |    34    20    46    20    31     -    36     -     - |  288   0.36
 FORT |    61    66    59    64    34    31    43     -     - |  288   0.11
 GLPS |    25     -    51    44    14    19     -     -     - |  288  26.62
 GODE |    27    35    61     -    27     -    33     -     - |  288   0.23
 GOLD |    28     -    36    21    21     -     -     -     - |  288  12.49
 GUAM |    51     -    50    35    14    35    38     -     - |  288  18.39
 GUAT |    37     -     -     -    34    30     -     -     - |  288    >>>
 HERS |    22    26     -     -    30     -    32     -     - |  264   7.61
 HOB2 |    24    16     -    33    19    11    16     -     - |  288   0.08
 HRAO |     -     -    20     -    27     8     -     -     - |  288   0.49
 IENG |    20    19     -     -    19     -     -     -     - |  288   1.16
 INVK |    22     -     -    18     -     -     -     -     - |  244  10.76
 IRKT |    22    16     -    18     -    22    17     -     - |  288   0.08
 ISPA |    35     -    58    32    35    32     -     -     - |  269  20.83
 JPLM |     -    43     -    37   153     -     -     -     - |  244    >>>
 KARR |    18     -     -     -     -    14     -     -     - |  288  15.76
 KERG |     -     -    59    92    39    33    35     -     - |  288   2.20
 KGN0 |    34    32     -     -    29     -     -     -     - |  287   0.52
 KHAJ |     -    23     -     -     -    20    14     -     - |  288   0.08
 KIT3 |     -     -    51    20    11    20    16     -     - |  288  11.93
 KOKB |    24    66     -    28    19    18    30     -     - |  288   0.05
 KOUR |    49     -    47    48    15    46     -     -     - |  288   1.50
 LHAS |    21     -    31    13    14     -    20     -     - |  288  10.31
 LPGS |    17    32    50     -     -     -    27     -     - |  168  23.92
 MAC1 |    35     -    27    26    25    27    26     -     - |  288  13.73
 MAS1 |     -    24    27    23    30     -     -     -     - |  288   1.29
 MATE |    20     -    26    42    41    26    28     -     - |  288   0.10
 MAW1 |    59     -   112     -     -     -     X     -     - |  273  94.22
 MBAR |    56     -     -    45    20    55     -     -     - |  288  18.38
 MCM4 |    43    71    41     X    55     -    41     -     - |  288  10.21
 MDO1 |     -    29     -    25    21     -     -     -     - |  244 737.39
 MEDI |    21    11     -     -    23     -    16     -     - |  288   0.04
 METS |    16    18     -    30    23     -    33     -     - |  287  12.91
 MIZU |     -    43    65    33    19     -    23     -     - |  288   0.62
 MKEA |    38     -    43     -    30     -    23     -     - |  284  36.29
 MSKU |    38     -     -    35     -     -    40     -     - |  281  19.97
 NKLG |     -     -     -    34    37    20    32     -     - |  287 344.77
 NLIB |     -    36     -    31    13     -    18     -     - |  288   0.03
 NNOR |     -    21    52     -    22     -    33     -     - |  288  16.84
 NPLD |    14    13     -     -    14     -     -     -     - |  287   0.04
 NRC1 |     -    21     -    24     -     -    17     -     - |  244  24.59
 NRIL |    27     -     -    45    34    38    41     -     - |  285   9.98
 NSSP |    11     -     -     -    16     9     -     -     - |  288  11.52
 NTUS |    26     -    54    42    17    31    33     -     - |  288   9.31
 NYA1 |    20     -     -    27    25    20    37     -     - |  288   0.15
 NYAL |     -   109     -     -     -     -    90     -     - |  288   0.15
 OHI2 |    33     -    39    29    30     -    31     -     - |  288   8.06
 ONSA |    21    24    70    69    42    25    32     -     - |  288   0.05
 OPMT |    21    19     -    20     -     -     -     -     - |  287   0.06
 PDEL |    26     -    22    32    16    32     -     -     - |  288  52.91
 PERT |    32    18    48     -    20    14    13     -     - |  288   3.17
 PETP |    28     -     -    15     -    22     -     -     - |  287  14.29
 PIE1 |    35    32    25     -    33     -     -     -     - |  270   2.75
 PIMO |     -     -    87    63    77    62     -     -     - |  263  24.69
 POL2 |    22     -    48     -    57     -    21     -     - |  285  12.47
 PRDS |    33    31     -     -    34     -     -     -     - |  288   1.66
 PTBB |    29    30     -     -    26     -    33     -     - |  288   0.30
 QAQ1 |    24    39     -    30    31     -    20     -     - |  288   8.97
 RAMO |     9     -     -     -     -     7     -     -     - |  288  16.29
 RESO |    12     -     -    10    20     -     -     -     - |  244   7.84
 REYK |    36     -     -    19    27    29     -     -     - |  288   8.15
 RIOG |    95    18    72    25    22    35    66     -     - |  287  14.27
 SANT |    39     -    43    52    35    29    32     -     - |  288  11.72
 SCH2 |    15    16     -     -    17    32    30     -     - |  288  20.67
 SFER |    27    16     -     -    32     -    17     -     - |  286   0.52
 SPT0 |    35    33     -     -     X     -     -     -     - |  284   0.03
 STJO |    17    17     -    48    20    35    46     -     - |  288   0.03
 STR1 |     -    16     -     -    24     -    13     -     - |  288   0.67
 SUTM |     -    20     -    39     -     -    30     -     - |  288   9.89
 SYOG |     -    35     -    50     -    33    43     -     - |  278   1.19
 THTI |     -    40    80    46    24    55    38     -     - |  288   5.36
 THU3 |    14    12     -    13    15     -     -     -     - |  288   8.70
 TIDB |    16    17    23     -    24     -    13     -     - |  288   0.14
 TIXI |    14     -     -    18     -     -    16     -     - |  286   7.54
 TOW2 |    19     -     -    26     -    20     -     -     - |  288  10.77
 TRO1 |    20     -     -    39    36     -    36     -     - |  288   8.27
 TSKB |    28    48    57    40    20    37     -     -     - |  288   1.69
 TWTF |    26    18     -    32    31     -     -     -     - |  288   0.77
 URUM |    17     -     -    14    26     -     -     -     - |  244  20.74
 USN3 |    21     -     -     -    12    17     -     -     - |  288   0.04
 USNO |    16    18     -     -    23     -    17     -     - |  285   0.07
 USUD |    46    79    64     -    34     -    17     -     - |  288  12.29
 VESL |     -     -     -    16     -    15     -     -     - |  244    >>>
 VILL |     -     -    41    18    39     -     -     -     - |  188  12.28
 WHIT |    20     -     -     -    18    19    23     -     - |  288   6.76
 WILL |    32    43     -     -    19     -    18     -     - |  288 110.64
 WROC |     -    21     -     -     -     -    17     -     - |  288  16.05
 WSRT |    25    22     -    47     -     -    33     -     - |  288   0.05
 WTZR |    25    19    28    36    19    23    41     -     - |  288   0.05
 WUHN |     -    30     -    26    43     -     -     -     - |  243  18.90
 YAKT |    17     -     -     -    57    14     -     -     - |  288   1.40
 YAR2 |    18    18     -    24    20     -     -     -     - |  288  37.82
 YEBE |     -    15     -     -    27     -    12     -     - |  288   0.03
 YELL |    45    22    37    17    16    26    36     -     - |  288   0.03
 YIBL |     -     -     -    22     -    22     -     -     - |  236  26.07
 YSSK |    23     -     -    14     -     -    21     -     - |  287  12.43
 ZAMB |     -     -     -    33    23    16    25     -     - |  288  10.42
 ZWEN |    31     -    26    37    21     -    36     -     - |  288  11.61
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    43    40    64    36    33    34    34  3090     - |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.97   | 4.00e-14  1.11e-14  1.38e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.97   | 2.96e-14  6.69e-15  1.87e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 3.33e-14  5.53e-15  1.86e-15 |
 USNO |   285     0     0   284    8.72   | 4.00e-14  9.90e-15  2.51e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.24   | 4.24e-14  1.73e-14  3.12e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    6.97   | 3.98e-14  9.29e-15  4.03e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.82   | 3.60e-14  1.64e-14  5.24e-15 |
 SPT0 |   284     0     0   283    4.21   | 4.41e-14  1.28e-14  3.82e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    4.16   | 3.76e-14  1.02e-14  3.57e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.84   | 2.73e-14  6.01e-15  2.86e-15 |
 NRC1 |   244     0     0   243    3.51   | 7.27e-14  1.41e-14         - |
 WSRT |   288     0     0   288    2.84   | 2.73e-14  9.76e-15  2.65e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.75   | 3.96e-14  8.15e-15  9.30e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.42   | 4.34e-14  1.01e-14  4.45e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.28   | 3.12e-14  1.09e-14  2.66e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.79   | 2.69e-14  6.73e-15  9.94e-15 |
 NYAL |   288     1     0   287    1.55   | 4.97e-14  1.09e-14  1.00e-14 |
 YEBE |   288     0     0   143    1.45   | 6.93e-14  1.07e-14  3.64e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.37   | 2.87e-14  7.00e-15  1.38e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.24   | 3.83e-14  8.49e-15  2.94e-15 |
 MEDI |   288     1     0   287    1.20   | 4.71e-14  8.87e-15  2.70e-15 |
 PIE1 |   270     0     0   268    1.18   | 3.91e-14  1.11e-14  4.44e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.11   | 3.88e-14  1.25e-14  5.14e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    0.95   | 6.92e-14  1.00e-14  1.92e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.89   | 4.77e-14  1.32e-14  1.78e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.83   | 6.35e-14  2.48e-14  1.73e-14 |
 FORT |   288     0     0   288    0.83   | 8.35e-14  2.57e-14  1.17e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.39   | 3.59e-14  1.05e-14  4.36e-15 |
 TIDB |   288     0     2   125    0.36   | 1.89e-13  2.12e-14  9.11e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.13   | 3.39e-13  8.46e-14  1.97e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.11   | 4.85e-13  6.17e-14  4.50e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.11   | 1.99e-13  5.29e-14  3.15e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 4.07e-13  1.23e-13  5.61e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.07   | 4.36e-13  1.08e-13  6.03e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.06   | 3.66e-13  1.07e-13  6.09e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.06   | 3.99e-13  1.04e-13  5.44e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 3.54e-13  9.89e-14  7.42e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.14e-13  1.16e-13  5.04e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.74e-13  1.01e-13  6.53e-14 |
 G14  |   288     0     2    95    0.05   | 6.21e-13  7.03e-14  3.84e-14 |
 BOR1 |   287     0     0   286    0.04   | 4.46e-13  1.25e-13  8.81e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.03   | 4.78e-13  1.55e-13  9.29e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 3.83e-13  1.42e-13  1.26e-13 |
 G19  |   288     0     3   149    0.03   | 7.52e-13  9.05e-14  4.85e-14 |
 G22  |   288     0     0   288    0.02   | 6.55e-13  1.07e-13  1.46e-13 |
 DWH1 |   287     0     0   286    0.02   | 4.40e-13  1.51e-13  5.18e-14 |
 G06  |   285     0     0   284    0.02   | 4.72e-13  1.45e-13  1.57e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.80e-13  1.19e-13  9.03e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.39e-13  3.96e-14  5.66e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.02   | 4.00e-13  9.17e-14  1.32e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.65e-13  1.61e-13  4.59e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.02   | 4.89e-14  1.27e-14  1.25e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.02   | 3.09e-13  9.68e-14  1.26e-13 |
 G13  |   288     0     3    39    0.01   | 6.18e-13  1.59e-13  3.60e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.06e-13  1.96e-13  1.68e-13 |
 SYOG |   278     0     0   274    0.01   | 6.98e-13  1.60e-13  1.22e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  2.46e-13  1.35e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.56e-13  1.00e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  4.06e-13  1.05e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  4.33e-13  2.02e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  4.65e-13  9.92e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.01   | 1.34e-12  4.73e-13  1.59e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  3.75e-13  9.55e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.00   | 1.21e-12  3.95e-13  2.01e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.00   | 4.37e-13  1.83e-13  1.15e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.46e-12  4.29e-13  3.47e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.65e-12  4.80e-13  1.48e-13 |
 G25  |   288     0     4    38    0.00   | 1.42e-12  3.71e-13  1.62e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.14e-14  5.70e-15  1.82e-15 |
 MAW1 |   273     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.93e-13  8.06e-14  5.11e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  5.10e-13  2.66e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.45e-13  6.67e-14  2.42e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 8.68e-13  1.13e-13  5.00e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.17e-13  7.52e-14  2.94e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.21e-12  1.33e-13  4.67e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 8.61e-13  8.29e-14  5.05e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  3.99e-13  3.00e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  5.58e-13  1.51e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  6.28e-13  4.93e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   236     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.57e-13  2.21e-13  4.07e-13 |
 VILL |   188     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.01e-13  1.95e-13  5.03e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.08e-13  9.15e-13  1.34e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.67e-12  6.40e-13  2.22e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   244     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 7.16e-13  2.65e-13  8.99e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   168     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KHAJ |   288     0     0     0    0.00   | 9.50e-14  1.17e-14  4.07e-15 |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   244     1     0     0    0.00   | 7.18e-13  5.98e-13         - |
 ISPA |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.80e-13  1.45e-13  7.33e-14 |
 ASPA |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.65e-17  4.38e-16  2.63e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      NPLD      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
