
 GPS week: 1295   Day: 4   MJD: 53313                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  36963    264    -0.33     0.40     0.04    19.30      0
 emr |   288     0  26820     53  2431.68    38.16     0.05    12.79      0
 esa |   288     0  21374   1982  2430.97    37.94     0.07     8.52      0
 gfz |   288     0  29933    864     0.56    -0.67     0.04    20.31      0
 igr |   288     0  35930     92     2.13    -2.49     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  26629     30    -2.12    -2.34     0.04    20.56      0
 mit |   288     0  29975    929     0.27    -0.36     0.04    18.52      0
 ngs |    96     0   2783      0     0.57    -0.54     2.63     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -70  -190    -9   -42   -56   -87   345 -2756     - |
    3 |  -124  -229     0   -96   -80  -138   507  -104     - |
    4 |   -33  -200   -17   -78   -92   -68   341 -2114     - |
    5 |   -60  -153   102     3   -84  -174   311 -3210     - |
    6 |  -160  -229     X    14  -117  -160   462 -3737     - |
    7 |  -154   -41   -29   -86  -138  -188   472   -69     - |
    8 |   -59  -104   -54   -35   -80  -176   383  2665     - |
    9 |    14  -210   -82    16   -29   -90   251 -2955     - |
   10 |    22  -168  -138    22  -132  -224   380 -1208     - |
   11 |    74   -21    50   175    14     1  -278  3883     - |
   13 |   156   -31     X    46    11    20  -213  4054     - |
   14 |   103   -79   -33   124    26   108  -283  3831     - |
   15 |  -153   -79    14    49   -46  -244   410  -885     - |
   16 |     3  -214    71    55   -69    15    35  2988     - |
   17 |   -93  -109  -103   -19  -132  -186   440 -8050     - |
   18 |   139   -77    48   122    42    38  -288  3301     - |
   19 |    72  -115   -82   -50  -161    85    -2  4179     - |
   20 |    93  -130    98    29    13    96  -190  4544     - |
   21 |    93   -85    22   105    16   -19  -144    77     - |
   22 |   123    86    89   187    59    10  -444  2111     - |
   23 |    89   -23    29   112   -30   168  -386 -1628     - |
   24 |   -61  -197   -78    42   -70  -145   350  -316     - |
   25 |   -70  -192    54   -91   -19  -119   403 -1233     - |
   26 |    36  -132   -65    55   -71  -112   147  -990     - |
   27 |  -146   -61   -45     1   -30  -186   412 -1345     - |
   28 |    93   -95    49   144    67    -5  -205  6914     - |
   29 |   -17   -50  -133    37   -19  -183   252 -3018     - |
   30 |   -41  -110   -21    -6   -47  -121   269 -2270     - |
   31 |   -77  -218   -11   -34  -103  -129   404 -2701     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    52  -167     -     -   -75     -    40     -     - |
 ALGO |  -141    58     X   -82   -22   160    19     -     - |
 ALRT |    29     -     -    72    -9   -42   -63     -     - |
 AMC2 |   -55    63     -     -    53   105  -102     -     - |
 AREQ |    29    48     -    -5    19   -51     -     -     - |
 ARTU |   116     -    72   -75    11   -65     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -   311   141  -307     -     -     - |
 AUCK |    37     -     X     -    75   -46    12     -     - |
 BAHR |   -40    83     -   -59   -45    44     -     -     - |
 BAN2 |     -   234     -     X     -   119  -294     -     - |
 BILI |    51     -     -   -14    17    23   -63     -     - |
 BJFS |   -16     -     -   -86     -   100     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    24  -102   -24     -     -     - |
 BOR1 |    90   145     -     -   182     -  -219     -     - |
 BRUS |    58    52     -     -    94     -   -96     -     - |
 CAS1 |   -62     -    38    11   -26   179  -163     -     - |
 CEDU |  -294     -   142     -   -53   217     -     -     - |
 CHAT |   -34     -     -   120    27   -38   -54     -     - |
 CHUR |    74    -9     -     -    49     -   -71     -     - |
 COCO |    25     -   163  -111   -40    71   -58     -     - |
 CRO1 |     -    -5   -23     -   -48    13     -     -     - |
 DARW |    31   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |   101     -     -   -58   -43    31   -76     -     - |
 DGAR |    -3     -    -4   -12    23    55   -43     -     - |
 DRAO |    33    -9   155  -128   -75     -    47     -     - |
 FAIR |     -   -32    79    -5   -21     -    -8     -     - |
 GLPS |    50     -   132   -28    14   -75     -     -     - |
 GODE |   -18    71    27     -    34     -   -43     -     - |
 GOLD |     1     -    30   -12    66     -     -     -     - |
 GUAM |   135     -  -145    28    17   -42   -58     -     - |
 GUAT |    -9     -     -     -   -91     9     -     -     - |
 HARB |   151     -     -  -143     -     -     -     -     - |
 HERS |    11     7     -     -   314     -   -16     -     - |
 HOB2 |   -30   189     -   -15   149    30  -116     -     - |
 HRAO |     -     -   180     -    -5   100  -194     -     - |
 IENG |   -58    87     -     -   -31     -     -     -     - |
 INVK |    41     -     -   -39   -59     -     -     -     - |
 IRKT |     -    87     -   -12    74    12   -60     -     - |
 ISPA |   -34     -   135    12   -60   -36     -     -     - |
 JAB1 |    59     -     -     -  -121     -   -61     -     - |
 JPLM |     -    91     -  -133   110     -    91     -     - |
 KARR |  -178     -     -     -     -   168     -     -     - |
 KERG |   -17   -31  -246   188   -87    11   -66     -     - |
 KGN0 |    17   -25     -     -    38     -     -     -     - |
 KHAJ |     -   -16     -     -     -   -56    73     -     - |
 KIT3 |    33     -   -40   136    41   -84   -73     -     - |
 KOKB |    55    30     -   -24    35    23   -77     -     - |
 KOUR |   177     -  -603   -16    26   100     -     -     - |
 LHAS |    51     -    -2    94   108     -  -155     -     - |
 LPGS |    -6    46  -117     X   -16    26     -     -     - |
 MAC1 |  -125     -   -63   -36   -92   180     -     -     - |
 MAS1 |   -17    41  -186    -8   -56    75     -     -     - |
 MATE |    33     -  -324   -46     -   155    -8     -     - |
 MAW1 |   147     -  -261     -     -     -   -25     -     - |
 MBAR |   -46     -     -   -66   -17   108     -     -     - |
 MCM4 |   -18  -191  -113     X  -205     -   202     -     - |
 MDO1 |     -    93     -   -58    51     -     -     -     - |
 MDVJ |   -30     -     -     -     -     -    31     -     - |
 MEDI |   -46    65     -     -    68     -     3     -     - |
 METS |   -70    -9     -    29   -36     -    47     -     - |
 MIZU |     -    46   244  -142   116     -    22     -     - |
 MKEA |    27     -   -61     -    -3     -     -     -     - |
 MSKU |    92     -     -   -88  -147     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -28  -189    28     X     -     - |
 NLIB |     -    76     -   -30   117     -   -19     -     - |
 NNOR |     -    77   -42     -    48     -   -34     -     - |
 NPLD |   -58    87     -     -    75     -     -     -     - |
 NRC1 |    11   126     -    46    15     -  -149     -     - |
 NRIL |     8     -     -   -29   -22    80   -65     -     - |
 NSSP |   -21     -     -     -   -62    20     -     -     - |
 NTUS |  -163     -     X    70   -57   185  -112     -     - |
 NYA1 |   102     -     -  -105   -59     -     8     -     - |
 NYAL |     -    36     -     -     -     -   -25     -     - |
 OHI2 |    97     -   101   -83   -23     -   -57     -     - |
 ONSA |     8    -5   170   -13    50   -41   -24     -     - |
 OPMT |   -79    52     -    42     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -226     -   234    21    14    90     -     -     - |
 PERT |   -76   113     X     -    17    49   -54     -     - |
 PETP |    39     -     -   -56    -2    19     -     -     - |
 PIE1 |  -134   136    98     -   227     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -   -64  -182     -    25   230     -     - |
 POL2 |    64     -   147     -    48     -  -134     -     - |
 PRDS |   -33    50     -     -    84     -     -     -     - |
 PTBB |    86    88     -     -    96     -  -150     -     - |
 QAQ1 |    33   227     -    -6   129  -226    66     -     - |
 RAMO |  -195     -     -     -     -   183     -     -     - |
 RESO |    25     -     -   -24     -     -     -     -     - |
 REYK |    37     -     -   -35    22     -     -     -     - |
 RIOG |    32    57    92   -93   -18    -8     X     -     - |
 SANT |    26     -    51    -2   -33    13   -64     -     - |
 SCH2 |  -111   152     -     -     -    99   -99     -     - |
 SFER |    58    48     -     -    80     -   -94     -     - |
 SPT0 |   -14    20     -     -    -7     -     -     -     - |
 STJO |    50   -22     -   -25   -18    83  -102     -     - |
 SUTH |    90     -     -     -     -     -   -94     -     - |
 SUTM |     -   294     -   -52     -     -  -146     -     - |
 SUWN |   -55    83     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    81     -   -55     -    97  -104     -     - |
 THTI |     -   107   -95    32    -3     6   -69     -     - |
 THU3 |   -12   -56     -    47   -64     -     -     -     - |
 TIDB |    21   116    55     -    90     -  -127     -     - |
 TIXI |    37     -     -    36     -     -   -78     -     - |
 TLSE |   259    47     -     -    97   -87  -158     -     - |
 TOW2 |    11     -     -   -99     -    88     -     -     - |
 TRO1 |   189     -     -   -28   -17   -43  -116     -     - |
 TSKB |   -20    -4    78    24    23   -35     -     -     - |
 TWTF |   -35    18     -    14   -22     8     -     -     - |
 USN3 |    12     -     -     -   -42   -12     -     -     - |
 USNO |   -12    52     -     -    59     -   -22     -     - |
 USUD |   -65    -1   212     -   152     -   -30     -     - |
 WHIT |    11     -     -     -    14    -2    -9     -     - |
 WILL |    24    42     -     -    13     -   -53     -     - |
 WROC |     -    -5     -     -     -     -     3     -     - |
 WSRT |   -58   104     -   -55     -     -    50     -     - |
 WTZR |   -39   135  -169    -3     2   168  -157     -     - |
 WUHN |  -107  -128     -   183     2     -     -     -     - |
 YAKT |    14     -     -     -   100   -13     -     -     - |
 YAR2 |   -36   172     -   -74    82     -     -     -     - |
 YELL |   -80    18   333   -56    40    52   -79     -     - |
 YSSK |    72     -     -     0     -     -   -75     -     - |
 ZAMB |     -     -     -   169     -    67  -259     -     - |
 ZWEN |     -     -  -203    85    30     -     X     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    44    59    47    25    32    46    52  3998     - |  288   3.11
    3 |   120    78   108    40    55    37    69  2547     - |  288   1.96
    4 |    39    57    34    32    36    45    20   730     - |  288   0.67
    5 |    51    65    44    31    27    58    31  2907     - |  288   1.93
    6 |   132    56     X   115    40    43    46  3038     - |  287   1.55
    7 |   120    99   165    57    50    65    48   905     - |  288   0.94
    8 |    14    83    54    35    25    33    29  6747     - |  288   1.22
    9 |    34    59    41    27    24    56    33  2604     - |  288   1.84
   10 |    47    76    58    21    34    30    27  2821     - |  288   2.44
   11 |    40    65    76    25    50    56    35   953     - |  288   0.39
   13 |    54    68     X    70    53    43    55  1316     - |  288   0.38
   14 |    71    73    32    22    52    64    43   694     - |  288   0.21
   15 |    32    68    79    25    32    52    38  4805     - |  288   2.47
   16 |    46    86   159    35    40    56    59  1026     - |  288   0.39
   17 |    34    67    42    24    29    40    29  3072     - |  288   1.05
   18 |    52    82    73    26    37    70    26   984     - |  288   0.38
   19 |    87    89   124    31    53    40    33  1020     - |  288   0.30
   20 |    49    86   109    25    32    63    44   828     - |  288   0.21
   21 |    27    72    38    37    33    83    56  1675     - |  288   0.42
   22 |    64    83    34    19    34    54    32  2311     - |  288   0.28
   23 |    37    63    55    35    44    39    60   521     - |  288   0.58
   24 |    43    70    37    26    24    33    19  3251     - |  288   1.79
   25 |    21    57    45    28    38    51    42  5112     - |  288   2.41
   26 |    55    55    39    43    36    41    25  1154     - |  288   1.02
   27 |    16    69    33    30    34    38    29   951     - |  288   0.62
   28 |    38    82    96    24    62    22    40  1513     - |  288   0.70
   29 |   108    82   100    54    72    23    56  2275     - |  288   0.88
   30 |    47    69    78    26    34    62    28  1158     - |  288   0.83
   31 |   131    92   150    44    53    44    86  2200     - |  288   1.70
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    28    48     -     -    38     -    38     -     - |  286   0.09
 ALGO |    30    17     X    35    14    23    23     -     - |  288   0.06
 ALRT |    15     -     -     7     9    23    37     -     - |  288   6.63
 AMC2 |    14    39     -     -    24    20    20     -     - |  288   0.02
 AREQ |    21    30     -    47    12    39     -     -     - |  288  15.56
 ARTU |    16     -    29    23    23    13     -     -     - |  288  13.08
 ASPA |     -     -     -    21    35    21     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    61     -     X     -   125    18    56     -     - |  264  15.30
 BAHR |    22    26     -    30    17    26     -     -     - |  288   0.64
 BAN2 |     -    11     -     X     -    17    18     -     - |  288  17.11
 BILI |    14     -     -    13    14    13    18     -     - |  287   9.33
 BJFS |    25     -     -    26     -    17     -     -     - |  287  13.03
 BOGT |     -     -     -    43    18    43     -     -     - |  288  25.70
 BOR1 |    42    86     -     -    86     -    92     -     - |  286  12.83
 BRUS |    17    30     -     -    35     -    34     -     - |  288   0.05
 CAS1 |    35     -    27    18    23    21    31     -     - |  288   7.20
 CEDU |    34     -    52     -    23    18     -     -     - |  288  13.30
 CHAT |    31     -     -    34    11    15    23     -     - |  287  10.93
 CHUR |    14    19     -     -    26     -    20     -     - |  288   0.07
 COCO |    23     -    72    28    23    18    30     -     - |  288  14.84
 CRO1 |     -    22    45     -    17    17     -     -     - |  274  16.72
 DARW |    20    30     -     -     -     -     -     -     - |  287  18.78
 DAV1 |    27     -     -    21    16    21    38     -     - |  288  13.03
 DGAR |    27     -    44    34    23    24    33     -     - |  288  20.56
 DRAO |    44    31    78    39    29     -    73     -     - |  288  40.28
 FAIR |     -    44    33    75    46     -    52     -     - |  288   0.43
 GLPS |    17     -    36    29    23    21     -     -     - |  288  25.12
 GODE |    30    29    60     -    29     -    17     -     - |  288   0.22
 GOLD |    42     -   116    15    25     -     -     -     - |  288  13.77
 GUAM |    24     -    58    95    30    27    95     -     - |  288  22.18
 GUAT |    22     -     -     -    34    20     -     -     - |  287    >>>
 HARB |    35     -     -    33     -     -     -     -     - |  287  46.96
 HERS |    46   121     -     -    85     -    44     -     - |  264  14.87
 HOB2 |    23    24     -    38    29    22    28     -     - |  288   0.03
 HRAO |     -     -    23     -    37    15    13     -     - |  288   0.62
 IENG |    11    17     -     -    23     -     -     -     - |  288   0.81
 INVK |    10     -     -     9    11     -     -     -     - |  287   8.49
 IRKT |     -    50     -    24    23    18    16     -     - |  288   0.15
 ISPA |    15     -    25    33    18    28     -     -     - |  281  16.25
 JAB1 |    29     -     -     -    39     -    30     -     - |  288  20.10
 JPLM |     -    58     -    25    63     -    31     -     - |  288    >>>
 KARR |    15     -     -     -     -    14     -     -     - |  288  19.09
 KERG |    31    29    56    29    30    14    35     -     - |  288   1.54
 KGN0 |    24    36     -     -    23     -     -     -     - |  287   0.73
 KHAJ |     -    21     -     -     -    20    27     -     - |  288   0.12
 KIT3 |    30     -    28    31    25    21    19     -     - |  288  11.97
 KOKB |    33    42     -    21    24    14    31     -     - |  288   0.06
 KOUR |    38     -    41    42    20    36     -     -     - |  288   1.61
 LHAS |    18     -    36    27    22     -    12     -     - |  288  10.20
 LPGS |    27    46    41     X    23    45     -     -     - |  288  28.34
 MAC1 |    47     -    39    22    14    19     -     -     - |  288  21.02
 MAS1 |    27    20    49    27    22    33     -     -     - |  288   2.43
 MATE |    14     -    29    36     -    14    24     -     - |  288   0.06
 MAW1 |    38     -    46     -     -     -    37     -     - |  279  28.85
 MBAR |    66     -     -    50    29   103     -     -     - |  288  18.35
 MCM4 |    37    19    54     X    35     -    32     -     - |  288  31.40
 MDO1 |     -    17     -    11    15     -     -     -     - |  288  46.08
 MDVJ |    28     -     -     -     -     -    29     -     - |  288   0.08
 MEDI |    13    12     -     -    18     -    16     -     - |  288   0.11
 METS |    39    22     -    42    30     -    42     -     - |  287  11.22
 MIZU |     -    32   116    59    27     -    47     -     - |  288   0.58
 MKEA |    22     -    50     -    25     -     -     -     - |  287  30.98
 MSKU |    42     -     -    40    29     -     -     -     - |  278  22.36
 NKLG |     -     -     -    32    46    31     X     -     - |  287    >>>
 NLIB |     -    33     -    36    34     -    40     -     - |  288   0.06
 NNOR |     -    19    35     -    23     -    25     -     - |  288  17.99
 NPLD |    11    16     -     -    17     -     -     -     - |  287   0.04
 NRC1 |    19    14     -    29    13     -    30     -     - |  288   0.04
 NRIL |    18     -     -    24    37    15    27     -     - |  288   8.69
 NSSP |    12     -     -     -    41    11     -     -     - |  288  14.02
 NTUS |    29     -     X    52    18    31    38     -     - |  287   9.09
 NYA1 |    26     -     -    19    27     -    39     -     - |  288   0.07
 NYAL |     -    42     -     -     -     -    29     -     - |  288   0.09
 OHI2 |    49     -    37    27    29     -    59     -     - |  288   7.65
 ONSA |    25    90    46    39    41    25    47     -     - |  288   0.04
 OPMT |    17    20     -    19     -     -     -     -     - |  287   0.05
 PDEL |    17     -    38    30    23    19     -     -     - |  288  55.83
 PERT |    31    13     X     -    31    16    23     -     - |  288   2.61
 PETP |    25     -     -    15    28    15     -     -     - |  287  13.54
 PIE1 |    44    39    47     -    46     -     -     -     - |  281   1.91
 PIMO |     -     -   105    60     -    61   117     -     - |  222  23.28
 POL2 |    15     -    21     -    21     -    13     -     - |  288  12.08
 PRDS |    18    27     -     -    16     -     -     -     - |  288   2.45
 PTBB |    19    22     -     -    17     -    30     -     - |  288   0.42
 QAQ1 |    20    48     -    24    17    32    17     -     - |  288   8.09
 RAMO |     9     -     -     -     -     9     -     -     - |  288  16.69
 RESO |    12     -     -    11     -     -     -     -     - |  271   7.44
 REYK |    16     -     -    15    12     -     -     -     - |  288   8.59
 RIOG |    61    67   108    40    29    60     X     -     - |  274  10.76
 SANT |    27     -    37    37    22    46    16     -     - |  288  13.62
 SCH2 |    10    28     -     -     -    23    17     -     - |  288  13.45
 SFER |    24    16     -     -    18     -    33     -     - |  285   0.60
 SPT0 |    27    41     -     -    21     -     -     -     - |  286   0.04
 STJO |    30    18     -    21    10    30    44     -     - |  288   0.05
 SUTH |    17     -     -     -     -     -    18     -     - |  288  16.24
 SUTM |     -    24     -    29     -     -    29     -     - |  288  10.72
 SUWN |    18    28     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.94
 SYOG |     -    18     -    32     -    24    46     -     - |  285   0.87
 THTI |     -    29    48    27    26    19    32     -     - |  245    >>>
 THU3 |    14    59     -    43    66     -     -     -     - |  288   7.81
 TIDB |    14    28    41     -    28     -    24     -     - |  288   0.10
 TIXI |    16     -     -    19     -     -    17     -     - |  286   8.01
 TLSE |    24    22     -     -    30    29    39     -     - |  287   0.39
 TOW2 |    41     -     -    30     -    36     -     -     - |  288  13.52
 TRO1 |    10     -     -    23    21    28    39     -     - |  288   8.78
 TSKB |    17    24    67    48    13    51     -     -     - |  288   1.01
 TWTF |    26    19     -    30    27    17     -     -     - |  288   0.51
 USN3 |    18     -     -     -    23    17     -     -     - |  288   0.04
 USNO |    38    41     -     -    28     -    26     -     - |  270   0.04
 USUD |    11    47    64     -    42     -    40     -     - |  288  13.96
 WHIT |    10     -     -     -    23    17    24     -     - |  288   1.71
 WILL |    13    43     -     -    32     -    30     -     - |  288  26.50
 WROC |     -    27     -     -     -     -    18     -     - |  288  16.30
 WSRT |    18    19     -    34     -     -    21     -     - |  288   0.04
 WTZR |    18    22    27    31    21    26    33     -     - |  288   0.05
 WUHN |    25    28     -    33    31     -     -     -     - |  287  26.17
 YAKT |    20     -     -     -    77    19     -     -     - |  288   1.64
 YAR2 |    27    23     -    24    19     -     -     -     - |  288  67.37
 YELL |    17    24    46    61    26    18    58     -     - |  288   0.06
 YSSK |    18     -     -    19     -     -    13     -     - |  287  12.00
 ZAMB |     -     -     -    38     -    28    26     -     - |  288   9.93
 ZWEN |     -     -   115    48    35     -     X     -     - |  275  15.15
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    39    51    67    36    34    36    39  2626     - |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.97   | 4.09e-14  1.50e-14  3.26e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.97   | 3.01e-14  6.31e-15  2.51e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 3.42e-14  9.17e-15  1.79e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    8.96   | 3.93e-14  8.03e-15  3.41e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.83   | 3.81e-14  1.24e-14  3.33e-15 |
 USNO |   270     0     0   268    6.78   | 4.34e-14  9.84e-15  2.40e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    5.28   | 3.73e-14  1.71e-14  4.00e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    5.16   | 2.83e-14  1.09e-14  4.87e-15 |
 ALBH |   286     0     0   285    3.85   | 3.62e-14  9.69e-15  5.93e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   285    3.71   | 3.40e-14  1.12e-14  2.06e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.46   | 2.86e-14  5.81e-15  4.38e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.40   | 2.89e-14  1.21e-14  2.40e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.56   | 4.01e-14  8.07e-15  6.35e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.32   | 3.52e-14  1.01e-14  5.76e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.85   | 2.65e-14  7.92e-15  7.11e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.77   | 3.85e-14  9.04e-15  8.08e-15 |
 PIE1 |   281     2     0   279    1.53   | 7.79e-14  1.48e-14  2.75e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    1.45   | 4.06e-14  7.66e-15  7.17e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.35   | 4.70e-14  1.78e-14  4.37e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.33   | 3.17e-14  1.09e-14  4.15e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.27   | 4.70e-14  2.24e-14  4.31e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    1.14   | 7.94e-14  1.34e-14  2.43e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.05   | 3.74e-14  1.12e-14  2.94e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    0.74   | 6.74e-14  2.00e-14  4.66e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   143    0.68   | 4.99e-14  9.32e-15  6.29e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.68   | 4.62e-14  9.50e-15  4.94e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.39   | 3.98e-14  1.24e-14  1.11e-14 |
 TIDB |   288     0     1    94    0.27   | 1.78e-13  2.87e-14  8.26e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.13   | 3.50e-13  9.12e-14  3.60e-14 |
 KHAJ |   288     0     0   288    0.08   | 8.12e-14  1.36e-14  8.25e-15 |
 G16  |   288     0     0   288    0.08   | 5.09e-13  5.48e-14  5.11e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.08   | 1.79e-13  5.18e-14  4.68e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.46e-13  9.44e-14  5.99e-14 |
 SFER |   285     0     0   282    0.07   | 3.88e-13  1.06e-13  4.07e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.07   | 4.51e-13  1.11e-13  5.28e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.06   | 4.43e-13  1.22e-13  7.02e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.06   | 3.84e-13  9.55e-14  6.09e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.86e-13  1.21e-13  6.99e-14 |
 G19  |   288     0     0   187    0.06   | 5.85e-13  8.53e-14  2.36e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.60e-13  1.16e-13  8.03e-14 |
 G22  |   288     0     2   115    0.05   | 5.78e-13  8.12e-14  2.71e-14 |
 BOR1 |   286     0     0   285    0.04   | 4.37e-13  1.53e-13  3.60e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.86e-13  1.84e-13  6.78e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.38e-13  1.08e-13  6.55e-14 |
 G06  |   287     0     0   286    0.03   | 4.46e-13  1.68e-13  9.57e-14 |
 TLSE |   287     0     0   136    0.03   | 4.92e-13  1.12e-13  2.21e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.88e-13  1.11e-13  9.06e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 3.82e-13  1.18e-13  1.08e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 3.07e-13  1.12e-13  1.04e-13 |
 GODE |   288     0     0   288    0.02   | 4.70e-14  1.40e-14  1.34e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.25e-13  4.04e-14  8.10e-14 |
 G14  |   288     0     6    25    0.02   | 6.07e-13  6.40e-14  2.23e-14 |
 G13  |   288     1     3    48    0.01   | 5.32e-13  1.89e-13  4.83e-14 |
 SYOG |   285     0     0   285    0.01   | 7.62e-13  2.34e-13  5.77e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.16e-13  1.81e-13  1.44e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  3.25e-13  8.66e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.99e-13  2.55e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  3.80e-13  2.68e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  4.17e-13  1.59e-13 |
 SUWN |   288     0     0   143    0.01   | 9.97e-13  2.85e-13  9.68e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  4.27e-13  1.56e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.00   | 1.25e-12  3.72e-13  1.13e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.00   | 4.68e-13  1.78e-13  1.47e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.24e-12  4.15e-13  2.10e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.16e-12  3.12e-13  2.68e-13 |
 G08  |   288     0     4   104    0.00   | 1.41e-12  3.83e-13  9.51e-14 |
 G25  |   288     0     0   220    0.00   | 1.45e-12  4.41e-13  1.75e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.85e-12  5.67e-13  2.62e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.25e-14  6.03e-15  1.44e-15 |
 MSKU |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   279     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  6.84e-14  5.79e-14 |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 5.33e-13  6.77e-14  3.63e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.55e-13  1.20e-13  2.78e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.21e-13  7.07e-14  1.78e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.04e-12  1.07e-13  3.25e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  4.99e-13  2.87e-13 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.29e-13  7.94e-14  4.39e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.82e-13  1.62e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.65e-12  6.14e-13  3.70e-13 |
 ZWEN |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.88e-13  2.18e-13  1.74e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   245     0     0     0    0.00   | 6.49e-13  2.26e-13         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.71e-13  4.16e-13  9.36e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   222     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.82e-12  5.81e-13  1.87e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.40e-13  3.65e-13  1.86e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     1     0    0.00   | 5.67e-13  4.23e-13  1.26e-12 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.81e-13  1.61e-13  4.40e-14 |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.56e-17  4.27e-16  2.56e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      STJO      NPLD |
------------------------------------------+------------------------------+
