
 GPS week: 1298   Day: 6   MJD: 53336                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2872      4     0.11    -0.10     2.78     0.00      0
 cod |   288     0  27404    628    -0.08     0.49     0.04    20.62      0
 emr |   288     0  23815    273   359.78    47.86     0.03    26.29      0
 esa |   288     0  18817   1299   358.65    47.71     0.07     9.83      0
 gfz |   288     0  21672    288     0.01     0.15     0.04    22.65      0
 iga |    96     0   2872     16     0.06     0.01     0.10     0.00      0
 igu |    96     0   2872      0     0.06    -0.03     2.92     0.00      0
 ngs |    96     0   2872      4     0.11    -0.10     2.71     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35416   2574   359.75    47.85     0.04    20.61      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -811   130  -147    46    86   -60-13794  -568     -   -52 |
    2 |  3426   -39     -     -    35  -109 -3149  3065     -     - |
    3 |   557    47  -126    52   135   -25   -96   308     -   -61 |
    4 |   734   103  -132     2    21   -32  1470   304     -    41 |
    5 | -7424  -125   149   188   -21    83 -7504 -7324     -  -131 |
    6 |  1649   -92   -55   196    70  -104  1082  1277     -    -9 |
    7 |  -776   121    41  -278   -32     7  1158  -772     -    -5 |
    8 | -8223    44   -45   -12    31    12-10429 -7268     -   -16 |
    9 | -4197  -100   132   134     3  -200-10975 -4260     -  -135 |
   10 |  1289    43     9   -30   -29   149  7974  1414     -    -8 |
   11 |  1556   118  -139  -239   110    20  1537  1949     -    58 |
   13 |  3832   150   -64    38    32  -174  1317  3871     -  -119 |
   14 |  2960    33    -7    43   -28    23  2277  3081     -   -15 |
   15 | -5624  -141   165   208     8   326 -1789 -4943     -  -178 |
   16 |  5227   -21  -128   167   147   -22  3016  5259     -   -57 |
   17 | -2837   -48    -8    96    83   150  9767 -2584     -   -79 |
   18 |  2730   -70    29   192   -21    28  2385  2912     -   -35 |
   19 |  5080   201  -303   253     5   947  3768  5047     -    59 |
   20 |  5887   100  -212     6   147    43  3671  5966     -     6 |
   21 |  4564  -103    55   224  -120    28  7656  4219     -    58 |
   22 | -7565   -52     3   -83    61  -172  1229 -6895     -    19 |
   23 | -2055   276  -353    12   -67    -5   240 -2163     -   239 |
   24 | -5340   -32    29   -80    17   -66 -6221 -5484     -    15 |
   25 |    42   -12  -190   240   145  -117  1181  -151     -   -20 |
   26 | -3335     X   -35     X    54  -229  -422 -3323     -   -15 |
   27 |  2083   -33   -15    59   138  -186 -1286  1372     -  -128 |
   28 |  7428    69    -5  -399   113   141  1318  6989     -     4 |
   29 | -3787     X     6     X    -2  -503 -1661 -3840     -    -5 |
   30 | -3164  -109    47   203    65   -11  5703 -2823     -  -119 |
   31 |  5714    84   -88  -401   107   -30   480  5023     -   102 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -42     -     -     -     -     -     -    54 |
 ALGO |     -     -    -2     X     -     -     -     -     -     3 |
 AMC2 |     -  -115    26     -     -     -     -     -     -    81 |
 AREQ |     -     4    92     -  -122     -     -     -     -    13 |
 ARTU |     -   134     -   -32   -78     -     -     -     -   -34 |
 ASPA |     -     -     -     -    39     -     -     -     -   -43 |
 AUCK |     -     -     -   213     -     -     -     -     -  -102 |
 BAHR |     -   -98    85     -    95     -     -     -     -  -116 |
 BOGT |     -    57     -   -61     -     -     -     -     -   -28 |
 BOR1 |     -    18   -41     -     -     -     -     -     -    35 |
 BREW |     -     -   -37     -     -     -     -     -     -    47 |
 BRMU |     -     -     -     -    56     -     -     -     -   -62 |
 BRUS |     -   -22    24     -     -     -     -     -     -    -8 |
 CAGZ |     -    81     -     -     -     -     -     -     -   -81 |
 CAS1 |     -    33     -   -15   -36     -     -     -     -    14 |
 CEDU |     -     -     -  -218     -     -     -     -     -   104 |
 CHAT |     -    -8     -     -    69     -     -     -     -   -68 |
 CHUR |     -   130   102     -     -     -     -     -     -  -260 |
 COCO |     -   -23     -    68   -73     -     -     -     -    70 |
 CRO1 |     -   209    40  -146   -90     -     -     -     -   -75 |
 DAEJ |     -    28   -22     -     -     -     -     -     -     X |
 DAV1 |     -    38     -     -    18     -     -     -     -   -57 |
 DRAO |     -    -2  -123   446     -     -     -     -     -   -53 |
 DWH1 |     -   166   -93     -     -     -     -     -     -   -47 |
 FORT |     -    67     X  -256    62     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    46     -     -    -2     -     -     -     -   -44 |
 GODE |     -     -    58    62     -     -     -     -     -  -104 |
 GOL2 |     -     -   -13     -     -     -     -     -     -    16 |
 GOLD |     -    51     -  -193   -40     -     -     -     -    63 |
 GUAT |     -   109     -     -  -114     -     -     -     -    17 |
 HOB2 |     -  -118   176   -66     -     -     -     -     -   -74 |
 HOFN |     -     -     -     -  -156     -     -     -     -   171 |
 IISC |     -    23     -  -140    40     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -95     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 ISPA |     -    94     -     -   -24     -     -     -     -   -63 |
 JPLM |     -     -   -78     -     -     -     -     -     -   100 |
 KERG |     -     -   228  -351  -361     -     -     -     -   257 |
 KGN0 |     -   -69    -6     -     -     -     -     -     -    76 |
 KIRU |     -  -129     -     -     -     -     -     -     -   129 |
 KIT3 |     -     -     -   -45   -87     -     -     -     -   114 |
 KOKB |     -     -   -18     -    18     -     -     -     -     3 |
 KOSG |     -  -103     -     -     -     -     -     -     -   103 |
 KOUR |     -     -     -  -251    79     -     -     -     -    34 |
 LPGS |     -   110    84  -580     -     -     -     -     -    62 |
 MAC1 |     -    26     -    13   -29     -     -     -     -     X |
 MAS1 |     -     -    27  -105     -     -     -     -     -    16 |
 MATE |     -     -     -  -560     -     -     -     -     -   267 |
 MBAR |     -   -74     -     -  -111     -     -     -     -   196 |
 MCM4 |     -   272  -213     -     X     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -99    25     -     -     -     -     -     -    66 |
 MIZU |     -     -     -   302     -     -     -     -     -  -144 |
 NKLG |     -   118     -  -140   -47     -     -     -     -     1 |
 NLIB |     -     -    -6     -     -     -     -     -     -     7 |
 NNOR |     -     -    88    17     -     -     -     -     -  -120 |
 NPLD |     -  -157    81     -     -     -     -     -     -    53 |
 NRC1 |     -     -    28     -   -65     -     -     -     -    35 |
 NRIL |     -    -6     -     -   -68     -     -     -     -    80 |
 NSSP |     -   -87     -     -     -     -     -     -     -    87 |
 NTUS |     -  -127     -   -92    50     -     -     -     -   116 |
 NYA1 |     -    31     -     -  -100     -     -     -     -    79 |
 NYAL |     -     -    60     -     -     -     -     -     -   -77 |
 OHI2 |     -   120     -   -56    39     -     -     -     -  -136 |
 PDEL |     -   -35     -     -    53     -     -     -     -   -24 |
 PERT |     -     -    43     X   -50     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -  -181  -102   609     -     -     -     -     -    22 |
 PIMO |     -     -     -   677     -     -     -     -     -  -323 |
 POL2 |     -   -29     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 POTS |     -    38     -     -   -34     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -     -    -7     -     -     -     -     -     -     9 |
 PTBB |     -   -66    54     -     -     -     -     -     -    -3 |
 QAQ1 |     -  -118    31     -     -     -     -     -     -    79 |
 REUN |     -  -114     -     -   104     -     -     -     -     X |
 RIOG |     -   -51    85     -   -57     -     -     -     -     4 |
 SANT |     -    42     -  -104   -14     -     -     -     -    14 |
 SCH2 |     -   -80    63     -     -     -     -     -     -     0 |
 SEY1 |     -     -     -     -   394     -     -     -     -  -433 |
 SFER |     -  -149   117     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -25     -     -     -     -     -     -    32 |
 STR1 |     -     -    60     -     -     -     -     -     -   -76 |
 SUTM |     -     -   239     -  -278     -     -     -     -     X |
 THTI |     -     -    48   178   -13     -     -     -     -  -131 |
 THU3 |     -    -3   102     -    11     -     -     -     -  -139 |
 TIDB |     -   -96    57    51     -     -     -     -     -    -1 |
 TIXI |     -    54     -   -90   -10     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -     -    -4     -     -     -     -     -     -     6 |
 TOW2 |     -    12     -    62   -37     -     -     -     -     X |
 TRO1 |     -   323     -     -  -179     -     -     -     -   -62 |
 TWTF |     -  -128    -3     -     -     -     -     -     -   131 |
 UNSA |     -     -     -   106     -     -     -     -     -   -51 |
 USN3 |     -   -27     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 USNO |     -   -10     1     -     -     -     -     -     -     9 |
 USUD |     -   -29    -2    66     -     -     -     -     -     X |
 WHIT |     -   -75     -     -   -27     -     -     -     -   105 |
 WILL |     -    55     2     -     -     -     -     -     -   -57 |
 WTZR |     -  -141   173   -65     -     -     -     -     -   -49 |
 WUHN |     -     -  -150     -     5     -     -     -     -   186 |
 YAKT |     -  -114     -     -     -     -     -     -     -   114 |
 YAR2 |     -   -40    63     -     -     -     -     -     -   -40 |
 YEBE |     -     -    42     -     -     -     -     -     -   -53 |
 YELL |     -   -47   -44   229  -112     -     -     -     -   118 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6521   159    63   114    51   135  6161  6450     -    95 |  288   5.42
    2 |  1337    36     -     -    33   146  2172  1498     -     - |  288   0.64
    3 |  4489    65    28    47    39    69  3713  4400     -    40 |  288   3.33
    4 |  3745    73    38    44    39   133  1617  3793     -    54 |  288   1.36
    5 |  2094    17    21    26    17    31  5388  2121     -    30 |  288   2.05
    6 |  2070    44    30    49    34    49  1926  2033     -    47 |  288   2.34
    7 |   833    57    34    57    37    41   475   720     -    51 |  288   0.70
    8 |  4737    37    27    44    34    60  4456  4213     -    55 |  288   2.54
    9 |  3625    34    38    46    23    82  5147  3574     -    52 |  288   2.17
   10 |  4084    39    32    62    20    51  3815  4066     -    46 |  288   2.62
   11 |  1222    50    28    43    24    78   759  1321     -    28 |  288   0.38
   13 |   490    95    48   112   180   142  1658   414     -    49 |  288   0.35
   14 |   725    71    35    54    26    50  1433   660     -    57 |  288   0.34
   15 |  5647    49    61    98    20    97  3294  5860     -    55 |  288   2.82
   16 |   546    21    24    33    27    32  1712   541     -    33 |  288   0.20
   17 |  1988    45    36    44    22    77  6164  1811     -    47 |  288   1.18
   18 |  1023    47    40    98    23    43  1638   875     -    55 |  288   0.41
   19 |   532    88    31    49    32   118  1060   424     -    62 |  288   0.39
   20 |   714    32    30    94    31   109  1869   613     -    56 |  288   0.28
   21 |  1340    63    40    81    26    25  3824  1128     -    47 |  288   0.27
   22 |  2412    43    53    75    22    29   617  2570     -    55 |  288   0.25
   23 |   658    56    36    69    37    68   414   537     -    77 |  288   0.32
   24 |  1914    49    28    55    21    48  2166  1857     -    48 |  288   1.50
   25 |  2333    63    28    50    55    33  1862  2360     -    73 |  288   1.14
   26 |   801     X    34     X    22   213   652   834     -    55 |  276   0.39
   27 |  3717    48    33    41    34    67   897  3242     -    52 |  288   0.83
   28 |  1534    47    60    56    36    29   588  1613     -    80 |  288   0.63
   29 |   866     X    62     X    48   278   956   885     -    75 |  276   0.93
   30 |  3544    17    21    47    28    64  3300  3541     -    32 |  288   0.55
   31 |  2789    62    23    54    34    29  2098  2095     -    55 |  288   1.62
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    17     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.07
 ALGO |     -     -     5     X     -     -     -     -     -     6 |  288   0.02
 AMC2 |     -    30    31     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.06
 AREQ |     -    30    42     -    26     -     -     -     -    63 |  288  21.60
 ARTU |     -    34     -    37    12     -     -     -     -    53 |  288  13.09
 ASPA |     -     -     -     -    23     -     -     -     -    26 |  276    >>>
 AUCK |     -     -     -   152     -     -     -     -     -    73 |   96   8.82
 BAHR |     -    36    23     -    32     -     -     -     -    31 |  288   0.41
 BOGT |     -    19     -    45     -     -     -     -     -    23 |  288  24.99
 BOR1 |     -    35    22     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.53
 BREW |     -     -    20     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.07
 BRMU |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 BRUS |     -    16    17     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.02
 CAGZ |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 CAS1 |     -    19     -    92    29     -     -     -     -    66 |  288   7.63
 CEDU |     -     -     -    53     -     -     -     -     -    25 |  276  14.58
 CHAT |     -    24     -     -    26     -     -     -     -    43 |  287  12.11
 CHUR |     -    32    44     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.05
 COCO |     -    29     -    83    38     -     -     -     -    34 |  288  11.51
 CRO1 |     -    27    16    45    25     -     -     -     -    21 |  288  16.75
 DAEJ |     -    59    46     -     -     -     -     -     -     X |  287   2.33
 DAV1 |     -    29     -     -    33     -     -     -     -    51 |  288  15.25
 DRAO |     -    16    17    39     -     -     -     -     -    25 |  288   0.09
 DWH1 |     -    38    43     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.40
 FORT |     -    39     X    36    28     -     -     -     -     - |  288   0.07
 GLPS |     -    24     -     -    21     -     -     -     -     9 |  288  24.22
 GODE |     -     -    17    26     -     -     -     -     -    23 |  288   0.21
 GOL2 |     -     -    40     -     -     -     -     -     -    51 |  288   0.16
 GOLD |     -    48     -   156    59     -     -     -     -    31 |  288  10.09
 GUAT |     -    34     -     -    24     -     -     -     -    17 |  288    >>>
 HOB2 |     -    23    26   118     -     -     -     -     -    51 |  288   0.07
 HOFN |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    20 |  287    >>>
 IISC |     -    33     -    49    29     -     -     -     -     - |  288  23.69
 INVK |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   7.68
 ISPA |     -    45     -     -    32     -     -     -     -    43 |  281  15.97
 JPLM |     -     -    31     -     -     -     -     -     -    39 |  288   6.86
 KERG |     -     -    18    57    29     -     -     -     -    27 |  288   2.04
 KGN0 |     -    32    42     -     -     -     -     -     -    37 |  287   0.55
 KIRU |     -     8     -     -     -     -     -     -     -     8 |  288   7.51
 KIT3 |     -     -     -    53    18     -     -     -     -    25 |  282  69.50
 KOKB |     -     -    21     -    31     -     -     -     -    40 |  288   0.08
 KOSG |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  33.33
 KOUR |     -     -     -    57    28     -     -     -     -    22 |  286   1.37
 LPGS |     -    49    23    48     -     -     -     -     -    34 |  288  27.93
 MAC1 |     -    29     -    68    35     -     -     -     -     X |  288  12.84
 MAS1 |     -     -    16    47     -     -     -     -     -    21 |  288   2.23
 MATE |     -     -     -    85     -     -     -     -     -    41 |  288   0.11
 MBAR |     -    43     -     -    44     -     -     -     -    70 |  288  15.29
 MCM4 |     -    63    49     -     X     -     -     -     -     - |  277  50.20
 METS |     -    24    20     -     -     -     -     -     -     7 |  287  11.16
 MIZU |     -     -     -    64     -     -     -     -     -    31 |  248   0.44
 NKLG |     -    22     -    64    22     -     -     -     -    23 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    25     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.12
 NNOR |     -     -    38   128     -     -     -     -     -    24 |  288  18.44
 NPLD |     -    30    29     -     -     -     -     -     -    16 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -     9     -    22     -     -     -     -    15 |  288   0.03
 NRIL |     -    34     -     -    21     -     -     -     -    27 |  285  10.98
 NSSP |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288  11.42
 NTUS |     -    27     -   100    58     -     -     -     -    29 |  287  10.38
 NYA1 |     -    23     -     -    53     -     -     -     -    45 |  288   0.05
 NYAL |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.06
 OHI2 |     -    57     -    86    26     -     -     -     -    80 |  288   8.64
 PDEL |     -    15     -     -    20     -     -     -     -    14 |  288  52.58
 PERT |     -     -    30     X    35     -     -     -     -     X |  288   1.45
 PIE1 |     -    35    35    50     -     -     -     -     -    19 |  288   0.06
 PIMO |     -     -     -    38     -     -     -     -     -    18 |  159  16.98
 POL2 |     -    12     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288  11.32
 POTS |     -    13     -     -    12     -     -     -     -     X |  288  13.53
 PRDS |     -     -    17     -     -     -     -     -     -    22 |  288   1.21
 PTBB |     -    21    25     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.34
 QAQ1 |     -    19    14     -     -     -     -     -     -    14 |  284   7.11
 REUN |     -    20     -     -    18     -     -     -     -     X |  260  18.70
 RIOG |     -    57    50     -    32     -     -     -     -    26 |  288  10.67
 SANT |     -    20     -    92    32     -     -     -     -    22 |  288   8.81
 SCH2 |     -    18    13     -     -     -     -     -     -    16 |  288  31.44
 SEY1 |     -     -     -     -    34     -     -     -     -    37 |  288  19.12
 SFER |     -    22    17     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.48
 STJO |     -     -     8     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.06
 STR1 |     -     -    26     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.52
 SUTM |     -     -    20     -    24     -     -     -     -     X |  288  10.49
 THTI |     -     -    51    95    43     -     -     -     -    44 |  276  10.68
 THU3 |     -    29    20     -    20     -     -     -     -    25 |  288  12.68
 TIDB |     -    32    26    89     -     -     -     -     -    28 |  288   0.09
 TIXI |     -    72     -   127    27     -     -     -     -     X |  287   6.87
 TLSE |     -     -    30     -     -     -     -     -     -    38 |  287   0.45
 TOW2 |     -    42     -    70    36     -     -     -     -     X |  288   8.20
 TRO1 |     -    28     -     -    96     -     -     -     -   107 |  252   8.07
 TWTF |     -    21    47     -     -     -     -     -     -    61 |  288   0.46
 UNSA |     -     -     -   118     -     -     -     -     -    56 |  241  22.08
 USN3 |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.04
 USNO |     -    16     8     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.03
 USUD |     -    47    38    84     -     -     -     -     -     X |  288  10.65
 WHIT |     -    29     -     -    13     -     -     -     -    24 |  288   0.55
 WILL |     -    39    51     -     -     -     -     -     -    29 |  288 121.20
 WTZR |     -    13    25    67     -     -     -     -     -    19 |  288   0.06
 WUHN |     -     -    75     -    48     -     -     -     -    54 |  287  14.89
 YAKT |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.37
 YAR2 |     -    24    25     -     -     -     -     -     -    27 |  288   9.42
 YEBE |     -     -    15     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.07
 YELL |     -    45    29    31    13     -     -     -     -    17 |  288   0.03
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2781    42    34    73    38    96  2924  2713     -    41 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.95   | 3.02e-14  5.39e-15  3.67e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.95   | 3.97e-14  7.28e-15  1.64e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.95   | 3.49e-14  6.63e-15  2.91e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    9.95   | 3.84e-14  8.68e-15  4.09e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.96   | 4.01e-14  6.54e-15  3.10e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    6.73   | 4.08e-14  5.48e-15  3.63e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.13   | 2.69e-14  6.74e-15  2.79e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.56   | 3.54e-14  7.51e-15  3.17e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.55   | 6.67e-14  1.33e-14  4.37e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.41   | 2.35e-14  5.19e-15  2.29e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.36   | 8.59e-14  1.00e-14  2.15e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.33   | 4.64e-14  1.38e-14  5.18e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    3.17   | 6.42e-14  1.76e-14  7.55e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.04   | 3.62e-14  9.57e-15  4.44e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.88   | 2.84e-14  7.77e-15  4.64e-15 |
 FORT |   288     0     0   287    2.72   | 1.06e-13  2.27e-14  8.42e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.32   | 3.71e-14  8.58e-15  7.00e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.80   | 1.90e-13  1.82e-14  9.36e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    0.92   | 3.58e-14  7.92e-15  2.77e-15 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.79   | 4.45e-14  7.98e-15  6.12e-15 |
 YEBE |   288     0     1   126    0.58   | 1.49e-13  1.19e-14  7.97e-15 |
 GOL2 |   288     2     0   142    0.57   | 4.03e-14  1.04e-14  5.55e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.55   | 8.76e-14  1.68e-14  9.20e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.43   | 4.70e-14  1.25e-14  4.58e-15 |
 G30  |   288     0     0   288    0.34   | 2.96e-13  8.44e-14  3.85e-14 |
 G23  |   288     0     2   214    0.31   | 5.26e-13  7.05e-14  2.68e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.31   | 3.68e-14  8.44e-15  1.32e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 3.48e-13  7.56e-14  2.92e-14 |
 G26  |   276     0     0   274    0.12   | 3.33e-13  1.14e-13  2.69e-14 |
 MIZU |   248     0     0   247    0.11   | 3.73e-13  1.03e-13         - |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.11   | 3.73e-13  9.85e-14  4.39e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.09   | 4.13e-13  1.19e-13  3.34e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.08   | 4.51e-13  1.22e-13  2.96e-14 |
 G16  |   288     0     4    63    0.07   | 4.60e-13  6.01e-14  1.71e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.87e-13  1.52e-13  3.77e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 3.22e-13  1.09e-13  1.11e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.05   | 4.38e-13  1.17e-13  3.11e-14 |
 G13  |   288     0     1   100    0.05   | 6.43e-13  1.35e-13  3.04e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.04   | 6.46e-13  1.73e-13  3.85e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 5.20e-13  1.72e-13  1.59e-13 |
 TLSE |   287     0     0   183    0.04   | 4.26e-13  1.08e-13  4.44e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 2.98e-13  1.14e-13  8.49e-14 |
 G29  |   276     0     0   274    0.03   | 4.20e-13  1.36e-13  1.13e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.08e-13  1.56e-13  1.02e-13 |
 BOR1 |   288     0     0   143    0.03   | 4.63e-13  1.38e-13  4.20e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.45e-13  1.29e-13  1.41e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.02   | 5.33e-13  1.73e-13  1.45e-13 |
 WTZR |   288     0     0   288    0.02   | 4.09e-14  1.46e-14  7.52e-15 |
 G02  |   288     0     4    25    0.01   | 5.59e-13  7.59e-14  4.36e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.15e-12  3.15e-13  2.41e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.01   | 1.51e-12  4.74e-13  1.51e-13 |
 G25  |   288     0     3   146    0.01   | 1.51e-12  4.48e-13  9.52e-14 |
 KOUR |   286     0     0   285    0.01   | 1.42e-12  3.79e-13  1.25e-13 |
 G24  |   288     0     1   134    0.01   | 1.37e-12  4.65e-13  1.30e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  4.60e-13  3.04e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  3.63e-13  1.37e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  4.67e-13  2.52e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.07e-13  2.19e-13  6.52e-14 |
 G19  |   288     0     4     2    0.00   | 6.68e-13  8.08e-14  2.81e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.28e-14  5.84e-15  1.80e-15 |
 PIMO |   159     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |    96     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.79e-13  7.07e-14  4.36e-14 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 8.47e-13  1.76e-13  9.52e-14 |
 G21  |   288     0     5     0    0.00   | 8.13e-13  9.76e-14  1.69e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.17e-13  6.89e-14  2.17e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.28e-12  1.28e-13  4.30e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  5.15e-13  3.13e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  7.37e-14  3.30e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.82e-13  7.03e-14  5.17e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  5.06e-13  2.33e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  5.22e-13  2.01e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  5.39e-13  2.37e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  6.96e-13  5.17e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 8.24e-13  1.24e-12  7.28e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 4.14e-13  1.94e-13  7.02e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.90e-12  5.48e-13  1.34e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   277     0     1     0    0.00   | 6.17e-13  4.86e-13  3.11e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.76e-12  4.99e-13  2.35e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.28e-13  8.71e-13  1.93e-12 |
 KIT3 |   282     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.00e-13  3.18e-13  6.45e-13 |
 ISPA |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 3.03e-13  1.38e-12  1.15e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     5     0    0.00   | 6.57e-13  1.20e-13  3.49e-14 |
 ASPA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.07e-17  2.48e-16  1.49e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      YELL      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
