
 GPS week: 1303   Day: 0   MJD: 53365                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  37327    350     1.20    -1.92     0.04    16.40      0
 emr |   288     0  27406     85  1812.47    51.31     0.05    12.97      0
 esa |   288     0  21070   3649  1811.50    51.29     0.06     8.48      0
 gfz |   288     0  30311    566    -0.14     0.04     0.03    20.33      0
 igr |   288     0  34305    265    -1.51     0.37     0.04     0.00      0
 jpl |   288     0  27019      0    -4.11    -0.26     0.04    20.43      0
 mit |   288     0  38138    969     0.10     0.24     0.03    21.39      0
 ngs |    96     0   2870     20     0.02     0.48     2.42     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |    97   -23    30    69    15   -27  -113   863     - |
    2 |    24  -112   -37   153   108     -   -76   707     - |
    3 |   -50  -118    51    50    26   -23    64  2470     - |
    4 |    89   -70   -15    69    12    60  -138 -1093     - |
    5 |   -17   -62   155    92    45   -25   -74 -3628     - |
    6 |    -5   -84    85    27   -44   -65    56 -3867     - |
    7 |   -26   -69   216   -20   -31    -3    -2  1003     - |
    8 |     1   -79   -26   150    33     6   -92 -7444     - |
    9 |    54   -76   146    80   -15   -17  -114 -1248     - |
   10 |   -32   -23   101   104    25   -29   -73 -1508     - |
   11 |   124   -17   -32     6    65    32  -107  5781     - |
   13 |   189    74    26    76    80   -24  -249  2719     - |
   14 |   108   -93  -147   178   112   -18  -120  5076     - |
   15 |   -95  -120     X    81    48   -13    51   174     - |
   16 |   -26  -125    55    20    -1    10    45  7343     - |
   17 |     X     0     X   143   -84  -144     2 -3941     - |
   18 |    91   -77  -109    51   -16     0   -29  2875     - |
   19 |   166  -231     X   108    51     2   -93  4564     - |
   20 |    74  -123   -22   106    63   -24   -51  3393     - |
   21 |   160    17   -37    96    96     8  -285  5502     - |
   22 |    80   -38    17   117    52    -4  -152 -3222     - |
   23 |   167  -112   -43   143   130    35  -212 -2361     - |
   24 |     -     7   -80     -   181    59   -38  4163     - |
   25 |   -53     1    95    12    25    38   -46 -6971     - |
   26 |   104   -55    64    92    34    29  -187 -4709     - |
   27 |   -61   -57   143   125    21     9  -104   702     - |
   28 |    25   -12    16   118    60    -9  -121  3002     - |
   29 |    35   -81    36   124    18     4  -117 -3301     - |
   30 |     4    11   153    40    -5    46  -152 -2359     - |
   31 |    13   -52     -    61    11    -5   -32 -5041     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    24  -169     -     -   -39     -    84     -     - |
 ALGO |  -250   147     X  -176   -33    95   180     -     - |
 ALIC |    45     -     -     -     -     -   -35     -     - |
 ALRT |   -66     -     -   -66     -     -   113     -     - |
 AMC2 |   -62    47     -     -   -95    84   -62     -     - |
 AREQ |    57   -78     -    77    10     -   -69     -     - |
 ARTU |   103     -   127  -168   -15   -21    50     -     - |
 ASPA |     -     -     -   269    97  -267     -     -     - |
 AUCK |    64     -     X     -    40     -   -49     -     - |
 BAHR |  -166   115     -   166     -    53  -151     -     - |
 BILI |    24     -     -  -212  -122    62   123     -     - |
 BJFS |    92     -     -   -48   215     -   -25     -     - |
 BOGT |   200     -     -    59    70  -276    54     -     - |
 BOR1 |    15   -22     -     -   -29     -     2     -     - |
 BRAZ |     -     -     -   124     -  -123     -     -     - |
 BREW |     -   -43     -     -  -172     -    26     -     - |
 BRUS |   -35    60     -     -    38     -   -10     -     - |
 CAS1 |   -38     -    -4  -102   -52   133     2     -     - |
 CEDU |  -128     -  -583     -   133   329     X     -     - |
 CHAT |    70     -     -    -3   -11     8   -58     -     - |
 CHUR |    15   -15     -     -     -     -    -3     -     - |
 CIC1 |     -     -     -     -     -   -46    44     -     - |
 COCO |    29     -   139  -225  -138    67    73     -     - |
 CRO1 |     -   -40     X     -     8   -18    42     -     - |
 DARW |     -    55     -     -     -     -   -33     -     - |
 DAV1 |    16     -     -   -66   -41   -15    65     -     - |
 DGAR |   -57     -     1   -27   -90    10    59     -     - |
 DRAO |   -69  -146   535  -119   -19     -    43     -     - |
 DUBO |    -4     -     -     -   -57     3     -     -     - |
 DWH1 |   191    -5     -     -   104  -229    76     -     - |
 FORT |   -33    -3     X   106     -    44  -116     -     - |
 GLPS |    97     -     -    45    83     9  -125     -     - |
 GMAS |     -   -50     -     -     -     -    31     -     - |
 GODE |     -  -108   131     -  -165     -    14     -     - |
 GOLD |   -43     -    16    29    78     -     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -    13     -   -13     -     -     - |
 GUAM |    61     -  -184    14     0    20    -6     -     - |
 HARB |   182     -     -    41   111     -  -178     -     - |
 HERS |  -146     -     -     -     -     -   112     -     - |
 HOB2 |    34   248     -   -53   -36  -110   -21     -     - |
 HRAO |   -49     -   -29     -    42    89   -36     -     - |
 IENG |   -16    20     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |   -36     -   -26     -   -45   124   -81     -     - |
 INVK |   -13     -     -    10   -42     -     -     -     - |
 IRKT |     -    92     -  -156     -    11    82     -     - |
 ISPA |   -61     -    -2    74   -58   -24     -     -     - |
 JPLM |     -    80     -  -112    25     -    58     -     - |
 KARR |   -76     -     -     -     -   305  -233     -     - |
 KERG |  -111   -13  -226   147   -62    30    14     -     - |
 KGN0 |     0     0     -     -    52     -     -     -     - |
 KHAJ |     -   -77     -     -     -     -    47     -     - |
 KIT3 |     -     -   -58    13   -51    24   -12     -     - |
 KOUR |    85     -  -109    21    -5   -78    34     -     - |
 LPGS |   133   103  -479     X    47    67   -38     -     - |
 MAC1 |  -103     -  -151   -94  -121   239     -     -     - |
 MAD2 |     -   186     -     -     -  -118     -     -     - |
 MALI |     1     -   -61   -63   -97     -    83     -     - |
 MAS1 |   -28     2  -273   -22    22    12   138     -     - |
 MATE |    87     -  -362   -44   -45     -   119     -     - |
 MBAR |    33     -     -   -42    18    16     -     -     - |
 MCM4 |   263   -54     X     X   122  -177     X     -     - |
 MDO1 |     -   110     -  -221   117     -   143     -     - |
 MDVJ |   105     -     -     -     -  -487   385     -     - |
 MEDI |  -145   -10     -     -  -154     -   117     -     - |
 METS |   -86    18     -   -33   -14     -    87     -     - |
 MIZU |     -    99     X  -297   344  -287   496     -     - |
 MKEA |  -106     -  -195     -     -    25   135     -     - |
 MSKU |     -     -     -  -351     -     -   334     -     - |
 NISU |    24   -12     -   -12   -30     -     -     -     - |
 NLIB |   -40   126     -   -48   114     -     X     -     - |
 NNOR |     -     1  -264     -  -183     -   105     -     - |
 NOT1 |   -88     -     -     -     -    95   -23     -     - |
 NOUM |     -     -     -   205     -  -204     -     -     - |
 NPLD |   -33    42     -     -    25     -     -     -     - |
 NRC1 |    15    92     -  -126    -2     -    52     -     - |
 NRIL |  -119     -     -   -40   -87   113    21     -     - |
 NSSP |   -43     -     -     -     -    34     -     -     - |
 NTUS |   -94     -  -168     8  -181    88    47     -     - |
 NYA1 |    72     -     -   -87   -81   -96   120     -     - |
 NYAL |     -   -80     -     -     -     -    48     -     - |
 OHI2 |    60     -   -71    22     -     -   -38     -     - |
 ONSA |   -12    72   -33    40    -6   -10   -48     -     - |
 PDEL |  -183     -   189    74     -    -5     -     -     - |
 PERT |     -    45     X     -   -62   -12   -16     -     - |
 PETP |    46     -     -   -37   -15     -     -     -     - |
 PIE1 |   -74    27    69     -    57     -    12     -     - |
 PIMO |    -3     -  -226   -11  -525   -59   204     -     - |
 POL2 |   -10     -    85     -    56     -   -26     -     - |
 POTS |   -41     -     -    33   -70     -     -     -     - |
 PRDS |     5     3     -     -    19     -    -6     -     - |
 PTBB |    18    76     -     -    45     -   -60     -     - |
 QAQ1 |   -62    17     -     -     -     -    37     -     - |
 RAMO |   -85     -     -     -     -    69     -     -     - |
 RESO |    76     -     -   -62     -     -     -     -     - |
 RIOG |   -25    65   166    50   -28   -26   -93     -     - |
 SANT |    57     -     X  -278  -222     -   265     -     - |
 SCH2 |   -97    19     -     -    62   -44   105     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    59  -597    30   -84     -     - |
 SFER |    89    13     -     -     -     -   -77     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -     -  -216   207     -     - |
 SPT0 |  -125    47     -     -     -     -    68     -     - |
 STJO |    15    15     -  -100    -9    81    -3     -     - |
 STR1 |     -   135     -     -     -     -   -82     -     - |
 SUTH |    50     -     -     -   111     -   -39     -     - |
 SYOG |     -   144     -   -84     -   118  -120     -     - |
 THTI |     -   155   -95   -23     8    16   -50     -     - |
 THU3 |   -45   -32     -    56   -51     -     -     -     - |
 TIDB |   -61    62   467     -   -42     -  -176     -     - |
 TIXI |     7     -     -  -145     -    28   105     -     - |
 TLSE |   -11    48     -     -     4     -   -21     -     - |
 TOW2 |   -36     -     -   -49   -80    16    59     -     - |
 TRO1 |   121     -     -   -91   -52     -    -6     -     - |
 TSKB |   -51   -18     -    27   -67     1    24     -     - |
 TWTF |   -34   -18     -    39   -28     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -   -11    64   -24   110  -162     -     - |
 URUM |    30     -     -   -25    97     -     -     -     - |
 USN3 |   -52     -     -     -    24    42     -     -     - |
 USNO |   -16    91     -     -    64     -   -43     -     - |
 USUD |   -75   -35   126     -    30     -    29     -     - |
 VILL |   -92     -     X   -47    47     -   115     -     - |
 WHIT |   -28     -     -     -     5   -51    69     -     - |
 WILL |   -73   -11     -     -   -53     -    63     -     - |
 WROC |     -   -26     -     -     -     -    16     -     - |
 WSRT |   -51    93     -  -113     -     -    89     -     - |
 WTZR |   -33   145   -71   -87   -43   142   -88     -     - |
 WUHN |  -213    51     -   163   149     -   -23     -     - |
 YAR2 |    15    22     -   -26     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -   -96     -     -     -     -    58     -     - |
 YELL |  -163   -34   601  -207  -144   268  -152     -     - |
 YSSK |   -20     -     -   -28     -     -    42     -     - |
 ZWE2 |    60     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    55    51   118    30     9    44    27  6037     - |  288   4.44
    2 |    73    68    99    23    53     -    48   571     - |  277   0.51
    3 |    63    61    30    35    61    31    39  2282     - |  288   1.89
    4 |   133    86   160    60    65    70    25  1807     - |  288   0.84
    5 |    15    47    36    23    18    29    33  3110     - |  288   2.44
    6 |    46    54    93    27    39    49    42  3174     - |  288   2.66
    7 |    53    40    73    23    35    52    20  1120     - |  288   0.55
    8 |    42    33    80    37    25    30    37  3414     - |  288   1.95
    9 |    38    34    27    31    27    38    44  2331     - |  288   1.74
   10 |    51    41    29    26    59    56    57  3287     - |  288   2.56
   11 |    71    59    71    28    48    37    29  1080     - |  288   0.43
   13 |    45    51    56    20    62    36    25   843     - |  288   0.20
   14 |    58    57    47    42    33    32    23   629     - |  288   0.19
   15 |   134   119     X    68   114    65    47  4056     - |  286   4.51
   16 |    19    52    55    19    39    34    50   989     - |  288   0.22
   17 |     X   112     X   127    80    65    79  1541     - |  277   1.45
   18 |    37    69    34    23    50    42    48   731     - |  288   0.42
   19 |    63    57     X    16   112    51    73   451     - |  288   0.23
   20 |    33    42    23    17    47    28    31   520     - |  288   0.26
   21 |    94    60    70    22    25    38    27   576     - |  288   0.30
   22 |    51    50    39    29    23    37    28  1716     - |  288   0.31
   23 |    46    60   105    21    38    26    39  1034     - |  288   0.27
   24 |     -   117   118     -   118    59    66  3615     - |  282   3.11
   25 |    48    37    80    25    19    33    39  4423     - |  288   2.03
   26 |    57    58    95    28    19    43    26  1302     - |  288   0.61
   27 |    50    36    47    37    33    26    31  1096     - |  288   0.76
   28 |    24    42    45    27    43    32    39  2782     - |  288   0.50
   29 |    60   151    92    44    53    71    31   865     - |  288   0.76
   30 |    28    40    32    25    36    38    36   926     - |  288   0.99
   31 |    40    43     -    19    30    41    22  3497     - |  288   1.58
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    34    45     -     -    14     -    45     -     - |  288   0.04
 ALGO |    15    18     X    18    17    15    21     -     - |  288   0.03
 ALIC |    24     -     -     -     -     -    18     -     - |  288  12.05
 ALRT |    59     -     -    57     -     -    97     -     - |  267   6.14
 AMC2 |    16    38     -     -    17    19    15     -     - |  288   0.02
 AREQ |    21    15     -    19    14     -    26     -     - |  288  16.37
 ARTU |    26     -    55    35    16    19    29     -     - |  288  10.37
 ASPA |     -     -     -    28    23    27     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    21     -     X     -    79     -    16     -     - |  264  10.49
 BAHR |    28    28     -    48     -    24    23     -     - |  288   0.43
 BILI |    18     -     -    23    29    22    34     -     - |  287   7.33
 BJFS |    25     -     -    19    18     -     6     -     - |  287   9.40
 BOGT |    25     -     -    28    16    25    27     -     - |  288  18.86
 BOR1 |    19    37     -     -    36     -    31     -     - |  288   0.47
 BRAZ |     -     -     -    35     -    35     -     -     - |  286    >>>
 BREW |     -    40     -     -    23     -    24     -     - |  288   0.04
 BRUS |    21    17     -     -    25     -    19     -     - |  288   0.04
 CAS1 |    29     -    82    17    21    66    34     -     - |  288   6.64
 CEDU |    32     -    42     -    28    27     X     -     - |  207  11.19
 CHAT |    20     -     -    34    24    23    35     -     - |  287  11.97
 CHUR |    22    27     -     -     -     -    13     -     - |  288   0.02
 CIC1 |     -     -     -     -     -    16    15     -     - |  288  31.34
 COCO |    21     -    63    26    14    33    17     -     - |  288   9.00
 CRO1 |     -    23     X     -    36    33    24     -     - |  288  16.44
 DARW |     -    37     -     -     -     -    22     -     - |  288  17.86
 DAV1 |    23     -     -    27    18    27    31     -     - |  288  13.58
 DGAR |    54     -    49    36    31    36    26     -     - |  288  16.68
 DRAO |    71    22    50    20    14     -    47     -     - |  288   0.07
 DUBO |    17     -     -     -    14    13     -     -     - |  288  79.27
 DWH1 |    27    62     -     -    24    13    17     -     - |  288   1.11
 FORT |    37    51     X    42     -    20    28     -     - |  288   0.05
 GLPS |    21     -     -    23    10    21    14     -     - |  288  23.24
 GMAS |     -    20     -     -     -     -    12     -     - |  287   1.35
 GODE |     -    30    22     -    28     -    21     -     - |  288   0.11
 GOLD |    43     -   125    27    86     -     -     -     - |  287  10.82
 GOUG |     -     -     -    26     -    26     -     -     - |  288    >>>
 GUAM |    24     -    73    34    14    34    21     -     - |  288  18.23
 HARB |    25     -     -    36    48     -    35     -     - |  287  27.05
 HERS |    28     -     -     -     -     -    21     -     - |  253  36.80
 HOB2 |    32    26     -    35    21    30    39     -     - |  288   0.04
 HRAO |    66     -    61     -    78    34    22     -     - |  288   0.28
 IENG |    16    20     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.55
 IISC |    29     -    51     -    19    20    21     -     - |  288  23.64
 INVK |    28     -     -    22    26     -     -     -     - |  288   7.89
 IRKT |     -    46     -    18     -    28    21     -     - |  288   0.23
 ISPA |    21     -    42    30    16    16     -     -     - |  288  12.54
 JPLM |     -    84     -    35    26     -    29     -     - |  288   8.10
 KARR |    41     -     -     -     -    39    35     -     - |  288  13.50
 KERG |    85    38    74    30    17    29    24     -     - |  288   1.15
 KGN0 |    41    51     -     -    38     -     -     -     - |  287   0.35
 KHAJ |     -    32     -     -     -     -    20     -     - |  288   0.61
 KIT3 |     -     -    36    13    14    18    12     -     - |  288  12.77
 KOUR |    33     -    43    34    30    25    37     -     - |  288   2.03
 LPGS |    18    21    51     X    34    19    16     -     - |  288  29.83
 MAC1 |    30     -    36    22    19    23     -     -     - |  288  17.47
 MAD2 |     -    49     -     -     -    31     -     -     - |  288   0.05
 MALI |    29     -    73    43    45     -    44     -     - |  288  17.37
 MAS1 |    32    24    39    18    20    12    20     -     - |  288   1.30
 MATE |    30     -    44    27    25     -    25     -     - |  288   0.06
 MBAR |   104     -     -    72    36    79     -     -     - |  288  14.97
 MCM4 |    31    20     X     X    18    16     X     -     - |  274    >>>
 MDO1 |     -    47     -    28    25     -    19     -     - |  288  12.31
 MDVJ |    37     -     -     -     -    15    30     -     - |  284   0.03
 MEDI |    29    22     -     -    21     -    22     -     - |  288   0.14
 METS |    38    26     -    25    39     -    37     -     - |  287   7.98
 MIZU |     -    66     X    15    50    37    29     -     - |  288   0.44
 MKEA |    30     -    48     -     -    20    18     -     - |  288  18.27
 MSKU |     -     -     -    34     -     -    32     -     - |  288  13.21
 NISU |    31    49     -    15    20     -     -     -     - |  288   0.03
 NLIB |    36    51     -    29    55     -     X     -     - |  288 366.94
 NNOR |     -    52    52     -    21     -    47     -     - |  288  16.35
 NOT1 |    20     -     -     -     -    18    16     -     - |  288   0.11
 NOUM |     -     -     -    55     -    55     -     -     - |  288    >>>
 NPLD |    16    21     -     -    20     -     -     -     - |  287   0.02
 NRC1 |    14    11     -    12    15     -    12     -     - |  288   0.03
 NRIL |    30     -     -    12    29    35    54     -     - |  288   9.05
 NSSP |    18     -     -     -     -    14     -     -     - |  284   8.54
 NTUS |    33     -    36    42    35    16    21     -     - |  288  10.53
 NYA1 |    18     -     -    15    22    13    34     -     - |  288   0.10
 NYAL |     -    44     -     -     -     -    27     -     - |  287   0.10
 OHI2 |    30     -    73    42     -     -    30     -     - |  288   8.21
 ONSA |    24   110    35    21    15    26    32     -     - |  216   0.02
 PDEL |    36     -    29    24     -    15     -     -     - |  288  55.17
 PERT |     -    30     X     -    26    27    33     -     - |  288   2.35
 PETP |    19     -     -    16    24     -     -     -     - |  287   7.38
 PIE1 |    37    18    31     -    37     -    18     -     - |  288   0.04
 PIMO |    67     -    56    30    34    57    59     -     - |  281  21.51
 POL2 |    28     -    37     -    15     -    25     -     - |  288  10.87
 POTS |    12     -     -    10    12     -     -     -     - |  286  14.23
 PRDS |    19    29     -     -    20     -    23     -     - |  288   1.31
 PTBB |    30    23     -     -    14     -    22     -     - |  288   0.32
 QAQ1 |    28    48     -     -     -     -    28     -     - |  288   8.02
 RAMO |    13     -     -     -     -    11     -     -     - |  288  13.00
 RESO |    12     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   7.14
 RIOG |    78    61    86   107    29    69    74     -     - |  286  11.50
 SANT |    62     -     X    58    32     -    25     -     - |  288   6.01
 SCH2 |    12    24     -     -    20    22    23     -     - |  288  41.93
 SEY1 |     -     -     -    41    31    20    49     -     - |  288  16.70
 SFER |    19    20     -     -     -     -    13     -     - |  286   0.41
 SHAO |     -     -     -     -     -    20    19     -     - |  228  17.32
 SPT0 |    41   116     -     -     -     -    47     -     - |  216   0.04
 STJO |    39    18     -    50    15    23    24     -     - |  288   0.05
 STR1 |     -    27     -     -     -     -    17     -     - |  288   1.02
 SUTH |    25     -     -     -    22     -    19     -     - |  287  13.58
 SYOG |     -    18     -    36     -    26    49     -     - |  288   0.89
 THTI |     -    16    47    32    18    25    24     -     - |  288  10.81
 THU3 |    27    29     -     9    16     -     -     -     - |  288   6.86
 TIDB |    26    23    35     -    22     -    29     -     - |  288   0.06
 TIXI |    19     -     -    16     -    34    41     -     - |  287   7.88
 TLSE |    28    26     -     -    38     -    25     -     - |  287   0.42
 TOW2 |    28     -     -    30    34    43    40     -     - |  288  12.10
 TRO1 |    35     -     -    25    29     -    48     -     - |  288   9.82
 TSKB |    54    22     -    13    12    35    13     -     - |  288   1.31
 TWTF |    20    39     -    31    35     -     -     -     - |  288   0.09
 UNSA |     -     -    60    27    31    28    31     -     - |  287  18.95
 URUM |    26     -     -    21    24     -     -     -     - |  288  19.10
 USN3 |    11     -     -     -    21     9     -     -     - |  288   0.04
 USNO |    17    11     -     -    19     -    15     -     - |  288   0.02
 USUD |    30    65    65     -    22     -    25     -     - |  288   8.56
 VILL |    32     -     X    21    21     -    38     -     - |  288   2.17
 WHIT |    61     -     -     -    22    30    24     -     - |  288  12.24
 WILL |    44    41     -     -    19     -    26     -     - |  288  37.73
 WROC |     -    38     -     -     -     -    23     -     - |  288  16.50
 WSRT |    24    16     -    13     -     -    26     -     - |  288   0.02
 WTZR |    22    13    39    19    27    11    28     -     - |  288   0.04
 WUHN |    46    33     -    27    25     -    20     -     - |  287  15.09
 YAR2 |    34    19     -    27     -     -     -     -     - |  288   6.07
 YEBE |     -    21     -     -     -     -    12     -     - |  287   0.04
 YELL |    19    44    21    40    15    38    26     -     - |  288   0.05
 YSSK |    13     -     -    14     -     -    10     -     - |  287   6.81
 ZWE2 |    19     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  11.92
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    41    49    64    34    37    35    33  2423     - |


 BEST CLOCK FIT: CHUR   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.97   | 3.70e-14  6.56e-15  1.73e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 3.27e-14  6.25e-15  1.51e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.89   | 3.69e-14  5.30e-15  1.96e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    8.01   | 4.76e-14  6.40e-15  1.97e-15 |
 ONSA |   216     0     0   216    7.34   | 3.70e-14  8.27e-15         - |
 ALBH |   288     0     0   288    5.61   | 4.16e-14  1.31e-14  3.36e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.96   | 3.27e-14  4.78e-15  1.58e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   143    3.99   | 4.38e-14  8.13e-15  4.54e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.71   | 3.09e-14  1.45e-14  3.07e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    3.66   | 2.32e-14  4.94e-15  1.72e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    3.65   | 6.33e-14  9.91e-15  3.92e-15 |
 MDVJ |   284     1     0   279    3.14   | 5.11e-14  7.49e-15  2.99e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    3.07   | 4.63e-14  9.71e-15  2.25e-15 |
 NLIB |   288     2     0   286    2.79   | 2.56e-14  3.92e-15  2.68e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.42   | 3.18e-14  5.62e-15  3.61e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.38   | 4.46e-14  1.65e-14  3.28e-15 |
 SPT0 |   216     0     0   216    2.32   | 4.15e-14  1.17e-14         - |
 USN3 |   288     0     0   288    2.22   | 6.68e-14  9.60e-15  2.87e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.60   | 2.85e-14  6.02e-15  2.20e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    1.35   | 3.47e-14  7.53e-15  3.22e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    1.02   | 7.88e-14  1.09e-14  4.68e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.88   | 4.73e-14  1.54e-14  5.32e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.86   | 6.49e-14  1.91e-14  4.99e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.85   | 7.76e-14  2.66e-14  1.13e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.70   | 4.72e-14  2.13e-14  1.46e-14 |
 BREW |   288     0     0   288    0.67   | 3.35e-14  6.30e-15  2.58e-15 |
 MEDI |   288     1     0   287    0.45   | 4.41e-14  1.20e-14  9.31e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.44   | 3.82e-14  6.97e-15  6.34e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.36   | 4.03e-14  9.62e-15  8.38e-15 |
 TIDB |   288     0     1   162    0.31   | 2.06e-13  1.93e-14  4.72e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 2.96e-13  8.00e-14  4.04e-14 |
 NYAL |   287     0     0   286    0.12   | 3.40e-14  7.66e-15  7.07e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.11   | 2.62e-14  7.07e-15  6.70e-15 |
 G07  |   288     0     0   288    0.11   | 2.94e-13  7.56e-14  6.27e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.09   | 4.15e-13  1.22e-13  4.18e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.09   | 1.05e-13  2.65e-14  3.25e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.08   | 3.63e-13  9.63e-14  5.00e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.07   | 4.23e-13  1.05e-13  3.38e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.07   | 4.01e-13  9.79e-14  3.32e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 5.33e-13  1.09e-13  4.72e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.53e-13  1.13e-13  6.57e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.14e-13  1.36e-13  4.72e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 3.19e-13  7.70e-14  1.10e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.91e-13  1.41e-13  9.43e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 4.87e-13  1.71e-13  6.49e-14 |
 G17  |   277     0     0   275    0.03   | 4.97e-13  1.26e-13  1.48e-13 |
 KHAJ |   288     0     0   288    0.03   | 3.55e-13  1.26e-13  4.36e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.03   | 3.37e-13  9.30e-14  9.49e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 3.98e-13  1.27e-13  1.01e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.22e-13  2.29e-13  8.81e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.08e-13  1.85e-13  7.09e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.05e-13  1.49e-13  1.78e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.01   | 4.53e-13  1.55e-13  9.76e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  1.96e-13  1.21e-13 |
 STJO |   288     0     0   288    0.01   | 8.28e-14  1.06e-14  4.35e-15 |
 G02  |   277     0     2    14    0.01   | 6.04e-13  6.44e-14  3.26e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  3.70e-13  1.10e-13 |
 G06  |   288     0     1   144    0.01   | 5.45e-13  1.77e-13  1.98e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.13e-13  1.70e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.41e-13  2.06e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.97e-13  1.44e-13 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.00   | 1.17e-12  3.10e-13  1.41e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  3.28e-13  1.18e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  5.08e-13  2.90e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.84e-12  5.37e-13  8.85e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  3.74e-13  1.32e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.77e-14  3.23e-15  8.82e-16 |
 CEDU |   207     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   287     0     4     0    0.00   | 1.56e-13  1.49e-14  3.99e-15 |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     2     6     0    0.00   | 7.16e-13  9.27e-14  4.87e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  4.24e-13  2.13e-13 |
 G24  |   282     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  5.33e-13  1.80e-13 |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 5.09e-13  6.45e-14  1.88e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.97e-13  7.30e-14  2.14e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.06e-12  1.53e-13  6.08e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.86e-13  8.22e-14  1.92e-14 |
 G19  |   288     2     6     0    0.00   | 7.54e-13  9.71e-14  4.67e-14 |
 G18  |   288     5     6     0    0.00   | 1.64e-12  2.17e-13  9.16e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.55e-13  5.27e-14  2.24e-14 |
 G15  |   286     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  5.51e-13  4.58e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 7.00e-13  7.14e-14  1.69e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.26e-13  6.01e-14  1.43e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.70e-13  6.38e-14  5.68e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  3.84e-13  2.00e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  7.37e-13  5.03e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     1     0    0.00   | 8.49e-13  1.45e-12  6.18e-13 |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 4.93e-13  2.85e-13  7.26e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.10e-12  5.42e-13  2.22e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.88e-13  2.32e-13  7.55e-13 |
 SUTH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.90e-12  4.65e-13  2.29e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     2     1     0    0.00   | 7.82e-13  9.58e-13  7.76e-13 |
 MCM4 |   274     0     1     0    0.00   | 6.94e-13  4.04e-13  1.96e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.76e-13  3.35e-13  7.50e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.75e-13  8.04e-13  1.07e-12 |
 CIC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.68e-17  4.41e-16  2.65e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NLIB      NPLD |
------------------------------------------+------------------------------+
