
 GPS week: 1304   Day: 5   MJD: 53377                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  33794     91    -0.20     0.30     0.05    15.87      0
 emr |   288     0  25798     32  2430.86    53.85     0.05    13.52      0
 esa |   288     0  21367   1864  6473.78    62.89     0.08     8.04      0
 gfz |   288     0  29647    568    -0.58     0.41     0.03    26.70      0
 igr |   288     0  33589     96     6.50     0.91     0.04     0.00      0
 jpl |   288     0  26178   1235     0.15     1.42     0.04    18.17      0
 mit |   288     0  35717   1548    -0.97     1.46     0.04    17.71      0
 ngs |    96     0   2783      0    -0.73     0.91     2.78     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   102   -42     4    39    -9   -54   -67 -3408     - |
    2 |   -72  -172  -211    91    87     -   157 -6181     - |
    3 |   -18  -106    91    10    -2   -40    84 -2710     - |
    4 |    26   -59    61    28   -49    36   -85   469     - |
    5 |     6  -100   -35   173   -17   -73  -100  2837     - |
    6 |    35   -81   -25    64   -10   -42   -11   189     - |
    7 |   -81    -6    69   -58   -33    74    57 -3008     - |
    8 |   -32   -34    75    52    -2    16   -69 -4944     - |
    9 |    -9  -149    78   127   -19    -5   -90  -815     - |
   10 |     7    -2    34    51   -51   -24   -73  -476     - |
   11 |   102   -64   -20    12   -15   -12   -39 11221     - |
   13 |   142  -100    27   115    50   -92  -145  3575     - |
   14 |    94   -65    13   108    19   -60  -142  2667     - |
   15 |   -34    70   135   -49    42   -58    42 -3068     - |
   16 |    33  -176    20    16    18     6    53  4892     - |
   17 |  -157   -25   -41   176   -65   -69   -21   373     - |
   18 |    91   -85   -61   101     4   -66   -73  2641     - |
   19 |    85  -191     X    50   -36    60   -68  5651     - |
   20 |    25  -159  -114   108    12    52   -65  4463     - |
   21 |   133   -66   -75   102    23   -80  -109  -626     - |
   22 |    32    17   -62   160    49   -96  -158 -4228     - |
   23 |   108  -128    32    93   148    55  -209 -1804     - |
   24 |   -30   -63   100    67   -45   -23   -48 -4540     - |
   25 |    15   -88    21    14    -9     -    22  2127     - |
   26 |    39   -20   -13   105     9    23  -197 -4229     - |
   27 |   -83  -106   101    93     4    51   -80 -3278     - |
   28 |   126    33  -116    11   111   -21   -81  7612     - |
   29 |    21   -16    84    77   -21   -23  -137 -4703     - |
   30 |   -21   -27   148   101   -16   -69  -109  -766     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   -35  -148     -     -  -105     -   145     -     - |
 ALGO |  -136    87  -495  -105    47    38   346     -     - |
 ALIC |    53     -     -     -     -     -   -47     -     - |
 ALRT |   -93     -     -    12     -    64     X     -     - |
 AMC2 |   -62   -20     -     -    -7    52    18     -     - |
 AREQ |     -   -99     -    98    64    26   -99     -     - |
 ARTU |   164     -    70  -130    64    77   -62     -     - |
 ASPA |   175     -     -     9    99  -166     -     -     - |
 AUCK |     -     -     X     -   -29   -19    20     -     - |
 BAHR |  -103   122     -    44    23    56  -125     -     - |
 BAN2 |     -   -36     -    18    61     -     -     -     - |
 BILI |    14     -     -  -153     -   135    79     -     - |
 BJFS |     -     -     -    50     -   123  -202     -     - |
 BOGT |     -     -     -    88    24  -173    45     -     - |
 BOR1 |    -3    20     -     -   -41     -   -13     -     - |
 BREW |     -  -268     -     -  -330     -   205     -     - |
 BRUS |   -21    67     -     -    28     -   -32     -     - |
 CAS1 |   -58     -    20   -28   -23    57    27     -     - |
 CHAT |    38     -     -    32    30   -60   -21     -     - |
 CHUR |   112  -131     -     -  -192     -     -     -     - |
 CIC1 |     -     -     -     -     -    12   -12     -     - |
 COCO |  -109     -    93    47   -67   -74    61     -     - |
 CRO1 |     -   -93    79     -   -27    -7    54     -     - |
 DARW |     -   129     -     -     -   -44   -53     -     - |
 DGAR |  -134     -    94   -55  -115    51   109     -     - |
 DRAO |   -11   198    60   -45     -     -  -104     -     - |
 DWH1 |   240    84     -     -    64  -415   149     -     - |
 FAIR |     -   -14    28    -1    93     -     X     -     - |
 FORT |     -     -     -   -10     -     -    15     -     - |
 GLPS |   -16     -   198   106     -   -82  -152     -     - |
 GMAS |     -    72     -     -     -     -   -55     -     - |
 GODE |     -  -145   100     -  -191     -    66     -     - |
 GOLD |    26     -  -113    19   114     -     -     -     - |
 GUAM |   236     -  -240   -29   -65  -112    56     -     - |
 HERS |   -75    -9     -     -     -     -    74     -     - |
 HOB2 |   -24   316   108  -129    71    -3   -72     -     - |
 HRAO |   -99     -   254     -  -130    24   -54     -     - |
 IENG |   -69    81     -     -    68     -     -     -     - |
 IISC |   -66     -    66   -18   -55    64   -11     -     - |
 INVK |   -36     -     -    21     -     -     -     -     - |
 ISPA |   -68     -    35    30   -42     1     -     -     - |
 JPLM |     -   175     -   -89    84     -     X     -     - |
 KARR |   -80     -     -     -  -188   364  -303     -     - |
 KGN0 |   -13    15     -     -   -12     -     -     -     - |
 KIRU |    36     -  -168     -  -175     -    44     -     - |
 KIT3 |     -     -   -69    15    28    13    -5     -     - |
 KOKB |   -95    31     -   -57   -36    61    84     -     - |
 KOUR |     -     -  -223     -  -116    11    90     -     - |
 KUNM |     -     -     -     -     -    25   -25     -     - |
 LPGS |    10   107  -249     X   -30    66   -44     -     - |
 MAC1 |  -190     -   -26   -12   -92   180    15     -     - |
 MALI |     -     -   -17   -13     -     -    28     -     - |
 MAS1 |   -83    85   -59   -89  -102    39   131     -     - |
 MATE |   135     -  -539   -92  -102     -   263     -     - |
 MAW1 |   110     -  -217     -    57     -     -     -     - |
 MBAR |  -109     -     -   -67   -46   194     -     -     - |
 MCM4 |   144    40     X     X    41  -154     X     -     - |
 MDO1 |   261     5     -  -157   124     -     -     -     - |
 MEDI |   -74   -32     -     -     -     -    91     -     - |
 METS |   -61     -     -    36     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -   -77   600  -417    86     -   425     -     - |
 MKEA |    -9     -  -251     -  -175     -   123     -     - |
 MSKU |    68     -     -   -90   -19   -38   114     -     - |
 NICO |    13     -     -     -     -   -12     -     -     - |
 NISU |    84   -21     -   -39    26     -     -     -     - |
 NLIB |     -    88     -  -134    74     -   135     -     - |
 NNOR |     -   -19  -108     -   -69     -    64     -     - |
 NOT1 |     -     -     -     -     -   -46    47     -     - |
 NPLD |   -98   115     -     -    22     -     -     -     - |
 NRC1 |     2    22     -   -89     8     -   116     -     - |
 NRIL |   -80     -     -   -74     -    92    75     -     - |
 NSSP |    -9     -     -     -     -     8     -     -     - |
 NTUS |  -101     -    41   132    14     -  -128     -     - |
 NYA1 |    37     -     -  -108   -91   -55   186     -     - |
 NYAL |     -    -8     -     -     -     -     6     -     - |
 OHI2 |   103     -   -78   -16    40     -   -32     -     - |
 ONSA |    35    14   193  -154    96   -16   119     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    30     -   -43     -     -     - |
 PDEL |  -211     -   -27    81    36    78     -     -     - |
 PERT |     -    83     X     -   -26    39  -103     -     - |
 PETP |   106     -     -   -63     -     -     -     -     - |
 PIE1 |   -71    22    62     -    46     -    19     -     - |
 PIMO |   -40     -   166    23     -   -60    -9     -     - |
 POL2 |    17     -   -24     -     -     -    -4     -     - |
 POTS |   -39     -     -    23   -40     -     -     -     - |
 PRDS |    11    30     -     -    44     -   -33     -     - |
 PTBB |    54    42     -     -     3     -   -81     -     - |
 QAQ1 |    63   129     -   -11   138  -321   189     -     - |
 RESO |    25     -     -   -52     -    55     -     -     - |
 REYK |    52     -     -   -31    -4     -     -     -     - |
 RIOG |     0    26   -17    37    24   -93    28     -     - |
 SANT |     -     -    68    80    60     X  -151     -     - |
 SCH2 |  -115   -25     -     -    56   -32   153     -     - |
 SFER |    25    12     -     -   -31     -   -32     -     - |
 SPT0 |  -125    91     -     -    42     -    42     -     - |
 STJO |    49    14     -   -86   -26    38    37     -     - |
 STR1 |     -   156     -     -    13     -  -119     -     - |
 SUTH |    -9     -     -     -    81     -     8     -     - |
 SYOG |     -    83     -  -114     -   106     X     -     - |
 THU3 |  -155    32     -    76   -41     -     -     -     - |
 TIDB |   -44   117   124     -   -38     -  -105     -     - |
 TIXI |    98     -     -   106     -    81  -354     -     - |
 TNML |     -    26     -     -     -     X   -20     -     - |
 TOW2 |    50     -     -    -4     -   -31    -7     -     - |
 TRO1 |   286     -     -  -264    46   337  -136     -     - |
 TSKB |   -47     6     -    53    62   -40    -3     -     - |
 TWTF |  -161    95     -   120   -65     -  -109     -     - |
 ULAB |     -     -     -     7     -   -10     -     -     - |
 UNSA |     -     -   -64     1   -52    25     2     -     - |
 URUM |    80     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 USN3 |    19     -     -     -    38   -17     -     -     - |
 USNO |   -59    67     -     -    48     -     2     -     - |
 USUD |     -   -42    71     -   118     -     -     -     - |
 VILL |   -87     -     X   -70    53     -   185     -     - |
 WHIT |  -149     -     -     -    67   170   -41     -     - |
 WILL |   -75    45     -     -    11     -    33     -     - |
 WROC |     -   -69     -     -     -     -    53     -     - |
 WSRT |   -65    62     -  -107     -     -   172     -     - |
 WTZR |    25     -   108   -47    53     -     -     -     - |
 WUHN |     -    93     -   100    80     -  -222     -     - |
 YAKT |     -     -     -     -     -   -34    35     -     - |
 YAR2 |   -27   100     -   -35   109     -     -     -     - |
 YEBE |     -  -110     -     -     -     -    84     -     - |
 YELL |   -82   100     X  -138   -62     X   205     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -25     -     X    38     -     - |
 ZWE2 |    43     -     -   -26    11     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    55   107   134    54    38    38    32  5533     - |  288   4.16
    2 |    86    54   130    89    98     -   103  3490     - |  284   0.27
    3 |    28    58   132    23    70    60    31  2530     - |  288   1.84
    4 |    63    60    42    23    26    49    23  1548     - |  288   0.63
    5 |    24    54    44    31    31    47    49  4543     - |  288   2.37
    6 |    33    69    82    23    26    64    40  5181     - |  288   1.59
    7 |    21    63    46    26    31    55    46  1016     - |  288   0.46
    8 |   147    76   174    29    65    86    58  4596     - |  288   1.79
    9 |   143    58   134    65    39    81    57  2159     - |  288   2.13
   10 |    48    44    61    26    42    63    42  5521     - |  288   3.83
   11 |    63    85    99    16    57    40    50  2683     - |  288   0.35
   13 |    72    58    49    30   111    28    22   855     - |  288   0.16
   14 |    42   105   101    16    60    48    46  1155     - |  288   0.54
   15 |   104    91    72    49    70   117    92  3079     - |  288   2.31
   16 |    44    81    93    31    46    25    41   851     - |  288   0.26
   17 |   127    55   148    29    49   115    88  2615     - |  288   1.39
   18 |    40    69    72    26    65    44    33   827     - |  288   0.51
   19 |    63    59     X    40    37    49    48  1727     - |  288   0.45
   20 |    53    69    31    27    45    28    45   565     - |  288   0.20
   21 |    59    68    30    19    43    41    35  2442     - |  288   0.29
   22 |    66    68    67    32    60    40    60  2610     - |  288   0.31
   23 |    63    91    91    28    87    45    58  1151     - |  288   0.21
   24 |    60    64    57    19    29    43    23  2186     - |  288   2.28
   25 |   126    58   103    64    57     -    50  3525     - |  288   1.91
   26 |    42    54    36    31    32    34    44   929     - |  288   0.64
   27 |   136    74   145    35    66    70    44  1180     - |  288   0.96
   28 |    27    51    56    35    36    40    46   761     - |  288   0.82
   29 |    95    62    46    24    34    46    67  2310     - |  288   0.60
   30 |    58    66    29    30    29    64    52   693     - |  288   0.72
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    34    38     -     -    21     -    42     -     - |  288   0.04
 ALGO |    20    12    32    20    16    22    28     -     - |  288   0.03
 ALIC |    13     -     -     -     -     -    12     -     - |  287  10.46
 ALRT |    30     -     -    14     -    18     X     -     - |  266   8.83
 AMC2 |    13    32     -     -    20    18    19     -     - |  288   0.02
 AREQ |     -    22     -    23    21    21    32     -     - |  288  17.61
 ARTU |    37     -    64    16    48    32    82     -     - |  284  11.46
 ASPA |    36     -     -    32    30    35     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |     -     -     X     -   101    27    27     -     - |  264  10.96
 BAHR |    25    35     -    15    25    20    27     -     - |  288   0.42
 BAN2 |     -    33     -    16    31     -     -     -     - |  288  18.84
 BILI |    38     -     -    22     -    26    23     -     - |  287   8.44
 BJFS |     -     -     -    18     -    13    29     -     - |  287   8.70
 BOGT |     -     -     -    14    24    24    27     -     - |  288  22.01
 BOR1 |    32    32     -     -    29     -    36     -     - |  288   0.47
 BREW |     -    35     -     -    37     -    27     -     - |  219   0.03
 BRUS |    22    31     -     -    36     -    34     -     - |  288   0.02
 CAS1 |    42     -    78    45    19    42    53     -     - |  288   7.08
 CHAT |    23     -     -    16    16    28    36     -     - |  287  11.41
 CHUR |   109   128     -     -    44     -     -     -     - |  257 384.16
 CIC1 |     -     -     -     -     -    31    32     -     - |  288  36.87
 COCO |    33     -   102    25    23    28    55     -     - |  288   9.85
 CRO1 |     -    37    93     -    33    29    22     -     - |  282  17.84
 DARW |     -    34     -     -     -    20    17     -     - |  288  12.35
 DGAR |    40     -    48    33    28    43    36     -     - |  288  16.27
 DRAO |    65    54    37    15     -     -    50     -     - |  268  34.59
 DWH1 |    30    39     -     -    33    29    31     -     - |  288   0.91
 FAIR |     -    24    39    20    23     -     X     -     - |  269   0.26
 FORT |     -     -     -    25     -     -    38     -     - |  285   0.07
 GLPS |    27     -    31    31     -    21    33     -     - |  288  29.23
 GMAS |     -    27     -     -     -     -    21     -     - |  288   1.39
 GODE |     -    53    79     -    40     -    30     -     - |  288   0.05
 GOLD |   128     -    66    68    52     -     -     -     - |  287  11.27
 GUAM |    23     -    63    25    15    30    34     -     - |  288  18.11
 HERS |    34    79     -     -     -     -    35     -     - |  264   5.78
 HOB2 |    18    21    49    30    23    27    27     -     - |  288   0.04
 HRAO |    38     -   166     -    40    18    72     -     - |  288   0.59
 IENG |    17    20     -     -    22     -     -     -     - |  288   0.63
 IISC |    27     -    34    26    22    28    55     -     - |  288  21.58
 INVK |    62     -     -    37     -     -     -     -     - |  288   8.05
 ISPA |    28     -    37    26    29    21     -     -     - |  288  11.06
 JPLM |     -    53     -    27    45     -     X     -     - |  288  21.49
 KARR |    40     -     -     -    45    24    21     -     - |  288  12.27
 KGN0 |    12    14     -     -    16     -     -     -     - |  287   0.72
 KIRU |    44     -    44     -    28     -    27     -     - |  288   7.65
 KIT3 |     -     -    19    17    14    18    18     -     - |  288  14.36
 KOKB |    41    57     -    28    30    29    39     -     - |  288   0.03
 KOUR |     -     -    65     -    39    30    40     -     - |  288   1.91
 KUNM |     -     -     -     -     -    32    33     -     - |  287  37.09
 LPGS |    26    40    50     X    35    35    65     -     - |  288  71.10
 MAC1 |    47     -    51    35    23    31    41     -     - |  288  18.26
 MALI |     -     -    55    18     -     -    28     -     - |  288  14.21
 MAS1 |    17    27    35    22    26    37    26     -     - |  288   1.97
 MATE |    26     -    27    24    33     -    40     -     - |  288   0.13
 MAW1 |    35     -    70     -    76     -     -     -     - |  287   9.48
 MBAR |    67     -     -    70    57   137     -     -     - |  288  12.20
 MCM4 |    69    34     X     X    72    42     X     -     - |  280    >>>
 MDO1 |    14    50     -    27    27     -     -     -     - |  288  22.73
 MEDI |    13    19     -     -     -     -    20     -     - |  288   0.08
 METS |    32     -     -    19     -     -     -     -     - |  287   8.12
 MIZU |     -    37    46    15    37     -    23     -     - |  288   0.37
 MKEA |    43     -    63     -    41     -    40     -     - |  288  13.91
 MSKU |    47     -     -    46    26    31    38     -     - |  288  11.32
 NICO |    15     -     -     -     -    13     -     -     - |  288  14.37
 NISU |    37    32     -    23    15     -     -     -     - |  287   0.06
 NLIB |     -    68     -    14    53     -    55     -     - |  288 108.53
 NNOR |     -    42    56     -    23     -    22     -     - |  288  12.90
 NOT1 |     -     -     -     -     -    17    18     -     - |  288   0.14
 NPLD |    14    16     -     -    24     -     -     -     - |  287   0.03
 NRC1 |    26    14     -    13    11     -    37     -     - |  288   0.02
 NRIL |    58     -     -    35     -    78    97     -     - |  275  12.09
 NSSP |    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   6.83
 NTUS |    32     -    50    26    23     -    37     -     - |  288   9.73
 NYA1 |    11     -     -    14    23    33    39     -     - |  288   0.19
 NYAL |     -    65     -     -     -     -    50     -     - |  274   0.18
 OHI2 |    34     -    83    27    26     -    50     -     - |  288   9.52
 ONSA |    18    21    34    24    30    22    30     -     - |  288   0.06
 OUS2 |     -     -     -    15     -    22     -     -     - |  288 427.36
 PDEL |    25     -    27    19     9    24     -     -     - |  288  54.88
 PERT |     -    29     X     -    48    16    27     -     - |  288   3.05
 PETP |    23     -     -    13     -     -     -     -     - |  287   6.83
 PIE1 |    41    24    39     -    29     -    19     -     - |  287   0.02
 PIMO |    72     -   183   102     -    65   164     -     - |  288  20.32
 POL2 |    22     -    25     -     -     -    15     -     - |  288  10.86
 POTS |    83     -     -    49    53     -     -     -     - |  285 174.77
 PRDS |    11    29     -     -    16     -    21     -     - |  288   1.59
 PTBB |    20    35     -     -    13     -    40     -     - |  288   0.17
 QAQ1 |    34    34     -    16    15    38    25     -     - |  288   8.68
 RESO |    34     -     -    11     -    20     -     -     - |  288  10.21
 REYK |    13     -     -     8    26     -     -     -     - |  288   7.02
 RIOG |    22    28    71    31    29    24    49     -     - |  288  10.69
 SANT |     -     -    41    22    22     X    29     -     - |  284   9.12
 SCH2 |    41    24     -     -    14    27    33     -     - |  288  44.26
 SFER |    12    25     -     -    32     -    19     -     - |  287   0.46
 SPT0 |    33    30     -     -    36     -    42     -     - |  288   0.03
 STJO |    18    13     -    24    12    28    27     -     - |  288   0.04
 STR1 |     -    24     -     -    31     -    18     -     - |  288   0.69
 SUTH |    17     -     -     -    41     -    15     -     - |  288  12.38
 SYOG |     -    20     -    22     -    24     X     -     - |  273   0.77
 THU3 |    45    44     -     9    14     -     -     -     - |  288   8.30
 TIDB |    20    15    44     -    24     -    21     -     - |  288   0.08
 TIXI |    26     -     -    21     -    45    46     -     - |  287   7.78
 TNML |     -    23     -     -     -     X    17     -     - |  288   1.77
 TOW2 |    15     -     -    34     -    26    39     -     - |  288  10.93
 TRO1 |    22     -     -    15    14    43    37     -     - |  288   9.25
 TSKB |    23    16     -    16    17    22    17     -     - |  288   1.74
 TWTF |    33    37     -    50    39     -    39     -     - |  288   0.05
 ULAB |     -     -     -    58     -    86     -     -     - |  194  87.82
 UNSA |     -     -    59    22    55    35    50     -     - |  288  17.86
 URUM |    17     -     -    10     -     -     -     -     - |  288  18.92
 USN3 |    26     -     -     -    22    23     -     -     - |  288   0.03
 USNO |    12    21     -     -    27     -    16     -     - |  288   0.04
 USUD |     -    20    34     -    16     -     -     -     - |  220    >>>
 VILL |    12     -     X    14    16     -    26     -     - |  288   5.86
 WHIT |    57     -     -     -    28    34    50     -     - |  288  16.19
 WILL |    45    63     -     -    37     -    61     -     - |  288  21.77
 WROC |     -    38     -     -     -     -    29     -     - |  288  13.78
 WSRT |    34    31     -    38     -     -    35     -     - |  288   0.04
 WTZR |    12     -    38    11    30     -     -     -     - |  288   0.04
 WUHN |     -    64     -    20    25     -    27     -     - |  287  12.38
 YAKT |     -     -     -     -     -    26    26     -     - |  287   0.54
 YAR2 |    45    33     -    21    32     -     -     -     - |  287   7.64
 YEBE |     -    18     -     -     -     -    14     -     - |  288   0.10
 YELL |    27   193     X    49    73     X    87     -     - |  288   0.03
 YSSK |     -     -     -    21     -     X    32     -     - |  287   7.41
 ZWE2 |    26     -     -    15    22     -     -     -     - |  288   9.97
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    50    55    77    32    40    44    44  2781     - |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NPLD |   287     0     0   286    8.86   | 3.79e-14  1.06e-14  3.55e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.81   | 3.88e-14  6.87e-15  1.48e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    8.66   | 2.78e-14  6.82e-15  2.44e-15 |
 USNO |   288     1     0   287    8.19   | 4.34e-14  9.19e-15  2.97e-15 |
 BREW |   219     0     0   218    7.52   | 3.40e-14  7.58e-15         - |
 NISU |   287     1     0   285    6.90   | 5.04e-14  7.67e-15  2.38e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.34   | 3.09e-14  8.44e-15  5.10e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.91   | 3.26e-14  6.52e-15  1.64e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.39   | 3.91e-14  8.69e-15  5.35e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    3.55   | 3.43e-14  8.36e-15  3.16e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.52   | 5.01e-14  7.56e-15  2.50e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.39   | 3.91e-14  1.15e-14  2.63e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.90   | 3.83e-14  9.52e-15  2.71e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.88   | 3.48e-14  1.97e-14  3.56e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.87   | 4.73e-14  1.27e-14  2.02e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.43   | 4.72e-14  1.73e-14  3.47e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.17   | 8.48e-14  1.23e-14  4.71e-15 |
 DRAO |   268     0     0   267    1.81   | 6.28e-14  2.22e-14  6.51e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.71   | 2.89e-14  8.26e-15  2.72e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    1.65   | 8.37e-14  1.11e-14  3.03e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    1.50   | 3.07e-14  7.02e-15  3.34e-15 |
 FORT |   285     0     0   140    0.90   | 8.17e-14  2.00e-14  5.13e-15 |
 PIE1 |   287     0     0   286    0.78   | 3.65e-14  7.41e-15  1.82e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.67   | 4.28e-14  1.14e-14  1.31e-14 |
 TIDB |   288     1     0   266    0.62   | 2.03e-13  1.86e-14  5.65e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.57   | 4.66e-14  8.07e-15  6.18e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.50   | 5.13e-14  1.27e-14  1.20e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.36   | 5.12e-14  1.12e-14  3.54e-15 |
 G02  |   284     0     0   138    0.23   | 4.75e-13  5.76e-14  2.03e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.18   | 2.84e-13  5.43e-14  1.39e-14 |
 NYAL |   274     0     0   273    0.12   | 4.73e-14  3.50e-14  2.21e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.10   | 2.83e-13  9.39e-14  5.80e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.09   | 3.89e-13  1.46e-13  8.54e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.09   | 3.87e-14  3.60e-14  2.27e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.07   | 3.87e-13  9.55e-14  3.12e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.06   | 3.87e-13  1.19e-13  7.43e-14 |
 FAIR |   269     0     0   268    0.06   | 2.21e-13  8.19e-14  2.21e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.06   | 3.67e-13  1.05e-13  2.32e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.06   | 1.09e-13  5.00e-14  6.14e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 4.01e-13  1.01e-13  6.63e-14 |
 YAKT |   287     0     0   286    0.05   | 4.29e-13  1.03e-13  3.71e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.95e-13  1.32e-13  8.34e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 4.04e-13  1.54e-13  7.39e-14 |
 G16  |   288     0     2    47    0.04   | 4.86e-13  5.01e-14  3.28e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.03   | 5.41e-13  1.67e-13  5.87e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 3.11e-13  1.13e-13  1.01e-13 |
 G13  |   288     0     5    31    0.03   | 4.93e-13  6.05e-14  1.48e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.30e-13  1.46e-13  6.46e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 3.70e-13  1.22e-13  1.39e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.02   | 3.63e-13  9.59e-14  1.30e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.53e-13  1.84e-13  7.63e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   143    0.02   | 4.50e-13  1.53e-13  3.00e-14 |
 SYOG |   273     0     0   273    0.01   | 6.85e-13  2.04e-13  7.51e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.97e-13  2.61e-13  1.76e-13 |
 BAHR |   288     0     0   239    0.01   | 3.46e-13  6.11e-14  3.36e-14 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  4.15e-13  9.00e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  4.35e-13  2.11e-13 |
 G03  |   288     0     2   146    0.01   | 1.29e-12  4.92e-13  1.34e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.50e-12  4.89e-13  1.79e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.35e-12  4.51e-13  2.15e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.49e-13  2.58e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  4.63e-13  3.13e-13 |
 G08  |   288     0     0   143    0.00   | 1.25e-12  4.64e-13  1.44e-13 |
 TNML |   288     0     0   288    0.00   | 4.05e-13  1.38e-13  1.27e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.90e-14  3.67e-15  8.77e-16 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 7.56e-13  1.04e-13  3.88e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.75e-13  2.35e-13 |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 5.55e-13  6.45e-14  1.82e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.30e-13  8.25e-14  3.61e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.77e-13  1.05e-13  2.51e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.92e-13  7.12e-14  1.61e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 7.46e-13  8.56e-14  4.07e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.82e-12  1.77e-13  4.86e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  6.14e-13  2.41e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.51e-13  6.79e-14  3.49e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 7.14e-13  6.50e-14  4.16e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  3.89e-13  4.17e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  6.91e-13  4.94e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   288     0     6     0    0.00   | 2.07e-13  1.04e-14  9.46e-15 |
 YAR2 |   287     0     1     0    0.00   | 9.28e-13  1.34e-12  5.77e-13 |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 5.70e-13  3.83e-13  1.42e-12 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.11e-12  6.88e-13  5.63e-13 |
 USUD |   220     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   194     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.13e-13  1.00e-12  2.93e-12 |
 SANT |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.82e-12  4.49e-13  4.02e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   280     1     1     0    0.00   | 6.79e-13  3.47e-13  1.41e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  5.42e-13  1.49e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.81e-13  5.11e-13  1.39e-12 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.73e-13  7.97e-13  1.07e-12 |
 CIC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   257     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.72e-17  4.47e-16  2.68e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      AMC2      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
