
 GPS week: 1315   Day: 0   MJD: 53449                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     0.09     0.67     2.82     0.00      0
 cod |   288     0  27070      0     0.08     0.20     0.03    21.33      0
 emr |   271     0  21219   6516  2190.01    55.31     0.09     4.58      0
 esa |   288     0  18644    370  2189.11    57.17     0.05    13.05      0
 gfz |   288     0  29630    175    -0.04     0.71     0.03    25.97      0
 iga |    96     0   2784      0     0.09     0.67     0.07     0.00      0
 igu |    96     0   2784      1     0.11     0.62     3.29     0.00      0
 jpl |   288     0  17227     37    -2.59     0.42     0.04    19.22      0
 ngs |    96     0   2784      0     0.09     0.67     2.44     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35641   4010  2189.24    57.09     0.05    15.85      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -6579    -4     X    25    69    82 -3983  -130 -4444     -    29 |
    2 | -2633    94  -158  -193    53   -73  -626   108 -2012     -  -160 |
    3 |  3771  -101  -150   183    66    97 20779   -72  1088     -    -7 |
    4 | -4007  -142     X   118    41   -22 -2872   150 -3301     -  -156 |
    5 |  1062     5     X    -6     9     9  -816    56 -1008     -   -85 |
    6 | -4838    83     X     5    47  -170-11709    -2 -4929     -  -190 |
    7 | -5197   -99     X   -95    89    72 -1660    67 -4678     -   -16 |
    8 |  2779   -52     X    80    41    56 -5194    68  2365     -  -146 |
    9 |   274   -14    40   -41   -13  -170 10832   159  -112     -  -128 |
   10 | -6846   -30     X    74    37   262 -4150    -4 -5139     -   -76 |
   11 |  5443    27   -71   -35  -101    30  2310   111  5004     -    59 |
   13 |  4350    71  -200    99   -32   -45   106    -5  4319     -   -63 |
   14 |  2617    35     X   -80     9    41  -961    29  3082     -   -31 |
   15 |  2112  -182    68   143   162   123 13399   -87    94     -   -47 |
   16 |  4013   -56   -50    26    75    75   548     6  3971     -   -63 |
   18 |  3961    -9  -165    19    52   -10  -108    22  4196     -   -80 |
   19 |  4134   208     X    37  -197   119     2    44  4273     -   -41 |
   20 |  3661   -23   -69   -38   -75    91  -169   151  3986     -    20 |
   21 |  1857    47  -261   -80    70    -3  -302    14  2266     -   -81 |
   22 | -5162   -52     X  -135   191   -51 -1043   -19 -3676     -  -102 |
   23 | -2192   158  -253   -82  -106   -55  -830   -17 -2011     -   104 |
   24 |   -13  -192     X   111    50   -17 -2023    59  -368     -    14 |
   25 | -5084    12     2  -118   102  -154    71    19 -3643     -  -109 |
   26 | -1613   -39   -87   -20   194   -34 -1450    14 -1601     -  -245 |
   27 | -6308   -91     X    72   107  -107 -1885    67 -5286     -  -193 |
   28 | 10981   -18  -144  -203   128   169  1039    89  9580     -   -97 |
   29 | -3197   -72  -137   -19   198  -142 -1307    21 -2814     -  -205 |
   30 |  2832    11  -108   -21    42  -103 -4143    46   877     -   -94 |
   31 |  -173   -10   -66  -172    -4   -65 -3631   187   -73     -   -57 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   103  -144     -     -     -     -   -37     -     -   -55 |
 ALGO |     -     -     X   170   -83     -     -     -     -     -    -4 |
 ALRT |     -   -88     -     -    72     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -     6     X     -     -     -     -  -185     -     -   217 |
 ASPA |     -     -     -     -    21     -     -    -5     -     -   -28 |
 AUCK |     -   -11     -     -    -2     -     -     -     -     -    18 |
 BAHR |     -  -104   135     -    22     -     -    13     -     -    56 |
 BAN2 |     -     -  -135     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 BILI |     -   -33     -     -    27     -     -     -     -     -     X |
 BJFS |     -     -     -     -    80     -     -  -108     -     -     X |
 BOGT |     -    77     -   173    80     -     -  -220     -     -  -110 |
 BOR1 |     -    64     4     -   -89     -     -     -     -     -    58 |
 BREW |     -     -   -77     -     -     -     -     -     -     -    22 |
 BRMU |     -     -     -     -   -21     -     -     -     -     -    34 |
 BRUS |     -   -75   129     -     -     -     -   -83     -     -   168 |
 CAGZ |     -    43     -     -     -     -     -     -     -     -   -58 |
 CAS1 |     -   -13     -    43   -26     -     -     -     -     -    25 |
 CEDU |     -     -     -    72     -     -     -     -     -     -   -59 |
 CHAT |     -     -     -     -    53     -     -     -     -     -   -86 |
 CHUR |     -    99    59     -  -143     -     -     -     -     -    85 |
 COCO |     -  -116     -    67    79     -     -     -     -     -   -29 |
 CORD |     -   -69     -     -    80     -     -   -32     -     -     - |
 DAV1 |     -   664     -     -  -546     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -50     -     -    15     -     -    21     -     -    18 |
 DRAO |     -    73   -97   249  -110     -     -    -4     -     -   -95 |
 DWH1 |     -    83     X     -     -     -     -     -     -     -  -112 |
 FAIR |     -     -     X   -28    25     -     -   -15     -     -     - |
 FORT |     -     -     -  -261   131     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    28     -    14    38     -     -   -91     -     -     X |
 GODE |     -     -   105   -79     -     -     -     -     -     -    37 |
 GOLD |     -     -     -    83   -29     -     -   -18     -     -     X |
 GUAM |     -     -     -  -401    78     -     -   -68     -     -   284 |
 GUAT |     -     -     -     -    47     -     -     -     -     -   -76 |
 GUUG |     -     -     -     -    77     -     -  -104     -     -     - |
 HARB |     -   -35     -     -   -15     -     -     -     -     -    71 |
 HLFX |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    35     X     -   -18     -     -     -     -     -   -18 |
 HOFN |     -     -     -     -  -132     -     -     -     -     -   216 |
 IENG |     -   -28   129     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     7    -4     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -    41     -     -     -     -     -   -45     -     -     X |
 JOZE |     -     -     -     -   -30     -     -     -     -     -    49 |
 JPLM |     -     -     X     -   -87     -     -    50     -     -    82 |
 KARR |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -   207  -129   -52     -     -    85     -     -    34 |
 KGN0 |     -   -36    11     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 KIT3 |     -     -     -    -2    89     -     -  -134     -     -    17 |
 KOKB |     -     -    71     -   -78     -     -     -     -     -   109 |
 KOSG |     -   -89     -     -     -     -     -     -     -     -   120 |
 KOUR |     -   127     -   -52   -73     -     -     -     -     -    -9 |
 LAE1 |     -   -58     -     -    48     -     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -   -66     -     -   -23     -     -     -     -     -   127 |
 LPGS |     -   213   224  -160  -226     -     -     -     -     -   165 |
 MAC1 |     -   -90     -   212   -32     -     -     -     -     -     X |
 MAD2 |     -     -   -73     -     -     -     -     -     -     -    21 |
 MAG0 |     -    10     -     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   277    15   -72     -     -     -     -     -    32 |
 MATE |     -     -     -    93   -37     -     -     -     -     -   -16 |
 MAW1 |     -     -     -     -     9     -     -     -     -     -   -14 |
 MBAR |     -   -57     -     -   -43     -     -    25     -     -   113 |
 MCM4 |     -    62  -290     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   230    71     -  -240     -     -     -     -     -    69 |
 MEDI |     -     -   -93     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 METS |     -  -101     9     -     -     -     -     -     -     -   133 |
 MKEA |     -     -     -   101   -13     -     -   -51     -     -     X |
 MSKU |     -    26     -     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -75  -124     -     -     -     -     -     -   122 |
 NPLD |     -  -144   107     -     -     -     -     -     -     -   166 |
 NRC1 |     -     -     X     -    -5     -     -     -     -     -     9 |
 NRIL |     -    26     -     -    -6     -     -   -21     -     -     X |
 NTUS |     -  -180     -   140    48     -     -     -     -     -    47 |
 NYA1 |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 NYAL |     -     -    87     -   -15     -     -     -     -     -     X |
 OHI2 |     -   117     -   -10    32     -     -     -     -     -  -202 |
 ONSA |     -     -    -1    23   -11     -     -     -     -     -     X |
 PDEL |     -   -32     -     -    26     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -45     X     -     -     -     -     -     -    13 |
 PIE1 |     -     -     X  -137     -     -     -    67     -     -    32 |
 PIMO |     -     -     -   -47     5     -     -     -     -     -    21 |
 POL2 |     -     -     -     -   203     -     -     -     -     -  -332 |
 POTS |     -   -10     -     -     8     -     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -     -   265     -     -     -     -     -     -     -   -77 |
 PTBB |     -   -88    51     -     -     -     -     -     -     -   105 |
 QAQ1 |     -  -104    45     -     -     -     -     -     -     -   128 |
 RABT |     -    64     -     -     -     -     -   -71     -     -     X |
 RBAY |     -    86     -   -42   -97     -     -  -161     -     -   273 |
 RESO |     -    20     -     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -   112     -  -106     -     -     -     -     -   143 |
 SFER |     -   -20    93     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -  -197     -     -   130     -     -   166 |
 SPT0 |     -  -146    42     -     -     -     -     -     -     -   186 |
 STJO |     -     -    18     -   -12     -     -    12     -     -     X |
 STR1 |     -     -   -64     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 SUTH |     -   -70     -     -    -4     -     -     -     -     -   101 |
 THTI |     -     -    14   -31   -35     -     -     -     -     -    79 |
 THU3 |     -    26   108     -    83     -     -     -     -     -  -200 |
 TIDB |     -    19     X   207  -111     -     -     -     -     -   -14 |
 TLSE |     -     -   -55     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 TOW2 |     -    46     -     -   -70     -     -     -     -     -    53 |
 TRO1 |     -   -23     -     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 TROM |     -     -     -     -   283     -     -     -     -     -  -464 |
 TSKB |     -   -66     X    17     -     -     -     -     -     -    75 |
 TWTF |     -   -95    33     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 USN3 |     -    39     -     -     -     -     -    37     -     -   -97 |
 USNO |     -    -5     X     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 USUD |     -     -   -20    78     -     -     -   -49     -     -     X |
 VILL |     -    -4     -    40  -103     -     -     -     -     -   141 |
 WHIT |     -   -67     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 WILL |     -    23     1     -     -     -     -     -     -     -   -31 |
 WTZR |     -     4   100    84     6     -     -     -     -     -  -111 |
 WUHN |     -     -  -164     -    54     -     -     -     -     -   -46 |
 YAR2 |     -    47     -     -   -85     -     -     -     -     -    73 |
 YEBE |     -     -   -37     -     -     -     -     -     -     -    11 |
 YELL |     -   186  -113   -72   -46     -     -     -     -     -   -98 |
 ZWE2 |     -     -     -     -    30     -     -   -40     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6091    40     X    33    24    39  3740    31  5899     -    37 |  288   5.27
    2 |  1332    33   135    77    41   106   603    34   901     -    73 |  288   0.50
    3 |  4795    51    99    49    47    66 11228    45  3565     -    74 |  288   2.58
    4 |   981    37     X    63    32    40  1720    24   906     -   116 |  288   0.58
    5 |  4872    60     X    55    33    46  1749    29  3256     -    60 |  288   2.27
    6 |  2106    40     X    28    23    37  6398    28  1837     -    43 |  288   1.01
    7 |   981    44     X    50    33    44   590    61  1513     -    43 |  288   0.69
    8 |  1707    51     X    56    31    75  2976    45  2238     -    74 |  288   2.06
    9 |  3805    45   132    62    15    54  4282    24  3474     -    42 |  288   3.30
   10 |  3537    55     X    40    31    81  3173    21  2818     -    48 |  288   2.10
   11 |   761    26    61    31    60    55  1361    61   963     -    78 |  288   0.37
   13 |   617    61    72    54    44    59   552    46   524     -    77 |  288   0.33
   14 |  1513    52     X    45    33    46   694    36  1292     -    89 |  288   0.19
   15 |  3653    32    90    50    30    37  7643    19  2909     -    40 |  288   2.24
   16 |  1137    54    77    81    23    85   413    31   815     -    65 |  288   0.48
   18 |   623    56    73    51    43    99   404    41   575     -    95 |  288   0.39
   19 |   858    48     X    76    45    55   398    82   761     -    94 |  288   0.28
   20 |   406    47   112    68    30   113   627    38   669     -    97 |  288   0.26
   21 |   810    31   101    34    32   101   669    20  1028     -    48 |  288   0.49
   22 |  3197    62     X    70    24    59   806    51  2845     -    62 |  288   0.50
   23 |   569    66    97    61    33    36   558    36   561     -    84 |  288   0.32
   24 |  3797    32     X    58    30    56  2483    50  3332     -    76 |  288   2.52
   25 |  6103    55    57    32    21    27  3610    39  5180     -    79 |  288   2.70
   26 |  1103    25   123    38    19    96   870    45  1149     -    59 |  288   0.55
   27 |  1559    51     X    40    26    59   778    54  1698     -    74 |  288   0.76
   28 |  2710    58   134    74    14    82   586    31  2779     -    60 |  288   0.28
   29 |  1256    45   160    27    15    66  1058    26  1184     -    51 |  288   0.83
   30 |  4145    62   134    38    16    47  1555    25  3201     -    64 |  288   0.76
   31 |   438    41   127    87    32    62  2307    74   446     -    71 |  288   0.56
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    21    80     -     -     -     -    19     -     -    19 |  288   0.08
 ALGO |     -     -     X    29    16     -     -     -     -     -    16 |  288   0.06
 ALRT |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6.51
 AMC2 |     -    16     X     -     -     -     -    17     -     -    29 |  288   0.04
 ASPA |     -     -     -     -    38     -     -    43     -     -    25 |  288    >>>
 AUCK |     -    17     -     -    22     -     -     -     -     -    45 |  264   9.35
 BAHR |     -    22    53     -    33     -     -    26     -     -    58 |  273   1.92
 BAN2 |     -     -    76     -     -     -     -     -     -     -    22 |  261  17.57
 BILI |     -    24     -     -    20     -     -     -     -     -     X |  287   6.40
 BJFS |     -     -     -     -    17     -     -    22     -     -     X |  287   9.59
 BOGT |     -    41     -    41    39     -     -    26     -     -    89 |  288  16.76
 BOR1 |     -    15   115     -    12     -     -     -     -     -    18 |  288   0.43
 BREW |     -     -    33     -     -     -     -     -     -     -    10 |  268   0.06
 BRMU |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 BRUS |     -    10    36     -     -     -     -    21     -     -    19 |  288   0.02
 CAGZ |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   1.02
 CAS1 |     -    20     -    47    19     -     -     -     -     -    41 |  288   7.95
 CEDU |     -     -     -    18     -     -     -     -     -     -    15 |  288  14.02
 CHAT |     -     -     -     -    35     -     -     -     -     -    57 |  226  11.16
 CHUR |     -    15    42     -    12     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 COCO |     -    32     -    58    39     -     -     -     -     -    40 |  288  11.37
 CORD |     -    48     -     -    35     -     -    19     -     -     - |  288  13.89
 DAV1 |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  262   4.65
 DGAR |     -    57     -     -    29     -     -    32     -     -    40 |  288  22.62
 DRAO |     -    16   138    40    34     -     -    17     -     -    30 |  288   0.60
 DWH1 |     -    21     X     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287   1.95
 FAIR |     -     -     X    24    19     -     -    15     -     -     - |  288  20.35
 FORT |     -     -     -    42    21     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 GLPS |     -    29     -    27    16     -     -    15     -     -     X |  288  23.52
 GODE |     -     -    80    47     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.07
 GOLD |     -     -     -    29    25     -     -    26     -     -     X |  288  16.50
 GUAM |     -     -     -    55    36     -     -    46     -     -    31 |  288  11.11
 GUAT |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    37 |  288    >>>
 GUUG |     -     -     -     -    23     -     -    31     -     -     - |  288    >>>
 HARB |     -    41     -     -    40     -     -     -     -     -    48 |  287  29.88
 HLFX |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    0   0.00
 HOB2 |     -    17     X     -    21     -     -     -     -     -    25 |  288   0.06
 HOFN |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    31 |  287    >>>
 IENG |     -    19    89     -     -     -     -     -     -     -     - |  260   0.66
 IISC |     -     -     -    51    25     -     -     -     -     -     - |  288  28.77
 INVK |     -    15     -     -     -     -     -    17     -     -     X |  288   7.34
 JOZE |     -     -     -     -    11     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 JPLM |     -     -     X     -    30     -     -    26     -     -    33 |  288  13.98
 KARR |     -    27     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  288  12.73
 KERG |     -     -    97   102    63     -     -    61     -     -    75 |  276   1.78
 KGN0 |     -    42   132     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.40
 KIT3 |     -     -     -    50    24     -     -    26     -     -    21 |  288  14.25
 KOKB |     -     -   112     -    28     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 KOSG |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  68.97
 KOUR |     -    23     -    38    27     -     -     -     -     -    18 |  288   0.99
 LAE1 |     -    25     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  287  14.48
 LHAS |     -    30     -     -    20     -     -     -     -     -    21 |  288   9.27
 LPGS |     -    31    71    37    39     -     -     -     -     -    46 |  288  17.43
 MAC1 |     -    15     -    41    21     -     -     -     -     -     X |  288  14.05
 MAD2 |     -     -    38     -     -     -     -     -     -     -    11 |  261   0.04
 MAG0 |     -    19     -     -     -     -     -    21     -     -     - |  286   5.28
 MAS1 |     -     -    81    31    25     -     -     -     -     -    55 |  288   1.69
 MATE |     -     -     -    30    28     -     -     -     -     -    47 |  288   0.07
 MAW1 |     -     -     -     -    33     -     -     -     -     -    54 |  288  10.56
 MBAR |     -    37     -     -    43     -     -    30     -     -    40 |  288  20.84
 MCM4 |     -    32   147     -     X     -     -     -     -     -     - |  175   7.71
 MDO1 |     -    20   138     -    24     -     -     -     -     -    54 |  288  13.29
 MEDI |     -     -    89     -     -     -     -     -     -     -    26 |  261   1.46
 METS |     -    13    87     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   6.89
 MKEA |     -     -     -    26    28     -     -    35     -     -     X |  288  23.53
 MSKU |     -    18     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  285  16.40
 NNOR |     -     -   104    29     -     -     -     -     -     -    21 |  288  13.06
 NPLD |     -    13    42     -     -     -     -     -     -     -    11 |  287   0.06
 NRC1 |     -     -     X     -    13     -     -     -     -     -    21 |  288   0.06
 NRIL |     -    12     -     -     9     -     -    11     -     -     X |  288   8.04
 NTUS |     -    25     -    36    32     -     -     -     -     -    37 |  288   8.63
 NYA1 |     -     6     -     -     -     -     -     -     -     -     9 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    47     -     8     -     -     -     -     -     X |  257   0.09
 OHI2 |     -    33     -   103    28     -     -     -     -     -    98 |  288   7.45
 ONSA |     -     -    98    27    11     -     -     -     -     -     X |  288   0.04
 PDEL |     -    20     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  285  55.22
 PERT |     -     -    54     X     -     -     -     -     -     -    16 |  262    >>>
 PIE1 |     -     -     X    34     -     -     -    15     -     -    23 |  288   0.05
 PIMO |     -     -     -    71    44     -     -     -     -     -    37 |  287  15.92
 POL2 |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    20 |  288  11.41
 POTS |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     X |  288  13.25
 PRDS |     -     -   165     -     -     -     -     -     -     -    48 |   82   1.32
 PTBB |     -    22    59     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.36
 QAQ1 |     -    15    88     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   6.38
 RABT |     -    13     -     -     -     -     -    14     -     -     X |  288  10.11
 RBAY |     -    42     -    52    26     -     -    28     -     -    24 |  288  60.05
 RESO |     -    13     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6.71
 SCH2 |     -     -    36     -    13     -     -     -     -     -    13 |  288  32.37
 SFER |     -    10    48     -     -     -     -     -     -     -     - |  260   0.41
 SHAO |     -     -     -     -    64     -     -   110     -     -    47 |  288  18.85
 SPT0 |     -    13    67     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.04
 STJO |     -     -   124     -    13     -     -    24     -     -     X |  288   0.04
 STR1 |     -     -    56     -     -     -     -     -     -     -    16 |  261   1.13
 SUTH |     -    36     -     -    46     -     -     -     -     -    39 |  288  15.60
 THTI |     -     -    78    43    20     -     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 THU3 |     -    16    52     -    12     -     -     -     -     -    18 |  288   6.99
 TIDB |     -    23     X    34    23     -     -     -     -     -    25 |  288   0.08
 TLSE |     -     -    76     -     -     -     -     -     -     -    22 |  190   0.30
 TOW2 |     -    24     -     -    31     -     -     -     -     -    27 |  288  12.26
 TRO1 |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   8.15
 TROM |     -     -     -     -     9     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 TSKB |     -    42     X    47     -     -     -     -     -     -    32 |  288   1.13
 TWTF |     -    34   118     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.06
 USN3 |     -    23     -     -     -     -     -    17     -     -    22 |  288   0.03
 USNO |     -    17     X     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.03
 USUD |     -     -   106    21     -     -     -    26     -     -     X |  288  12.52
 VILL |     -    20     -    34    22     -     -     -     -     -    19 |  288  11.55
 WHIT |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   4.99
 WILL |     -    28   116     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288 114.47
 WTZR |     -    11   104    20    14     -     -     -     -     -    31 |  288   0.05
 WUHN |     -     -    99     -    32     -     -     -     -     -    51 |  287  12.57
 YAR2 |     -    27     -     -    22     -     -     -     -     -    20 |  284 309.19
 YEBE |     -     -    58     -     -     -     -     -     -     -    17 |  261   0.28
 YELL |     -    34    96   139    21     -     -     -     -     -    41 |  288   0.03
 ZWE2 |     -     -     -     -    10     -     -    13     -     -     - |  288   8.52
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2825    34    94    52    28    67  3288    38  2443     -    46 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.99   | 3.21e-14  4.80e-15  1.07e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.99   | 4.14e-14  8.16e-15  2.55e-15 |
 USNO |   288     1     0   287    9.95   | 3.52e-14  9.22e-15  1.10e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.92   | 3.15e-14  5.36e-15  3.66e-15 |
 BREW |   268     0     0   267    7.46   | 4.34e-14  8.03e-15  3.71e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.93   | 3.55e-14  7.01e-15  2.34e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.51   | 7.00e-14  1.44e-14  2.57e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.35   | 3.13e-14  5.44e-15  7.60e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.07   | 3.80e-14  7.70e-15  3.95e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.94   | 3.45e-14  7.54e-15  2.93e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.46   | 3.05e-14  4.98e-15  2.80e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.44   | 3.83e-14  6.80e-15  4.82e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.42   | 3.30e-14  2.51e-14  4.87e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    2.32   | 4.10e-14  1.30e-14  4.70e-15 |
 MAD2 |   261     0     0   260    2.25   | 4.13e-14  8.57e-15  3.03e-15 |
 CHUR |   288     1     0   287    2.15   | 4.71e-14  1.16e-14  4.16e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.12   | 4.03e-14  1.05e-14  3.44e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    1.86   | 3.61e-14  1.11e-14  6.52e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.68   | 2.49e-14  6.84e-15  6.12e-15 |
 NYAL |   257     0     0   256    1.27   | 2.91e-14  7.59e-15         - |
 MATE |   288     0     0   288    1.06   | 7.47e-14  1.04e-14  8.28e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.05   | 5.32e-14  7.14e-15  2.48e-15 |
 FORT |   288     0     0   143    0.68   | 5.49e-14  1.63e-14  6.73e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.54   | 4.32e-14  9.57e-15  3.89e-15 |
 TIDB |   288     1     0   287    0.53   | 1.86e-13  2.12e-14  5.10e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    0.53   | 4.87e-14  1.05e-14  4.08e-15 |
 YEBE |   261     0     2    95    0.34   | 1.75e-13  2.17e-14  2.43e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.18   | 3.03e-13  6.16e-14  3.52e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.11   | 3.52e-13  6.00e-14  6.02e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.68e-13  1.02e-13  4.63e-14 |
 SFER |   260     0     0   258    0.08   | 3.55e-13  1.21e-13  3.94e-14 |
 G23  |   288     0     3    65    0.07   | 4.69e-13  5.72e-14  2.73e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.82e-13  1.26e-13  4.10e-14 |
 G19  |   288     0     1   120    0.07   | 6.13e-13  7.41e-14  2.25e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.47e-13  1.34e-13  5.47e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 3.99e-13  1.14e-13  7.73e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 3.19e-13  1.09e-13  8.99e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.04   | 4.53e-13  7.94e-14  4.72e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.63e-13  1.38e-13  3.79e-14 |
 IENG |   260     0     0   257    0.04   | 5.71e-13  1.50e-13  7.61e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.63e-13  9.41e-14  1.02e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 2.88e-13  1.20e-13  9.43e-14 |
 STR1 |   261     0     0   260    0.03   | 6.32e-13  1.81e-13  7.88e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.25e-13  1.29e-13  7.89e-14 |
 TLSE |   190     0     0    71    0.02   | 3.92e-13  8.80e-14         - |
 MEDI |   261     0     0   260    0.02   | 4.49e-14  3.74e-14  1.07e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.02   | 3.39e-14  7.41e-15  3.17e-14 |
 CAGZ |   288     0     0   288    0.01   | 1.06e-12  2.99e-13  1.12e-13 |
 G13  |   288     0     4    13    0.01   | 5.58e-13  6.38e-14  3.08e-14 |
 BAHR |   273     0     2    88    0.01   | 5.25e-13  5.95e-13  1.23e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.50e-13  2.15e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  3.93e-13  9.30e-14 |
 DWH1 |   287     0     0   286    0.00   | 1.47e-12  4.47e-13  2.22e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.23e-12  4.21e-13  3.13e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.27e-12  5.26e-13  2.49e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.32e-12  4.55e-13  2.67e-13 |
 G08  |   288     0     1   143    0.00   | 1.34e-12  4.57e-13  2.47e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.00   | 9.69e-13  2.44e-13  7.34e-14 |
 PRDS |    82     0     0    80    0.00   | 1.60e-12  3.29e-13         - |
 KERG |   276     0     0   143    0.00   | 1.25e-12  3.44e-13  1.14e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.92e-14  3.69e-15  2.30e-15 |
 CHAT |   226     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  7.57e-14  2.69e-14 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 1.69e-12  1.91e-13  6.58e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.04e-12  1.09e-13  4.48e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.79e-13  8.84e-14  1.81e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.12e-13  4.05e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.62e-12  5.17e-13  1.66e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.04e-13  6.11e-14  1.78e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.06e-13  6.13e-14  4.44e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.39e-13  2.26e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.01e-13  2.31e-13 |
 G02  |   288     0     4     0    0.00   | 5.11e-13  5.30e-14  2.83e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  5.59e-13  6.96e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     2     0    0.00   | 5.43e-13  2.18e-13  2.80e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     0     0    0.00   | 3.89e-13  2.31e-13  3.83e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   175     0     1     0    0.00   | 6.10e-13  2.83e-13         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.67e-12  5.55e-13  1.43e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   | 7.26e-13  8.05e-13  3.84e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.41e-13  4.39e-13  1.34e-12 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   | 6.06e-13  3.42e-13  1.26e-12 |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   262     0     0     0    0.00   | 2.41e-13  4.81e-13         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     2     0    0.00   | 2.79e-13  1.43e-12  1.34e-12 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.70e-17  2.04e-16  1.22e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      BRUS      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
