
 GPS week: 1315   Day: 5   MJD: 53454                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     0.00    -0.01     3.23     0.00      0
 cod |   288     0  28099    295    -0.26    -0.16     0.03    19.41      0
 emr |   288     0  25509    779  2482.61    56.00     0.03    20.62      0
 esa |   288     0  18849    440  2483.03    56.17     0.06     8.75      0
 gfz |   288     0  31053    339    -0.03     0.04     0.03    23.80      0
 iga |    96     0   2784      0     0.00    -0.01     0.10     0.00      0
 igu |    96     0   2784      0     0.00    -0.01     2.96     0.00      0
 jpl |   288     0  18158    584     0.78    -0.80     0.04    14.73      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  39296   4179  2482.52    56.02     0.05    12.69      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1310    -2     7   162    33   101  1755  -140     -   -20 |
    2 |  -675   -68     X  -204    41  -136   139   156     -   -16 |
    3 | -3670   -36    23   144    32    69  -808   -53     -   -74 |
    4 | -4986   -57   -34    57    54    -1 -4001   118     -  -136 |
    5 |  -244   -52   -69    81    62    62  3531   101     -   -98 |
    6 | -1370    -5  -143   252   119   -39 -5367    34     -  -196 |
    7 | -3092   -18   -54   -50    61    55  -211    79     -   -59 |
    8 |  3427   -26   -44   143    82    95 -3782    13     -  -158 |
    9 |  -137   -27  -126    23   105  -133  5493   180     -  -176 |
   10 |  5060  -135   110    33    69   147  5225   -60     -   -54 |
   11 |  3018    84   -39   -71    48    10  -399   -55     -   -42 |
   13 |  4133   133  -121   -20   122   -78  1929   -14     -  -204 |
   14 |  3566    43   -67   -12    78    93   670    10     -  -107 |
   15 | -1347   -93    95   136     4   120 11936   -21     -   -89 |
   16 |  2533    33   -34    51    17   -61  1383    19     -   -84 |
   18 |  3229    32   -95   -11   119    -4  1372    31     -  -147 |
   19 |  4447   137  -283   135    89     3  2266   150     -  -184 |
   20 |  2081     8   -97   -83     7   128  -340   193     -   -35 |
   21 |  2844    37   -70    -7    35    12  1042   116     -  -137 |
   22 | -1416    50  -102     7   105   -20   445   -18     -   -91 |
   23 | -1098   260   -99  -241    -9  -107   756    34     -   -95 |
   24 | -6939   -53   -31    65    47    43 -4565   -16     -    17 |
   25 | -5627    19   -29   -30    22   -91-12160    65     -   -78 |
   26 | -4762    -9   -81   -22    89   -95 -4404   162     -  -194 |
   27 |  -328    11   -47   -66    41   -75  3685   107     -   -96 |
   28 |  3098    25   -49   -54    36    91 -3627    19     -   -15 |
   29 | -4062    30     5   159  -171     7  -616   183     -   -56 |
   30 | -2769   -47   -82   147    92   -70  -272    58     -  -136 |
   31 |  3777   130   -26  -321   -60  -126 -1076   214     -   -44 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   107   -83     -     -     -     -     6     -   -35 |
 ALGO |     -     -    79  -383    -3     -     -     -     -   140 |
 ALIC |     -    90     -     -   -73     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -48     -     -    39     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -90   171     -     -     -     -  -250     -   149 |
 ARTU |     -   105     -   176   -98     -     -   -85     -     X |
 ASC1 |     -    16     -     -   -16     -     -     X     -     5 |
 ASPA |     -     -     -     -    -3     -     -     -     -     6 |
 BAHR |     -   -93    93     -    32     -     -   -53     -    -8 |
 BAN2 |     -     -   -77     -     -     -     -     -     -   125 |
 BJFS |     -     -     -     -  -101     -     -   -66     -   267 |
 BOGT |     -     -     -   265    37     -     -  -103     -  -131 |
 BOR1 |     -   169    79     -  -138     -     -     -     -  -129 |
 BREW |     -     -   -24     -     -     -     -     -     -    39 |
 BRMU |     -     -     -     -     3     -     -     -     -    -6 |
 BRUS |     -   -54    81     -     -     -     -   -88     -    54 |
 CAGZ |     -   103     -     -     -     -     -     -     -  -157 |
 CAS1 |     -   -21     -    51   -28     -     -     -     -    50 |
 CEDU |     -     -     -   440  -211     -     -     -     -    93 |
 CHAT |     -    -1     -     -   -17     -     -     -     -    32 |
 CHUR |     -    92    14     -  -130     -     -     -     -    80 |
 COCO |     -   -61     -   -37    69     -     -     -     -   -10 |
 CORD |     -     -     -     -    21     -     -   -34     -     - |
 DAKA |     -    10     -     -   -17     -     -    14     -     - |
 DAV1 |     -   -67     -     -    55     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -45     -     -     0     -     -    59     -     X |
 DRAO |     -   156   -92   264  -126     -     -    32     -   -71 |
 DWH1 |     -   125   -52     -     -     -     -     -     -  -107 |
 FAIR |     -     -     X     3    -1     -     -     X     -     - |
 FORT |     -     -   -40  -288   130     -     -     -     -     X |
 GLPS |     -    32     -     -    97     -     -   -78     -  -138 |
 GMAS |     -     -   -30     -     -     -     -     -     -    49 |
 GODE |     -     -     2     4     4     -     -     -     -   -14 |
 GOLD |     -   118     -    51   -91     -     -   -87     -    56 |
 GRAS |     -     -     -     -     5     -     -    -8     -     X |
 GRAZ |     -  -295   198     -     -     -     -     -     -   129 |
 GUAM |     -     1     -  -307    62     -     -     -     -    93 |
 GUAT |     -     -     -     -   -56     -     -     -     -   104 |
 HARB |     -  -103     -     -     -     -     -     -     -   157 |
 HLFX |     -     -   142     -     -     -     -  -199     -     X |
 HOB2 |     -    -8    33     -   -54     -     -     -     -    61 |
 HOFN |     -     -     -     -   -75     -     -     -     -   141 |
 HOLM |     -   117     -     -     -     -     -  -154     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -   -63     -     -     -     -   118 |
 IENG |     -  -121   114     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    38     -    -9   -27     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -     -    36     -     -   -52     -    -8 |
 JOZE |     -     -     -     -   -20     -     -     -     -    38 |
 JPLM |     -     -    41     -   -94     -     -     -     -   109 |
 KARR |     -    15     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -    72  -259    32     -     -   -11     -    15 |
 KGN0 |     -   -23    71     -     -     -     -     -     -   -80 |
 KIRU |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -    89 |
 KIT3 |     -     -     -   -16    43     -     -   -99     -    44 |
 KOKB |     -   -39    66     -   -15     -     -   -89     -    83 |
 KOSG |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 KOUR |     -   172     -  -128   -66     -     -     -     -   -50 |
 LAMA |     -    18     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    64   -35    64     -     -     -     -     -   -84 |
 MAC1 |     -     -     -  -347   235     -     -     -     -  -157 |
 MAD2 |     -     -   -42     -     -     -     -     -     -    68 |
 MAG0 |     -   -46     -     -     -     -     -    60     -     - |
 MALI |     -    35     -   -31   -17     -     -     -     -     X |
 MAS1 |     -     -    -6    98   -49     -     -     -     -    33 |
 MATE |     -     -     -    24   -78     -     -     -     -   130 |
 MAW1 |     -     -     -     -   -31     -     -     -     -    58 |
 MBAR |     -   -88     -     -    26     -     -    59     -    11 |
 MCM4 |     -   189  -177     -     X     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   145   -97     -   -63     -     -     -     -    54 |
 MEDI |     -     -    -4     -     -     -     -     -     -     6 |
 METS |     -   -94    24     -     -     -     -     -     -   105 |
 MIZU |     -     -     X  -155     -     -     -     -     -   107 |
 MKEA |     -     -     -   136   -50     -     -     -     -     X |
 NKLG |     -     -     -     -    25     -     -     -     -   -46 |
 NNOR |     -     -   -51    99     -     -     -     -     -    15 |
 NPLD |     -  -109    80     -     -     -     -     -     -    37 |
 NRC1 |     -     -    13     -    -1     -     -     -     -   -19 |
 NRIL |     -     -     -     -    14     -     -   -22     -     X |
 NSSP |     -    27     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 NTUS |     -     2     -   -51   -51     -     -     -     -   128 |
 NYA1 |     -    16     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 NYAL |     -     -    24     -   -21     -     -     -     -     X |
 ONSA |     -     -    22    39   -34     -     -     -     -     X |
 PERT |     -     -    23     X     -     -     -     -     -   -37 |
 PETP |     -  -471     -     -   384     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -     -   146  -457     -     -     -  -109     -   205 |
 PIMO |     -     -     -   -71    48     -     -     -     -   -41 |
 POL2 |     -     -     -     -   -13     -     -     -     -    24 |
 POTS |     -     4     -     -    -3     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -   -31     8     -     -     -     -     -     -    35 |
 PTBB |     -    -7    18     -     -     -     -     -     -   -17 |
 QAQ1 |     -     -   -42     -     -     -     -     -     -    68 |
 RBAY |     -     -     -     -   -53     -     -  -258     -   401 |
 RESO |     -    33     -     -    -1     -     -   -43     -     - |
 REYK |     -    43     -     -     -     -     -     -     -   -66 |
 RIOG |     -   -25    96     -   -34     -     -     -     -   -54 |
 SCH2 |     -     -    95     -  -135     -     -     -     -    99 |
 SFER |     -    34   -20     -     -     -     -   -17     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -    -1     -     -   -69     -    81 |
 SPT0 |     -  -162    64     -     -     -     -     -     -   144 |
 STJO |     -     -     0     -   -53     -     -    48     -    42 |
 STR1 |     -     -     7     -     -     -     -     -     -   -12 |
 SUTH |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 THTI |     -     -   -13    95     -     -     -     -     -   -42 |
 THU3 |     -    10    35     -    99     -     -     -     -  -257 |
 TIDB |     -     -    93   129  -127     -     -     -     -    -2 |
 TIXI |     -     2     -     -    -1     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -     -   -20     -     -     -     -     -     -    33 |
 TOW2 |     -    46     -     -   -38     -     -     -     -     X |
 TRO1 |     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 TSKB |     -   -68    61    52    -8     -     -     -     -   -16 |
 TWTF |     -  -204   131     -     -     -     -     -     -    99 |
 UNSA |     -     -     -   210  -119     -     -     -     -    78 |
 USN3 |     -    29     -     -     -     -     -     9     -   -55 |
 USNO |     -    -3     5     -     -     -     -     -     -    -3 |
 USUD |     -     -    -8    27     -     -     -    -5     -     X |
 VILL |     -     -     -   -39   -59     -     -     -     -   137 |
 WHIT |     -     2     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 WILL |     -    -4    47     -     -     -     -     -     -   -71 |
 WTZR |     -   -26   126   -43   -54     -     -     -     -   -35 |
 WUHN |     -     -     -     -   -53     -     -     -     -   100 |
 YAR2 |     -   -37    88     -   -64     -     -     -     -    33 |
 YEBE |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -    36 |
 YELL |     -     X    47   -90   -41     -     -     -     -    58 |
 YSSK |     -     -     -     -   -37     -     -    59     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -    19     -     -   -30     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3485    46    23    43    19    40  3044    57     -    38 |  288   3.44
    2 |   689    29     X    60    29   239   301    85     -    80 |  288   0.19
    3 |  6475    44    42    85    43    73  3632    54     -    70 |  288   3.79
    4 |  1440    38    43    39    28    53  2075    64     -    41 |  288   0.73
    5 |  2772    41    36    43    14    65  2712    41     -    60 |  288   2.66
    6 |  2582    36    31    37    24   108  3418    45     -    56 |  288   0.70
    7 |  1411    59    40    95    29    47   830    60     -    71 |  288   0.77
    8 |  4410    19    98    49    97   308  2749    49     -    62 |  288   1.07
    9 |  5185    19    28    63    14    16  5179    44     -    53 |  288   2.72
   10 |  4600    54    29    71    50   109  3921    72     -    65 |  288   2.94
   11 |   808    43    29    45    18    41   683    24     -    53 |  288   0.44
   13 |   910    50    47    37    42    37  1364    53     -    52 |  288   0.27
   14 |   918    50    24    88    20    57   467    35     -    50 |  288   0.24
   15 |  4374    20    22    60    21    32  7263    27     -    64 |  288   2.86
   16 |   593    55    64    82    17    48   831    48     -    77 |  288   0.41
   18 |   812    60    30    58    24    83   557    45     -    62 |  288   0.42
   19 |   678    30    37    93    42    62  1360    49     -    58 |  288   0.23
   20 |   558    55    62    59    23    57   412    36     -    85 |  288   0.35
   21 |   744    33    23    36    16    43   733    33     -    42 |  288   0.31
   22 |  1367    70    28    48    26    76   392    30     -    77 |  288   0.43
   23 |   465    53    50    48    35    38   445    65     -   107 |  288   0.18
   24 |  7134    31    27    48    20    41  3348    41     -    65 |  288   3.54
   25 |  8744    39    25    52    21    39  8289    43     -    87 |  288   1.17
   26 |  1381    40    30    57    16    32  2135    38     -    44 |  288   0.53
   27 |  1548    31    28    48    25    77  2114    48     -    99 |  288   0.43
   28 |  2080    41    59   119    32    67  3211    66     -    47 |  288   0.67
   29 |  1161    45    32    73    27   134   862    40     -    44 |  288   0.74
   30 |   889    48    38    28    26    30   655    34     -    57 |  288   0.78
   31 |  1402    51    46    70    47   104   827    68     -    97 |  288   0.65
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    20    19     -     -     -     -    28     -    23 |  288   0.14
 ALGO |     -     -    12    52    22     -     -     -     -    13 |  288   0.04
 ALIC |     -    23     -     -    19     -     -     -     -     - |  288  10.78
 ALRT |     -    15     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   6.22
 AMC2 |     -    16    22     -     -     -     -    22     -    28 |  288   0.02
 ARTU |     -    24     -    20    18     -     -    11     -     X |  288  12.67
 ASC1 |     -    26     -     -    23     -     -     X     -    52 |  287    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    30 |  285    >>>
 BAHR |     -    30    24     -    16     -     -    21     -    66 |  288   0.46
 BAN2 |     -     -    42     -     -     -     -     -     -    69 |  278  20.35
 BJFS |     -     -     -     -    10     -     -    17     -    14 |  287  11.08
 BOGT |     -     -     -    49    31     -     -    23     -    61 |  288  21.03
 BOR1 |     -    18    22     -    13     -     -     -     -    14 |  288   0.35
 BREW |     -     -     5     -     -     -     -     -     -     9 |  288   0.03
 BRMU |     -     -     -     -     7     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 BRUS |     -    18    13     -     -     -     -    20     -    11 |  288   0.03
 CAGZ |     -    11     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   1.86
 CAS1 |     -    33     -    83    22     -     -     -     -    32 |  288   6.41
 CEDU |     -     -     -    49    16     -     -     -     -    36 |  288  14.83
 CHAT |     -    60     -     -    34     -     -     -     -    88 |  287  10.10
 CHUR |     -    17    18     -    18     -     -     -     -    30 |  288   0.08
 COCO |     -    40     -   111    19     -     -     -     -    33 |  252    >>>
 CORD |     -     -     -     -    20     -     -    33     -     - |  288  19.35
 DAKA |     -    16     -     -    23     -     -    43     -     - |  288  18.67
 DAV1 |     -    56     -     -    45     -     -     -     -     - |  288   5.22
 DGAR |     -    30     -     -    20     -     -    30     -     X |  288  22.82
 DRAO |     -    21    24    44    23     -     -    25     -    49 |  288   0.16
 DWH1 |     -    53    33     -     -     -     -     -     -   100 |  288   1.60
 FAIR |     -     -     X    49    18     -     -     X     -     - |  284    >>>
 FORT |     -     -    48    71    26     -     -     -     -     X |  288   0.10
 GLPS |     -    36     -     -    33     -     -    29     -    52 |  288  23.06
 GMAS |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    23 |  288   1.78
 GODE |     -     -    19    77    28     -     -     -     -    16 |  288   0.03
 GOLD |     -    21     -    40    20     -     -    32     -    28 |  288  14.62
 GRAS |     -     -     -     -    10     -     -    16     -     X |  288   8.02
 GRAZ |     -    34    22     -     -     -     -     -     -    26 |  288   6.47
 GUAM |     -    29     -    50    21     -     -     -     -    40 |  288  13.24
 GUAT |     -     -     -     -    17     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 HARB |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    51 |  287  31.38
 HLFX |     -     -    20     -     -     -     -    28     -     X |  288   2.00
 HOB2 |     -    22    31     -    15     -     -     -     -    12 |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -     -    15     -     -     -     -    27 |  287    >>>
 HOLM |     -    32     -     -     -     -     -    42     -     - |  288   6.74
 HRAO |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    36 |  288   0.49
 IENG |     -    24    23     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.70
 IISC |     -    20     -    42    25     -     -     -     -     - |  288  26.17
 ISPA |     -     -     -     -    34     -     -    35     -    37 |  288  23.75
 JOZE |     -     -     -     -    10     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    16     -    17     -     -     -     -    25 |  288  33.22
 KARR |     -    25     -     -    21     -     -     -     -     - |  287  16.20
 KERG |     -     -    50    64    31     -     -    49     -    81 |  276   1.75
 KGN0 |     -    20    13     -     -     -     -     -     -    20 |  287   0.47
 KIRU |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   8.31
 KIT3 |     -     -     -    38    28     -     -    28     -    34 |  288  12.00
 KOKB |     -    43    43     -    41     -     -    41     -    27 |  288   0.05
 KOSG |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  34.59
 KOUR |     -    16     -    44    19     -     -     -     -    31 |  288   1.96
 LAMA |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     - |  287   8.47
 LPGS |     -    20    38   109     -     -     -     -     -    49 |  288  22.19
 MAC1 |     -     -     -    71    32     -     -     -     -    57 |  277    >>>
 MAD2 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.08
 MAG0 |     -    14     -     -     -     -     -    19     -     - |  286   7.60
 MALI |     -    23     -    91    38     -     -     -     -     X |  288  25.62
 MAS1 |     -     -    38    50    20     -     -     -     -    67 |  286   1.74
 MATE |     -     -     -    30    27     -     -     -     -    52 |  288   0.09
 MAW1 |     -     -     -     -    38     -     -     -     -    72 |  288   8.50
 MBAR |     -    57     -     -    31     -     -    70     -    41 |  288  22.28
 MCM4 |     -    42    40     -     X     -     -     -     -     - |  279    >>>
 MDO1 |     -    28    20     -    17     -     -     -     -    63 |  288  50.23
 MEDI |     -     -     9     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.08
 METS |     -    26    22     -     -     -     -     -     -    15 |  287   7.57
 MIZU |     -     -     X    16     -     -     -     -     -    11 |  220   0.33
 MKEA |     -     -     -    45    17     -     -     -     -     X |  288  20.46
 NKLG |     -     -     -     -    20     -     -     -     -    38 |  287    >>>
 NNOR |     -     -    34    78     -     -     -     -     -    13 |  288  15.88
 NPLD |     -    22    24     -     -     -     -     -     -    15 |  287   0.02
 NRC1 |     -     -     9     -    18     -     -     -     -    31 |  288   0.05
 NRIL |     -     -     -     -     5     -     -     8     -     X |   93   9.68
 NSSP |     -    10     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288  12.24
 NTUS |     -    50     -    53    32     -     -     -     -    52 |  288   8.66
 NYA1 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.18
 NYAL |     -     -    20     -    17     -     -     -     -     X |  288   0.17
 ONSA |     -     -    48    37    50     -     -     -     -     X |  288   0.04
 PERT |     -     -    33     X     -     -     -     -     -    53 |  288    >>>
 PETP |     -    18     -     -    15     -     -     -     -     X |  287   8.77
 PIE1 |     -     -    28    54     -     -     -    29     -    18 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -    79    42     -     -     -     -    81 |  278  13.54
 POL2 |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    34 |  288  14.55
 POTS |     -    22     -     -    18     -     -     -     -     X |  288  13.53
 PRDS |     -    13     9     -     -     -     -     -     -    11 |  288  10.76
 PTBB |     -    30    27     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.27
 QAQ1 |     -     -    19     -     -     -     -     -     -    31 |  288   6.45
 RBAY |     -     -     -     -    24     -     -    52     -    75 |  288  67.19
 RESO |     -    20     -     -    15     -     -    14     -     - |  288   6.73
 REYK |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    28 |  272   8.58
 RIOG |     -    34    45     -    27     -     -     -     -    48 |  288  13.67
 SCH2 |     -     -    16     -    16     -     -     -     -    10 |  288 178.79
 SFER |     -    27    18     -     -     -     -    20     -     - |  287   0.41
 SHAO |     -     -     -     -    17     -     -    68     -    78 |  250  17.47
 SPT0 |     -    21    19     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 STJO |     -     -    12     -    11     -     -    16     -    14 |  288   0.07
 STR1 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.95
 SUTH |     -    59     -     -     -     -     -     -     -    90 |  287  14.29
 THTI |     -     -    58    93     -     -     -     -     -    54 |  288  14.28
 THU3 |     -    18    19     -    15     -     -     -     -    28 |  288   6.86
 TIDB |     -     -    21    67    22     -     -     -     -    24 |  288   0.11
 TIXI |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     X |  287   8.96
 TLSE |     -     -    22     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.43
 TOW2 |     -    33     -     -    27     -     -     -     -     X |  288  10.89
 TRO1 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    31 |  262   7.69
 TSKB |     -    23    16    21    17     -     -     -     -    58 |  288   1.81
 TWTF |     -    27    28     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.07
 UNSA |     -     -     -    85    31     -     -     -     -    32 |  288  18.25
 USN3 |     -    27     -     -     -     -     -    26     -    21 |  288   0.04
 USNO |     -    26     8     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.02
 USUD |     -     -    11    26     -     -     -    24     -     X |  288  10.74
 VILL |     -     -     -    25    17     -     -     -     -    24 |  288  10.93
 WHIT |     -    12     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   2.26
 WILL |     -    22    23     -     -     -     -     -     -    12 |  288 155.03
 WTZR |     -    27    25    29    32     -     -     -     -    41 |  288   0.10
 WUHN |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    35 |  287  14.72
 YAR2 |     -    17    23     -    26     -     -     -     -    26 |  288   7.12
 YEBE |     -     -    12     -     -     -     -     -     -    20 |  288 203.76
 YELL |     -     X    25    89    76     -     -     -     -   115 |  288   0.09
 YSSK |     -     -     -     -     8     -     -    12     -     - |  287   8.38
 ZWE2 |     -     -     -     -    10     -     -    16     -     - |  288   8.59
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3234    34    32    62    27    96  2959    42     -    49 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 3.95e-14  6.87e-15  2.06e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    9.96   | 3.92e-14  7.21e-15  1.86e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 3.29e-14  5.85e-15  2.45e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    9.93   | 3.11e-14  7.00e-15  2.28e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.89   | 3.89e-14  5.68e-15  1.64e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.07   | 3.57e-14  8.41e-15  3.63e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.06   | 6.60e-14  8.90e-15  3.03e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    4.23   | 3.93e-14  5.45e-15  1.71e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.78   | 4.07e-14  9.72e-15  3.07e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.63   | 4.22e-14  1.16e-14  4.72e-15 |
 CHUR |   288     1     0   287    3.23   | 4.57e-14  8.23e-15  3.52e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.10   | 2.98e-14  6.02e-15  2.89e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.80   | 2.49e-14  5.81e-15  9.98e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.32   | 5.52e-14  1.45e-14  4.61e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.21   | 3.59e-14  2.78e-14  1.07e-14 |
 MATE |   288     0     0   288    2.09   | 5.99e-14  1.37e-14  1.09e-14 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.37   | 3.78e-14  8.86e-15  1.06e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.30   | 3.44e-14  1.08e-14  5.56e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.09   | 3.04e-14  7.68e-15  1.04e-14 |
 ALGO |   288     0     0   288    0.99   | 3.57e-14  9.57e-15  3.51e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.92   | 7.02e-14  1.73e-14  7.96e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.91   | 3.96e-14  1.31e-14  6.42e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    0.84   | 4.54e-14  7.62e-15  1.98e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.77   | 3.81e-14  6.93e-15  2.46e-15 |
 TIDB |   288     0     1   171    0.51   | 1.91e-13  2.65e-14  7.27e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    0.25   | 5.56e-14  1.05e-14  1.77e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 2.68e-13  7.35e-14  2.31e-14 |
 G23  |   288     0     3   152    0.24   | 5.10e-13  6.34e-14  1.57e-14 |
 G13  |   288     0     2   204    0.14   | 5.14e-13  6.14e-14  2.06e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.11   | 3.12e-13  1.11e-13  5.25e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 3.82e-13  1.15e-13  6.45e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.09   | 4.38e-13  1.12e-13  5.49e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.09   | 3.82e-13  1.11e-13  3.78e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.08   | 4.33e-13  1.30e-13  3.62e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.08   | 3.62e-13  1.21e-13  4.35e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.08   | 4.39e-13  1.42e-13  8.19e-14 |
 MIZU |   220     0     0   220    0.06   | 3.95e-13  1.06e-13         - |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.90e-13  1.18e-13  2.89e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 4.71e-13  7.45e-14  4.18e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.05   | 3.04e-13  9.85e-14  7.48e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.85e-13  1.71e-13  4.36e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.42e-13  1.27e-13  8.47e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.35e-13  1.68e-13  5.60e-14 |
 DRAO |   288     0     0   143    0.03   | 3.29e-14  6.27e-15  9.96e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.08e-13  2.38e-14  4.83e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.91e-13  8.97e-14  1.04e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.02   | 3.31e-13  1.07e-13  9.75e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.02   | 6.41e-13  1.79e-13  4.20e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.02   | 4.11e-14  8.73e-15  6.66e-15 |
 G28  |   288     0     4    24    0.01   | 6.15e-13  6.86e-14  5.68e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.07e-12  2.71e-13  1.16e-13 |
 CAGZ |   288     0     0   288    0.01   | 1.00e-12  3.04e-13  1.46e-13 |
 KERG |   276     0     0   275    0.01   | 1.22e-12  3.41e-13  1.14e-13 |
 G08  |   288     0     1   218    0.01   | 1.51e-12  3.51e-13  1.03e-13 |
 G24  |   288     0     1   144    0.01   | 1.35e-12  4.00e-13  2.03e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.57e-12  4.27e-13  2.25e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  4.40e-13  7.54e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.90e-13  3.25e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.89e-13  1.14e-13 |
 G19  |   288     0     3     9    0.00   | 5.89e-13  7.46e-14  1.80e-14 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  5.10e-13  1.84e-13 |
 MAS1 |   286     0     0   285    0.00   | 1.78e-12  4.70e-13  1.84e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.00   | 9.10e-13  2.76e-13  1.97e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.94e-13  2.05e-13  2.66e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.96e-14  6.72e-15  2.37e-15 |
 NRIL |    93     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G22  |   288     6     6     0    0.00   | 8.44e-13  1.61e-13  4.72e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 9.65e-13  1.43e-13  6.00e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 7.06e-13  9.76e-14  3.10e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.18e-12  1.06e-13  4.17e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  7.21e-14  1.93e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.71e-13  7.46e-14  5.27e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.11e-12  3.78e-13  3.32e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.69e-13  3.00e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.06e-13  3.72e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.65e-13  5.74e-14  1.84e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.62e-12  6.53e-13  2.57e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   288     1     5     0    0.00   | 2.18e-13  1.84e-14  6.50e-15 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 8.55e-13  1.23e-12  8.34e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.84e-13  3.74e-13  7.77e-13 |
 SUTH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   250     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     2     0    0.00   | 4.64e-13  3.68e-13  6.25e-13 |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   279     0     0     0    0.00   | 6.77e-13  4.27e-13  1.20e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   277     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     2     0    0.00   | 8.13e-13  6.75e-13  2.03e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-13  1.37e-13  2.25e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   284     3     1     0    0.00   | 6.16e-13  4.14e-13  9.09e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.00e-13  5.47e-13  6.67e-13 |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   252     1     1     0    0.00   | 7.24e-13  1.25e-12         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.62e-17  3.15e-16  1.90e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      SPT0      NPLD |
------------------------------------------+------------------------------+
