
 GPS week: 1316   Day: 1   MJD: 53457                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     1  18244      0     0.48    -0.99     0.05     0.00      0
 emr |   288     1  14329      0  2652.89    57.46     0.04     0.00      0
 esa |   288     1  13891      0  2652.87    57.44     0.05     0.00      0
 gfz |   288     1  17615    287    -0.17     0.38     0.04     0.00      0
 igr |   288     1  18761      0     4.90     0.75     0.04     0.00      0
 jpl |   288     1  21030      0     0.63     0.65     0.03    50.00      0
 mit |   288     1  21030      0    -0.60     1.21     0.03    50.00      0
 ngs |    96     0   2746      1    -0.36     0.86     2.46     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |    -5   -71    19    73   -44    -9     9 -1751     - |
    2 |    15   -24    77   182   248   -52    52 -1308     - |
    3 |  -112  -125     0     9   -44     7    -7 -5297     - |
    4 |    -8   -23   104   -71    55    50   -50 -1270     - |
    5 |    65    21   -44   241   120    83   -83 -6155     - |
    6 |   -39  -188   -25    70   -82   -64    64  1093     - |
    7 |    20  -106   133   115    57   -12    12 -4769     - |
    8 |   101   -66   181    84    15    78   -78  4072     - |
    9 |    76    25   207   224   165    68   -68 -4490     - |
   10 |   -69   -47    49   -77   -94    18   -18 -4802     - |
   11 |    18  -110   136     6    38    39   -39  2094     - |
   13 |   305   -57   140   112   183    92   -92  2463     - |
   14 |    88    21   175   199   124   -13    13  3622     - |
   15 |  -120    30    82    89   -22   -46    46   823     - |
   16 |  -132  -220   -82   -80   -38   -40    40  2808     - |
   18 |    62   -37   -99    55    -5   -25    25  3546     - |
   19 |    27  -190   -50    21   -82    79   -79  2623     - |
   20 |   -59  -214   -96    53   -29   -15    15  3753     - |
   21 |    31   -45  -100   -73    69  -106   106  2051     - |
   22 |    32   -41  -141   152    87     5    -5  -233     - |
   23 |   122   -65   217    43   117   -52    52 -1601     - |
   24 |   -15   -91   241    95    52     2    -2 -1180     - |
   25 |   -10   -90    -5    17     5   -17    17  2097     - |
   26 |    79    23   138    75    91    59   -59 -2560     - |
   27 |    22  -146    56    57     9    82   -82  2688     - |
   28 |   206    62   164   210   252    12   -12  3816     - |
   29 |    26    20   162   158   127    21   -21 -2396     - |
   30 |    75    65    85   155    65    47   -47  2989     - |
   31 |   107     9   278    32   125    63   -63 -4293     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |  -357   -51  -105  -318  -262   -34    34     -     - |
 AMC2 |  -164   117     -     -  -123   106  -106     -     - |
 ARTU |   258     -   214   187   198   254  -254     -     - |
 BAHR |  -113    67     -   -23   -65    46   -46     -     - |
 BILI |    69     -     -    16    11    -1     1     -     - |
 BJFS |    27     -     -    10    40   173  -173     -     - |
 BOGT |   209     -     -   144    68  -122   122     -     - |
 CAS1 |  -186     -   -97  -230  -104   -46    46     -     - |
 CEDU |     -     -  -160     -  -240  -110   110     -     - |
 CHAT |  -135     -     -   -99   -79   -33    33     -     - |
 COCO |  -146     -   -93   -15   -80   107  -107     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -   -58   -48    48     -     - |
 DWH1 |   297   241     -     -   173   -81    81     -     - |
 FAIR |   -46   -28    40   -74   -25   -87    87     -     - |
 GLPS |    34     -  -117    26     0   -26    26     -     - |
 HOB2 |   -41   105     -  -106   -48   -13    13     -     - |
 HRAO |  -189     -   -31     -   -91   -29    29     -     - |
 IRKT |     -   121     -  -152  -175    38   -38     -     - |
 JAB1 |   -78     -     -     -     -  -100   100     -     - |
 KERG |  -185    36   296   346    22    77   -77     -     - |
 KHAJ |     -    75     -     -     -   -60    60     -     - |
 KIT3 |     -     -   -60    56    19   -33    33     -     - |
 KOKB |   -83   -16     -   -65   -50    -4     4     -     - |
 KOUR |   155     -  -260  -215   -65   -23    23     -     - |
 LPGS |     -    98  -517     X  -153    14   -14     -     - |
 MAS1 |     -   159    -8   -49   -27    58   -58     -     - |
 MAW1 |    52     -  -518     -   -20    -4     4     -     - |
 MCM4 |   291  -131     -  -806  -375  -220   220     -     - |
 MSKU |     -     -     -   256     -  -165   165     -     - |
 NOT1 |  -258     -     -     -     -    47   -47     -     - |
 NRIL |   -80     -     -  -142   -85    59   -59     -     - |
 NTUS |  -119     -   251    83   125    17   -17     -     - |
 NYA1 |    56     -     -  -146     -   -78    78     -     - |
 ONSA |  -101   -43   -88  -125   -94     6    -6     -     - |
 QAQ1 |    64   285     -    86   241  -189   189     -     - |
 SCH2 |  -115    74     -     -   -31   -27    27     -     - |
 SCUB |    26     -     -  -116     -    39   -39     -     - |
 SFER |   129   146     -     -   138   -45    45     -     - |
 STJO |    61   152     -   -72   -44    20   -20     -     - |
 THTI |     -    17   -21    45    50    42   -42     -     - |
 TOW2 |  -108     -     -  -351  -212   -39    39     -     - |
 TSKB |   -39   134    22    33   -12   103  -103     -     - |
 UNSA |     -     -  -397   -76     -    82   -82     -     - |
 WTZR |   -53   123  -113   -41    10    94   -94     -     - |
 YAKT |    51     -     -     -     -    73   -73     -     - |
 YELL |   -94    66    -8   -91   -63   -37    37     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    49    49    37    33    39    21    21  6271     - |  283   5.80
    2 |    44    54    70    24    60    33    33   437     - |  287   0.20
    3 |    40    53    51    56    43    19    19  2076     - |  287   2.38
    4 |    42    36    77    17    54    19    19   838     - |  287   0.69
    5 |    68    54    30    29    70    21    21  5358     - |  287   2.60
    6 |    57    45    34    28    52    26    26  1633     - |  287   1.26
    7 |    59    57    57    29    48    23    23  1983     - |  287   0.70
    8 |    46    55    37    26    30    23    23  2950     - |  284   1.68
    9 |    23    53    43    24    39    28    28  4109     - |  287   2.25
   10 |    85    40    75    21    52    33    33  2888     - |  287   1.78
   11 |    48    70    48    32    57    28    28  2420     - |  287   0.36
   13 |    42    37    62    33    53    35    35   773     - |  284   0.27
   14 |    57    42    50    33    41    30    30   510     - |  287   0.19
   15 |    35    41    38    21    42    22    22  3731     - |  287   3.56
   16 |    67    34    47    30    36    25    25   924     - |  287   0.41
   18 |    70    32    33    17    32    16    16   866     - |  287   0.47
   19 |    49    55    46    27    38    16    16   593     - |  287   0.29
   20 |    63    43    41    19    35    20    20   854     - |  287   0.26
   21 |    49    33    40    15    27    24    24   753     - |  287   0.25
   22 |    66    44    31    24    34    30    30  1060     - |  287   0.75
   23 |    37    30    63    39    45    34    34   664     - |  282   0.18
   24 |    42    59    40    35    42    17    17  2753     - |  287   2.26
   25 |    34    29    37    23    45    22    22  2883     - |  287   0.93
   26 |    41    41    56    64    49    29    29   769     - |  287   0.69
   27 |    41    42    29    17    26    27    27  2546     - |  287   0.48
   28 |    64    73    56    24    47    30    30  1938     - |  286   0.51
   29 |    47    46    70    46    53    31    31   466     - |  287   0.48
   30 |    90    51    65    41    80    34    34  2706     - |  287   0.65
   31 |    65    57    91    45    58    57    57  2070     - |  191   0.76
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |    35    17    48    43    20    17    17     -     - |  287   0.04
 AMC2 |    33    39     -     -    17    15    15     -     - |  287   0.04
 ARTU |    29     -    48    37    27    11    11     -     - |  216   8.24
 BAHR |    40    35     -    46    33    23    23     -     - |  286   0.41
 BILI |    50     -     -    32    30    27    27     -     - |  286   7.35
 BJFS |    23     -     -    37    17    12    12     -     - |  285   9.75
 BOGT |    48     -     -    28    19    26    26     -     - |  286  15.18
 CAS1 |    21     -    58    23    26    21    21     -     - |  286   7.05
 CEDU |     -     -    51     -    29    17    17     -     - |  286  17.26
 CHAT |    68     -     -    21    24    22    22     -     - |  286  10.20
 COCO |    35     -    77    56    33    18    18     -     - |  210   5.54
 DGAR |     -     -     -     -    50    42    42     -     - |  287  20.85
 DWH1 |    53    82     -     -    34    15    15     -     - |  286   1.85
 FAIR |    58    50    50    34    29    23    23     -     - |  287   8.22
 GLPS |    18     -    23    14    13    31    31     -     - |  286  20.50
 HOB2 |    37    30     -    35    21    17    17     -     - |  287   0.05
 HRAO |    31     -    51     -    28    14    14     -     - |  286   0.82
 IRKT |     -    37     -    18    25    19    19     -     - |  287   0.14
 JAB1 |    28     -     -     -     -    23    23     -     - |  263  16.89
 KERG |    25    27    57    43    33    14    14     -     - |  179   1.55
 KHAJ |     -    43     -     -     -    32    32     -     - |  287   0.18
 KIT3 |     -     -    53    32    23    15    15     -     - |  287  15.12
 KOKB |    32    28     -    32    27    19    19     -     - |  287   0.05
 KOUR |    47     -    84    39    34    17    17     -     - |  286   2.47
 LPGS |     -    18    48     X    32    33    33     -     - |  286  21.45
 MAS1 |     -    32    64    38    25    14    14     -     - |  204   1.84
 MAW1 |    35     -    79     -    25    29    29     -     - |  286   9.35
 MCM4 |    70    36     -    53    47    33    33     -     - |  287  40.18
 MSKU |     -     -     -    44     -    25    25     -     - |  287  18.88
 NOT1 |    22     -     -     -     -    19    19     -     - |  287   0.16
 NRIL |    29     -     -    33    30    22    22     -     - |  287   7.03
 NTUS |    20     -    67    40    34    18    18     -     - |  287   8.13
 NYA1 |    38     -     -    35     -    30    30     -     - |  287   0.12
 ONSA |    29    30    65    17    23    20    20     -     - |  287   0.05
 QAQ1 |    20    67     -    21    33    19    19     -     - |  287   6.33
 SCH2 |    22    24     -     -    18    19    19     -     - |  287  39.34
 SCUB |    20     -     -    60     -    66    66     -     - |  285  11.92
 SFER |    20    20     -     -    34    21    21     -     - |  286   0.64
 STJO |    21    14     -    14    19    14    14     -     - |  287   0.06
 THTI |     -    29    61    60    47    25    25     -     - |  287  23.97
 TOW2 |    19     -     -    60    35    22    22     -     - |  286  12.28
 TSKB |    45    37    76    55    31    28    28     -     - |  286   1.17
 UNSA |     -     -    42    34     -    33    33     -     - |  287  17.33
 WTZR |    23    42    42    19    20    19    19     -     - |  287   0.09
 YAKT |    39     -     -     -     -    24    24     -     - |  286   0.92
 YELL |    30    38    44    20    33    28    28     -     - |  287   0.04
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    45    44    54    35    38    26    26  2464     - |


 BEST CLOCK FIT: YELL   287   0.04 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   287     0     0   287   22.70   | 3.60e-14  7.59e-15  1.58e-15 |
 ONSA |   287     0     0   287   20.01   | 3.16e-14  4.74e-15  2.74e-15 |
 STJO |   287     0     0   287   17.81   | 2.92e-14  5.95e-15  4.22e-15 |
 YELL |   287     1     0   286   12.60   | 3.28e-14  5.36e-15  1.42e-15 |
 KOKB |   287     0     0   287    7.61   | 4.21e-14  6.81e-15  2.94e-15 |
 NYA1 |   287     0     0   287    3.87   | 3.35e-14  7.94e-15  6.44e-15 |
 HOB2 |   287     0     0   287    3.59   | 4.41e-14  7.92e-15  4.57e-15 |
 WTZR |   287     0     0   287    3.43   | 4.42e-14  2.69e-14  6.90e-15 |
 NOT1 |   287     1     0   286    2.28   | 4.65e-14  9.76e-15  8.12e-15 |
 ALGO |   287     0     0   287    2.09   | 4.00e-14  7.44e-15  2.37e-15 |
 KHAJ |   287     0     0   287    1.71   | 8.94e-14  2.16e-14  1.99e-14 |
 IRKT |   287     0     0   287    0.86   | 5.25e-14  1.40e-14  1.21e-14 |
 G27  |   287     0     0   287    0.20   | 3.47e-13  9.93e-14  6.25e-14 |
 G29  |   287     0     0   287    0.16   | 4.00e-13  9.41e-14  5.65e-14 |
 G04  |   287     0     0   287    0.14   | 4.37e-13  1.18e-13  6.17e-14 |
 G16  |   287     0     0   287    0.12   | 4.59e-13  7.57e-14  4.16e-14 |
 G30  |   287     0     0   287    0.11   | 2.91e-13  1.21e-13  7.69e-14 |
 G06  |   287     0     0   287    0.11   | 4.55e-13  1.28e-13  7.29e-14 |
 BAHR |   286     0     0   285    0.11   | 5.39e-13  9.30e-14  5.14e-14 |
 G07  |   287     0     0   287    0.09   | 2.93e-13  1.17e-13  7.79e-14 |
 HRAO |   286     0     0   285    0.09   | 1.10e-13  6.62e-14  7.87e-14 |
 G26  |   287     0     0   287    0.08   | 3.46e-13  1.12e-13  6.67e-14 |
 SFER |   286     0     0   137    0.08   | 3.94e-13  1.17e-13  5.51e-14 |
 YAKT |   286     0     0   285    0.04   | 4.30e-13  1.17e-13  8.68e-14 |
 G31  |   191     0     0   177    0.03   | 2.82e-13  1.11e-13         - |
 TSKB |   286     0     0   285    0.02   | 1.04e-12  2.33e-13  7.76e-14 |
 G08  |   284     0     0   283    0.01   | 1.41e-12  3.34e-13  1.75e-13 |
 G10  |   287     0     0   287    0.01   | 1.11e-12  3.73e-13  2.25e-13 |
 DWH1 |   286     0     0   285    0.01   | 1.48e-12  4.05e-13  1.65e-13 |
 G24  |   287     0     0   287    0.01   | 1.35e-12  3.67e-13  2.46e-13 |
 KOUR |   286     0     0   285    0.01   | 1.51e-12  4.14e-13  2.27e-13 |
 G25  |   287     0     6    33    0.00   | 1.30e-12  4.03e-13  6.24e-14 |
 MAS1 |   204     0     0    59    0.00   | 2.03e-12  5.16e-13         - |
 KERG |   179     0     0    27    0.00   | 1.26e-12  3.36e-13         - |
 GPST |   287     0     0     0    0.00   | 6.01e-14  1.72e-14  1.82e-15 |
 COCO |   210     1     2     0    0.00   | 7.07e-13  1.94e-12         - |
 LPGS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   286     0     6     0    0.00   | 7.06e-13  7.86e-14  3.80e-14 |
 G23  |   282     0     6     0    0.00   | 4.85e-13  6.01e-14  1.50e-14 |
 G22  |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G21  |   287     4     6     0    0.00   | 9.01e-13  1.34e-13  5.03e-14 |
 G20  |   287     0     6     0    0.00   | 6.61e-13  8.01e-14  2.78e-14 |
 G19  |   287     0     6     0    0.00   | 6.72e-13  7.54e-14  2.16e-14 |
 G18  |   287     1     6     0    0.00   | 1.08e-12  1.15e-13  5.72e-14 |
 G15  |   287     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  4.74e-13  3.60e-13 |
 G14  |   287     0     6     0    0.00   | 6.22e-13  6.92e-14  1.56e-14 |
 G13  |   284     0     6     0    0.00   | 5.30e-13  6.72e-14  1.77e-14 |
 G11  |   287     1     6     0    0.00   | 6.57e-13  7.28e-14  3.18e-14 |
 G09  |   287     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.27e-13  2.42e-13 |
 G05  |   287     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  5.73e-13  2.63e-13 |
 G03  |   287     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  5.23e-13  2.12e-13 |
 G02  |   287     0     6     0    0.00   | 5.45e-13  5.88e-14  2.00e-14 |
 G01  |   283     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  6.61e-13  7.29e-13 |
 UNSA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   287     0     1     0    0.00   | 4.22e-13  5.76e-13  1.70e-12 |
 SCUB |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   287     0     1     0    0.00   | 6.66e-13  5.10e-13  2.67e-12 |
 MAW1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   287     0     0     0    0.00   | 5.54e-13  2.64e-13  7.75e-13 |
 DGAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 8.01e-13  2.41e-13  8.58e-14 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     STJO      ONSA      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
