
 GPS week: 1317   Day: 3   MJD: 53466                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2755     69    -0.34     0.43     2.84     0.00      0
 cod |   288     0  26141    358    -0.72     0.83     0.04    18.67      0
 esa |   288     0  16645   1230  3607.11    79.45     0.07     9.21      0
 gfz |   288     0  28932    570    -0.35     0.36     0.03    27.17      0
 iga |    96     0   2686      1    -0.33     0.40     0.06     0.00      0
 igu |    96     0   2686      0    -0.34     0.44     2.71     0.00      0
 jpl |   288     0  18990    397    -0.76    -1.41     0.03    29.41      0
 ngs |    96     0   2755     69    -0.34     0.41     2.53     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  32812   3263     6.13    -0.50     0.05    15.53      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -6194  -166    72    43   166   610    43 -5707     -     1 |
    2 |  -731   -50    75    67  -121   269   -17  -863     -   -71 |
    3 |   681   -63   -85    50    11  4600    74   552     -   -95 |
    4 | -2135   -62   -79   119   -73 -3246   -43 -1815     -    -5 |
    5 |  3592   -99   108    67   -17  5332   -27  2090     -   -12 |
    6 | -2639   -96     1    39  -159 -6689    49 -2404     -   -47 |
    7 |     X   224     -     -     -     -  -214     X     -    95 |
    8 |-10423    80    87   -16   221 -8526    -2 -8603     -  -116 |
    9 | -2524   -66   -20   138  -150 -8959   -65 -2517     -   -27 |
   10 | -2231     9     0   -24   126   453    58    97     -   -82 |
   11 |  -177   -55    -1   -26   -24  -164    97   446     -   -71 |
   13 |  3027   126   -65    24    89  2046    10  3115     -  -174 |
   14 |  3133   -98   -77    42    47  2665    73  3271     -   -47 |
   15 | -7901   -92  -173     0     8 -1824   164 -6695     -  -103 |
   16 |  3784   -91  -177   -93    80  1795   250  3754     -   -97 |
   18 |  3778   -90   -16    32   -42  1929   105  3690     -  -137 |
   19 |  3859   124  -217   -27   -76   570    74  3478     -  -128 |
   20 |  4470   -34   -77   -53    91  1475   108  4403     -   -26 |
   21 |  2712   -68   -83   -35  -101   456   172  2914     -  -136 |
   22 | -1375   -92   -71    93   -33  2402    55 -1043     -  -112 |
   23 | -1060    93    99   -31    10   344   -25 -1416     -   -70 |
   24 |  -314   -51   159    61    30  3172   -41  -628     -   -62 |
   25 | -1063  -139  -117    -4    50  2305   127 -1002     -     4 |
   26 |  -339   -35   -11   167  -177  -793   -69  -748     -  -113 |
   27 |  2633   -51   -44    38   140  4181    64  1984     -  -100 |
   28 |  9803   159    23   -21   193 -5998   -55  8571     -   -63 |
   29 | -1722    51   -87    28   -38 -1707    27 -1594     -  -110 |
   30 | -5134  -148    11   107  -161 -1174    26 -5239     -   -65 |
   31 |  4586    60     X   131   -94  4577  -151  1953     -    -1 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    55     -     -     -     -    25     -     -  -114 |
 AMC2 |     -   -11     -     -     -     -  -141     -     -   280 |
 ARTU |     -   136    34   -11     -     -   -87     -     -     X |
 ASC1 |     -     -     -    29     -     -   -87     -     -    73 |
 ASPA |     -     -     -   141     -     -   -93     -     -   -75 |
 AUCK |     -    27     -    21     -     -     -     -     -   -69 |
 BAHR |     -   -47     -   -34     -     -    28     -     -    62 |
 BILI |     -     3     -    37     -     -   -37     -     -     X |
 BOGT |     -    61    76    73     -     -  -119     -     -   -20 |
 BOR1 |     -    80     -     X     -     -     -     -     -   -96 |
 BRMU |     -     -     -    70     -     -     -     -     -  -123 |
 BRUS |     -   -30     -     -     -     -   -69     -     -   167 |
 CAGZ |     -    80     -     -     -     -     -     -     -   -96 |
 CAS1 |     -    -1   108   -80     -     -    51     -     -   -19 |
 CEDU |     -     -     X     -     -     -  -213     -     -   402 |
 CHAT |     -     -     -   -56     -     -     -     -     -    98 |
 CHUR |     -   260     -  -123     -     -     -     -     -   -14 |
 COCO |     -   -86  -144   126     -     -     -     -     -   -32 |
 CORD |     -    14     -   -22     -     -    12     -     -     - |
 DAKA |     -   -29     -   151     -     -  -121     -     -     - |
 DGAR |     -   -72     -    23     -     -    37     -     -   -22 |
 DRAO |     -    92   244  -132     -     -    60     -     -  -138 |
 DWH1 |     -   164     -     -     -     -     -     -     -  -197 |
 FAIR |     -     -    21   -22     -     -    13     -     -     - |
 GLPS |     -     4     -    90     -     -   -86     -     -     X |
 GODE |     -   101    42   -54     -     -     -     -     -   -52 |
 GOLD |     -    52    -2   -27     -     -    -7     -     -     X |
 GUAM |     -   101  -357     5     -     -     -     -     -    78 |
 GUAT |     -     -     -   -46     -     -     -     -     -    80 |
 HARB |     -     -     -   -22     -     -     -     -     -    38 |
 HOB2 |     -   -13     -   -37     -     -    -7     -     -    93 |
 HOFN |     -     -     -   -68     -     -    63     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -   -49     -     -     -     -     -    86 |
 IISC |     -     -   -98    33     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    -1     -    -8     -     -    78     -     -  -133 |
 JAB1 |     -    -9     -     6     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     -     -    -3     -     -     -     -     -     5 |
 JPLM |     -     -     -   -66     -     -     -     -     -   115 |
 KELY |     -     -     -   254     -     -  -235     -     -     - |
 KERG |     -  -141   -38   110     -     -     -     -     -     - |
 KGN0 |     -   -66     -     -     -     -     -     -     -    79 |
 KIT3 |     -     -    85  -127     -     -   118     -     -   -51 |
 KOKB |     -     -     -   -63     -     -     -     -     -   110 |
 KOSG |     -   -64     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 KOUR |     -    18   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -    94     -    11     -     -   -98     -     -    54 |
 LPGS |     -    44  -131     X     -     -     -     -     -    12 |
 MAC1 |     -   -16   106  -194     -     -     -     -     -   296 |
 MAS1 |     -   -52   106     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -    59   -50     -     -     -     -     -    52 |
 MAW1 |     -    94     -   -32     -     -    17     -     -   -89 |
 MBAR |     -   -52     -    48     -     -   -99     -     -   165 |
 MCM4 |     -   181     -  -124     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   177     -  -156     -     -     -     -     -    60 |
 METS |     -   -63     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 MIZU |     -     -   -94     -     -     -     -     -     -    56 |
 MKEA |     -     -    74   -10     -     -   -14     -     -     X |
 NKLG |     -     -     -   -27     -     -     -     -     -    47 |
 NPLD |     -   -64     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 NRC1 |     -     -     -   -77     -     -     -     -     -   135 |
 NRIL |     -     -     -    -6     -     -     5     -     -     X |
 NSSP |     -   -34     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 NTUS |     -   -66    24    64     -     -     -     -     -   -48 |
 NYA1 |     -    25     -     -     -     -     -     -     -   -29 |
 OHI2 |     -     X   271   -28     -     -     X     -     -  -108 |
 ONSA |     -     -   129   -44     -     -     -     -     -     X |
 PETP |     -   -59     -    41     -     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -     -     X  -143     -     -    63     -     -   121 |
 POL2 |     -     -     -   -52     -     -     -     -     -    91 |
 POTS |     -   -15     -    10     -     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -   -89     -     -     -     -     -     -     -   107 |
 PTBB |     -   -17     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 RBAY |     -   -61     -    18     -     -     -     -     -    41 |
 RESO |     -   120     -   -83     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -     -   -71     -     -     -     -     -   124 |
 SCUB |     -    46     -     -     -     -   -29     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -   -34     -     -    14     -     -    34 |
 SPT0 |     -   -93     -     -     -     -     -     -     -   112 |
 STJO |     -     -     -     4     -     -    -4     -     -     X |
 SUTH |     -     -     -    -3     -     -     -     -     -     6 |
 THTI |     -     -    56    -8     -     -     -     -     -   -20 |
 THU3 |     -    22     -   131     -     -     -     -     -  -256 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -   -39     -     -    74 |
 TIDB |     -     -   -58    20     -     -     -     -     -    -1 |
 TIXI |     -    38     -   -26     -     -     -     -     -     X |
 TOW2 |     -   -45     -    -4     -     -    -3     -     -    67 |
 TRO1 |     -   -52     -     -     -     -     -     -     -    63 |
 TROM |     -     -     -  -112     -     -     -     -     -   197 |
 TSKB |     -   -70    59     -     -     -     -     -     -    49 |
 TWTF |     -  -105     -     -     -     -     -     -     -   126 |
 UNSA |     -     -     X    50     -     -     -     -     -   -88 |
 USN3 |     -    29     -     -     -     -    46     -     -  -122 |
 USNO |     -     3     -     -     -     -     -     -     -    -3 |
 VILL |     -     -   372  -126     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     -    33     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 WTZR |     -    50   -44     5     -     -     -     -     -   -43 |
 WUHN |     -     -     -    -6     -     -     -     -     -    11 |
 YAR2 |     -     -     -    -8     -     -     -     -     -    14 |
 YEBE |     -     -     -     -     -     -    -8     -     -    15 |
 YELL |     -    97    46   -85     -     -     -     -     -     6 |
 ZWE2 |     -   110     -    69     -     -  -133     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4001    38   135    24    83  2949    23  4226     -    38 |  288   4.45
    2 |   395    46    76    23    52   232    37   356     -    38 |  288   0.16
    3 |  4317   107    89    24    89  5114    50  4227     -    80 |  288   2.54
    4 |  1004    53    39    61    58  2195    31   794     -    55 |  288   0.39
    5 |  4683    50    40    18    32  1993    18  2768     -    40 |  288   1.56
    6 |  1149    49    51    29    45  4938    23  1384     -    60 |  288   1.03
    7 |     X    92     -     -     -     -    76     X     -   125 |  208   0.73
    8 |  4280    24    35    21    25  3458    18  3797     -    45 |  288   2.35
    9 |  2658    36    54    23    52  4838    26  2747     -    80 |  288   1.95
   10 |  6766    70    96    34   121  4173    51  4838     -   131 |  288   2.19
   11 |  1447    33    41    15    96   336    23  1249     -    27 |  288   0.32
   13 |   680    55    53    50    59   878    32   540     -    69 |  288   0.21
   14 |   537    60    91    28    51  1358    23   496     -    64 |  288   0.20
   15 |  2808    23    95    22    58  2378    13  2311     -    63 |  288   1.73
   16 |   433    42    49    20    55   820    17   360     -    42 |  288   0.34
   18 |   615    56   100    28    79  1317    26   536     -    48 |  288   0.30
   19 |  1690    66   142    39    43   351    37  1422     -    53 |  288   0.31
   20 |   779    57    35    21    37   563    23   698     -    35 |  288   0.28
   21 |  1041    36    75    22    26   409    17  1028     -    48 |  288   0.28
   22 |  5696    75    46    25    77  4636    36  4677     -    55 |  288   2.63
   23 |  1632    52    63    21    33   366    24  1330     -    65 |  288   0.28
   24 |  2762    40    61    21    90  2683    18  2775     -    63 |  288   2.43
   25 |  3298    42    52    23    54  3189    16  3372     -   108 |  288   1.54
   26 |  1688    38    50    22    55   979    21  1460     -    33 |  288   0.59
   27 |  3123    24    39    19    44  1782    19  3079     -    33 |  288   0.49
   28 |   450    47    74    33    71  4061    22  3056     -    52 |  288   0.32
   29 |   760    50    74    42    41  1745    19   732     -    46 |  288   0.44
   30 |  2326    55    68    26    66   888    27  2021     -    92 |  288   0.66
   31 |  3197   117     X    36    99  3466    46  3067     -    85 |  280   0.89
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    20     -     -     -     -    10     -     -    27 |  288   0.11
 AMC2 |     -    30     -     -     -     -    15     -     -    39 |  288   0.04
 ARTU |     -    42    74    52     -     -    58     -     -     X |  284  10.06
 ASC1 |     -     -     -    58     -     -    50     -     -    58 |  260    >>>
 ASPA |     -     -     -    20     -     -    33     -     -    44 |  288    >>>
 AUCK |     -    49     -    19     -     -     -     -     -    46 |  264  14.29
 BAHR |     -    40     -    20     -     -    19     -     -    49 |  288   0.42
 BILI |     -    14     -     9     -     -    10     -     -     X |  287   7.63
 BOGT |     -    26    34    22     -     -    19     -     -    26 |  288  18.76
 BOR1 |     -    93     -     X     -     -     -     -     -   112 |  286   8.29
 BRMU |     -     -     -    15     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 BRUS |     -    27     -     -     -     -    28     -     -    29 |  288   0.04
 CAGZ |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   1.42
 CAS1 |     -    45    73    19     -     -    20     -     -    45 |  288   6.64
 CEDU |     -     -     X     -     -     -    23     -     -    43 |  247  18.10
 CHAT |     -     -     -    22     -     -     -     -     -    39 |  287  13.66
 CHUR |     -    34     -    15     -     -     -     -     -    23 |  288   0.05
 COCO |     -    50    49    25     -     -     -     -     -    62 |  283    >>>
 CORD |     -    25     -    20     -     -    14     -     -     - |  288  17.07
 DAKA |     -    26     -    36     -     -    46     -     -     - |  288  19.87
 DGAR |     -    40     -    43     -     -    25     -     -    24 |  288  22.17
 DRAO |     -    47    84    46     -     -    24     -     -    73 |  287  85.42
 DWH1 |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   2.09
 FAIR |     -     -    44    35     -     -    31     -     -     - |  288  18.40
 GLPS |     -    25     -    18     -     -    16     -     -     X |  288  26.74
 GODE |     -    53    74    26     -     -     -     -     -    19 |  288   0.16
 GOLD |     -    16    61    19     -     -    14     -     -     X |  288  14.22
 GUAM |     -    33    69    36     -     -     -     -     -    51 |  288  13.62
 GUAT |     -     -     -    60     -     -     -     -     -   105 |  274    >>>
 HARB |     -     -     -    16     -     -     -     -     -    28 |  287  28.78
 HOB2 |     -    27     -    26     -     -    22     -     -    15 |  288   0.07
 HOFN |     -     -     -    17     -     -    16     -     -     - |  286    >>>
 HRAO |     -     -     -    13     -     -     -     -     -    24 |  288   0.55
 IISC |     -     -    48    16     -     -     -     -     -     - |  288  29.87
 ISPA |     -    25     -    30     -     -    48     -     -    51 |  288  21.46
 JAB1 |     -    43     -    30     -     -     -     -     -     - |  264  19.33
 JOZE |     -     -     -    13     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 JPLM |     -     -     -     9     -     -     -     -     -    16 |  288   7.33
 KELY |     -     -     -    36     -     -    34     -     -     - |  211   8.00
 KERG |     -    35    42    24     -     -     -     -     -     - |  288   1.96
 KGN0 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.39
 KIT3 |     -     -    39    20     -     -    16     -     -    17 |  288  16.50
 KOKB |     -     -     -    14     -     -     -     -     -    25 |  288   0.06
 KOSG |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288 113.22
 KOUR |     -    26    53     -     -     -     -     -     -     - |  252   2.22
 LHAS |     -    30     -    62     -     -    32     -     -    41 |  265   9.50
 LPGS |     -    43    97     X     -     -     -     -     -    45 |  276  24.14
 MAC1 |     -    32    58    34     -     -     -     -     -    21 |  288  20.99
 MAS1 |     -    25    51     -     -     -     -     -     -     - |  252   2.46
 MATE |     -     -    36    22     -     -     -     -     -    47 |  288   0.12
 MAW1 |     -    41     -    19     -     -    30     -     -    66 |  288   8.35
 MBAR |     -    52     -    70     -     -    51     -     -    50 |  288  22.95
 MCM4 |     -    24     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  58.35
 MDO1 |     -    24     -    22     -     -     -     -     -    58 |  288  24.45
 METS |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    20 |  287   8.27
 MIZU |     -     -    51     -     -     -     -     -     -    30 |  268   0.36
 MKEA |     -     -    38    21     -     -    24     -     -     X |  288  30.36
 NKLG |     -     -     -    21     -     -     -     -     -    36 |  287    >>>
 NPLD |     -    12     -     -     -     -     -     -     -    14 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -     -    13     -     -     -     -     -    23 |  288   0.02
 NRIL |     -     -     -    13     -     -    12     -     -     X |  286   6.61
 NSSP |     -    12     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288  10.24
 NTUS |     -    34    58    21     -     -     -     -     -    50 |  288   9.60
 NYA1 |     -     9     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288 111.58
 OHI2 |     -     X   109    59     -     -     X     -     -    65 |  288   8.88
 ONSA |     -     -    51    17     -     -     -     -     -     X |  288   0.09
 PETP |     -    17     -    12     -     -     -     -     -     X |  287   9.12
 PIE1 |     -     -     X    39     -     -    33     -     -    27 |  278   2.23
 POL2 |     -     -     -     6     -     -     -     -     -    11 |  288  12.93
 POTS |     -    28     -    19     -     -     -     -     -     X |  288  20.74
 PRDS |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  56.16
 PTBB |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.36
 RBAY |     -    23     -    14     -     -     -     -     -    34 |  288  45.09
 RESO |     -    21     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   7.76
 SCH2 |     -     -     -     9     -     -     -     -     -    16 |  288  12.90
 SCUB |     -    16     -     -     -     -    10     -     -     - |  288  15.73
 SHAO |     -     -     -    28     -     -    22     -     -    22 |  288  16.97
 SPT0 |     -    11     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.03
 STJO |     -     -     -    27     -     -    25     -     -     X |  288   0.07
 SUTH |     -     -     -    22     -     -     -     -     -    38 |  288  13.00
 THTI |     -     -    97    38     -     -     -     -     -    40 |  288   3.38
 THU3 |     -    16     -    12     -     -     -     -     -    27 |  288   7.60
 TID1 |     -     -     -     -     -     -    15     -     -    28 |  288   0.12
 TIDB |     -     -    33    14     -     -     -     -     -    16 |  288   0.13
 TIXI |     -    16     -    11     -     -     -     -     -     X |  287   6.74
 TOW2 |     -    30     -    32     -     -    27     -     -    37 |  288  16.44
 TRO1 |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   7.97
 TROM |     -     -     -    11     -     -     -     -     -    20 |  284    >>>
 TSKB |     -    49    50     -     -     -     -     -     -    39 |  288   1.37
 TWTF |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 UNSA |     -     -     X    29     -     -     -     -     -    52 |  288  17.42
 USN3 |     -    39     -     -     -     -    22     -     -    20 |  288   0.03
 USNO |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 VILL |     -     -    40    14     -     -     -     -     -     - |  114   7.42
 WILL |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  96.07
 WTZR |     -    29    27    20     -     -     -     -     -    51 |  288   0.09
 WUHN |     -     -     -    15     -     -     -     -     -    27 |  287  15.48
 YAR2 |     -     -     -    14     -     -     -     -     -    24 |  288  23.54
 YEBE |     -     -     -     -     -     -    17     -     -    32 |  288   0.18
 YELL |     -    23    69    26     -     -     -     -     -    70 |  288   0.06
 ZWE2 |     -    26     -    21     -     -    16     -     -     - |  288  10.14
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2843    41    67    28    64  2709    28  2525     -    48 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288   10.40   | 3.98e-14  6.01e-15  2.67e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288   10.40   | 3.26e-14  8.25e-15  1.91e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.40   | 4.08e-14  8.32e-15  2.11e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.40   | 3.90e-14  7.65e-15  2.88e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   10.33   | 4.17e-14  9.38e-15  2.63e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.25   | 5.54e-14  2.58e-14  6.68e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    5.90   | 4.60e-14  1.20e-14  2.33e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.77   | 7.41e-14  9.90e-15  2.02e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.21   | 4.72e-14  1.20e-14  3.26e-15 |
 DRAO |   287     0     0   286    3.56   | 4.06e-14  9.76e-15  7.04e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.32   | 3.90e-14  1.11e-14  3.00e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.12   | 4.16e-14  1.13e-14  4.87e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    2.74   | 3.80e-14  8.31e-15  2.55e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.28   | 4.59e-14  1.27e-14  1.14e-14 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.26   | 5.69e-14  1.51e-14  4.36e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    1.95   | 4.53e-14  1.36e-14  8.55e-15 |
 PIE1 |   278     1     0   275    1.87   | 1.06e-13  1.56e-14  4.34e-15 |
 ALBH |   288     0     0   143    1.01   | 4.15e-14  1.10e-14  9.87e-15 |
 YEBE |   288     0     0   220    0.95   | 1.67e-13  1.95e-14  1.87e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.53   | 4.16e-14  1.06e-14  4.45e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    0.41   | 2.85e-14  7.70e-15  8.78e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.25   | 3.62e-14  1.04e-14  1.56e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.23   | 3.01e-13  6.39e-14  3.16e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.17   | 4.65e-13  1.06e-13  2.43e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.13   | 2.00e-13  2.73e-14  1.04e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.12   | 3.76e-13  1.01e-13  4.88e-14 |
 TID1 |   288     0     0   288    0.12   | 7.66e-14  1.84e-14  7.96e-15 |
 MIZU |   268     0     0   268    0.10   | 3.94e-13  1.05e-13  3.78e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.10   | 4.62e-13  6.42e-14  3.53e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.09   | 3.26e-13  1.25e-13  7.77e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.48e-13  1.07e-13  3.34e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.08   | 3.40e-13  1.06e-13  5.67e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.07   | 1.12e-13  2.65e-14  5.96e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.71e-13  8.91e-14  6.40e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.06   | 5.19e-13  1.22e-13  4.67e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 4.25e-13  1.05e-13  8.65e-14 |
 BOR1 |   286     0     0   284    0.05   | 4.64e-13  1.16e-13  6.26e-14 |
 G31  |   280     0     0   278    0.04   | 2.32e-13  1.28e-13  6.32e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.80e-13  3.41e-13  1.39e-13 |
 G07  |   208     0     1    67    0.02   | 3.82e-13  1.00e-13         - |
 G22  |   288     0     1   143    0.02   | 6.88e-13  1.14e-13  1.78e-13 |
 CAGZ |   288     0     0   288    0.01   | 1.02e-12  2.65e-13  8.73e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.17e-12  3.33e-13  1.98e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  2.84e-13  1.34e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.77e-13  1.21e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  3.73e-13  1.58e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  3.89e-13  1.09e-13 |
 KOUR |   252     0     0   252    0.01   | 1.63e-12  4.23e-13         - |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.05e-13  2.95e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.61e-14  9.96e-15  2.90e-15 |
 VILL |   114     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   211     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 8.74e-13  9.44e-14  3.65e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.13e-13  2.36e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.14e-13  6.15e-14  3.48e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 9.08e-13  1.41e-13  3.65e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.48e-13  7.71e-14  2.08e-14 |
 G19  |   288     0     4     0    0.00   | 7.07e-13  7.75e-14  2.95e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.14e-12  9.74e-14  2.38e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  5.08e-13  1.37e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.82e-13  6.74e-14  1.79e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 5.28e-13  6.52e-14  1.96e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.01e-13  7.14e-14  4.03e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-12  4.36e-13  2.20e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.11e-13  2.21e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.36e-13  5.75e-14  1.21e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  7.57e-13  5.28e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     1     0    0.00   | 4.32e-13  3.21e-13  3.10e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 6.35e-13  4.08e-13  1.03e-12 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   252     0     0     0    0.00   | 1.77e-12  5.11e-13         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.14e-13  2.79e-13  7.66e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     1     0    0.00   | 5.68e-13  5.64e-13  1.79e-12 |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   283     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   260     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.90e-17  2.28e-16  1.37e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      USNO      SPT0 |
------------------------------------------+------------------------------+
