
 GPS week: 1318   Day: 4   MJD: 53474                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2672      0     0.19     0.11     2.79     0.00      0
 cod |   288     0  27305    652    -0.65     0.65     0.04    19.10      0
 emr |   288     0  20889     91     7.93    -2.48     0.03    24.34      0
 esa |   288     0  15736    769  1336.19    -2.96     0.11     0.00      0
 gfz |   288     0  26623    897     0.30    -0.12     0.03    27.26      0
 iga |    96     0   2672     54     0.15     0.22     0.09     0.00      0
 igu |    96     0   2672      0     0.17     0.13     3.92     0.00      0
 jpl |   288     0  18151     68     2.79    -2.15     0.03    29.29      0
 ngs |    96     0   2672      0     0.19     0.12     2.77     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     4  27914   1218 -9999.90 -5762.18  9471.35     0.00    287

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  2315    51   -20  -300    12   113 15623   -28  1713     -****** |
    2 | -1899   -93   -94  -113    58    -5 -1449    85 -2088     -****** |
    3 | -4525     X   -93  -191   175  -396 -3451   -74 -4220     -****** |
    4 | -2696  -189   -29   -52    66   125  -475    86 -2624     -****** |
    5 |  1734    93  -145   767   -55   116 14713   111  1939     -****** |
    6 | -3486     X  -166   204    30  -232 -8030   110 -3249     -****** |
    7 |  6747   -44   -66   -58    78   127 -5456     7  4040     -****** |
    8 | -4801     2    38  -140    15   139   666   -47 -3982     -****** |
    9 |  -607    14   -82   -80   -88  -163   464   140  -807     -****** |
   10 | -6306  -169   140  -361   -27   101 -9343    19 -5026     -****** |
   11 |  3715    10   -66  -487    39   -77  -971    11  3417     -****** |
   13 |  4965    63  -145  -151    52   -21  -570    31  4749     -****** |
   14 |  1831    93  -157  -328    44    26 -3266    29  1699     -****** |
   15 | -3754  -200    38   606   144   259  -571   -35 -3716     -****** |
   16 |  5040    53  -103  -500   -54   -36  -841   101  4813     -****** |
   19 |  5525   173  -229  -589    60    35 -1060    24  4814     -****** |
   20 |  4186   -53    35  -125    60   268 -1570   -51  4011     -****** |
   21 |  6476    52   -98   906   -58    99  6284   102  7135     -****** |
   22 | -2793  -127  -143  1595   181   -54 -2145    33 -3078     -****** |
   23 | -1063    92   -32  -450    58   -92 -1244   -87 -1296     -****** |
   24 |  2795  -150    91   -23    48   109 18612   -22  2042     -****** |
   25 |   369    34  -101  -333    39  -257 -5087    26  -567     -****** |
   26 |  -457  -135  -170  -398   178  -185 -2432    64  -405     -****** |
   27 |  4200   -42   129  -197   -45   -40 -2458   -38  2474     -****** |
   28 |  1347    23   -67  -321    46   125 -1612    -2   978     -****** |
   29 |  -499  -134  -135  -328   117  -358 -1302    91  -972     -****** |
   30 | -2611    53  -160   794     7   -93 -1058    92 -2732     -****** |
   31 |-16504    -5  -126   -58    81   -57 -2810    24 -9633     -****** |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    11   -33     -     -     -     -    20     -     -****** |
 ALGO |     -     -    13     X   -11     -     -     -     -     -****** |
 AMC2 |     -     9   212     -     -     -     -  -168     -     -****** |
 ARTU |     -   112     -   154   -43     -     -   -33     -     -****** |
 ASC1 |     -    20     -     -   -52     -     -    47     -     -****** |
 AUCK |     -    65     -  -184   -45     -     -     -     -     -****** |
 BAHR |     -   -33    48     -   -27     -     -     6     -     -****** |
 BILI |     -    30     -     -     1     -     -   -20     -     -****** |
 BJFS |     -     -     -     -    46     -     -   -43     -     -****** |
 BOR1 |     -    93    23     -   -86     -     -     -     -     -****** |
 BRUS |     -   -38    78     -     -     -     -   -40     -     -****** |
 CAS1 |     -   -23     -  -623    -5     -     -    19     -     -****** |
 CHUR |     -    33   199     -  -166     -     -     -     -     -****** |
 COCO |     -   -16     -   140     4     -     -     6     -     -****** |
 CORD |     -   -48     -     -    -7     -     -    37     -     -     - |
 DARW |     -     -    91     -     -     -     -   -76     -     -     X |
 DGAR |     -  -144     -     -    35     -     -    61     -     -****** |
 DRAO |     -   109    77 -3174  -147     -     -     1     -     -****** |
 DWH1 |     -   121   -95     -     -     -     -     -     -     -****** |
 FAIR |     -     -    53   -72   -33     -     -   -13     -     -     - |
 FLIN |     -    68     -     -    -7     -     -   -38     -     -     - |
 GLPS |     -    10     - -2780    75     -     -   -76     -     -****** |
 GODE |     -    82    60 -2142  -112     -     -     -     -     -****** |
 GOLD |     -   114     -   150   -48     -     -   -30     -     -****** |
 HARB |     -   -25     -     -    18     -     -     -     -     -****** |
 HERS |     -   -72    56     -     -     -     -     -     -     -****** |
 HOB2 |     -   -28    33     -    23     -     -   -31     -     -****** |
 HOFN |     -     -     -     -  -113     -     -   105     -     -     - |
 HOLM |     -    60     -     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 HRAO |     -    -4     -     -     3     -     -     -     -     -****** |
 IENG |     -  -104    82     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    71     -     -   -37     -     -   -12     -     -****** |
 JAB1 |     -    83     -  -476   -58     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   199     -  -178     -     -     -     -     -****** |
 KARR |     -   -47     -     -    33     -     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -   160     -     -  -149     -     -     - |
 KERG |     -  -170  -164     X   295     -     -     -     -     -****** |
 KGN0 |     -   -96    76     -     -     -     -     -     -     -****** |
 KIT3 |     -    -1     -   -34    25     -     -   -23     -     -****** |
 KOKB |     -   -44    87     -   -46     -     -     -     -     -****** |
 KOUR |     -   -20     -    -6    14     -     -     -     -     -****** |
 LHAS |     -   121     -     -    22     -     -  -100     -     -****** |
 LPGS |     -   -83    65  5340     X     -     -     -     -     -****** |
 MAC1 |     -   -46     -   189    32     -     -     -     -     -****** |
 MAW1 |     -    75     -     -    33     -     -   -86     -     -****** |
 MBAR |     -     -     -     -    44     -     -   -41     -     -****** |
 MCM4 |     -   253  -199     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    85   -66     -     X     -     -     -     -     -****** |
 METS |     -   -52    41     -     -     -     -     -     -     -****** |
 MKEA |     -   114     -   -11   -68     -     -   -11     -     -****** |
 NKLG |     -     4     -   -47    -3     -     -     -     -     -****** |
 NPLD |     -  -109    85     -     -     -     -     -     -     -****** |
 NRC1 |     -   147    -9     -   -95     -     -     -     -     -****** |
 NRIL |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     -****** |
 NTUS |     -     9     -    50    -7     -     -     -     -     -****** |
 NYAL |     -     -    17     -   -15     -     -     -     -     -****** |
 OHI2 |     -   -32     -    61   -11     -     -    31     -     -     X |
 OPMT |     -   -41    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   137   -56     -     -     -  -114     -     -****** |
 POL2 |     -    56     -     -   -39     -     -     -     -     -****** |
 POTS |     -    30     -     -   -21     -     -     -     -     -****** |
 PTBB |     -   -16    12     -     -     -     -     -     -     -****** |
 RESO |     -    99     -     -   -70     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -  -152     -     -   107     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -37    95     -   -59     -     -     -     -     -****** |
 SANT |     -   443     -  4649  -310     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -   123     -  -110     -     -     -     -     -****** |
 SFER |     -   -43    34     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -  -229     -     -   213     -     -****** |
 SPT0 |     -  -160   126     -     -     -     -     -     -     -****** |
 STJO |     -     -    19     -   -19     -     -     2     -     -****** |
 SUTM |     -     -   104     -    14     -     -  -100     -     -     X |
 THTI |     -     -   122  -123  -109     -     -     -     -     -****** |
 THU3 |     -  -104    12     -    62     -     -     -     -     -****** |
 TIDB |     -     -    11    26   -10     -     -     -     -     -****** |
 TIXI |     -   -80     -  -108    56     -     -     -     -     -****** |
 TOW2 |     -   122     -     -    -1     -     -   -79     -     -****** |
 TSKB |     -   -62    38     9    65     -     -   -52     -     -****** |
 TWTF |     -   -75    59     -     -     -     -     -     -     -****** |
 USN3 |     -    31     -     -     -     -     -   -20     -     -****** |
 USNO |     -   -12     9     -     -     -     -     -     -     -****** |
 WILL |     -   -66    52     -     -     -     -     -     -     -****** |
 WTZR |     -   -36   120  1423   -82     -     -     -     -     -****** |
 WUHN |     -     -   -40     -    36     -     -     -     -     -****** |
 YAR2 |     -   -40    31     -     0     -     -     -     -     -****** |
 YELL |     -     -  -132 -2579   118     -     -     -     -     -****** |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5460    51    28    72    21   100  8814    29  5279     -****** |  288   4.15
    2 |  1099    47    43    45    28    47  1300    40   943     -****** |  288   0.14
    3 |  2749     X    60   368    99   229  2360    55  2609     -****** |  276   1.88
    4 |  1115    52    31   120    30    50  1284    24   666     -****** |  288   0.68
    5 |  2584    44    18    56    36    57  7195    22  2492     -****** |  288   1.90
    6 |  1008     X    41   234    29   143  5311    14   914     -****** |  276   1.05
    7 |  2699    88    61   132    60   216  3486    44  2714     -****** |  277   0.86
    8 |  3667    22    23    52    21    47  2275    20  3516     -****** |  288   2.35
    9 |  3845    16    26    48    12    94  3663    16  3666     -****** |  288   3.56
   10 |  2455    67    29    48    26    93  4565    38  2767     -****** |  288   2.47
   11 |  1329    39    28    48    22    39   928    17  1164     -****** |  288   0.36
   13 |   769    50    35    63    39    46  1068    13   437     -****** |  288   0.29
   14 |  1649    46    34    69    19    47  2310    29  1576     -****** |  288   0.19
   15 |  4860    31    18    84    18    77  3393    21  5257     -****** |  288   3.65
   16 |   577    41    29    39    22    53  1213    21   758     -****** |  288   0.30
   19 |  1246    63    30    83    20   138  1270    38  1069     -****** |  288   0.36
   20 |  1177    37    16    69    14    90  1449    16  1011     -****** |  288   0.24
   21 |  4450    39    25    67    21    57  3079    14  3698     -****** |  288   0.27
   22 |  1704    54    42   122    32    70  1560    20  1804     -****** |  288   0.17
   23 |   945    56    33    43    24    92  1260    27   881     -****** |  288   0.18
   24 |  3059    49    24    64    17    59 10072    20  2872     -****** |  288   2.09
   25 |  2165    43    24    47    20    77  4008    22  2363     -****** |  288   1.99
   26 |   995    49    18    80    39    46  1515    25  1177     -****** |  288   0.57
   27 |  3161    22    34    49    28    70  2106    13  4111     -****** |  288   0.64
   28 |  1972    47    42   114    21    57   773    18  1870     -****** |  288   0.77
   29 |   665    47    17    56    40   143   577    28   810     -****** |  288   0.58
   30 |  1144    45    21    54    13    43   684    19   956     -****** |  288   0.88
   31 |  6854    84    73   129    42    61  7456    51  6732     -****** |  276   0.48
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    23    25     -     -     -     -    17     -     -****** |  288   0.14
 ALGO |     -     -    41     X    37     -     -     -     -     -****** |  287 163.41
 AMC2 |     -    36    51     -     -     -     -    25     -     -****** |  288   0.04
 ARTU |     -    23     -    48    18     -     -    15     -     -****** |  288  10.47
 ASC1 |     -   115     -     -   105     -     -    41     -     -****** |  260    >>>
 AUCK |     -    17     -   356    12     -     -     -     -     -****** |  264  12.86
 BAHR |     -    26    20     -    13     -     -    16     -     -****** |  288   0.58
 BILI |     -    27     -     -     7     -     -    17     -     -****** |  287   6.98
 BJFS |     -     -     -     -    10     -     -     9     -     -****** |  271  10.65
 BOR1 |     -    29    25     -     9     -     -     -     -     -****** |  288   0.50
 BRUS |     -    30    17     -     -     -     -    12     -     -****** |  288   0.05
 CAS1 |     -    41     -    51    13     -     -    23     -     -****** |  288   7.33
 CHUR |     -    27    19     -    24     -     -     -     -     -****** |  287   0.07
 COCO |     -    37     -    80    41     -     -    33     -     -****** |  288  15.50
 CORD |     -    27     -     -    21     -     -    25     -     -     - |  288  13.70
 DARW |     -     -    34     -     -     -     -    28     -     -     X |  288  14.03
 DGAR |     -    28     -     -    17     -     -    17     -     -****** |  288  24.56
 DRAO |     -    17    19    49    11     -     -    19     -     -****** |  288   0.03
 DWH1 |     -    38    30     -     -     -     -     -     -     -****** |  288   1.29
 FAIR |     -     -    35    92    29     -     -    49     -     -     - |  286  28.19
 FLIN |     -    21     -     -    28     -     -    19     -     -     - |  288   8.17
 GLPS |     -    35     -    44    12     -     -    26     -     -****** |  288  20.40
 GODE |     -    38    14    57    33     -     -     -     -     -****** |  288   0.31
 GOLD |     -    25     -    49    12     -     -    16     -     -****** |  288  14.68
 HARB |     -    41     -     -    28     -     -     -     -     -****** |  287  53.16
 HERS |     -    45    35     -     -     -     -     -     -     -****** |  241   7.97
 HOB2 |     -    40    13     -    33     -     -    35     -     -****** |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -     -    13     -     -    12     -     -     - |  280    >>>
 HOLM |     -    22     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   6.82
 HRAO |     -    35     -     -    25     -     -     -     -     -****** |  288   0.38
 IENG |     -    28    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.94
 ISPA |     -    41     -     -    36     -     -    46     -     -****** |  288  23.21
 JAB1 |     -    46     -   303    32     -     -     -     -     -     - |  263  17.36
 JPLM |     -     -    23     -    20     -     -     -     -     -****** |  288    >>>
 KARR |     -    40     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  288  11.38
 KELY |     -     -     -     -    21     -     -    19     -     -     - |  286   7.90
 KERG |     -   120   104     X    24     -     -     -     -     -****** |  286   1.82
 KGN0 |     -    26    20     -     -     -     -     -     -     -****** |  287   0.29
 KIT3 |     -    51     -   131    13     -     -    35     -     -****** |  264  25.99
 KOKB |     -    33    27     -    21     -     -     -     -     -****** |  288   0.05
 KOUR |     -    43     -    54    30     -     -     -     -     -****** |  287   1.70
 LHAS |     -    26     -     -    20     -     -    15     -     -****** |  288   9.13
 LPGS |     -    18    14    97     X     -     -     -     -     -****** |  277  17.94
 MAC1 |     -    51     -    83    36     -     -     -     -     -****** |  288  13.16
 MAW1 |     -    30     -     -    33     -     -    38     -     -****** |  288  10.89
 MBAR |     -     -     -     -    34     -     -    32     -     -****** |  232  20.17
 MCM4 |     -    52    41     -     X     -     -     -     -     -     - |  281  27.82
 MDO1 |     -    36    28     -     X     -     -     -     -     -****** |  285  10.78
 METS |     -    31    24     -     -     -     -     -     -     -****** |  287   9.07
 MKEA |     -    33     -    75    21     -     -    27     -     -****** |  288  28.73
 NKLG |     -    36     -   118    25     -     -     -     -     -****** |  278    >>>
 NPLD |     -    23    18     -     -     -     -     -     -     -****** |  287   0.03
 NRC1 |     -    19     9     -    15     -     -     -     -     -****** |  288   0.02
 NRIL |     -    24     -     -    17     -     -     -     -     -****** |  288   7.87
 NTUS |     -    28     -    99    20     -     -     -     -     -****** |  283   8.24
 NYAL |     -     -    12     -    11     -     -     -     -     -****** |  288   0.09
 OHI2 |     -    24     -   134    19     -     -    25     -     -     X |  288   6.70
 OPMT |     -    25    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.04
 PIE1 |     -     -    46   158     -     -     -    39     -     -****** |  205   3.89
 POL2 |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     -****** |  288  11.50
 POTS |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -****** |  288  20.68
 PTBB |     -    22    17     -     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.40
 RESO |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   7.28
 REUN |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  265  17.17
 RIOG |     -    24    26     -    29     -     -     -     -     -****** |  288   9.02
 SANT |     -    21     -    68    15     -     -     -     -     -     - |  276   4.21
 SCH2 |     -     -     9     -     8     -     -     -     -     -****** |  288 101.51
 SFER |     -    31    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   0.42
 SHAO |     -     -     -     -    10     -     -    10     -     -****** |  288  18.83
 SPT0 |     -    16    13     -     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.04
 STJO |     -     -    26     -    38     -     -    28     -     -****** |  288   0.06
 SUTM |     -     -    35     -    23     -     -    29     -     -     X |  288  14.48
 THTI |     -     -    23    55    21     -     -     -     -     -****** |  288   3.39
 THU3 |     -    17    16     -     9     -     -     -     -     -****** |  288   7.31
 TIDB |     -     -    23    52    20     -     -     -     -     -****** |  288   0.08
 TIXI |     -    17     -    42    12     -     -     -     -     -****** |  287   7.09
 TOW2 |     -    41     -     -    29     -     -    33     -     -****** |  288  11.47
 TSKB |     -    34    20    91    26     -     -    25     -     -****** |  288   1.06
 TWTF |     -    31    24     -     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.15
 USN3 |     -    14     -     -     -     -     -     9     -     -****** |  288   0.04
 USNO |     -    16    12     -     -     -     -     -     -     -****** |  288   0.01
 WILL |     -    21    17     -     -     -     -     -     -     -****** |  228 163.58
 WTZR |     -    22    20    38    11     -     -     -     -     -****** |  288   0.12
 WUHN |     -     -    17     -    15     -     -     -     -     -****** |  287  16.42
 YAR2 |     -    29    10     -    19     -     -     -     -     -****** |  288   9.64
 YELL |     -     -    13    67    12     -     -     -     -     -****** |  167   0.06
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2794    40    31   109    28    92  3922    27  2771     -****** |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   12.43   | 3.73e-14  6.63e-15  2.51e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   12.39   | 3.79e-14  9.93e-15  2.60e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   11.89   | 4.32e-14  6.12e-15  3.42e-15 |
 USNO |   288     0     0   288   11.26   | 3.34e-14  4.96e-15  1.75e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    8.49   | 3.42e-14  5.46e-15  3.09e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    7.86   | 6.84e-14  9.13e-15  2.83e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    7.44   | 4.14e-14  1.27e-14  2.67e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.84   | 3.77e-14  1.32e-14  5.62e-15 |
 OPMT |   287     0     0   134    5.80   | 4.48e-14  7.66e-15  2.70e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    5.03   | 4.27e-14  1.04e-14  9.61e-15 |
 CHUR |   287     0     0   286    2.81   | 4.90e-14  9.56e-15  4.06e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.88   | 2.84e-14  6.39e-15  3.06e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.87   | 4.20e-14  1.20e-14  1.39e-14 |
 WTZR |   288     0     0   288    1.40   | 4.10e-14  5.12e-14  1.01e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.63   | 4.04e-14  1.05e-14  5.82e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.57   | 2.94e-14  9.76e-15  1.09e-14 |
 DRAO |   288     0     0   143    0.46   | 3.24e-14  5.80e-15  1.64e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.31   | 3.65e-14  1.26e-14  3.19e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.26   | 1.77e-13  2.30e-14  9.69e-15 |
 G31  |   276     0     0   274    0.14   | 2.33e-13  6.79e-14  5.11e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.13   | 4.82e-13  6.28e-14  3.15e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.13   | 2.65e-13  7.76e-14  4.08e-14 |
 G13  |   288     0     5    77    0.10   | 5.24e-13  5.20e-14  3.13e-14 |
 KGN0 |   287     0     1   178    0.08   | 4.40e-13  8.47e-14  2.86e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.08   | 4.46e-13  1.11e-13  7.84e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.77e-13  1.23e-13  4.42e-14 |
 SFER |   285     0     0   283    0.08   | 4.02e-13  1.03e-13  4.94e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.07   | 6.27e-13  8.29e-14  3.09e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.47e-13  1.38e-13  4.58e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.06   | 3.94e-13  1.25e-13  6.75e-14 |
 G06  |   276     0     0   274    0.05   | 5.03e-13  1.92e-13  7.05e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 5.10e-13  1.01e-13  6.44e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 2.79e-13  9.28e-14  1.06e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.38e-13  1.05e-13  8.09e-14 |
 G07  |   277     0     0   275    0.04   | 2.96e-13  9.27e-14  9.85e-14 |
 PIE1 |   205     0     1    64    0.03   | 8.00e-14  2.40e-14         - |
 IENG |   288     0     0   143    0.02   | 5.10e-13  1.59e-13  7.77e-14 |
 HRAO |   288     0     0   267    0.02   | 1.29e-13  7.90e-14  3.73e-14 |
 ALGO |   287     0     0   286    0.02   | 4.84e-14  1.05e-13  3.59e-13 |
 G22  |   288     0     6    10    0.02   | 6.30e-13  6.27e-14  1.12e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 8.56e-13  2.53e-13  6.74e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  4.49e-13  1.22e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  3.87e-13  2.41e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.52e-12  4.09e-13  2.92e-13 |
 KOUR |   287     0     0   286    0.01   | 1.54e-12  4.37e-13  1.92e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  3.93e-13  1.98e-13 |
 KERG |   286     1     1   173    0.00   | 1.48e-12  4.74e-13  2.16e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.22e-14  5.08e-15  1.58e-15 |
 YELL |   167     0     0     0    0.00   | 3.65e-14  7.02e-15         - |
 MBAR |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   260     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   278     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     8     6     0    0.00   | 9.50e-13  2.65e-13  1.18e-13 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.84e-13  1.54e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 4.82e-13  6.81e-14  1.44e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 9.69e-13  1.52e-13  4.84e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 6.44e-13  8.18e-14  1.69e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  5.60e-13  3.88e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.07e-13  6.69e-14  1.85e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.95e-13  6.81e-14  4.51e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.83e-13  4.39e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.50e-13  1.96e-13 |
 G03  |   276     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  5.29e-13  1.21e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.29e-13  4.89e-14  1.18e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  7.19e-13  3.04e-13 |
 YAR2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.24e-13  2.33e-13  2.25e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   285     0     1     0    0.00   | 6.35e-13  8.15e-13  1.09e-12 |
 MCM4 |   281     0     0     0    0.00   | 6.64e-13  3.97e-13  1.65e-12 |
 MAW1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 5.99e-13  4.11e-13  1.22e-12 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.67e-17  3.21e-16  1.93e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      USNO      DRAO |
------------------------------------------+------------------------------+
