
 GPS week: 1335   Day: 0   MJD: 53589                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0    -0.18     0.18     2.95     0.00      0
 cod |   288     0  27592    126    -0.52    -0.07     0.04    23.34      0
 emr |   288     0  25830    587   845.17    10.00     0.05    16.00      0
 esa |   288     0  18739   3862   845.92     7.77     0.08     6.77      0
 gfz |   288     0  30689    498    -0.16     0.13     0.04    25.03      0
 iga |    96     0   2784      0    -0.19     0.19     0.12     0.00      0
 igu |    96     0   2784      2    -0.20     0.26     2.69     0.00      0
 jpl |   288     0  18937   1637     3.17     0.01     0.07    11.45      0
 ngs |    96     0   2784      0    -0.18     0.19     2.71     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35861    425     2.99     0.44     0.05    17.41      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -8838    69   -90    42   -22   -43  1917    79 -7282     -   -46 |
    2 | -1113    60   -11  -118    69   108   200    28 -1096     -  -143 |
    3 | -6746    -2  -133    29   117     7  2142     X -4098     -   -55 |
    4 | -1102   -16    28   147    17    15  1751    76  -890     -  -136 |
    5 |  -218   -77   104  -119     8   -73 -3524     X   -33     -    41 |
    6 |  -425   -35   -82     9   126   -54-11828   -58 -2061     -   -27 |
    7 | -1964  -130    83    52   102    54 -3787   -64 -1793     -   -27 |
    8 |   908    41   -44     0     5    -5 -3639    -7   253     -   -17 |
    9 |  5441    27    43   -51    16  -161  2525     X  3521     -   -80 |
   10 |  -877    64    39   -21   -85    -3  2420  -109  -311     -    88 |
   11 |   799     0  -100    67    13   114  -563   293  1569     -  -145 |
   13 |  2267   144  -125     8    15   148   594   145  2543     -  -197 |
   14 |   151    52  -128    61   189   -57  -898   -30   943     -  -238 |
   15 |   197   -71  -135    28   150    34  4850    19   -91     -   -19 |
   16 |  4304    85  -104    46   -20    14    76    85  4278     -   -63 |
   18 |  4732   -53  -107    27   131   -91   385   121  4714     -  -102 |
   19 | -2172   104  -154   -59    48   -29   300   -59 -1805     -   -10 |
   20 |  4134   -21  -112   141     9    11   109   161  4007     -   -40 |
   21 |  4349    -6  -121    65    90    35  1011    72  4131     -   -83 |
   22 |   134   -96   -84    47   166     6   600    86   110     -   -98 |
   23 | -1141   172  -163   -19    56    89 -1151    73  -991     -  -202 |
   24 | -4130   -53    14   -22    59   -58 -5686    45 -3858     -   -48 |
   25 |  5316    60  -167    56   112   -40  4213    58  3138     -  -148 |
   26 | -1561    18     X   -91    67   -94  -987  -133 -1586     -     X |
   27 | -3339   -29   -38    27    44    53   868    20 -2711     -   -12 |
   28 |  4313    49    -1    91    55   203   617    57  3939     -  -216 |
   29 | -1723    21    24   -12    13    -3  3025   -13 -2224     -   -55 |
   30 |  2854   -31     X   -17    95  -131 -4029     X  1840     -  -104 |
   31 | -4550    56   -66     X    68   -51  8241    11 -4159     -  -120 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   104   -42     -     -     -     -    64     -     -  -143 |
 ALGO |     -     -   -20     X   -27     -     -   273     -     -  -122 |
 ALRT |     -  -156     -     -     -     -     -  -160     -     -   315 |
 AMC2 |     -  -111   186     -     -     -     -  -271     -     -   154 |
 ARTU |     -    72     -   -10    27     -     -   -13     -     -  -124 |
 ASPA |     -     -     -     -   110     -     -     -     -     -  -159 |
 AUCK |     -     -     -    27    27     -     -     -     -     -   -47 |
 BAHR |     -    24    64     -  -156     -     -     -     -     -   133 |
 BILI |     -   -32     -     -    75     -     -     -     -     -   -65 |
 BOGT |     -   -55     -     X   -41     -     -     -     -     -   131 |
 BOR1 |     -    31    88     -   -47     -     -     -     -     -   -55 |
 BREW |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -   -24 |
 BRMU |     -     -     -     -     3     -     -     -     -     -    -5 |
 BRUS |     -   -26   124     -     -     -     -     -     -     -   -79 |
 CAS1 |     -   103     -   -19   -51     -     -   -78     -     -    -6 |
 CHAT |     -   -56     -     -    91     -     -     -     -     -   -56 |
 CHUR |     -   -24    89     -   -55     -     -     -     -     -    23 |
 COCO |     -   -33     -    13   -47     -     -  -124     -     -   189 |
 CORD |     -  -102     -     -   -77     -     -   153     -     -   147 |
 DAEJ |     -   207    25     -     -     -     -     -     -     -  -300 |
 DAKA |     -   -46     -     -    43     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -    67     -     -     -     -     -     -     -   -61 |
 DAV1 |     -   227     -     -  -620     -     -     -     -     -   614 |
 DGAR |     -   -70     -     -     3     -     -   -66     -     -   133 |
 DRAO |     -   107   -24     X   -88     -     -    44     -     -   -24 |
 FAIR |     -     -   -12     X    23     -     -   -34     -     -     - |
 FLIN |     -    57     -     -   -53     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     7     -     -   -27     -     -     X     -     -    30 |
 GMAS |     -     -  -746     -     -     -     -     -     -     -   685 |
 GODE |     -    14    10    39     -     -     -     -     -     -   -43 |
 GOLD |     -   163     -  -206  -135     -     -  -105     -     -   124 |
 GRAS |     -     -     -     -   -24     -     -     -     -     -    35 |
 GRAZ |     -  -150   219     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -82     -     X    34     -     -     -     -     -    61 |
 GUAT |     -     -     -     -    46     -     -     -     -     -   -65 |
 HARB |     -     -     -     -  -143     -     -     -     -     -   206 |
 HERS |     -     -  -172     -     -     -     -     -     -     -   158 |
 HLFX |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 HOB2 |     -   112    24     -   -22     -     -  -125     -     -   -58 |
 HOFN |     -     -     -     -  -104     -     -    18     -     -   138 |
 HRAO |     -    44     -     -   -51     -     -    53     -     -   -21 |
 IENG |     -   -88   128     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     0     -    45   -12     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   -43   103     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -     -   127     -     -  -107     -     -  -108 |
 JPLM |     -     -    49     -  -213     -     -     -     -     -   261 |
 KERG |     -     -   141   -41    27     -     -  -159     -     -   -65 |
 KGN0 |     -   -12    46     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 KIT3 |     -     -     -  -163   -80     -     -     -     -     -   168 |
 KOKB |     -     -   132     -   -52     -     -     -     -     -   -46 |
 KOUR |     -    96     -   -94   -61     -     -     -     -     -    -5 |
 LAMA |     -    -6     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -35    51     X     X     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -     X    13     -     -     -     -     -   -18 |
 MAD2 |     -     -   -48     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 MAG0 |     -    21     -     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 MANA |     -     -     -     -     -     -     -  -119     -     -    78 |
 MAS1 |     -     -   138     X   -46     -     -   129     -     -  -145 |
 MATE |     -     0     -    -2   -21     -     -     -     -     -    31 |
 MAW1 |     -    79     -     -    16     -     -  -136     -     -   -47 |
 MBAR |     -   -32     -     -   -53     -     -    87     -     -    79 |
 MCM4 |     -    72     -     -   -67     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    26   -70     -  -169     -     -     -     -     -   273 |
 MIZU |     -   -56    82     X     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    41   -13     -     -    39     -     -   -23 |
 NKLG |     -     -     -     -   -12     -     -     -     -     -    17 |
 NLIB |     -   -66   111     -     X     -     -     -     -     -   -15 |
 NNOR |     -     -    97   221     -     -     -     -     -     -  -156 |
 NPLD |     -  -102    71     -     -     -     -     -     -     -    71 |
 NRC1 |     -     -    34     -   -75     -     -     -     -     -    76 |
 NRIL |     -   -50     -     -    28     -     -   -54     -     -    62 |
 NTUS |     -   -93     -   -98   112     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -   -65     -    42     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    79     -   112    53     -     -   143     -     -  -320 |
 ONSA |     -   -20    90     6   -41     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    79  -117     -     -     -     -     -     -   -29 |
 PETP |     -     -     -     -    56     -     -     -     -     -   -80 |
 PIE1 |     -     -    67  -181     -     -     -  -179     -     -   123 |
 POL2 |     -     -     -     -    -6     -     -   -48     -     -    40 |
 POTS |     -     -     -     -   -94     -     -     -     -     -   135 |
 PRDS |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 PTBB |     -   -10    24     -     -     -     -    91     -     -   -68 |
 QUIN |     -  -151     -     -     -     -     -     -     -     -   203 |
 RESO |     -    21     -     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -61    49     -    42     -     -     -     -     -   -24 |
 SANT |     -   -53     -   121   -28     -     -     -     -     -    74 |
 SCH2 |     -     -    90     -  -101     -     -     -     -     -    62 |
 SFER |     -   -24    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -  -160     -     -     -     -     -   230 |
 SPT0 |     -  -138   132     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 STJO |     -     -   -22     -   -41     -     -    81     -     -    26 |
 STR1 |     -     -    37     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 SUTM |     -     -  -165     -    87     -     -     -     -     -    26 |
 THTI |     -     -   113  -116    30     -     -     -     -     -  -105 |
 THU3 |     -   -40    -4     -   151     -     -     -     -     -  -160 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -  -108     -     -    71 |
 TIDB |     -     -    73    31   -18     -     -     -     -     -   -53 |
 TIXI |     -    32     -     -     0     -     -   -42     -     -   -16 |
 TLSE |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -   -39 |
 TOW2 |     -    84     -     -  -127     -     -   -19     -     -    83 |
 TSKB |     -   -13    -1    -2   118     -     -  -246     -     -    10 |
 TWTF |     -   -30   -60     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 ULAB |     -     -     -     -   -13     -     -    29     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X    96     -     -     -     -     -  -138 |
 USN3 |     -     7    14     -     -     -     -    51     -     -   -56 |
 USNO |     -    -3   -14     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 USUD |     -     -    -1   -18     -     -     -     -     -     -     8 |
 VILL |     -     -     -   -20   -60     -     -     -     -     -    92 |
 WHIT |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 WILL |     -   -24    88     -     -     -     -     -     -     -   -50 |
 WSRT |     -    59   117     -  -130     -     -     -     -     -     - |
 WTZA |     -    -8     -     -     -     -     -     -     -     -    11 |
 WTZR |     -    48    84   -86   -75     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -162     -   137     -     -     -     -     -   -48 |
 YAR2 |     -  -108   202     -   -42     -     -     -     -     -    20 |
 YEBE |     -     -   -86     -     -     -     -   -54     -     -   115 |
 YELL |     -   -25     9     X    21     -     -     -     -     -    -8 |
 YSSK |     -   -19     -     -    18     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4459    41    49    49    41    75  2394    56  4776     -    35 |  288   3.90
    2 |   610    31    43    81    22    90   381   110   508     -    21 |  288   0.14
    3 |  5219    23    29    61    40   104  2538     X  4750     -    57 |  288   2.63
    4 |  1001    36    39   132    15   109  1010    91   987     -    19 |  288   0.71
    5 |  3009    62    54   103    30    96  1967     X  3141     -    26 |  288   2.97
    6 |  5489    24   105    97    38    93  7612    67  4280     -    33 |  288   1.48
    7 |   710    36    24    48    13    90  1808    32   760     -    40 |  288   0.43
    8 |  3491    45    44    40    45   126  2197   122  2871     -    30 |  288   2.82
    9 |  3352    48    50    64    27    97  2605     X  2834     -    54 |  288   2.33
   10 |  3050   149    33   140    67   274  2181    78  3178     -    82 |  288   2.61
   11 |  1815    19    64    39    16    79   341    73  1863     -    41 |  288   0.32
   13 |   875    36    62    40    32    75   536    47   849     -    39 |  288   0.23
   14 |  1177    36    35    51    40   151   507    28  1629     -    80 |  288   0.25
   15 |  7046    62   176   142    52   128  6471    67  5793     -    92 |  288   2.75
   16 |   439    49    96    43    70    86   730    64   405     -    49 |  288   0.30
   18 |   948    60   110    67    31    79   723    55   814     -    80 |  288   0.32
   19 |  1205    37    47    41    53    83   553    90   649     -    85 |  288   0.23
   20 |   888    71    43    51    39    74   543    56   772     -    50 |  288   0.22
   21 |  1205    50    70    86    16    91   578    31  1107     -    68 |  288   0.36
   22 |   461    71   115    58    29    78   385    31   485     -    36 |  288   0.38
   23 |   541    40    87    47    26    60   585    59   492     -    60 |  288   0.25
   24 |  2382    35    46    41    23    88  3189    87  2413     -    51 |  288   2.52
   25 |  6200    51    42    53    24    97  1544    69  5578     -    46 |  288   1.81
   26 |   627    26     X   132    26   105   420    83   710     -     X |  288   0.52
   27 |  2497    39    73    97    34   140  2024   134  2682     -    40 |  288   1.34
   28 |  1140    44    86    94    19    95   647    69  1426     -    35 |  288   0.78
   29 |  1488    33   108    59    32   288  1787    45  1185     -   126 |  288   0.78
   30 |  2829    71     X    87    46    88  2695     X  2647     -   123 |  288   0.65
   31 |  3419    37    52     X    70   117  6802    56  3888     -   110 |  288   2.50
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    35    32     -     -     -     -    32     -     -    23 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    33     X    32     -     -   119     -     -    26 |  288   0.05
 ALRT |     -    22     -     -     -     -     -    38     -     -    16 |  288   6.28
 AMC2 |     -    25    17     -     -     -     -    35     -     -    17 |  288   0.04
 ARTU |     -    38     -    82    52     -     -    58     -     -    65 |  288  10.76
 ASPA |     -     -     -     -    30     -     -     -     -     -    44 |  286    >>>
 AUCK |     -     -     -   162    36     -     -     -     -     -    31 |  264   9.17
 BAHR |     -    25    22     -    24     -     -     -     -     -    25 |  288   0.70
 BILI |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -    26 |  286   9.77
 BOGT |     -    34     -     X    33     -     -     -     -     -    60 |  288  10.26
 BOR1 |     -    25    26     -    19     -     -     -     -     -    57 |  288   0.43
 BREW |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.07
 BRMU |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 BRUS |     -    17    31     -     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.04
 CAS1 |     -    18     -    63    35     -     -    51     -     -   103 |  288   6.23
 CHAT |     -    40     -     -    19     -     -     -     -     -    37 |  287   9.91
 CHUR |     -    36    80     -    67     -     -     -     -     -    53 |  288   0.09
 COCO |     -    26     -    68    34     -     -    56     -     -    48 |  288  10.77
 CORD |     -    52     -     -    39     -     -    85     -     -    38 |  288   7.82
 DAEJ |     -    19    24     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   7.73
 DAKA |     -    19     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288  11.64
 DARW |     -     -    71     -     -     -     -     -     -     -    66 |  216   2.96
 DAV1 |     -    62     -     -    59     -     -     -     -     -   153 |  186   2.63
 DGAR |     -    25     -     -    29     -     -    82     -     -    26 |  288  19.93
 DRAO |     -   109    38     X    30     -     -   106     -     -    92 |  286 109.86
 FAIR |     -     -    22     X    22     -     -    26     -     -     - |  288   0.07
 FLIN |     -    31     -     -    29     -     -     -     -     -     - |  277  15.06
 GLPS |     -    46     -     -    22     -     -     X     -     -    63 |  288  11.37
 GMAS |     -     -    40     -     -     -     -     -     -     -    36 |  257   1.12
 GODE |     -    21    12    82     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.05
 GOLD |     -    27     -    77    21     -     -    53     -     -    30 |  288  11.26
 GRAS |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    22 |  276   6.05
 GRAZ |     -    11    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   3.46
 GUAM |     -    36     -     X    27     -     -     -     -     -    26 |  288  16.33
 GUAT |     -     -     -     -    27     -     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -     -    62     -     -     -     -     -    89 |  286  29.71
 HERS |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -    26 |  237  36.86
 HLFX |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    22 |  286  18.37
 HOB2 |     -    16    25     -    19     -     -    29     -     -    21 |  288   0.09
 HOFN |     -     -     -     -    37     -     -    77     -     -    27 |  287    >>>
 HRAO |     -    23     -     -    15     -     -    78     -     -    42 |  288   0.80
 IENG |     -    13    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.82
 IISC |     -    20     -    71    26     -     -     -     -     -     - |  275  15.93
 IRKT |     -     -    29    69     -     -     -     -     -     -     - |  281   0.07
 ISPA |     -     -     -     -    26     -     -    67     -     -    40 |  288  12.20
 JPLM |     -     -    26     -    24     -     -     -     -     -    40 |  288   4.18
 KERG |     -     -    60   109    41     -     -    88     -     -    72 |  276   1.37
 KGN0 |     -    25    38     -     -     -     -     -     -     -    50 |  287   0.59
 KIT3 |     -     -     -    59    24     -     -     -     -     -    37 |  288  29.95
 KOKB |     -     -    45     -    25     -     -     -     -     -    29 |  288   0.07
 KOUR |     -    66     -   114    98     -     -     -     -     -    97 |  288    >>>
 LAMA |     -    23     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  287  11.14
 LPGS |     -    14    21     X     X     -     -     -     -     -     - |  175  19.29
 MAC1 |     -     -     -     X    28     -     -     -     -     -    40 |  264   9.31
 MAD2 |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.08
 MAG0 |     -    24     -     -     -     -     -    49     -     -     - |  286   9.41
 MANA |     -     -     -     -     -     -     -    96     -     -    63 |  251    >>>
 MAS1 |     -     -    46     X    37     -     -    52     -     -    22 |  288  17.27
 MATE |     -    21     -    97    25     -     -     -     -     -    16 |  288   0.08
 MAW1 |     -    34     -     -    42     -     -    49     -     -    92 |  288   7.21
 MBAR |     -    54     -     -    59     -     -    60     -     -    96 |  288  21.15
 MCM4 |     -    25     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  281  22.23
 MDO1 |     -    37    45     -    28     -     -     -     -     -    37 |  288  16.94
 MIZU |     -    28    41     X     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -   112    37     -     -    39     -     -    27 |  288  17.94
 NKLG |     -     -     -     -    11     -     -     -     -     -    15 |  287    >>>
 NLIB |     -    20    21     -     X     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    36    51     -     -     -     -     -     -    25 |  288  10.11
 NPLD |     -    21    24     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -    15     -    22     -     -     -     -     -    21 |  288   0.04
 NRIL |     -    37     -     -    27     -     -    45     -     -    35 |  288   8.19
 NTUS |     -    33     -    68    31     -     -     -     -     -     - |  288   7.97
 NYAL |     -     -    22     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 OHI2 |     -    28     -    37    22     -     -    49     -     -    30 |  288   8.58
 ONSA |     -    20    32   155    21     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PERT |     -     -    53   100     -     -     -     -     -     -    30 |  285   2.06
 PETP |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -    32 |  286  13.11
 PIE1 |     -     -    27   117     -     -     -    46     -     -    28 |  288   0.05
 POL2 |     -     -     -     -    31     -     -    50     -     -    20 |  288   8.67
 POTS |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    21 |  286   9.83
 PRDS |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.11
 PTBB |     -    28    38     -     -     -     -    89     -     -    25 |  288   0.21
 QUIN |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   8.83
 RESO |     -    14     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   6.75
 RIOG |     -    40    22     -    28     -     -     -     -     -    27 |  288   7.44
 SANT |     -    31     -    53    22     -     -     -     -     -    46 |  288   6.69
 SCH2 |     -     -    24     -    24     -     -     -     -     -    22 |  288  20.51
 SFER |     -    30    43     -     -     -     -     -     -     -     - |  271 308.21
 SHAO |     -     -     -     -   122     -     -     -     -     -   175 |  286  27.92
 SPT0 |     -    12    19     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.05
 STJO |     -     -    19     -    13     -     -    50     -     -    15 |  288   0.06
 STR1 |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.50
 SUTM |     -     -    74     -    31     -     -     -     -     -    39 |  288  14.45
 THTI |     -     -    29    51    22     -     -     -     -     -    20 |  288   7.10
 THU3 |     -    18    19     -    16     -     -     -     -     -    25 |  276   6.64
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    18     -     -    12 |  288   0.10
 TIDB |     -     -    96    85    46     -     -     -     -     -    41 |  288   0.10
 TIXI |     -    34     -     -    15     -     -    54     -     -    23 |  287   8.29
 TLSE |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.50
 TOW2 |     -    22     -     -    33     -     -    21     -     -    34 |  288   2.56
 TSKB |     -    24    38    77    22     -     -    52     -     -    27 |  288   0.96
 TWTF |     -    48    34     -     -     -     -     -     -     -    79 |  288   0.16
 ULAB |     -     -     -     -    20     -     -    44     -     -     - |  287  15.21
 UNSA |     -     -     -     X    14     -     -     -     -     -    20 |  288  14.87
 USN3 |     -    19    28     -     -     -     -   110     -     -    34 |  288   0.03
 USNO |     -    29    20     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 USUD |     -     -    45    56     -     -     -     -     -     -    55 |  288   0.16
 VILL |     -     -     -   101    31     -     -     -     -     -    36 |  287  12.86
 WHIT |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   7.45
 WILL |     -    25    30     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288 127.30
 WSRT |     -    17    22     -    26     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 WTZA |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.42
 WTZR |     -    46   129   102    50     -     -     -     -     -     - |  285   0.09
 WUHN |     -     -    22     -    22     -     -     -     -     -    24 |  287  11.24
 YAR2 |     -    29    29     -    23     -     -     -     -     -    32 |  288   8.49
 YEBE |     -     -    48     -     -     -     -    63     -     -    35 |  288   0.38
 YELL |     -    51    33     X    50     -     -     -     -     -    56 |  285   0.22
 YSSK |     -    23     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  287   9.65
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2951    39    53    84    36   119  2694    67  2714     -    51 |


 BEST CLOCK FIT: USN3   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.59   | 3.69e-14  7.90e-15  1.95e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.10   | 4.07e-14  7.73e-15  3.55e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.19   | 4.53e-14  8.93e-15  1.98e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.57   | 4.89e-14  1.33e-14  2.86e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.29   | 3.92e-14  9.54e-15  2.51e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    5.11   | 3.83e-14  9.14e-15  2.58e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    4.88   | 5.76e-14  9.98e-15  3.97e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.48   | 5.17e-14  1.12e-14  3.35e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.25   | 9.78e-14  1.04e-14  4.02e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.24   | 6.87e-14  1.21e-14  2.24e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.68   | 3.16e-14  6.90e-15  3.28e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.19   | 3.25e-14  7.65e-15  7.06e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.18   | 4.39e-14  1.32e-14  4.93e-15 |
 ONSA |   288     0     0   143    2.89   | 3.40e-14  8.57e-15  2.32e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    2.73   | 7.67e-14  1.75e-14  7.76e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.69   | 8.06e-14  1.95e-14  1.05e-14 |
 CHUR |   288     1     0   287    2.54   | 5.73e-14  1.54e-14  6.30e-15 |
 MAD2 |   288     1     0   287    2.24   | 4.21e-14  1.16e-14  8.05e-15 |
 YELL |   285     2     0   282    2.16   | 6.57e-14  1.16e-14  3.13e-15 |
 DRAO |   286     0     0   257    2.12   | 3.05e-14  9.98e-15  6.17e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.99   | 3.74e-14  1.15e-14  6.37e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.75   | 5.01e-14  1.04e-14  2.34e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    1.16   | 7.27e-14  2.25e-14  8.26e-15 |
 IRKT |   281     0     0   135    1.04   | 8.22e-14  1.37e-14  3.51e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.81   | 4.31e-14  1.48e-14  6.88e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    0.69   | 4.12e-14  6.08e-15  2.10e-15 |
 TIDB |   288     0     0   155    0.53   | 2.09e-13  2.42e-14  7.92e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.43   | 5.33e-14  9.56e-15  3.72e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.38   | 4.18e-14  1.10e-14  4.28e-15 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.35   | 3.02e-14  9.22e-15  6.86e-15 |
 WTZR |   285     0     0   137    0.35   | 6.20e-14  2.73e-14  5.37e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.31   | 2.73e-13  6.13e-14  1.80e-14 |
 YEBE |   288     0     0   287    0.12   | 5.81e-14  2.58e-14  4.04e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.12   | 3.32e-13  8.12e-14  4.24e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.09   | 4.20e-13  1.48e-13  6.42e-14 |
 G16  |   288     0     0   195    0.09   | 5.90e-13  6.51e-14  2.99e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.08   | 3.98e-13  1.12e-13  4.80e-14 |
 SFER |   271     0     0   267    0.06   | 4.08e-13  1.13e-13  3.16e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.84e-13  9.49e-14  5.06e-14 |
 WTZA |   287     0     0   286    0.06   | 4.45e-13  1.31e-13  3.26e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.99e-13  1.34e-13  2.98e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 2.89e-13  8.59e-14  5.75e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 3.59e-13  1.14e-13  9.54e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.76e-13  1.55e-13  7.09e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.47e-13  1.30e-13  5.84e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 3.81e-13  1.32e-13  9.81e-14 |
 G28  |   288     0     2    60    0.03   | 6.04e-13  7.19e-14  5.15e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.02e-13  1.68e-13  3.53e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.35e-13  2.97e-14  8.72e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.82e-13  8.53e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 3.65e-13  1.27e-13  4.99e-14 |
 GMAS |   257     0     0   251    0.01   | 9.66e-13  2.34e-13         - |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  4.57e-13  1.49e-13 |
 KERG |   276     0     0   275    0.01   | 1.04e-12  2.87e-13  1.56e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.41e-13  1.20e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  3.94e-13  2.56e-13 |
 USUD |   288     0     2     2    0.00   | 3.30e-13  5.89e-14  1.06e-14 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 6.72e-13  1.90e-13  4.16e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.57e-14  7.24e-15  3.67e-15 |
 DAV1 |   186     0     0     0    0.00   | 2.27e-13  4.36e-13         - |
 IISC |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   237     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  8.36e-13  2.31e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-12  4.75e-13  2.72e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.67e-13  6.00e-14  2.73e-14 |
 G22  |   288     0     3     0    0.00   | 7.04e-13  7.03e-14  2.25e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.71e-13  1.38e-13  3.14e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.34e-13  7.35e-14  1.40e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 5.85e-13  5.54e-14  2.11e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.16e-12  1.05e-13  3.11e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.76e-12  5.41e-13  2.25e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.72e-13  6.23e-14  1.94e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.94e-13  8.59e-14  1.90e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.11e-13  6.27e-14  3.54e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  3.96e-13  3.06e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.89e-13  2.64e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.64e-12  5.46e-13  3.08e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  4.88e-13  3.56e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.03e-13  5.71e-14  1.15e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  5.79e-13  4.52e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 9.66e-13  9.23e-13  9.25e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.77e-13  2.66e-13  4.90e-13 |
 VILL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.59e-13  5.00e-13  2.27e-13 |
 THU3 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.02e-13  1.89e-13  4.64e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 7.28e-13  1.19e-12  1.66e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   285     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  5.13e-13  1.75e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   281     0     0     0    0.00   | 7.00e-13  3.81e-13  1.25e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANA |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   175     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     0     0    0.00   | 2.03e-13  1.91e-13  1.17e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   216     0     0     0    0.00   | 2.37e-13  4.72e-13         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.21e-13  7.73e-13  1.08e-12 |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.09e-17  3.70e-16  2.22e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYAL      SPT0      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
