
 GPS week: 1335   Day: 5   MJD: 53594                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2684      2    -0.34     2.10     3.51     0.00      0
 cod |   288     0  25168    372    -0.99     1.00     0.04    13.54      0
 emr |   288     0  23278      1   890.80    15.58     0.02    26.38      0
 esa |   288     0  18052   1500   890.77    15.53     0.05     9.24      0
 gfz |   287     0  30485    334    -1.55     0.95     0.03    17.51      0
 iga |    96     0   2684      0    -0.39     2.21     0.10     0.00      0
 igu |    96     0   2684     12    -0.19     1.67     3.30     0.00      0
 jpl |   288     0  18102    287    -0.60     4.58     0.03    17.32      0
 ngs |    96     0   2684      7    -0.44     2.16     3.29     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  36096    358    -0.54     4.66     0.03    16.01      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -6426   -53   -22    25   -18   -65 -2826   107 -5838     -   -29 |
    2 | -3479    84    32  -139    66   160  1208   -59 -3105     -   -52 |
    3 | -1213   -99   -37    -7    75   -66  6050   125 -1674     -   -69 |
    4 | -2282   -10     4    51   -18    15  -596    70 -1811     -   -84 |
    5 |   170    39   -15    -5    16    20 -3238   -14   -39     -    -8 |
    6 |  -457   -31   -74   -47   156    50-10685    -2 -1398     -     8 |
    7 | -1354   -95   -33   230    60   -10  -387   -17 -1396     -   -45 |
    8 |-10233    10   -49    34    67     3-14483     1 -7553     -   -21 |
    9 | -2748   138   -52   149    51     9 -6820  -112 -2068     -   -53 |
   10 |  -967     X     0     X    21   -21  1204   -28  -231     -     7 |
   11 |  8207   -34   -64   -96    51    16   198   199  7032     -   -82 |
   13 |  3876    42  -114     8    96   103  1363   136  4056     -  -104 |
   14 |  2353   111  -102   132    53    13  2342    47  2723     -  -112 |
   15 | -1532  -166     1   -46    16    -8  1394   119 -1908     -    21 |
   18 |  3795   -28   -82   -78   118     3   850   147  3315     -   -82 |
   19 | -2108   122  -129   -51    49  -177  1255    80 -1593     -     X |
   20 |  4258   -24   -86     4    30   -76  1011   155  4777     -   -44 |
   21 |  4689    31   -28   -98    72    57  1504    43  4807     -   -49 |
   22 | -5893   -84   -57    53    70    25 -1222   137 -4415     -   -89 |
   23 | -1639   268  -108    -2    -4    12   274    36 -1347     -   -82 |
   24 |-10427   -51   -53    55    66   -67  1002    53 -8626     -   -30 |
   25 | -7204   -49   -82     9    49   -85  3422   140 -5785     -   -34 |
   26 |  1030    51   -52    13   137   -15   -66   -44   855     -   -66 |
   27 | -2092   -43   -86   145   131     2  1266    18 -2243     -   -67 |
   28 |  1121    92   -42  -126   114   190 -3703    48  1906     -  -111 |
   29 | -2369   101   -67   -71   117    54 -3655    -1 -2762     -   -60 |
   30 |  3839    34   -59    15    50   -34 -1481    42  2989     -   -40 |
   31 | 29674    -1     6    99    71  -111 28474   -96 23033     -   -30 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   102     1     -     -     -     -    23     -     -  -112 |
 ALGO |     -     -   -90    -9   -35     -     -   213     -     -   -37 |
 AMC2 |     -  -144   199     -     -     -     -  -321     -     -   140 |
 ARTU |     -    81     -    47    -4     -     -    23     -     -  -114 |
 ASPA |     -     -     -     -    79     -     -     -     -     -   -86 |
 AUCK |     -    44     -     X   -41     -     -     -     -     -     7 |
 BAHR |     -   -68     6     -   -39     -     -     -     -     -    91 |
 BILI |     -   -33     -     -    32     -     -     -     -     -    -6 |
 BJFS |     -     -     -     -   -31     -     -  -119     -     -   163 |
 BOGT |     -   -35     -    50    -2     -     -     -     -     -     2 |
 BOR1 |     -    59    11     -   -79     -     -     -     -     -    18 |
 BREW |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 BRMU |     -     -     -     -   150     -     -     -     -     -  -164 |
 BRUS |     -   -32    75     -     -     -     -     -     -     -   -96 |
 CAS1 |     -   -71     -   149   116     -     -   -87     -     -   -58 |
 CHAT |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -   -21 |
 CHUR |     -    57    58     -  -136     -     -     -     -     -     4 |
 COCO |     -    13     -   -45   150     -     -  -208     -     -    73 |
 CORD |     -   -73     -     -   -52     -     -    49     -     -    65 |
 DAKA |     -   -93     -     -    72     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    23     -     -   100     -     -     -     -     -  -130 |
 DGAR |     -     -     -     -     3     -     -   -39     -     -    38 |
 DRAO |     -   138    -4   -10   -60     -     -     X     -     -   -28 |
 DWH1 |     -    97   -26     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 FAIR |     -     -  -122   293  -119     -     -   149     -     -     - |
 GLPS |     -     4     -     -   -61     -     -   -37     -     -   104 |
 GODE |     -     -   101  -216   -24     -     -     -     -     -   -15 |
 GOLD |     -     -     -   -29    -5     -     -   -37     -     -    63 |
 GRAS |     -     -     -     -    -6     -     -     -     -     -     7 |
 GUAM |     -   -45     -     X     9     -     -     -     -     -    28 |
 GUAT |     -     -     -     -    79     -     -     -     -     -   -86 |
 HARB |     -   -42     -     -   -74     -     -     -     -     -   116 |
 HLFX |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 HOB2 |     -   110    83     -    11     -     -  -198     -     -   -27 |
 HOFN |     -     -     -     -  -190     -     -   -51     -     -   261 |
 HRAO |     -     -     -     -   -87     -     -    57     -     -    33 |
 IISC |     -     -     -  -127    67     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -     -   138     -     -   -52     -     -   -95 |
 JAB1 |     -   -45     -     -   -64     -     -     -     -     -   108 |
 JPLM |     -     -    58     -  -283     -     -     -     -     -   212 |
 KGN0 |     -    -3    64     -     -     -     -     -     -     -  -102 |
 KIT3 |     -     -     -   -84    54     -     -     -     -     -   -10 |
 KOKB |     -   -12   111     -  -132     -     -     -     -     -   -30 |
 KOUR |     -   301     -  -219  -165     -     -     -     -     -    51 |
 LHAS |     -   -50     -     -   -34     -     -     -     -     -    79 |
 LPGS |     -    74    35  -208     X     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -     X    22     -     -     -     -     -   -24 |
 MAD2 |     -     -  -170     -     -     -     -     -     -     -   280 |
 MAG0 |     -   -21     -     -     -     -     -    16     -     -     - |
 MALI |     -     -     -   -58    31     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -     -  -193   -75     -     -   100     -     -    86 |
 MATE |     -     -     -    11   -71     -     -     -     -     -    71 |
 MAW1 |     -    61     -     -   -21     -     -    -4     -     -   -24 |
 MBAR |     -    36     -     -   -35     -     -   -79     -     -    93 |
 MDO1 |     -    80   -21     -  -214     -     -     -     -     -   201 |
 MEDI |     -     -   -30     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 MIZU |     -   -50    26     X     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    63   -45     -     -   -26     -     -    41 |
 MSKU |     -    22     -     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     -   -75     -     -     -     -     -    82 |
 NLIB |     -  -131    70     -  -230     -     -     -     -     -   226 |
 NNOR |     -     -    76  -348     -     -     -     -     -     -    74 |
 NPLD |     -  -120    35     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 NRC1 |     -     -   -12     -    -2     -     -     -     -     -    22 |
 NRIL |     -     0     -     -    -2     -     -   -54     -     -    61 |
 NTUS |     -  -179     -     -   139     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -   -29     -    44     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    60     -   104    19     -     -   135     -     -  -278 |
 ONSA |     -   -34     -     -    27     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    56     -     -   -43     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    17    77    80     -     -     -     -     -  -154 |
 PETP |     -     -     -     -    56     -     -     -     -     -   -61 |
 PIE1 |     -     -   157   -82   -81     -     -  -162     -     -    52 |
 POL2 |     -     -     -     -     3     -     -   -26     -     -    24 |
 POTS |     -     -     -     -   -75     -     -     -     -     -    82 |
 PRDS |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -   -41 |
 PTBB |     -    15    32     -     -     -     -   -15     -     -   -49 |
 QAQ1 |     -   -97     6     -     -     -     -     -     -     -    72 |
 QUIN |     -  -158     -     -     -     -     -     -     -     -   133 |
 RBAY |     -     -     -     -  -168     -     -     -     -     -   184 |
 RESO |     -    19     -     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -79    19   200   -58     -     -     -     -     -   -17 |
 SANT |     -  -122     -   208  -127     -     -     -     -     -   122 |
 SCH2 |     -    48    68     -  -136     -     -     -     -     -    -5 |
 SELE |     -  -134     -     -     -     -     -     -     -     -   113 |
 SFER |     -    -7     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -  -191   -18     -     -     -     -     -   122 |
 STJO |     -     -   -43     -     -     -     -    44     -     -    23 |
 STR1 |     -     -     3     -     -     -     -     -     -     -    -5 |
 SUTM |     -     -   -32     -     1     -     -     -     -     -    52 |
 THTI |     -     -    63   -67   107     -     -     -     -     -  -181 |
 THU3 |     -   106   210     -   245     -     -  -473     -     -  -190 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    33     -     -   -36 |
 TIDB |     -     -    88    76  -106     -     -     -     -     -   -74 |
 TIXI |     -   -11     -   133    44     -     -   -29     -     -   -84 |
 TLSE |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 TOW2 |     -    47     -     -   -40     -     -    -8     -     -    12 |
 TROM |     -     -     -     -   -44     -     -     -     -     -    48 |
 TSKB |     -    68    37  -142     -     -     -   -75     -     -    45 |
 TWTF |     -   -79    27     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 USN3 |     -    10    15     -     -     -     -    78     -     -  -117 |
 USNO |     -    48     8     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 USUD |     -     -     6   -78     -     -     -     -     -     -    35 |
 VILL |     -     -     -   -37   -61     -     -     -     -     -    87 |
 WES2 |     -     -   -49     -     -     -     -     -     -     -    80 |
 WHIT |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 WILL |     -   -70   103     -     -     -     -     -     -     -  -111 |
 WTZA |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -   -11 |
 WUHN |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -   -27 |
 YAR2 |     -  -124   158     -  -126     -     -     -     -     -   -20 |
 YEBE |     -     -    24     -     -     -     -  -156     -     -   128 |
 YELL |     -     -   -45   486  -100     -     -     -     -     -   -95 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5605    33    16    76    25   174  4388    14  5187     -    28 |  288   4.59
    2 |   930    47    31    33    39    59   873    20  1044     -    40 |  288   0.18
    3 |  3982    23    24    31    45    61  5238    33  2816     -    63 |  288   2.60
    4 |  1688    32    44    27    40    60  1089    36  1251     -    39 |  288   0.91
    5 |  3859    69    18    26    16    61  5200    17  4852     -    30 |  288   3.72
    6 |  4297    28    27    43    27    49  6876    21  3563     -    44 |  288   1.21
    7 |  1470    29    18    38    35    23   712    29  1124     -    19 |  288   0.68
    8 |  7134    61    20    58    30    97  7295    34  4858     -    25 |  288   3.85
    9 |  3494    57    23    30    30    73  2633    29  3680     -    45 |  288   2.57
   10 |  3092     X    23     X    39   250  2430    52  3211     -    33 |  276   2.27
   11 |  3153    36    21    46    31    36   505    29  2979     -    21 |  288   0.36
   13 |  1096    39    20    25    41    59  1101    18   940     -    78 |  288   0.44
   14 |  1111    44    21    33    24    46  1519    31   898     -    63 |  288   0.28
   15 |  2419    51    15    27    18    58  1587    22  1770     -    79 |  288   1.70
   18 |  1686    84    25    64    40    53   764    47  1546     -    19 |  288   0.30
   19 |  1029    48    27    50    33    62   984    33  1207     -     X |  288   0.22
   20 |  1411    59    49    45    63    91   897    34  1455     -    63 |  288   0.24
   21 |   976    41    33    31    26    71  1000    19  1334     -    39 |  288   0.31
   22 |  1130    69    20    44    30    64   632    30  1743     -    47 |  288   0.22
   23 |   814    57    24    25    18    27   409    35   708     -    37 |  288   0.21
   24 |  3018    44    26    37    87    63  1375    33  2188     -    73 |  288   2.53
   25 |  4299    64    24    36    20    76  4006    14  4030     -    36 |  288   1.22
   26 |  1082    47    20    44    17    75   851    39  1577     -    54 |  288   0.49
   27 |  2512    58    25    41    23    84  2180    20  2956     -    47 |  288   2.48
   28 |  1707    57    27    43    44    80  2600    32  1295     -    40 |  288   0.46
   29 |  3096    44    25    44    18   257  2355    34  2514     -    36 |  288   0.84
   30 |  1488    51    21    63    20    64   595    20  2410     -    47 |  288   0.54
   31 | 10741    45    29    34    50    85  8971    68 10979     -    58 |  288   5.52
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    27    24     -     -     -     -    35     -     -    22 |  287    >>>
 ALGO |     -     -    13    42    60     -     -    30     -     -    18 |  288   0.02
 AMC2 |     -    18    12     -     -     -     -    27     -     -    18 |  288   0.05
 ARTU |     -    34     -    61    27     -     -    30     -     -    50 |  284  10.95
 ASPA |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    20 |  287    >>>
 AUCK |     -    33     -     X    29     -     -     -     -     -    22 |  264   9.81
 BAHR |     -    17    11     -    12     -     -     -     -     -    12 |  288   0.89
 BILI |     -    37     -     -    14     -     -     -     -     -    38 |  287   8.81
 BJFS |     -     -     -     -    37     -     -    30     -     -    23 |  287   9.25
 BOGT |     -    37     -    29    14     -     -     -     -     -    29 |  288  10.14
 BOR1 |     -    18    16     -    22     -     -     -     -     -    21 |  287   0.46
 BREW |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.06
 BRMU |     -     -     -     -    26     -     -     -     -     -    29 |  286    >>>
 BRUS |     -    23    27     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.05
 CAS1 |     -    29     -    99    15     -     -    15     -     -    33 |  288  10.57
 CHAT |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    22 |  286  10.14
 CHUR |     -    26    18     -    34     -     -     -     -     -    18 |  288   0.10
 COCO |     -    32     -    78    28     -     -    22     -     -    20 |  288  10.46
 CORD |     -    41     -     -    19     -     -    24     -     -    18 |  288   6.79
 DAKA |     -    23     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  287  11.89
 DAV1 |     -    28     -     -    23     -     -     -     -     -    28 |  286   2.20
 DGAR |     -     -     -     -    20     -     -    14     -     -    16 |  288  14.84
 DRAO |     -    35    19    34    27     -     -     X     -     -    33 |  287   0.07
 DWH1 |     -    34    23     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.28
 FAIR |     -     -    14    33    21     -     -    22     -     -     - |  288   0.08
 GLPS |     -    26     -     -    18     -     -    33     -     -    26 |  288  10.75
 GODE |     -     -    21    43    46     -     -     -     -     -    16 |  288   0.07
 GOLD |     -     -     -    72    37     -     -    58     -     -    16 |  288  10.44
 GRAS |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    23 |  275   7.22
 GUAM |     -    43     -     X    30     -     -     -     -     -    29 |  288  15.71
 GUAT |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -    14 |  287    >>>
 HARB |     -    53     -     -    52     -     -     -     -     -    39 |  283  33.97
 HLFX |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -    14 |  286  95.61
 HOB2 |     -    22    23     -    30     -     -    29     -     -    21 |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -     -    15     -     -    14     -     -    18 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    18     -     -    60     -     -    71 |  288   0.51
 IISC |     -     -     -    30    16     -     -     -     -     -     - |  287  10.72
 ISPA |     -     -     -     -    28     -     -    38     -     -    30 |  288   9.48
 JAB1 |     -    23     -     -    28     -     -     -     -     -    22 |  264  14.38
 JPLM |     -     -    15     -    32     -     -     -     -     -    23 |  288   2.96
 KGN0 |     -    25    13     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   0.46
 KIT3 |     -     -     -    26    18     -     -     -     -     -    26 |  288  28.77
 KOKB |     -    28    26     -    39     -     -     -     -     -    49 |  288   0.09
 KOUR |     -    23     -    27    17     -     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 LHAS |     -    34     -     -    23     -     -     -     -     -    15 |  288  20.89
 LPGS |     -    20    13    40     X     -     -     -     -     -     - |  288  21.46
 MAC1 |     -     -     -     X    19     -     -     -     -     -    20 |  263   9.84
 MAD2 |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    39 |  287   0.13
 MAG0 |     -    17     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  287   8.50
 MALI |     -     -     -    55    29     -     -     -     -     -     - |  287 921.87
 MAS1 |     -     -     -    36    15     -     -    17     -     -    26 |  288  19.05
 MATE |     -     -     -    35    28     -     -     -     -     -    29 |  288   0.07
 MAW1 |     -    43     -     -    31     -     -    28     -     -    62 |  285   8.21
 MBAR |     -    69     -     -    29     -     -    56     -     -    82 |  288  18.00
 MDO1 |     -    35    22     -    31     -     -     -     -     -    33 |  288  13.03
 MEDI |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.05
 MIZU |     -    37    19     X     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    67    19     -     -    27     -     -    18 |  288  19.81
 MSKU |     -    24     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  252  18.18
 NKLG |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    20 |  286    >>>
 NLIB |     -    36    25     -    43     -     -     -     -     -    35 |  288   0.07
 NNOR |     -     -    21    76     -     -     -     -     -     -    27 |  288  11.85
 NPLD |     -    26    14     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    17     -    36     -     -     -     -     -    20 |  287   0.06
 NRIL |     -    25     -     -    17     -     -    19     -     -    36 |  288   7.45
 NTUS |     -    27     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  287   9.05
 NYAL |     -     -    12     -    19     -     -     -     -     -     - |  287   0.11
 OHI2 |     -    30     -    65    28     -     -    36     -     -    43 |  288   7.85
 ONSA |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  284   0.05
 PDEL |     -    19     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  287  55.71
 PERT |     -     -    29    98    43     -     -     -     -     -    38 |  288   2.12
 PETP |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    16 |  285  12.44
 PIE1 |     -     -    18    36    32     -     -    54     -     -    39 |  288   0.07
 POL2 |     -     -     -     -    14     -     -    12     -     -     9 |  288   9.16
 POTS |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -    24 |  284  12.31
 PRDS |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.14
 PTBB |     -    20    19     -     -     -     -    28     -     -    22 |  288   0.22
 QAQ1 |     -    25    13     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288  23.24
 QUIN |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   8.14
 RBAY |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -    25 |  269  30.28
 RESO |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  287   6.76
 RIOG |     -    39    15    54    33     -     -     -     -     -    21 |  288   7.40
 SANT |     -    24     -    47    19     -     -     -     -     -    33 |  288   6.12
 SCH2 |     -    24    18     -    38     -     -     -     -     -    16 |  288  17.23
 SELE |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288  38.87
 SFER |     -    25    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   0.59
 SHAO |     -     -     -    45    31     -     -     -     -     -    28 |  285  23.87
 STJO |     -     -    15     -     -     -     -    19     -     -    26 |  288   0.09
 STR1 |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    31 |  286    >>>
 SUTM |     -     -    21     -    19     -     -     -     -     -    24 |  288  15.11
 THTI |     -     -    23    51    22     -     -     -     -     -    19 |  288   7.86
 THU3 |     -    35    15     -    29     -     -    34     -     -    16 |  288   6.57
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    12     -     -    13 |  288   0.06
 TIDB |     -     -    23    53    19     -     -     -     -     -    31 |  288   0.08
 TIXI |     -    25     -    25    18     -     -    20     -     -    18 |  287   6.32
 TLSE |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.59
 TOW2 |     -    33     -     -    63     -     -    29     -     -    31 |  287    >>>
 TROM |     -     -     -     -     9     -     -     -     -     -     9 |  287    >>>
 TSKB |     -    19    13    83     -     -     -    21     -     -    40 |  288   0.93
 TWTF |     -    37    17     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.08
 USN3 |     -    37    10     -     -     -     -    20     -     -    24 |  288   0.04
 USNO |     -    29    17     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.03
 USUD |     -     -    12    36     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.11
 VILL |     -     -     -    22    11     -     -     -     -     -    11 |  288  16.89
 WES2 |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -    15 |  286   0.08
 WHIT |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   7.07
 WILL |     -    30    20     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288 114.93
 WTZA |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  283   0.49
 WUHN |     -     -    22     -    67     -     -     -     -     -    47 |  287  11.17
 YAR2 |     -    44    64     -    67     -     -     -     -     -    85 |  276   4.51
 YEBE |     -     -    27     -     -     -     -    28     -     -    23 |  288   0.36
 YELL |     -     -    19    41    31     -     -     -     -     -    17 |  288   0.03
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3513    38    22    49    31    97  3298    31  3288     -    34 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NPLD |   287     0     0   286    9.85   | 4.04e-14  8.00e-15  2.25e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.63   | 5.21e-14  1.19e-14  5.41e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.99   | 5.02e-14  1.19e-14  2.51e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.93   | 4.93e-14  2.31e-14  3.38e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.54   | 4.53e-14  8.68e-15  2.77e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.77   | 3.82e-14  1.11e-14  2.43e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.25   | 4.69e-14  1.46e-14  7.45e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.83   | 8.83e-14  1.18e-14  5.52e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.72   | 5.26e-14  1.07e-14  4.87e-15 |
 ALBH |   287     0     0   286    3.68   | 3.87e-14  1.00e-14  3.93e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.64   | 3.46e-14  8.22e-15  1.68e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    3.43   | 4.61e-14  1.18e-14  7.41e-15 |
 NRC1 |   287     0     0   286    3.17   | 3.96e-14  1.35e-14  3.18e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.10   | 5.98e-14  1.17e-14  5.96e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.10   | 7.35e-14  2.15e-14  4.90e-15 |
 DRAO |   287     0     0   286    2.91   | 3.32e-14  9.43e-15  2.43e-15 |
 ONSA |   284     0     0   280    2.81   | 3.50e-14  7.90e-15  3.80e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.48   | 4.08e-14  1.05e-14  3.49e-15 |
 WES2 |   286     0     0   141    2.41   | 5.77e-14  1.44e-14  8.03e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.25   | 6.63e-14  1.57e-14  6.00e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    2.16   | 7.12e-14  1.54e-14  4.46e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.78   | 4.75e-14  2.24e-14  8.47e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    1.44   | 5.97e-14  2.06e-14  4.00e-15 |
 MAD2 |   287     0     0   287    1.31   | 5.57e-14  1.16e-14  1.09e-14 |
 NYAL |   287     1     0   143    1.30   | 3.12e-14  1.03e-14  3.52e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.78   | 5.06e-14  7.61e-15  6.17e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.59   | 7.88e-14  1.48e-14  4.88e-15 |
 TIDB |   288     0     2   117    0.35   | 2.26e-13  2.52e-14  5.34e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 2.91e-13  6.40e-14  2.16e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.20   | 7.77e-14  1.97e-14  1.40e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.16   | 3.13e-13  7.89e-14  4.95e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.12   | 3.42e-13  8.74e-14  2.94e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.11   | 1.08e-13  2.37e-14  3.52e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.11   | 3.05e-13  9.97e-14  1.92e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.10   | 4.39e-13  1.12e-13  7.91e-14 |
 SFER |   284     0     0   281    0.09   | 3.39e-13  1.25e-13  6.16e-14 |
 USUD |   288     0     0   148    0.08   | 2.85e-13  5.85e-14  9.44e-15 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.08   | 4.23e-13  9.15e-14  5.02e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.55e-13  1.02e-13  4.62e-14 |
 WTZA |   283     0     0   278    0.08   | 4.44e-13  1.20e-13  3.84e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.08   | 2.93e-13  9.42e-14  6.72e-14 |
 BOR1 |   287     0     0   286    0.06   | 4.51e-13  1.15e-13  4.30e-14 |
 G20  |   288     0     3   113    0.05   | 6.25e-13  7.58e-14  1.42e-14 |
 STR1 |   286     0     0   285    0.03   | 6.83e-13  1.73e-13  3.78e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.42e-13  5.12e-14  6.37e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 3.98e-13  1.21e-13  1.13e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.64e-13  1.57e-13  1.15e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.37e-13  8.39e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  3.92e-13  1.16e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.55e-13  2.36e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.24e-12  4.54e-13  2.59e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.51e-12  5.44e-13  1.83e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.51e-12  4.20e-13  3.62e-13 |
 G22  |   288     0     3     7    0.00   | 5.39e-13  6.72e-14  1.25e-14 |
 DAV1 |   286     0     0   285    0.00   | 1.82e-13  3.15e-13  1.97e-13 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 6.33e-13  1.79e-13  2.91e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.45e-14  6.52e-15  2.14e-15 |
 PETP |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.15e-13  4.59e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  3.48e-13  3.13e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.42e-13  5.77e-14  1.86e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.04e-12  1.14e-13  2.78e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.77e-13  7.09e-14  2.60e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.36e-12  1.14e-13  2.93e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  5.99e-14  3.61e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.79e-13  9.10e-14  3.51e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 5.54e-13  6.59e-14  3.29e-14 |
 G10  |   276     0     0     0    0.00   | 1.18e-12  4.17e-13  2.12e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.81e-13  2.65e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  5.53e-13  3.53e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 6.30e-13  5.25e-14  1.88e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.64e-12  6.38e-13  4.56e-13 |
 YAR2 |   276     0     0     0    0.00   | 8.58e-13  1.09e-12  3.00e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.68e-13  3.46e-13  6.33e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   287     0     1     0    0.00   | 6.34e-13  9.02e-13  6.65e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.23e-13  6.39e-13  6.19e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.84e-13  3.34e-13  1.10e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     1     0    0.00   | 3.06e-13  2.96e-13  1.37e-12 |
 POTS |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.75e-12  6.33e-13  1.95e-13 |
 PDEL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   252     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     1     0    0.00   | 2.35e-13  8.75e-13  5.50e-12 |
 GUAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.20e-13  6.29e-13  1.03e-12 |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     0     0    0.00   | 3.38e-13  1.18e-13  7.46e-14 |
 ASPA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.31e-17  2.77e-16  1.65e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYAL      FAIR      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
