
 GPS week: 1351   Day: 2   MJD: 53703                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  34579     18    -0.07     0.52     0.04    19.58      0
 emr |   288     0  26379    564   -14.88    -1.18     0.06    13.80      0
 esa |   288     0  21229   1466   632.33    17.82     0.06    12.42      0
 gfz |   288     0  30595   1907    -0.34     0.48     0.06    14.22      0
 igr |   288     0  38583    413     9.49    -0.19     0.04     0.00      0
 jpl |   288     0  25594      1     2.39    -0.27     0.04    20.16      0
 mit |   288     0  37195   1565    -0.05    -0.28     0.04    19.82      0
 ngs |    96     0   2784      2     0.30    -0.17     2.30     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   115   -53   -32    90    65   -23   -98  -508     - |
    2 |   -32    20    27    87    -6    -2   -57 -1027     - |
    3 |   -20  -140    56    81    16  -102   128  -131     - |
    4 |   -11  -112   233    12   -50   114  -172 -2464     - |
    5 |    79    15   198    25    83   -64  -166  1066     - |
    6 |    34   -82   -41    81   -54   -87    76 -1815     - |
    7 |    49    81   156   -45    30   -54  -115 -1798     - |
    8 |    48  -154   204    42   -16    -9   -86 -3123     - |
    9 |    86   -60    39     3   -78    39  -111  8290     - |
   10 |   110    56   -32   -11    94    15  -135  -720     - |
   11 |    14     5  -183   123    -8    33   -21  4922     - |
   13 |   236  -258   -90   112   -87    70  -134  3954     - |
   14 |   118    -7    74    81    36  -111  -100  3629     - |
   15 |     0    62   229   131   112  -114  -205 -6514     - |
   16 |     6   -95   -38   130   -11  -145   137  3362     - |
   17 |  -200     -   247    22  -106    34     X -1820     - |
   18 |    84    46   -82   -11   -13   -54     1  4000     - |
   19 |   -52  -165    23   140    25   -34    85   187     - |
   20 |    33   -43  -166   -16   101    61    49  3009     - |
   21 |    18    10   184   154   -35  -145  -100  3240     - |
   22 |   -37    58    67   216    25   -35  -163 -3867     - |
   23 |    80  -179  -106    96   -26    39     X -1320     - |
   24 |   -83   -33   101     6   -47    70   -32  2295     - |
   25 |    15   -84    42   104   -12   -46   -11 -6158     - |
   26 |   129   -70    84    -9   -81    30  -157 -1760     - |
   27 |    69  -100   140   -41    63     8   -65 -3263     - |
   28 |    64    -6   130     0   116    -5  -135  4480     - |
   29 |   138    10    48   -46   -28   -48   -91   -22     - |
   30 |    55  -209   102   103  -123    38   -88 -6184     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     3  -150     -     -   -45     -   102     -     - |
 ALIC |  -173     -     -     -  -258   396  -231     -     - |
 ALRT |   -70     -     -    51   -25     -    34     -     - |
 AMC2 |   -74    88     -     -   -17    94   -83     -     - |
 AREQ |     -    80     -    38    68   -49   -33     -     - |
 ARTU |   -25     -   213   -28   -62   -86     X     -     - |
 ASPA |     -     -     -   255   101  -180     -     -     - |
 BAHR |  -141   134     -     6   -40    45    -3     -     - |
 BILI |     6     -     -  -127   -50     3    79     -     - |
 BJFS |     -     -     -   -11   179     -     8     -     - |
 BOGT |     -     -     -    63   140   -84    40     -     - |
 BOR1 |  -600     -     -     -  -562     -   593     -     - |
 BREW |     -    59     -     -    43     -   -41     -     - |
 BRFT |   179     -     -  -247   -73     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    96   111   -67     -     -     - |
 BRUS |     -  -632     -     -  -620     -   440     -     - |
 CAS1 |   -48     -   114  -185    -4    97   -10     -     - |
 CEDU |     -     -  -357     -     X     -   224     -     - |
 CHAT |     -     -     -   -34   123    82   -59     -     - |
 CHUR |    -8   -26     -     -   -79     -    26     -     - |
 COCO |   -96     -     X   134    30   -64    64     -     - |
 CORD |    74     -     -     -    29     -   -73     -     - |
 CRO1 |     -    28    33     -   -33   -35     -     -     - |
 DAEJ |    11     -     -     -  -133   -10     -     -     - |
 DARW |  -103   137     -     -    49    29   -19     -     - |
 DAV1 |     -     -     -   563     -     -  -404     -     - |
 DGAR |   -99     -   -82   -89    -3     8   205     -     - |
 DRAO |   -79  -106   141     X   -96     -    59     -     - |
 DWH1 |   274    68     -     -    84  -206  -109     -     - |
 FAIR |     8   -32     -    22    59     -     -     -     - |
 FORT |     -  -159    55   -18   -18   112   -13     -     - |
 GLPS |   103     -     -    17   -29   -35   -77     -     - |
 GMAS |     -    96     -     -    31     -   -67     -     - |
 GODE |  -108     -   -13     -  -101     -   115     -     - |
 GOLD |    18     -   -16   -11    94     -     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -   -72     -    51     -     -     - |
 GRAZ |  -120    89     -     -    28     -    57     -     - |
 GUAM |     -     -   -85     -     -     -    53     -     - |
 HERS |    32   -34     -     -   199     -   -10     -     - |
 HOB2 |   -33   104    32   -17    57     -   -43     -     - |
 HRAO |     -     -   -83     -    19   -92   145     -     - |
 HYDE |    93     -     -     -     -     -   -92     -     - |
 IENG |     4    -5     -     -   -75     -     -     -     - |
 IISC |    51     -   -35   -72   -12   111   -92     -     - |
 INVK |    -6     -     -     9    37     -     -     -     - |
 IRKT |    97  -109     2  -122     -   -24    90     -     - |
 ISPA |   159     -  -375    68    14    26     -     -     - |
 JPLM |     -     0     -  -196   131     -   134     -     - |
 KARR |  -167     -     -     -   -35   288  -128     -     - |
 KERG |     -     0   -54    33    14     6     X     -     - |
 KGN0 |    16   -22     -     -   -41     -     -     -     - |
 KHAJ |     -  -108     -     -     -   -89   165     -     - |
 KIRU |     2     -   -41     -    10     -    23     -     - |
 KIT3 |     -     -  -162    15     -   -13   143     -     - |
 KOKB |    20   -31     -   -28   -66     3    19     -     - |
 KOUR |   271     -  -171  -186  -175   -12   -28     -     - |
 LPGS |    24   147   -46    99   -14   -35  -138     -     - |
 MAC1 |   105     -     X   -74   100    48  -100     -     - |
 MALI |     -     -     2  -125  -106     -    82     -     - |
 MAS1 |     -    42   -42   -84   -48   -20    77     -     - |
 MAW1 |    43     -    86     -    74     -   -96     -     - |
 MBAR |   -28     -     -  -262     9   190     -     -     - |
 MCM4 |   161    58  -180     X   -18     -   -83     -     - |
 MDO1 |   130   -44     -  -137    25     -     -     -     - |
 MDVJ |  -284     -     -     -     -     -   281     -     - |
 METS |   -64     -     -   -47   -38     -   101     -     - |
 MIZU |    24     -     -   -33    61     -     -     -     - |
 MKEA |   -86     -   -59     -   -58     -   120     -     - |
 MSKU |   -24     -     -  -135     -     -   116     -     - |
 NLIB |   -45    43     -    80    40     -   -43     -     - |
 NNOR |     -    74   -94     -    -4     -     3     -     - |
 NOT1 |     -     -     -     -     0   -46    47     -     - |
 NPLD |   -16    22     -     -    63     -     -     -     - |
 NRC1 |   -28    97     -   -79    36     -    17     -     - |
 NRIL |    -6     -     -   -33    -9     -    30     -     - |
 NTUS |     -     -  -180   -23     -   224   -99     -     - |
 NYA1 |    78     -     -  -118   -23  -116   123     -     - |
 NYAL |     -   -21     -     -   -45     -    14     -     - |
 OHI2 |     7     -    28   141    48  -122     X     -     - |
 ONSA |   -50   -77   149    10     9   -78    81     -     - |
 OPMT |   -13    62     -   -42     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -31     -  -106   -26     -   113     -     -     - |
 PERT |     -    55     X     -    33   -93    56     -     - |
 PIE1 |   -28   247  -302     -    79     -    16     -     - |
 PIMO |   148     -  -165  -117   -50    25     7     -     - |
 POL2 |    26     -    40     -   -18     -   -51     -     - |
 POTS |   -36     -     -    49    47     -     -     -     - |
 PRDS |    54     -     -     -     -     -   -53     -     - |
 PTBB |    38    19     -     -    25     -   -50     -     - |
 QAQ1 |     -   239     -    64     -  -209     -     -     - |
 RAMO |  -169     -     -     -     -   164     -     -     - |
 RESO |    42     -     -   -58   -22     -     -     -     - |
 REYK |   -21     -     -    30   -63     -     -     -     - |
 RIOG |     6   136    34   -15    47   -74   -38     -     - |
 SANT |   -14     -   -28   -52   -29    50    15     -     - |
 SCH2 |     -   -36     -     -   -67     -    25     -     - |
 SCUB |    75     -     -     X     -   158  -352     -     - |
 SFER |  -124     X     -     -   398     -   123     -     - |
 SPT0 |    -2     1     -     -    46     -     1     -     - |
 STJO |   -45   126     -   -96   -44    39   -13     -     - |
 STR1 |     -   106     -     -    33     -   -74     -     - |
 SUTH |   -81     -     -     -     -     -    80     -     - |
 SUTM |     -   110     -     7   165     -   -84     -     - |
 SYOG |     -    79     -   -80     -   -83    89     -     - |
 TEHN |     -     -     -  -135     -    96     -     -     - |
 THTI |     -   134   -45   206    41   -17  -194     -     - |
 THU3 |  -143   -29   174   111   -13   -24     -     -     - |
 TIDB |   -36   170   -50     -   -46     -   -45     -     - |
 TIXI |   -47     -     -   -91   -62   -26   138     -     - |
 TLSE |     3    -8     -     -    66     -     2     -     - |
 TNML |     -    99     -     -     -     -   -69     -     - |
 TOW2 |   -18     -     -  -147   -25    15   108     -     - |
 TRO1 |   131     -     -   -94   -59     -   -62     -     - |
 TSKB |   -34    -6    58     X   -22   -16    19     -     - |
 TWTF |   -22     2     -    28   -27     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X   135    78    -5   -96     -     - |
 USN3 |   -67    57     -     -   -17    26     -     -     - |
 USNO |    26    15     -     -     9     -   -36     -     - |
 USUD |     -  -111    -1     -   -57     -    77     -     - |
 VILL |     -     -   -85  -153    17     -   161     -     - |
 WES2 |  -123     8     -     X   134     -   115     -     - |
 WHIT |   -24     -     -     -   -52    -9    33     -     - |
 WILL |   -42   -19     -     -   -87     -    55     -     - |
 WROC |     -   -25     -     -     -     -    17     -     - |
 WSRT |     9    10     -  -111   -32     -    63     -     - |
 WTZR |   -31    23     -     2    36     -    14     -     - |
 WUHN |    66     8     -    19    68   -48   -36     -     - |
 YAKT |    -8     -     -     -     -    77   -70     -     - |
 YAR2 |   -63   157     -   -65   120     -     -     -     - |
 YELL |  -104    68   -82     X    -7    35    74     -     - |
 YSSK |    10     -     -   -62     -     -    33     -     - |
 ZWE2 |    33     -     -   -45     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    65   100    34    17    34    35    21  5398     - |  288   5.07
    2 |    60    74    29    27    37    31    42   739     - |  288   0.19
    3 |    48    92    25    52    39    23    47  3995     - |  288   2.21
    4 |   103    98    88    80    47    33    53  1874     - |  288   1.20
    5 |    28    73    58    13    39    22    40  1539     - |  288   1.59
    6 |    51    84    35    16    28    16    18  1808     - |  288   1.03
    7 |    36    75    61    31    34    18    32  1111     - |  288   0.85
    8 |    39    66    59   144    38    38    50  4795     - |  288   3.04
    9 |    31    67    46    17    35    34    27  4264     - |  288   2.44
   10 |    42    61    89    17    25    38    27  2988     - |  288   1.87
   11 |    75   110    54    82    40    32    34   972     - |  288   0.38
   13 |    69   101    23    19    37    31    42   441     - |  288   0.38
   14 |    71    89    25    17    33    26    33   388     - |  288   0.34
   15 |    75   134    49    34    53   117   140  3497     - |  288   2.35
   16 |    24    83    20    30    52    19    42   735     - |  288   0.24
   17 |    46     -    53    25    83    29     X   618     - |  288   0.30
   18 |    44    66    33    27    43    26    16   795     - |  288   0.27
   19 |    60    86    47    40    57    15    39   924     - |  288   0.20
   20 |    53    67    83    25    24    18    42   538     - |  288   0.20
   21 |    56    58    46    30    39    28    30   470     - |  288   0.31
   22 |    41    74    25    32    29    26    18  1241     - |  288   0.23
   23 |    62    78    32    27    49    26     X   562     - |  288   0.23
   24 |    57    59    37    34    53   151   160  3081     - |  288   2.68
   25 |    29    62    33    34    56    24    45  3010     - |  288   2.03
   26 |    76   101    41    26    24    27    31   835     - |  288   0.59
   27 |    56    66    29    43    38    42    31  2200     - |  288   1.89
   28 |    24    87    49    29    40    29    46  1651     - |  288   0.41
   29 |    67    84    26    24    25    25    32  1554     - |  288   0.74
   30 |    22    79    38    23    50    16    43  1454     - |  288   0.41
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    50    21     -     -    16     -    54     -     - |  288   0.05
 ALIC |    20     -     -     -    31    22    15     -     - |  288   8.73
 ALRT |    11     -     -    16     6     -    10     -     - |  288   6.04
 AMC2 |    12    26     -     -    23    17    10     -     - |  288   0.04
 AREQ |     -    30     -    79    21    23    45     -     - |  288  14.06
 ARTU |    35     -    34    73    81    48     X     -     - |  285  67.87
 ASPA |     -     -     -    23    27    17     -     -     - |  288    >>>
 BAHR |    20    34     -    48    37    25    30     -     - |  288   0.53
 BILI |    63     -     -   138    24    27    30     -     - |  286   6.41
 BJFS |     -     -     -    52    29     -    37     -     - |  286   8.96
 BOGT |     -     -     -    36    46    17    21     -     - |  288  11.94
 BOR1 |   142     -     -     -    19     -   140     -     - |  233   0.51
 BREW |     -    25     -     -    23     -    17     -     - |  288   0.03
 BRFT |    27     -     -    37    23     -     -     -     - |  253   0.06
 BRMU |     -     -     -    15    16    10     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |     -    26     -     -    21     -    18     -     - |  276   0.02
 CAS1 |    30     -    83    19    45    26    15     -     - |  288   6.99
 CEDU |     -     -    45     -     X     -    28     -     - |  260   1.19
 CHAT |     -     -     -    17    23    21    19     -     - |  287   9.66
 CHUR |    18    12     -     -    27     -    18     -     - |  288   0.03
 COCO |    34     -     X    36    11    27    25     -     - |  288   7.13
 CORD |    27     -     -     -    58     -    26     -     - |  288  11.37
 CRO1 |     -    41    96     -    51    38     -     -     - |  237    >>>
 DAEJ |    26     -     -     -    24    26     -     -     - |  219   6.68
 DARW |    20    28     -     -    37    29    33     -     - |  288   3.67
 DAV1 |     -     -     -    16     -     -    11     -     - |  243   6.01
 DGAR |    31     -    43    66    25    29    41     -     - |  288  14.14
 DRAO |    39    28    46     X    11     -    31     -     - |  288   0.03
 DWH1 |    35    43     -     -    15    27    34     -     - |  288   0.37
 FAIR |    41    29     -    65    36     -     -     -     - |  281    >>>
 FORT |     -    52    26    29    36    30    28     -     - |  288   0.31
 GLPS |    19     -     -    42    17    20    21     -     - |  288  18.85
 GMAS |     -    38     -     -    35     -    27     -     - |  288   2.24
 GODE |    22     -    39     -    18     -    16     -     - |  277   0.09
 GOLD |    65     -    88    31    50     -     -     -     - |  284  11.05
 GOUG |     -     -     -    30     -    21     -     -     - |  288    >>>
 GRAZ |    15    28     -     -    12     -    22     -     - |  288   4.80
 GUAM |     -     -   108     -     -     -    68     -     - |  264  15.09
 HERS |    34    62     -     -    36     -    27     -     - |  253  17.06
 HOB2 |    29    32    43    33    17     -    21     -     - |  288   0.05
 HRAO |     -     -    94     -   100    65   121     -     - |  288   1.25
 HYDE |    18     -     -     -     -     -    18     -     - |  288  11.53
 IENG |    22    31     -     -    22     -     -     -     - |  288   0.27
 IISC |    32     -   162   136    30    23    26     -     - |  288  26.12
 INVK |    94     -     -   130   149     -     -     -     - |  287   8.86
 IRKT |    36    33    40    21     -    17    23     -     - |  288   0.05
 ISPA |    45     -    77    48    41    31     -     -     - |  288  14.55
 JPLM |     -    64     -   149    72     -    76     -     - |  288    >>>
 KARR |    21     -     -     -    28    24    17     -     - |  288   8.46
 KERG |     -    69    48    59    27    87     X     -     - |  276   0.93
 KGN0 |    20    29     -     -    21     -     -     -     - |  285   0.24
 KHAJ |     -    27     -     -     -    16    21     -     - |  288   0.05
 KIRU |    23     -    21     -    15     -    22     -     - |  288   7.62
 KIT3 |     -     -    58   125     -   116    28     -     - |  287  27.15
 KOKB |    43    34     -    32    20    14    35     -     - |  288   0.06
 KOUR |    31     -   107    65    29    56    40     -     - |  288  11.89
 LPGS |    26    51    79    43    13    24    25     -     - |  288  22.06
 MAC1 |    18     -     X    50    30    20    35     -     - |  264  11.54
 MALI |     -     -    40    36    27     -    34     -     - |  288  14.04
 MAS1 |     -    24    96    34    17    39    27     -     - |  288  10.82
 MAW1 |    21     -    36     -    28     -    23     -     - |  288   6.21
 MBAR |    25     -     -    27    33    21     -     -     - |  288  12.46
 MCM4 |    27    12    47     X    29     -    19     -     - |  288  22.53
 MDO1 |    12    27     -    26     8     -     -     -     - |  288  33.55
 MDVJ |    24     -     -     -     -     -    24     -     - |  200   0.02
 METS |    16     -     -    15    19     -    15     -     - |  287   9.67
 MIZU |    77     -     -   106    87     -     -     -     - |  279    >>>
 MKEA |    55     -    60     -    38     -    34     -     - |  288  19.09
 MSKU |    27     -     -    25     -     -    30     -     - |  288  11.64
 NLIB |    22    17     -    49    21     -    17     -     - |  288   0.02
 NNOR |     -    36    57     -    32     -    25     -     - |  288   9.98
 NOT1 |     -     -     -     -    22    14    14     -     - |  276   0.06
 NPLD |    13    19     -     -    20     -     -     -     - |  287   0.02
 NRC1 |    15    18     -    24    19     -    17     -     - |  288   0.02
 NRIL |    17     -     -    17    32     -    13     -     - |  288   5.60
 NTUS |     -     -    45    58     -    33    31     -     - |  288  10.35
 NYA1 |    22     -     -    74    21    42    18     -     - |  288   0.09
 NYAL |     -    56     -     -    55     -    39     -     - |  283   0.07
 OHI2 |    89     -    77    56    89   149     X     -     - |  287  17.97
 ONSA |    31    18    30    16    12    36    18     -     - |  288   0.04
 OPMT |    32    39     -    17     -     -     -     -     - |  287   0.04
 PDEL |    39     -   133    37     -    23     -     -     - |  288  52.11
 PERT |     -    49     X     -    26    17    33     -     - |  288   2.34
 PIE1 |    45    37    43     -    62     -    64     -     - |  285   0.05
 PIMO |    29     -    49    42    29    25    56     -     - |  288  15.42
 POL2 |    19     -    25     -    18     -    12     -     - |  288   8.22
 POTS |    55     -     -    75    14     -     -     -     - |  286  10.69
 PRDS |    12     -     -     -     -     -    12     -     - |  144   0.24
 PTBB |    26    19     -     -    11     -    29     -     - |  276   0.25
 QAQ1 |     -    41     -    22     -    23     -     -     - |  288    >>>
 RAMO |    18     -     -     -     -    17     -     -     - |  287  13.41
 RESO |    27     -     -    37    19     -     -     -     - |  286   6.52
 REYK |    17     -     -    23    23     -     -     -     - |  276   8.69
 RIOG |    32    26    53    25    13    23    22     -     - |  288   8.53
 SANT |    36     -    48    27    14    21    34     -     - |  288   8.86
 SCH2 |     -    13     -     -    18     -     9     -     - |  288  54.06
 SCUB |    27     -     -     X     -    22    41     -     - |  288  11.60
 SFER |    33     X     -     -    33     -    33     -     - |  287   0.34
 SPT0 |    20   145     -     -   112     -   115     -     - |  275   0.05
 STJO |    25    13     -    23    18    20    25     -     - |  288   7.04
 STR1 |     -    15     -     -    36     -    11     -     - |  272   0.63
 SUTH |    24     -     -     -     -     -    23     -     - |  288   8.89
 SUTM |     -    40     -    38    16     -    27     -     - |  288  16.00
 SYOG |     -    31     -    17     -    27    22     -     - |  287   1.03
 TEHN |     -     -     -    55     -    39     -     -     - |  286   7.47
 THTI |     -    30    71   110    41    94    67     -     - |  252  13.73
 THU3 |    16    19    57    80    45    22     -     -     - |  288   6.79
 TIDB |    23    13    29     -    17     -    15     -     - |  288   0.08
 TIXI |    14     -     -    13    10     9    18     -     - |  287   5.91
 TLSE |    17    29     -     -    18     -    20     -     - |  288   0.47
 TNML |     -    18     -     -     -     -    12     -     - |  284   1.02
 TOW2 |    26     -     -    45    35    20    22     -     - |  288   3.86
 TRO1 |    32     -     -    98    69     -    44     -     - |  288   9.85
 TSKB |    22    63    74     X    22    31    36     -     - |  288   1.12
 TWTF |    31    33     -    53    38     -     -     -     - |  288   0.10
 UNSA |     -     -     X    32    33    24    36     -     - |  288  18.06
 USN3 |    16    16     -     -    14    17     -     -     - |  288   0.04
 USNO |    16    14     -     -    20     -    18     -     - |  288   0.04
 USUD |     -    45    50     -    20     -    15     -     - |  288   0.08
 VILL |     -     -    57    22    27     -    29     -     - |  288  10.55
 WES2 |    22    34     -     X    46     -    14     -     - |  288   0.09
 WHIT |    28     -     -     -    13    10    23     -     - |  288   3.58
 WILL |    19    21     -     -    17     -    26     -     - |  288  13.78
 WROC |     -    21     -     -     -     -    14     -     - |  276  11.05
 WSRT |    16    25     -    52    41     -    36     -     - |  288   0.02
 WTZR |    62    55     -    92    26     -    44     -     - |  280   0.06
 WUHN |    25    31     -    24    27    33    45     -     - |  287  10.97
 YAKT |    38     -     -     -     -    38    72     -     - |  287   0.97
 YAR2 |    27    14     -    33    38     -     -     -     - |  288   6.84
 YELL |    38    16    27     X    17     9    28     -     - |  288   0.02
 YSSK |    47     -     -   145     -     -    59     -     - |  287   8.89
 ZWE2 |    15     -     -    21     -     -     -     -     - |  288  12.21
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    41    55    60    55    39    41    41  2303     - |


 BEST CLOCK FIT: NPLD   287   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.95   | 3.34e-14  6.01e-15  2.12e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    9.34   | 4.69e-14  9.05e-15  5.04e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    8.74   | 2.29e-14  7.34e-15  1.31e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.05   | 3.16e-14  6.41e-15  3.69e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.90   | 4.90e-14  1.88e-14  3.02e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.59   | 4.95e-14  7.55e-15  2.05e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    5.01   | 4.11e-14  9.10e-15  2.18e-15 |
 NPLD |   287     0     0   142    4.90   | 3.02e-14  4.92e-15  1.36e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    4.10   | 3.10e-14  7.24e-15  1.91e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    3.94   | 4.19e-14  1.03e-14  2.88e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    3.93   | 3.99e-14  1.06e-14  4.39e-15 |
 SPT0 |   275     0     0   274    2.78   | 3.94e-14  7.44e-15  3.43e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.69   | 4.79e-14  9.73e-15  5.19e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    2.37   | 3.66e-14  1.06e-14  5.61e-15 |
 BRFT |   253     0     0   252    2.35   | 4.65e-14  1.04e-14         - |
 YELL |   288     0     0   288    1.94   | 3.38e-14  7.06e-15  1.84e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    1.74   | 5.38e-14  1.29e-14  4.38e-15 |
 BRUS |   276     1     0   275    1.69   | 5.01e-14  6.07e-15  1.99e-15 |
 NOT1 |   276     0     0   275    1.68   | 5.17e-14  1.64e-14  5.12e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.61   | 3.71e-14  8.77e-15  7.10e-15 |
 USN3 |   288     0     0   228    1.52   | 1.07e-13  2.02e-14  4.64e-15 |
 KHAJ |   288     0     0   288    1.49   | 4.58e-14  8.35e-15  4.05e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.45   | 2.75e-14  7.77e-15  8.14e-15 |
 WTZR |   280     0     0   272    1.36   | 4.28e-14  3.42e-14  4.99e-15 |
 NYAL |   283     0     0   281    1.23   | 4.11e-14  7.70e-15  7.69e-15 |
 PIE1 |   285     0     0   285    0.60   | 6.33e-14  1.36e-14  4.95e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.53   | 3.11e-14  7.77e-15  2.54e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.41   | 1.24e-13  1.76e-14  3.68e-15 |
 MDVJ |   200     0     0    54    0.32   | 5.40e-14  6.85e-15         - |
 FORT |   288     0     0   288    0.29   | 6.34e-14  1.91e-14  3.59e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.25   | 1.16e-13  1.62e-14  4.57e-15 |
 PTBB |   276     0     0   275    0.16   | 2.83e-13  6.39e-14  2.80e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.15   | 1.95e-13  7.20e-14  8.59e-14 |
 GODE |   277     0     0   276    0.15   | 4.83e-14  1.69e-14  5.45e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.11   | 2.95e-13  9.59e-14  2.50e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.09   | 3.35e-13  8.35e-14  3.32e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.08   | 2.65e-13  7.96e-14  4.00e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.05   | 3.73e-13  1.02e-13  5.41e-14 |
 KGN0 |   285     0     0   283    0.04   | 3.47e-13  7.91e-14  1.98e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.98e-13  1.34e-13  7.62e-14 |
 BOR1 |   233     0     0   232    0.04   | 4.79e-13  1.48e-13         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.01e-13  1.40e-13  6.65e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.02e-13  1.25e-13  7.99e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.02   | 2.92e-13  8.43e-14  1.18e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.02   | 5.06e-13  1.83e-13  1.41e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.52e-13  1.30e-13  8.93e-14 |
 STR1 |   272     0     0   272    0.02   | 6.89e-13  1.45e-13  6.05e-14 |
 SYOG |   287     0     0   286    0.02   | 7.49e-13  2.38e-13  7.99e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.48e-13  8.32e-14  1.29e-13 |
 SFER |   287     0     0   142    0.02   | 3.74e-13  1.24e-13  3.13e-14 |
 BAHR |   288     0     0   143    0.02   | 3.61e-13  1.18e-13  3.30e-14 |
 PRDS |   144     0     0   144    0.02   | 2.91e-13  1.10e-13         - |
 G11  |   288     0     1    40    0.01   | 6.36e-13  6.23e-14  4.96e-14 |
 G16  |   288     0     4    20    0.01   | 5.47e-13  5.55e-14  2.46e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.93e-13  3.06e-13  9.73e-14 |
 G23  |   288     0     2    18    0.01   | 5.17e-13  6.17e-14  2.18e-14 |
 KERG |   276     0     0   275    0.01   | 1.23e-12  3.11e-13  6.43e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  3.86e-13  2.10e-13 |
 YAKT |   287     0     0   142    0.01   | 4.49e-13  1.22e-13  1.07e-13 |
 TNML |   284     0     0   283    0.01   | 4.28e-13  1.19e-13  7.68e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  3.61e-13  2.43e-13 |
 CRO1 |   237     2     1   181    0.00   | 1.58e-12  7.70e-13         - |
 GMAS |   288     0     0   288    0.00   | 9.45e-13  5.51e-13  2.21e-13 |
 G25  |   288     0     1   144    0.00   | 1.38e-12  4.06e-13  1.86e-13 |
 CEDU |   260     0     0   114    0.00   | 2.46e-13  8.73e-14  9.36e-14 |
 WHIT |   288     0     1   164    0.00   | 5.67e-13  2.38e-13  2.91e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.35e-14  4.14e-15  1.34e-15 |
 DAEJ |   219     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   243     0     0     0    0.00   | 2.09e-13  8.13e-13         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  6.05e-14  4.10e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.65e-13  3.07e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.27e-13  6.84e-14  2.52e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.32e-13  2.83e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.47e-13  6.35e-14  1.22e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 6.32e-13  5.94e-14  2.20e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.16e-13  2.88e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.61e-13  6.90e-14  2.11e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  5.34e-13  3.13e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.08e-13  5.63e-14  2.38e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 7.39e-13  1.48e-13  3.21e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  5.10e-13  1.26e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 6.35e-13  5.45e-14  1.69e-14 |
 G01  |   288     0     1     0    0.00   | 1.97e-12  8.09e-13  5.95e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.90e-13  2.94e-14  6.13e-15 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.18e-13  4.18e-13  4.74e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   252     0     1     0    0.00   | 4.06e-13  4.40e-13         - |
 TEHN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 5.43e-13  1.00e-12  3.04e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.90e-12  4.72e-13  2.49e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     1     0    0.00   | 6.54e-13  5.37e-13  1.70e-12 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.04e-13  3.57e-13  3.46e-13 |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.41e-13  7.67e-13  6.22e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.33e-17  5.19e-16  3.11e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NPLD      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
