
 GPS week: 1351   Day: 3   MJD: 53704                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  34323     78     0.14    -0.29     0.04    20.68      0
 emr |   288     0  27909    338   -15.64    -0.69     0.07     9.74      0
 esa |   288     1  20614   2860 99999.99    20.17     0.08     7.77      0
 gfz |   288     0  31487    393     0.12    -0.17     0.04    24.67      0
 igr |   288     0  36860     12     9.71    -0.03     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  26560    115     2.59    -0.18     0.04    18.57      0
 mit |   288     0  37885   1305    -0.15     0.11     0.04    18.57      0
 ngs |    96     0   2783      3     0.01     0.64     2.83     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   120   -47    16   -10    84    11  -114 -4956     - |
    2 |   -44   -28   -25   195   -46   -51  -123  -704     - |
    3 |   -46   -74   -57    87    29   -54    53 -2829     - |
    4 |    10  -186    87   104  -136    39  -115   -34     - |
    5 |    38   -19     X   128    67   -54  -148   203     - |
    6 |    16  -123     X    64   -47   -60    21    56     - |
    7 |    29     9    40    48   -66   -24   -93  -872     - |
    8 |    -3   -86   -54    86   -36    21   -64 -1037     - |
    9 |    90  -102     X     5   -38    26   -79 -1957     - |
   10 |    -2    72   -54    74   -15   -68   -44   346     - |
   11 |    56   -39   -97    17    -5    11   -35  6611     - |
   13 |   236  -144  -138   -87    35     -   -19  4041     - |
   14 |   209   -26    95   -13    68   -59  -180  2013     - |
   15 |   -22    55    92    79    70   -57   -85  -294     - |
   16 |   -21   -34  -127    19    63   -60   129  4262     - |
   17 |  -245     X     X   145  -132    96     X -2056     - |
   18 |   108   -34  -145    32    67   -57   -30  5275     - |
   19 |    21   -68   -97   104   111   -10   -75  1398     - |
   20 |   -14    13  -142    13    85   116   -67  4907     - |
   21 |    39    34     9   114    77   -85  -119  3850     - |
   22 |    69    33     9    37   137   -25  -122 -5796     - |
   23 |   111    -8  -280   -10    86    94   -90   316     - |
   24 |   -45   -75   -33    56   -89    47   -15 -3768     - |
   25 |   -24   -50     6    47    -1   -28    17 -3104     - |
   26 |    63  -150  -256    92  -118    28   -36  -921     - |
   27 |   -45   -18    49   -24   -17    41    31  -832     - |
   28 |    67     5  -149    72    45   -25   -86   307     - |
   29 |    66  -122   189    38  -109   -69   -56 -1226     - |
   30 |    65  -274   156    95   -86   -12   -99 -3306     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   -21  -188     -     -   -63     -   122     -     - |
 ALGO |  -149    66     -   -58     -    77   131     -     - |
 ALIC |  -133     -     -     -     -   319  -171     -     - |
 ALRT |   -83     -     -    52   165    -2    25     -     - |
 AMC2 |   -62    42     -     -   -34   111   -64     -     - |
 AREQ |     -    11     -    55    76     -   -79     -     - |
 ARTU |     3     -     X    -9    77     9     X     -     - |
 ASPA |     -     -     -   197    50  -262     -     -     - |
 BAHR |  -106   219     -   -29     2     -    42     -     - |
 BILI |   -18     -     -   -48   -41    69    16     -     - |
 BJFS |     -     -     -   -92    82   209   -87     -     - |
 BOGT |     -     -     -    78   -42  -100    -3     -     - |
 BOR1 |    38  -130     -     -   -92     -    27     -     - |
 BREW |     -    37     -     -    50     -   -19     -     - |
 BRFT |   167     -     -  -140     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    53    60   -71     -     -     - |
 BRUS |   -44    92     -     -    40     -     X     -     - |
 CAS1 |   -25     -    69   -95   -22   107    20     -     - |
 CHAT |   -41     -     -    43    57     1   -13     -     - |
 CHUR |   -25    16     -     -   -48     -    19     -     - |
 COCO |  -165     -   132    61   -12   -36    85     -     - |
 CORD |    50     -     -     -    34     -   -56     -     - |
 CRO1 |    38   -15   112     -   -56   -78     2     -     - |
 DAEJ |   109  -126     -     -    -4  -100    45     -     - |
 DAV1 |     -     -     -  -344  -607     -   457     -     - |
 DGAR |  -172     -    18   -43    23    77   165     -     - |
 DRAO |   -67   -10    81  -104   -49     -   188     -     - |
 DUBO |     3     -     -     -     -    -4     -     -     - |
 DWH1 |   228    86     -     -    53  -251   -48     -     - |
 FAIR |     -   -10     -   -54    53   -13    89     -     - |
 FORT |   118  -210    30    -4  -119    89  -114     -     - |
 GLPS |    88     -   -28   -21   -14   -43   -15     -     - |
 GMAS |     -   -45     -     -   -91    19     4     -     - |
 GODE |   -75  -126    86     -   -97     -   115     -     - |
 GOLD |   -67     -    87    29    56     -     -     -     - |
 GRAZ |  -129   119     -     -     8     -    81     -     - |
 GUAM |     -     -    20    12    15     -   -23     -     - |
 HARB |    39     -     -   -33     1     -     -     -     - |
 HERS |     -    17     -     -   187     -    -9     -     - |
 HOB2 |   -59   258   -58  -151   -22   153     2     -     - |
 HRAO |     -     -    85     -    22   -65    30     -     - |
 HYDE |    43     -     -     -     -     -   -48     -     - |
 IENG |   101  -214     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |    14     -    51   -95   -40   116   -26     -     - |
 INVK |     7     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    68    41   -68     -    20    19     -     - |
 ISPA |     5     -    46    35   -54   -71     -     -     - |
 JPLM |     -    90     -   -89    57     -    71     -     - |
 KARR |  -207     -     -     -     -   339  -109     -     - |
 KERG |  -236   194   -88   -67   -28   -89   470     -     - |
 KGN0 |    40   -85     -     -   -86     -     -     -     - |
 KHAJ |     -   -73     -     -     -   -40    78     -     - |
 KIRU |    11     -    50     -     -     -   -32     -     - |
 KIT3 |     -     -    54   -73     -   177  -109     -     - |
 KOKB |     8   -97     -   -53   -15   102    10     -     - |
 KOUR |   184     -   -93   -25  -105   -58   -75     -     - |
 LPGS |  -110    68   230    80   -54  -151    62     -     - |
 MAC1 |    74     -     X   -10    89    18   -88     -     - |
 MAD2 |     -   102     -     -   115   -53     -     -     - |
 MALI |     -     -   -45   -51     -     -    86     -     - |
 MAS1 |     -   -44    32   -90     -     -   129     -     - |
 MATE |     -     -    44  -111    28     -   130     -     - |
 MAW1 |    93     -    43     -    53    26  -145     -     - |
 MBAR |     -     -     -   498  -397  -661     -     -     - |
 MCM4 |   180   -46  -351     X   -58     -   -33     -     - |
 MDO1 |   117   -16     -   -92    -8     -     -     -     - |
 MDVJ |  -122     -     -     -     -     -   136     -     - |
 METS |   -97     -     -    58     -     -    30     -     - |
 MIZU |    13  -191     -    65   -53     -     -     -     - |
 MKEA |   -80     -  -163     -  -128     -   151     -     - |
 MSKU |     -     -     -   -88     -     -   116     -     - |
 NISU |   112   -93     -   -57     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     -     -    28   -28     -     - |
 NLIB |   -56    57     -   -84    42   115    28     -     - |
 NNOR |     -   163  -308     -    29     -    27     -     - |
 NOT1 |     3     -     -     -   -79    -3     0     -     - |
 NPLD |   -19    40     -     -    59     -     -     -     - |
 NRC1 |   -37    43    78   -30    40     -    26     -     - |
 NRIL |   -22     -     -   -24     4     -    56     -     - |
 NTUS |   -17     -  -191    14   107    42    36     -     - |
 NYA1 |   103     -     -   -97   -29  -139   153     -     - |
 NYAL |     -   -96     -     -    20     -    50     -     - |
 ONSA |   -17   -67    30   -40   -24    -6   101     -     - |
 OPMT |    -2     0     -     2     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    17     -   -22     -     -     - |
 PDEL |   -76     -     -    64   143     -     -     -     - |
 PERT |     -   156   -20     -   142    41  -115     -     - |
 PIMO |     -     -   -50   -94   -49    60    85     -     - |
 POL2 |    40     -    32     -   -31     -   -57     -     - |
 POTS |   -13     -     -    11    10     -     -     -     - |
 PRDS |    35    31     -     -   117     -   -55     -     - |
 PTBB |    37     8     -     -    -3     -   -45     -     - |
 QAQ1 |     -   196     -    31     -  -144     -     -     - |
 RAMO |   -59     -     -     -     -    66     -     -     - |
 RESO |    92     -     -   -88   -22    15     -     -     - |
 REYK |    22     -     -   -19     -     -     -     -     - |
 RIOG |   -26   190   109   -68    17     3   -28     -     - |
 SANT |   -55     -   130   -95   -16   141    -2     -     - |
 SCH2 |  -130    43     -     -    27    74    48     -     - |
 SCUB |     8     -     -    20     -    48   -83     -     - |
 SFER |  -130   130     -     -    83     -    77     -     - |
 SPT0 |     9    31     -     -    31     -   -26     -     - |
 STJO |     -    78     -    -4    -6    42   -78     -     - |
 STR1 |     -   221     -     -   125     -  -116     -     - |
 SUTH |    14     -     -     -    89     -   -15     -     - |
 SUTM |     -   176     -   -80    54     -    16     -     - |
 SYOG |     -   161     -  -106     -     -    56     -     - |
 THTI |     -   211  -164   -29    47    31   -35     -     - |
 THU3 |  -122     -     -   103    31     -     -     -     - |
 TIDB |   -25   158     X     -   -42     -   -55     -     - |
 TIXI |  -136     -     -    21   -44    36    88     -     - |
 TLSE |     -   -58     -     -   -34     -    31     -     - |
 TNML |     -   -10     -     -     -     -     5     -     - |
 TOW2 |   -15     -     -   -33     9     1    61     -     - |
 TRO1 |   180     -     -   -27   -13  -120   -45     -     - |
 TSKB |   -76   -24    72    44   -48    68   -58     -     - |
 TWTF |     1   -25     -     9   -17     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -    45    16    -4    50   -92     -     - |
 USN3 |   -13     5     -     -     4    12     -     -     - |
 USNO |    45    24     -     -    44     -   -63     -     - |
 USUD |     -  -140   124     -  -119     -    23     -     - |
 VILL |     -     -   120   -89    -4     -    70     -     - |
 WES2 |     -   -93     -     X     -     -    49     -     - |
 WHIT |   -38     -     -     -     -     -    43     -     - |
 WILL |   -42   -31     -     -   -80     -    63     -     - |
 WROC |     -   -35     -     -     -     -    18     -     - |
 WSRT |    45    -4     -   -92   -10     -    74     -     - |
 WTZR |     -    54     -   -21    58     -     -     -     - |
 WUHN |    58   -34     -    94    92   -84   -87     -     - |
 YAKT |    -8     -     -     -     -    82   -74     -     - |
 YAR2 |   -35   183     -   -43   116     -     -     -     - |
 YELL |    53     9  -132   -37   -50  -159   187     -     - |
 YIBL |     -     -     -    49     -   -64     X     -     - |
 YSSK |     -     -     -   230     -     -  -305     -     - |
 ZWE2 |    19     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    74   112    38    18    32    26    27  7121     - |  288   4.25
    2 |    58    78    82    29    39    35    33   669     - |  288   0.19
    3 |    42    96    57    26    23    28    22  2350     - |  288   2.03
    4 |   117   128   154    77    44    66    56  2612     - |  288   0.82
    5 |    24    95     X    17    32    25    31   841     - |  288   1.71
    6 |    43    94     X     9    19    16    48   896     - |  288   1.27
    7 |    41   102    59    13    46    24    31  1471     - |  288   0.76
    8 |    32    82    55    32    26    30    23  3351     - |  288   1.67
    9 |    22    93     X    23    35    37    27  6500     - |  288   2.71
   10 |    42    86    50    21    31    37    40  2459     - |  288   2.13
   11 |    72    99    76    19    41    31    17  1668     - |  288   0.38
   13 |    61   114    58    31    57     -    28   487     - |  288   0.30
   14 |    63   117    61    20    38    28    25  1915     - |  288   0.19
   15 |   101   151    67    50    66    47   167  4914     - |  288   2.75
   16 |    20    78    58    23    29    30    33   575     - |  288   0.22
   17 |    46     X     X    28    67    34     X   539     - |  286   0.28
   18 |    40    97    85    21    51    21    26   756     - |  288   0.40
   19 |    53   108    57    26    20    35    27  1285     - |  288   0.37
   20 |    41    98    49    26    22    27    39  1225     - |  288   0.28
   21 |    54   140    71    40    41    58    40   529     - |  288   0.40
   22 |    36    97    60    22    23    27    19  2663     - |  288   0.18
   23 |   100   130    56    26    38    30    30   535     - |  288   0.24
   24 |    67   134    51    32    71   129   129  5273     - |  288   2.44
   25 |    35    84    55    27    29    31    34  2399     - |  288   2.03
   26 |    70    98    57    21    32    18    48   833     - |  288   0.63
   27 |    40    93    50    32    45    33    31  4734     - |  288   4.28
   28 |    28   104    60    18    41    22    27  2119     - |  288   0.47
   29 |    67    99   115    20    32    21    42  1348     - |  288   1.14
   30 |    20    99    83    20    24    20    21  1482     - |  288   0.62
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    32    42     -     -    21     -    21     -     - |  288   0.07
 ALGO |    18    35     -    16     -    24    14     -     - |  288   0.11
 ALIC |    46     -     -     -     -    30    35     -     - |  288   9.32
 ALRT |    10     -     -    12     9    11    15     -     - |  288   5.93
 AMC2 |    12    31     -     -    15    20    12     -     - |  288   0.03
 AREQ |     -    41     -    10    11     -    25     -     - |  288  13.06
 ARTU |    40     -     X    35    39    27     X     -     - |  284   9.00
 ASPA |     -     -     -    30    20    40     -     -     - |  288    >>>
 BAHR |    17    41     -    16    14     -    35     -     - |  288   0.53
 BILI |    26     -     -    17    18    19    18     -     - |  287   7.39
 BJFS |     -     -     -    23    16    18    18     -     - |  287  10.05
 BOGT |     -     -     -    88    45    63    58     -     - |  288   9.88
 BOR1 |    37    27     -     -    22     -    41     -     - |  288   0.84
 BREW |     -    48     -     -    12     -    25     -     - |  288   0.04
 BRFT |    31     -     -    26     -     -     -     -     - |  285   0.12
 BRMU |     -     -     -    14    12    18     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |     9    20     -     -    41     -     X     -     - |  285   0.11
 CAS1 |    27     -    88    13    13    15    15     -     - |  288   6.10
 CHAT |    56     -     -    37    20    23    27     -     - |  287  10.18
 CHUR |    47   136     -     -   101     -    23     -     - |  288   0.06
 COCO |    28     -   156    18    27    34    31     -     - |  288   8.04
 CORD |    12     -     -     -    32     -    14     -     - |  288  10.88
 CRO1 |    19    43    70     -    13    32    25     -     - |  288   0.17
 DAEJ |    20    15     -     -    15    22    18     -     - |  288   7.31
 DAV1 |     -     -     -     8    10     -    11     -     - |  287   7.02
 DGAR |    37     -    60    27    32    32    22     -     - |  288  15.13
 DRAO |    31    38    70    15    23     -    22     -     - |  288   0.06
 DUBO |     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  288  28.09
 DWH1 |    30    46     -     -    12    18    20     -     - |  288   0.41
 FAIR |     -    19     -    19    18    15    32     -     - |  288  71.17
 FORT |    31    54   105    43    31    69    25     -     - |  288   0.22
 GLPS |    29     -    84    25    24    33    24     -     - |  288  17.70
 GMAS |     -    35     -     -    38    22    36     -     - |  288   1.69
 GODE |    36    20    70     -    23     -    28     -     - |  288   0.14
 GOLD |    19     -    55    16    39     -     -     -     - |  288   9.28
 GRAZ |     8    28     -     -    28     -    20     -     - |  288   5.09
 GUAM |     -     -   114    59    46     -    59     -     - |  286  19.03
 HARB |    28     -     -    24    54     -     -     -     - |  287  29.42
 HERS |     -    91     -     -    63     -    48     -     - |  229  33.93
 HOB2 |    30    52    78    31    18    18    25     -     - |  288   0.12
 HRAO |     -     -    56     -    27    18    20     -     - |  288   0.25
 HYDE |    14     -     -     -     -     -    15     -     - |  287  13.28
 IENG |    10    22     -     -     -     -     -     -     - |  229   0.35
 IISC |    25     -    56    28    24    17    25     -     - |  288  18.67
 INVK |    15     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   8.40
 IRKT |     -    53    85    36     -    31    31     -     - |  288   0.12
 ISPA |    25     -    66    32    19    32     -     -     - |  288  14.43
 JPLM |     -    73     -    19    17     -    24     -     - |  288  23.96
 KARR |    17     -     -     -     -    21    13     -     - |  288  11.14
 KERG |   176   191   140   174   169   206    44     -     - |  288   1.27
 KGN0 |    16    33     -     -    27     -     -     -     - |  287   0.36
 KHAJ |     -    30     -     -     -    16    16     -     - |  288   0.07
 KIRU |    52     -   172     -     -     -   123     -     - |  276   8.37
 KIT3 |     -     -   107    53     -   252   230     -     - |  260  17.21
 KOKB |    46    29     -    30    33    21    18     -     - |  288   0.04
 KOUR |    31     -    57    32    12    46    22     -     - |  288  10.51
 LPGS |    25    50   114    32    14    27    31     -     - |  288  26.32
 MAC1 |    44     -     X    40    30    28    52     -     - |  264  10.64
 MAD2 |     -    24     -     -    26    13     -     -     - |  280   0.07
 MALI |     -     -    87    31     -     -    52     -     - |  288  15.30
 MAS1 |     -   126    61    65     -     -   135     -     - |  276  12.84
 MATE |     -     -    63    24    25     -    22     -     - |  276   0.09
 MAW1 |    38     -    67     -    15    41    37     -     - |  288   6.53
 MBAR |     -     -     -    18    22    24     -     -     - |  172  13.61
 MCM4 |    14    39    48     X    17     -    18     -     - |  288  24.68
 MDO1 |    16    16     -    13    17     -     -     -     - |  288  35.08
 MDVJ |    20     -     -     -     -     -    23     -     - |  288   0.03
 METS |    19     -     -    23     -     -    19     -     - |  275   9.65
 MIZU |    67    85     -    72    51     -     -     -     - |  276    >>>
 MKEA |    54     -    98     -    48     -    34     -     - |  288  18.66
 MSKU |     -     -     -    18     -     -    23     -     - |  288  13.40
 NISU |    18    37     -    15     -     -     -     -     - |  287   0.05
 NKLG |     -     -     -     -     -    26    26     -     - |   96  21.43
 NLIB |    16    44     -    13    13    21    29     -     - |  288   0.05
 NNOR |     -    33    68     -    25     -    16     -     - |  288  11.76
 NOT1 |    25     -     -     -    16    33    24     -     - |  276   0.24
 NPLD |    11    24     -     -    31     -     -     -     - |  287   0.06
 NRC1 |    26    36    53    39     7     -    24     -     - |  288   0.03
 NRIL |    27     -     -    19    16     -    13     -     - |  288   5.73
 NTUS |    25     -    41    25    10    34    20     -     - |  288   9.85
 NYA1 |    35     -     -    79    35    45    37     -     - |  288   0.05
 NYAL |     -    33     -     -    52     -    17     -     - |  288   0.06
 ONSA |    19    25    47    19    15    23    17     -     - |  287   0.04
 OPMT |   104   137     -   140     -     -     -     -     - |  261   0.12
 OUS2 |     -     -     -    42     -    56     -     -     - |  276   9.79
 PDEL |    19     -     -    16    38     -     -     -     - |  288  53.97
 PERT |     -    20   150     -    39    28    43     -     - |  288   2.05
 PIMO |     -     -    94    22    16    23    50     -     - |  288  17.46
 POL2 |    18     -    53     -    19     -    20     -     - |  288   5.98
 POTS |    11     -     -     9    14     -     -     -     - |  288  14.58
 PRDS |    14    36     -     -    12     -    14     -     - |  288   0.86
 PTBB |    19    21     -     -    14     -    19     -     - |  288   0.46
 QAQ1 |     -    48     -    12     -    24     -     -     - |  288    >>>
 RAMO |    29     -     -     -     -    32     -     -     - |  288  13.56
 RESO |    23     -     -    10     9    22     -     -     - |  288   7.18
 REYK |    65     -     -    54     -     -     -     -     - |  249   7.58
 RIOG |    40    51    71    28    16    23    17     -     - |  288   8.68
 SANT |    36     -    88    36    17    22    22     -     - |  288   8.63
 SCH2 |    10    44     -     -    17    31    17     -     - |  288   9.82
 SCUB |    31     -     -    39     -    22    32     -     - |  288  11.63
 SFER |    40    33     -     -    40     -    34     -     - |  288   0.49
 SPT0 |    24    44     -     -    40     -    29     -     - |  282   0.04
 STJO |     -    36     -    18    15    27    22     -     - |  288  13.21
 STR1 |     -    33     -     -    42     -    18     -     - |  286   1.00
 SUTH |    26     -     -     -    34     -    29     -     - |  288   8.92
 SUTM |     -    33     -    34    20     -    43     -     - |  276  11.39
 SYOG |     -    13     -    18     -     -    25     -     - |  288   0.78
 THTI |     -    27    75    27    12    40    26     -     - |  276  16.64
 THU3 |   117     -     -    99    33     -     -     -     - |  288   6.47
 TIDB |    56    56     X     -    35     -    39     -     - |  288   0.35
 TIXI |    14     -     -    21    19    15    18     -     - |  287   6.99
 TLSE |     -    43     -     -    28     -    23     -     - |  288   0.40
 TNML |     -    17     -     -     -     -     9     -     - |  288   2.55
 TOW2 |    40     -     -    33    23    24    23     -     - |  288   3.41
 TRO1 |    29     -     -    14    14    26    18     -     - |  288   8.53
 TSKB |    25    34    96    28     9    19    19     -     - |  288   1.63
 TWTF |    37    33     -    39    43     -     -     -     - |  288   0.06
 UNSA |     -     -   174    47    39    62    50     -     - |  288  17.07
 USN3 |    22    35     -     -    13    23     -     -     - |  288   0.05
 USNO |    13    27     -     -    44     -    17     -     - |  288   0.04
 USUD |     -    29    61     -    28     -    21     -     - |  288   0.08
 VILL |     -     -    79    13    30     -    24     -     - |  288  12.19
 WES2 |     -   244     -     X     -     -   128     -     - |   85   0.09
 WHIT |    24     -     -     -     -     -    27     -     - |  288   3.57
 WILL |    28    33     -     -    15     -    18     -     - |  288   8.73
 WROC |     -    24     -     -     -     -    12     -     - |  276  12.19
 WSRT |    37    17     -    15     9     -    29     -     - |  288   0.03
 WTZR |     -    75     -    29    51     -     -     -     - |  261    >>>
 WUHN |    34   143     -    54    48    26    28     -     - |  287  16.34
 YAKT |    31     -     -     -     -    41    69     -     - |  288   2.00
 YAR2 |    48    44     -    27    18     -     -     -     - |  288   6.87
 YELL |    23    63    76    46    26    55    53     -     - |  288   0.04
 YIBL |     -     -     -    18     -    23     X     -     - |  285  11.77
 YSSK |     -     -     -    16     -     -    21     -     - |  287   9.03
 ZWE2 |    16     -     -    13     -     -     -     -     - |  288  10.81
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    43    74    82    38    35    45    42  2827     - |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 2.76e-14  6.34e-15  3.47e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.76   | 3.52e-14  6.70e-15  1.98e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    7.87   | 2.33e-14  6.89e-15  1.04e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    7.07   | 4.16e-14  7.73e-15  3.61e-15 |
 OPMT |   261     0     0   258    5.87   | 6.92e-14  1.62e-14  6.91e-15 |
 ONSA |   287     0     0   286    5.37   | 4.02e-14  8.18e-15  3.17e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.09   | 5.11e-14  7.51e-15  2.88e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    4.56   | 5.49e-14  1.13e-14  3.00e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    4.27   | 4.39e-14  8.29e-15  2.79e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.84   | 3.68e-14  1.29e-14  3.05e-15 |
 MAD2 |   280     1     0   143    3.63   | 3.80e-14  6.88e-15  5.01e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.57   | 2.55e-14  6.20e-15  3.99e-15 |
 NISU |   287     0     0   141    3.10   | 5.03e-14  1.49e-14  3.22e-15 |
 SPT0 |   282     0     0   280    3.07   | 4.08e-14  9.07e-15  2.91e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.55   | 4.00e-14  9.55e-15  1.76e-15 |
 BRFT |   285     0     0   284    2.54   | 4.57e-14  1.40e-14  1.14e-14 |
 ALBH |   288     0     0   288    2.15   | 3.83e-14  1.01e-14  4.03e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    1.76   | 5.44e-14  7.21e-15  2.19e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    1.73   | 1.12e-13  1.65e-14  4.50e-15 |
 BRUS |   285     0     0   283    1.56   | 3.43e-14  6.06e-15  1.53e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.49   | 3.42e-14  8.49e-15  3.91e-15 |
 IRKT |   288     1     0   287    1.28   | 4.35e-14  1.63e-14  6.85e-15 |
 KHAJ |   288     0     0   288    1.19   | 5.00e-14  6.74e-15  5.16e-15 |
 WTZR |   261     0     0   258    1.17   | 4.11e-14  3.75e-14  6.08e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.77   | 3.21e-14  1.11e-14  4.18e-15 |
 NOT1 |   276     0     0   275    0.71   | 6.49e-14  2.18e-14  2.32e-14 |
 NYAL |   288     0     0   287    0.67   | 4.35e-14  9.00e-15  4.24e-15 |
 WES2 |    85     0     0    82    0.52   | 3.98e-14  1.06e-14         - |
 DRAO |   288     0     0   288    0.49   | 2.44e-14  5.19e-15  5.20e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.37   | 1.39e-13  1.94e-14  9.06e-15 |
 MATE |   276     0     0   131    0.32   | 5.12e-14  1.26e-14  1.10e-14 |
 FORT |   288     0     0   288    0.22   | 5.12e-14  1.53e-14  1.87e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.21   | 1.23e-13  5.51e-14  4.07e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.15   | 5.73e-14  1.44e-14  1.59e-14 |
 PTBB |   288     0     0   287    0.15   | 2.89e-13  7.09e-14  3.11e-14 |
 G23  |   288     0     0   288    0.14   | 4.85e-13  6.50e-14  1.90e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.08   | 3.14e-13  9.32e-14  2.18e-14 |
 IENG |   229     0     0   229    0.08   | 2.97e-13  8.16e-14         - |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 2.76e-13  8.04e-14  6.71e-14 |
 G11  |   288     0     2   195    0.07   | 6.34e-13  6.35e-14  4.25e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.07   | 1.93e-13  6.80e-14  9.33e-14 |
 ALGO |   288     0     0   143    0.07   | 3.10e-14  8.21e-15  7.24e-15 |
 SFER |   288     0     0   288    0.06   | 3.66e-13  9.62e-14  4.49e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 4.73e-13  1.17e-13  7.56e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   287    0.04   | 4.84e-13  1.28e-13  6.45e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.04   | 4.02e-13  1.24e-13  3.21e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.04   | 3.70e-13  1.20e-13  3.71e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.04   | 3.30e-13  8.68e-14  2.68e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.58e-13  9.09e-14  9.75e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 3.83e-13  8.20e-14  7.95e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.38e-13  1.27e-13  1.10e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.19e-13  2.50e-14  1.36e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.08e-13  1.66e-13  5.53e-14 |
 STR1 |   286     0     0   283    0.02   | 6.13e-13  1.92e-13  7.87e-14 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.01   | 3.46e-13  1.42e-13  5.42e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.01   | 4.48e-13  1.33e-13  1.50e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 5.35e-13  2.03e-13  2.00e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.91e-13  3.35e-13  1.42e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.01   | 4.34e-13  1.61e-13  1.45e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  3.67e-13  1.16e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.24e-12  4.15e-13  1.83e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  5.13e-13  1.69e-13 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.00   | 9.09e-13  2.40e-13  1.24e-13 |
 G08  |   288     0     0   144    0.00   | 1.42e-12  3.53e-13  1.48e-13 |
 TNML |   288     0     1   145    0.00   | 4.37e-13  2.09e-13  2.30e-13 |
 CRO1 |   288     0     1   144    0.00   | 1.57e-13  4.02e-14  1.60e-14 |
 WHIT |   288     0     0   250    0.00   | 6.10e-13  2.56e-13  2.54e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.62e-14  6.53e-15  1.72e-15 |
 MBAR |   172     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |    96     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   287     0     0     0    0.00   | 1.82e-13  4.62e-13  4.17e-13 |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.60e-13  7.44e-14  4.33e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.79e-13  5.62e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.20e-13  2.87e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.45e-13  5.67e-14  1.66e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.13e-12  1.50e-13  5.97e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  7.13e-14  2.22e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.92e-13  6.79e-14  3.18e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.13e-12  1.04e-13  4.24e-14 |
 G17  |   286     0     6     0    0.00   | 6.13e-13  6.62e-14  3.68e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  6.27e-14  2.40e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  5.28e-13  3.07e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.45e-13  6.21e-14  1.54e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 7.02e-13  1.40e-13  2.67e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.44e-13  2.43e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.67e-13  5.42e-14  1.87e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.83e-12  7.32e-13  4.71e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.65e-13  3.20e-14  5.76e-15 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 3.91e-13  5.51e-13  4.07e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 4.12e-13  3.99e-13  1.45e-12 |
 SUTM |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 6.02e-13  4.48e-13  9.26e-13 |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 5.66e-13  4.79e-13  9.32e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 2.00e-12  4.92e-13  2.10e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 7.04e-13  3.57e-13  1.37e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   260     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   276     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.31e-13  6.32e-13  6.83e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.03e-17  4.83e-16  2.89e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      DRAO      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
