
 GPS week: 1355   Day: 1   MJD: 53730                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2746     72     0.13    -0.11     2.20     0.00      0
 cod |   288     0  24233    418    -0.45     0.52     0.04    24.61      0
 emr |   288     0  21208    325   -55.14    -0.87     0.03    27.08      0
 esa |   288     6  17171   1061 99999.99     4.29     0.05    18.35      0
 gfz |   288     0  26354    288     0.14    -0.56     0.03    29.96      0
 iga |    96     0   2745     12     0.00     0.06     0.10     0.00      0
 igu |    96     0   2746     75    -0.08     0.52     2.99     0.00      0
 ngs |    96     0   2746     70     0.10    -0.06     2.20     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |    23    23      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2337   -18   -57    24    52    99  8566   738     -     - |
    2 | -1962    -2    13   -95    47    71  1512 -1739     -     - |
    3 | -4108   -89  -102   154    73   -39 -5386 -3475     -     - |
    4 | -1530    38  -166   208    -6    94  -883 -1647     -     - |
    5 |    72  -145   -19   161    40   -28-14222  -444     -     - |
    6 |  -514   -13  -100    80    54    49 -7351  -564     -     - |
    7 | -2038   -53   -19    76    16   -84  -275 -1929     -     - |
    8 |  -357   -42   -51   146    -9   -80  5523  -502     -     - |
    9 | -2178   -51   -81   103    57   -52  1703 -2605     -     - |
   10 | -7405  -199    40   122    55    61  3002 -5718     -     - |
   11 |  4714    53   -81  -170   132    67  2469  5316     -     - |
   13 |  3472   115  -100  -118    66    89   771  3415     -     - |
   14 |  5449     5    27  -108    37    17  2466  4942     -     - |
   15 | -1448     X    21     X   -19     4 -4057 -1696     -     - |
   16 |  3317   -24   -62   -11    83   -19   799  3494     -     - |
   17 |   260   242  -284     -    58   -47 -1002   136     -     - |
   18 |  3414   -61   -75    93    63   -86  1372  3511     -     - |
   19 | -1092   -92  -152   191    98  -170  1913  -585     -     - |
   20 |  2992   -74    -7  -114   135   -34   431  3143     -     - |
   21 |  4055    11     5   -46    14     8   830  4026     -     - |
   22 | -4456   -37     0   -94    87    47  -979 -3843     -     - |
   23 | -3097    -7     X  -199   125    75   339 -2625     -     - |
   24 |  2144   -83   -50   133    33    27  4483   980     -     - |
   25 |     X   -17    15     X     -   181     X     X     -     - |
   26 | -3202    51  -103    89    -2   -35  -649 -2801     -     - |
   27 | -1173   -25  -100    36    86  -125  1131  -612     -     - |
   28 |  7700    81    -9  -118    12    58  -538  6529     -     - |
   29 | -2155    70   -49     2   -14   -44 -1691 -1988     -     - |
   30 | -2967   -50   -68   102    42   -67 -2027 -3440     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALRT |     -   -53     -     -    44     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -127   116     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -    63     -   -57     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    55     -    74   -90     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -     -     -  -389   238     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -  -118   -21     -   116     -     -     -     -     - |
 BILI |     -    46     -     -   -38     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    28    11     -   -33     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -   166     -     -  -137     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -  -100    91     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     -     -    24   -15     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -    26     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -     -    37     -   -33     -     -     -     -     - |
 COCO |     -   -90     -   -57   108     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -    56   -37   -29     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -  -217   197     -     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   129   -25     -   -83     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    11    52    45   -83     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    26     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -     7   -10     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   105     -    -5   -83     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -190   173     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -244   149     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -    11     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -54     -     -    44     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    59   115     -  -152     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    18   -11     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    94     -   -85     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    91     -     -   -75     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    84  -195    62    87     -     -     -     -     - |
 KGN0 |     -   -33    30     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   137     -  -123     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   188     -   102  -212     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    -1   -24    38     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    70     -     X   -58     -     -     -     -     - |
 MALI |     -   -24     -  -123    93     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    82   -51   -43     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -     -   209  -128     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -   -70     -     -    58     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   174  -123   -53     X     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   121    13     -  -107     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    60   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    69     -    26   -72     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -    86     -   -78     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -    68  -100     -     -     -     -     -     - |
 NPLD |     -  -136   124     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -    26     -   -23     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -    67     -     -   -55     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -   -12     -    11     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   -30     -     -    24     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -79    27    72    -2     -     -     -     -     - |
 PETP |     -     -     -   -20    12     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -  -100   147     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -75    46     -     -     -     -     - |
 POL2 |     -    41     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     6     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    -2     2     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   155     -     -  -128     -     -     -     -     - |
 RESO |     -   -28     -     -    23     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -16     -     X    13     -     -     -     -     - |
 SANT |     -  -107     -   356  -125     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    66   128     -  -170     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    88   -40     -   -36     -     -     -     -     - |
 SUTM |     -     -   123     -  -111     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   131  -164   -21     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -  -134     -     -   110     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   149   -38  -103   -27     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   -26     -   167   -79     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   122     -     -  -100     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -74    -4    59    29     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -45    41     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -474   290     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -    -8     7     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    36   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -   -21    30     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -     -   -68    42     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   -42    38     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    32    84     -  -102     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     -   151     -  -137     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -110    -6   103     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -70    72     -    -8     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    59     7   -77    -8     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5788    44    18    30    33    68  7489  7222     -     - |  288   4.96
    2 |   426    67    34    47    39    84   667   438     -     - |  288   0.25
    3 |  3062    45    59    61    55    79  3834  2606     -     - |  288   2.67
    4 |  1043    54    30    74    47    94   796  1012     -     - |  288   0.64
    5 |  1689    41    28    28    16    55  8528  1366     -     - |  288   1.83
    6 |  1336    30    29    48    11    70  4229  1404     -     - |  288   0.57
    7 |   969    18    20    31    20    70  1415   897     -     - |  288   0.82
    8 |  2482    63    50   102    70   150  4929  2440     -     - |  274   2.46
    9 |  2562    83   115    72    66    99  2940  2156     -     - |  288   1.88
   10 |  4031    51    35    24    16    42  3919  3781     -     - |  288   3.02
   11 |  1969    60    21    52    43    96  1373  1885     -     - |  288   0.48
   13 |   426    33    37    61    28    90   361   426     -     - |  288   0.20
   14 |  1462    33    36    34    22   107  1189  1795     -     - |  288   0.18
   15 |  3109     X    63     X    57   175  3876  2666     -     - |  288   2.01
   16 |   313    24    36    36    37    65   529   359     -     - |  288   0.24
   17 |   910    31    15     -    20   140  1142   740     -     - |  288   0.36
   18 |   553    55    33    29    26    83   486   432     -     - |  288   0.27
   19 |  1399    28    40    65    16    66  1182  1389     -     - |  288   0.16
   20 |   465    65    63    52    30    80   401   432     -     - |  288   0.28
   21 |   665    55    36    59    21    68   540   564     -     - |  288   0.27
   22 |  1613    38    29    36    24    71   948  1430     -     - |  288   0.29
   23 |   691    44     X    44    32   124   475   602     -     - |  288   0.21
   24 |  4257    66    22    62    25   109  3743  3580     -     - |  288   2.86
   25 |     X    95    86     X     -   180     X     X     -     - |  187 165.91
   26 |   529    52    23    38    28    70   378   713     -     - |  288   0.53
   27 |  2923    85    68    98    57   100  2689  3033     -     - |  288   2.91
   28 |  2627    45    44    32    32    87   587  2490     -     - |  288   0.39
   29 |   668    53    18    28    30   134  1268   762     -     - |  288   0.70
   30 |  1975    39    27    28    19    61  1728  1345     -     - |  288   0.73
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALRT |     -    20     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   5.86
 AMC2 |     -    18    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 AREQ |     -     -    17     -    15     -     -     -     -     - |  288  13.73
 ARTU |     -    61     -    64    22     -     -     -     -     - |  283   9.11
 AUCK |     -     -     -    88    54     -     -     -     -     - |  275    >>>
 BAHR |     -    39    29     -    49     -     -     -     -     - |  288   0.67
 BILI |     -    18     -     -    14     -     -     -     -     - |  287   6.38
 BOR1 |     -    24    39     -    21     -     -     -     -     - |  288   0.48
 BRFT |     -    20     -     -    16     -     -     -     -     - |  179   0.05
 BRUS |     -    21    19     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 CAS1 |     -     -     -    58    36     -     -     -     -     - |  233   7.11
 CHAT |     -    26     -     -    21     -     -     -     -     - |  287  11.87
 CHUR |     -     -    11     -    10     -     -     -     -     - |  288   0.07
 COCO |     -    23     -    33    27     -     -     -     -     - |  288  10.01
 CRO1 |     -     -    21    34    24     -     -     -     -     - |  288   0.12
 DAEJ |     -    26    24     -     -     -     -     -     -     - |  241   7.37
 DRAO |     -    17    16     -    13     -     -     -     -     - |  288   0.04
 FAIR |     -    39     9    34    19     -     -     -     -     - |  288   6.95
 FLIN |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     - |  288  19.60
 GODE |     -     -    22    33     -     -     -     -     -     - |  282   0.09
 GOLD |     -    46     -    53    34     -     -     -     -     - |  287   9.61
 GRAS |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   6.73
 GRAZ |     -    25    23     -     -     -     -     -     -     - |  288   5.90
 GUAM |     -     -     -    69    42     -     -     -     -     - |  282  15.09
 GUAT |     -    26     -     -    22     -     -     -     -     - |  283    >>>
 HARB |     -    35     -     -    29     -     -     -     -     - |  287  30.73
 HOB2 |     -    39    21     -    31     -     -     -     -     - |  288   0.07
 IISC |     -     -     -    30    18     -     -     -     -     - |  204  23.50
 JPLM |     -     -    38     -    34     -     -     -     -     - |  288   5.89
 KARR |     -    61     -     -    50     -     -     -     -     - |  288  14.01
 KERG |     -    24    53    36    47     -     -     -     -     - |  258   1.42
 KGN0 |     -    23    21     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.46
 KOKB |     -     -    12     -    11     -     -     -     -     - |  288   0.06
 KOUR |     -    31     -    34    31     -     -     -     -     - |  288  13.70
 LPGS |     -    21    28    25     -     -     -     -     -     - |  288  19.00
 MAC1 |     -    29     -     X    24     -     -     -     -     - |  262  11.57
 MALI |     -    22     -    54    39     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -     -    25    30    28     -     -     -     -     - |  288   9.38
 MATE |     -     -     -    29    17     -     -     -     -     - |  282   0.07
 MBAR |     -    38     -     -    31     -     -     -     -     - |  288  14.86
 MCM4 |     -    20    31    50     X     -     -     -     -     - |  288  11.41
 MDO1 |     -    22    20     -    18     -     -     -     -     - |  288  41.97
 MIZU |     -    22    20     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -    19     -    59    25     -     -     -     -     - |  288  17.95
 NLIB |     -     -    16     -    15     -     -     -     -     - |  288   0.06
 NNOR |     -     -    15    23     -     -     -     -     -     - |  282    >>>
 NPLD |     -    38    34     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.05
 NRC1 |     -     -    11     -    10     -     -     -     -     - |  288   0.01
 NRIL |     -    21     -     -    17     -     -     -     -     - |  223   6.12
 NYAL |     -     -    25     -    23     -     -     -     -     - |  288   0.07
 OHI2 |     -    24     -     -    19     -     -     -     -     - |  249   7.15
 ONSA |     -    30    57    26    21     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PETP |     -     -     -    68    42     -     -     -     -     - |  236   6.52
 PIE1 |     -     -    20    30     -     -     -     -     -     - |  183   0.05
 PIMO |     -     -     -    49    30     -     -     -     -     - |  282  17.04
 POL2 |     -    13     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   8.51
 POTS |     -    42     -     -    35     -     -     -     -     - |  272   8.85
 PTBB |     -    26    24     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.28
 RBAY |     -    49     -     -    41     -     -     -     -     - |  283  29.47
 RESO |     -    17     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   6.67
 RIOG |     -    41     -     X    34     -     -     -     -     - |  258   8.25
 SANT |     -    33     -    26    33     -     -     -     -     - |  288   8.18
 SCH2 |     -    19    13     -    10     -     -     -     -     - |  288  28.54
 STJO |     -    12    12     -    10     -     -     -     -     - |  288   0.04
 SUTM |     -     -    16     -    14     -     -     -     -     - |  288  11.55
 THTI |     -     -    18    44    24     -     -     -     -     - |  276   3.28
 THU3 |     -    22     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   5.94
 TIDB |     -    27    29    41    36     -     -     -     -     - |  288   0.23
 TIXI |     -    21     -    19    11     -     -     -     -     - |  287   7.88
 TOW2 |     -    40     -     -    33     -     -     -     -     - |  288   4.27
 TSKB |     -    41    21    64    30     -     -     -     -     - |  288   1.04
 TWTF |     -    29    26     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 UNSA |     -     -     -    43    26     -     -     -     -     - |  215  18.69
 USN3 |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 USNO |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 USUD |     -     -    28    42     -     -     -     -     -     - |  282   0.06
 VILL |     -     -     -    25    15     -     -     -     -     - |  282  10.09
 WILL |     -    17    15     -     -     -     -     -     -     - |  288  77.48
 WSRT |     -    23    43     -    28     -     -     -     -     - |  288   0.04
 WTZR |     -     -    65     -    59     -     -     -     -     - |  268    >>>
 WUHN |     -     -    20    49    22     -     -     -     -     - |  287  15.60
 YAR2 |     -    26    23     -    18     -     -     -     -     - |  288   9.17
 YELL |     -    20    10    28    11     -     -     -     -     - |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2197    38    34    48    30    97  2990  2197     -     - |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WSRT |   288     0     0   288   10.84   | 2.29e-14  7.21e-15  2.35e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288   10.84   | 3.08e-14  4.69e-15  1.24e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.84   | 3.57e-14  1.04e-14  4.74e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.84   | 3.12e-14  6.71e-15  2.25e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   10.77   | 3.05e-14  5.92e-15  1.94e-15 |
 USNO |   288     0     0   288   10.20   | 3.12e-14  7.22e-15  2.60e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    7.77   | 2.38e-14  7.24e-15  2.12e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    5.50   | 3.39e-14  9.16e-15  3.98e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.99   | 3.05e-14  8.84e-15  2.75e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.62   | 3.24e-14  1.20e-14  3.25e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.85   | 3.78e-14  7.55e-15  4.36e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    2.47   | 4.01e-14  8.65e-15  3.95e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.47   | 3.02e-14  5.68e-15  1.00e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.13   | 3.95e-14  8.33e-15  4.69e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.09   | 2.18e-13  2.21e-14  5.55e-15 |
 PIE1 |   183     0     0   183    1.01   | 7.81e-14  1.42e-14         - |
 NYAL |   288     0     0   288    0.87   | 3.49e-14  1.44e-14  6.47e-15 |
 MATE |   282     0     0   280    0.58   | 4.83e-14  1.38e-14  8.21e-15 |
 GODE |   282     0     0   280    0.42   | 3.52e-14  9.15e-15  7.75e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.29   | 1.81e-13  2.62e-14  7.96e-15 |
 BRFT |   179     0     0    36    0.24   | 6.17e-14  1.50e-14         - |
 PTBB |   288     0     0   288    0.21   | 2.67e-13  5.80e-14  3.34e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.19   | 1.21e-13  3.72e-14  2.39e-14 |
 USN3 |   288     0     3    20    0.16   | 1.23e-13  1.50e-14  5.25e-15 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.13   | 3.19e-13  8.68e-14  4.77e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.90e-13  1.10e-13  7.29e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.08   | 2.11e-13  6.47e-14  1.12e-13 |
 USUD |   282     0     3    32    0.07   | 2.55e-13  2.18e-14  6.80e-15 |
 G19  |   288     0     5    36    0.07   | 6.10e-13  7.13e-14  1.01e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.06   | 3.80e-13  9.15e-14  6.46e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.24e-13  1.40e-13  8.18e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 2.98e-13  7.17e-14  7.93e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.97e-13  8.28e-14  7.95e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 4.24e-13  1.17e-13  6.91e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.75e-13  1.21e-13  3.82e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.55e-13  1.39e-13  4.73e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.39e-13  9.62e-14 |
 G11  |   288     0     3    36    0.01   | 6.64e-13  7.40e-14  6.34e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  4.35e-13  1.77e-13 |
 KERG |   258     0     0   253    0.01   | 1.23e-12  4.24e-13         - |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.56e-12  3.97e-13  2.42e-13 |
 THTI |   276     0     0   275    0.00   | 4.45e-13  1.47e-13  2.59e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.44e-14  8.94e-15  2.68e-15 |
 G25  |   187     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   236     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.56e-13  6.41e-14  3.51e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  5.49e-13  2.41e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.80e-13  3.40e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.49e-13  6.12e-14  1.95e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.04e-13  6.42e-14  2.90e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 8.40e-13  1.31e-13  3.81e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.56e-13  7.57e-14  2.58e-14 |
 G18  |   288     3     6     0    0.00   | 9.29e-13  9.15e-14  1.62e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  6.04e-14  2.32e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.61e-13  5.46e-14  2.97e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  5.66e-13  2.22e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.39e-13  6.17e-14  1.95e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.04e-13  5.91e-14  1.54e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.05e-13  3.27e-13 |
 G08  |   274     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  4.07e-13  2.52e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.44e-13  5.14e-14  2.50e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  6.28e-13  5.66e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.10e-13  4.57e-13  4.80e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   223     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   282     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.25e-13  2.69e-13  7.86e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.32e-13  3.13e-13  4.52e-13 |
 IISC |   204     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   283     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.35e-13  6.42e-13  1.04e-12 |
 CAS1 |   233     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.82e-17  3.38e-16  2.03e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      ONSA      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
